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第一章 招标公告

项目概况

2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目的潜在投标人应在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）获取招标文件，并于2026年8月25日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目名称：2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目

预算金额：273.5620万元
最高限价：本项目最高限价为273.5620元；投标报价总价和单价报价均不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

采购需求：2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目，具体详见《采购需求》

服务期：自合同签订之日起60个日历天内完成全部货物的供货及安装。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求
2.1投标人须具有有效的营业执照且具备相应的供货服务能力；

2.2本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年8月19日至2026年8月25日
地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）

方式：网上下载
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年8月25日14时30分（北京时间）
地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室  

五、投标保证金金额及缴纳账户
1.本项目不要求投标人提交投标保证金。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

招标人：滁州市公路工程有限责任公司、合肥市公路桥梁工程有限责任公司

地址：滁州市公路管理局直属分局滁东道班综合楼二楼

联系人：王暘

联系方式：15305500336

2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室
联系人：周晓培

联系方式：0550-3519512、18255055896

第二章 投标须知
投标人须知前附表

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标单位
	招标单位：滁州市公路工程有限责任公司、合肥市公路桥梁工程有限责任公司
地址：滁州市公路管理局直属分局滁东道班综合楼二楼
联 系 人：王暘         联系方式：15305500336

	2
	招标代理机构
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司  

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼605室

联系人：周晓培         联系方式：0550-3519512、18255055896

	3
	项目名称
	2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目

	4
	项目地点
	滁州市，招标人指定地点

	5
	项目规模
	本项目最高限价为273.5620万元；投标报价总价和单价报价均不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

	6
	资金来源
	资金来源：自筹资金

	7
	招标方式
	公开招标

	8
	招标范围及内容
	具体详见《采购需求》

	9
	标段划分
	一个标段

	10
	评标办法
	经评审的最低投标价法

	11
	服务期
	自合同签订之日起60个日历天内完成全部货物的供货及安装

	12
	服务质量要求
	满足技术规范要求及招标人要求

	13
	投标人资质条件、能力
	1.投标人须具有有效的营业执照且具备相应的供货服务能力；

2.本项目不接受联合体投标。

	14
	踏勘现场
	不组织，投标人自行组织踏勘现场。

	15
	投标预备会
	不召开

	16
	偏离
	√不允许；□允许

	17
	最高投标限价
	投标报价最高投标限价：273.5620万元，投标报价总价和分项报价不得高于最高投标限价，否则，其投标文件按无效标处理。

	18
	投标保证金
	本项目不要求提供投标保证金

	19
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	20
	代理服务费及专家评审费
	代理服务费金额：招标代理费17000元（不含专家评审费），专家评审费按实际发生为准。
以上费用支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	21
	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字盖章

	22
	投标文件份数
	正本一份，副本二份。密封后递交。

	23
	装订要求
	投标文件须按格式文件顺序装订并密封

	24
	投标文件封套上应载明的信息
	投标人地址：

投标人名称：

                   （项目名称）投标文件

在2026年8月25日14时30分前不得开启

	25
	投标截止时间
	在2026年8月25日14时30分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2026年8月25日14时30分   

地  点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室  

	
	开标顺序
	密封情况：由投标人代表检查；

开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行评审。

	26
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否；□是

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人依法组建。

	28
	是否授权评标委员会推荐中标候选人
	是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。

	29
	履约担保
	本项目不要求提供履约担保

	需要补充的其他内容

	电子招标投标
	 eq \o\ac(□,√)否； □是，具体要求：按招标文件规定。

	付款方式
	合同签订，支付至合同价款的10%，设备全部安装完成并通过交工验收合格后，支付至合同价款的50%，设备稳定运行1年后，支付至合同价款的70%，设备稳定运行2年后，支付至合同价款的90%，设备稳定运行3年后，支付至合同价款的98%，,5年质保期期满一个月内支付至100%。（注：需向招标方提供13%的增值税专用发票后，招标人支付货物货款。）

	特别说明
	1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。

2、本文件的最终解释权归招标人所有。


一、总  则

1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
                 采购人：见投标人须知前附表。
               服务期：见投标人须知前附表。
               服务地点：见投标人须知前附表。
1.2采购人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围：
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2技术要求：详见《采购需求》。
3.标包划分：
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。  
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用  经评审的最低投标价法 。（详见第三章评标办法）
7.投标人资格：
7.1具体详见投标人须知前附表。

8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
9. 踏勘现场（本项目不采用）
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
10.投标人应注意的事项
10.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

10.2投标人对招标文件中规定的采购需求和服务要求必须满足。

10.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
10.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。
二、招标文件

11.招标文件的编制依据

11.1参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

12.招标文件的组成

12.1招标文件包括内容：

第一章  招标公告
第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

12.2除12.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

12.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.招标文件的澄清、修改、补充、解释

13.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.踏勘现场及投标预备会

14.1踏勘现场

14.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

14.2投标预备会

14.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

三、投标文件的编制

15.投标文件的组成

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)； 

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③诚信投标承诺书（格式见附件）；

④授权文件（非投标人自身生产的外购品牌核心设备（如激光交调设备、车牌识别相机、监控相机等），须提供该设备生产厂家出具针对本项目的专项投标授权文件）；

⑤有效期内合格的检测报告（激光交调设备和终端服务器须提供交科院检测技术（北京）有限公司或者国家交通安全设施质量检验检测中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）颁发的有效期内合格的检测报告）；

⑥设备原厂质保5年承诺书；

⑦投标函；

⑧分项报价清单；

⑨招标文件要求的其他材料。

16．投标报价

16.1本项目采用固定单价，投标报价包含完成本项目所有货物（服务）所需一切费用，招标人后期不再另行支付任何费用。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，其组成包括但不限于工作、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收、管理等。中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑报价风险。
16.2本项目设置最高投标限价，见投标人须知前附表。
16.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
四、投标文件的密封和递交

17.投标文件的份数和编制

17.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。
17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。
18.投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的装订要求

18.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

18.2投标文件的密封

18.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

18.3 投标文件密封袋的标记

18.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明招标项目名称。

18.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人公章；否则，该投标文件将被拒绝。

19.投标文件的提交

19.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 
时  间：2026年8月25日14时30分 
地  点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室 
五、开标、评标和定标

20. 开标

20.1开标的时间和地点

20.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标。

20.2参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的监督部门。
20.3 对参加开标的投标人的要求

20.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）须现场参加开标会议。

20.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②对各投标人的投标文件的数量和密封情况进行验证；

③验证无误后，由有关工作人员当众拆封标书并报价；

④对各投标人的标书进行符合性评审；

⑤宣布中标候选人；

⑥开标过程进行记录，并存档备查。

21.无效投标文件

21.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的。

22.评标

22.1评标办法

22.1.1本项目采用经评审的最低投标价法。

22.1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人或评标委员会抽签确定第一中标候选人。
22.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③投标文件中填报的服务周期、质量不符合招标文件要求的；

④因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑤投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

⑥法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

23.定标

23.1中标候选人的确定

23.1.1最终按投标报价从低到高的先后顺序推荐三名中标候选人，投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推。
23.2 中标价

23.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

24.合同授予标准

24.1本招标项目的服务合同将授予按本须知第23条规定所确定的中标人。

25.合同协议书的签订

25.1招标人与中标人将于项目开标结束并确定中标单位后30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面服务合同。同时，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2招标人如不按本投标须知第25条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当对投标人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3中标人如不按本投标须知第25条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第三章 评标办法

一、资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)
	核验投标文件

	2
	企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）
	核验投标文件

	3
	诚信投标承诺书
	核验投标文件

	4
	授权文件（非投标人自身生产的外购品牌核心设备（如激光交调设备、车牌识别相机、监控相机等），须提供该设备生产厂家出具针对本项目的专项投标授权文件。）
	核验投标文件

	5
	有效期内合格的检测报告（激光交调设备和终端服务器必须提供交科院检测技术（北京）有限公司或者国家交通安全设施质量检验检测中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）颁发的有效期内合格的检测报告。）
	核验投标文件

	6
	设备原厂质保5年承诺书
	核验投标文件

	7
	投标函
	核验投标文件

	8
	分项报价清单
	核验投标文件


1.审查资料

2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验和信用查询。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（2）法律、法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

二、评标办法

1. 本次评标采用经评审的最低投标价法。

1.1经评审的最低投标价法是指以价格为主要因素确定中标人的评标办法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,以最低报价的投标人作为第一中标候选人的评标方法。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3 招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.2.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
2.3比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据工程需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

3、推荐中标候选人与定标

3.1评标委员完成评标后，应当按报价最低的投标人为第一中标候选人，报价次低的为第二中标候选人，以此类推。投标报价最低的投标人有两名或两名以上相同时，由招标人或评标委员会抽签确定第一中标候选人。

第四章 采购需求

一、项目概况
2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目，包含安装调试（设备自带配套线缆的供货、布线、接线工作包含在投标人报价范围内，外部电源电缆、杆件连接部分由招标人负责实施）和接入指定平台、5年维护质量保修。

二、采购清单及技术参数

	序号
	商品名称
	规格型号及配置
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	双激光类交调设备

	（1）满足 I 级设备、应具备的机动车分型功能，且满足机动车二级分类的标准； 
（2）环境温度：-55℃~+85℃；环境湿度：0%~98%，无冷凝； 
（3）电源：交流电压 220V（1±15%）、频率 50HZ（1±4）HZ、加装后备 UPS 供电； 
（4）功耗：≤30W； 
（5）防护等级：≥IP65； 
（6）设备检测参数： 
a. 机动车车型分类数据的采集精度（车辆分类分型按交通部《公路交通情况调查技术规范》 
中的标准执行）：相对误差均应在±10%内； 
b. 流量数据的采集精度：相对误差应在±5%内； 
c. 地点车速数据的采集精度：相对误差应在±8%内；速度检测范围： 0~200km/h； 
d. 车头时距数据的采集精度：相对误差应在±10%内。e. 车头间距数据的采集精度：相对误差应在±10%内； 
f. 时间占有率数据采集精度：相对误差应在±10%内。 
g. 检测车道数：正装最大支持 10 车道的检测（路宽 60 米内），路侧安装支持 8 车道 （路 
宽 30 米内） 
h. 结构稳定性：最大抗风能力 40m/s； 
i. 检测器的上传周期为：1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时等可调。 
（7）处理能力：日处理车辆≥30 万辆， 
（8）数据接口：RJ45、GPRS/CDMA、RS232/485、USB； 
（9）数据实时传输：现场数据支持 TCP/IP、GPRS（4G）、光纤传输；设备具有实时向指定 IP 
的数据中心服务器传输数据功能，所传输数据内容及格式符合Ⅰ级设备技术条件及相关要求； 
（10）数据格式：符合交通运输部标准，可直接导入相关软件进行处理，数据交换文件为文本 
文件类型； 
（11）通讯协议：应符合交通运输部《公路交通情况调查设备第 2 部分：通信协议》标准规定， 
符合 GB/T3453 标准规定； 
（12）联网能力：支持有线和无线各种联网方式，支持 TCP/IP 协议； 
（13）防雷电性能：设备的供电接口和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，采用 
的元器件和防护措施应符合有关标准要求； 
（14）设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作 
状态，具备实时和服务器检测连接状态功能和断电续传功能； 
（15）数据处理：提供各观测点交调数据的实时刷新及自动传输； 
（6）可靠性：设备的平均无故障间隔时间（MTBF）不应小于 50000 小时；设备工作时供电中 断，数据不会丢失，当恢复供电时，设备能够自行恢复到正常工作状态； 设备工作时供电中断，数据不会丢失，并能给指定的手机号码发送所在点位发生故障的信息。当恢复供电时，设备能够自行恢复到正常工作状态。
（17）数据存容量：可连续存储 5 年以上交调数据；每台设备具备一个唯一的、可读取的、 
固化于设备硬件只读存储器中的设备身份识别码。 
（18）交调设备、视频设备均需提供远程管理功能。包括但不限于远程配置 IP 地址、电源管 
理、信号管理等.
	套
	41
	30000
	（1）推荐厂家/品牌：杭州海康威视数字技术股份有限公司、辽宁金洋科技发展集团有限公司/辽宁金洋集团信息技术有限公司、北京万集科技股份有限公司、北京中天星火智能交通科技有限公司。
（2）鉴于交通运输部规划研究院2023年5月18日发布的公路交通情况调查设备型式检验合格名单表（有效期至2025年5月18日）后，无新名单发布。投标单位必须提供交科院检测技术（北京）有限公司或者国家交通安全设施质量检验检测中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）颁发的有效期内合格的检测报告


	2
	900w像素车牌识别设备

	（1）设备应满足《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016 的有关要求。
（2）车牌设备能够与交调设备及视频设备多源组合工作。
（3）系统能识别的号牌结构包括：单排字符结构的号牌；新能源车牌、武警用小型汽车号牌；警用汽车号牌；双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2007中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌等。 系统能识别号牌字符包括：数字：0~9；字母：A~Z；省市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、 黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。号牌识别率：白天车辆号牌识别准确率应不小于 95%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于 90%。识别时间：机动车在图像中水平像素点应大于 100，当图像中存在一个号牌时，识别时间≤ 
100ms。识别车牌类型：符合“GA36-92”（92 式牌照） 和“GA36.1-2001”（02 式新牌照）标准的民用车牌照和军车、警车、武警、港澳等特殊牌照的汉字、字母、数字等信息。另外可根据客户需要增减类型。 
	套
	92
	6550
	推荐厂家/品牌：、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司‌、浙江宇视科技有限公司

	3
	智能补光灯

	（1）不低于24颗LED灯珠，支持LED 频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪。可通过软件记录记录闪光灯闪光次数。（2）可通过 RS485 进行远程升级。

（3）最大功耗小于等于 48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为 255） 

（4）闪光指数 GN≥64m。

（5）支持通过 485 接口对补光灯亮度进行调节，可设置为 1－255 级。

(6)最小回电时间小于等于 50ms。(7)支持气体脉冲补光、LED 频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式。

(8)具有 LED 和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光。

(9)1 路 RS485 接口、1 路爆闪输入接口，一路光源切换接口。(10))支持防护等级 IP66。
	套
	92
	1550
	推荐厂家/品牌：、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司‌、浙江宇视科技有限公司

	4
	电源防雷器
	（1）最大持续工作电压(AC)：开关型 Uc≥250V，限压型 Uc≥270V；保护电平:开关型≤1.0kV；限压型≤ 1.5kV。
（2）雷电冲击电流:开关型的 Iimp(10/350us) 为 35KA；限压型的 In(8/20 us) 为 20KA，Imax(8/20 us) 为 40KA。

（3）响应时间≤25ns。

（4）工作温度：-40~60℃。

（5）满足 IEC 529/EN60529 的防护等级：IP20。
	套
	58
	85
	

	5
	信号防雷器
	（1）最大持续工作电压(AC)：≥7V。
（2）标称负载电流 IL：≥1.5A;额定放电电流 In（8/20μs）：芯对地≥2.5 kA；响应时间。

芯对地 ≤500ns≤100ns；满足 IEC 529/EN60529 的防护等级：IP20。

（3）工作温度：-30~50℃。 
	套
	59
	80
	

	6
	交换机
	（1）类型：非网管型，交换容量≥128Gbps，转发性能≥7.2Mpps。
（2）配置 8 口+1000M SFP 光口。

（3）支持基于端口、协议、MAC 的 VLAN。

（4）支持 Ipv4 和 Ipv6 静态路由功能。

（5）工作温度：-20℃～70℃。

（6）支持 LACP、DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping。

（7）防护等级≥IP30，金属材质。

（8）支持 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认证。

（9）支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持虚电缆检测功能(VCT)，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 
	套
	59
	660
	

	7
	抱杆机箱
	（1）采用法兰盘焊接，箱体底面净高 2.5 米；配有防电警示标识。
（2）机箱采用优质 Q235A 镀锌钢材焊接，厚度 2mm，焊接质量应符合 GB/12469 的要求，不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔，并且无折皱和中断等缺陷，所有焊接缝平整、均匀、无漏焊、缺焊等现象。抗风力：45kg/mh；地震烈度里氏 8 级以上，最大风速：30m/s。

（3）进出口堵漏泥密封，配有通风槽，箱内包含：导轨、隔板（高度可上下调节），温控风扇，32A 空气开关 1 个，16A 空气开关 1 个，C45 轨道插座 3-5 个，32A 自动重合闸 1 个，电源防雷器 1 个，网络信号防雷器 1 个，150W/12V 导轨电源，4 口熔纤盘 1 个，及其他相关辅材。

（4）设有防水淹基座及落地孔，机箱设置进线孔。底部 4 个边角部各打 1 个 8mm 排水孔，底部放置防尘网。

（5）机箱内外应采用整体镀锌工艺，整体喷户外防粘贴耐候涂料，丝印根据客户要求。保证机箱在室外环境下，至少5年内箱体不生锈。

（6）柜体进出线口需带防水锁扣，柜体应该有防盗措施，设备必须固定牢靠。

（7）做防水和防尘处理，防护等级≥IP55。

（8） 安装完成后，在机柜内门放置安装接线图。

（9）柜内在安装层板为活动可调节，方便安装定位。

（10）箱体设有防盗锁，防盗锁参数采取防水、防锈措施。

有条件时也可采用抱杆机箱，要求如下： 

（1）抱杆机箱要求参照 GA/T652-2017《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》中。

4.3 相关规定。 

（2）抱杆机箱净高应不小于 2.5m，宜采用抱箍形式。

（3）抱杆机箱应包含光纤收发器、防雷器、相应辅材等。
	套
	59
	550
	

	8
	监控设备
	（1）新增不低于400万像素的高清机芯，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；内置高速云台，可水平 360°连续旋转。
（2）视频监控存储设备应可不间断存储≥720p 不少于30天的视频监控数据；要能够提供接口接受上层视频软件的点播与访问调阅，可通过网络上传至上级监控平台。

（3）不小于 30 倍光学变倍，16 倍数字变倍；最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

（4）支持在同一客户端上，同时可开启多个视屏窗口进行画面浏览。

（5）可在控制中心菜单查看设备各通道连接状态、各通道码流大小、网络负载、网络带宽、系统时间、硬盘状态、硬盘容量、磁盘组容量、在线用户信息。

（6）存储设备支持异常告警：空间不足、硬盘异常、无硬盘、非法访问、网络断开、IP、MAC 地址冲突等告警；支持Email告警、指示灯告警；支持告警时主动弹出事件状态页面。

（7）存储设备支持 0NVIF 协议、GB/T28181 协议；（以能够提供接口接受上层视频软件的点播与访问调阅）。

（8）补光灯距离：红外照射距离不低于250 m，需采用倍率与红外灯倍率匹配算法，补光效果更均匀。
	套
	46
	2350
	推荐厂家/品牌：、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司‌、浙江宇视科技有限公司

	9
	终端服务器
	（1)内嵌系统对交调中的车型、车速、车牌及车牌颜色进行 AI 融合分析系统，提升数据精准度与识别效率。
（2)多功能交通调查站数据传输协议应满足《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》JT/T 1008.2的规定，还可以选择 HTTPS协议，采用JSON格式数据作为传输的载体。基于HTTPS方式进行数据请求，编码格式统一为UTF-8编码，请求和响应数据格式为JSON。

（3）具备车牌数据和交调数据匹配融合：精准抓拍车牌信息，关联车牌与交调单车数据（车型/车速/车道等），按交调标准协议上传过车数据及图像。

（4)SATA 硬盘接口不低于4个，支持3.5英寸硬盘接入，每个SATA接口支持不低于16TB容量硬盘;硬盘满配，存储不少于30天。

（5)支持违章图片合成，合成图片方式及质量可配置。

（6)具备录像功能，可按时间设置定时录像、报警录像等多种录像模式，并能进行回放

（7）可匹置车道、违章类型等0SD信息。

（8）具备防篡改功能。

（9）具备断网恢复后的自动续传功能;
（10作:-30°C~+70°C，工作湿度 10%~90%。

（11）用嵌入式 Linux 实时操作系统，内存容量不低于 4GB。

（12）现图片及数据的滚动存储，智能压缩算法，能够保存≥100 万辆通行车辆信息。

（13）备本地化 AI 模型技术对车型识别结果进行修正，进一步优化车型识别的准确性。

（14）依据《交通运输数据脱敏指南》(JT/T1480-2023)，对敏感车辆信息进行脱敏处理，

确保数据安全性与合规性; 

15)内嵌系统按照 JT/T1008.2 标准中单车交通数据包(0x11)格式，上传过车数据，数据包涵盖 
车型、车速、车牌、车牌颜色等关键信息。 
16)支持前端综合感知解析与控制系统软件各类模块嵌入。
	套
	58
	8000
	（1）鉴于交通运输部规划研究院2023年5月18日发布的公路交通情况调查设备型式检验合格名单表（有效期至2025年5月18日）后，无新名单发布。投标单位必须提供交科院检测技术（北京）有限公司或者国家交通安全设施质量检验检测中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）颁发的有效期内合格的检测报告。

（2）推荐厂家品牌：杭州海康威视数字技术股份有限公司、辽宁金洋科技发展集团有限公司/辽宁金洋集团信息技术有限公司、北京万集科技股份有限公司、北京中天星火智能交通科技有限公司。


	10
	光纤收发器
	满足使用功能
	对
	58
	660
	

	11
	UPS供电设备


	UPS供电设备

输入电压：输入电压100～275Vac，整流输入频率范围：50～60Hz，

输出电压范围：L-N： 220Vac ±1％；

档位可调；分别为 208V、220V、 230V、240V 输出，适应不同负载应用；

过载能力：125%维持≥1 分钟；

交调设备后备时间≥48小时；

蓄电池组为DC24V免维护蓄电池组，蓄电池储能容量应至少具备能够维持系统连续≥48小时不间断运行的供电能力。

蓄电池应外观整洁，无漏液、漏电现象 

蓄电池组配套所必需的专用工具和配件 

蓄电池使用寿命：采用 5 年期及以上电池
	套
	46
	1500
	

	合计
	2735620.00元


注：投标人投标货物中，非投标人自身生产的外购品牌核心设备（如激光交调设备、车牌识别相机、监控相机等），须提供该设备生产厂家出具针对本项目的专项投标授权文件。

2.对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。未在招标人推荐的材料品牌响应表中注明或未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。
三、报价要求 

1、投标报价包含完成本项目所有货物（服务）所需一切费用，招标人后期不再另行支付任何费用。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，其组成包括但不限于工作、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收、管理等。中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑报价风险。 

四、其它要求 

投标人可自行踏勘现场，以实际情况为准，费用包含在投标报价中，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑报价风险。 

第五章 合同条款
（签订合同时，仅以此文本为基准，补充条款双方协定）

一、合同协议书（格式）
项目名称：    
甲方（采购人）：                              
乙方（成交人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
（招标人名称）（以下简称：甲方）通过自行公开采购，经评审小组评定，确定（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
1.2 服务
1.2.1服务名称：                                                ；
1.2.2服务内容：                                                ；
1.2.3服务质量：                                                。
1.3 价款
本合同总价为：¥           元（大写：人民币                 元）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                                              。
1.4.2发票开具方式：                                            。
1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                                                ；
1.5.2服务地点：                                                ；
1.5.3服务方式：                                                。
1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：
1.7.1将争议提交滁州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向甲方（采购人）所在地人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。
 甲    方：    （单位盖章）               乙    方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）：
时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。
2.1.3“服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。
2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和评估
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期（半年）提交服务报告；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织对乙方履约的评估，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的评估；向社会公众提供的公共服务项目，评估时应当邀请服务对象参与并出具意见；
2.15.3检验和评估标准、程序等具体内容以及前述评估的效力详见合同专用条款。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语进行书写、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
2.17 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	2.5
	合同签订，支付至合同价款的10%，设备全部安装完成并通过交工验收合格后，支付至合同价款的50%，设备稳定运行1年后，支付至合同价款的70%，设备稳定运行2年后，支付至合同价款的90%，设备稳定运行3年后，支付至合同价款的98%，,5年质保期期满一个月内支付至100%。（注：需向招标方提供13%的增值税专用发票后，招标人支付货物货款。）

	2.11.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生的3个工作日内以书面形式变更合同。

	2.11.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生的1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在1个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

	2.15.1
	乙方须接受甲方对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和评估，甲方有权查看与项目直接相关的凭证和资料，乙方应予以配合。

	2.17
	本项目免收履约保证金。

	2.18
	合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

	
	

	
	


第六章  投标文件格式
注明正本或副本

投标文件
        项目名称

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)； 

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③诚信投标承诺书（格式见附件）；

④授权文件（非投标人自身生产的外购品牌核心设备（如激光交调设备、车牌识别相机、监控相机等），须提供该设备生产厂家出具针对本项目的专项投标授权文件；

⑤有效期内合格的检测报告（激光交调设备和终端服务器须提供交科院检测技术（北京）有限公司或者国家交通安全设施质量检验检测中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）颁发的有效期内合格的检测报告）；

⑥设备原厂质保5年承诺书（格式见附件）；

⑦投标函；

⑧分项报价清单；

⑨招标文件要求的其他材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年     月     日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

    投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

              年    月    日

附件2
诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形：①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；④被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-4项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-4项情形）；

七、严格遵守开标现场纪律，服从现场监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3
授权文件
致：________（招标人全称）
项目名称：                   
项目编号：_____________  ___
我方___________（设备生产制造厂家完整名称），统一社会信用代码：________________，为                  （产品名称）的合法生产企业，现特此授权 ___________（投标供应商名称） 作为我方授权代理商，参与上述招标项目的投标工作，准许该投标人在本次招投标、供货、安装调试、平台对接（省市 TOCC 交通监测平台）、质保运维全过程当中供应我方原厂全新正品设备。

授权专项约定：

1、本授权为本项目专属投标授权，不可转借、不可用于其他工程项目；
2、我方承诺本次供货全部设备均为本厂原厂出产，设备各项技术参数、检测报告完全响应招标文件全部技术条款；
3、如若中标投标人无法履行 5 年原厂质保、设备故障抢修、TOCC‑平台报文调试、固件免费升级、滁州属地 12小时到场售后等义务，由我生产厂家无条件承担全部售后服务责任；

4、本授权有效期：自本项目投标之日起至项目质保服务期全部完结为止。

特此授权！

授权单位（公章）：________________

法定代表人 / 授权委托人签字：________________________

日期：_______年____月____日

附件4：

激光交调设备和终端服务器须交科院检测技术（北京）有限公司或者国家交通安全设施质量检验检测中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）颁发的有效期内合格的检测报告

附件5

设备原厂质保5年承诺书

交调设备五年原厂质保承诺书

致：滁州市公路工程有限责任公司、合肥市公路桥梁工程有限责任公司

项目名称：2026 年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目
我方________（交调设备生产厂家），针对本项目  激光交调设备、交调专用终端、等全部交通流量调查设备，郑重承诺：

所有设备自项目竣工验收合格之日起，提供整机原厂 5 年免费质保，雷达、终端、硬盘、抓拍机芯等全部配件故障免费换新、上门维修，无任何工时、物流费用；

质保期内免费完成报文适配、现场联调、固件终身升级，保障车流数据实时稳定上传；

我方为交调流量调查设备专业售后团队，滁州区域站点故障 12 小时内原厂工程师到场处置，常备备用雷达、终端保障流量监测不中断；

若中标代理商无力履行交调设备运维、TOCC 平台调试工作，由我厂家承担全部 5 年质保及全套技术服务；

每年免费全线巡检，免费开展 流量运维实操培训，按需提供型式检测、平台对接全套技术资料。

生产厂家（公章）：

签字：

日期：______

附件6

车牌识别相机、监控相机等其他监控设备五年原厂质保承诺书

致：滁州市公路工程有限责任公司、合肥市公路桥梁工程有限责任公司

项目名称：2026 年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目
我方________（设备生产厂家），针对本项目 900 万环保车牌识别抓拍相机、400 万道路监控智能球机等其他监控设备，作出以下承诺：

全部抓拍相机、监控球机自项目竣工验收合格之日起，整机原厂 5 年免费质保，机芯、镜头、补光、云台、识别算法所有配件免费维修、换新，无工时、物流、软件升级任何收费；

质保期内免费完成抓拍图片、车流结构化数据联调，车牌识别算法终身免费更新；

我方在安徽省设有直属技术服务团队，滁州辖区设备故障 12 小时内原厂工程师到场处置，可提供备用设备保障抓拍不间断；

每年提供 2 次免费上门巡检、识别精度校准，免费开展运维人员实操培训；

若中标代理商无法履行维保及平台对接义务，由我厂家承担全部 5 年质保服务。

生产厂家（公章）：

签字：

日期：______

附件7
投 标 函
致：       (招标人)        

1、我们决定参加贵单位组织的“2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)             （小写）           。 

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。
5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 

投标单位名称：                        （盖章）              

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章） 

日  期：                 
通讯地址：                              

电   话：                
传   真：                

附件8                     

分项报价清单
	序号
	商品名称
	品牌规格型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）
	


填表须知：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。
2、投标人报价必须包括完成合同内容的全部费用。

3、投标人投标时充分考虑企业利润，如因企业漏报或主动让利，产生的相关纠纷由投标人自行承担。

4、投标报价货物厂家/品牌、参数应符合招标文件第四章《采购需求》载明的采购清单和技术参数要求。

投标人名称（盖单位章）：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                          
                           日    期：        年      月       日
第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对2026年滁州市交通量调查站点建设设备采购项目 招标文件进行确认。

采购单位：滁州市公路工程有限责任公司、合肥市公路桥梁工程有限责任公司

项目负责人：王暘

联系电话：15305500336

                                        （单位盖章）

                                         2026年8月

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司　 

经办人：周晓培
电  话：0550-3519512、18255055896
                              （单位盖章）

2026年8月 




