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[bookmark: _Toc5839]第一章  投标邀请
项目概况
生活垃圾分类前端投放设施提标改造项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月2日8点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc19956]一、项目基本情况
项目编号：czsjcg202608-012 
项目名称：生活垃圾分类前端投放设施提标改造项目
预算金额：6294000元
最高限价：投标总报价最高限价为6294000元（各单价最高限价详见投标报价分项表），投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
采购需求：生活垃圾分类投放设施提标改造采购及安装。
合同履行期限：自合同签订生效后，接到采购人通知之日起60个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作，并验收合格交付使用。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc10122]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册；
3.本项目的特定资格要求：/。
三、获取招标文件
时间：2026年8月12日至2026年9月2日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc25070]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月2日08点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统
[bookmark: _Toc20671]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc4098]六、其他补充事宜
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。
4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。
[bookmark: _Toc15875]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：滁州市城市管理局
地  址：滁州市琅琊区凤凰东路476号
联系人：姜涛
联系方式：0550-2591695
2.采购代理机构信息
名  称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼
联系人：关勤勤
联系方式：0550-3519590 18909605753
3.政府采购监督管理部门信息
名  称：滁州市公共资源交易监督管理局
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦3楼
联系方式：0550-3801631


[bookmark: _Toc976]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc18796][bookmark: _Toc3114][bookmark: _Toc7178]一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       
联系人及联系电话：           
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	2026年8月19日17时30分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为  个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：        

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	 90 日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	投标截止时间后 60 分钟内

	14.1
	资格审查
	☑采购人审查
□采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	□最低评标价法
☑综合评分法

	17.3
	报价扣除
（非专门面向中小企业采购项目适用）
	（1）小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除后参与评审。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除：/。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。

	17.4
	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会推荐3名中标候选人

	21.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
☑采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）中标（成交）供应商的评审总得分
（4）符合本国产品标准的声明函；（如有）

	24.1
	中标通知书发出的形式
	□书面     数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	投标人自行登录电子交易系统查看
□评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
□免收
☑合同价的2.5%
□定额收取：人民币         元
（2）支付方式：
转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函
（3）收取单位：另行通知 
（4）收取账号：另行通知
（5）退还时间：验收合格，一次性退还。
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   中标人
（2）收取方式：银行转账
（3）收费标准：参考滁公管综【2023】19号《关于进一步明确代理费计取标准的通知》文件（30000元）。

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
接收部门：滁州市城市管理局、滁州市城投工程咨询管理有限公司
联系电话：0550-2591695、0550-3519519
通讯地址：滁州市琅琊区凤凰东路476号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦2楼

	32
	其他内容
	1、解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
4、部分可提供线下政采贷的金融机构
市本级
金融机构名称：兴业银行滁州分行
安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号
俞冉：18256950224
5、特别提示：
（1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。
（2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。
（3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
（4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
（5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。
（6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
（7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
（8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。
（9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
（10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！
6、评标过程中的澄清、说明或补正：
（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
（2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
7、同义词语：
招标文件第六章 投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。
8、落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。


[bookmark: _Toc14880][bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc24638]
二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。
5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。
15.4投标文件的澄清
15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc2583661][bookmark: _Toc518923100]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc518923101][bookmark: _Toc2583662]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.投诉
32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。
32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。
33.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc7878]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容：本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc27746][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并由采购人验收合格后，采购人请款额度须在政府资金调度会批准且发票送达后完成支付。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	1、自合同签订之日起60日历天内，完成所有生活垃圾分类设施提标改造及验收交付。
2、自合同签订之日起30日历天内至少完成300台再生资源智能回收箱铺设，60日历天内需完成全部500台再生资源智能回收箱铺设、收运车辆配备、服务团队上岗、分拣中心建设、再生资源全流程数字化管理平台配备，正式投入运营工作。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起不少于3年的免费质保服务，具体期限以中标人投标承诺为准。


2、 [bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc29029]采购需求
1.项目背景
为深入贯彻落实国家、省、市关于生活垃圾分类工作的各项决策部署，持续深化滁州市生活垃圾分类治理成效，加快构建科学化、规范化、常态化的垃圾分类治理体系，依据《安徽省生活垃圾分类投放站点技术规程》《关于加快健全生活垃圾可回收物体系建设推动“两网融合”促进资源化利用的通知》等相关政策文件要求，结合滁州市生活垃圾分类工作推进现状及实际发展需求，本次拟实施滁州市生活垃圾分类设施提标改造及再生资源回收体系搭建运营服务项目。项目主要涵盖生活垃圾分类设施提标改造、再生资源回收体系建设及专业化运营等核心工作。
2.货物需求清单
2.1、生活垃圾分类设施提标改造（含点位智能监控设备及3年运维）
2.1.1采购清单

	序号
	货物名称（采购标的）
	数量
	单位
	所属
行业
	是否为核心产品

	1
	生活垃圾分类集中投放站点改造（四投口分类箱）
	300
	座
	工业
	是

	2
	生活垃圾分类集中投放站点改造（三投口分类箱）
	20
	座
	工业
	否

	3
	生活垃圾分类集中投放站点改造（二投口分类箱）
	30
	座
	工业
	否

	4
	生活垃圾分类集中投放站点提标（四投口分类箱）
	50
	座
	工业
	否

	5
	240L垃圾桶采购
	1520
	个
	工业
	否


本次招标各生活垃圾分类投放设施提标改造数量及安装位置以现场实际情况及采购人要求为准。采购人可根据现场实际情况调整或取消部分点位。


[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]2.1.2主要技术参数及要求
①生活垃圾分类集中投放站点改造（四投口分类箱）技术参数要求
	货物名称
	具体技术参数

	生活垃圾分类集中投放站点改造（四投口分类箱）

	1.四投口分类箱+洗手池及有害垃圾箱，集成尺寸不小于：长3500*宽800（顶宽1200）*前高2150（后高2100）（mm）
2.地基、接水接电：
2.1.地基不小于：长3800*宽1000（mm）+再生资源智能回收箱地基面积（根据配备的设备类型而定），清除表面浮土后将原地面挖深10cm整平压实无杂物；素土和回填土夯实度不小于95%；地面硬化：地面整平，10cmC25混凝土；
★2.2.聚氯乙烯绝缘助燃电线：产品标准和技术要求满足GB/T 5023.3-2008绝缘平均厚度≥0.7mm，绝缘老化前抗张强度≥13.9N/㎟，绝缘老化前断裂伸长率≥230%，20℃时导体电阻≤12Ω/km。
★2.3.PVC-U绝缘阻燃电工套管：产品符合GB/T43815-2024(或JG/T3050-1998)标准,最小壁厚≥1.0mm，阻燃性能自熄时间≤3s，氧指数OI≥32.0，绝缘强度15min内不击穿，绝缘电阻≥200MΩ。
2.4.配电箱：1个，阻燃绝缘壳体，多重电路保护，防潮抗湿，分断可靠，适配垃圾房照明、监控配电，安全耐用、检修便捷。
2.5.插座：1个，阻燃防火材质，内置防触电保护门，导电铜件防锈耐磨，防潮易清洁，适配垃圾分类设施供电，安全稳定、使用寿命长。
2.6.给排水：进水DN20mm水管，排水DN48mm圆管（外接DN50mm圆管对接）
注：中标人负责点位30米内距离内接电、接通给排水管道，超过部分额外核算签证；水电开户由点位属地负责。
3.箱体材质：
3.1.投放口面板采用1.2mm镀锌卷板加工成型；
3.2.顶面、底板、后背板、左右侧板选用1.2mm镀锌卷板；
★3.3.产品符合GB/T2518-2019标准，镀锌卷板表面无缺陷，镀层质量≥52g/㎡，屈服强度≥375MPa，抗拉强度≥431MPa，断后伸长率≥28.5%；
3.4.顶面、内部支撑骨架由50×50×1.2mm、40×40×1.2mm、30×30×1.2mm 管材组合搭建；
★3.5.底部承重骨架：使用F40Q235B方矩形热镀锌焊管40×40×1.2mm管材,材质符合GB/T6728-2025《结构用冷弯型钢》要求，抗拉强度≥380MPa,屈服强度≥290MPa,断后伸长率≥29%,镀锌层重量*(平均值)≥220g/m²;
3.6.全部镀锌板构件经高温烤漆防腐处理，垃圾收集箱门采用 1.0mm 镀锌板烤漆工艺，投放口具备手动开启、脚踏开启双模式；
7.投放口需印制对应的四分类标识，侧面安装垃圾分类责任单位公示牌，设置可更换式宣传广告牌，用于垃圾分类宣传。
4.门头字：
4.1底板尺寸：长1800*高200mm，logo与文字字高15mm，材质选用5mm厚PVC板，经UV雕刻工艺加工成型。
4.2按照招标人要求，对点位进行编号，安装编号牌，5mm厚PVC板。
5.灭蚊灯：
5.1输入电压：220V~50Hz 额定功率：10W；材质：铝合金或者阻燃ABS。
★5.2.产品标准和技术要求满足GB/T4706.1-2024和GB/T4706.76-2024，器具外壳各部分以0.5±0.04J的冲击能量打击三次后，应无损坏；软线的最大位移为2mm，导线在接线端子上的移动不大于1mm。
6.洗手池（洗面器）：
6.1.支架骨架采用30×30×1.2mm 镀锌板折弯一体成型，表层高温烤漆，防锈坚固，上方安置陶瓷洗手盆；
★6.2.洗手池（洗面器）：抗裂性应符合GB/T6952-2015/8.5要求，经抗裂试验，应无有釉裂及坯裂。溢流功能应符合GB/T6952-2015/8.9要求，应保持5min无溢流。
6.3.洗手池上方配置仪容镜，尺寸参数：宽500*高700mm。
7.照明灯
7.1.分类箱正面檐口凸出8cm，下檐口配备LED低压灯条
LED低压灯条参数要求：电压：24V；板宽≥8mm、色温：6000K
★7.2.产品标准和技术要求满足GB/T7000.1-2023拉力试验满足50次，拉力30N，位移≤2mm。
8.手提式干粉灭火器：1只，规格：2kg，产品质量符合国家标准。消防应急照明灯:1只，持续应急时间不少于60min，蓄电池容量不小于400mAh；产品质量符合国家标准。
9.具备功能：内置240升垃圾桶，可防止臭气外溢，居民投放可选择脚踏式或手推式开门，具备遮雨棚、灭蚊消杀、洗手、照明、密闭等功能，便于居民分类投放和清运。
10.监控摄像头：
10.1.每个点位1个，采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
10.2.采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)；
10.3.设备具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,设备均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；(白天环境下,水平中心分辨力为1400TVL,夜晚补光灯开启后,水平中心分辨率为1350TVL)；支持声光警戒；
10.4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.5.防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；
10.6.不小于1400TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出)；
10.7.支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.8.具有AI-ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（环境光照度:0.5lx）；
10.9.可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件3种,支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持PCM/G.711A/G.711U/AAC，4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式；
10.10.支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级；
10.11.内置>256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
10.12.设备接入与管理功能：支持对视频监控设备的增删改查管理，可配置设备基础信息、位置信息、地图应用参数；支持通过下级平台IP、端口接入多个上级/下级平台，可筛选下级平台设备并接入本平台，需与安徽省垃圾分类综合服务平台完成视频流推送，确保对接通畅，使用正常；平台支持不小于7天回放功能，为各级管理者提供端口查看。
10.13.流量卡：流量池（不低于10GB/个/月）-使用期3年
11.点位宣传：中标人需开展点位宣传活动，提供相关宣传物料物品（宣传折页和宣传小礼品各100份），配合招标人开展各项宣传工作。
注：标★项需提供具有CMA标志的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件，如投标人提供虚假材料谋取中标的，将根据政府采购相关规定追责处理。




②生活垃圾分类集中投放站点改造（三投口分类箱）技术参数要求
	货物名称
	具体技术参数

	生活垃圾分类集中投放站点改造（三投口分类箱）

	1.三投口分类箱+洗手池及有害垃圾箱，集成尺寸不小于：长2800*宽800（顶宽1200）*前高2150（后高2100）（mm）
2.地基、接水接电：
2.1.地基不小于：长3100*宽1000（mm）+再生资源智能回收箱地基面积（根据配备的设备类型而定），清除表面浮土后将原地面挖深 10cm整平压实无杂物；素土和回填土夯实度不小于95%；地面硬化：地面整平，10cmC25混凝土；
2.2.聚氯乙烯绝缘助燃电线：产品标准和技术要求满足GB/T 5023.3-2008绝缘平均厚度≥0.7mm，绝缘老化前抗张强度≥13.9N/㎟，绝缘老化前断裂伸长率≥230%，20℃时导体电阻≤12Ω/km。
2.3.PVC-U绝缘阻燃电工套管：最小壁厚≥1.0mm，阻燃性能自熄时间≤3s，氧指数OI≥32.0，绝缘强度15min内不击穿，绝缘电阻≥200MΩ。
2.4.配电箱：1个，阻燃绝缘壳体，多重电路保护，防潮抗湿，分断可靠，适配垃圾房照明、监控配电，安全耐用、检修便捷。
2.5.插座：1个，阻燃防火材质，内置防触电保护门，导电铜件防锈耐磨，防潮易清洁，适配垃圾分类设施供电，安全稳定、使用寿命长。
2.6.给排水：进水DN20mm水管，排水DN48mm圆管（外接DN50mm圆管对接）
注：中标人负责点位30米内距离内接电、接通给排水管道，超过部分额外核算签证；水电开户由点位属地负责。
3.箱体材质：
3.1.投放口面板采用1.2mm镀锌卷板加工成型；
3.2.顶面、底板、后背板、左右侧板选用1.2mm镀锌卷板；
3.3.镀锌卷板表面无缺陷，镀层质量≥52g/㎡，屈服强度≥375MPa，抗拉强度≥431MPa，断后伸长率≥28.5%；
3.4.顶面、内部支撑骨架由50×50×1.2mm、40×40×1.2mm、30×30×1.2mm 管材组合搭建；
3.5.底部承重骨架：采用F40方矩形热镀锌焊管40×40×1.2mm管材,材质符合GB/T6728-2025《结构用冷弯型钢》要求，抗拉强度≥380MPa,屈服强度≥290MPa,断后伸长率≥29%,镀锌层重量*(平均值)≥220g/m²;
3.6.全部镀锌板构件经高温烤漆防腐处理，垃圾收集箱门采用1.0mm镀锌板烤漆工艺，投放口具备手动开启、脚踏开启双模式；
3.7.投放口需印制对应的四分类标识，侧面安装垃圾分类责任单位公示牌，设置可更换式宣传广告牌，用于垃圾分类宣传。
4.门头字：
4.1底板尺寸：长1800*高200mm，logo与文字字高15mm，材质选用5mm 厚PVC板，经UV雕刻工艺加工成型。
4.2按照招标人要求，对点位进行编号，安装编号牌，5mm 厚PVC板。
5.灭蚊灯：
5.1输入电压：220V~50Hz 额定功率：10W ；材质：铝合金或者阻燃ABS。
5.2.产品标准和技术要求满足GB4706.1-2005，GB4706. 76-2008，器具外壳各部分以0.5±0.04J的冲击能量打击三次后，应无损坏；软线的最大位移为2mm，导线在接线端子上的移动不大于1mm。
6.洗手池（洗面器）：
6.1.支架骨架采用30×30×1.2mm 镀锌板折弯一体成型，表层高温烤漆，防锈坚固，上方安置陶瓷洗手盆；
6.2.洗手池（洗面器）：抗裂性应符合GB/T6952-2015/8.5要求，经抗裂试验，应无有釉裂及坯裂。溢流功能应符合GB/T6952-2015/8.9要求，应保持5min无溢流。
6.3.洗手池上方配置仪容镜，尺寸参数：宽500*高700mm。
7.照明灯
7.1.分类箱正面檐口凸出8cm，下檐口配备LED低压灯条
LED低压灯条参数要求：电压：24V；板宽≥8mm、色温：6000K
7.2.产品标准和技术要求满足GB 7000.1-2015、GB 7000.9-2008，拉力试验满足50次，拉力30N，位移≤2mm。
8.手提式干粉灭火器：1只，规格：2kg，产品质量符合国家标准。消防应急照明灯:1只，持续应急时间不少于60min，蓄电池容量不小于400mAh；产品质量符合国家标准。
9.具备功能：内置240升垃圾桶，可防止臭气外溢，居民投放可选择脚踏式或手推式开门，具备遮雨棚、灭蚊消杀、洗手、照明、密闭等功能，便于居民分类投放和清运。
10.监控摄像头：
10.1.每个点位1个，采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
10.2.采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)；
10.3.设备具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,设备均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；(白天环境下,水平中心分辨力为1400TVL,夜晚补光灯开启后,水平中心分辨率为1350TVL)；支持声光警戒；
10.4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.5.防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；
10.6.不小于1400TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出)；
10.7.支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.8.具有AI-ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（环境光照度:0.5lx）；
10.9.可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件3种,支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持PCM/G.711A/G.711U/AAC，4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式；
10.10.支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级；
10.11.内置>256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
10.12.设备接入与管理功能：支持对视频监控设备的增删改查管理，可配置设备基础信息、位置信息、地图应用参数；支持通过下级平台IP、端口接入多个上级/下级平台，可筛选下级平台设备并接入本平台，需与安徽省垃圾分类综合服务平台完成视频流推送，确保对接通畅，使用正常；平台支持不小于7天回放功能，为各级管理者提供端口查看。
10.13.流量卡：流量池（不低于10GB/个/月）-使用期3年
11.点位宣传：中标人需开展点位宣传活动，提供相关宣传物料物品（宣传折页和宣传小礼品各100份），配合招标人开展各项宣传工作。









③生活垃圾分类集中投放站点改造（二投口分类箱）技术参数要求
	货物名称
	具体技术参数

	生活垃圾分类集中投放站点改造（二投口分类箱）

	1.三投口分类箱+洗手池及有害垃圾箱，集成尺寸不小于：长2100*宽800（顶宽1200）*前高2150（后高2100）（mm）
2.地基、接水接电：
2.1.地基不小于：长2400*宽1000（mm）+再生资源智能回收箱地基面积（根据配备的设备类型而定），清除表面浮土后将原地面挖深 10cm整平压实无杂物；素土和回填土夯实度不小于95%；地面硬化：地面整平，10cmC25混凝土；
2.2.聚氯乙烯绝缘助燃电线：产品标准和技术要求满足GB/T 5023.3-2008绝缘平均厚度≥0.7mm，绝缘老化前抗张强度≥13.9N/㎟，绝缘老化前断裂伸长率≥230%，20℃时导体电阻≤12Ω/km。
2.3.PVC-U绝缘阻燃电工套管：最小壁厚≥1.0mm，阻燃性能自熄时间≤3s，氧指数OI≥32.0，绝缘强度15min内不击穿，绝缘电阻≥200MΩ。
2.4.配电箱：1个，阻燃绝缘壳体，多重电路保护，防潮抗湿，分断可靠，适配垃圾房照明、监控配电，安全耐用、检修便捷。
2.5.插座：1个，阻燃防火材质，内置防触电保护门，导电铜件防锈耐磨，防潮易清洁，适配垃圾分类设施供电，安全稳定、使用寿命长。
2.6.给排水：进水DN20mm水管，排水DN48mm圆管（外接DN50mm圆管对接）
注：中标人负责点位30米内距离内接电、接通给排水管道，超过部分额外核算签证；水电开户由点位属地负责。
3.箱体材质：
3.1.投放口面板采用1.2mm镀锌卷板加工成型；
3.2.顶面、底板、后背板、左右侧板选用1.2mm镀锌卷板；
3.3.镀锌卷板表面无缺陷，镀层质量≥52g/㎡，屈服强度≥375MPa，抗拉强度≥431MPa，断后伸长率≥28.5%；
3.4.顶面、内部支撑骨架由50×50×1.2mm、40×40×1.2mm、30×30×1.2mm 管材组合搭建；
3.5.底部承重骨架：采用F40方矩形热镀锌焊管40×40×1.2mm管材,材质符合GB/T6728-2025《结构用冷弯型钢》要求，抗拉强度≥380MPa,屈服强度≥290MPa,断后伸长率≥29%,镀锌层重量*(平均值)≥220g/m²;
3.6.全部镀锌板构件经高温烤漆防腐处理，垃圾收集箱门采用 1.0mm 镀锌板烤漆工艺，投放口具备手动开启、脚踏开启双模式；
3.7.投放口需印制对应的四分类标识，侧面安装垃圾分类责任单位公示牌，设置可更换式宣传广告牌，用于垃圾分类宣传。
4.门头字：
4.1.底板尺寸：长1800*高200mm，logo与文字字高15mm，材质选用5mm 厚PVC板，经UV雕刻工艺加工成型。
4.2.按照招标人要求，对点位进行编号，安装编号牌，5mm 厚PVC板。
5.灭蚊灯：
5.1.输入电压：220V~50Hz 额定功率：10W ；材质：铝合金或者阻燃ABS。
5.2.产品标准和技术要求满足GB4706.1-2005，GB4706. 76-2008，器具外壳各部分以0.5±0.04J的冲击能量打击三次后，应无损坏；软线的最大位移为2mm，导线在接线端子上的移动不大于1mm。
6.洗手池（洗面器）：
6.1.支架骨架采用 30×30×1.2mm 镀锌板折弯一体成型，表层高温烤漆，防锈坚固，上方安置陶瓷洗手盆；
6.2.洗手池（洗面器）：抗裂性应符合GB/T6952-2015/8.5要求，经抗裂试验，应无有釉裂及坯裂。溢流功能应符合GB/T6952-2015/8.9要求，应保持5min无溢流。
6.3.洗手池上方配置仪容镜，尺寸参数：宽500*高700mm。
7.照明灯
7.1.分类箱正面檐口凸出8cm，下檐口配备LED低压灯条
LED低压灯条参数要求：电压：24V；板宽≥8mm、色温：6000K
7.2.产品标准和技术要求满足GB 7000.1-2015、GB 7000.9-2008，拉力试验满足50次，拉力30N，位移≤2mm。
8.手提式干粉灭火器：1只，规格：2kg，产品质量符合国家标准。消防应急照明灯:1只，持续应急时间不少于60min，蓄电池容量不小于400mAh；产品质量符合国家标准。
9.具备功能：内置240升垃圾桶，可防止臭气外溢，居民投放可选择脚踏式或手推式开门，具备遮雨棚、灭蚊消杀、洗手、照明、密闭等功能，便于居民分类投放和清运。
10.监控摄像头：
10.1.每个点位1个，采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
10.2.采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)；
10.3.设备具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,设备均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；(白天环境下,水平中心分辨力为1400TVL,夜晚补光灯开启后,水平中心分辨率为1350TVL)；支持声光警戒；
10.4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.5.防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；
10.6.不小于1400TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出)；
10.7.支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.8.具有AI-ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（环境光照度:0.5lx）；
10.9.可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件3种,支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持PCM/G.711A/G.711U/AAC，4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式；
10.10.支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级；
10.11.内置>256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
10.12.设备接入与管理功能：支持对视频监控设备的增删改查管理，可配置设备基础信息、位置信息、地图应用参数；支持通过下级平台IP、端口接入多个上级/下级平台，可筛选下级平台设备并接入本平台，需与安徽省垃圾分类综合服务平台完成视频流推送，确保对接通畅，使用正常；平台支持不小于7天回放功能，为各级管理者提供端口查看。
10.13.流量卡：流量池（不低于10GB/个/月）-使用期3年
11.点位宣传：中标人需开展点位宣传活动，提供相关宣传物料物品（宣传折页和宣传小礼品各100份），配合招标人开展各项宣传工作。








④生活垃圾分类集中投放站点提标（四投口分类箱）技术参数要求
	货物名称
	具体技术参数

	生活垃圾分类集中投放站点提标（四投口分类箱）
	1.四分类箱体+含洗手池及下方有害垃圾箱，集成尺寸不小于：长3500*宽800*高1600（mm）
2.地基、接水接电：
2.1.地基：根据配备的再生资源智能回收箱类型增加地基面积。清除表面浮土后将原地面挖深 10cm整平压实无杂物；素土和回填土夯实度不小于95%；地面硬化：地面整平，10cmC25混凝土；
2.2.聚氯乙烯绝缘助燃电线：产品标准和技术要求满足GB/T 5023.3-2008绝缘平均厚度≥0.7mm，绝缘老化前抗张强度≥13.9N/㎟，绝缘老化前断裂伸长率≥230%，20℃时导体电阻≤12Ω/km。
2.3.PVC-U绝缘阻燃电工套管：最小壁厚≥1.0mm，阻燃性能自熄时间≤3s，氧指数OI≥32.0，绝缘强度15min内不击穿，绝缘电阻≥200MΩ。
2.4.配电箱：1个，阻燃绝缘壳体，多重电路保护，防潮抗湿，分断可靠，适配垃圾房照明、监控配电，安全耐用、检修便捷。
2.5.插座：1个，阻燃防火材质，内置防触电保护门，导电铜件防锈耐磨，防潮易清洁，适配垃圾分类设施供电，安全稳定、使用寿命长。
2.6.给排水：进水DN20mm水管，排水DN48mm圆管（外接DN50mm圆管对接）
注：中标人负责点位30米内距离内接电、接通给排水管道，超过部分额外核算签证；水电开户由点位属地负责。
3.箱体材质：
3.1.投放口面板采用1.2mm镀锌卷板加工成型；
3.2.顶面、底板、后背板、左右侧板选用1.2mm镀锌卷板；
3.3.镀锌卷板表面无缺陷，镀层质量≥52g/㎡，屈服强度≥375MPa，抗拉强度≥431MPa，断后伸长率≥28.5%；
3.4.顶面、内部支撑骨架由50×50×1.2mm、40×40×1.2mm、30×30×1.2mm 管材组合搭建；
3.5.底部承重骨架：采用F40方矩形热镀锌焊管40×40×1.2mm管材,材质符合GB/T6728-2025《结构用冷弯型钢》要求，抗拉强度≥380MPa,屈服强度≥290MPa,断后伸长率≥29%,镀锌层重量*(平均值)≥220g/m²;
3.6.全部镀锌板构件经高温烤漆防腐处理，垃圾收集箱门采用 1.0mm 镀锌板烤漆工艺，投放口具备手动开启、脚踏开启双模式；
3.7.投放口需印制对应的四分类标识，侧面安装垃圾分类责任单位公示牌，设置可更换式宣传广告牌，用于垃圾分类宣传。
4.门头字：
4.1.底板尺寸：长1800*高200mm，logo与文字字高15mm，材质选用5mm 厚PVC板，经UV雕刻工艺加工成型。
4.2.按照招标人要求，对点位进行编号，安装编号牌，5mm 厚PVC板。
5.灭蚊灯：
5.1.输入电压：220V~50Hz 额定功率：10W ；材质：铝合金或者阻燃ABS。
5.2.产品标准和技术要求满足GB4706.1-2005，GB4706. 76-2008，器具外壳各部分以0.5±0.04J的冲击能量打击三次后，应无损坏；软线的最大位移为2mm，导线在接线端子上的移动不大于1mm。
6.洗手池（洗面器）：
6.1.支架骨架采用 30×30×1.2mm 镀锌板折弯一体成型，表层高温烤漆，防锈坚固，上方安置陶瓷洗手盆；
6.2.洗手池（洗面器）：抗裂性应符合GB/T6952-2015/8.5要求，经抗裂试验，应无有釉裂及坯裂。溢流功能应符合GB/T6952-2015/8.9要求，应保持5min无溢流。
6.3.洗手池上方配置仪容镜，尺寸参数：宽500*高700mm。
7.照明灯
7.1.分类箱正面檐口凸出8cm，下檐口配备LED低压灯条
LED低压灯条参数要求：电压：24V；板宽≥8mm、色温：6000K
7.2.产品标准和技术要求满足GB 7000.1-2015、GB 7000.9-2008，拉力试验满足50次，拉力30N，位移≤2mm。
8.手提式干粉灭火器：1只，规格：2kg，产品质量符合国家标准。消防应急照明灯:1只，持续应急时间不少于60min，蓄电池容量不小于400mAh；产品质量符合国家标准。
9.具备功能：内置240升垃圾桶，可防止臭气外溢，居民投放可选择脚踏式或手推式开门，具备遮雨棚、灭蚊消杀、洗手、照明、密闭等功能，便于居民分类投放和清运。
10.监控摄像头：
10.1.每个点位1个，采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
10.2.采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)；
10.3.设备具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,设备均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,设备夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；(白天环境下,水平中心分辨力为1400TVL,夜晚补光灯开启后,水平中心分辨率为1350TVL)；支持声光警戒；
10.4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
10.5.防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；
10.6.不小于1400TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出)；
10.7.支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
10.8.具有AI-ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（环境光照度:0.5lx）；
10.9.可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理,支持音频文件预览播放,内置语音文件3种,支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制;支持自定义音频文件上传及下载;自定义音频支持PCM/G.711A/G.711U/AAC，4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式；
10.10.支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级；
10.11.内置>256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
10.12.设备接入与管理功能：支持对视频监控设备的增删改查管理，可配置设备基础信息、位置信息、地图应用参数；支持通过下级平台IP、端口接入多个上级/下级平台，可筛选下级平台设备并接入本平台，需与安徽省垃圾分类综合服务平台完成视频流推送，确保对接通畅，使用正常；平台支持不小于7天回放功能，为各级管理者提供端口查看。
10.13.流量卡：流量池（不低于10GB/个/月）-使用期3年
11.点位宣传：中标人需开展点位宣传活动，提供相关宣传物料物品（宣传折页和宣传小礼品各100份），配合招标人开展各项宣传工作。10.点位宣传：中标人需开展点位宣传活动，提供相关宣传物料物品（宣传折页和宣传小礼品各100份），配合招标人开展各项宣传工作。





⑤240L垃圾桶技术参数要求
	货物名称
	具体技术参数

	240L垃圾桶
	1.容积：240L
2.长*宽*高（mm）：750×585×1090（±5mm）；
3.整体重量：≥14kg,桶身重≥9.3KG，盖子重≥1.1KG。
4.轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235钢实心材料，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间为10年；轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg，内轮框内置铁件均采用不锈钢材质。
5.桶体壁厚≥4.0mm，桶盖厚≥2.5mm。材料：高密度聚乙烯（HDPE）。高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。
6.垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械操作强度。在桶体正面和背面独特设计新添置加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。
7.桶底正面底部在注塑生产过程中嵌钢质耐磨钉4颗；桶体不少于6条及以的加强筋连接，上把手设有防滑颗粒，桶体前口与车辆提升机架配合处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量为300kg； 桶盖厚度≥5.0mm。桶口及加强筋壁厚≥6mm。
8.桶盖上方有明显禁火标志，提手有不少于3条加强筋，有效防止提手位置变形或损坏。盖子上方有不少于2条加强筋，使桶盖在日常的使用当中有足够的抗冲击强度。
9.桶体背面把手采用一体连把式，把手防滑颗粒符合人体工程学有手指凹凸握感。桶体与桶盖两点链接，桶盖外延两条耳朵与桶体把手通过一次性注塑的ABS插销紧密连接，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，防止桶盖左右摇摆、脱落等情况发生，可反复开关达百万次以上。桶的把手位置设有8条加强筋与桶体连接，增加桶体把手的抗冲击能力，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命。人性化设计，在桶把手的边缘设有专门的垃圾袋收纳装置，方便垃圾袋携带。
10.垃圾桶要求：色彩鲜艳，两年不褪色，正面投放标采用印刷工艺。耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性。符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2020标准。


2.2、再生资源回收体系建设
为全面落实省委、省政府工作部署，加快构建覆盖城乡、规范高效、绿色低碳的再生资源回收利用体系，持续推进生活垃圾分类收运体系与再生资源回收体系“两网融合”，结合滁州市发展实际，着力健全滁州市全域覆盖的再生资源回收网络体系，推动生活垃圾分类投放站点与再生资源回收网点在空间规划、设施配套、运营管护、数据互通等方面深度融合、一体发展，加快形成“投放精准化、收运协同化、处置规范化、管理数字化”的全链条可回收物回收利用体系，本项目中标人须与招标人、相关主管部门共同推动滁州市再生资源回收体系建设。
2.2.1 再生资源智能回收箱配备
本项目依托现有住宅小区生活垃圾分类站点实施升级提标改造，在垃圾分类投放站点旁配置再生资源智能回收箱共计500套（根据现场情况灵活配备单投口或双投口设备），搭建便民化再生资源回收服务网络。
①单投口再生资源智能回收箱技术参数：
	产品尺寸：不小于1500mm*1160mm*2200mm 

	序号
	模块
	主要功能

	1
	电源
	漏电保护，16A；180W12V开关电源

	2
	
	★电气布线：当执行绝缘电阻时，在动力电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ

	3
	主机
	安卓主控模块

	4
	
	不小于10.1寸触摸屏

	5
	网络
	不小于流量卡24G/年

	6
	
	路由器

	7
	软件
	软件模块

	8
	控制
	分控板

	9
	
	电动推杆250mm/s

	10
	
	满桶传感器

	11
	
	称重模块200kg 模拟量

	12
	
	内部抓拍摄像头1个110°1080P

	13
	
	外部摄像头1个

	14
	
	内外部抓拍照明灯12v 

	15
	总框架
	镀锌方管支撑框架

	16
	外观和结构
	★1.钣金外壳使用厚度≥1.Omm的板制作，内部设有多道加强筋，结构稳定。
2.产品表面应整洁，无脏污、异物，不应有明显磕碰、划伤现象。设备布局应整齐、美观，管路不得出现扭曲、折叠等现象。各种标牌应清晰、耐久，不允许有边角翘起、溢胶等不良;固定在明显位置，平整牢固，无歪斜等不良。防水设计:产品整体设有密封胶条。产品表面应无肉眼可见的色差。整体采用户外塑粉静电喷涂。产品开孔不允许有可擦拭油污，影响使用的毛边及金属残留。喷涂及丝印面不应有积漆、露底、断字、图案偏位、图案残缺等缺陷；L0G0及产品标示字符应准确、清晰且不易去除。线材部分表面不可有破皮、芯材外漏等异常。设备运行应平稳，无阻滞及异常响声等不良现象。

	17
	称重盘
	镀锌钢板材质

	18
	文字处理
	丝网印刷

	19
	功能要求
	★1.智能称重系统:箱体内部有智能称重模块，称重精度±15g，可对每次投递垃圾进行智能称重并上传服务器，可通过手机端查看垃圾重量。当箱体内垃圾超重时可通过手机端推送或短信自动发送功能通知相关人员。可以通过运维app和后台查看实时状态。
2. 应在居民投放垃圾后通过实时监测回收箱内垃圾投放量，提示工作人员清运处置，应能实现并满足全天无人值守。定时照明:投口上部设有照明灯，照明灯可设置成投递时亮起便于用户夜间使用。满溢预警:当箱体内部桶满溢，投口带有自锁功能，不能打开，可通过手机端推送或满溢预警信息，此时液晶屏可显示预警信息。可以通过运维app和后台查看实时状态。烟雾预警:当箱体内产生烟雾的时候，通过手机端或者短信自动推送相关负责人具备多次重发机制功能。可以通过运维app和后台查看实时状态。
3.多种开门方式:微信扫码登录、手机号登录；定时投递:系统可通过后台设置每日的投递时间，在投递时间范围内，用户可授权开门投递垃圾，非投递时间内，仓门锁定，用户无法投递。防夹功能:通过电机电流检测，实现防夹功能，防止在投递过程中，人体受到伤害。积分体系功能:可按照各地区的政策，设置发放积分。积分可精确到单设备的垃圾类型，进行发放和设置，并可设定上限。智能控制系统:用户对垃圾自行分类后，微信扫码或手机号登录操作系统，投口自动打开，投递完毕后投口自动关闭，产品自动称重，计算兑换积分返还到用户账户。设备预警自检:当设备出现异常情况时，可自动上报平台，可视化查看，同时具备自动解除功能。设备上明显处应有相应的警示标识，整体外壳应坚固。设备应配备故障报警装置。

	注：标★项需提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件，如投标人提供虚假材料谋取中标的，将根据政府采购相关规定追责处理。




②双投口再生资源智能回收箱技术参数：
	产品尺寸：不小于2180mm*1160mm*2200mm

	序号
	模块
	主要功能

	1
	电源
	漏电保护，16A；180W12V开关电源

	2
	
	电气布线：当执行绝缘电阻时，在动力电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻不应小于1MΩ

	3
	主机
	安卓主控模块

	4
	
	不小于10.1寸触摸屏

	5
	网络
	不小于流量卡24G/年

	6
	
	路由器

	7
	软件
	软件模块

	8
	控制
	分控板

	9
	
	电动推杆250mm/s

	10
	
	满桶传感器

	11
	
	称重模块200kg 模拟量

	12
	
	内部抓拍摄像头1个110°1080P

	13
	
	外部摄像头1个

	14
	
	内外部抓拍照明灯12v 

	15
	总框架
	镀锌方管支撑框架

	16
	外观和结构
	产品表面应整洁，无脏污、异物，不应有明显磕碰、划伤现象。设备布局应整齐、美观，管路不得出现扭曲、折叠等现象。各种标牌应清晰、耐久，不允许有边角翘起、溢胶等不良;固定在明显位置，平整牢固，无歪斜等不良；防水设计:产品整体设有密封胶条。钣金外壳表面应平整，不应有凸起凹陷和翘曲等现象。棱边挺直，边缘处无毛刺等不良，折弯处圆弧光滑。厚度≥1.Omm的板制作。内部设有多道加强筋，结构稳定。产品表面应无肉眼可见的色差。整体采用户外塑粉静电喷涂。产品开孔不允许有可擦拭油污，影响使用的毛边及金属残留。喷涂及丝印面不应有积漆、露底、断字、图案偏位、图案残缺等缺陷；L0G0及产品标示字符应准确、清晰且不易去除。线材部分表面不可有破皮、芯材外漏等异常。设备运行应平稳，无阻滞及异常响声等不良现象。

	17
	称重盘
	镀锌钢板材质

	18
	文字处理
	丝网印刷

	19
	功能要求
	应在居民投放垃圾后通过实时监测回收箱内垃圾投放量，提示工作人员清运处置，应能实现并满足全天无人值守。定时照明:
投口上部设有照明灯，照明灯可设置成投递时亮起便于用户夜间使用。智能称重系统:箱体内部有智能称重模块，称重精度±15g，可对每次投递垃圾进行智能称重并上传服务器，可通过手机端查看垃圾重量。当箱体内垃圾超重时可通过手机端推送或短信自动发送功能通知相关人员。可以通过运维app和后台查看实时状态。满溢预警:当箱体内部桶满溢，投口带有自锁功能，不能打开，可通过手机端推送或满溢预警信息，此时液晶屏可显示预警信息。可以通过运维app和后台查看实时状态。烟雾预警:当箱体内产生烟雾的时候，通过手机端或者短信自动推送相关负责人具备多次重发机制功能。可以通过运维app和后台查看实时状态。多种开门方式:微信扫码登录、手机号登录；定时投递:系统可通过后台设置每日的投递时间，在投递时间范围内，用户可授权开门投递垃圾，非投递时间内，仓门锁定，用户无法投递。防夹功能:通过电机电流检测，实现防夹功能，防止在投递过程中，人体受到伤害。积分体系功能:可按照各地区的政策，设置发放积分。积分可精确到单设备的垃圾类型，进行发放和设置，并可设定上限。智能控制系统:用户对垃圾自行分类后，微信扫码或手机号登录操作系统，投口自动打开，投递完毕后投口自动关闭，产品自动称重，计算兑换积分返还到用户账户。设备预警自检:当设备出现异常情况时，可自动上报平台，可视化查看，同时具备自动解除功能。设备上明显处应有相应的警示标识，整体外壳应坚固。设备应配备故障报警装置。



2.2.2 再生资源回收车辆配备
本项目组建专业化再生资源专项回收队伍，配套配置再生资源收运车辆，实现辖区再生资源全品类应收尽收、规范清运。
	序号
	车辆类型
	数量

	1
	清运电动车（三轮）
	不少于10台

	2
	清运电动车（四轮）
	不少于3台

	3
	中转货车
	不少于3台

	4
	合计
	不少于16台


注：所有车辆须手续齐全，状态良好，车容整洁。
①清运电动车（三轮）技术参数：
	序号
	大类
	详细参数

	1
	整车基础参数
	1、型号：电动货运三轮车
2、车厢尺寸：不小于长2600mm × 宽1350mm
3、车厢配置：简易月牙遮阳棚，标配爬坡变速档位
4、轮胎规格：后轮500-12轮胎

	2
	动力电控系统
	1、驱动电机：六相永磁同步电机
2、电控系统：专用六相永磁同步控制器
3、电压规格：直流72V

	3
	电池配置
	1、电池类型：锂电池
2、电池规格：不小于72V 200Ah

	4
	核心功能配置
	档位模式：常规行驶档+爬坡低速档，重载陡坡动力更强


②清运电动车（四轮）技术参数：
	序号
	大类
	详细参数

	1
	整车基础参数

	产品名称：纯电动载货汽车 
外形尺寸不小于5550*1880*2055（mm） 
货厢尺寸不小于3700×1760*360（mm）
总质量不小于3495kg
额定载质量不小于1355kg 
整备质量不小于1910kg

	2
	动力电控系统
	轴数 2轴 ，轴距不小于3200mm
轮胎数量6条，轮胎规格 185R14LT 6PR 
能源类型 纯电动，排放标准 纯电动无排放 
电机额定功率 45kW 
电机峰值功率 90kW 
电机类型 永磁同步电机 
电机马力不小于122匹 

	3
	电池配置
	储能电池类型：磷酸铁锂蓄电池

	4
	货箱结构参数
	货箱自重：不小于250kg
货箱底板：材质Q235钢材，厚度2MM


③中转货车技术参数：
	序号
	大类
	详细参数

	1
	箱体核心尺寸

	1、货箱内尺寸不少于：6800mm*2420mm*2600mm（高栏净空间） 
2、整车外廓不少于：约8990*2550*3900mm（合规不超4米限高）
3、装载容积不少于：40m³，适配废纸、塑料、打包轻泡回收物料

	2
	载重参数
	1、车货总质量限值不少于：25吨 
2、车辆整备自重不少于：8.5吨
3、合规额定载货不少于：16吨，满足分拣中心打包料大批量转运

	3
	底盘动力配置
	发动机：六缸柴油发动机
2、变速箱：手动6挡/8挡变速箱，爬坡有劲
3、轮胎规格：10R22.5重载货运轮胎，耐废料碎石磨损
4、轴距：4200mm，转弯灵活，厂区、城市道路通行顺畅

	4
	结构配置
	1、仓栅高栏可拆卸，叉车上下货极其方便
2、栏板加厚碳钢材质，耐撞击、耐磨
3、标配倒车影像、倒车雷达、强光示廓灯，夜间厂区装卸安全
4、双层大梁底盘，重载不易变形，适合高频短途转运


2.2.3 再生资源分拣中心建设
统筹兼顾地域布局与终端处置能力，规划建设区域性再生资源分拣中心1座，面积不少于3000平方。配套布设废纸、废塑料、废金属、废玻璃、废旧织物等多品类专业分拣区域，配齐打包机、上料传输机、分拣输送带、抓料机等机械设备，支撑区域再生资源精细化分选与资源化预处理。
分拣中心设施如下：
	序号
	设备类型
	数量

	1
	全自动液压打包机
	1台

	2
	链条式上料传输机
	2台

	3
	滚筒履带分拣输送带
	1台

	4
	物料抓料机
	1台

	5
	工业叉车
	1台

	6
	贸易结算电子地磅
	1套

	7
	厂区高清监控摄像头
	20套

	8
	总监控指挥中心（1套（含监控大屏、NVR主机、硬盘存储、画面分割、全天录像回看）
	1套

	9
	办公场所及办公设施等
	若干

	10
	场地配套运维物资（消防、照明、安全防护设施等）
	若干


①全自动液压打包机参数要求
	1
	机器型号：
	液压打包机（不少于200吨）

	2
	压块尺寸：
	不小于1800*1100*1250mm长宽高

	3
	机器尺寸：
	不小于9200*1800*3000mm长宽高

	4
	进料口尺寸：
	不小于2000*1100mm长宽

	5
	系统：
	自动压缩 自动上料 人工捆包 遥控器控制

	6
	液压缸：
	直径不小于：351mm行程小于：4200mm

	7
	电机功率 ：
	45kw

	8
	液压泵：
	80+80双泵组合

	9
	液压组合：
	高低压组合

	10
	产量：
	3-5包/h

	11
	输送带
	不小于7*1.5m，铁制材料

	12
	穿绳道
	不小于7道


②链条式上料传输机参数要求
	序号
	大类
	详细参数

	1
	整机基础参数
	1.设备名称：链条式上料输送机（板链上料机）
2.结构形式：固定式/电动液压升降移动式两种标配机型
3.机架材质：碳钢喷塑加厚方管  
主架；可选304不锈钢整机（耐腐蚀工况）
4.常规机身总长：不少于3m
5.链板有效宽度：不少于300mm
6.升降高度：0.6m～6m可调，液压升降款自带机械自锁结构
7.机架型材：主梁加厚3.0mm方钢，承重不易变形
8.移动款标配：带锁止万向脚轮+落地支撑支腿，场地灵活移位

	2
	链条与承载板面核心配置
	1.传动链条：双排高强度工业滚子链条，常用10A/12A/16A国标链条，耐磨抗拉、不易拉长脱链
2.链板面板：
- 碳钢款：Q235钢板，厚度2.0mm冲压折弯板链
- 不锈钢款：304不锈钢板，厚度1.5mm，耐高温耐腐蚀
3.链板样式：平板直板、带格挡挡板（爬坡防物料下滑）、镂空筛料式三种可选
4.头尾链轮：45#钢淬火链轮，咬合紧密，传动静音不打滑
5.张紧结构：尾部丝杆调节拉紧机构，可随时微调链条松紧度

	3
	动力及电控系统
	1.驱动电机：国标纯铜三相异步电机，功率1.5kW/2.2kW/3kW/4kW/5.5kW/7.5kW重载可选
2.减速机构：硬齿面减速机，扭矩大、重载爬坡不闷机
3.调速方式：标配变频控制柜，输送速度0.15~1.0m/s无极可调；简易定速款仅启停开关
4.防护等级：电机IP54，电控箱IP55防尘防水，户外车间均可使用
5.供电标准：三相380V工业用电

	4
	输送性能参数
	1.线体单米额定承重：轻型≤120kg/m；重型重载款≤500kg/m
2.最大爬坡倾角：平直输送0°，爬坡输送最大倾角38°（加装挡边后）
3.常规输送产能参考
- 链宽400mm：8~15吨/小时
- 链宽500mm：12~22吨/小时
- 链宽600mm：18~35吨/小时
4.适用物料：废金属、建筑垃圾、塑料块料、砂石颗粒、袋装重物、高温工件、潮湿脏污废料。

	5
	机身配套结构
	1.侧边防护：可拆卸防撞挡料边，高度100~200mm，防止物料洒落
2.支撑托轨：链条底部耐磨托条，降低链条磨损、降低运行噪音
3.进料口：加宽集料料斗，防止抛料、集中进料
4.安全选配：机身双侧拉线急停开关、过载自动断电保护


③滚筒履带分拣输送带参数要求
	序号
	大类
	详细参数

	1
	整机基础参数
	1、设备名称：滚筒床履带式长距离输送机
2、输送总长：不少于30m（整机一体式，可分段法兰拼接）
3、常用有效带宽：不少于500mm
4、机身形式：水平固定式/倾斜爬坡式（最大倾角18°，花纹带可达25°）
5、机架主材：国标10#槽钢主梁+加厚方管侧架，机架壁厚3mm
6、机身高度：标准离地不少于600mm，支腿高度可调范围500~1200mm
7、整机自重：带宽600mm水平款约2.8吨，爬坡加高款约3.2吨
8、执行标准：JB/T 10212输送机行业国标

	2
	床体滚筒支撑系统（核心结构）

	1、承载托辊规格：φ89mm加厚碳钢托辊，壁厚3mm，轴承内置密封防尘
2、滚筒排布间距：水平段200mm/支，爬坡加密段150mm/支，满铺滚筒支撑履带，杜绝皮带凹陷变形
3、头尾驱动滚筒：φ320mm包胶传动滚筒（橡胶包胶12mm厚，防滑不丢转）；尾端张紧滚筒φ219mm
4、张紧结构：尾部双向丝杆拉紧机构，可左右微调纠偏
5、侧边挡料栏：高度150mm碳钢折弯挡边，防止物料洒落

	3
	履带皮带配置
	1、皮带类型：黑色耐磨橡胶输送带（分拣废料通用）；可选PVC绿色防滑带、花纹爬坡带
2、皮带层数：4层聚酯帆布，上胶厚度4mm、下胶厚度2mm，耐尖锐废料划伤
3、皮带宽度：比机架净宽多出100mm，两侧预留纠偏余量
4、皮带适配：脏污废料、塑料块、废纸、织物、破碎物料、砂石等分拣后混合物料

	4
	动力与电控系统（30米长距专用配置）
	1、驱动形式：头部单端驱动（30米标配单电机，重载可选头尾双驱动）
2、主电机：国标三相异步纯铜电机，水平款7.5kW；爬坡倾角＞10°选用11kW
3、减速设备：硬齿面减速机，速比适配带速，扭矩大、静音耐用
4、调速方式：变频控制柜，输送速度0.3~1.2m/s无极可调；定速款标配0.6m/s
5、供电：380V工业三相电，电控箱IP55防尘防水
6、安全标配：双侧拉线急停开关、皮带防跑偏报警、过载自动断电保护

	5
	输送性能指标
	1、单米额定承重：轻型150kg/m；重载分拣款300kg/m
2、标准输送产能（带宽600mm、带速0.6m/s水平输送）：约120吨/小时
3、爬坡输送产能（倾角15°）：约75吨/小时
4、运行噪音：整机1米处噪音≤80dB
5、适用环境：室内分拣车间、半露天料场，环境温度-10℃~+70℃


④物料抓料机
	序号
	大类
	详细参数

	1
	整机基础参数
	1、机型：轮式液压抓料机（垃圾分拣专用）
2、整机自重：不少于8.5吨
3、外形尺寸：不小于6900×2200×2900mm
4、行走形式：四轮轮式，厂区转运灵活，硬化地面即可作业
5、回转角度：抓斗360°液压自由旋转，任意角度抓取堆料

	2
	作业性能参数
	1、最大作业半径：不小于7.8米
2、最大卸载高度：不小于6.3米
3、额定单次抓取重量：600~800kg（蓬松废纸、塑料）
4、满臂最远抓取载荷：小于550kg
5、标准抓斗：3+2齿开合抱抓，开口最大1300mm，不洒料、不夹碎打包物料

	3
	动力液压系统
	1、发动机：柴油四缸国标发动机，75kW（102马力）
2、系统工作压力：16MPa
3、液压管路：隐藏式油管，加厚油封，防尘防渗漏
4、操控方式：驾驶室单手柄先导操作，简单易上手

	4
	结构配置
	1、大臂小臂：加厚锰钢板材，耐磨抗撞击，适配废料粗糙作业环境
2、标配推土铲：场地平整、料堆围挡、车身稳定支撑
3、四条液压支腿：重载作业落地支撑，车身不晃动
4、驾驶室：封闭驾驶室、风扇、防尘玻璃，长时间作业舒适


⑤工业叉车参数要求
	序号
	大类
	详细参数

	1
	基础参数
	1、额定载重：不小于3000kg（3吨）
2、提升高度：不小于3米（可按需选配4米）
3、车型：内燃平衡重式叉车
4、适用场景：打包件码垛、货物转运、原料堆垛、货车装卸

	2
	外形尺寸
	1、整车总长：不小于2710mm
2、整车宽度：不小于1225mm
3、门架收起高度：不小于2070mm
4、转弯最小半径：不小于2400mm，分拣车间狭窄通道灵活通行。

	3
	动力配置
	1、发动机：国标柴油四缸发动机
2、额定功率：37kW
3、变速箱：机械自动挡，操作简单耐用
4、燃油：0#柴油

	4
	货叉配置
	1、货叉尺寸：不小于1070×122×40mm
2、货叉间距：左右手动可调，适配不同打包料箱体

	5
	实用配置
	1、封闭式驾驶室（可选简易敞篷），防尘挡风
2、实心耐磨轮胎，废料碎石场地不易扎破
3、标配前后车灯、倒车蜂鸣警示、手刹、脚刹双制动
4、载重过载保护，防止超重损坏车身



2.2.4 再生资源全流程数字化管理平台建设
运用大数据分析技术搭建再生资源全流程数字化监管平台，对回收总量、低值可回收物回收占比、智能设备在线运维状态等核心指标开展动态监测、管理，与安徽省垃圾分类综合服务平台数据对接、资源共享。
2.2.4.1 平台功能要求
（1）平台大数据管理
①固定资产管理：对智能分类垃圾回收箱实行信息化管理，涵盖物资编号、地址、上线时间、清运工人等信息。
②政府监管：根据行政区划能对当地各级政府（省、市、区/县、街道/镇）提供该管辖区域内的物资使用情况数据平台，并可以按单一物业小区对小区内的物资进行数据查询。平台内容包括：用户使用物资次数；辖区内注册用户数量；用户投递重量；垃圾减量等数据。
③记录管理：可查看用户信息、投递情况、分类错误情况；可查看物资内垃圾清运记录、编号、地址、人员信息及时间等。
④投递监管：抓拍用户投递图片，并拍摄桶内图片，可实现事后追溯，加强用户投递管理。并可设置投递重量阈值当用户投递超过阈值时可冻结该笔投递收益，可实现事后追溯，加强用户投递管理。
⑤员工管理：实现项目运营各环节所有员工作业（回收、维修等）进行电子化管理，实现员工操作信息留存。
⑥财务管理：微信商户捆绑使用单位指定的银行账号。支持在回收货物时需根据物资内的货物总重量进行付费开箱。可实时查看提现记录、充值记录、财账流水等信息，能设定使用单位的充值余额提醒功能。
⑦数据统计分析：设立专门的分析页面。数据统计分析包括：物资运行情况、注册人数、投递人次、投递重量、用户活跃度等通过划分时段进行分析以数据或图形呈现。
⑧物资监管：基于地图的物资位置和状态呈现、报警和任务指挥等，可读取物资在线情况、满溢与否、报警状态等信息。
⑨提现系统：用户参与垃圾分类后可提取现金。后台可设置提现的时间周期。
⑩平台可自主设置多层级账号，可根据物资铺设范围划分多级子账号，对该范围内的物资进行独立管理。并且主账号仍然保留物资的最高管理权限。
（2）推广管理
①推广管理可实现垃圾分类志愿者推广行为记录、任务反馈等功能。
②平台支持多种运营推广方式：投递用户可根据投递重量、使用次数等方式获得随机红包。并且该功能可限制范围，限定金额，限定活动时长。
（3）运营管理
①实现物资满箱预警收运管理、物资巡查记录、实现回收人员、转运人员对所管辖内的智能回收物资里的垃圾完成实时分类收集、分类清运、分类中转与物资维修维护、基本资料管理、收益结算等功能。
②中标单位提供全流程、各生产岗位的业务培训，免费提供不少于二周的现场模拟运营指导。
（4）智能投递
根据不同的应用场景与用户属性，实现涵盖扫码、手机号等不少于两种的登录模式。
①管理后台端：实现投递各个环节监控，用户验证、投递门开关状态、称重、投递时间、结束时间、收益等记录。平台与物资的称重数据具有校验，临时存储，补传数据等功能。终端物资如出现网络异常或信号不稳定无法上传或漏传数据的情况，重量数据会临时存储在物资。待网络稳定后补传。更大的保证投递用户数据的安全，防止遗失。
②回收端：实现回收人员开仓、取货、并上传记录，并在回收前数据锁定，过程中投递不称重结算，回收结束自动恢复数据。
③维修端：实现记录每次维检记录。在维修检测前数据锁定，过程中不称重结算，维修结束自动恢复数据。
（5）用户小程序
①附近物资：查看附近智能垃圾分类回收设施地点以及满溢状态。
②个人中心：基础信息维护、积分或余额查询、提现记录、投递记录等。
③提现方式：后台可根据运营情况选择按设置自动提现和审核后提现。
2.2.4.2 系统对接
中标人再生资源全流程数字化管理平台需在合同签订后30天内配备到位，平台相关数据同步接入安徽省垃圾分类综合服务平台，否则招标人有权终止合同，所有损失由中标人负责。服务期限3年，服务期满后平台数据全部导出移交招标人。
2.2.4.3 再生资源体系服务团队
为保证再生资源投、收、运、处全流程正常运转，中标人需配备专业服务团队，服务期3年，具体要求如下：
	序号
	岗位名称
	数量（人）

	1
	分拣中心管理人员
	1

	2
	清运人员 
	13

	3
	分拣人员 
	13

	4
	客服专员
	1

	5
	维修技术员
	2

	6
	管理平台运维人员
	1

	7
	合计
	31


2.2.4.4 再生资源体系运营服务期限及运营进场要求
①服务期限：自合同签订之日起，服务期限3年。
②运营进场要求：自合同签订之日起30日历天内至少完成300台再生资源智能回收箱铺设，60日历天内需完成全部500台再生资源智能回收箱铺设、收运车辆配备、服务团队上岗、分拣中心建设、再生资源全流程数字化管理平台配备，正式投入运营工作。否则招标人有权终止合同，所有损失由中标人负责。（投标时提供承诺，格式见服务承诺书）
2.2.4.5 其他事项
①招标人协助中标人进行再生资源智能回收设备点位选址、安装等。
②招标人可协调政府闲置厂房，平价租赁给中标人用于分拣中心场地使用。
③如后期省市针对再生资源有相关补贴、奖励政策，招标人可协助中标人进行申请。
[bookmark: _Toc15499]三、报价要求
投标人应对生活垃圾分类设施提标改造清单内采购标的进行分项报价及汇总报价，再生资源回收体系建设内容无需单独报价。投标总价不得超过最高投标限价，否则按照无效投标处理。综合单价包括但不限于为完成项目全部内容所发生的：各项货物（服务）的成本、采购、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、安装辅材、调试、培训活动，宣传活动，宣传物料、人员费用，交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，承包风险由投标人自行承担。中标人承担本项目服务期内所发生的民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失。
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	生活垃圾分类集中投放站点改造（四投口分类箱）
	300
	座
	16500

	2
	生活垃圾分类集中投放站点改造（三投口分类箱）
	20
	座
	12500

	3
	生活垃圾分类集中投放站点改造（二投口分类箱）
	30
	座
	10500

	4
	生活垃圾分类集中投放站点提标（四投口分类箱）
	50
	座
	9500

	5
	240L垃圾桶采购
	1520
	个
	200



[bookmark: _Toc8567][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698]四、其他要求
1.货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
2.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
3.供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。
4.本项目质保期为最少不低于3年，具体以投标人投标时承诺期限为准，所有质保费用均已包含在投标报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应零配件等。质保期内，如设备发生故障。中标方应在接到采购方通知的 24 小时内派技术人员到现场进行维修检查，在质保期内，备品备件及专用工具不满足运行维护要求的，中标方应予以免费提供。
5.项目建设期间中标人需针对本项目配备项目经理、施工负责人、平台运维人员、维修人员等团队；另外需配备1名专职宣传人员，负责协助前期点位建设、居民矛盾协调、小区垃圾分类点位宣传、宣教馆日常接待参观讲解、协助招标人开展各类宣传活动、按照招标人要求拍摄相关宣传视频等工作，宣传人员服务期自合同签订之日起3年。
6.宣传培训要求
6.1中标人负责开展点位建设前宣传工作，协助招标人开展相关宣传活动。
6.2由专职宣传人员负责开展小区居民、物业、街道社区等单位垃圾分类培训活动，宣传垃圾分类知识，讲解分类设施操作流程等。
6.3按照招标人要求拍摄垃圾分类设施和再生资源智能回收设备使用宣传短视频（各一条），报招标人审核后，用于日常播放宣传。
6.4按照招标人要求每年开展垃圾分类宣传周、环保日等主题宣传活动，提供活动策划方案、宣传物料并落地执行，提交活动总结材料，3年内开展不少15场。
6.5根据垃圾分类“十进”宣传要求，结合进社区、进学校、进机关等场所设计不少于4张通用海报模版，制作安装不少于10块宣传巨型广告，具体尺寸按照招标人要求执行。
6.6中标人负责在点位建设安装的小区公示栏内制作安装垃圾分类设施提标改造点位示意图。
7.生活垃圾分类设施提标改造采购标的中所有设备由中标人负责建设、安装，验收后移交招标人，产权归属招标人；再生资源回收体系建设中再生资源智能回收柜、收运车辆、分拣中心设备、管理平台、服务人员等均由中标人自行配备，所有设备产权均归中标人所有，服务期内用于本项目。
8.中标人需根据招标文件以及采购需求，中标后7日内中标人针对采购标的各类型分类设施提供设计效果方案及安装方案报采购人确认。
9.中标人需根据招标文件要求，在工期内完成全部范围内生活垃圾分类投放设施的供货、安装（包含基础及外接水电30米内）、调试、验收等工作。
10、如建设点位确实无接电条件，需加装新能源太阳能供电系统，满足照明、监控供电。

[bookmark: _Toc24775]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc1246][bookmark: _Toc21772]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc11347][bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc13117]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	5
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	6
	诚信投标承诺书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	7
	服务承诺书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70 %，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（70分）
	投标人业绩
	（1）自2023年1月1日至投标截止日，投标人具有垃圾分类设施（分类亭/屋/箱/站/点等）建设类项目业绩的，每提供1个业绩得2分，其他的不得分，满分2分。
（2）自2023年1月1日至投标截止日，投标人具有再生资源回收体系建设及运营项目（合同应同时包括智能回收设备、收运车辆、分拣中心人员及设备、运营管理平台等内容）业绩的，每提供1个业绩得2分，其他的不得分，满分2分。
注：①投标文件中提供中标通知书、业绩合同扫描件，时间以合同签订时间为准；合同内容应符合上述要求，未提供或提供不全的不得分。
②提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-4分

	
	软件著作权
	投标人具有与本项目采购需求相关的再生资源分拣中心APP（或小程序）类、垃圾分类智能设备管理类、垃圾分类宣教管理类、垃圾智能收集管理类软件著作权证书，每提供一类得2分，满分8分。
注：提供软件著作权证书扫描件，未提供或不符合要求的不得分。
	0-8分

	
	拟配备团队
	（1）拟配备项目经理（1人）：
具有人社部门颁发的环保工程专业高级职称证书，得1分；具有人社部门颁发的注册环保工程师证书，加1分；本项最高得2分。
（2）拟配备施工负责人（1人）：
具有人社部门颁发的机电工程专业中级及以上职称证书，得2分。
（3）拟配备平台运维人员（1人）：
[bookmark: OLE_LINK2]具有人社部门颁发的电子信息专业高级职称证书，得1分；具有人社部门颁发的系统集成项目管理工程师证书，加1分；本项最高得2分。
（4）拟配备的其他项目团队成员（4人）：
①具有人社部门颁发的环境工程专业中级（含）以上职称证书的，每提供一个得2分，本项最高得4分。
②具有人社部门颁发的中级及以上注册安全工程师证书，得2分，本项最高得2分；
③具有人社部门颁发的市政工程专业中级及以上职称证书的，得2分，本项最高得2分；
注：以上人员一人一岗，不得兼任，且以上人员均为投标单位在职在岗人员。
[bookmark: _GoBack]投标文件中须提供人员证书扫描件和须提供社保部门出具的投标人为上述人员缴纳的投标前三个月中任意一个月的社会保险证明（或投标人提供已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟））。
	0-14分

	
	产品技术参数
	所投产品完全满足或优于招标文件中“采购需求中技术参数要求”的，得15分；
1、★代表重要指标,每满足或优于一项指标得1.5分，共10项，共计15分；（以采购内容及技术参数要求中提供的证明材料作为评审依据）
2、未标符号的为一般参数，投标文件中无需列明，但在合同签订后将作为履约验收的依据，投标人在投标文件中提供相关承诺函，承诺完全满足参数要求或逐条响应均可，承诺函格式自拟，否则投标无效。
注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）本项内所有内容技术参数响应情况投标人须依据所投产品如实填写，若自填无偏离，供货时实际产品不响应或负偏离，采购人有权上报相关部门，按相关法律处理。
	0-15分

	
	质保期承诺
	在满足招标文件免费质保期3年要求的基础上,所投的所有产品免费质保期每增加1年加1分（不足1年的不加分），本项最高得3分。
注：质保期承诺格式自拟，未提供或不符合要求的不得分。
	0-3分

	
	项目的理解与分析
	根据投标人提供的针对本项目的理解与分析方案：包括对工作重难点进行科学分析，能够就实施区域现状有准确全面的了解，对潜在的、重点的、难点问题提出预见性的分析及提出提高服务质量的专业化建议及应对措施的，根据方案的科学性、计划安排、培训措施等方面，评标委员会综合评审：
（1）方案能深入分析项目所在地现状，精准预判实施过程中的多重潜在难点，并提出针对性的应对措施，方案详实专业的，得4分；
（2）方案能对项目现状和常规重难点进行准确分析，提出的应对措施和计划安排科学能有效指导项目实施，得2分；
（3）方案对项目现状和重难点分析流于表面，预见性不足，提出的措施缺乏针对性或可操作性，内容空泛，需进一步优化完善，得1分；
（4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。
	0-4分

	
	供货与安装方案




	投标人根据采购需求提供明确的供货和安装实施方案，由评标委员会综合评审:
（1）方案制定了非常详尽的进度计划，关键节点清晰，各工序衔接逻辑严密；针对项目场地分散、接电困难等实际问题，有细致周全的保障预案，并设有进度纠偏机制，可确保项目提前或高质量交付的得4分；
（2）方案有完整的进度计划安排，工序安排合理，能确保在招标文件规定的工期内完成所有工作，满足项目基本实施要求的，得2分；
（3）方案进度计划过于简单，关键工序和时间节点不明确，对项目实施过程中可能遇到的问题缺乏预见性和应对措施，内容不完整，得1分；
（4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。
	0-4分

	
	服务质量控制方案
	投标人提供的服务质量控制方案包括服务质量控制目标、服务质量控制措施、服务质量控制体系，由评标委员会综合评审:
（1）服务质量控制方案完善、详尽；质量控制目标具体、可量化；对各环节有严格的管控流程和具体检验标准，并制定了详细的缺陷处理与追溯机制的，得4分。
（2）服务质量控制方案完整有完整的质量管控体系，明确了质量控制目标，对项目实施各环节有相应的保障措施，能确保项目质量符合国家标准和招标要求，得2分;
（3）方案质量管控体系不健全，控制目标模糊，保障措施简单，缺乏对关键环节的具体管控描述，可操作性不强的，得1分;
（4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。
	0-4分

	
	再生资源回收体系建设方案
	投标人提供的再生资源回收体系建设方案，包括前端再生资源智能回收设备、收运车辆、分拣中心建设、运营等内容，由评标委员会综合评审:
（1）针对本项目的再生资源回收体系建设方案全面、详尽，符合项目实际，运营管理科学规范，具备可落地性，得5分；
（2）针对本项目的再生资源回收体系建设方案完整，方案满足采购需求的，得3分；
（3）针对本项目的再生资源回收体系建设方案片面、缺乏具体措施，有待补充完善的，得1分；
（4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。
	0-5分

	
	再生资源管理平台建设和对接方案
	投标人提供的再生资源管理平台建设及与安徽省生活垃圾分类综合服务平台对接方案，根据方案的科学性、计划安排、培训措施等方面，由评标委员会综合评审：
（1）对本项目再生资源管理平台建设及对接方案理解准确，平台功能齐全，能够提供系统功能截图和说明手册，阐述与省平台对接的方案完整详细，有专业技术团队，具备专业能力，保障措施得力，得5分；
（2）平台功能设计完整，覆盖招标文件要求的全部功能点；提出的与省平台对接方案可行，有明确的技术路径和实施计划，能保证按期完成对接的，得3分；
（3）平台功能介绍简单，未能完整覆盖招标文件要求的功能；与省平台的对接方案模糊，缺乏具体技术措施和团队保障，对接风险高的，得1分；
（4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。
	0-5分

	
	售后服务方案
	各投标人针对本项目提供售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务响应时间、售后服务人员配备充足、能满足项目后期的维保需要等，由评标委员会综合评审：
（1）售后服务措施详尽、维修响应时间及时、备件供应保障充足、人员售后配置详细、远程报修服务方案全面、实时维修统计详尽，能保障采购人获得高质量售后服务的，得4分；
（2）售后服务措施完整、维修响应时间及时、具有备件供应保障措施、配置售后人员、具有远程报修服务的，得2分； 
（3）售后服务措施、维修响应时间、备件供应保障、配置售后人员、远程报修服务措施不全或存在不足的，得1分； 
（4）方案不能满足项目要求或未提供的不得分。
	0-4分

	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
三、无效投标条款
3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
(1)未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；
(4)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；
(5)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(6)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(7)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
(8)联合体投标未提交联合体协议的；
(9)责令停产停业的；
(10)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
(14)其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(15)投标人投标MAC地址一致，由评标委员会否决其投标；
(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；
(17)投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
(18)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；
(19)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
(4)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
(5)其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(6)招标文件规定的其它无效投标情形。
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项目名称：                                  
项目编号：                                  
甲方（采购人）：     滁州市城市管理局     
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
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甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                        （供应商）
乙方2（全称）：     /        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）     /         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                 
采购项目编号：          
（2）采购计划编号：            
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：   详见采购需求                                   
     品牌：     /             规格型号：    /       
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
    □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  /   数量：  /  金额： /   
         ☑否
（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购
（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商
                  □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：   /   
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是    □否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是      □否
（7）合同是否分包：□是       ☑否
分包主要内容：     /                                      
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                /                                         
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
□大型企业  □中型企业  □小微型企业  
□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否
    外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   /   金额：  /     
        国别：    /   品牌：   /   规格型号：   /         
 ☑否
（10）是否涉及节能产品：
         □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                □强制采购       □优先采购    
         ☑否
          是否涉及环境标志产品：
         □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及绿色产品： 
     □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                □强制采购       □优先采购    
     □否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       □否      □不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：    /              
                     大写：       /               
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他  /    
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
□全额付款：    /                    
☑分期付款：合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并由采购人验收合格后，采购人请款额度须在政府资金调度会批准且发票送达后完成支付。
其中涉及预付款的： 合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函）。
□成本补偿：      /    
□绩效激励：      /    
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：  采购人指定地点          
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：   /                                                   
（5）风险处置措施和替代方案：       /                                                      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织
         验收主体：   采购人        
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否
是否邀请专家参加验收：□是  □否
是否邀请服务对象参加验收：□是  □否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否
是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    □否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起5日内组织验收 
（3）履约验收方式：☑一次性验收         
                       □分期/分项验收：   /  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：   符合国家标准                     
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否
（8）履约验收其他事项：1、乙方交付产品时，应提供《产品合格证明》（如有）、《质量检验报告》（如有）、《产品质量保证书》（如有）、《产品准用证》（如有），如果以上证明材料都没有，则需要提供同等证明材料符合招标文件技术要求，否则甲方有权拒绝接收产品。2、提供虚假检测报告、材料造假的，采购人有权单方面解除合同；3、累计三次交货验收不合格的，采购人有权单方面解除合同；
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自     双方加盖印章之后          生效。
7. 合同份数
本合同一式  六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                          
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc4762]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	(1)乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
(2)乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）向 滁州 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  滁州市 ；
（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释或签订合同时补充





[bookmark: _Toc12152]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc7628]投

[bookmark: _Toc29027][bookmark: _Toc6148]标

[bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc1338]文

[bookmark: _Toc10796][bookmark: _Toc11266]件

 

项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc9994][bookmark: _Toc17375]  年  月  日


[bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc32348]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部 

	投标报价
	大写：                     
小写：                     

	其他
	


投标人电子签章：             
日          期：             
     

注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc6441][bookmark: _Toc18010][bookmark: _Toc10330]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc1328]三．投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc16960][bookmark: _Toc6803]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

                            投标人电子签章：                    
                            日          期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc6796][bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc20954]五、投标分项报价表
5-1货物部分
	序号
	货物名称
	品牌、型
号规格
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	生活垃圾分类集中投放站点改造（四投口分类箱）
	
	
	座
	300
	16500
	
	
	

	2
	生活垃圾分类集中投放站点改造（三投口分类箱）
	
	
	座
	20
	12500
	
	
	

	3
	生活垃圾分类集中投放站点改造（二投口分类箱）
	
	
	座
	30
	10500
	
	
	

	4
	生活垃圾分类集中投放站点提标（四投口分类箱）
	
	
	座
	50
	9500
	
	
	

	5
	240L垃圾桶采购
	
	
	个
	1520
	200
	
	
	

	合计金额（元）
	













     

5-2符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	
      %

	提醒：
1.投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
2.投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。

3.上表中全部产品成本之和是指表5-1和表5-2包含的全部货物、服务产品成本之和。



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.表5-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，自行承担全部责任。


[bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc5200]六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc32767][bookmark: _Toc9573][bookmark: _Toc31244][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]七、服务承诺书

致：               （采购人）：
本承诺声明：
1、              （投标人名称）除技术参数响应表中已列出的负偏离参数以外的其余均完全满足或优于本招标文件（含第四章采购需求全部内容）的所有要求。
2、                   （投标人名称）中标后根据招标文件要求提供再生资源回收体系建设，并承诺自合同签订之日起30日历天内至少完成300台再生资源智能回收箱铺设，60日历天内需完成全部500台再生资源智能回收箱铺设、收运车辆配备、服务团队上岗、分拣中心建设、再生资源全流程数字化管理平台配备，正式投入运营工作。否则招标人有权终止合同，所有损失由我方负责。
3、若我公司有幸中标将严格按照以上承诺进行供货和服务，否则招标人有权终止合同。
特此声明。
 
                       投标人名称：                          （盖单位章）
法定代表人：                               (签章)
                                  日    期：        年      月      日









[bookmark: _Toc8174]八、中小企业声明函
（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。


[bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc25244][bookmark: _Toc24563]九、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc4303][bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Hlk11701496]十、关于符合本国产品标准的声明函
（不符合本国产品扶持政策，不需此件）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

[bookmark: _Toc19056]十一、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc7186]十二、诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；
八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标（成交）资格、中标（成交）无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
开户银行：                      基本账户：
投标单位（签章）：               法定代表人（签章）：
 
日期：          年          月          日

[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc2572]
十三、其他相关证明材料
提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。


[bookmark: _Toc15403][bookmark: _Toc6435]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc924][bookmark: _Toc27489][bookmark: _Toc27159]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc1575][bookmark: _Toc3245][bookmark: _Toc24082]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc9754][bookmark: _Toc7618][bookmark: _Toc26836]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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