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[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc58430305][bookmark: _Toc35393790]项目概况
滁州轨道运营VI标识标牌制作安装项目（2026年—2027年）的潜在投标人应在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站http://czctgs.cn/；滁州市城投工程咨询管理有限公司网站https://www.czctgczx.com获取招标文件，并于2026年8月17日15时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：滁州轨道运营VI标识标牌制作安装项目（2026年—2027年）
预算金额（含税）：218042元
最高限价（含税）：本项目最高限价为（人民币）218042元
采购需求：运营公司（包含滁宁城际铁路全线、控制中心、车辆段）标识标牌及VI现场测量、设计、制作、运输、安装和维护，以及《运营公司VI手册》的编制与更新详见《用户需求书》。
服务期：1年，具体起始时间以合同签订时间为准。
本项目不接受联合体投标
二、投标人的资格要求
投标人须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力。
三、获取招标文件
时间：2026年7月28日至 2026年8月17日
地点：请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）下载。
方式：（1）投标人须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取招标文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：0512-58151515（工作日）。  
（2） 投标人登录新点电子交易平台【滁州专区】获取招标文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线0512-58151515或者网站首页在线客服。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc58430308][bookmark: _Toc28359082]四、提交投标文件和样品截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年8月17日15时00分（北京时间）
投标文件递交方式：本项目仅接受投标人在投标截止时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_ChuZhou）交易系统递交的加密电子投标文件。
样品递交方式：①本项目须提供不同的3件样品（详见下表：样品清单 ），所有样品须全部一次性递交，不接受样品的修改及补充，提供不全的样品评分项按零分处理；各投标人务必在规定的时间内递交，时间以招标代理签收时间为准，逾期送达的将被拒绝，样品评分项按零分处理，请各投标人自行合理安排邮寄时间；
②样品须使用顺丰快递密封送达至规定地点。样品邮寄地址：滁州市南谯区龙蟠大道109号房产大厦6楼605室，收件人：周蓓蕾，联系方式：18005505728，未使用顺丰快递送达的或未按要求密封的将被拒绝，样品评分项按零分处理。
③每个样品须在尾部分别标注对应序号。
④样品密封要求：样品需进行密封，否则样品得分按零分处理；在密封箱中放置加盖投标单位公章的样品清单，便于区分投标单位信息及后期核对样品。
⑤未中标的投标人样品在公示期结束后由未中标人自行取回或选择邮件退回（顺丰到付），逾期招标代理将不负责保管；中标人提供的样品在公示期结束后封存在招标代理处。
样品清单：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	可移除胶贴+画面+保护膜（画面为国标当心碰头样式，尺寸大小为A4）
	个
	1

	2
	2㎜铝板+工程反光膜+刻字（画面为国标禁止攀爬，尺寸大小为A4）
	个
	1

	3
	画面+保护膜+5㎜PVC底板+5㎜透明亚克力倒斜边（班组管理看板，画面自行设计，尺寸大小为A4）
	个
	1


五、投标保证金金额及缴纳账户
是否要求投标人提交投标保证金：要求，投标保证金的金额：0.43万元。
投标保证金的形式：银行转账 
投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。
开户名称：滁州市轨道交通运营有限公司
开户银行：中信银行滁州分行营业部
银行帐号：8112 3010 1240 0814 542
保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州轨道运营VI标识标牌制作安装项目（2026年—2027年）”投标保证金。 
注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！
投标保证金退还期限：中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后五个工作日内退还中标单位的投标保证金。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359087]名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0550-3352128 
2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室
联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式
项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾       
电话：0550-3352128、18005505728   



[bookmark: _Toc9559][bookmark: _Toc28003_WPSOffice_Level2]第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	项目名称
	滁州轨道运营VI标识标牌制作安装项目（2026年—2027年）

	2
	供货期
	详见第一章“招标公告”

	3
	供货地点
	招标人指定地点

	4
	招标人联系人及电话
	杭祥婷  0550-3352128

	5
	采购代理机构联系人及电话
	周蓓蕾  0550-3519519  18005505728

	6
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	7
	项目预算
	218042元（含税）

	8
	最高限价
	本项目最高限价为（人民币）218042元（含税），投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

	9
	采购内容
	详见《用户需求书》

	10
	标包划分
	本项目划分为 1 个标段

	11
	招标方式
	公开招标

	12
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	13
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2026年8月7日17时前登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2026年8月9日17时后以澄清公告形式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站http://www.czctgs.cn；中国采购与招标网http://chinabidding.com.cn；中国招投标网http://www.infobidding.com；e车网http://www.ecrrc.com；滁州市城投工程咨询管理有限公司网站https://www.czctgczx.com/发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	17
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	18
	发布公告的媒介
	滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站http://www.czctgs.cn；
中国采购与招标网http://chinabidding.com.cn；
中国招投标网http://www.infobidding.com；
e车网http://www.ecrrc.com
中国招标公共服务平台http://www.cebpubservice.com；
安徽省招标投标信息网www.ahtba.org.cn；
滁州市城投工程咨询管理有限公司https://www.czctgczx.com/

	19
	代理服务费
	代理服务费金额：3000元。
代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	20
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同表15条

	21
	投标有效期
	投标有效期为 30 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	22
	投标保证金
	详见招标公告

	23
	投标文件份数
	本项目仅接受投标人在投标截止时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_ChuZhou）交易系统递交的加密电子投标文件。
（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	24
	投标文件及样品提交截止时间
	在 2026年8月17日15时00分（北京时间）

	25
	是否退还投标文件
	否

	26
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8月17日15时00分（北京时间）
方式：采用不见面开标，投标人登录滁州市城投工程咨询有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
解密时间：投标人须在 2026年8月17日15时00分至2026年8月17日15时30分解密；未在规定时间内完成解密的，退回其投标文件；如有因系统因系统原因造成的故障，代理机构可申请延迟解密时间。

	27
	开标程序
	由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	29
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	30
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	31
	中标通知书
	中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。

	32
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。
形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。
金额：中标合同金额×5%，取整到千位；
收款单位：另行通知                  
开户银行：另行通知                 
银行账号：另行通知  
缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 
退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。
其他相关要求：
1、采用银行保函的具体要求
①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；
②须经招标人认可。
2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。
3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

	付款方式
	在本合同服务期限届满，全部标识标牌及VI需求制作安装完成并经招标人验收合格，且中标人按招标人要求提交正确无误的支付请求、相应服务工作完成证明文件、相应款项的增值税专用发票等有效付款单据后30个工作日内，一次性付清全部服务费用。

	招标文件获取方式和时间
	详见招标公告内容

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	备注
	1、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。
2、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。
3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。


[bookmark: _Toc122]

二、投标人须知
[bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc14421_WPSOffice_Level3]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
             招标人：见投标人须知前附表。
             服务期：见投标人须知前附表。
             服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2技术要求：详见《用户需求书》。
3.标包划分
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式
5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。  招标范围内中标综合单价一次性包死，结算时不予调整。
6.评标办法
6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第三章评标办法）
7.投标人资格
7.1具体详见投标人须知前附表。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247592876]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.联合投标
11.1 本次招标不接受联合体投标。
12.招标代理费
12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
[bookmark: _Toc10668_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24655]13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。
13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件
15.招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16.招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  资格审查办法
第四章  评标办法
第五章  用户需求书
第六章  合同条款及格式
第七章  投标文件格式文本
第八章  招标人、招标代理机构对本文件的确认
16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17.招标文件的澄清
17.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
17.2 招标文件的澄清将在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站http://www.czctgs.cn；中国采购与招标网http://chinabidding.com.cn；中国招投标网http://www.infobidding.com；e车网http://www.ecrrc.com；滁州市城投工程咨询管理有限公司网站https://www.czctgczx.com发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
[bookmark: _Toc1549_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9710]18.招标文件的修改
18.1招标人可以修改招标文件，并以澄清的方式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站http://www.czctgs.cn；中国采购与招标网http://chinabidding.com.cn；中国招投标网http://www.infobidding.com；e车网http://www.ecrrc.com；滁州市城投工程咨询管理有限公司网站https://www.czctgczx.com发布。但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
19.样品
19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。
19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。
（三）投标文件的编制
20.投标的语言及度量衡单位
20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21.投标文件的组成
21.1投标文件的组成
具体要求详见本招标文件第七章“投标文件格式”。
21.2投标文件的编制
投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标报价的综合单价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：包括但不限于材料费、生产加工费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、场地清理搬移相关费用）、安装调试费、利润、招标代理费、售后服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其单价即为履行合同的固定单价。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.6投标人的投标报价不得超过各最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
23.投标有效期
23.1 投标有效期见投标人须知前附表。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24.投标保证金
[bookmark: _Toc6570_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26398]24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
24.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书发出后5个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc30407_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc490]25.投标文件的份数和签署
25.1投标文件份数：一份电子加密文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。
26.投标文件的提交
26.1本项目仅接受投标人在投标截止时间前登录新点电子交易平台【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_ChuZhou）交易系统递交的加密电子投标文件。投标人逾期上传投标文件的，电子系统不予受理。
27.投标文件的修改与撤回
27.1在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
（五）开标、评标和定标
[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc8453_WPSOffice_Level3]28.开标
28.1 开标的时间和地点
28.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。
28.2开标程序
开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布采购人、代理机构主持人等有关人员姓名；
（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；
（4）开标结束。
29.开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。
30.评标委员会
30.1评标委员会的组成
30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。
31.评标
31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3评标原则：
[bookmark: _Toc5272_WPSOffice_Level3]31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.4报价合理性的判断
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.5评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；
（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。
31.6评标报告的签署
31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.7评标过程的保密
31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
32.重新招标 
32.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
（六）合同授予
33.中标公示
33.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。
34.评标结果异议
34.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
35.定标
35.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
36.中标通知
36.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc217446068]    37.履约保证金
[bookmark: _Toc316_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23484]37.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
37.2中标人不能按本章第37.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc35425096][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc78803363][bookmark: _Toc506107308][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc15058893][bookmark: _Toc324404855][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc35424930][bookmark: _Toc179632588]38.签订合同
[bookmark: _Toc324404856][bookmark: _Toc15058894][bookmark: _Toc506107309]38.1本招标项目合同将授予按本须知第35条规定所确定的中标人。 
38.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对予以赔偿。
38.3发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
38.4除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。
（七）纪律和监督
39.对招标人的纪律要求 
39.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
40.对投标人的纪律要求 
40.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
41.对评标委员会成员的纪律要求 
41.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
42.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
42.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
43.投诉
43.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 

 


第三章 资格审查办法
（一）资格审查办法前附表
1.资信证明文件评审:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
企业法人营业执照

	
	
	（3）诚信投标承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


[bookmark: _Toc60061492][bookmark: _Toc15058909][bookmark: _Toc95223395][bookmark: _Toc506107320]2.审查办法
[bookmark: _Toc324404868][bookmark: _Toc15058910][bookmark: _Toc60061493][bookmark: _Toc506107321]由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
[bookmark: _Toc95223396]3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 
（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；
（2）电子标书无法打开。
[bookmark: _Toc506107322][bookmark: _Toc324404869][bookmark: _Toc95223397][bookmark: _Toc15058911][bookmark: _Toc60061494]4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。
第4章  评标办法
[bookmark: _Toc14651][bookmark: _Toc10907_WPSOffice_Level3]1.中标候选人的确定
评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
2.资信标评审（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	6分
	自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人每提供一项导向标识及VI制作安装业绩的得3分，其他的不得分，本项满分6分。
注：投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，合同中必须体现出双方签章页、合同签订时间、合同内容等评审因素等。

	2
	认证体系
	3分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：
（1）具有有效的质量管理体系认证证书；
（2）具有有效的环境管理体系认证证书；
（3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书；
每提供1个得1分，其他的不得分，本项满分3分。
	投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。

	3
	机器设备情况
	11分
	（1） 投标人每提供1台自有或租赁的写真机得0.5分，其他的不得分，本条满分1.5分。
（2）投标人每提供1台自有或租赁的雕刻机得0.5分，其他的不得分，本条满分1.5分。
（3）投标人每提供1辆自有或租赁的运输车辆得0.5分，其他的不得分，本条满分1.5分。
（4）投标人提供1台自有或租赁的丝网印刷设备得1.5分，其他的不得分，本条满分1.5分。
（5）投标人每提供1台自有或租赁的切割设备得1分，其他的不得分，本条满分2分。
（6）投标人每提供1台自有或租赁的喷绘机得1分，其他的不得分，本条满分3分。
	 投标文件中须同时提供采购合同（或者同时提供租赁合同和所租设备购置发票）扫描件。


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	服务方案
	8分
	根据投标人提供的服务方案中人员配备，施工方案，联络方式安排和响应时间等内容，可执行性和完善性强且优于招标人的设计、测量、制作、安装及应急情况下的响应时间要求的得8分；可执行性和完善性强且满足招标人的设计、测量、制作、安装及应急情况下的响应时间要求的得7.2分；可执行性和完善性一般且满足招标人的设计、测量、制作、安装及应急情况下的响应时间要求的得6.4分；其他的不得分，本项满分8分。
	评审核验投标文件中的下述文件：
投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。

	2
	产品质量及安全保证措施
	4分
	根据投标人提供的方案阐述采用何种措施保证项目中的产品质量，保质期内破损更换，具有安全文明施工保证体系等，方案的可行性和完善性都强的得4分；方案的可行性强和完善性一般的得3.6分；方案的可行性强和完善性都一般的得3.2分；其他的不得分，本项满分4分。
	评审核验投标文件中的下述文件：
投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。

	3
	样品
	8分
	（1）可移除胶贴+画面+保护膜。（画面为国标当心碰头样式，尺寸大小为A4），根据投标人提供的样品的品质进行打分，由高到低分四个档次，第一档次3分，第二档次2.7分，第三档次2.4分，第四档次2.1分。
（2）2㎜铝板+工程反光膜+刻字（画面为国标禁止攀爬，尺寸大小为A4），根据投标人提供的样品的品质进行打分，由高到低分四个档次，第一档次3分，第二档次2.7分，第三档次2.4分，第四档次2.1分。
（3）画面+保护膜+5㎜PVC底板+5㎜透明亚克力倒斜边（班组管理看板，画面自行设计，尺寸大小为A4），根据投标人提供的样品的品质进行打分，由高到低分四个档次，第一档次2分，第二档次1.8分，第三档次1.6分，第四档次1.4分。
注：未提供样品的不得分。
	评审核验投标文件中的下述文件：
样品须能充分有效反映出本评分项内容。


注：
1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。
2.该项目技术标为明标评审，样品递交方式：
①本项目须提供不同的3件样品（详见3：样品清单 ），所有样品须全部一次性递交，不接受样品的修改及补充，提供不全的样品评分项按零分处理；各投标人务必在规定的时间内递交，时间以招标代理签收时间为准，逾期送达的将被拒绝，样品评分项按零分处理，请各投标人自行合理安排邮寄时间；
②样品须使用顺丰快递密封送达至规定地点。样品邮寄地址：滁州市南谯区龙蟠大道109号房产大厦6楼605室，收件人：周蓓蕾，联系方式：18005505728，未使用顺丰快递送达的或未按要求密封的将被拒绝，样品评分项按零分处理。
③每个样品须在尾部分别标注对应序号。
④样品密封要求：样品需进行密封，否则样品得分按零分处理；在密封箱中放置加盖投标单位公章的样品清单，便于区分投标单位信息及后期核对样品。
⑤未中标的投标人样品在公示期结束后由未中标人自行取回或选择邮件退回（顺丰到付），逾期招标代理将不负责保管；中标人提供的样品在公示期结束后封存在招标代理处。
3.样品清单：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	可移除胶贴+画面+保护膜（画面为国标当心碰头样式，尺寸大小为A4）
	个
	1

	2
	2㎜铝板+工程反光膜+刻字（画面为国标禁止攀爬，尺寸大小为A4）
	个
	1

	3
	画面+保护膜+5㎜PVC底板+5㎜透明亚克力倒斜边（班组管理看板，画面自行设计，尺寸大小为A4）
	个
	1


4.商务标评审（60分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	投标报价
	60分
	1.评标基准价=所有通过商务标评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；
2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*60分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；
3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
1.本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。
2.评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5.评标办法
[bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc58430318][bookmark: _Toc449028878][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。 
6.评标委员会的职责
6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
7.评标程序
[bookmark: _Toc95223402]评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。
[bookmark: _Toc60061500][bookmark: _Toc15058917]7.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
[bookmark: _Toc60061499][bookmark: _Toc15058916]（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
[bookmark: _Toc95223405]7.2推荐中标候选人
资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。
8.评审内容
[bookmark: _Hlk61815781]8.1详细评审标准：见资信标、技术标和商务标评审表。
8.2评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款
9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：
(1) 未在投标截止时间前通过电子邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。
9.2其他无效投标情况：
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（8）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（9）投标人单方面出现其他投标人材料。
（10）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc95223439]10.投标文件的澄清和补正
10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
10.4评委会修正错误的原则：
10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc95223441]11.评审结果
[bookmark: _Toc95223442]11.1评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
11.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评标情况一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
11.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
12.其他
投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第五章  用户需求书
一、项目概况
1.本项目为滁宁城际铁路（滁州段）标识标牌及VI现场测量、设计、制作、运输、安装和维护项目，包括滁宁城际铁路全线、控制中心、车辆段，其中导向标识的现场测量、设计、制作、运输、安装和维护工作及《运营公司VI手册》编制、更新。
1.1滁宁城际铁路（滁州段）全长46.46km，设站14座，其中地下站2座，高架站12座，预留站4座，设控制中心、车辆段各一处，在相官镇、花博园附近设置牵引变电所。
1.2《运营公司VI手册》更新。
二、采购清单
	序号
	名称
	材质工艺
	尺寸(M)
	面积(㎡)
	数量（个）
	是否安装

	
	
	
	长
	宽
	
	
	

	1
	制度框
	4cm开启式铝型材+画面
	0.7
	1
	0.7 
	30
	是

	2
	轨道示意图
	8mm厚PVC展板+画面+2mm亚克力展板倒斜边
	1
	1.4
	1.4 
	7
	是

	3
	工作看板
	8mm厚PVC展板+画面+2mm亚克力展板倒斜边
	1.5
	0.9
	1.35
	5
	是

	4
	闲人免进
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.15
	0.35
	0.0525
	150
	是

	5
	消火栓使用说明
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.25
	0.1 
	300
	是

	6
	灭火器放置点
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.25
	0.1
	600
	是

	7
	指示灯闪烁请勿上下车
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.1
	0.045
	50
	是

	8
	润滑油非危险品
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.21
	0.15
	0.032
	5
	是

	9
	严禁擅自进入轨行区
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.53
	0.33
	0.175
	40
	是

	10
	禁止攀爬警示标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	1.1
	0.15
	0.165
	150
	是

	11
	温湿度标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.095
	0.16
	0.0152
	175
	否

	12
	电缆口
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.4
	0.08
	10
	否

	13
	必须戴安全帽
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	15
	是

	14
	必须加锁
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	25
	是

	15
	必须戴防护眼镜
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	15
	是

	16
	必须穿防护鞋
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	100
	是

	17
	必须戴防护手套
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	15
	是

	18
	安全管理责任牌
	5mmPVC展板+UV画面+卡槽
	0.21
	0.148
	0.0311
	170
	是

	19
	安全警示标识
	耐磨防滑PVC材质反光贴膜（带背胶）(室内)
	0.1
	50
	5
	30
	是

	20
	司机名牌
	免层压PVC卡+双面
	0.058
	0.1
	0.0058 
	100
	否

	21
	禁止合闸
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.26
	0.38
	0.0988 
	25
	是

	22
	禁止分闸
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.26
	0.38
	0.0988 
	25
	是

	23
	红警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	40
	否

	24
	绿警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	40
	否

	25
	黄警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	40
	否

	26
	黄黑警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	150
	否

	27
	当心碰头
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.3
	0.15
	0.045
	30
	是

	28
	清扫工具存放点
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.21
	0.297
	0.6 
	99
	是

	29
	消防安全重点部位
	5mmPVC展板+UV画面+卡槽
	0.3
	0.2
	0.06
	40
	是

	30
	企业文化墙、班组文化墙、党群活动室装饰
	8mm厚PVC展板+画面+2mm亚克力展板（按制作图样中构件的最大外轮廓尺寸（最长 × 最宽） 计算面积，不作为实际用料量核算，投标人应综合考虑损耗、裁切等因素自主报价。）
	按实际平方米结算
	200㎡
	200 
	是

	31
	绿色地标指示贴
	绿色，防水PVC材质，背面带不干胶
	0.15
	0.05
	0.003
	220
	否

	32
	节能标贴
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.08
	0.06
	0.0048
	500
	否

	33
	桌面定位胶布
	防水PVC材质，背面带不干胶，1cm*130m
	1.3
	0.01
	0.013
	50
	否

	34
	起点、终点标贴
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.2
	0.1
	0.02
	150
	是

	35
	圆形数字贴（红色1-60，直径7cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.07
	0.07
	0.0049
	100
	否

	36
	圆形数字贴（绿色1-100，直径7cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.07
	0.07
	0.0049
	50
	否

	37
	圆形数字贴（橙色1-100，直径7cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.07
	0.07
	0.0049
	50
	否

	38
	蓝色定位标识（3*1cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶，磨砂蓝L型
	0.03
	0.01
	0.0003
	300
	否

	39
	清洁工具标识
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.297
	0.21
	0.06237
	20
	否

	40
	三爪吸盘摆放标识
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.297
	0.21
	0.06237
	80
	否

	41
	防鼠重点点位标识
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.297
	0.21
	0.06237
	300
	否

	42
	禁止操作
	双面双色板、雕刻亚克力、吊件
	0.15
	0.26
	0.039
	40
	否

	43
	接地
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.38
	0.26
	0.0988 
	50
	是

	44
	注意安全
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.38
	0.26
	0.0988 
	70
	是

	45
	当心触电
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.38
	0.26
	0.0988 
	70
	是

	46
	消防器材提示
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.3
	0.15
	0.045 
	80
	是

	47
	消防器材禁止挪用
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.15
	0.03 
	200
	是

	48
	禁止吸烟
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.3
	0.2
	0.06
	300
	是

	49
	禁止吸烟
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.3
	0.06
	200
	是

	50
	ATO标贴
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.15
	0.07
	0.0105 
	40
	是

	51
	ATP标贴
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.09
	0.06
	0.0054 
	20
	是

	52
	儿童身高购票线
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.8
	1.7
	1.36 
	4
	是

	53
	票价表
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.45
	1.44
	0.648
	5
	是

	54
	严禁隔栏递物
	彩白黑白彩
	0.87
	0.25
	0.2175
	50
	是

	55
	节能标贴
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.53
	0.33
	0.1749
	50
	是

	56
	防汛物资临时储备点
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.3
	0.2
	0.06
	5
	是

	57
	设备故障
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.53
	0.33
	0.1749
	20
	是

	58
	巡视箭头
	可移除胶贴+画面+地贴保护膜（要求耐磨防滑）
	0.3
	0.15
	0.045
	1000
	否

	59
	五联禁止标识1
	可移除透明膜+画面+保护膜
	0.622
	0.15
	0.0933
	60
	否

	60
	五联禁止标识2
	可移除透明膜+画面+保护膜
	0.622
	0.15
	0.0933
	60
	否

	61
	当心缝隙组合标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.33
	0.033
	50
	否

	62
	当心夹手组合标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.33
	0.033
	50
	否

	63
	制动隔离阀
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.04
	0.004
	70
	否

	64
	无障碍设施
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.12
	0.14
	0.0168
	50
	否

	65
	爱心专座标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.11
	0.044
	50
	否

	66
	废物箱标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.12
	0.06
	0.0072
	50
	否

	67
	高压联锁系统钥匙操作指南
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.297
	0.21
	0.06237
	20
	否

	68
	应急启动操作指南
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.297
	0.21
	0.06237
	20
	否

	69
	轮椅固定器使用说明标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.067
	0.0268
	20
	否

	70
	禁止倚靠标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.06
	0.086
	0.00516
	80
	否

	71
	配电柜禁止倚靠标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.08
	0.08
	0.0064
	120
	否

	72
	请勿踩踏标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.135
	0.054
	0.00729
	60
	否

	73
	座椅USB充电位置标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.11
	0.035
	0.00385
	30
	否

	74
	敲击点标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.11
	0.011
	10
	否

	75
	车厢号标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.056
	0.0056
	20
	否

	76
	车厢强弱冷标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	1
	0.3
	0.3
	20
	是

	77
	服务热线
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.45
	0.15
	0.0675
	20
	是

	78
	消防设备严禁坐踏
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.36
	0.15
	0.054
	40
	是

	79
	消防专用
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.09
	0.05
	0.0045
	50
	是

	80
	库房重地非请勿入
	2mm进口铝板、进口油墨画面、烤漆、切割
	0.35
	0.15
	0.0525 
	20
	是

	81
	机房重地非请勿入
	2㎜厚铝板+进口油墨画面+烤漆+切割
	0.5
	0.4
	0.2
	40
	是

	82
	灭火器、消防栓
	2mm进口铝板、进口油墨画面、烤漆、切割、吊栏
	0.4
	0.18
	0.072 
	20
	是

	83
	防汛标识
	2mm铝板单面烤漆
	0.15
	0.03
	0.0045
	5
	是

	84
	应急物资
	双色板UV
	0.29
	0.09
	0.0261
	5
	否

	85
	标识
	双色板UV
	0.6
	0.3
	0.18
	15
	否

	86
	当心缝隙组合标识
	户外车贴
	0.1
	0.33
	0.033
	20
	是

	87
	当心夹手组合标识
	户外车贴
	0.1
	0.33
	0.033
	20
	是

	88
	制动隔离阀
	户外车贴
	0.1
	0.04
	0.004
	10
	是

	89
	防汛物资
	双色板UV
	0.29
	0.09
	0.0261 
	40
	否

	90
	防寒物资
	双色板UV
	0.29
	0.09
	0.0261 
	20
	否

	91
	请随手关门
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.4
	0.08
	120
	是

	92
	列车编号
	透明膜UV
	0.44
	0.105
	0.0462
	20
	否

	93
	车厢编号
	透明膜UV
	0.224
	0.07
	0.01568
	20
	否

	94
	USB充电标识
	透明膜UV
	0.112
	0.067
	0.007504
	20
	否

	95
	无线充电标识
	透明膜UV
	0.206
	0.117
	0.024102
	20
	否

	96
	安全锤标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.048
	0.0048
	20
	否

	97
	灭火器标识2
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.3
	0.125
	0.0375
	30
	否

	98
	灭火器标识1
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.298
	0.0298
	50
	否

	99
	安全出口标识1
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.26
	0.145
	0.0377
	50
	否

	100
	安全出口标识2
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.18
	0.11
	0.0198
	50
	否

	101
	紧急解锁标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.16
	0.016
	50
	否

	102
	紧急开门操作标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.15
	0.015
	50
	否

	103
	紧急呼叫标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.09
	0.009
	50
	否

	104
	安全锤使用标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.09
	0.009
	50
	否

	105
	紧急出口操作步骤
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.297
	0.42
	0.12474
	50
	否

	106
	线路图
	相纸写真哑膜、倒角
	0.56
	0.355
	0.1988
	22
	是

	107
	手机存放盒
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.15
	0.08
	0.012
	10
	是

	108
	手机存放盒
	5mm厚透明亚克力雕刻+内部隔层5mm透明亚克力切割+铰链+锁件
	0.3
	0.3
	0.15
	10
	否

	109
	插盒
	亚克力盒子（带背胶）
	0.24
	0.305
	0.0704 
	130
	是

	110
	插盒
	亚克力盒子（带背胶）
	0.11
	0.15
	0.0165
	60
	是

	111
	无障碍设施
	2mm瓷白亚克力双面UV
	
	
	
	5
	是

	112
	消防通道 非紧勿动
	彩白黑白彩
	0.12
	0.8
	0.096
	20
	是

	113
	小心楼梯提示标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.8
	0.4
	0.32
	10
	是

	114
	插盒
	亚克力盒子（带背胶）
	0.405
	0.305
	0.1235 
	30
	是

	115
	消防泵应急操作指南
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.25
	0.1 
	30
	是

	116
	巡检区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	400
	是

	117
	操作区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	400
	是

	118
	物品存放区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	50
	是

	119
	设备区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	400
	是

	120
	保护区标识牌
	厚度不小0.8mm，不锈钢材质，红色字体，阴刻
	0.12
	0.08
	0.0096
	50
	是

	121
	保护区界限警示牌
	3mm厚铝合金底板，表层烤漆。
	0.5
	0.3
	0.15
	50
	是

	122
	保护区界限警示牌
	3mm厚铝合金底板，表层烤漆。
	0.5
	0.3
	0.15
	50
	是

	123
	保护区界限警示牌
	4mm厚铝合金底板，表层烤漆。
	0.5
	0.3
	0.15
	50
	是

	124
	巡检路径地面指示箭头
	绿色带背胶胶贴
	箭头长 150mm,箭头头部底边宽度50mm,箭尾长度 100mm,箭尾宽度 25mm。
	0.0125
	100
	否

	125
	灯笼
	150#
	40
	是

	126
	中国结
	1.5线14盘
	20
	是

	127
	窗花
	正常窗花大小（每包10张）
	50（包）
	否




三、具体工作要求
3.1施工工作范围为：滁宁城际铁路需求内全线路，包括各车站范围内、列车、轨行区、变电所、车辆段及城铁办公场所等，具体施工范围招标人有权根据实际情况进行调整。
3.2工作内容如下：车站各式导向标志、列车内各式导向标志、车辆段交通标志、变电所及设备房各类标贴、城铁办公区域各式标识及城铁办公所需各类宣传展板的现场尺寸测量、设计、制作、安装和维护等相关工作（大部分标识已有矢量图，无需重新设计）。
3.3具体工作要求：
（1）中标人全面承担设计、制作、安装导向标识及VI系统的责任，负责系统各项功能的实现，对本项目实施全过程管理，全面负责整个系统的生产、供货、协调及管理、组织管理、工程管理、设计联络、进度控制、计划安排。运输、到货验收、安装、提供和质保责任期等全过程管理及全部责任。
（2）中标人应确保导向标识系统的统一性和优良质量。其提供的所有服务应与工程进度的要求相一致，并服从工程进度的要求。根据导向标识及标识标贴系统的性能要求，中标人应清楚并能配合解决各种接口问题，中标人必须十分清楚标识牌接口连接的方式等内容，达到整个系统的要求。
（3）中标人根据检验的要求确保按规定时间完成测量，设计，制作，安装，中标人将制作好的内容交给招标人，等招标人最终验收。
（4）中标人应根据招标人要求需要编制计划的内容，中标人根据具体工程量，编制整体计划。在编制计划时中标人要注意：对乘客有影响的安装工作应在运营结束后进行，轨行区作业应满足作业时间的要求（一般为00：10~3：30）；如果中标人制定的作业时间和运营公司其他轨行区计划有冲突，招标人和中标人双方协商，调整计划或进行顺延。根据滁宁城铁导向标识及VI设计、制作、安装特点，实际安装区域点多、面广，必须具备瞬时大工作量的制作安装能力（如：全线十个车站同时更换票价表及线路图等）。
（5）项目安装人员应相对稳定，中标人应根据安装工作量和施工计划确定安装人员，人数需满足现场需要，并编制定员分析，并设有专人（项目经理）对本项目负责，配备较强的技术力量，至少配备1名技术负责人，1名安全员，2名设计人员。
四、中标人配备的资源
4.1中标人施工人员所发生的一切交通、通信费用由中标人承担，项目所需的工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具、工作服等均由中标人自行解决。
4.2为保证项目工作的顺利进行，且工作质量、安全目标都能达到预期的要求，对于所承包的项目，中标人需成立专门机构（项目部）从事该项工作，设有专人（项目经理）负责，并按招标人管理规定建立相关组织。
4.3中标人对施工（检修）必须使用合格的机具、设备、计量器具。
4.4中标人根据招标人工作要求提供必要的测量备品备件。
4.5中标人必须提供其项目组织架构图及岗位职责。
4.6施工队伍应确保稳定，技术素质及技术人员搭配应满足生产需要及要求，因人员技术水平低，责任心差不符合招标人条件，招标人有权拒绝使用。
4.7中标人施工人员按照招标人要求安排进场，开展工作并进行考核。
4.8为了完成项目工作，中标人应具有大型写真机、雕刻机、丝网印刷设备、切割设备和大型运输设备。
4.9中标人要求有专业的英文翻译合作机构，负责招标人翻译需求。
4.10确定为中标人后中标人需提供与翻译机构合同或协议。
4.11中标人必须提供上述各项资源配置一览表。
4.12中标人必须无条件遵守招标人所有的制度及相关管理规定。所有作业时间、作业人员资质要求、作业人员进场安全培训要求均按招标人的有关规定。
4.13其他相关要求：中标人如需更换项目负责人需经招标人审核认可。中标人应该按照劳动法要求，和所有在本项目工作的人员签订劳动合同，支付加班费用，办理政府规定的各类保险。
五、施工要求
5.1请、销点制度：进入车站作业必须先到车站请点，经确认作业令后方可进行作业，作业完后工器具材料和人员必须出清，并到车站进行销点。
5.2跟踪及抽检制度：施工项目实施过程中，招标人人员有权对中标人人员施工质量进行过程跟踪或抽检，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当施工按计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按不完成项目考核。
5.3项目完工交付制度：施工项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在施工项目结束后第二天，将施工项目、时间、完成情况，以书面形式交招标人审定。
5.4 中标人必须遵守除以上制度以外的招标人所有施工制度及相关管理规定。
六、中标人保证措施
6.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的厂纪、厂规等各项管理制度及规定。
6.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成项目。
6.3对项目组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术结构满足各项安装要求，并保证参加安装的人员相对稳定。
6.4严格按照招标人管理模式，及招标人审定的工作计划和方案组织实施。
6.5按照合同协议认真执行，及时完成施工初验、问题的准确反馈以及最终验收。
6.6同招标人密切配合，有义务为招标人设备维护提出合理化建议，形成“相融、相敬、互通、互助”的局面。
7、 项目施工验收标准
本次项目材质编号及主要工作量材质清单参见《采购清单》。实际制作安装工作量以满足现场导向标识及VI规范要求为准。
[bookmark: _Toc496538106]7.1安全性
[bookmark: _Toc496538107]安全性要求主要包括：设备安全、电气安全、环境适应性、可维修性。
7.1.1设备安全
标识牌所用的材料应有足够的强度，能承受一定的碰撞和冲击，标识牌应满足在8级大风的情况下不发生变形、倾斜、坠落等现象；
标识牌、吊挂件等外部不能有尖角、锋边、毛刺等，避免对乘客及操作员的伤害；因质量问题造成人身伤害，中标人负责赔偿。
导向标识牌吊挂结构，标识牌与顶板、标识牌与墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求应有足够的结构强度，并符合国家有关标准。
7.1.2电气安全
导向标识牌的照明控制是通过导向标识系统单独配电来操作完成的。
导向标识系统应有独立的电气回路和漏电保护开关，每个标识牌应有独立的电气开关。
导线质量要求：选用低烟的无卤的阻燃电线，需符合国家相关规范。
导向标识牌应有良好的接地措施，内部走线合理，采用连接器连接。箱体中的导线应捆扎整齐，便于检修和维护。
导向标识牌与外接电源的接线长度须预留1.2～2米，加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识牌的指定位置预留孔穿出，孔边加橡胶保护套，以防电源线被割破。
7.1.3环境适应性
导向标识牌所使用的各种材料应适应滁州的气候条件。
导向标识牌所使用的各种材料能适应车站内灰土，高温、潮湿、震动、静电等恶劣环境要求。
导向标识牌所使用的各种材料应满足防潮和防水的要求，确保结构件和装饰件20年内不锈蚀。
7.1.4可维修性
中标人对标识牌应进行二次设计，应做到减少维修作业次数、简化维修操作等。
导向标识牌出现故障或损坏时，车站维护人员应可以在最短的时间内对标识牌进行测试和维修。维修人员维修某部件时无需拆除其它部件，同时不能影响其他标识牌的工作。
标准化设计。相同安装方式应采用同一类型的紧固件，紧固件应采用标准件。
[bookmark: _Toc496538108]7.2标准和规范
标识系统所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于国家规范、标准与要求，除特别注明专用技术条件外，可参照本文通用技术要求。如发现专用技术条件与通用技术要求有冲突，则以前者为准；如发现执行标准在制作加工前有最新标准，则按新标准执行。
7.2.1图形符号
GB13495.1—2015        《消防安全标志第1部分：标志》
GB/T 10001.2系列       《公共信息标志用图形符号》
GB/T15608-2006	   	   《中国颜色体系》
GB/T 18574-2008        《地铁客运服务标志》
GB/T10001.1—2012      《标志用公共信息图形符号　第1部分：通用符号》
GB/T10001.3—2011      《标志用公共信息图形符号　第3部分：客运与货运》
GB/T10001.9—2008      《标志用公共信息图形符号　第9部分：无障碍设施符号》
GB/T10001.10—2014     《标志用公共信息图形符号　第10部分：铁路客运符号》
GB 5768.1—2016        《道路交通标志和标线　第１部分：总则》
GB 5768.2—2016        《道路交通标志和标线　第2部分：道路交通标志》
GB 5768.3—2016        《道路交通标志和标线　第3部分：道路交通标线》
GB/65271-1986          《安全色卡》
GB/T14543-1993         《标志用图形符号的视觉设计原则》
7.2.2 照明标准
GB/T 16275-2008                《城市轨道交通照明》
GB 50054-2011                  《低压配电设计规范》
GB 50055-2011                  《通用用电设备配电设计规范》
GB50763-2012                   《无障碍设计规范》
7.2.3金属材料 
金属材料GB/T5237 –2017  《铝合金建筑型材》
金属材料GB/T 3280-2015   《不锈钢冷轧钢板和钢带》
7.2.4聚碳酸酯板及增光膜
GB8624－2012      《建筑材料燃烧性能分级方法》
7.2.5  安全
GA54-93           《公共安全行业标准》
GB2894-2025       《安全色和安全标志》
7.2.6其他相关文件
运营公司的文件要求：包括《委外工作管理办法》《专业检修规程》《施工管理制度》
[bookmark: _Toc496538109]7.3技术要求
7.3.1整体要求
标牌的周边应平直，不应有明显的毛刺和齿形及波形，正面应平整光洁，外框线应均匀、平直，不应弯曲断缺；字体、符号应整齐醒目，排列均匀，不应糊不清；表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及有影响其清晰的锈迹、斑点、暗影；涂镀层不应有气孔、气泡、雾状、污迹、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质；粘贴标牌不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出现象；标牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色；两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙；产品制作时需要根据需求对表面进行消光处理，形成无光或哑光；所有金属构、配件，均应在安装前后严格按照有关规定进行防锈、防腐处理。
	名称
	要求

	牌体尺寸公差
	边长偏差：≤2mm；
平行度偏差：≤2mm；
面板平整度：≤1mm；
外框角度方正：≤1%；

	表面照明均匀度
	最亮点与最暗点照度差≤25%；

	外观要求
	外形要平整、棱角清晰，切口无毛刺和变形，可见部分不允许有螺钉出现；

	写真
	油墨具有耐久性及耐化学品性色彩鲜艳准确，附着力强，涂层厚度均匀，图案线边无毛刺，缺口，凸轮。写真必须达到抗紫外线2年以上及不反光性，需满足日常维修和清理。

	自粘型乙烯薄膜
	必须达到2年以上，需满足日维修和清理。

	划线外观要求
	外形要平整、棱角清晰。油漆喷涂要保持2年以上。


7.3.2材料要求
中标人须承诺，制作中采用的各种材料满足以下要求：
符合国际标准、国家标准和技术规格书的要求，主要材料均要取得以上级别的认证产品。
所有材料符合环保要求，严禁使用环保不达标的产品，标识牌应达到：无毒、无害、无放射性、无气味。
所有使用的材料为全新产品，严禁残次品进入标识的结构。
所有的电器材料、电器均为国标阻燃材料。
粘贴牌应选用在不采用活化或加热的条件下能将标牌牢固地粘贴在平整、光洁、无油污的金属或非金属表面上的黏结材料。
所有金属构、配件，均应在安装前后严格按照有关规定进行防锈、防腐处理。
材料具体性能要求
	项   目
	要   求
	备   注

	材料部分
	

	铝型材
	面板厚度：≥2mm
	良好的抗腐蚀性，韧性，易于抛光，丝印；

	
亚克力
	阻燃亚克力
透光率不低于88％
3年内透明度、颜色不改变
达B1级防火等级。
	易加工；透光性极佳、光线柔和；
耐候性强，能经受住高温度、紫外光、强太阳光照射；耐溶剂和常用化学品；不自燃并具自熄性；没有断裂的危险；

	膜材料
	所有原材料等元件均为全新（未曾作任何用途的），颜色保持至少2年
材料表面必须含有UV涂层面（防老化、变黄）。
透明膜透光度：达到70%——95%
添加防质剂；防止透明膜收缩、变形。
低温凝固；保证透明膜厚度的均匀
	清澈透明，具有优良抗老化，抗冲击，抗剥落、抗紫外线和耐热性能而且不起泡、不隆起、不起皱。

	标识牌吊杆
	不锈钢吊杆，壁厚3mm，烤漆处理。
	涂层均匀，内外表面光滑，防腐锈性能好，耐腐蚀性能好。

	外露连结件、固定件
	所有金属零配件满足强度要求，没有妨碍组装的缺陷，外漏的零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。
	具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。

	箱体内骨架、连接及固定件
	镀锌钢、符合设计要求和国家相关材料检测标准。
	性能： 耐酸、耐碱、耐高温、拉力和耐磨性强

	电线
	低烟、无卤、阻燃，符合国家规范和设计要求。
	低烟、无卤、B级阻燃，需符合国家规范

	绝缘材料及外包材料
	采用国家优质绝缘材料。
	低烟、低毒、防火花、阻燃

	环保结构胶
	1）室温固化的建筑结构粘合剂，在室温下快速固化；
2）具对建筑结构承载快，黏结力强，抗拔拉力大的优良性能；
3）耐水、耐介质，耐老化性能优良，密封、防潮性好；
4）粘接对象广泛，可粘接各种石材、大理石砼、金属等
5）抗老化，人工加速老化5000小时，无变化。
	表面信息内容粘贴需牢固，无翘边、翘角等现象。

	工艺列表

	标识牌面板
	采用彩色丝网印刷部分时，必须使用合适的丝印机，以保证漆膜质量。
	

	标识系统配件要求
	吊挂件外形要平整、棱角清晰，切口无毛刺和变形。
镀锌层无起皮、起瘤、脱落、腐蚀、损伤黑斑、麻点等缺陷。
	

	灯具和配线保护
	喷非硬化保护漆；
内部采用低烟、无卤、B级阻燃电线并牢固固定；
采用纤维保护套管；
内部布线采取暗装形式，电线敷设在箱体内金属套管或走线槽内，出口处有保护套；与外接电源的接线长度须预留3m以上，加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识牌的左上角预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套。
	

	标识牌内部
	根据需要设置增光膜、反光膜、匀光膜。
	

	膜材料
	从物体表面去除时不应有粘胶难以撕除等现象。
阻光膜处镂空的图案和透光处图案须完全贴合。
	

	喷涂
	喷涂前必须仔细清除物件所有灰尘、污物、染渍、油渍、风化物等。所有面漆及底料必须为优质产品。
	

	蚀刻
	所有蚀刻必须采用相片感光制版工艺，蚀刻图像或文字深度需0.05毫米以上，边缘需清晰且锐利。
	

	彩色丝印
	油墨具有耐久性及耐化学品性；色彩鲜艳准确，附着力强；
涂层厚度均匀，无缺陷。
	

	切割
	所有材质的团级文字二维，三维切割必须为电脑数控加工，表面及切割面应光滑无毛刺。
	

	贴膜
	所有贴膜为无尘施工，完成成品应为无水印，无气泡，无伤痕。
	


7.3.3制作工艺
使用的铝型材制作，开槽、折弯、焊接成型后表面应无加工痕迹，其光洁度达到原材料相同水平；表面采用氟碳喷涂；
标识牌尺寸精度应符合图纸要求，和国家相关规范要求。
标识牌安全性、可靠性应达到本技术规格书要求。
所有标识牌零部件尺寸精度应符合标识牌总装要求，达到标准化，以便维修、更换。
标识牌外观应美观大方，符合人体工程学和视觉审美要求，符合设计图纸的要求。
[bookmark: _Toc340586385][bookmark: _Toc340586919][bookmark: _Toc340586561]招标人有权对中标人制作工艺和方法提出异议，并要求中标人修改，直至符合工程需要和本技术规格书要求。
[bookmark: _Toc340586921][bookmark: _Toc496538110][bookmark: _Toc340586563][bookmark: _Toc340586387]7.4设备监造
中标人应对生产全过程进行控制和负责。
中标人必须向招标人提供外加工或外采购的配件明细、厂名、国别、地址、资质证明、业绩证明、相关证明材料。且在合同执行过程中不可更换配件商。
[bookmark: _Toc340586922][bookmark: _Toc340586388][bookmark: _Toc340586564]中标人负责采购关于导向系统的所有配件，并负责测试和验收，保证出厂的所有标识牌均为合格。
[bookmark: _Toc496538111]7.5 设计图样
中标人按照招标人要求进行最终稿的设计后，需提供相应设计矢量图样给招标人，具体图样格式以招标人要求为准。
[bookmark: _Toc496538112]7.6制作
中标人应在接到招标人需求后，安排专业人员至现场实地勘察测量，并将各种制作工艺效果图提供招标人；经招标人进行比选后，中标人按照效果图进行制作。 
中标人对各部件尺寸的准确性负责，并要负责提供所有与此有关的必要的仪器、设备和人手。对于工程中任何部件的任何尺寸或校准方面出现或发生的误差，中标人必须自己承担费用对误差进行纠正，直到达到招标人的要求为止。
标识牌配件或部件应该标准化生产。
对背板表面施用薄膜之前，必须先对背板进行适当清洁。
[bookmark: _Toc496538113]7.7包装、发运
制作完毕和表面处理完毕的暴露表面，在装运、搬动和安装过程中，必须用平头胶膜加以保护。
仓储与搬动过程中，必须按照原材料制造商的指引对材料加以保护，以防止标识牌因受到潮湿、污染、温度变化、阳光直射、作业行为以及其他原因而受到破坏。
根据招标人的要求对设备进行包装并按计划准时发运每批货物至招标人指定地点。
[bookmark: _Toc496538114]7.8保护与清洁
产品在送运之前，必须按照原材料制造商对各元件/材料的建议对产品进行清洁，在清洁时不可以对暴露部分的表面处理造成损毁。
所有产品必须得到充分保护以防在搬动中受损。
所有产品安装完成后必须将现场清洁完成后，才能离开。
8、 [bookmark: _Toc172623579][bookmark: _Toc208481058][bookmark: _Toc496538115][bookmark: _Toc294082658]中标人的质量管理
8.1中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。
8.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项工作，从项目准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对施工质量严格要求。
8.3质量保证
8.3.1认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备质量的有关规范、规定和《质量管理和质量保证》体系等有关规定。
8.3.2坚持把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。
8.3.3针对质量目标编制质量检验与管理体制实施细则，编制工作关键项目的施工（检修）作业技术措施或作业指导书，并严格执行，做好预防措施、控制质量通病。
8.3.4选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁宁城际铁路设备特性和技术标准以及要求，努力提高人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保证工序质量、促工程质量，确保作业质量。
8.3.5“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标人意见，请招标人质检人员实施监督。
8.3.6施工项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。
8.3.7项目管理标准化，施工操作规范化。
8.3.8强化项目全过程的质量管理，在项目工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保施工质量和项目工期。
8.3.9加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工（检修）必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。
8.3.10 坚持预防为主，确保项目工程的内在质量和外观质量均符合要求。
8.3.11对施工（检修）用机具、设备、计量器具严格管理。对施工（检修）用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。
8.3.12认真填写项目记录，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。尤其是对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量。
8.3.13认真做好每次开工作业前的准备，工作结束的质量总结。
8.3.14施工过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人和中标人的有关部门，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后实施。
8.3.15检测班组应对工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。
8.3.16 管理人员必须对施工现场跟踪检查，发现问题及时组织处理。
8.3.17项目工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人有关部门审核、确认。
8.4 质量管理组织机构及主要职责
中标人必须提供该项目的质量管理组织架构图及各岗位的主要职责。
8.5中标人必须有明确的安全质量检验标准及技术规范并参照执行。
8.6 除非另有规定，本项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）作业。如遇遗漏所需项目实施的作业规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出施工（检修）作业技术要求，中标人提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。
8.7文件资料控制
8.7.1所有与项目相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。
8.7.2施工图纸及施工计划、任务单、各类施工会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。
8.7.3如施工项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在施工资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。
8.7.4有一整套施工规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待业方批准后执行。
9、 [bookmark: _Toc208481059][bookmark: _Toc172623580][bookmark: _Toc294082659][bookmark: _Toc496538116]中标人的安全管理
9.1 中标人必须有明确的该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。
9.2 中标人必须提供该项目的安全控制组织架构及主要岗位职责。
9.3安全控制管理制度
9.3.1在作业过程中，首先牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。
9.3.2全面执行中标人发布的安全管理制度：
9.3.3全面执行招标人发布的安全管理制度。
9.4安全组织、技术措施
9.4.1遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，确保安全施工，杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制，有专兼职安全干部，安全员负责设备检测和日常的安全、防火工作等。
9.4.2实行“三级”安全管理，坚持“管理施工的同时必须抓安全”，“行政负责人是第一安全责任人”的原则，开展好正常的安全活动。中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，对本单位进场人员安全工作负责。
9.4.3强化各级安全监察网络，一级抓一级，层层落实安全生产责任制，抓好安全基础工作，重点放在预防上，有针对性地开展好作业前的安全预想预防工作，在布置工作的同时也要布置安全，认真做好内部的各种安全管理台账。
9.4.4制定或执行招标人制定的安全管理制度、安全操作规程及安全奖惩办法等规章制度，强化安全管理。
9.4.5推行安全风险责任制，与招标人签订《安全协议》，缴纳安全保证金。执行《“安全风险抵押金”制度》，从维保负责人到施工人员，逐级签订安全风险责任书。
9.4.6专、兼职安全员固定在作业现场，掌握安全动态，加强安全监督管理，抓好安全措施的落实，及时向维保负责人提供安全信息，协助抓好整个项目的安全工作。
9.4.7施工班长、安全员都有责任搞好本单位的施工安全。凡发现有违反安全操作规程者，有权令其停止工作。
9.4.8加强对职工的安全教育，定期组织安全学习，施工中严格执行安全措施和安全规程，狠抓安全措施的落实，防患于未然。
9.4.9在危险作业区域和交叉作业区域，增加临时性安全监察岗，加强预控和监督。
9.4.10各级领导和业务部门定期深入作业现场，进行安全大检查，查思想、查管理、查落实，查隐患，对安全上的薄弱环节绝不放过。
9.4.11坚持文明施工，保证施工机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。
9.4.12搞好季节施工，针对节假日的职工安全意识松散心理，做好预防措施，合理安排作业，保证作业安全。
9.4.13作业现场设置安全标志，安全员上岗监督，作业人员一律戴安全帽，闲杂人员不得进入作业现场；登高时必须佩戴好安全带及安全绳后才能进行高空作业，严禁高空落物。
9.4.14施工中严格按照安规办事，施工现场坚持特殊工种80%持有效证件上岗作业的准则；所有检测人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有检测人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。
9.4.15各分项作业都制定明确的安全保证措施，贯彻执行于作业的全过程。
9.4.16加强对机具设备的维护管理，操作前检查；操作人员必须经考试合格，才能上岗，其他人员不能顶岗操作。
9.4.17加强对车辆使用的管理，加强车辆保养和司机安全意识教育；加强所有作业人员在隧道中行走的安全教育，防止行车伤害，杜绝交通事故发生。
9.4.18作业用临时电源箱，下班后应将闸刀拉开上锁，所有机电设备都应设接地接零等保护装置，严禁乱拉、乱接电源线。
9.4.19夏季施工应做好防暑降温工作。
9.4.20工作负责人必须办理许可手续后方可带领工作人员进入工作现场。
9.4.21在危险区域动火必须到招标人安保部办理动火证。并派专人监护，方可实施。
9.4.22对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。
9.4.23对大型作业等较为复杂的施工作业项目，有关人员必须在施工前深入现场，对大型施工机械的行走路线和工作位置以及对施工构成障碍的物体等核查清楚，以确定可行的施工方案和作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。
9.4.24保证作业区内的清洁卫生。
9.4.25爱护招标人的现场设施。
9.4.26中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。
10、 [bookmark: _Toc294082660][bookmark: _Toc172623581][bookmark: _Toc496538117][bookmark: _Toc208481060]中标人的文明施工管理
10.1施工过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明施工管理。
10.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
10.3保护施工区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他施工平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。
10.4必须负责施工现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。
10.5运至施工现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。
10.6施工现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。
11、 [bookmark: _Toc496538118][bookmark: _Toc294082654][bookmark: _Toc172623575][bookmark: _Toc208481054][bookmark: _Toc131471605]施工制度
11.1请、销点制度：进入车站作业必须先到车站请点，经确认作业令后方可进行作业，作业完后工器具材料和人员必须出清，并到车站进行销点。
11.2 跟踪及抽检制度：施工项目实施过程中，招标人人员有权对中标人人员施工质量进行过程跟踪或抽检，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当施工按计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按不完成项目考核。
11.3 项目完工交付制度：施工项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在施工项目结束后第二天，将施工项目、时间、完成情况，以书面形式交招标人审定。



[bookmark: _Toc21484]第六章  合同条款及格式
甲方（委托方）：滁州市轨道交通运营有限公司
乙方（受托方）:  ________________________     
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，本着自愿、平等、诚信的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方提供【滁州轨道运营VI标识标牌制作安装项目（2026年—2027年）】服务相关事宜，签订本合同，以资共同遵守。

[bookmark: _Toc152571734][bookmark: _Toc376824508][bookmark: _Toc376824481][bookmark: _Toc376824381]第一条  服务事项
1.1 服务内容
1.在甲方要求的时间内，乙方向甲方提供【            的技术服务，包括         等，以满足甲方              需求。】
2.乙方应当按照甲方指定的项目、服务内容和服务进度安排提供相应技术服务，具体服务事项以合同附件一用户需求书或甲方的书面要求为准。
1.2 服务期限
除非根据本合同条款延期或提前终止，本合同项下服务期限自____年__月__日起至____年__月__日。
1.3 服务验收标准
对于乙方委派人员完成的技术服务成果和质量标准，按照甲方服务要求和项目质量管理规定执行。经甲方验收不合格的，乙方应当要求其委派人员按照甲方要求进行返工整改直至验收合格。甲方或其指定人员签署的服务验收单作为乙方申请付款的依据。
[bookmark: _Toc298258571][bookmark: _Toc424651533][bookmark: _Toc297806527][bookmark: _Toc221503541][bookmark: _Toc297806550]
第二条  承诺及保证
2.1 双方承诺及保证
1.双方均系依照中国法律设立并合法、有效存续的公司或组织，完全有权签订本合同，并且有能力履行本合同项下义务；
2.双方签署、交付和履行本合同所需的所有同意、批准、授权和指令都已依法获得（如有），双方具有充分的权利、权力和能力签署、交付和履行本合同，且双方签署、交付和履行本合同均在其业务经营范围之内；
3.本合同的签署、交付和履行将不会（i）违反任何中国法律法规；或（ii）违反双方业务所需的任何许可或证照的条件；并且本合同的任何内容都不应当被认为构成双方之间的合资、合伙代理或者雇佣关系。
[bookmark: _Toc297806551][bookmark: _Toc297806528]2.2 乙方承诺及保证
    1.乙方保证其具有向甲方提供本合同约定的技术服务的相关资质；
    2.乙方提供的服务和提交的工作成果将符合所有适用的专业标准与规定，不会侵犯任何第三方所拥有的知识产权；
3.乙方保证向甲方提供的与服务事项及服务人员相关的全部资料均真实、全面；
4.乙方负责为其所委派的人员，购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对乙方所派出人员的健康与安全负责，甲方不对乙方所派出人员承担任何责任和费用。
[bookmark: _Toc297806529][bookmark: _Toc424651534][bookmark: _Toc298258572][bookmark: _Toc297806552][bookmark: _Toc221503542]5.其他承诺与保证：__________。

第三条  乙方的服务团队
[bookmark: _Toc297806553][bookmark: _Toc297806530]3.1 乙方项目组的核心成员为：项目负责人_____；其他项目组成员、团队结构及资历介绍见本合同附件三：项目组成员。未经甲方事先书面同意，乙方不得更换、减少项目组核心成员。
[bookmark: _Toc297806531][bookmark: _Toc297806554]3.2 项目支持人员：乙方应根据本项目具体情况安排项目服务和后勤支持人员，项目支持人员为项目组提供后台支持服务，但不因此增加本合同第四条所述服务费用。
3.3 乙方应根据甲方要求及时无条件地更换不合格的项目组成员。

[bookmark: _Toc297806557][bookmark: _Toc424651535][bookmark: _Toc297806534][bookmark: _Toc298258573][bookmark: _Toc221503543]第四条  服务费用及支付方式
4.1 本项目按实际发生支付，本项目服务费用总金额（上限）为人民币（大写）           (¥           )（含税），不含税价为人民币（大写）        (¥       )，税率为  %。（以下简称“服务费用”）。 
4.2 支付方式：
一次性支付：在本合同服务期限届满，全部标识标牌及VI需求制作安装完成并经甲方验收合格，且乙方按甲方要求提交正确无误的支付请求、相应服务工作完成证明文件、相应款项的增值税专用发票等有效付款单据后30个工作日内，一次性付清全部服务费用。 
[bookmark: _Toc297808108][bookmark: _Toc297808105][bookmark: _Toc297808107]2.合同价款以   银行转账  的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：
账户名：                            
开户行：                                   
账号：                                          
甲方开票信息确认如下：
单位名称：                                    
纳税人识别号：                             
地址、电话：                                  
开户行、账号：                                 
[bookmark: _Toc297806558][bookmark: _Toc424651536][bookmark: _Toc297806535][bookmark: _Toc221503544][bookmark: _Toc298258574]4.3 本合同约定的服务费用已包括乙方完成本合同规定的各项服务及提交各工作成果的全部费用（包括但不限于：材料费、生产加工费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、场地清理搬移相关费用）、安装调试费、利润、招标代理费、售后服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至甲方指定地点前的各项应有费用）。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。
4.4 本合同约定的为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
4.5 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

第五条  履约担保
5.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同总价款 5%。
[bookmark: _Hlk18247249][bookmark: _Hlk17966884]5.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
5.3 乙方在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30日内办理履约保证金退还手续。
（采用履约保证金的方式时选用）
或 
5.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同总价款5%。
5.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即          元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
（采用履约保函的方式时选用）
5.3 履约担保的有效期 （采用履约保函的方式时选用）
乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在服务费用中。

第六条  甲方权利与义务
6.1 要求乙方按本合同及其附件的规定提供技术服务及履行其他合同义务，并对乙方所提供的服务进行评价。
6.2 向乙方提供与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料，为本项目各项工作的开展提供必要的便利条件，履行协助义务。 
6.3 按照本合同及其附件的规定向乙方支付服务费用。
6.4 其他：______________________。 

[bookmark: _Toc298258575][bookmark: _Toc297806536][bookmark: _Toc297806559][bookmark: _Toc424651537][bookmark: _Toc221503545][bookmark: _Toc298258576]第七条  乙方权利与义务
7.1 要求甲方提供开展本项目服务必要的资料和协助。
7.2 在交付符合本合同要求的工作成果后获得服务费用。
7.3 对本项目服务的工作量、正确性、完整性、准确性、有效性、合法性和及时性负责，保证按照本合同及附件的约定，及时、正确、完整地完成全部约定义务及工作。
7.4 应合理配备项目组成员，合理计划和实施本项目，熟悉与本项目有关的甲方内部规章制度。
[bookmark: _Toc297808125]7.5 若本项目涉及其他利害关系方，未经甲方事先同意，乙方不得和其私自接触，以保证服务结果的客观性、正确性，维护甲方正当利益。
7.6 乙方不得拒绝甲方与本项目有关的咨询，对甲方的相关咨询必须给予及时、明确的书面或其他双方认可的方式答复。
7.7 乙方应当对甲方提供的资料进行核查，发现甲方提供的资料不符合本合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的___日内，书面通知甲方。
7.8 在未得到甲方事先书面同意的情况下，乙方不得向任何第三方分包或转包本项目。
7.9 本项目结束后___个月内，乙方应当为甲方就有关技术服务事项的理解和实施过程中遇到的问题提供免费后续服务。
后续服务内容包括：____________________。
后续服务方式、标准：___________________
7.10 非经甲方书面同意，乙方及其项目组工作人员在本项目中及本项目完成后不得向任何第三方透露本项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及服务费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。
7.11 乙方在进入甲方及甲方所属企业时，须遵守甲方内部管理制度。如因违反甲方内部管理制度造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任；如造成乙方损失的，乙方自行承担相应损失。
[bookmark: _Toc297806537][bookmark: _Toc221503546][bookmark: _Toc297806560][bookmark: _Toc298258577][bookmark: _Toc424651538]7.12 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。

第八条  工作成果验收
8.1 本合同约定的各项服务自完成之日起7日内，乙方应书面提请甲方进行验收，验收通过的，甲方在验收报告上签署意见。如果验收不合格，乙方应按甲方的意见免费进行修改或重新制作或编制，并自验收不合格之日起15日内重新提请验收。详细验收条件请参照附件一：用户需求书。
8.2 任一服务事项连续3次验收不合格的，则视为乙方没有完成该项服务。乙方应根据合同约定承担相应违约责任。
[bookmark: _Toc221503547][bookmark: _Toc298258578][bookmark: _Toc424651539][bookmark: _Toc297806538][bookmark: _Toc297806561]
第九条  知识产权
9.1 乙方保证，双方在本项目执行中形成的任何工作成果、技术方案及其他知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密等），所对应的权利归甲方所有，乙方及其委派人员不因履行本合同项下的技术服务而享有任何知识产权及相关权益。
9.2 甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。
9.3 乙方保证，其执行本项目所使用的任何资料、方法、以及向甲方提供的所有工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉，乙方承诺负责处理上述索赔或起诉，自行承担解决上述第三方索赔或起诉的所有费用，并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响，赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支付的费用。

[bookmark: _Toc424651541][bookmark: _Toc424648874]第十条  保密
[bookmark: _Toc424651542][bookmark: _Toc424648875]10.1 保密信息包括但不限于乙方因本项目以任何方式从甲方或其关联公司或其他甲方的代表机构和甲方正式聘请的中介机构处获得的任何形式的、任何内容的信息、文件、知识、数据、绘图、专有技术、分析、计算、编辑、研究以及其它材料和实物，所有这些信息在本合同中总称为“保密信息”（上述关联公司、代表机构、中介机构提供的信息视同由甲方提供）。
[bookmark: _Toc424648876][bookmark: _Toc424651543]10.2 本合同规定的保密信息不包括以下信息：
1.在从甲方处获得前，已经为乙方掌握的且甲方不反对使用或披露的信息；
2.已经为公众所知的信息，除非该等信息为公众所知是由于乙方违反本合同；
3.乙方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息；
4.依甲方的书面授权而向第三方所披露的信息。
[bookmark: _DV_C27][bookmark: _DV_M38][bookmark: _DV_C29][bookmark: _DV_M39]10.3 乙方只能为本合同的目的使用保密信息，且只能在乙方服务项目组成员的范围内披露或使用保密信息，但必须要求获得保密信息的相关人员对保密信息保密；除此之外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方提供或透露部分或全部保密信息。
10.4 乙方应采取必要措施向乙方所有接触甲方保密信息之人员通告其对所有甲方信息都负有普遍的保密义务，如果该等人员违反保密义务，则由乙方承担在相关法律法规下的法律责任。
10.5 若本合同项下的服务工作已经完成或因故未能最终完成，或乙方违反本合同中规定的保密义务时，则根据甲方的要求，乙方应向甲方归还所有保密信息及其载体，或在甲方同意下，以书面形式确认已销毁所有其掌握的甲方保密信息。
10.6 若乙方或其有关人员违反本合同规定的保密义务，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，并负责消除影响。
10.7 乙方对所获的甲方的保密信息负有保密义务的期限为 永久 ，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示乙方无须再负保密义务为止。
[bookmark: _Toc298258579][bookmark: _Toc297806562][bookmark: _Toc297806539][bookmark: _Toc424651540]
第十一条  合同的变更和终止
11.1 发生以下情形，本合同可以终止：
1.甲方书面通知终止本合同；
2.双方协商一致决定终止合同的；
3.由于不可抗力致使本合同的全部义务不能履行的；
4.法律规定及本合同约定的其他情形。
11.2 甲方单方终止本合同的，甲方应支付乙方实际完成工作对应的服务费用，甲方单方终止合同自书面通知送达乙方时生效。
11.3 本合同及其附件仅能由双方通过签署书面文件的方式予以修改、补充、变更、放弃、终止或解除。
11.4 本合同终止后，乙方应将已收取报酬部分的有关工作成果和相关资料移交给甲方，作为甲方日后工作所需。倘若甲方委托其他单位继续本合同工作的，乙方应做好项目的交接工作，且该第三方单位有权使用乙方已完成的工作成果。

[bookmark: _Toc297806563][bookmark: _Toc298258580][bookmark: _Toc424651544][bookmark: _Toc297806540]第十二条  违约责任
12.1 甲方未按本合同规定支付服务费用，经乙方书面催告后十个工作日内不支付的，乙方有权在甲方支付相应服务费之前中止为甲方提供服务；如甲方在催告后三十个工作日仍未支付的，乙方有权单方解除本合同。
12.2 甲方未按约定履行提供资料等义务，造成乙方无法按期提交工作成果的，甲方应顺延乙方的服务期限，乙方不承担违约责任。
12.3 乙方不能按照约定的进度提交工作成果的，或在甲方对其服务方式或提交的某项工作成果提出异议后，乙方未能在甲方要求的期限内完成整改或采取弥补措施的，则每逾期一天，应向甲方支付相当于当期应收服务费用千分之五的金额，作为逾期违约金；前述违约金可由甲方在应付服务费用中进行扣减。如逾期30日，乙方仍未能提交符合甲方要求的工作成果的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按服务费用的20%支付违约金，并不予退还履约保证金。
12.4 因乙方侵犯第三方的专利权、版权等知识产权而引起的任何责任，应由乙方承担，并使甲方免责。
12.5 乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的所有损失承担赔偿责任。
12.6 如乙方擅自变更或减少本合同所确定的项目组核心人员，乙方应向甲方支付人民币1000元/每人/每次的违约金，甲方可在应付服务费中扣除该违约金；同时乙方应根据甲方要求及时调整工作人员。
12.7 乙方擅自转包或分包本项目的，甲方有权解除本合同，要求乙方按服务费用的20%支付违约金，并不予退还履约保证金。如前述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.8 由于乙方原因未能完成本项目或乙方侵犯第三方知识产权或违反保密义务，甲方有权解除本合同，乙方应按服务费用的20%支付违约金，履约保证金不予退还。上述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
12.9 任何一方违反其本合同项下的其他义务、保证或承诺，并给守约方造成实际损失的，应赔偿守约方实际遭受的损失。
12.10 任何一方发生向对方支付违约金或赔偿金情形的，应当在索赔方发出索赔通知后 7 日之内予以支付。索赔方尚有未向偿付方支付的款项的，偿付方同意索赔方从未支付款项中抵扣相应数额的款项。

[bookmark: _Toc298258581][bookmark: _Toc297806564][bookmark: _Toc297806541][bookmark: _Toc424651545]第十三条  不可抗力
[bookmark: _Toc169968033]13.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。
13.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度；并在不可抗力发生后 二十四（24）小时内以书面形式通知对方， 在其后十（10）日内向对方提供有效证明文件。
13.3 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

第十四条  廉洁规范条款
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。
[bookmark: _Toc297806565][bookmark: _Toc297806542][bookmark: _Toc424651546][bookmark: _Toc298258582]
第十五条  争议解决
[bookmark: _Toc424651547]15.1 凡因执行本合同发生的与本合同有关的一切争议，双方应首先尽最大努力友好协商解决。
15.2 争议发生后，如果无法通过协商或调解解决争议，则应将争议诉至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

[bookmark: _Toc298258583][bookmark: _Toc298258585][bookmark: _Toc298258584][bookmark: _Toc298258586][bookmark: _Toc424651548][bookmark: _Toc298258587][bookmark: _Toc297806546][bookmark: _Toc297806569]第十六条  通知
16.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。
各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：
甲方： 
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：_____________________
联系人：_____________________

乙方：
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：____________________
联系人：__________________
16.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 
[bookmark: _Toc424651549]16.3 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第十七条  其他约定
17.1 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章之日起生效。
17.2 本合同的附件内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商并签订补充合同。
17.3 本合同一式9份，其中正本3份，副本6份，甲方执6份，乙方执3份。正副本具有同等法律效力，如有冲突，以正本为准。
[bookmark: _Hlk18249179]
第十八条  合同附件 
附件一：用户需求书
附件二：价格明细表
附件三：项目组成员
附件四：拟投入设备一览表
附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）
附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件
附件八：中标通知书/成交通知书复印件


（此页无正文，为合同签署页）

乙方：（盖章）


地址：

法人（或授权）代表：
（签名）



日期:      年   月   日

甲方：滁州市轨道交通运营有限公司
（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：
（签名）

日期:      年   月   日
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第七章 投标文件格式

[bookmark: _Toc14710_WPSOffice_Level1]一、资信证明格式文件

[bookmark: _Toc449028949][bookmark: _Toc350698753]资信证明文件
（投标文件一）

        项目
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日


目   录
 
 
（1）法人代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）投标人有效的企业营业执照；
（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（5）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；
（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。
 


附件1
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月        日
经营期限：                                 
姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
                                               年     月     日  
[bookmark: _GoBack]2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。                                   
代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件

              
投标人（盖单位章）：
法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）
委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）
  年    月    日



附件2
诚信投标承诺书
[bookmark: _Toc451384148][bookmark: _Toc425084385][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133]六、                没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。
七、保证中标后不转包及使用挂靠服务队伍，若有分包征得招标人同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻人员，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。
 
开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日


附件3

服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济责任。
特此声明。
 
                                    法定代表人：          （签字或签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （盖章）    

日    期：                      



二、技术标格式文件

技术标
（投标文件二）

        项目

 

 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日


 
目   录
 
（1）服务方案；
（2）产品质量及安全保证措施；
（3）样品；
（4）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。



三、商务标格式文件

[bookmark: _Toc449028954]
商务标
（投标文件三）

        项目

 
 
 
 
 
 
 
 
投标人：                              （盖单位章）
 
法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

        年        月        日
 
 
 目   录
 
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）投标函（格式见附件）；
（3）分项报价清单（格式见附件）；
（4）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。


附件1
 
开标一览表
  
	项目名称
	         

	投标人名称
	

	投标报价\服务期
	投标报价（含税）（大写）：                      元
（小写）：                      元

服务期：                        


 
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：
                                      日  期：    年   月   日 
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附件2
投  标  函
致：       (招标人)        
1、根据你方的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位） 人民币           元的投标总报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求完成服务。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满且服务质量合格后，方可退还。
6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）
  投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日  期：                   
通讯地址：                                  
联系电话：                   
传   真：                   


附件3
分项报价清单
	序号
	名称
	材质工艺
	尺寸(M)
	面积(㎡)
	数量（个）
	是否
安装
	综合单价（元/个）
	合价（元）

	
	
	
	长
	宽
	
	
	
	
	

	1
	制度框
	4cm开启式铝型材+画面
	0.7
	1
	0.7 
	30
	是
	
	

	2
	轨道示意图
	8mm厚PVC展板+画面+2mm亚克力展板倒斜边
	1
	1.4
	1.4 
	7
	是
	
	

	3
	工作看板
	8mm厚PVC展板+画面+2mm亚克力展板倒斜边
	1.5
	0.9
	1.35
	5
	是
	
	

	4
	闲人免进
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.15
	0.35
	0.0525
	150
	是
	
	

	5
	消火栓使用说明
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.25
	0.1 
	300
	是
	
	

	6
	灭火器放置点
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.25
	0.1
	600
	是
	
	

	7
	指示灯闪烁请勿上下车
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.1
	0.045
	50
	是
	
	

	8
	润滑油非危险品
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.21
	0.15
	0.032
	5
	是
	
	

	9
	严禁擅自进入轨行区
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.53
	0.33
	0.175
	40
	是
	
	

	10
	禁止攀爬警示标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	1.1
	0.15
	0.165
	150
	是
	
	

	11
	温湿度标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.095
	0.16
	0.0152
	175
	否
	
	

	12
	电缆口
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.4
	0.08
	10
	否
	
	

	13
	必须戴安全帽
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	15
	是
	
	

	14
	必须加锁
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	25
	是
	
	

	15
	必须戴防护眼镜
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	15
	是
	
	

	16
	必须穿防护鞋
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	100
	是
	
	

	17
	必须戴防护手套
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.32
	0.25
	0.08
	15
	是
	
	

	18
	安全管理责任牌
	5mmPVC展板+UV画面+卡槽
	0.21
	0.148
	0.0311
	170
	是
	
	

	19
	安全警示标识
	耐磨防滑PVC材质反光贴膜（带背胶）(室内)
	0.1
	50
	5
	30
	是
	
	

	20
	司机名牌
	免层压PVC卡+双面
	0.058
	0.1
	0.0058 
	100
	否
	
	

	21
	禁止合闸
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.26
	0.38
	0.0988 
	25
	是
	
	

	22
	禁止分闸
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.26
	0.38
	0.0988 
	25
	是
	
	

	23
	红警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	40
	否
	
	

	24
	绿警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	40
	否
	
	

	25
	黄警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	40
	否
	
	

	26
	黄黑警示胶带
	PVC警示胶带
	33
	0.48
	15.84 
	150
	否
	
	

	27
	当心碰头
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.3
	0.15
	0.045
	30
	是
	
	

	28
	清扫工具存放点
	2mm透明亚克力背UV、背胶
	0.21
	0.297
	0.6 
	99
	是
	
	

	29
	消防安全重点部位
	5mmPVC展板+UV画面+卡槽
	0.3
	0.2
	0.06
	40
	是
	
	

	30
	企业文化墙、班组文化墙、党群活动室装饰
	8mm厚PVC展板+画面+2mm亚克力展板（按制作图样中构件的最大外轮廓尺寸（最长 × 最宽） 计算面积，不作为实际用料量核算，投标人应综合考虑损耗、裁切等因素自主报价。）
	按实际平方米结算
	200㎡
	200 
	是
	
	

	31
	绿色地标指示贴
	绿色，防水PVC材质，背面带不干胶
	0.15
	0.05
	0.003
	220
	否
	
	

	32
	节能标贴
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.08
	0.06
	0.0048
	500
	否
	
	

	33
	桌面定位胶布
	防水PVC材质，背面带不干胶，1cm*130m
	1.3
	0.01
	0.013
	50
	否
	
	

	34
	起点、终点标贴
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.2
	0.1
	0.02
	150
	是
	
	

	35
	圆形数字贴（红色1-60，直径7cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.07
	0.07
	0.0049
	100
	否
	
	

	36
	圆形数字贴（绿色1-100，直径7cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.07
	0.07
	0.0049
	50
	否
	
	

	37
	圆形数字贴（橙色1-100，直径7cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.07
	0.07
	0.0049
	50
	否
	
	

	38
	蓝色定位标识（3*1cm）
	防水PVC材质，背面带不干胶，磨砂蓝L型
	0.03
	0.01
	0.0003
	300
	否
	
	

	39
	清洁工具标识
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.297
	0.21
	0.06237
	20
	否
	
	

	40
	三爪吸盘摆放标识
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.297
	0.21
	0.06237
	80
	否
	
	

	41
	防鼠重点点位标识
	防水PVC材质，背面带不干胶
	0.297
	0.21
	0.06237
	300
	否
	
	

	42
	禁止操作
	双面双色板、雕刻亚克力、吊件
	0.15
	0.26
	0.039
	40
	否
	
	

	43
	接地
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.38
	0.26
	0.0988 
	50
	是
	
	

	44
	注意安全
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.38
	0.26
	0.0988 
	70
	是
	
	

	45
	当心触电
	2mm瓷白亚克力双面UV、吊件
	0.38
	0.26
	0.0988 
	70
	是
	
	

	46
	消防器材提示
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.3
	0.15
	0.045 
	80
	是
	
	

	47
	消防器材禁止挪用
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.15
	0.03 
	200
	是
	
	

	48
	禁止吸烟
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.3
	0.2
	0.06
	300
	是
	
	

	49
	禁止吸烟
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.3
	0.06
	200
	是
	
	

	50
	ATO标贴
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.15
	0.07
	0.0105 
	40
	是
	
	

	51
	ATP标贴
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.09
	0.06
	0.0054 
	20
	是
	
	

	52
	儿童身高购票线
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.8
	1.7
	1.36 
	4
	是
	
	

	53
	票价表
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.45
	1.44
	0.648
	5
	是
	
	

	54
	严禁隔栏递物
	彩白黑白彩
	0.87
	0.25
	0.2175
	50
	是
	
	

	55
	节能标贴
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.53
	0.33
	0.1749
	50
	是
	
	

	56
	防汛物资临时储备点
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.3
	0.2
	0.06
	5
	是
	
	

	57
	设备故障
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.53
	0.33
	0.1749
	20
	是
	
	

	58
	巡视箭头
	可移除胶贴+画面+地贴保护膜（要求耐磨防滑）
	0.3
	0.15
	0.045
	1000
	否
	
	

	59
	五联禁止标识1
	可移除透明膜+画面+保护膜
	0.622
	0.15
	0.0933
	60
	否
	
	

	60
	五联禁止标识2
	可移除透明膜+画面+保护膜
	0.622
	0.15
	0.0933
	60
	否
	
	

	61
	当心缝隙组合标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.33
	0.033
	50
	否
	
	

	62
	当心夹手组合标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.33
	0.033
	50
	否
	
	

	63
	制动隔离阀
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.04
	0.004
	70
	否
	
	

	64
	无障碍设施
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.12
	0.14
	0.0168
	50
	否
	
	

	65
	爱心专座标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.11
	0.044
	50
	否
	
	

	66
	废物箱标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.12
	0.06
	0.0072
	50
	否
	
	

	67
	高压联锁系统钥匙操作指南
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.297
	0.21
	0.06237
	20
	否
	
	

	68
	应急启动操作指南
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.297
	0.21
	0.06237
	20
	否
	
	

	69
	轮椅固定器使用说明标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.067
	0.0268
	20
	否
	
	

	70
	禁止倚靠标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.06
	0.086
	0.00516
	80
	否
	
	

	71
	配电柜禁止倚靠标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.08
	0.08
	0.0064
	120
	否
	
	

	72
	请勿踩踏标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.135
	0.054
	0.00729
	60
	否
	
	

	73
	座椅USB充电位置标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.11
	0.035
	0.00385
	30
	否
	
	

	74
	敲击点标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.11
	0.011
	10
	否
	
	

	75
	车厢号标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.1
	0.056
	0.0056
	20
	否
	
	

	76
	车厢强弱冷标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	1
	0.3
	0.3
	20
	是
	
	

	77
	服务热线
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.45
	0.15
	0.0675
	20
	是
	
	

	78
	消防设备严禁坐踏
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.36
	0.15
	0.054
	40
	是
	
	

	79
	消防专用
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.09
	0.05
	0.0045
	50
	是
	
	

	80
	库房重地非请勿入
	2mm进口铝板、进口油墨画面、烤漆、切割
	0.35
	0.15
	0.0525 
	20
	是
	
	

	81
	机房重地非请勿入
	2㎜厚铝板+进口油墨画面+烤漆+切割
	0.5
	0.4
	0.2
	40
	是
	
	

	82
	灭火器、消防栓
	2mm进口铝板、进口油墨画面、烤漆、切割、吊栏
	0.4
	0.18
	0.072 
	20
	是
	
	

	83
	防汛标识
	2mm铝板单面烤漆
	0.15
	0.03
	0.0045
	5
	是
	
	

	84
	应急物资
	双色板UV
	0.29
	0.09
	0.0261
	5
	否
	
	

	85
	标识
	双色板UV
	0.6
	0.3
	0.18
	15
	否
	
	

	86
	当心缝隙组合标识
	户外车贴
	0.1
	0.33
	0.033
	20
	是
	
	

	87
	当心夹手组合标识
	户外车贴
	0.1
	0.33
	0.033
	20
	是
	
	

	88
	制动隔离阀
	户外车贴
	0.1
	0.04
	0.004
	10
	是
	
	

	89
	防汛物资
	双色板UV
	0.29
	0.09
	0.0261 
	40
	否
	
	

	90
	防寒物资
	双色板UV
	0.29
	0.09
	0.0261 
	20
	否
	
	

	91
	请随手关门
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.2
	0.4
	0.08
	120
	是
	
	

	92
	列车编号
	透明膜UV
	0.44
	0.105
	0.0462
	20
	否
	
	

	93
	车厢编号
	透明膜UV
	0.224
	0.07
	0.01568
	20
	否
	
	

	94
	USB充电标识
	透明膜UV
	0.112
	0.067
	0.007504
	20
	否
	
	

	95
	无线充电标识
	透明膜UV
	0.206
	0.117
	0.024102
	20
	否
	
	

	96
	安全锤标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.048
	0.0048
	20
	否
	
	

	97
	灭火器标识2
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.3
	0.125
	0.0375
	30
	否
	
	

	98
	灭火器标识1
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.298
	0.0298
	50
	否
	
	

	99
	安全出口标识1
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.26
	0.145
	0.0377
	50
	否
	
	

	100
	安全出口标识2
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.18
	0.11
	0.0198
	50
	否
	
	

	101
	紧急解锁标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.16
	0.016
	50
	否
	
	

	102
	紧急开门操作标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.15
	0.015
	50
	否
	
	

	103
	紧急呼叫标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.09
	0.009
	50
	否
	
	

	104
	安全锤使用标识
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.1
	0.09
	0.009
	50
	否
	
	

	105
	紧急出口操作步骤
	荧光材料+画面+保护膜+可移除背胶（荧光材料需满足发光2小时要求）
	0.297
	0.42
	0.12474
	50
	否
	
	

	106
	线路图
	相纸写真哑膜、倒角
	0.56
	0.355
	0.1988
	22
	是
	
	

	107
	手机存放盒
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.15
	0.08
	0.012
	10
	是
	
	

	108
	手机存放盒
	5mm厚透明亚克力雕刻+内部隔层5mm透明亚克力切割+铰链+锁件
	0.3
	0.3
	0.15
	10
	否
	
	

	109
	插盒
	亚克力盒子（带背胶）
	0.24
	0.305
	0.0704 
	130
	是
	
	

	110
	插盒
	亚克力盒子（带背胶）
	0.11
	0.15
	0.0165
	60
	是
	
	

	111
	无障碍设施
	2mm瓷白亚克力双面UV
	
	
	
	5
	是
	
	

	112
	消防通道 非紧勿动
	彩白黑白彩
	0.12
	0.8
	0.096
	20
	是
	
	

	113
	小心楼梯提示标识
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.8
	0.4
	0.32
	10
	是
	
	

	114
	插盒
	亚克力盒子（带背胶）
	0.405
	0.305
	0.1235 
	30
	是
	
	

	115
	消防泵应急操作指南
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.4
	0.25
	0.1 
	30
	是
	
	

	116
	巡检区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	400
	是
	
	

	117
	操作区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	400
	是
	
	

	118
	物品存放区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	50
	是
	
	

	119
	设备区域
	可移除胶贴+画面+保护膜
	0.33
	0.53
	0.1749
	400
	是
	
	

	120
	保护区标识牌
	厚度不小0.8mm，不锈钢材质，红色字体，阴刻
	0.12
	0.08
	0.0096
	50
	是
	
	

	121
	保护区界限警示牌
	3mm厚铝合金底板，表层烤漆。
	0.5
	0.3
	0.15
	50
	是
	
	

	122
	保护区界限警示牌
	3mm厚铝合金底板，表层烤漆。
	0.5
	0.3
	0.15
	50
	是
	
	

	123
	保护区界限警示牌
	4mm厚铝合金底板，表层烤漆。
	0.5
	0.3
	0.15
	50
	是
	
	

	124
	巡检路径地面指示箭头
	绿色带背胶胶贴
	箭头长 150mm,箭头头部底边宽度50mm,箭尾长度 100mm,箭尾宽度 25mm。
	0.0125
	100
	否
	
	

	125
	灯笼
	150#
	40
	是
	
	

	126
	中国结
	1.5线14盘
	20
	是
	
	

	127
	窗花
	正常窗花大小（每包10张）
	50（包）
	否
	
	

	总计（元）
	


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。
2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：包括但不限于材料费、生产加工费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、场地清理搬移相关费用）、安装调试费、利润、招标代理费、售后服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
3.采购清单数量为预估数量，实际采购数量以签订合同后招标人每次下达的《订货通知单》为准，并按实结算。

投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日
[bookmark: _Toc6275_WPSOffice_Level1] 


第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认
	
我单位对滁州轨道运营VI标识标牌制作安装项目（2026年—2027年）招标文件进行确认。
招标人：滁州市轨道交通运营有限公司 
联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352128
  

（单位盖章）

2026年7月


	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：周蓓蕾
电话：0550-3519519、18005505728



（单位盖章）

2026年7月



