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滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购招标文件

[bookmark: _Toc95223332]第一章  招标公告
滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购招标公告信息（电子招标投标）
	招标条件

	项目名称
	滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购

	项目审批、核准或备案机关名称
	滁州市琅琊区发展和改革委员会

	批文名称及编号
	批文名称：关于滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目立项的批复
编号：琅发改审批【2023】83号

	招标人
	中电建生态环境集团有限公司

	项目业主
	滁州市琅琊区农业农村局

	资金来源
	自筹资金

	项目出资比例
	100%

	招标方式
	公开招标

	评标办法
	综合评估法  

	项目概况与招标范围

	招标项目名称
	滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购

	招标项目编号
	czlygc202609-001

	标段划分
	一个标段

	招标项目标段编号
	czlygc202609-001

	建设地点
	滁州市琅琊区内，招标人指定地点

	建设规模
	招标文件及招标人提供的采购清单中的全部内容

	合同估算价
	13715340.50元

	计划工期
	详见招标文件

	招标范围
	招标人提供的采购清单中的全部内容。

	项目类别
	货物采购及安装

	其他
	/  

	投标人资格要求

	投标人资质条件
	投标人须具有相应能力的生产厂家或经销商。

	项目经理资格要求
	无

	信誉要求
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]1、投标人（包括联合体各成员）存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：
①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；
②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；
③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；
⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。
2、投标人（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑤项情形之一的，接受其被确定为中标人。

	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。

	多标段投标
	/

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	其他要求
	/

	招标文件的获取

	获取时间
	 2026年 9 月 24 日 17 时 00 分至2026 年 10 月 15  日 8  时 50 分。

	获取方式
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]潜在投标人须登录滁州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）查阅并下载电子招标文件。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作时间：工作日8:00-12:00,14:30-17:30）拨打0550-3801701。

	招标公告发布时间
	2026年9月24日

	投标文件递交的截止时间
	2026年10月15日8时50分

	投标文件递交的方式
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]投标人应在投标截止时间前通过滁州市公共资源交易中心交易系统递交电子投标文件。

	开标时间
	2026年10月15日8时50分

	开标地点
	网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

	招标文件价格
	0元

	发布公告的媒介
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]本次招标公告同时在滁州市公共资源交易中心、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网等网站发布。

	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]投标人提出异议的截止时间及方式
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]如投标人对招标文件有异议，请于2026年 10 月 5 日 8  时（投标截止 10 日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]受理异议的联系人及联系方式
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]联系人： 田鹏、周蓓蕾 联系方式:15538075318、0550-3519519、18005505728

	投标人提出投诉的方式
	[bookmark: OLE_LINK59]投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。

	投标保证金收取

	投标保证金收取[footnoteRef:0] [0: ] 

	投标保证金的金额：27万元，要求投标人提交投标保证金。

	投标保证金形式
	支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。

	接收投标保证金的账户信息
	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK70]1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：
①户名：滁州市公共资源交易中心
开户行：中国银行滁州分行 
账号：175249177785                     
②户名：滁州市公共资源交易中心 
开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行
账号：6232811720000039581                                
③户名：滁州市公共资源交易中心        
开户行：中国农业银行滁州中都支行                
账号：123340010400044210000000676                    
采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czlygc202609-001（招标项目编号）项目投标保证金”。
2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czlygc202609-001（招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。
3)采用电子保函形式具体要求如下：
①电子保函提交要求：
a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。
b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。
c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。
d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。
4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：
①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。
②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。
③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。
④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：
（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；
（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；
（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；
（5）其他影响电子保函出具的异常情形。
由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。
3.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。
4.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。
5.是否适用免缴投标保证金政策
不适用。

	备注
	1、投标人为联合体投标的，保证金由牵头人基本账户转入交易中心账户或由牵头人办理投标担保。
2、本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第3.4.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第3.4.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。投标人采用银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，如出现本招标文件“投标人须知”第 3.4.4 项所列情形的，提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。
3、投标人采用虚假银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，应依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任。

	其他说明

	重要说明
	1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

	特别提示

	1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。
3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。
4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）
7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。
9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。
10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。
12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。
13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。

	联系方式（受理异议的联系人及联系方式）

	招标人名称
	中电建生态环境集团有限公司

	招标人地址
	深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层

	招标人联系人
	田鹏   

	招标人电话
	15538075318  

	招标代理机构名称
	滁州市城投工程咨询管理有限公司 

	招标代理机构地址
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 

	招标代理机构    项目负责人
	周蓓蕾 

	代理机构电话
	0550-3519519、18005505728  

	招标投标行政监督部门名称
	滁州市琅琊区公共资源交易监督管理局

	[bookmark: _Toc324404813][bookmark: _Toc60061431][bookmark: _Toc506107267][bookmark: _Toc246996916][bookmark: _Toc95223333][bookmark: _Toc179632544][bookmark: _Toc246996173][bookmark: _Toc247085687][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc15058844][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152045527]招标投标行政监督部门地址
	滁州市濠河路琅琊新区大楼14楼1416室

	招标投标行政监督部门联系方式
	0550-3119900


第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc83301687][bookmark: _Toc246996174][bookmark: _Toc506107268][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc324404814][bookmark: _Toc15058845][bookmark: _Toc60061432][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc95223334][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc179632545][bookmark: _Toc247085688][bookmark: _Toc246996917][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc179632546][bookmark: _Toc246996175][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc246996918][bookmark: _Toc324404815][bookmark: _Toc247085689][bookmark: _Toc15058846][bookmark: _Toc506107269]投标人须知前附表
	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	见招标公告

	2
	招标代理机构及其项目负责人
	见招标公告

	3
	招标项目名称
	见招标公告

	4
	建设地点
	见招标公告

	5
	资金来源及出资比例
	见招标公告

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	招标范围
	见招标公告

	8
	供货期
	自招标人发出中标通知书后15个日历天内完成所有设备、材料的供货。
注：供货逾期7个日历天，违约金金额为该批迟交货物金额的1%；
供货逾期14个日历天，每周违约金金额为该批迟交货物金额的2%；
供货逾期21个日历天，每周违约金金额为该批迟交货物金额的3%；
供货逾期28个日历天，每周违约金金额为该批迟交货物金额的4%；
如上述供货迟交不足7个日历天按7个日历天计取。
如因中标人原因（如供货不及时、设备运行不合格以及其他任何由投标人引起的原因）导致滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC工期延误，招标人对中标人可另行处以违约金：供货期每延误一天，处以20000元违约金，最高赔偿金额为84.33万元。违约金在结算时直接从结算款中扣除。                    

	9
	质量要求
	（1）本合同项下货物应满足《滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC工程总承包合同》、施工图纸、设计规范、招标图纸技术要求以及相关行业标准。
（2）产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及招标人环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合招标人职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	11
	是否接受联合体投标
	详见招标公告

	12
	投标人不得存在的其他情形
	详见招标公告 

	13
	踏勘现场
	不组织，投标人自行组织踏勘。

	14
	投标预备会
	不召开。 

	15
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/     
形式：/     

	16
	分包
	不允许。

	17
	构成招标文件的其他资料
	本项目的招标澄清答疑文件。（如有）

	18
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年10月5日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	19
	招标人澄清的时间及方式
	[bookmark: _GoBack]2026年10月 8 日17时前在滁州市公共资源交易中心网站 “答疑澄清文件”栏目予以公告。

	20
	增值税税金
	（1）计税方法：一般计税方法
（2）发票类型：增值税专用发票
（3）增值税税率按照国家有关规定执行。

	21
	最高投标限价
	最高投标限价：13715340.50元（含税价格）。投标报价不得高 
于本项目设置的最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。

	22
	投标报价的
其他要求
	（1）投标人应报综合单价及投标总价，综合单价包括但不限于：设备费用、安装费用、调试费用、运输费用、装货费用、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时按照招标人要求堆放指定地点的卸货堆放费用、人工费、材料费（含主材、辅材及安装配件等）、预埋件费用、机械费、招标代理费用、风险费、管理费、利润、后期服务、国家对供应商征收的各种税费及完成本项目所需的所有费用。综合单价今后将不作任何调整。
（2）投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

	23
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见招标公告。

	25
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。
（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本 1 份，副本 2 份；中标人领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构）。

	26
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	27
	是否退还投标文件
	否。

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：见招标公告

	29
	开标程序
	（1）解密时间：解密程序开始后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准），解密时间为2026年 10 月 15 日 8  时 50 分至2026年 10月 15 日 9  时 50 分。
（2）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；
（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；
（4）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；
（5）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 
（6）开标结束。

	30
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 9人，其中招标人代表 3 人，评标专家6人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	31
	评标委员会确定中标候选人的人数
	 3名，并标明排序。

	32
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	34
	中标通知书发出形式
	数据电文

	35
	中标结果公示媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介；
公示期限：1日（公示期截止时间在法定休息日的顺延至首个工作日）。

	36
	履约担保
	不要求中标人提交履约保证金。

	37
	签订合同
	中标通知书发出之日起 7 日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	需要补充的其他内容

	招标代理服务费
	代理服务费具体金额及参考标准：82303.69元；
代理服务费支付主体[footnoteRef:1]：中标人； [1: 招标代理服务费可由招标人支付，也可由中标单位代为支付。招标代理服务费不得包含评标专家劳务费等不属于招标代理服务范畴的费用。如由中标单位代为支付，招标人招标时可将该费用列入工程量清单及最高投标限价中的其他项目清单中，此项费用为不可竞争费，投标人投标时不得下浮。项目结算时凭票据实计入工程结算价款中。] 

代理服务费收取方式：参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）文件规定的70%计算(以最高投标限价为计算基数)。

	专家评审劳务费
	费用或支付标准：以实际发生为准
支付主体：招标代理机构    

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	图纸获取说明
	通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	付款方式
	设备安装调试完成并通过招标单位和建设单位组织的验收后，支付至通过验收设备总金额的85%；滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC工程竣工结算审核完成后付至合格设备总金额的98%；剩余2%作为本项目的质量保证金，质保期（自竣工验收合格之日起满2年。如相关设备或材料有国标或行标要求的质保期超过2年的，按相关标准执行。）满后扣除因设备质量问题而发生的费用后（如有）付清余款。质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的不再扣留质量保证金，保函有效期须与质保期截止时间保持一致。

	总承包服务配合费
	本项目的中标单位向招标人支付合同价款的3%总承包服务配合费：中标单位进场时一次性付清。此费用含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

	相关要求
	1、本项目投标保证金、质量保证金、均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
2、省外建设工程企业按照《关于优化进皖建设工程企业信息登记服务和管理有关工作的通知》（建市函〔2022〕580号）进行相关信息登记。 
3、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上开评标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上开评标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
2、因投标人未登录网上开评标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；
5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	关于招标工程量清单、最高投标限价及投标报价编制特别说明
	本项目最高投标限价材料、设备价格依据市场价格，并结合企业自身实力理性报价。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。
2、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局或各县（市、区）公管局）将依法对中标人进行处理，追究相关责任：
①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；
②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

	重点项目约谈
	实行重点工程项目考察约谈机制。项目单位牵头负责，公管等部门参与对预中标单位进行考察约谈、警醒提示，防止非法转包、违法分包、挂靠及出借资质的情况发生。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	招标人补充的其他内容
	（1）创建优质工程（如有）
①创建优质工程奖励要求：
获得市级优质工程奖项，给予工程结算金额的   /    奖励；
获得省级优质工程奖项，给予工程结算金额的   /    奖励；
获得国家级优质工程奖项，给予工程结算金额的   /  奖励；
②创建优质工程其他要求：            /              。
（2）暂估价
暂估价材料、工程设备及专业工程约定：      /      。
（3）安全生产
①须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
②坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

	采用“实名认证”投标
	是，本项目采用“实名认证”投标，相关要求如下：
1、“实名认证”投标是指应用“人脸识别”技术，对法定代表人或对投标联系人身份进行实名验证的投标活动。投标联系人或法定代表人在下载招标文件、上传投标文件前，在电子交易系统中完成实名认证比对。
2、“实名认证”投标基于“皖企通”APP完成，各投标人提前在手机上下载、安装、调试好“皖企通”APP（具体操作详见滁州市公共资源交易中心网/网上课堂/全部课程/《滁州市公共资源交易系统操作手册（投标人）》）。
3、“人脸识别”身份认证出现异常情况的，作如下处理：
（1）下载招标文件人脸比对：未参与“人脸识别”身份认证或“人脸识别”身份认证失败的，将无法下载招标文件。
（2）上传投标文件人脸比对：未参与“人脸识别”身份认证或“人脸识别”身份认证失败的，将无法上传投标文件。
注：投标联系人是指下载招标文件、上传投标文件等参与投标活动的经办人。在投标活动中，投标联系人可以不为同一人。

	政府采购政策
	☑不适用
□适用，具体要求如下：
（1）落实节能产品采购政策：本工程中包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品[footnoteRef:2]，投标人施工过程中提供的产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。 [2: 财政部、国家发展改革委印发《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中以“★”标注的为政府强制采购产品。] 

（2）加大绿色建材产品在政府采购工程中使用。按照《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》(财库〔2020〕31号)要求，鼓励工程中优先采购可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品。
（3）落实绿色包装政府采购需求标准。涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》政策执行：①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，工程项目应当对小微企业报价给予【选填3%-5%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 【选填3%-5%】作为其价格分。②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，工程项目应当对联合体或者大中型企业的报价给予 【选填1%-2%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 【选填1%-2%】作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（5）监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。
（6）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。
（7）其他要求：      /         
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投标人须知正文修改一览表

投标人须知正文条款内容修改如下：

	条款编号
	示范文本中条款内容
	修改后条款内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc95223336][bookmark: _Toc60061433][bookmark: _Toc83301688]1. 总则
[bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc60061434][bookmark: _Toc296602421][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc324404816][bookmark: _Toc506107270][bookmark: _Toc83301689][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc15058847][bookmark: _Toc95223337][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc246996919]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc60061435][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc95223338][bookmark: _Toc324404817][bookmark: _Toc83301690][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc15058848][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc296602422][bookmark: _Toc506107271][bookmark: _Toc246996177]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc83301691][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc95223339][bookmark: _Toc324404818][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc60061436][bookmark: _Toc15058849][bookmark: _Toc296602423][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc506107272]1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc324404819][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc506107273][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc15058850][bookmark: _Toc60061437][bookmark: _Toc296602424][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc95223340][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc83301692]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）信誉要求：见投标人须知前附表；
（3）项目经理（建造师）资格：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
[bookmark: _Toc95223341][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc83301693][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc324404820][bookmark: _Toc296602425][bookmark: _Toc60061438][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc15058851][bookmark: _Toc506107274]1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得存在以下情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）(本项目不采用)；
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人；
（8）为本标段的招标代理机构；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内（以有关行政管理部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（12）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故[footnoteRef:3]或重大生产安全事故[footnoteRef:4]的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。上述情形已完成信用修复的除外； [3: 依据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工程的通知》（建质〔2010〕111号）规定。]  [4: 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定。] 

（13）被责令停业，暂扣或吊销执照、安全生产许可证，或吊销资质证书；
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）投标人或其法定代表人、项目经理在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为；
（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc324404821][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc83301694][bookmark: _Toc246996924][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc246996181][bookmark: _Toc247085695][bookmark: _Toc95223342][bookmark: _Toc506107275][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc296602426][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc60061439][bookmark: _Toc15058852]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc95223343][bookmark: _Toc83301695][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc60061440][bookmark: _Toc15058853][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc506107276][bookmark: _Toc296602427][bookmark: _Toc324404822][bookmark: _Toc179632554]1.7 语言文字
[bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc246996926]招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc83301696][bookmark: _Toc324404823][bookmark: _Toc296602428][bookmark: _Toc506107277][bookmark: _Toc95223344][bookmark: _Toc15058854][bookmark: _Toc60061441]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc15058855][bookmark: _Toc324404824][bookmark: _Toc83301697][bookmark: _Toc60061442][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc95223345][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc506107278][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc152042315]1.9 踏勘现场
1.9.1前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc506107279][bookmark: _Toc60061443][bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc15058856][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc324404825][bookmark: _Toc144974508]1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
[bookmark: _Toc95223346][bookmark: _Toc83301698]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
[bookmark: _Toc296602431][bookmark: _Toc506107280][bookmark: _Toc324404826][bookmark: _Toc15058857][bookmark: _Toc60061444][bookmark: _Toc83301699][bookmark: _Toc95223347]1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。
   1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目
向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc95223348][bookmark: _Toc60061445][bookmark: _Toc83301700]1.12 偏离
1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第四章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
[bookmark: _Toc246996930][bookmark: _Toc95223349][bookmark: _Toc506107281][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc247085701][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc83301701][bookmark: _Toc60061446][bookmark: _Toc324404827][bookmark: _Toc246996187][bookmark: _Toc15058858]2. 招标文件
[bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc60061447][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc95223350][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc83301702][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc296602433][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc506107282][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc15058859][bookmark: _Toc324404828]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）资格审查办法
（4）评标办法；
（5）合同条款及格式；
（6）工程量清单； 
（7）图纸；
（8）技术标准和要求； 
（9）投标文件格式；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc15058860][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc95223351][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc506107283][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc324404829][bookmark: _Toc60061448][bookmark: _Toc296602434][bookmark: _Toc83301703][bookmark: _Toc95223354][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc506107285][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc83301706][bookmark: _Toc15058863][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc324404832][bookmark: _Toc60061451][bookmark: _Toc246996934]2.2招标文件的异议
   投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
2.3招标文件的澄清 
招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc95223355][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc506107286][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc15058864][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc324404833][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc60061452][bookmark: _Toc296602437][bookmark: _Toc83301707]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
资信证明文件：
（1）投标人基本情况表；
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（3）近年完成的类似项目情况表；
（4）正在实施的和新承接的项目情况表；
（5）联合体协议书 （如有）；
（6）项目管理机构；
（7）其他资格审查资料。
技术标文件：
（1）施工组织设计；
（2）技术标评审所需其他材料。
商务标文件：
（1）投标函；
（2）工程量清单报价书；
（3）招标人推荐的材料品牌响应表（如有）；
（4）全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员网页截图；
（5）商务标评审所需其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
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3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc15058866][bookmark: _Toc95223357][bookmark: _Toc60061454][bookmark: _Toc506107288][bookmark: _Toc83301709]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
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3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
    无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
3.4.5 投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。
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3.5.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。
3.5.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。
3.5.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
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3.5.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。
3.5.6投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。
（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第九章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外， 投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.5.7 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.5.8 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
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4.1.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。
4.1.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
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[bookmark: _Toc60061460][bookmark: _Toc83301715][bookmark: _Toc506107293][bookmark: _Toc95223363][bookmark: _Toc15058872]4.3 投标文件的递交
4.3.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。
4.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交， 并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
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4.4.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上开评标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
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招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。
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主持人按下列程序进行开标：
（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；
    （2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；
    （3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；
    （4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
    （5）开标结束。
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投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。
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6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 
（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 
（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 
（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 
（5）存在其他法定回避情形的。
项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 
评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 
6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc95223371][bookmark: _Toc83301723][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc60061468][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc15058886][bookmark: _Toc296602453][bookmark: _Toc506107301][bookmark: _Toc324404848][bookmark: _Toc246996208]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc246996952][bookmark: _Toc60061469][bookmark: _Toc95223372][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc247085723][bookmark: _Toc15058887][bookmark: _Toc246996209][bookmark: _Toc296602454][bookmark: _Toc83301724][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc506107302][bookmark: _Toc324404849][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc15058888][bookmark: _Toc506107303][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc60061470][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc324404850]6.3 评标    
6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc95223373][bookmark: _Toc83301725]7. 合同授予
[bookmark: _Toc60061472][bookmark: _Toc324404852][bookmark: _Toc15058890][bookmark: _Toc95223374][bookmark: _Toc506107305][bookmark: _Toc296602457][bookmark: _Toc83301726]7.1 中标候选人公示
[bookmark: _Toc60061473][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc324404853][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc246996212]招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。中标候选人公示期不得少于 3 日。
7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.4 业绩奖项公示
招标人对中标候选人的得分业绩和奖项进行公示[footnoteRef:5]。 [5:  采用综合评估法和EPC综合评估法并设置业绩和奖项评分项的项目适用本款。	] 

[bookmark: _Toc83301727][bookmark: _Toc95223375][bookmark: _Toc506107306][bookmark: _Toc15058891][bookmark: _Toc60061474]7.5 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
[bookmark: _Toc83301728][bookmark: _Toc95223376] 7.6 中标通知
在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc95223377]7.7 中标结果公示
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。
[bookmark: _Toc60061476][bookmark: _Toc324404854][bookmark: _Toc83301730][bookmark: _Toc95223378][bookmark: _Toc506107307][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc15058892][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc247085727]7.8 履约担保
7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc15058893][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc324404855][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc83301731][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc506107308][bookmark: _Toc95223379][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc60061477][bookmark: _Toc144974538]7.9 签订合同
7.9.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.6款规定所确定的中标人。
投标人所派出项目经理（建造师）须不得有在其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，中标无效，记入不良行为记录；项目在滁州市区域外的，须在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则视为弄虚作假材料骗取中标，中标无效，按有关规定进行处理。
[bookmark: _Toc324404856]7.9.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.9.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.9.4  除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。
7.9.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc95223381][bookmark: _Toc83301732][bookmark: _Toc60061478][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc179632589][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc83301733][bookmark: _Toc179632590][bookmark: _Toc95223382][bookmark: _Toc60061479][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc152045572]8.1 重新招标
依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc60061480][bookmark: _Toc83301734][bookmark: _Toc179632591][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc95223383]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc95223384][bookmark: _Toc60061481][bookmark: _Toc83301735][bookmark: _Toc15058894][bookmark: _Toc506107309]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc296602462][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc95223385][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc83301736][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc60061482][bookmark: _Toc15058895][bookmark: _Toc506107310][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc324404857][bookmark: _Toc296590983]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc15058896][bookmark: _Toc83301737][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc246996220][bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc246996963][bookmark: _Toc60061483][bookmark: _Toc95223386][bookmark: _Toc296602463][bookmark: _Toc324404858][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc506107311]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc296602464][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc95223387][bookmark: _Toc60061484][bookmark: _Toc83301738][bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc15058897][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc324404859][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc506107312]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc296602465][bookmark: _Toc15058898][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc95223388][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc60061485][bookmark: _Toc506107313][bookmark: _Toc83301739][bookmark: _Toc324404860][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc83301740][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc60061486][bookmark: _Toc324404861][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc95223389][bookmark: _Toc506107314][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc15058899][bookmark: _Toc296602466]9.5 投诉
9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.5.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc247085738][bookmark: _Toc324404862][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc506107315][bookmark: _Toc83301741][bookmark: _Toc246996967][bookmark: _Toc15058900][bookmark: _Toc246996224][bookmark: _Toc60061487][bookmark: _Toc95223390][bookmark: _Toc60061488][bookmark: _Toc15058901]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc15058903][bookmark: _Toc296602475][bookmark: _Toc506107318][bookmark: _Toc95223393][bookmark: _Toc324404865][bookmark: _Toc60061490]
第三章 资格审查办法（综合评估法）
资格审查办法前附表
	条款号
	审查内容
	评审标准

	1
	审查资料
	法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书

	
	
	诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	

	
	
	企业法人营业执照
	


重要提示：
（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。
（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
1.审查资料
（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；
（2）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；
（3）企业法人营业执照。
温馨提示：
（1）请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。
（2）请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
2.审查办法
由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 
（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；
（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；
（3）保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的； 
（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；
（5）投标人投标 MAC 地址一致的；
（6）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；
（7）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；
（8）法律、法规规定的其他情形。
4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。
[bookmark: _Toc95223428]第四章 评标办法（综合评估法）
（1） 中标候选人的确定
第一阶段，评标委员会对投标人依次进行资信、技术文件审查，对均满足要求的投标人先进行除投标报价之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为  5   （不少于5个），与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。不少于3个但不足N个的，全部进入第二阶段评标；不足3个的，本项目流标。
第二阶段，投标报价评审。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至N个投标人，剩余投标人不足替补至N个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
（二）技术标评审（30分）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.1.1
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求，
否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。

	4.1.2
	响应性评审标准（初步评审）
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定。

	
	
	权利义务
	符合第五章“合同条款及格式”规定。

	技术标评分细则

	序号
	评审因素
	分值设置
	评审标准

	1
	项目需求分析方案
	0-5分
	投标人针对项目实际情况，内容健全周密，完整详细，实施措施完善的得5分；内容完整，有实施措施，符合实际需求的4.5分；内容简单，合理的得4分；内容粗糙，条理不清晰，存在不足的得3.5分；未提供不得分，本项满分5分。

	2
	实施方案
	0-5分
	根据招标文件要求及投标人提供的项目实施方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：重点、难点阐述、解决方案、合理化建议等。方案周密、详尽、保障措施完善，贴合实际状况等因素的得5分；方案完整、具有实施性，具有保障措施，贴合实际状况的得4.5分；方案简单可行，方案及保障措施合理的得4分；方案粗糙存在不足，方案及保障措施不满足实际工作的得3.5分；未提供的不得分，本项满分5分。

	3
	供货方案
	0-5分
	根据招标文件要求及投标人提供的供货方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：供货进度计划及进度保障措施、产品供货组织、安装调试方案、安装调试进度计划及安全保障措施。方案内容健全，完整详细，突出重点，实用性、操作流程符合实际需求的得5分；方案内容完整，内容满足采购需求，针对各类内容的管理制度完整的得4.5分；方案内容简单，实用性和管理制度有待改善的得4分；方案内容粗糙，条理不清晰，存在不足的得3.5分；未提供不得分，本项满分5分。

	4
	质量保障措施
	0-5分
	投标人提供的质量保障措施进行综合评审，至少包含：所投设备的质量性能、技术先进性、便于维护等质量保证措施。方案内容完整详实，表述清晰的得5分；方案内容覆盖全面，内容完整详实，表述适当，符合项目实施要求的得4.5分；方案内容简单，且符合项目实施要求的得4分；方案内容有待完善，要点突出不够明显，具体细节有待完善的得3.5分；未提供相应内容的不得分，本项满分5分。

	5
	应急方案
	0-5分
	根据投标人提供的突发性问题及特殊紧急事件的应急处理方案进行评审：方案完善，应急响应时间安排合理，应急设备及应急服务人员配备充足，突发情况应急处理控制措施完整可行的得5分；方案合理，应急响应时间安排合理，应急设备及应急服务人员配备可行，可以完成突发情况应急处理的得4.5分；方案简单，应急响应时间、应急设备及应急服务人员配备勉强满足项目需求且出现非专门针对本项目特性内容，方案有待改善的得4分；方案、应急响应时间安排不合理，应急设备及应急服务人员实施有矛盾，有逻辑漏洞、常识性错误的情形的得3.5分；未提供不得分，本项满分5分。

	6
	售后服务方案
	0-5分
	根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案情况，进行综合评分，至少包含不符合验收要求产品的售后退换货方案、售后人员配备及专业技术保障方案、服务时效及服务承诺。售后服务方案内容详尽全面，针对本项目特点、响应及时迅速的得5分； 售后服务方案内容完整，切实可行的得4.5分；售后服务方案内容简单空洞的得4分；售后服务方案内容不完整，有待进一步完善的得3.5分；未提供的不得分，本项满分5分。


注：1、每个评审因素得分均以去掉一个最高分和一个最低分后的打分平均值确定（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。投标人得分计算示例：如技术标评分细则有评分项1、评分项2两个评审因素，评分项1的评审标准有10项评分点，评分项2的评审标准有2项评分点。将某个评委对一个投标人评分项1的10项评分点的打分进行汇总得到该评委对该投标人评分项1的打分，然后在所有评委对该投标人评分项1的打分中，去掉一个最高分和一个最低分后取平均值（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），得到该投标人评分项1得分。该评委对该投标人评分项2的2项评分点的打分进行汇总得到该评委对该投标人评分项2的打分，然后在所有评委对该投标人评分项2的打分中，去掉一个最高分和一个最低分后取平均值（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），得到该投标人评分项2得分。汇总评分项1得分、评分项2得分，得到该投标人技术标评分细则得分。
2、该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。
2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；
2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末；
2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；
3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一项评分点扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。
4、暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。
5、如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。
（四）商务标评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.2.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	4.2.2
	响应性评审标准
	工期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	工程质量
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标总价评审
	不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本价。

	
	
	技术标准和要求
	符合或优于招标人发布的技术参数和要求。

	4.2.3
	商务
评分
（70分）
	商务标评分按下列步骤计算：
第一步：计算B值。
①B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。
第二步：计算评标基准价F值。
①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。
第三步：计算报价偏差率。
①偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%
第四步：计算报价得分
①投标报价等于评标基准价的得满分。
②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1
③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5
注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。


商务标评审表注：
1、只有通过商务标评审的投标人才能参加评分。
2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减），报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。
3、B值计算方法：
B值为入围第二阶段的投标人的有效投标报价的算术平均值。
4、K值（评标基准价系数）的抽取：资信标、技术标、商务标详细评审完成后，招标人在线抽取K值，并根据抽取的K值计算F值，评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
[bookmark: _Toc95223429]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准计算得分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人（3名），并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
（1）根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人（包括联合体各成员）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人（包括联合体各成员）存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
[bookmark: _Toc95223430]2.评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
[bookmark: _Toc95223431]评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
3.评标程序
评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。
[bookmark: _Toc95223432]3.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
[bookmark: _Toc95223433]3.2技术标评审
详见技术标评审表。
[bookmark: _Toc95223434]3.3商务标评审
详见商务标评审表。
3.4推荐中标候选人
资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。
[bookmark: _Toc95223435]4.评审内容
[bookmark: _Toc95223436]4.1技术标评审
4.1.1形式性评审标准：见技术标评审表。
4.1.2响应性评审标准：见技术标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。
[bookmark: _Toc95223437]4.2商务标评审
只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。
4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。
4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。
4.2.4评标委员会审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc95223438]5.无效投标条款
5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：
(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。
5.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：
5.2.1技术标评审
评标委员会依据《技术标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。
5.2.2商务标评审
(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理。
5.3其他无效投标情况：
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）按第四章“评标方法”第4.2.4项修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。
（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（10）投标人投标MAC地址一致。
（11）投标人单方面出现其他投标人材料。
（12）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。
（13）投标人申请开具电子保函MAC地址一致。
（14）投标人联系人或联系电话相同的。
（15）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc95223439]6.投标文件的澄清和补正
6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
[bookmark: _Toc95223440]7.评分标准
7.1评分标准：见技术及商务评分表。
[bookmark: _Toc95223441]8.评审结果
8.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）否决投标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）评标情况一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
[bookmark: _Toc95223442]9.其他
投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
[bookmark: _Toc95223458]
第五章 合同条款及格式

滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购合同
合同编号：











甲方（需方）：
乙方（供方）：
合同签订地点：


[bookmark: _Toc4767][bookmark: _Toc95223515]第一节  合同协议书
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、政策、法令、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，经合同双方协商一致，就相关事宜订立本合同。
           （需方名称，以下简称“需方”）为获得      （项目名称）合同设备和技术服务和质量保证期服务，已接受        （供方名称，以下简称“供方”）为提供上述合同设备和技术服务和质量保证期服务所作的投标，需方和供方共同达成如下协议：
1.本协议与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函；
（3）商务和技术偏差表(如有)；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）供货要求；
（7）分项报价清单；
（8）中标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术服务和质量保证期服务计划；
（10）其他合同文件。
2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）        （￥      元），（其中不含税金额   元，增值税税额为   元）。
4.供方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质量保证期服务并修补缺陷。
5.需方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向供方支付合同价款。
6.本合同协议书一式陆份，均具有同等法律效力，需方执肆份，供方执贰份。
7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（以下为签字页）



（签字页，无正文）
	需方：               （盖单位章）

	供方：           （盖单位章）


	法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字）

	法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字）


	签订日期      年    月    日

	




第二节  通用合同条款
[bookmark: _Toc166753314][bookmark: _Toc171623747][bookmark: _Toc156895437][bookmark: _Toc205977460]1.一般约定
1.1词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指需方和供方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指需方通知供方成交的函件。
1.1.1.4 投标函：指由供方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 商务和技术偏差表：指供方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7 成交设备技术性能指标的详细描述：指供方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8 技术服务和质量保证期服务计划：指供方投标文件中的技术服务和质量保证期服务计划。
1.1.1.9 分项报价清单：指供方投标文件中的分项报价清单。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指需方和（或）供方。
1.1.2.2 需方：指与供方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 供方：指与需方签订合同协议书，提供合同设备并负责安装和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。
1.1.3 合同价格
1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书写明的合同总金额。
1.1.3.2 合同价格：指供方按合同约定履行了全部合同义务后，需方应付给供方的金额。
1.1.4 合同设备：指供方按合同约定应向需方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，按相关规范要求对合同设备所进行的调校和测试。
1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，需方作出接收合同设备的确认。
1.1.10 技术服务：指供方按合同约定，负责合同全部设备的安装、调试服务和后期的培训及技术指导等。
1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，供方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。
1.1.12 质量保证期服务：指在质量保证期内，供方向需方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
1.1.13 工程
1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一次是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15 月：按照公历月计算。合同按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期天或者其他法定休假日的，以休假的次日为期间的最后一天。
1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）商务和技术偏差表（如有）；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）供货要求；
（8）分项报价表；
（9）中标设备技术性能指标的详细描述；
（10）技术服务和质量保证期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.4合同的生效及变更
1.4.1 除专用合同条款另有约定外，需方和供方的法定代理人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5联络
1.5.1 供需双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。
1.5.3 需方可以安排监理等相关人员作为需方人员，与供方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知供方。
1.6联合体
不允许。
1.7转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
[bookmark: _Toc156895438][bookmark: _Toc171623748][bookmark: _Toc166753315][bookmark: _Toc205977461]2.合同范围
供方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等合同文件的约定向需方提供合同设备、技术服务和质量保证期服务。
[bookmark: _Toc171623749][bookmark: _Toc205977462][bookmark: _Toc166753316][bookmark: _Toc156895439]3.合同价格与支付
3.1合同价格
3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括供方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及供方的合理利润。
3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
3.2合同价款的支付
详见专用合同条款。
3.3需方扣款的权利
当供方应向需方支付合同项下的违约金或赔偿金时，需方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除，供方无条件服从。
[bookmark: _Toc171623750][bookmark: _Toc156895440][bookmark: _Toc166753317][bookmark: _Toc205977463]4.监造及交货前检验
4.1监造
专用合同条款约定需方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.1.1 在合同设备的制造过程中，需方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。
4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，需方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，供方应予配合，供方应免费为需方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，需方监造人员的交通、住宿费用由需方承担。
4.1.3 供方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将需方监造纳入计划安排，并提前通知需方；需方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供方应提前7日将需要需方监造人员现场监造事项通知需方；如需方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但需方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4 需方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定俗成的标准，则有权提出意见和建议。供方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供方负责。
4.1.5 需方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响供方交货后需方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
4.2交货前检验
专用合同条款约定需方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.2.1 合同设备交货前，供方应会同需方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由供方承担。供方应免费为需方代表提供工作条件和便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，需方代表的交通、食宿费用由需方承担。
4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供方应提前7日将需要需方代表检验事项通知需方；如需方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若供方未依照合同约定提前通知需方而自行检验，则需方有权要求供方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由供方负责。
4.2.3 需方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。供方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供方负责。
4.2.4 需方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响供方交货后需方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
[bookmark: _Toc156895441][bookmark: _Toc171623751][bookmark: _Toc205977464][bookmark: _Toc166753318]5.包装、标记、运输和交付
5.1包装
5.1.1 供方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，需方无需将包装物退还供方。
5.2标记
5.2.1 除专用合同条款另有约定外，供方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上”“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，供方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
5.3运输
5.3.1 供方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3 除专用合同条款另有约定外，供方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知需方，并在合同设备启动后24小时之内正式通知需方。
5.3.4 供方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则供方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知需方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知需方。
5.4交付
5.4.1 除专用合同条款另有约定外，供方应根据合同约定的交付时间和批次在施工现场车面上将合同设备交付需方。需方对供方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。需方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2 合同设备的所有权和风险，自交付时起由供方转移至需方，合同设备交付给需方之前包括运输在内的所有风险均由供方承担。
5.4.3 除专用合同条款另有约定外，需方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，供方应在收到需方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果需方发现供方提供的技术资料有误，供方应在收到需方通知7日内免费替换。如由于需方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，供方应在收到需方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但需方应向供方支付合理的复制、邮寄费用。
[bookmark: _Toc166753319][bookmark: _Toc205977465][bookmark: _Toc156895442][bookmark: _Toc171623752]6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1开箱检验
6.1.1 合同设备交付后进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：
（1）合同设备交付时；
（2）合同设备交付后的一定期限内。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，需方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知供方。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，供方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4 在开箱检验中，需方和供方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合同或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。
6.1.5 如果供方代表未能依约或按需方通知到场参加开箱检验，需方有权在供方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为供方已接受，但供方确有合理理由且事先与需方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由需方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由供方负责，供方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由需方承担，但需方能够证明是由于供方原因或合同设备交付前非需方原因导致的除外。
6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响供方依照合同约定对需方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
6.2安装、调试
6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
（1）供方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）需方或需方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，供方提供技术服务。
除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于需方或需方安排的第三方未按照供方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，需方应自行承担责任。如在需方或需方安排的第三方按照供方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，供方应承担责任。
6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由需方承担。
6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3考核
6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由需方承担。
6.3.2 如由于供方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
6.3.3 由于供方原因未能达到技术性能考核指标时，为供方进行考核的机会不超过三次。如果由于供方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供需双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，需方有权解除合同，供方承担由此产生的费用及一切责任。
6.3.4 如由于需方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供方应无条件协助需方安排再次考核。
6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
6.4验收
如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，经试运行合格后，按国家以及地方相关法律法规规定的程序进行验收。
[bookmark: _Toc205977466][bookmark: _Toc171623753][bookmark: _Toc156895443][bookmark: _Toc166753320]7.技术服务
7.1 供方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为需方提供技术服务。供方的技术服务应符合合同的约定。
7.2 需方应免费为供方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供方技术人员的交通、食宿费用由供方承担。
7.3 供方技术人员应遵守需方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从需方的现场管理。
7.4 如果任何技术人员不合格，需方有权要求供方撤换，因撤换而产生的费用应由供方承担。在不影响技术服务并且征得需方同意的条件下，供方也可自负费用更换其技术人员。
[bookmark: _Toc156895444][bookmark: _Toc171623754][bookmark: _Toc205977467][bookmark: _Toc166753321]8.质量保证期
8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备的质量保证期为从工程整体通过竣工验收合格之日起计算24个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，供需双方可在专用合同条款中约定。
8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，供方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于需方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由需方承担。
8.3 质量保证期届满后，需方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向供方出具合同设备的质量保证期届满证书。
[bookmark: _Toc171623755][bookmark: _Toc156895445][bookmark: _Toc205977468][bookmark: _Toc166753322]9.质量保证期服务
9.1 供方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供方应在收到需方通知后24小时内做出响应，如需供方到合同设备现场，供方应在收到需方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供方未在上述时间内作出响应，则需方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供方应承担由此发生的全部费用。
9.2 如供方技术人员需到合同设备现场进行质量保证期服务，则需方应免费为供方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供方技术人员的交通、食宿费用由供方承担。供方技术人员应遵守需方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从需方的现场管理。
9.3 如果任何技术人员不合格，需方有权要求供方撤换，因撤换而产生的费用应由供方承担。在不影响质量保证期服务并且征得需方同意的条件下，供方也可自负费用更换其技术人员。
9.4 除专用合同条款另有约定外，供方应就在施工现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间，原因及解决情况等，由需方签字确认，并在质量保证期结束后提交给需方。
[bookmark: _Toc166753323][bookmark: _Toc156895446][bookmark: _Toc171623756][bookmark: _Toc205977469]10.履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书签署之日起28日后失效。如果供方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，需方有权扣划相应金额的履约保证金。
[bookmark: _Toc171623757][bookmark: _Toc156895447][bookmark: _Toc166753324][bookmark: _Toc205977470]11.保证
11.1 供方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2 供方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3 供方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因供方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
11.4 供方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
11.5 供方保证，供方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6 供方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因供方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，供方应免费提供。
11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，供方应事先将拟停止生产的计划通知需方，使需方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据需方要求，供方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。
（2）免费提供可供需方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便需方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。供方保证需方或需方委托的第三方制造及需方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8 供方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果供方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，供方将及时通知需方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
[bookmark: _Toc156895448][bookmark: _Toc166753325][bookmark: _Toc171623758][bookmark: _Toc205977471]12.知识产权
12.1 需方在履行合同过程中提供给供方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于需方。
12.2 除专用合同条款另有约定外，需方不因签署和履行合同而享有供方在履行合同过程中提供给需方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3 如合同设备涉及知识产权，则供方保证需方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4 如果需方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，供方在收到需方通知后，应以需方名义并在需方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿需方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果供方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到需方通知后28日内未作表示，需方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由供方承担。
[bookmark: _Toc205977472][bookmark: _Toc171623759][bookmark: _Toc156895449][bookmark: _Toc166753326]13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
[bookmark: _Toc171623760][bookmark: _Toc205977473][bookmark: _Toc166753327][bookmark: _Toc156895450]14.违约责任
14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2 供方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向需方支付迟延交付违约金。
违约金按照专用条款执行。
迟延交付违约金的支付不能免除供方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
[bookmark: _Toc171623761][bookmark: _Toc205977474][bookmark: _Toc166753328][bookmark: _Toc156895451]15.合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）供方迟延交付合同设备超过3个月；
（2）合同设备由于供方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标；
（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
[bookmark: _Toc205977475][bookmark: _Toc171623762][bookmark: _Toc166753329][bookmark: _Toc156895452]16.不可抗力
16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
[bookmark: _Toc156895453][bookmark: _Toc205977476][bookmark: _Toc171623763][bookmark: _Toc166753330]17.争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

[bookmark: _Toc205977477]第三节  专用合同条款
[bookmark: _Toc205977478][bookmark: _Toc166753332][bookmark: _Toc171623765]1.一般约定
1.4.1.合同的生效：本合同自供需双方签字盖章后生效。
1.4.2.合同的变更：执行通用合同条款。
1.5.1.联络人及联系方式：
（1）收货单位
收货单位：                
收货联系人：            
联系电话：                 
（2）供货单位
供货单位：          
供货联系人：       
联系电话：        
（3）供方应于货物启运后，立即以书面形式通知需方合同号、货物名称、数量、毛重、最大高度、发票价值、车皮号或地点、交货条件和启运日期及预计到达时间。
[bookmark: _Toc205977479][bookmark: _Toc171623766][bookmark: _Toc166753333]2.合同范围
2.1 本合同所称“货物”是指供方按本合同要求，向需方提供的所有货物及所有相关技术资料和证明文件。
	序号
	货物名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：货物数量以需方书面授权代表验收确认的实际合格量为准。
2.3 供货时间：
自需方发出中标通知书后15个日历天内完成所有设备、材料的供货。若供货时间发生调整，需方应提前3日发出书面通知，供方可根据需方变更的需求时间及自身生产情况，选择调配货物至其他项目重新生产需方需求货物，无论何种情况，供方均应按照招标文件及合同规定的供货时间按时供应货物。
2.4供方应按照需方要求将货物运输至需方指定地点。卸货、码堆由供方负责。
2.5供方应向需方提供其货物发出的出库凭证、物流信息及票据，连同增值税专用发票一起交付需方。如果本合同项下货物系由第三方发出，则供方需要提供与第三方签订的采购合同等证明以及委托第三方发货的手续、第三方出库凭证、物流信息及票据。
2.6质量要求
（1）本合同项下货物应满足《滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC工程总承包合同》、施工图纸、设计规范、招标图纸技术要求以及相关行业标准。
（2）供方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及需方环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合需方职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。
[bookmark: _Toc171623767][bookmark: _Toc166753334][bookmark: _Toc205977480]3.合同价格与支付
3.1合同价格
3.1.1本项所指的一切成本、费用和支出，包括但不限于以下内容：
（1）货物价款、税费、售后服务费；
（2）货物包装费、运输保险费、运输费、装卸费等费用；
（3）货物的随机备品备件、3个月的备品备件及易耗品、专用工具及资料等费用；
（4）货物的技术服务费、培训费、试运行、调试和验收所产生的一切费用等；
3.1.2本合同含税总金额为    元人民币（大写金额：    ），上述含税总金额含增值税为   元人民币（大写金额：    ），本合同不含增值税总金额为   元人民币（大写金额：    ）。
合同最终总价以双方依据本合同约定共同验收确认的实际合格供应量乘以本合同单价为准。
3.1.3本合同履行过程中单价不变，市场价格涨跌风险由买卖双方各自承担。
3.1.4本合同计价货币、结算货币和支付货币为 人民币 。
[bookmark: _Hlk161761600]3.2合同价款的结算及支付
3.2.1 结算
供方每月30日前向需方上报对上月20日至本月19日所供设备交货单和收货单、供方出具的出厂质量合格证原件、结算报表及相关资料，需方在收到该结算资料后予以审核，如有违约金在当月结算中扣除，结算报表经需方审核签字确认后生效。
[bookmark: _Hlk196059415]3.2.2预付款
无。
3.2.3付款
设备安装调试完成并通过需方和建设单位组织的验收后，支付至通过验收设备总金额的85%；滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC工程竣工结算审核完成后付至合格设备总金额的98%；剩余2%作为本项目的质量保证金，质保期（自竣工验收合格之日起满2年。如相关设备或材料有国标或行标要求的质保期超过2年的，按相关标准执行。）满后扣除因设备质量问题而发生的费用后（如有）付清余款。质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的不再扣留质量保证金，保函有效期须与质保期截止时间保持一致。
按照需方结算管理办法完成结算审批并收到供方开具的增值税专用发票后60天内，采用银行转账、电建融信等方式支付设备款。如因需方原因逾期付款的，供方同意给予1个月的付款宽限期，宽限期内不视为违约，不计算利息，且供方不得停止供货。
所有设备的生产、运输及到货排期均以需方要求的供货通知为准。需方依据供货通知所约定的设备批次分批结算，供方在未接到供货通知前擅自安排生产、运输的，所有损失由供方自行承担。
3.5 关于开具增值税发票的要求：
3.5.1供方向需方开具的增值税发票，供方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。
需方增值税专用发票信息如下：
纳税人名称：中电建生态环境集团有限公司
税务登记证号：91440300359694571B
税务登记地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层
税务开户银行：中国建设银行深圳宝安支行
税务开户银行账号：44250100006500000114
供方增值税专用发票信息如下：
纳税人名称： 
税务登记证号： 
税务登记地址： 
税务开户银行： 
税务开户银行账号： 
3.5.2供方应按照以下要求开具合法合规的增值税发票：
需方向供方支付到货款前，供方应按照3.5.1款和本款要求向需方开具增值税专用发票：
（1）供方应按本合同约定，及时向需方开具增值税专用发票。合同履行期内，如果国家税率发生变化的，供方应按变化后的税率开具增值税专用发票，由此产生的税费差额由需方承担或享有。
（2）供方应按照需方要求，及时向需方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因供方开具发票票面信息有误或不及时、不完整、不规范、不合法导致发票无法及时认证、不能抵扣税款或者被认定为虚开的，供方需重新按照本合同约定开具增值税专用发票。
[bookmark: _Toc166753335][bookmark: _Toc171623768][bookmark: _Toc205977481][bookmark: _Toc156895455]4.监造及交货前检验
4.1.2 若需方驻厂监造，供方须免费提供食宿及办公条件。
4.1.6供方须接受需方安排的除计划外的不定期检查，不得以任何理由搪塞、阻挠。
[bookmark: _Toc166753336][bookmark: _Toc205977482][bookmark: _Toc171623769][bookmark: _Toc156895456]5.包装、标记、运输和交付
5.1包装
5.1.4 外购件应有产品出厂质量合同证明书、技术说明（如有）各一份。
5.2标记
5.2.3 供方对包装箱内各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，需注明“备件”或“工具”字样。
供方对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号/件号等有关内容。
5.2.4 凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到毁损灭失的，供方应负责及时修理、更换或赔偿。
5.3运输
5.3.3 正式通知应以书面形式通知。
5.3.5 供方应按国家及地方政府的规定办理相关的运输手续和人员与货物的保险，并确保运输至现场卸车前的人员、机械、车辆安全。供方应承担货物运抵需方指定地点并办理交接手续前货物毁损、灭失的风险。
5.3.6 供方运输中应采取符合国家环保要求的环保措施，并应自行承担因环保造成的各类处罚。
5.3.7 供方必须对其出入工地现场的人员进行安全教育，要求佩戴安全防护用品。供方进入工地现场人员、车辆应服从需方管理，遵守需方现场管理制度，对不听从需方管理的人员、车辆，需方有权清理出场。因供方原因造成的人身伤亡、财产损失由供方自行承担，并赔偿需方及他方因此造成的相关损失。
5.4交付
5.4.1交付时间：自需方发出中标通知书后15个日历天内完成所有设备、材料的供货。将合同货物分期分批运达滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目施工现场需方要求的指定地点。如果实际交货时间、交货数量发生变化，以需方书面通知交货时间为准，供方不得因此向需方提出任何补偿要求。
[bookmark: _Toc156895457][bookmark: _Toc205977483][bookmark: _Toc166753337][bookmark: _Toc171623770]6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1开箱验收
6.1.1合同设备到达交货地点，供方应在接到需方通知后及时到交货地点与需方一起对合同设备的附随资料、包装、外观、件数及合同设备是否符合合同约定进行现场检验，检验合格后签署到货验收单。如发现有任何不符合之处且经双方代表确认属供方责任的，由供方负责处理。需方应提前3个工作日将现场到货检验的日期通知供方，并为供方检验人员提供工作和生活方便，费用由供方自理。如检验时，供方人员未按时赶赴现场，需方有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为需方向供方提出索赔的有效证据。
6.1.6现场检验时，如发现合同设备由于供方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术规范，供方应尽快自费修理、更换合同设备或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由供方负担。修理、更换后的合同设备或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该合同设备的实际交货期，并可作为计算供方迟交违约金的依据。双方应做好并签署检验记录，各执一份，作为需方向供方提出索赔的有效依据。供方未能在需方限定的时间内通过整改使其符合合同要求的，需方有权要求更换此货物、向第三方采购可替代货物或解除合同，由此引起的一切后果由供方承担。如果由于需方原因，发现合同设备有任何损坏、缺陷或短少，供方在接到需方通知后，应尽快修理、更换或补齐相应的部件，费用由需方承担。
6.1.7如双方代表对共同检验中的检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督检验机构进行商检，该商检结果为最终检验结果，对双方均有约束力，相关检验费用由供方承担。
6.1.9 供方对需方根据本合同6.1.6条提出的索赔如有异议，应在接到需方索赔通知后7日以内提出，否则视为接受需方的索赔要求。供方可在接到索赔通知后10日以内，自费派代表赴检验现场同需方代表共同复验。
6.1.10 以上条款所述的各项检验是指现场的到货检验，现场检验未发现问题或供方已按索赔要求予以修理、更换或补齐了短缺部件，均不能视为供方按照本合同第8条、第9条、第14条及投标文件的约定（或供方承诺）应承担的责任的解除。
6.1.11双方商定的重要试验项目，供方应在需方人员现场见证的情况下进行试验，除非需方明确表明不派员参加，否则需方有权要求供方重新试验，所需费用由供方承担。
6.2安装、调试
6.2.1 合同设备由供方进行安装。供方应采取一切必要措施，使合同设备尽快投产。合同设备安装完毕后，供方负责调试（试运行），并尽解决出现的全部问题，调试所需时间应以合同约定为准。供方派到现场的技术代表应承当相应的短期培训工作，使相关方面的有关人员掌握本合同设备的相关知识和技能。现场试验由需方组织，供方参加并负责协助、配合。
6.4验收
[bookmark: _Toc156895458][bookmark: _Toc171623771][bookmark: _Toc166753338]6.4.1合同设备安装完毕后，供方应按照需方通知参加验收并办理相关手续，供方未按照需方通知参加验收的，视为供方认可验收结果。合同设备通过验收并不能免除供方在质量保证期内对合同设备应尽的责任和义务。供方设备运送到项目指定地点后到设备通过验收移交给建设单位指定接收方前的保管及看护责任由供方负责，期间设备发生损坏、破坏、遗失以及其他任何风险相关责任均由供方承担。
6.4.5在合同履行过程中，对由于供方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，供方应承担进行上述工作所需的费用。需方应做好安排以便进行上述工作。
6.5安装、调试、验收中，合同设备的本体或任何组件如有缺陷供方应及时处理。供方对合同设备缺陷的处理不能达到合同要求，需方有权退货或解除合同。安装过程中供方处理缺陷超过需方要求期限的，应按延迟交货进度赔偿。
供方提供安装、调试、售后等服务时，所派人员服务差的，需方有权对供方的行为进行通报并要求其改善。
7.技术服务
7.1供方应按照投标文件的约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如需要），负责解决合同设备在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。
7.1.1 供方根据合同派往现场参加开箱检验的人员应能够全权处理开箱检验中出现的问题；参加指导安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题；参加试运行的人员应能够全权处理合同设备试运行中的所有问题。
7.1.2 供方应指定一名专人负责协调处理合同设备在安装、调试（试运行）过程中发现的全部问题。
7.3供方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规定，自觉做好安全保护措施，接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何合同设备；供方如需对合同设备进行调试，应在需方代表的监督下进行操作，必要时须经过现场监理代表或业主项目部负责人的同意。若供方技术人员违反现场安全规定，需方有权提出更换违反上述安全规定或不符合要求的供方技术人员，供方应根据需方要求，重新选派需方认可的技术人员。因上述原因引起的一切后果，由供方承担。
7.5 当需方要求供方提供现场服务时，供方技术人员应在接到需方通知后24小时内给予答复并指派符合需方要求的技术人员在48小时内到达现场。
7.6 供方有义务在必要时邀请需方参与合同设备的技术设计，并向需方解释技术设计。
7.7 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，一般情况下，另一方应同意参加。
7.8 对每次会议及联络，双方均应签署会议纪要或联络纪要，所签纪要文件与合同具有同等效力，双方均应遵照执行。
7.9 若供方的分包商需要参与合同设备的部分技术服务或现场工作，费用由供方或其分包商自行负担。
7.10 双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有），供方如有修改，须以书面形式通知需方，经需方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，满足需方要求。
7.12供方应在安装前提供现场安装工作的标准化作业指导书，重点明确安装流程、安装工艺要求及现场检查、验证项目及标准。现场安装记录应经施工人员、供方现场技术人员及监理代表共同签字确认。
7.13 需方有权将供方的货物设计、安装和技术服务方案以及供方所提供的一切有关合同设备的资料和图纸等复印分发至与需方有关的各方。
7.14需方发生供电中断或合同设备停运，需要供方提供技术支持的，供方应全力配合需方恢复合同设备运行并查明故障原因。
[bookmark: _Toc205977484]8.质量保证期
[bookmark: _Toc166753339][bookmark: _Toc156895459][bookmark: _Toc171623772]8.1 质量保证期为24个月（自滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC通过竣工验收合格之日起计算）。如果相关法律、法规、政府规章或者规范性文件以及国家或行业标准规定的质量保证期超过前述约定期限的，则质量保证期应以较长者为准。
8.2 在质量保证期内，如发现供方提供的合同设备有缺陷，不符合合同约定时，需方可向供方提出索赔。供方应按需方要求进行修理、更换，或赔偿需方的损失。如需更换，供方应及时用合格优质的产品进行更换。由此产生的全部费用由供方承担。如供方对索赔有异议，应在收到需方索赔通知后的7日以内书面形式提出，否则视为承认需方的索赔请求。
在质量保证期内，货物存在缺陷需修理时，质量保证期自供方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用)由供方承担。如在质量保证期内发现合同设备部件出现缺陷但不影响合同设备的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。
8.7 质量保证期的届满不能视为供方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在性缺陷所应负责任的解除。质量保证期结束后5年以内，合同设备出现潜在性缺陷时，需方有权要求供方对有缺陷的合同设备和同一批次的合同设备免费予以及时修理或更换。质量保证期结束5年后，合同设备寿命期内，合同设备出现潜在性缺陷时，需方有权要求供方按成本价对有缺陷的合同设备和同一批次的合同设备予以及时修理或更换。
8.8 合同设备质量保证期结束后，供方应根据需方要求，以最优惠的价格向需方提供维护修理合同设备所必要的备品备件和技术服务，并在合同范围内免费继续向需方提供关于完善合同设备的所有技术资料。
9.质量保证期服务
[bookmark: _Toc156895460][bookmark: _Toc171623773][bookmark: _Toc166753340]9.1 供方未按上述约定提供质保服务的，需方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的损失由供方承担。
9.2货物存在质量问题的，维修后质量保证期相应顺延；如需更换的，质量保证期自更换之日起重新计算。
9.3 质量保证期满后，供方仍应继续提供售后服务。供方应在接到需方通知后24小时内提供处理方案或派人到现场服务，费用按供方投标文件服务承诺执行。
[bookmark: _Toc205977485]10.履约保证金
[bookmark: _Toc166753341][bookmark: _Toc205977486][bookmark: _Toc171623774][bookmark: _Toc156895461]10.1不要求供方提交履约保证金。
11.保证
11.5 供方保证，供方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要，并配合需方提供项目验收所需的设备制造单位资质、体系内控文件、设备设计及检验等资料。
[bookmark: _Hlk171611412]11.6 供方保证合同范围内提供的备品备件及易耗品能够满足合同设备正式投产后3月内的正常运行及维修的需要，如在前述时间结束前因供方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，供方应免费提供。
11.9 供方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定和国家、地方政府规定的管理体系标准，如有调整，以最新标准为准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。
11.10供方应根据货物特点，选择相应的保险类别，为避免本合同所供货物存在严重质量缺陷给需方造成损失，供方应投保产品责任险，投保费用由供方承担。
[bookmark: _Toc156895462][bookmark: _Toc205977487][bookmark: _Toc166753342][bookmark: _Toc171623775]14.违约责任
14.2 供方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向需方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
自需方发出中标通知书后15个日历天内完成所有设备、材料的供货。
注：供货逾期7个日历天，违约金金额为该批迟交货物金额的1%；
供货逾期14个日历天，每周违约金金额为该批迟交货物金额的2%；
供货逾期21个日历天，每周违约金金额为该批迟交货物金额的3%；
供货逾期28个日历天，每周违约金金额为该批迟交货物金额的4%；
如上述供货迟交不足7个日历天按7个日历天计取。
如因供方原因（如供货不及时、设备运行不合格以及其他任何由投标人引起的原因）导致滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC工期延误，需方对供方可另行处以违约金：供货期每延误一天，处以20000元违约金，最高赔偿金额为84.33万元。违约金在结算时直接从结算款中扣除。
14.3 如供方发生违约行为，收到需方书面索赔通知后7日内未予书面答复，视为供方已接受需方的索赔要求。需方有权从应付给供方的款项中扣除索赔金额，不足部分向供方追偿。
14.4 货物存在质量问题的，为供方违约，需方有权要求供方按下述方式处理：
（1）根据货物质量问题严重程度，在不影响正常使用的前提下，供方同意降低货物价格；
（2）经需方外观检查、内在检测或试运行检验其规格、质量或性能达不到验收要求的部件，供方应无条件修理、换货或退货，以达到合同规定的规格、质量和性能，供方承担相关费用并赔偿因此给需方造成的损失；
（3）部分或全部退货的，供方应将退货部分相应货款以合同规定的同类货币退还给需方；供方承担退货过程中发生的费用，并赔偿因此给需方造成的损失。
[bookmark: _Toc156895463][bookmark: _Toc171623776][bookmark: _Toc205977488][bookmark: _Toc166753343]17.争议的解决
双方约定，在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时双方当事人同意采取提交深圳国际仲裁院仲裁解决。


合同附件
附件一：供货一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	要求到货日期
	备注
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[bookmark: _Toc171623779][bookmark: _Toc205977491]附件二：廉政责任书
根据工程建设、物资采购、廉政建设的有关规定，为做好招标采购中的廉政建设，保证工程建设、设备物资采购高效优质，保证国有资金的安全、有效及效益，供需双方签署本责任书：
第一条  供需双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及国资委对资金使用的有关规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  需方的义务
（一）需方及其工作人员不得索要或接受供方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供方报销任何应由需方或个人支付的费用等。
（二）需方工作人员不得参加供方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受供方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）需方及其工作人员不得要求或者接受供方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）需方工作人员的配偶、子女不得从事与需方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）需方及其工作人员不得以任何理由向供方推荐分包单位，不得要求供方购买合同外的材料和设备。
第三条  供方义务
（一）供方不得以任何理由向需方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
（二）供方不得以任何名义为需方及其工作人员报销应由需方单位或个人支付的任何费用。
（三）供方不得以任何理由安排需方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）供方不得为需方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
（一）需方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）供方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给需方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，需方建议上级给予供方若干年内禁止参加中国电力建设股份有限公司和其成员企业及三级子公司组织的招标投标活动。
第五条  双方约定
本责任书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由需方或需方上级单位的纪检监察机关约请供方或供方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查。
第六条  本责任书有效期与合同有效期一致。
第七条  本责任书经双方盖章签署后生效。

需方： 		                            供方：  
法定代表人										法定代表人
或委托代理人：								或委托代理人：
2026年  月  日								2026年  月  日



第六章  工程量清单（采购清单）
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	太阳能杀虫灯
	1.1 执行标准：GB/T 24689.2-2017《植物保护机械 杀虫灯》。
1.2 采用太阳能风力式（风吸型），具有灯诱、撞击、风吸等功能，防护等级应不低于GB/T 4208-2017规定的外壳防护等级IP55。
1.3 灯杆：采用钢管，内外镀锌后表面户外粉末喷塑防腐处理；具备可靠锁紧固定机构，无松动滑落；具备足够抗风能力，整灯高度≥2400mm，灯杆直径φ≥100mm或长≥100mm、宽≥100mm，壁厚≥2mm。
1.4 风机：采用直流无刷风机，风机防护等级≥IP55，具备防卡死功能。
1.5 灯体规格：方形长≥220mm、宽≥220mm，进风口风速≥2.0m/s。
1.6 透明撞虫屏：撞虫面积≥0.2㎡
1.7 储能电池：锂电池额定容量≥24Ah；整套系统须满足连续 3 天无光照条件下正常工作，无光照定义为太阳能组件零输出，不利用微弱光照补能；无光照期间光源、风机按照设备既定控制逻辑运行，不得出现熄灯、风机停机。
1.8 太阳能电池板：功率≥50Wp。
[bookmark: OLE_LINK6]1.9 诱虫光源：H型结构；白色和黑色灯管组合；光源功率≥12W；光谱范围覆盖 320‑680nm，光源长度≥190mm。
1.10 温控功能：环境温度低于10℃，灯停止工作，进入保护状态；高于15℃恢复工作。
1.11 倒虫阀门：倒虫口位于灯体下方，具有防逃逸功能，防止集虫箱内害虫向上逃逸；结构拆装清理方便，与下部集虫盒可靠对接。
1.12 控制系统：时控、光控、温控、具有PWM功能，适合不同串联数目的单晶硅、多晶硅和非晶硅电池板，能显著提高太阳能电池板利用率。
1.13 安全标志：在灯体的明显部位应有符合GB10396规定的安全标志。
	盏
	82

	2-1
	除草机（手持式）
	2‑1.1 执行标准：GB/T 19725.1-2020《农林机械 便携式割灌机和割草机安全要求和试验 第 1 部分：侧挂式动力机械》。
2‑1.2 发动机形式：单缸两冲程风冷汽油机。
2‑1.3 工作形式：手持式作业，可配套悬挂辅助装置，适用于田间、林地杂草清理作业。
2‑1.4 刀具配置：标配尼龙打草头、金属刀片两种刀具，两种刀具可快速互换使用。
2‑1.5 燃料类型：汽油。
2‑1.6 操作部件：配备全包围安全防护装置、减震手柄，握持舒适，有效降低作业震动传递。
2‑1.7 关键性能参数：发动机排量：≥31 mL；额定输出功率：≥0.8 kW；工作转速：≥7500 r/min。
2‑1.8 安全配置：设置紧急熄火开关、离合防护装置、防缠绕结构，整机振动、噪声及安全性能符合现行国家标准要求。
	台
	5

	2-2
	除草机（手扶式）
	2-2.1 执行标准：手推式割草松土两用设备执行LY/T 3307-2022《以汽油机为动力的手推式割草松土两用机》。
2-2.2 发动机功率：额定功率不低于5.5 kW
2-2.3 燃料类型：汽油
2-2.4 行走方式：手扶推行式
2-2.5操作部件：配备安全防护装置、减震手柄，降低作业震动传递
2-2.6 割草高度：割草作业高度可调，调节范围 20 mm～80 mm
	台
	1

	3
	粉碎机
	3.1 主要参数：主机功率：≥90kW。处理产量：2～3t/h。设备工作电压：380 V。
3.2 除尘引风系统：配置相应配套离心除尘引风机，配套电机功率 22 kW。风机在本项目除尘系统实际工况点下，应同时满足工艺所需风量及克服管路阻力对应的全压要求；除尘接口与闭风器密封对接，实现负压除尘，降低作业粉尘。
3.3 闭风器参数：闭风器驱动电机功率 3 kW，额定电压 380 V，额定电流约 6.8 A，叶轮转速53r/min；设备运行稳定，锁风效果良好，保障粉碎除尘系统负压稳定。
3.4 核心易损件配置：锤片表面采用碳化物合金喷焊耐磨强化处理；在正常规范作业工况、无硬质石块等硬物进入设备的情况下，锤片设计使用寿命可达 3～5 个月。
3.5 出料对接：设备可通过输送带或料仓与下游设备对接。
3.6 进料输送系统：配套进料输送机，进料输送速度约25.9 m/min,变频可调，实现连续均匀进料，保障粉碎工况稳定。
3.7 性能要求：设备结构紧凑，运转平稳，噪声低；负压除尘系统密封可靠，粉尘排放满足要求；耐磨部件耐用性好，故障率低，适配秸秆类生物质原料连续粉碎作业。
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	植保无人机
	4.1 执行标准：GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》、GB/T 43071-2023《植保无人飞机》、NY/T 3213-2023《植保无人驾驶航空器 质量评价技术规范》、GB 46750-2025《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》；作业质量满足 NY/T 4258-2022《植保无人飞机 作业质量》；电池安全满足 GB 31241-2022。
4.2 整机重量：≥56kg（含电池）。
4.3 最大起飞重量：额定喷洒工况≥136kg。
4.4 最大轴距：≥3250mm。
4.5 悬停精度（GNSS信号良好条件下）：启用RTK时，水平±10cm、垂直±10cm；未启用RTK时，水平±0.6m、垂直±0.3m。
4.6 RTK/GNSS支持频段：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b；RTK 支持基站/网络模式，具备信号盲区应对能力，可采用GNSS RTK、手持测绘器、遥控器、专用基站作为移动基站。
4.7 可设置最大飞行半径：≥2000m；具备全自主避障、仿地飞行、自动喷洒等功能。
4.8 最大可承受风速：≥6m/s。
4.9 电机 KV 值：≥68rpm/V。
4.10 电机功率：≥4850W。
4.11 作业载荷：额定容量≥75L（75kg）。
4.12 药液箱数量：1个；药箱容量≥75L，作业效率≥50亩/小时。
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	旋耕机
	5.1 执行标准：GB/T 5668-2017《旋耕机》。
5.2 工作耕幅：≥300 cm；结构型式：框架式、中间传动；采用标准三点悬挂连接方式，适配配套拖拉机悬挂系统。
5.3 作业参数：耕深可在 12 cm～16 cm 范围内自由调节；刀辊工作转速≥300 r/min；耕作均匀、稳定性强。
5.4 刀具配置：旋耕刀采用高锰钢材质，耐磨抗冲击、使用寿命长；刀片采用标准螺旋排列结构，耕作阻力小、碎土效果好、作业无漏耕；旋耕刀、刀座性能符合 GB/T 5669‑2017 标准要求。
5.5 作业适配性：支持宽幅作业，可适配水田、旱田多种作业场景，通用性强，满足不同地块耕作需求。
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	打捆机
	6.1 执行标准：设备设计、制造、检验执行 GB/T 14290-2021《圆草捆打捆机》。整机性能、结构强度、安全防护满足田间秸秆捡拾打捆作业要求。主传动机构链轮、带轮、传动带、链条等外露动力传动部件及牵引杆、捡拾器、喂入器、后尾门等应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.20的规定。在捡拾机构、传动机构等对操作者存在危险部位的明显位置处应设置安全警示标志，安全标志应符合GB10396规定的要求。
6.2 牵引式，配套动力要求：设备适配配套动力≥75 kW，动力匹配合理，作业负荷稳定，可满足连续田间作业工况。
6.3 外形尺寸：设备整体外形尺寸长4100±150mm、宽2960±150mm、高2300±150mm，成捆尺寸直径φ≥1200mm，高度≥1400 mm，结构布局合理，适配田间作业通行及场地转运要求。
6.4 结构形式：采用螺旋输送式喂入机构，喂料均匀、输送顺畅、不易堵料，有效提升秸秆喂入效率与打捆连续性。
6.5 捡拾性能参数：配置宽幅捡拾器，捡拾宽度≥2000 mm，捡拾覆盖面广、捡拾干净率高，适配田间散铺秸秆收集作业。
6.6 工序衔接要求：设备结构及作业流程可与前端秸秆捡拾、后端可与包膜工序高效衔接，整套作业流程连贯顺畅，适配秸秆回收、打包、包膜一体化作业生产线。
6.7 整体性能要求：整机结构坚固、抗震耐磨、故障率低；打捆成型紧实、均匀，成型质量稳定；田间通过性好，适应多种地块工况，可满足长时间连续作业需求。
6.8 资料要求：供货时提供设备合格证、设备安装使用维护说明书、主要结构材质及性能参数说明文件。
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	虫情测报灯
	7.1 执行标准：GB/T 24689.1-2009《植物保护机械 虫情测报灯》标准。
7.2 设备结构：整机采用不锈钢喷塑材质，配置防雨大雨蓬结构，带百叶窗、触摸屏操作模块；设备由害虫诱捕装置、害虫灭杀装置、害虫散虫及震动装置、高清摄像机与传送带装置、自动虫体收纳及向外自动排除装置、控制器、显示器、电源与防雷系统、网络传输模块组成。
7.3 人机交互：配置 7 寸彩色触摸屏；可显示设备工作状态、工作电压、虫仓温度、故障等状态信息；支持光控、时控、调试、强制四种工作模式设置；具备本地手动及远程控制能力，可控制诱虫灯开启、拍照、加热、转仓等动作；可查阅害虫数量、环境温度等监测数据；支持参数配置：加热时间、落虫时间、振动时间等时序设置、虫仓加热温度调节、工作时段设置、上传地址修改、防盗参数设置。
7.4 光控控制：夜间自动开灯，白天自动关灯；夜间工作状态下，不受瞬间强光干扰改变工作状态。
7.5 雨控系统：配备雨控传感器，可根据外界雨量变化自动控制测报灯启停工作。
7.6 时段控制：可依据靶标害虫生活习性，自定义设置工作时间段及工作时长。
7.7 远程控制：支持远程控制接虫仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、拍照开关、工作模式切换、设备重启、上传地址修改等操作。
7.8 诱集光源：配置 20W 专用诱虫光源，主波长 365nm 黑光灯管。
7.9 控制器：可完成光控传感器、雨控传感器、定位传感器信号采集、处理与存储；实现计时控制、诱集光源控制、远红外虫体处理、排水、分时存放等作业逻辑控制。
7.10 远红外虫体处理仓温控：设备工作 15 分钟后仓内温度≥90℃；远红外虫体处理致死率≥98%，虫体完整率≥95%。
7.11 电气与结构参数：待机功耗≤5W；整机功率≤450W；太阳能供电配置：太阳能板≥600W，蓄电池 2×12V100AH；整套太阳能系统满足连续 3 天无光照条件下设备完整正常运行；灯管 5s 内启动；绝缘电阻≥2.5MΩ；配置漏电保护装置；撞击屏互成 120° 夹角，厚度≥5mm。
7.12 图像采集：内置2000万像素工业摄像头，支持自定义自动拍照时段、拍照频率。
7.13 自动识别：具备害虫自动识别能力；可识别一类农作物病虫害（稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、草地贪夜蛾等）、二类农作物病虫害（玉米螟、斜纹夜蛾、棉铃虫、小菜蛾等）及其他趋光性害虫。对项目主要靶标害虫识别计数准确率不低于 80%，并供货时提供第三方 CMA 识别检测报告作为佐证。
7.14虫情列表：展示虫情测报灯所上传的虫情照片，支持样本图片预览，可查看虫情详细信息(自动识别害虫类型，害虫数量),可自动设置标记虫体大小的网格：可手动标记未识别或者识别有误的虫害种类，并可有针对性的提出针对识别害虫的防治意见。
7.15 标本存储：需留存标本的虫体存放于储存仓，供人工定期收集；无需留存标本的虫体可直接自动排出设备外部，减少现场作业频次，仅需定期巡检；配置定位传感器，支持每日自动切换接虫仓，避免不同日期虫体堆叠，便于人工校对分析，满足人工测报业务需求。
7.16 数据管理查看：支持 PC 电脑端、手机 APP、小程序访问；可查看设备地理位置、运行状态，完成故障分析与预警。
7.17 售后功能：每台设备配备专属二维码，扫码跳转售后系统完成安装登记、故障报修；配套售后APP可供查询售后相关信息。
7.18 定位功能：内置 GPS 定位模块，平台地图可展示设备位置、设备编号及在线运行状态。
7.19 数据传输：支持 4G、WIFI、有线多种联网方式，可按需选用，实现随时随地联网管理。
7.20 故障报警：PC 端、手机 APP、小程序可实时查看设备运行参数，设备异常时推送故障报警信息。
7.21 软件配套：供货时提供虫情测报灯控制系统软件。
7.22 外形尺寸：长≥890mm；宽≥730mm；高≥2200mm。
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	田间小气候仪
	8.1 执行标准：GB/T 2468 9.6-2009《植物保护机械农林小气候信息采集系统》。
8.2 人机交互：配置 7 寸全彩触摸屏，Android 操作系统，全中文操作菜单，直观展示各项监测数据；具备实时时钟及时间校准功能。
8.3 数据查看：气象参数采集时间间隔支持调节；实现气象数据实时显示、移动端查看、自动存储、远程传输功能；支持外接扩展 LED 显示屏展示数据。
8.4 传感器性能：探头测量一致性良好，不同气象参数传感器接口可互换，互换后不降低测量精度。
8.5 数据传输及同步：支持有线、3G/4G/5G 全网通无线方式接入互联网，监测数据上传至软件中心平台；具备通讯断点续传功能，网络恢复后自动将本地缓存数据补传；实现数据自动存储与远程传输，手机端与 PC 电脑端数据同步共享。
8.6 数据保存：采集数据按小时存储，可满足十年以上数据存储；既可本机主机查询历史数据，也支持 U 盘导出数据。
8.7预警功能：可设置预警限值，以短信形式发送用户提醒报警，具有电池电量、太阳能电压、移位报警、震动报警等功能。
8.8 空气温湿度气压一体化传感器：可同步监测大气温度、大气湿度、大气气压；配套外置百叶箱，具备防风、防雨、防辐射、通风透气、耐腐蚀特性，集成度高、体积轻巧、现场安装便捷。
8.9 主要传感器技术参数：
（1）空气温度：测量范围-30℃～70℃，分辨率 0.1℃，准确度 ±0.4℃。
（2）空气相对湿度：测量范围 0～100%，分辨率 0.1%，准确度 ±3%。
（3）光照强度：量程 0～200000LUX，分辨率 1LUX，准确度 ±5％FS。
（4）风速：测量范围 0‑60m/s，分辨率 0.1m/s，准确度 ±2%。
[bookmark: OLE_LINK11]（5）风向：测量范围 0～359°，分辨率 1°，准确度 ±3°。
[bookmark: OLE_LINK12]（6）降雨量：测量范围 0～4mm/min，分辨率 0.1mm，准确度 ±4%。
（7）大气压强：测量范围 300.0hPa～1100.0hPa，分辨率0.1hPa，精度±0.1hPa。
8.10 供电配置：太阳能供电系统，太阳能板≥80W，蓄电池容量≥24AH；整套系统须满足连续 3 天无光照条件下完整正常工作。
8.11 定位功能：内置 GPS 定位模块；可在 PC 云端地图查看设备站点相关信息，支持设备被盗追踪。
8.12 设备立杆：气象站专用立杆，白色碳钢喷塑材质；立杆高度≥3m，管材壁厚≥1.8mm；配套安装地笼及传感器安装横臂；不限制立杆截面外形尺寸，满足强度及抗风要求即可。
8.13 软件配套：供货时提供完整小气候观测仪信息管理系统（气象站管理系统），支持数据查看、导出、设备管理。
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	黄板
	9.1 执行标准：GB/T 24689.4-2009《植物保护机械 诱虫板》。
9.2 生物堆肥降解性能符合国家标准GB/T19277.1-2025《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定》。
9.3 产品规格：单张尺寸20cm×25cm，基材厚度：0.3mm；双面附格拉辛纸。
9.4粘虫胶化学性能稳定，无毒、无公害，胶体粘接力：大于 6 .8×10-4N/mm2，抗日晒雨淋防水性能好、粘度高，持久耐用有效期3个月以上。
	张
	26600

	10
	水肥一体化控制系统及仪表——恒压变频控制柜
	10.1 执行标准：成套柜体执行GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》；变频传动单元额定性能符合GB/T 12668.2-2002《调速电气传动系统 第 2 部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》；变频传动单元电磁兼容满足GB/T 12668.3-2025《调速电气传动系统 第 3 部分：电气传动系统和机床的电磁兼容性要求及其特定的试验方法》；外壳防护符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》；电磁抗扰度满足 GB/T 17626 系列相关要求。
10.2 柜体尺寸与基础保护：柜体外形尺寸长×宽×高为40cm×60cm×150cm；具备欠压、过压、过流、过载、短路、过热自动保护功能，设备运行安全可靠。
10.3 变频调节与电气参数：采用数字PID调节，控制精度高，水压波动小，可实现管路恒压稳压供水；输入电压380V，输入频率50/60Hz，电压允许变动范围340V～460V；输出电压0～460V，输出频率0～300Hz；过载能力为额定电流120%，持续1分钟；支持V/F控制模式，可适配接入压力变送器、远传压力表，实现自动恒压调节。
10.4 状态监测、保护及故障记忆：设备运行过程可实时监测输出频率、输出电流、输出电压、电机转速、设定频率、模块温度、PID设定值等核心参数；具备过电流、过电压、欠压、模块故障、过热、短路、输入输出缺相、电机故障等全方位保护功能；可保存最近6条故障记录，便于故障排查与设备运维。
10.5 使用环境与散热：工作环境温度-10℃～+40℃，环境湿度无凝露；适用于室内安装，规避阳光直射、腐蚀性气体、易燃气体、油雾等恶劣工况；柜体配备散热风扇，保障设备长期稳定散热运行。
10.6 远程功能：具备物联网通讯能力，支持远程调压、运行状态监测、参数远程修改，适配智能化水肥灌溉系统集中管控需求。
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	水肥一体化控制系统及仪表——无线阀控及太阳能板
	11.1 执行的标准：电磁阀设备性能执行 GB/T 18691.1-2021《农业灌溉设备 灌溉阀 第 1 部分：通用要求》；太阳能光伏组件执行 GB/T 9535.1-2025《地面用光伏组件 设计鉴定和定型 第 1 部分：测试要求》；储能蓄电池执行 GB/T 22473.1-2021《储能用蓄电池 第 1 部分：光伏离网应用技术条件》；设备外壳防护性能符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》；设备电磁抗扰度满足 GB/T 17626 系列相关要求；同时满足 SL/T 476-2023 《节水产品认证规范》及其他国家现行相关规范。
11.2 无线阀门控制器：4G 通讯，最大支持 2 路脉冲电磁阀控制；具备阀门状态、电池电压、信号强度采集主动周期上报，支持低电量、设备离线告警；断网可本地存储并独立执行灌溉计划，网络恢复自动同步状态。控制器工作环境温度-20℃～+60℃。
11.3 太阳能板功率：6W，单晶硅；封装形式：高透钢化玻璃层压；工作温度：-40℃～+75℃；防护等级 IP67。
11.4 电池：工业级18650锂电池组，电压 3.7V，容量 5000mAh；具备过充、过放、过流、短路保护；无光照条件下，按每日 2 次阀门启闭、设备按项目配置周期向平台上报在线状态工况，完整保持通讯、告警、阀门启闭全部功能，连续2周可正常运行；电池工作温度-20℃~+60℃。
11.5 控制器采用 MPPT 充电跟踪技术；具备双路供电模式，光伏可直接给控制器供电；电池断开失效情况下，在满足光伏额定输出条件时，设备可实现 4G 通讯及阀门启闭功能；多余光伏电量对电池充电，夜间由电池供电。
11.6 阀控终端输出适配 DC12-40V 脉冲锁存电磁阀；配套电磁阀阀体工作压力 0.05MPa～1.0MPa；设备仅可驱动脉冲锁存型电磁阀，不支持直流保持型电磁阀。
11.7 供货包含一体化安装支架及阀控主机外壳；支架采用热浸镀锌或同等防腐工艺；主机防护等级 IP68；所有外接接头防护等级不低于IP67。
11.8 设备单体直接通过 4G 与云平台通讯；同时支持平台软件联动、硬件干接点DI/IO联动两种模式，可接收首部水肥一体机、施肥设备、过滤系统设备信号并实现联动控制；上行通信采用 MQTT 协议，采用 MQTT-TLS 加密传输；须供货时提供完整接口文档，包含主题定义、报文格式说明，保障系统互联互通。
	个
	113

	12
	水肥一体化控制系统及仪表——灌溉网关总控器
	12.1 执行标准：设备设计、制造及检测执行GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》、GB/T 17626系列电磁兼容标准、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》，电气性能符合工业控制设备通用规范，满足国家现行相关行业标准及规范要求。
12.2 通讯方式：内置4G全网通通讯模块，支持远程联网、实时数据上传、平台指令下行控制，适配野外露天、信号复杂的作业通讯环境，通讯稳定、抗干扰能力强。
12.3 控制路数：设备最大支持256路独立控制通道，各通道可单独参数配置、分区分组管控，可根据现场灌溉布局、地块工况灵活设置各类终端设备启停、运行时序、工作参数，扩展性强、适配性广。
12.4 存储与防护性能：具备断电记忆保护功能，设备断电重启后可自动恢复历史运行参数、灌溉计划及设备工作状态，无需重新配置；整机外壳防护等级不低于IP65，可适应户外多尘、潮湿、温差大、露天值守等复杂作业环境，耐候性、稳定性优异。
12.5 控制模式：支持三种操控模式，包含手机移动端远程遥控、电脑云端平台集中管控、本机触控屏本地手动控制，多模式无缝切换，适配日常运维、现场调试、远程管控等多场景管理需求。
12.6 供电与电气防护：适配常规工频供电，支持AC220V或AC380V供电；内置防浪涌、过压、过载保护装置，可有效抵御电网电压波动、瞬时电流冲击及户外电磁干扰，保障设备长期连续稳定、安全运行。
12.7 联动与兼容性：可与项目配套无线阀控终端、施肥机、砂石过滤器、田间监测设备无缝联动，统一接入系统平台，实现灌溉、施肥、过滤、环境监测一体化集中管控；供货时须提供完整通讯协议、接口文档，保障全系统互联互通、数据共享。
	台
	3

	13
	水肥一体化控制系统及仪表——液位传感器
	13.1 执行标准：本设备为投入式静压液位传感器，设备制造、性能检验、试验方法严格执行现行国家及行业标准：JB/T 12598-2016《投入式液位传感器》；压力传感单元性能符合GB/T 34073-2017《物联网压力变送器规范》；设备电磁兼容性能满足GB/T 17626系列电磁兼容试验和测量技术要求；设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》。
13.2 测量信号与量程精度：设备支持多路标准工业信号输出，包含4-20mA模拟量信号、0-5V电压信号、RS485数字通讯信号；标准测量量程为0-5m液位高度，常规测量精度可达0.1m，测量稳定、重复性好，可满足水肥一体化罐体、蓄水池、田间水池液位常态化监测需求。
13.3 供电参数：采用工业宽压直流供电模式，工作电压范围9-36VDC，适配野外太阳能供电、直流控制柜供电等多种现场供电工况，电压适应性强，不易因电压波动导致设备异常。
13.4 环境适应条件：设备工作温度区间为-40℃～+85℃，可适应高温夏季、低温冬季野外露天工况；整机防护等级达到IP65，具备防尘、防水、防潮、防结露能力，适配田间潮湿、多尘、户外复杂作业环境。
13.5 设备材质：传感器主体结构可选用优质不锈钢或铝合金材质，结构强度高、耐腐蚀、抗老化，可长期适配肥料水体、普通自然水体监测，不易锈蚀、变形，使用寿命长。
13.6 安装连接方式：设备支持两种安装结构可选：标准M20×1.5螺纹固定安装、一体式电缆直连安装，安装方式灵活，适配施肥罐、水箱、蓄水池等不同现场结构，拆装便捷、后期维护简单。
	个
	9

	14
	水肥一体化控制系统及仪表——压力仪表
	14.1 执行标准：设备制造检验执行 GB/T 34073-2017《物联网压力变送器规范》；性能试验符合 GB/T 15478-2015《压力传感器性能试验方法》；电磁抗扰度满足 GB/T 17626 系列电磁兼容试验和测量技术要求；外壳防护性能符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》。
14.2 信号与性能：支持4-20mA、0-5V 信号输出；测量量程 0-1.6 MPa，测量精度 0.01 MPa；配套防震减震弯管。
14.3 供电参数：工作电源 9-36 VDC。
14.4 环境条件：工作温度-40 ℃～+85 ℃；防护等级 IP65。
14.5 材质：仪表主体可选用不锈钢、铝合金材质。
14.6 安装连接：支持 M20×1.5 螺纹连接、电缆直连两种方式可选。
	个
	3

	15
	水肥一体化控制系统及仪表——压力传感器
	15.1 执行标准：整机性能及物联网应用符合 GB/T 34073‑2017《物联网压力变送器规范》；设备性能试验方法执行 GB/T 15478‑2015《压力传感器性能试验方法》；工业变送器性能评定符合 GB/T 17614.1‑2015《工业过程控制系统用变送器 第 1 部分：性能评定方法》；电磁兼容抗扰度满足 GB/T 17626 系列相关要求；外壳防尘防水防护等级符合 GB/T 4208‑2017《外壳防护等级（IP 代码）》。
15.2 信号与性能：支持 4‑20mA、0‑5V、RS485 信号输出；设备地址可调节，默认波特率 9600；测量量程 0‑1.6 MPa，测量精度 0.01 MPa。
15.3 供电参数：工作电源 9‑36 VDC。
15.4 环境条件：工作温度‑40 ℃～+85 ℃；防护等级 IP65。
15.5 材质：传感器主体可选用不锈钢、铝合金材质。
15.6 安装连接：支持 M20×1.5 螺纹连接、电缆直连两种方式可选。
	个
	3

	16
	水肥一体化控制系统及仪表——超声波流量计
	16.1 执行标准：设备制造检验执行GB/T 35138-2017《封闭管道中流体流量的测量 渡越时间法液体超声流量计》；变送器性能评定符合GB/T 17614.1-2015《工业过程控制系统用变送器 第 1 部分：性能评定方法》；电磁抗扰度满足GB/T 17626 系列相关要求；外壳防护性能符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》。
16.2 本体规格：采用DN150管段式超声波流量计，配置法兰连接接口，安装便捷、密封性好。
16.3 性能参数：设备公称承压等级1.0MPa，液体流量测量范围4-315m³/h；测量精度优于±1%FS（20%～100%量程区间），测量性能稳定，满足灌溉系统精准流量监测、统计需求。整机防护等级不低于IP67。
16.4 通讯参数：内置RS485通讯接口，支持数据远程传输，设备地址、波特率可自定义设置，通讯适配性强，可适配平台协议对接。
16.5 使用环境：适配工作环境温度-30℃～+45℃，可承受100%RH相对湿度，适应户外及田间复杂工况。
16.6 安装要求：设备安装需满足直管段规范要求，上游直管段长度＞5D，下游直管段长度＞3D；安装位置距离泵出口＞20D（D为管道公称直径），测量管路全程保证满管水流状态，确保测量数据精准可靠。
	个
	3

	17
	水肥一体化控制系统及仪表——软密封闸阀
	17.1 执行标准：设备制造执行 GB/T 13927‑2022《工业阀门 压力试验》；球墨铸铁阀体产品应符合 CJ/T 216‑2013《给水排水用软密封闸阀》；铸碳钢阀体产品应符合 GB/T 12224‑2015《钢制阀门 一般要求》。
17.2 规格材质：公称直径 DN150，法兰连接；阀体采用球墨铸铁 QT450‑10；软密封结构，闸板包覆 EPDM 橡胶。
17.3 性能参数：公称压力 PN10；启闭灵活，壳体、密封无外漏及内漏；适用于灌溉清水介质。
	个
	3

	18
	水肥一体化控制系统及仪表——真空破坏器
	18.1 执行标准：设备制造执行 CJ/T 324‑2010《真空破坏器》、GB/T 13927‑2022《工业阀门 压力试验》。
18.2 规格参数：公称直径 DN25（1 英寸外螺纹），工作压力 0‑0.5 MPa；阀体、阀芯材质均为不锈钢。
18.3 环境介质：工作温度‑20 ℃～+100 ℃；适用介质：水、气体。
18.4 连接方式：外螺纹连接。
	个
	3

	19
	水肥一体化控制系统及仪表——持压阀
	19.1 执行标准：设备制造执行 CJ/T 219‑2017《水力控制阀》、GB/T 13927‑2022《工业阀门 压力试验》。
19.2 规格参数：公称直径 DN150，公称压力等级不低于 PN10，法兰连接；阀体采用球墨铸铁材质。
19.3 工作条件：适用介质为清水；工作温度 0～60 ℃；具备稳定持压、泄压保护功能，压力可调节，维持管路设定工作压力。
19.4 性能要求：阀门动作灵敏可靠，壳体及密封无外漏；可抵御灌溉系统常规水锤冲击，满足灌溉管路稳压保护工况使用。
	个
	3

	20
	水肥一体化控制系统及仪表——止回阀（单向阀）
	20.1 执行标准：GB/T 18691.3-2021《农业灌溉设备 灌溉阀 第3部分：止回阀》、GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》、 CJ/T 219-2017《水力控制阀》、GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》。
20.2 规格参数：公称直径 DN80，公称压力等级不低于 PN10；阀门本体自带法兰连接接口；阀体采用球墨铸铁材质；密封件采用 EPDM 橡胶。
20.3 工作条件：适用介质为清水；工作温度范围为 0 ℃～+60 ℃。
20.4 性能要求：启闭动作灵活；密封可靠无渗漏；通水阻力小，过流能力强，可有效耐受管网启停水锤冲击，运行稳定性高，满足灌溉系统连续频繁启停工况。
	个
	6

	21
	水肥一体化控制系统及仪表——底阀
	21.1 执行标准：GB/T 18691.3-2021《农业灌溉设备 灌溉阀 第3部分：止回阀》、GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》。
21.2 规格参数：公称直径DN80，公称压力等级不低于PN10；阀体采用玻纤增强尼龙材质。
21.3 工作条件：适用介质为清水；工作温度0℃～60℃；设备安装于水泵吸水管路末端，可长期水下浸泡运行，适配田间含少量泥沙、水草的取水工况。
21.4 性能要求：阀门启闭灵活、密封严密、无渗漏、无卡滞；可有效防止管路介质倒流，保障水泵引水保压稳定。设备配置一体式过滤滤网，通流面积充足，可有效拦截水草、碎石、大颗粒杂质，防止泵体堵塞、磨损；整体具备优异的抗堵塞、抗泥沙、耐浸泡、抗老化性能，适配长期连续取水工况。
	个
	3

	22
	水肥一体化控制系统及仪表——泄压阀
	22.1 执行标准：设备制造执行 CJ/T 219‑2017《水力控制阀》、GB/T 13927‑2022《工业阀门 压力试验》；铸碳钢 WCB 阀体参照 GB/T 12224‑2015《钢制阀门 一般要求》；铸不锈钢 CF8 阀体参照承压铸不锈钢相关规范；玻纤增强尼龙阀体应满足 PN10 静液压强度要求。
22.2 规格参数：公称直径 DN80，公称压力等级不低于 PN10，阀门本体自带法兰连接接口；阀体可选用球墨铸铁 QT450‑10、铸不锈钢 CF8（ZG08Cr18Ni9）或玻纤增强尼龙；球墨铸铁阀体应内外环氧树脂粉末喷涂防腐；铸碳钢 WCB 阀体应做完整可靠防腐处理；铸不锈钢阀体做固溶酸洗处理；玻纤增强尼龙阀体应满足 PN10 静液压强度要求；密封件采用 EPDM 橡胶。
22.3 工作条件：适用介质为清水；工作温度‑20 ℃～+100 ℃，用于灌溉管路超压安全保护。
22.4 性能要求：泄压动作灵敏，可实现超压自动泄放，泄压压力可调节，保护管路系统压力不超过设定值；正常工作状态下密封可靠，无异常渗漏；能够承受管网常规水锤冲击，适配灌溉管路安全保护工况。
	个
	3

	23
	水肥一体化首部系统——卧式离心泵
	23.1 执行标准：设备制造执行 GB/T 5656-2008《离心泵技术条件（Ⅱ 类）》、GB 755-2025《旋转电机 定额和性能》、GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》。
23.2 性能参数：额定扬程 50m，额定流量 50m³/h，电机额定功率 15kW，额定转速 2950r/min，运行工况稳定、效率高，满足大田灌溉持续输水需求。
23.3 结构与材质：泵体采用铸铁材质，结构强度高、抗震耐磨；泵轴端采用机械密封结构，密封性能可靠，有效杜绝渗水、漏水问题，适配长期连续运行工况。
23.4 接口规格：设备进水口、出水口均采用 DN100 标准法兰连接接口，对接牢固、密封性好，适配首部灌溉管路系统对接安装。
	台
	6

	24
	水肥一体化过滤系统——自动反冲洗砂石过滤器
	24.1 执行标准：SL 470-2010《灌溉用过滤器基本参数及技术条件》、GB/T 18690.4-2023《农业灌溉设备 微灌用过滤器 第 4 部分：颗粒介质过滤器》。
24.2 设备基础参数：进出口规格DN150，法兰接口，法兰公称压力PN8；设备额定流量100m³/h，设备允许运行流量范围80～120m³/h；有效过滤面积0.58㎡；滤料装填量0.5t；在额定设计流量工况下，出水可截留粒径≥180μm颗粒；罐体壳体最大允许工作压力0.8MPa；设备适用系统工作压力范围0.1MPa～0.8MPa。设备采用模块化结构，过滤单元可根据现场流量、占地条件灵活组合配置；系统无需独立反冲洗泵即可完成自动反冲洗，运行稳定，过滤效果均匀一致。
24.3 控制方式：设备支持压差、时间双模式自动触发反冲洗，双条件任一满足即可启动；默认压差启动阈值0.07MPa，时间、压差阈值可现场自定义设置。设备全自动运行，各过滤单元依次分时反冲洗，反冲洗过程不中断系统供水，保障灌溉连续运行。
24.4 内部布水结构：设备配置专用均匀布水水帽，布水、集水均匀，反冲洗无死角，每个过滤单元反冲洗时间60～120s可调；设备整体反冲洗耗水率≤设备额定流量的3%。设备采用整体撬装集成式结构，单次反冲洗耗水量10m³-25m³设备重量范围500-700kg。
24.5 安装适配性：设备结构紧凑、占地面积小，过滤单元排布可根据现场场地灵活调整；设备整体荷载低，无需专项设备基础，普通硬化水泥地面即可满足设备安装使用要求。
24.6 罐体材质与防腐：罐体采用碳钢材质，过滤器筒体内外表面应进行防腐处理，厚度为60-200μm。
	台
	3

	25
	水肥一体化过滤系统——自动反冲洗叠片过滤器
	25.1 执行标准：SL 470-2010《灌溉用过滤器基本参数及技术条件》、GB/T 18690.3-2017《农业灌溉设备 微灌用过滤器 第 3 部分：自动冲洗网式过滤器和叠片式过滤器》。
25.2设备基础参数：进出水口径DN150，法兰接口，法兰公称压力PN10；最大水处理量120m³/h，过滤精度120μm；壳体最大允许工作压力1.0MPa。
25.3 滤芯结构：滤芯采用无弹簧压紧结构，利用进水压力压紧叠片组，降低反冲洗压力要求；配置内置鸭嘴阀，过滤工况保障出水通量，反冲洗工况实现逆止功能。滤芯骨架工厂预制装配，按设计过滤面积出厂配置。
25.4 叠片材质为PP，最大允许工作压力1.0MPa。
25.5 控制方式：系统支持压差、时间双模式自动触发反冲洗，任一条件满足即可启动；默认压差启动阈值0.07MPa，压差、时间阈值现场可自定义设置；设备全自动运行，各过滤单元依次分时反冲洗，反冲洗过程不中断系统产水。可实时检测过滤器进出口水压压力及压差值，可手机远程观测压力数值并能远程控制反冲洗阀门打开关闭，同时具备时段/压差的反冲洗控制方式，实时显示下次反冲洗阀门控制打开剩余时间。
25.6 供货范围包含与砂石过滤器对接的连接管路及配套法兰连接件，满足现场对接安装要求。
	台
	3

	26
	水肥一体化注肥系统——三通道施肥机
	26.1 执行标准：设备性能、制造检验执行 GB/T 43908-2024《水肥一体化设备》。
26.2 施肥通道：配置3路独立吸肥通道；设备合计最大吸肥量3000L/h；配置3路肥料流量监测单元。设备管道壳体最大允许工作压力0.8MPa；设备适用系统工作压力范围0.25MPa～0.8MPa。
26.3 控制与扩展：模块化施肥灌溉控制器，配置本地人机交互显示屏；具备数据采集、本地存储、设备控制、远程访问功能；设备总线扩展最大支持256个田间电磁阀节点，支持电磁阀编组控制。设备具备手动、自动两种工作模式，断网状态下可本地独立执行施肥灌溉计划，网络恢复后同步状态。
26.4 通讯接口：具备Modbus-RTU总线接口、RJ45以太网通信接口；支持RS485；RJ45以太网接口支持多设备组网；上行支持全网通4G；设备可直接对接云平台，支持与灌溉网关、首部过滤控制系统实现联动；供货时须提供完整接口报文文档，保障互联互通。
26.5 数据存储：设备内置本地数据存储，支持U盘导出运行日志。
26.6 电磁兼容：整机具备雷击浪涌保护；电磁抗扰度满足GB/T 17626标准：浪涌±1kV；电快速群脉冲2kV；静电接触放电4kV，空气放电8kV。
26.7 供电：设备工作电压AC220V/380V。
26.8 整机防护：电控柜体防护等级不低于IP54（依据GB/T 43908-2024、GB/T 4208-2017）；整机工作温度-10℃～+60℃，适应泵房机房工况。
	台
	3

	27
	水肥一体化注肥系统——三通道施肥机泵
	27.1 执行标准：GB/T 43908‑2024《水肥一体化设备》、GB/T 5656‑2008《离心泵技术条件（Ⅱ 类）》、GB 10395.1‑2009、GB 10395.8‑2006、GB 10396‑2006，同时满足国家现行有关规范。
27.2 整机性能参数：配置 1.5 kW 不锈钢离心泵（施肥装置配套），额定流量 4 m³/h，额定扬程 57 m，介质接触部件采用不锈钢耐腐蚀材质。
27.3 供电条件：三相 AC380V，50 Hz。
27.4 结构与密封：叶轮为离心结构；水泵与电动机之间采用单端面机械密封；固定止口采用 O 形密封圈径向密封，防止介质渗漏。
27.5 适用介质工况：输送介质 pH 值 6‑9，介质固体杂质体积比≤0.1%。
27.6 接口形式：泵体与三通道施肥机主机之间，可采用法兰或螺纹连接，接口形式应与主机配套适配。
	台
	3

	28
	水肥一体化注肥系统——施肥桶
	28.1 执行标准：设备制造执行 GB/T 13508-2025《聚乙烯吹塑容器》。
28.2 材质与容积：采用全新 PE 原料一体加厚吹塑成型，整体无拼接，耐水肥腐蚀、抗老化、不易变形；容器有效容积 800L，桶体加厚平底结构，承重稳定性好，适配水肥药剂长期储存工况；配套完整接线、开孔密封组件。
28.3 接口配置：单桶设置 3 处 DN25 标准接口，其中桶体上端设置 1 处、桶体下端设置 2 处，接口规整、密封可靠，便于管路连接、进水、吸肥及排污使用。
28.4 配套构件：桶体预留专用搅拌机固定安装板，结构强度可靠，可稳定配套搅拌设备安装固定，满足水肥均匀搅拌配制作业需求。
	个
	9

	29
	水肥一体化注肥系统——搅拌机
	29.1 执行标准：设备制造、检验执行 GB 755-2025《旋转电机 定额和性能》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》。
29.2 电气参数：电机额定功率0.75kW，额定供电三相AC380V、50Hz，运行稳定、过载能力强，适配水肥搅拌连续工作制。
29.3 连接结构：搅拌轴与驱动主机采用专用紧固连接件连接，结构牢靠、抗扭力强，长期搅拌工况下无松动、无偏心晃动，运行平稳。
29.4 搅拌部件：搅拌轴、搅拌叶轮全部采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，适配水肥药剂酸碱工况；配置三叶式搅拌结构，搅拌器直径100mm，搅拌均匀性好，无沉淀死角。
	台
	9

	30
	水肥一体化注肥系统——水肥灌溉自动控制系统
	30.1 执行标准：设备设计制造执行 GB/T 4208‑2017《外壳防护等级（IP 代码）》、GB/T 17626 系列电磁兼容标准、GB 10396‑2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》。
30.2 进肥调节：采用隔膜阀实现进肥量调节控制。
30.3 混肥搅拌：具备自动混肥搅拌控制功能。
30.4 工艺拓展：支持灌溉施肥工艺功能扩展。
30.5 首部控制：可实现水源水泵首部设备控制。
30.6 灌溉模式：支持定时、定量灌溉控制模式。
30.7 监测与报警：可实时采集注肥总量、瞬时注肥量、工作电压参数；具备各类运行故障实时监测及报警输出功能。
30.8 水肥检测与配肥：配置 EC 肥液浓度、pH 酸碱度检测单元，检测数据可动态跟踪、显示及上传；支持依据 EC 值自动调肥、自动配肥。
30.9 控制模式：配置物联网通讯接口；支持手机、电脑远程控制以及无线遥控操作。
	套
	3

	31
	厌氧发酵罐
	31.1 规格参数：罐体材质为玻璃钢；单罐外形尺寸 φ3.2 m×12.7 m，单罐有效容积 100±0.3 m³；罐体壁厚≥ 7 mm。
31.2 性能要求：罐体整体密闭防渗，耐污水、厌氧发酵介质腐蚀；结构强度满足覆土及地面荷载要求，无渗漏、变形；罐体设置必要工艺接口，满足进出水、沼气收集等使用需求。
31.3 工作条件：适用于污水厌氧发酵处理工况；设备出厂需进行渗漏检验，不允许出现渗水、漏气现象。
	个（100m³/个）
	14

	32
	干湿分离机

	32.1 规格参数：单机配备4台压榨电机，压榨电机功率≥ 3.0 kW；设备实际粪污工况下处理能力 25-35 m³/h；不锈钢栅条间隙 0.7-0.8 mm；设备外形尺寸长1960±50mm、宽1500±50mm、高1640 ±50mm；设备形式为螺旋挤压式固液分离机，具备机械压榨脱水功能；不接受单纯斜筛式、滚筒微滤式作为主机设备。
32.2 材质要求：与物料接触部件（蛟龙叶片、筛网 、机壳）采用304 不锈钢材质，耐腐蚀、耐磨损，满足畜禽粪污固液分离工况；易磨损部件应便于更换。
32.4 性能要求：设备运行平稳，分离效果稳定；旋转部件设置可靠安全防护罩；整机便于维护、冲洗清理，配套可靠冲洗防堵塞机构。
32.5 配套要求：设备配套完整传动组件、机架、出料机构；配套进料接口、滤液排口、固渣出料口；设备自带就地控制按钮。
	台
	6

	33
	污水泵
	33.1 执行标准：设备制造执行 JB/T 13241-2017《无堵塞自吸式排污泵》；水力性能试验执行 GB/T 3216-2023《回转动力泵 水力性能验收试验》；电磁兼容执行 GB/T 17626 系列。
33.2 规格参数：泵形式为自吸式无堵塞排污泵；吸入口径 50 mm；过流部件材质 304 不锈钢；允许通过颗粒粒径 20 mm；额定流量≥ 15 m³/h；额定扬程≥ 30 m；电机功率≥ 2.2 kW；电压等级 380V。
33.3 性能要求：泵无堵塞性能良好，自吸性能满足 JB/T 13241-2017 规范；运行平稳，振动、噪声满足对应产品规范；具备可靠的抗汽蚀能力，输送含颗粒污水介质时工作稳定。
33.4 配套及防护：配套底座、进出口法兰；电机防护等级不低于 IP68，绝缘等级不低于 F 级；整机出厂完成水压试验及性能测试，供货时提供出厂试验记录。
	台
	3

	34
	吸粪车
	34.1 执行标准：设备制造执行 QC/T 53-2019《吸粪车》；整车运行安全执行 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》；整车外廓尺寸、轴荷及质量限值执行 GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》。车辆供货时须具备完整 CCC 认证，整车及发动机满足国六排放标准，持有有效工信部机动车公告，可正常办理车辆注册、上牌及年检手续。
34.2 规格参数：车辆采用工信部公告定型二类汽车底盘改装；总质量≥ 7360kg；罐体有效容积≥ 4.5m³；额定载质量≥ 3500kg；整车外形尺寸长≥ 5995mm、宽≥2015mm、高≥2380mm，各项参数符合国家机动车上路法规要求。
34.3 专用装置：配置专用真空吸粪罐体，可安全抽排、运输清水、畜禽粪便、油污、泥浆等流体介质；罐体内部设置加固防波板，避免运输介质晃动冲击；配套设置检修人孔、实时液位显示装置、防溢流保护装置、安全泄压阀及真空压力表；整车真空抽吸系统性能稳定、抽排效率高；罐体整体做防腐处理，所有焊缝焊接严密，无变形、无渗漏、无气孔缺陷。
34.4 性能与配套要求：整车各项性能满足国家道路行驶及专用作业法规要求，真空抽吸、卸料排放功能完好、动作可靠；全套配备专用吸排管路、控制阀门、耐腐蚀作业软管及作业辅助配件；车辆运行平稳、抽吸无异常异响，具备防倒灌、超压保护功能，适配场区粪污收集转运工况。
	辆
	6

	35
	翻抛设备
	35.1 执行标准：设备制造、检验执行 GB/T 30471-2013《规模养猪场粪便利用设备 槽式翻抛机》。
35.2 规格参数：设备为槽式翻抛机，翻抛宽度≥3.0m，翻抛深度≥0.8m；设备外形尺寸约3360×1970×2050mm；配置主翻抛电机15kW×2台、行走电机1.5kW、液压站电机4kW；所有电机均为国标全铜芯电机，散热性能好、运行稳定、故障率低，适配长期连续作业工况。
35.3 主要结构材质：设备主体结构采用国标型钢、钢板制作，结构刚度大、抗形变能力强，满足重载翻抛作业要求；主机架采用160×80×4mm矩形钢管；设备立板钢板厚度≥16mm；搅拌主轴采用Φ194×6mm无缝钢管；行走传动轴采用Φ59×4mm无缝钢管，关键承重、传动部件强度充足，可长期耐受粪污重载、振动工况。
35.4 辅助配套材料：设备行走配套15#国标轻轨，轨道平整度高、承重性好，行走无卡顿、无偏移；整机配套国标纯软铜芯电缆，规格包含16mm²、10mm²、4mm²，线缆耐老化、耐弯折、耐潮湿，适配户外高湿、多尘作业环境，杜绝线路老化、短路隐患。
35.5 电气控制系统：整机核心电气元件选用正泰、德力西、人民电器或同等及以上知名品牌，质量可靠、通用性强、便于后期维保；设备配备手动现场控制+无线远程遥控双控制模式，操作便捷、适配现场不同作业场景；全程配置行程限位开关，具备超程自动断电、停机保护功能，有效避免设备碰撞、过载损坏，运行安全可控。
35.6 设备功能要求：设备翻抛深度可无级调节，可根据粪污发酵工艺需求实现分层翻抛、均匀曝气作业，保障堆体好氧发酵效果；作业完成后可实现全自动空载复位、返回初始作业起点，自动化程度高、节省人工；整机适配牛粪、鸡粪等各类畜禽粪污好氧发酵工况，可有效实现堆体翻抛、曝气、降温、混匀、除臭，提升发酵效率。
35.7 性能与防护要求：整机机架焊接工艺规范，焊缝饱满平整、无夹渣、无气孔、无虚焊，结构牢固不变形；整机经过除锈、除氧化皮、防锈底漆、防腐面漆多层喷涂处理，耐潮湿、耐腐蚀、耐户外风化，适配场区恶劣作业环境；液压系统运行平稳、调压灵敏，无渗漏、无卡顿、无异常异响；控制柜具备高湿、防尘、防腐防护能力，适配粪污处理车间高腐蚀工况；设备出厂前完成整机空载试运行、负载联动调试、限位保护测试，各项功能、性能达标后方可出厂。
	套
	1

	36
	铲车（轮胎式装载机）
	36.1 执行标准：设备制造执行 GB/T 35199-2017《土方机械 轮胎式装载机 技术条件》，
36.2 规格参数：整机工作质量≥ 3500kg；采用四轮驱动结构；标准铲斗容量≥ 1.5m³；搭载国四排放标准柴油发动机，动力充足、油耗低、排放合规，满足场区长期作业要求。
36.3 性能与结构要求：整机采用铰接式转向，转向灵活、转弯半径小，适配厂区狭窄场地作业；行车制动、驻车制动系统灵敏可靠，制动平稳无跑偏；工作液压系统动作平稳、响应迅速，铲装、举升、卸料动作顺畅、无卡滞、无渗漏；铲斗采用耐磨材质，结构强度高，适配畜禽堆肥、粪污、散料铲装转运工况；驾驶室配置ROPS/FOPS防滚翻、防落物安全保护结构；整机照明、警示、倒车提示装置齐全，满足全天候作业及安全规范要求。
36.4 防护与工况适配：整机结构坚固耐用，适应粉尘、潮湿、重载连续作业环境；液压系统、电气系统防尘、防污、防护性能良好，故障率低，便于日常保养维护。
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	37
	除臭系统
	37.1 执行标准： GB 18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》、GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》、HJ 1262-2022《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》。
臭气浓度（OU，无量纲）：执行 GB 18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表7，场界标准值 ≤70（三点比较式臭袋法）。
[bookmark: OLE_LINK14]氨（NH₃）：执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表1 二级（新扩改建），厂界 ≤1.5 mg/m³。
硫化氢（H₂S）：执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表1 二级（新扩改建），厂界 ≤0.06 mg/m³。
37.2 规格参数：设备有效容积≥50 L；设备总功率≤8 kW；设备外形尺寸长1100±10 mm、宽1060±10  mm、高1260±10  mm。
37.3 结构材质要求：主体壳体耐腐蚀，适应畜禽粪污项目高湿、腐蚀性废气工况；设备本体密封良好，无泄漏；配套进出气接口，接口规格满足现场管路对接。
37.4 性能要求：除臭效率满足设计工艺要求:采用“高压雾化+生物除臭剂”； 除臭效率执行 GB 18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表7，场界标准值 ≤70（三点比较式臭袋法）；设备运行噪声低；具备运行状态指示；检修维护便捷；整机出厂完成密封性及通电测试。
37.5 电气与配套：控制柜防护等级适应现场潮湿环境；配套完整管路、阀门等安装附件；供货时提供设备操作手册、合格证。
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	38
	秸秆打捆机
	38.1 执行标准：设备制造执行 GB/T 14290-2021《圆草捆打捆机》。
38.2 规格参数：固定式；配套功率约 5.5 kW电机；整机外形尺寸：长≥ 3200 mm、宽≥1600 mm、高≥1400 mm；成捆尺寸直径φ≥550mm，高度≥520 mm；草捆重量 40-80 kg；生产效率约 55 捆 / 小时；机器重量≥ 550 kg。
38.3 结构材质要求：整机机架焊接牢固，关键受力部件强度满足作业要求；与秸秆接触部件耐磨，适应秸秆、青贮草料打捆包膜作业工况。
38.4 性能要求：打捆成型稳定，草捆密实均匀；出捆顺畅，故障率低；各传动部件运转平稳，噪声振动符合规范；便于穿绳、检修及日常维护。
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	39
	刮粪机
	39.1 执行标准：设备制造执行JB/T 7725-2025《畜牧机械 牵引式刮板清粪机》。
39.2 驱动配置：采用硬齿面 R97 减速机，配套电机功率 1.5 kW，减速机输出转速 5.4 r/min；一号棚刮板宽度 3.5 m；二号棚刮板宽度 4.5 m、3.85 m；三号棚刮板宽度 2.75 m；四号棚刮板宽度 4.5 m；各棚刮板单程行程均为 90 m。
39.3 刮粪板结构：刮粪板高度 220 mm；主体碳钢底板厚度 10 mm，刮杠厚度 6 mm；整体做热镀锌防腐处理；配置耐磨橡胶刮片。
39.4 运行控制：行走速度 1-6 m/min 可调，由智能控制箱实现调速；行程长度可程序设定；具备限位保护、过载保护功能。
39.5 传动及轨道：传动链条型号 14-42，材质 20Mn2；行走轨道采用槽钢，槽钢壁厚≥ 5 mm。
39.6 性能及防腐：整机焊缝牢固平整，热镀锌层均匀，适应畜禽舍高湿腐蚀环境；链条、传动部件耐磨抗疲劳；设备运行噪声低，刮粪刮除效果良好；控制柜防护等级满足现场环境使用要求。
	台
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	40
	生物菌种
	40.1 执行标准：产品环境安全评价参考HJ/T 415-2008《环保用微生物菌剂环境安全评价导则》；微生物检测、贮存运输参照GB 20287-2006《农用微生物菌剂》；产品质量以招标文件技术参数及第三方检测报告作为验收依据。
40.2 适用场景：厌氧发酵罐专用菌种，适用于①畜禽粪污厌氧发酵罐；②黑膜厌氧池；③农村化粪池厌氧发酵处理场景，适配各类粪污厌氧降解工况。
40.3 活菌指标：产品有效活菌数≥10 亿 / 克，优势菌种主要为枯草芽孢杆菌、酵母菌、乳酸杆菌等，活性稳定。
40.4 适用工作条件：工作温度：15℃-45℃；适用 pH 值：7-9（中性至弱碱性环境）；耐受盐度：≤30000 mg/L
40.5 储存与保质期：产品需放置在阴凉干燥处密封储存，避免暴晒、高温、潮湿环境；常温密封状态下，产品保质期≥ 12 个月。
40.6 性能要求：专用厌氧发酵菌种，对畜禽粪污有机质具备优异的降解、酸化、产甲烷能力，可快速激活厌氧系统、缩短发酵启动周期；有效提升粪污厌氧处理效率，稳定系统运行工况，避免罐体酸化、产气低效等问题；菌种不含致病微生物，无二次污染，符合环保处理要求。
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	41
	太阳能微孔曝气机
	41.1 主要性能参数：设备功率1.1kW；循环通量1480m³/h；增氧能力0.68-9.8kgO2/h；进气量≥120m³/h；工作电压48V；水花高度1.55m；水花直径2-4.8m。
41.2 配置要求：配备275Wp太阳能板，配套太阳能专用铝合金导轨1套、304不锈钢支架1套；采用高密度聚乙烯（HDPE）浮筒；电箱、主机、浮筒及全套紧固件配件材质均为304不锈钢。
41.3 性能要求：设备曝气增氧效果稳定，水体循环搅拌充分；浮体结构牢靠，抗风浪，适用于户外露天水体；304不锈钢部件防腐防锈，适应野外潮湿水环境；太阳能供电系统匹配主机功率，具备充放电保护、过压过载保护功能；设备整体运行噪声低、工况稳定、故障率低，便于户外长期运行及日常维护。
	台
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	42
	污水处理设备
	42.1 执行标准：出水水质满足 DB34/4722-2024《水产养殖业水污染物排放标准》二级排放限值要求；设备制造、电气配套执行相关国家及行业规范；机械电气安全符合 GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》。
42.2 设备组成：一体化尾水处理成套设备，包含微生物活化扩培设备（IMA微生物活化设备或同等功能设备）、微纳米曝气模块、弹性填料、MBR 膜组件、硝化液回流泵、电控系统及配套附件；工艺设计应有效延缓 MBR 膜通量衰减速率，延长膜组件使用寿命。
42.3 设计处理规模：处理能力≥100m³/d。
42.4 硝化液回流泵参数：流量5m³/h；扬程8m；功率0.37kW。
42.5 电气及远程控制：配置智能控制模块，实现设备自动化运行；成套提供控制柜，包含控制柜至各设备、仪表之间动力电缆、信号电缆、电缆桥架、穿线管等全套安装辅材；具备远程操作功能。
42.6 性能要求：一体化设备结构紧凑，防腐性能满足养殖尾水处理工况；系统运行稳定，抗冲击负荷能力强；膜组件设置保护措施，降低膜污染速率；泵体、管路、箱体材质适配养殖尾水腐蚀性水质；微生物活化设备可实现土著微生物驯化扩培、回流投加，提升生化系统处理效能。
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	43
	一体化泵站
	43.1 执行标准：设备设计、制造、安装及验收执行 CECS 407:2015《一体化预制泵站应用技术规程》、GB/T 46595-2025《排水泵站一体化设备》、GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》；玻璃钢筒体原材料及力学性能参照 GB/T 21238-2016《玻璃纤维增强塑料夹砂管》相关指标；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》；电磁抗扰度满足 GB/T 17626 系列相关要求；设备标牌符合 GB/T 13306-2011《标牌》；满足户外埋地、污水提升工况设计及使用要求。
43.2 主体筒体参数
43.2.1 一体化提升泵站筒体采用无碱缠绕玻璃钢（GRP）材质，整体预制成型，筒体直径1200mm，总高度3000-4000mm，筒体壁厚14mm～16mm，结构强度高、耐腐蚀、抗渗漏、使用寿命长。
43.2.2 配套GRP预制阀门井1座，直径1200mm，高度1.55m，壁厚14mm～16mm，无碱缠绕玻璃钢材质，与泵站主体材质、工艺标准一致。
43.3 抗浮结构设计：筒体底部一体成型外挑环形抗浮翼板（抗浮法兰），翼板坐落于混凝土基础上，采用膨胀螺栓固定；采用基础锚固+上部覆土压重+外圈环形混凝土压重环多重抗浮设计；筒体底部设置封闭配重腔，现场浇筑高密度配重混凝土，通过自重及侧向覆土压力抵消设备上浮力，满足埋地泵站抗浮稳定要求。
43.4 水泵配置：配置潜水污水提升泵2台，1用1备；铸铁材质；单泵参数：流量Q=30m³/h，扬程H=10m，额定功率N=2.2kW；水泵自带10m专用电缆，配套304不锈钢导杆、提升链条、穿线管及全套安装辅材，设备供电配套线缆预估长度100m，满足现场安装使用需求。
43.5 配套管路阀门及附件：泵站配套阀门组1套，包含橡胶软接头、止回阀、手动闸阀，阀体采用球墨铸铁材质；筒体内部集成304不锈钢爬梯、吊装孔；吊装孔盖板、爬梯全部采用304不锈钢材质，防腐耐用，适配户外埋地潮湿工况。
43.6 自控及液位系统
43.6.1 配置户外防雨型落地式控制柜，柜体采用304不锈钢材质，防护等级满足户外露天使用要求；控制方式为一控二水泵直接启动，适配2.2kW水泵双泵启停控制。
43.6.2 液位监测采用浮球液位开关+液位传感器双重监测，传感器配备304不锈钢保护套管；可精准设置开泵、停泵、高低液位报警信号，实现液位自动控制。
43.6.3 控制系统具备无人值守、设备运行状态实时监视、网络远程监控、短信故障报警等智能化功能，可实时反馈设备运行参数及故障信息。
43.7 安装适配要求：所有设备结构尺寸、安装标高、管路接口需完全匹配项目设计管线标高及现场工况，保证管网对接顺畅、设备运行稳定。
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	44
	秸秆造粒机
	44.1 主要参数
44.1.1 配套主电机功率：≥160 kW，电机能效等级不低于 3 级。
44.1.2 设备额定产量：2～2.5 t/h。
44.1.3 设备工作电压：380 V。
44.1.4 减速机速比：1:18。
44.2 环模配置参数：设备配备专用合金钢环模，环模孔径 8mm，适配秸秆原料成型制粒工况；在正常规范作业、无硬质硬物进入设备的工况下，环模有效使用寿命为 1000～1200 吨产能。
44.3 进料及除尘系统：设备配套专用输送喂料机，可与前端秸秆粉碎机精准衔接，实现连续、均匀、稳定进料；整机配套风冷除尘装置，有效收集作业粉尘，降低现场粉尘污染，保障设备连续稳定运行及作业环境达标。
44.4 整体性能要求：设备传动稳定、成型率高、运行噪音低、故障率低；合金钢环模耐磨性能优异，适配秸秆生物质连续制粒作业；风冷除尘系统结构合理、密封性能好，满足现场环保作业要求。
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	45
	秸秆粉碎机
	45.1 主要参数：主机功率：≥90kW。处理产量：2～3t/h。设备工作电压：380 V。
45.2 除尘引风系统：配置相应配套离心除尘引风机，配套电机功率 22 kW。风机在本项目除尘系统实际工况点下，应同时满足工艺所需风量及克服管路阻力对应的全压要求；除尘接口与闭风器密封对接，实现负压除尘，降低作业粉尘。
45.3 闭风器参数：闭风器驱动电机功率 3 kW，额定电压 380 V，额定电流约 6.8 A，叶轮转速53r/min；设备运行稳定，锁风效果良好，保障粉碎除尘系统负压稳定。
45.4 核心易损件配置：锤片表面采用碳化物合金喷焊耐磨强化处理；在正常规范作业工况、无硬质石块等硬物进入设备的情况下，锤片设计使用寿命可达 3～5 个月。
45.5 出料对接：设备可通过输送带或料仓与下游设备对接。
45.6 进料输送系统：配套进料输送机，进料输送速度约25.9 m/min,变频可调，实现连续均匀进料，保障粉碎工况稳定。
45.7 性能要求：设备结构紧凑，运转平稳，噪声低；负压除尘系统密封可靠，粉尘排放满足要求；耐磨部件耐用性好，故障率低，适配秸秆类生物质原料连续粉碎作业。
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	46
	秸秆打捆机
	46.1 执行标准：设备设计、制造、检验执行 GB/T 14290-2021《圆草捆打捆机》。整机性能、结构强度、安全防护满足田间秸秆捡拾打捆作业要求。主传动机构链轮、带轮、传动带、链条等外露动力传动部件及牵引杆、捡拾器、喂入器、后尾门等应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.20的规定。在捡拾机构、传动机构等对操作者存在危险部位的明显位置处应设置安全警示标志，安全标志应符合GB10396规定的要求。
46.2 牵引式，配套动力要求：设备适配配套动力≥75 kW，动力匹配合理，作业负荷稳定，可满足连续田间作业工况。
46.3 外形尺寸：设备整体外形尺寸长4100±150mm、宽2960±150mm、高2300±150mm，成捆尺寸直径φ≥1200mm，高度≥1400 mm，结构布局合理，适配田间作业通行及场地转运要求。
46.4 结构形式：采用螺旋输送式喂入机构，喂料均匀、输送顺畅、不易堵料，有效提升秸秆喂入效率与打捆连续性。
46.5 捡拾性能参数：配置宽幅捡拾器，捡拾宽度≥2000 mm，捡拾覆盖面广、捡拾干净率高，适配田间散铺秸秆收集作业。
46.6 工序衔接要求：设备结构及作业流程可与前端秸秆捡拾、后端可与包膜工序高效衔接，整套作业流程连贯顺畅，适配秸秆回收、打包、包膜一体化作业生产线。
46.7 整体性能要求：整机结构坚固、抗震耐磨、故障率低；打捆成型紧实、均匀，成型质量稳定；田间通过性好，适应多种地块工况，可满足长时间连续作业需求。
46.8 资料要求：供货时提供设备合格证、设备安装使用维护说明书、主要结构材质及性能参数说明文件。
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	秸秆叉车
	47.1 主要参数
47.1.1 额定起升重量：≥3000 kg。
47.1.2 额定起升高度：≥3000 mm。
47.1.3 整机外形尺寸：≥4000 mm×2000 mm×3000 mm。
47.2 驱动形式：采用四轮驱动结构，动力强劲、爬坡性能好、接地性佳，适配场地不平整、重载秸秆转运工况，通过性及稳定性优异。
47.3 动力及排放要求：采用柴油动力，发动机满足非道路移动机械国四排放标准，节能环保、运行稳定，符合现行环保排放管控要求。
47.4 整体性能要求：整机结构坚固、承载能力强、操作灵活、制动可靠；适配秸秆捆重载、频繁转运作业，故障率低、续航作业能力强，满足厂区连续物料转运需求。
	台
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	48
	脉冲除尘器
	48.1 核心技术参数
48.1.1 过滤面积：≥100 ㎡。
48.1.2 处理风量：≥1000 m³/h。
48.1.3 设备运行阻力：≤1300 Pa。
48.1.4 工作电压：380 V。
48.1.5 配套风机功率：15kW。
48.1.6 配置脉冲阀数量：≥12个。
48.2 设备材质及结构：设备箱体采用Q235材质，箱体板厚2.75 mm，设备整体外形尺寸长≥3.5 m、宽≥2.1 m、高≥4.5 m，布设240条滤袋，滤袋规格Φ133×2000 mm，整体结构强度高、刚性好、不易变形，具备良好的耐磨、耐粉尘腐蚀性能，适配长期工业除尘工况。
48.3 除尘排放要求：设备除尘性能优良，正常工况下颗粒物排放浓度≤20 mg/m³，符合现行大气环保排放管控标准。
48.4 工况匹配要求：设备风量、负压、过滤负荷与秸秆粉碎、秸秆造粒工序产尘点产尘量精准匹配，除尘风量充足、负压稳定，可有效收集工序扬尘，杜绝无组织粉尘排放。
48.5 电控及清灰性能：配套专用电控系统，可实现脉冲自动喷吹清灰功能，清灰彻底、稳定可靠，可长期保证滤袋通透及设备除尘效率，支持设备连续不间断运行。
48.6 整体性能要求：设备运行阻力稳定、除尘效率高、噪音低、运行稳定；结构密封严密，无漏风、跑尘现象；维护便捷、故障率低，适配生产线连续作业。
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	49
	秸秆运输车
	49.1 执行标准： GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》，可正常上牌、合规上路营运。
49.2 整车外形尺寸：车辆总长≥9000 mm，总宽≥2500 mm，总高≥3500 mm，车身结构布局合理，适配秸秆物料大批量、整批转运作业场景。
49.3 车厢容积参数：车厢有效装载容积≥10 m³，装载空间充足，适配秸秆捆、散秸秆等物料集中转运，满足厂区秸秆储运周转需求。
49.4 排放及动力要求：车辆采用柴油动力，发动机排放满足道路机动车国六排放标准，符合现行生态环保及交管营运准入要求，节能环保、运行稳定。
49.5 整体性能要求：整车结构坚固、承载性能稳定，制动、转向、灯光等安全系统齐全可靠；适配田间、厂区复杂路况转运作业，通过性好、故障率低，可满足长时间连续转运工况。
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	50
	布袋除尘
	50.1 设备外形及滤袋配置：设备整体外形尺寸长≥3.5 m、宽≥1.8 m、高≥4.5 m；设备箱体顶部配置滤袋安装结构，共计布设200条滤袋，滤袋规格Φ133×2000 mm；滤袋材质采用棉质滤布，透气性能好、粉尘吸附及过滤效果稳定，适配生物质秸秆粉尘工况。
50.2 箱体材质及防腐：设备箱体采用碳钢材质，板材厚度2.0 mm；整体表面采用喷漆防腐处理，防锈、耐蚀、结构强度高，可长期适应车间粉尘潮湿工况，设备不易锈蚀变形。
50.3 引风动力配置：配套除尘专用引风机，风机功率可根据产尘工况匹配对应风量风压，满足生产线粉尘收集风量需求，适配设备额定除尘工况稳定运行。
50.4 设备过滤、积尘、排风结构布局合理，气流顺畅，无积尘死角，保障连续除尘作业。
50.5除尘效率要求：设备对生产线粉尘收集处理效率≥99.3%，符合袋式除尘器国标高效除尘要求，可有效治理秸秆粉碎、制粒工序无组织扬尘，严控车间粉尘浓度，满足环保排放及车间作业环境标准。
50.6 整体性能要求：设备密封性好、漏风率低、运行噪音小；布袋过滤阻力稳定，可长期连续不间断运行；碳钢防腐箱体耐用性强，维护便捷、故障率低，适配生物质生产线常年连续作业工况。
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	51
	回收智能收集柜
	51.1 基本参数
51.1.1 整体尺寸（长 × 宽 × 高）：800mm×800mm×1200mm（允许误差 ±5mm）；单仓容积：300L；称重范围：0- 100 kg，称重精度：± 20 g；工作温度：-10℃~45℃；存储温度：-20℃~55℃；误差≤±10g；延迟≤5s。核心硬件：智能扫码开门模块、称重传感器、嵌入式单片机主板、网络。
51.2.1 有效内部容积：≥180 L。
51.2.2 设备外部供电电压：220 V。
51.2.3 设备内部工作电压：12 V。
51.2.4 设备额定功率：≤10 W。
51.2.5 投放口尺寸：388 mm×363 mm，允许误差 ±10 mm。
51.2.6 柜体结构形式：单投口、单开门结构，支持微信或支付宝扫码登录使用。
51.3 柜体材质及防腐性能
51.3.1 投放口面板采用工业防腐钢材，结构坚固、抗老化、耐酸碱腐蚀，适配户外露天、田间复杂环境。
51.3.2 柜体主体采用厚度 1.2 mm 优质钢板折弯成型，设备底座采用厚度 3.0 mm 加厚钢板制作，整体结构刚性强、抗变形、承重性能优异。
51.3.3 柜体整体经磷化预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜附着力强、不易脱落；整套工业防腐钢材及表面塑粉涂层具备优良防腐能力，金属构件耐中性盐雾试验时长≥480 h，满足长期户外耐腐、防锈、耐候使用要求。
51.4 智能回收功能：设备适用于农药包装废弃物（塑料瓶、农药袋、农膜等）有偿智能回收；农户通过微信或支付宝等扫码授权登录，投放废弃物后，设备自动完成称重采集、云计算数据处理，可在 1～2 秒内向农户支付宝端推送投递时间、投放重量、有偿回收金额、积分等明细数据，实现全程智能化、信息化有偿回收管理。
51.5 高清监控摄像头配置：设备外置配套不低于800万像素高清摄像头，采用 1/2.7” 逐行扫描 CMOS 传感器；支持自适应快门，配备 2.8 mm/4 mm 双规格镜头可选，广角度监控，对角视角最高可达 122°，水平、垂直视野覆盖全面；搭载 ICR 红外滤片日夜转换、3D 数字降噪、数字宽动态技术，全天候高清录像监控，保障投放过程可追溯、可监管。
51.6 嵌入式 4G 智慧控制器：配备工业级 4G 多功能嵌入式智能控制器，支持 IPv4/IPv6 双栈通信，兼容 HttpClient、HttpServer、MQTT、TCP、UDP 等主流通信协议；内置 SQLite3 数据库、FastLZ 数据压缩算法，支持 FOTA 远程在线升级；支持 MQTT+TLS 加密物联网传输，可无缝对接阿里云、百度云、华为云等主流云平台。
51.7 外设控制与检测接口：控制器集成多路专用控制及检测接口，包含：称重传感器采集接口、开门推杆电机控制接口、红外满桶检测输入接口；设备具备 TTS 语音播报功能，可对设备异常状态、投放提示等信息进行语音播报，并自动留存运行日志与故障日志，实现设备无人值守智能运维。
51.8 整体性能要求：设备功耗低、运行稳定、响应速度快；防腐耐候性能优异，适配乡村户外露天环境；智能识别、称重、数据上传、积分返利流程流畅，数据精准、推送及时；具备满桶检测、异常报警、视频追溯、远程运维功能，满足农资废弃物标准化、智能化回收管控需求。
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	52
	回收智能收集系统
	52.1 执行标准：平台设计、数据架构、通信安全、业务管理及运维服务执行 GH/T 1481-2024《农药包装废弃物回收服务规范》、SB/T 11261-2025《“互联网 +” 回收服务管理规范》、GB/T 45076-2024《再生资源交易平台建设规范》；配套终端设备电气安全执行 GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》，满足农业废弃物数字化回收、溯源监管、数据安全及平台运维规范要求。
52.2 总体概述
本平台为农药包装废弃物专用数字化回收管理系统，通过4G物联网通信技术、智能感知称重、AI 视频监控、支付宝小程序前端入口，实现农户实名制注册、线上预约投递、智能自动称重、实时资金结算、设备状态远程监管、清运工单闭环管理、区域数据统计分析、权限安全管控等全流程数字化、智能化、可视化闭环管理，适配辖区农药瓶、农药袋、农膜等农业废弃物规范化回收治理工作。
52.3 基础硬件技术参数
52.3.1 称重精度：系统配套智能电子称重设备精度≤0.1 kg，称重数据稳定、计量精准、重复性高，满足精细化废弃物计量结算要求。
52.3.2 通信配置：终端设备采用 4G Cat.1 全网通通信模块，支持 TCP、UDP 数据透传，具备自动拨号、掉线自动重连机制，保障设备长期稳定在线、数据实时上传。
52.4 农户实名预约认证功能
平台云端后台及支付宝小程序移动端，支持农户实名制注册、实名认证备案。认证通过后农户可通过小程序回收预约界面自主发起回收预约，实现线上 “点单” 预约；管理人员可根据实名信息线上 “接单” 处置。系统自动留存完整电子台账，包含预约人姓名、预约时间、预约地点、预约重量、回收金额到账流水等全量信息，预约流程全程可追溯、可核查。
52.5 智能自助回收与实时结算功能
平台针对农药瓶、农药袋、农膜三类农业废弃物设置独立专项回收管理模块。农户通过支付宝小程序扫码即可开启设备投递，系统自动识别投放物料、自动精准称重、自动核算回收金额、实时上传业务数据。平台与农户支付宝账户深度对接，投递完成后资金实时到账，同步更新用户积分、投递记录、结算流水，实现无人值守、自助投递、即时结算的智能化回收闭环。
52.6 智能清运与台账管理功能
平台具备完善的区域回收运维管理能力，支持辖区农户账号管理、实名备案登记、回收清运登记、回收网点信息管理、运输订单调度、运输路径管控、数据库运维等功能。可实现回收任务统一派发、清运过程留痕、回收数据汇总统计，规范区域农业废弃物回收、清运、处置全流程标准化管理。
52.7 云端服务器与系统基础运维配置
[bookmark: OLE_LINK7]系统部署于天翼云、移动云、联通云或同等档次运营商公有云服务器，支持后台自主维护回收品类、回收价格规则、辖区区域信息、服务协议、帮助中心、首页轮播图及各类系统运行参数。系统管理模块功能完善，支持角色权限分配、菜单管理、部门管理、数据字典配置、登录日志留存、操作日志溯源、附件资源管理、数据库运维、定时任务配置，满足平台长期稳定运行及规范化运维需求。
52.8 系统通信与服务架构要求
52.8.1 云资源及物联网卡统一采用天翼云、移动云、联通云或同等档次运营商等配套资源，网络覆盖广、运行稳定、安全性高。
52.8.2 前端用户投递入口采用支付宝小程序轻量化扫码投递，无需安装软件，操作便捷、推广性强。
52.8.3 终端智能设备通过 4G Cat.1 物联网专用链路，实时上传称重数据、设备运行状态、故障信息，保障业务数据实时、准确、完整。
52.9 多终端数据同步与远程管控功能
52.9.1 智能回收柜体 / 移动称重设备：实时上传设备编号、实时称重数据、设备供电电压、在线状态、故障码、称重记录、投递明细，通过 4G 链路实时上传后台并入库归档。
52.9.2 支付宝或微信等小程序端：实现用户扫码投递、订单状态查询、历史投递记录、账户积分管理、系统消息通知，全程与后台业务数据实时交互同步。
52.9.3 AI 视频监控设备（选配）：支持现场抓拍图片、视频片段、监控通道信息、录像索引上传，可实现视频数据与投递订单、称重记录精准关联，实现投放过程可视化溯源监管。
52.9.4 柜体系统数据同步：支持设备台账、投递数据、称重记录、用户积分、清运工单、设备告警日志全量管理，可通过 HTTPS API、消息队列、平台专用接口实现多端数据同步。
52.9.5 远程指令管控：后台可对前端终端设备远程下发数据归零、阈值修改、设备重启、参数更新等控制指令，实现无人值守远程运维。
52.10 数据可视化看板与综合业务管理
平台配置数据可视化大屏，直观展示累计投递量、回收总重量、订单数量、设备在线率、异常告警、区域运营统计等核心业务指标。集成设备管理、监控设备管理、投递订单管理、清运工单管理、用户管理、财务结算、移动端运维、系统权限八大核心模块，实现业务全流程数字化管控。
52.11 远程集中监控功能
平台支持对所有前端智能回收设备集中远程监控，实时采集设备在线状态、供电状态、通信状态、故障代码、实时称重数据、监控设备运行状态，所有异常事件自动留痕，支持问题闭环处置、全程追溯查询。
52.12 智能告警处置功能
系统具备全方位异常告警机制，针对设备离线、供电异常、称重数据异常、箱门锁异常、视频设备故障等各类异常工况自动识别、弹窗告警、生成专属告警台账，支持人工处置、流程闭环记录，保障系统持续稳定运行。
52.13 数据备份与存储保障
所有业务数据统一存储于天翼云、移动云、联通云或同等档次运营商服务器，依托云备份机、云硬盘实现多重安全备份；投递图片、视频索引、系统操作日志严格按照行业规范留存，保障数据安全性、完整性、长期性、可追溯性。
52.14 系统安全管理要求
平台搭建完善的分级权限管控体系，支持角色分级授权、菜单权限隔离、登录安全校验、操作日志全程留痕、数据访问权限管控，全方位保障设备运行数据、用户隐私数据、订单业务数据、财务结算数据安全合规，杜绝数据泄露、篡改、丢失。
52.15 整体性能要求
系统架构稳定、响应速度快、兼容性强，支持多点位、多设备、多用户同时在线作业；数据传输实时稳定、资金结算精准无误、运维便捷高效，完全适配乡镇、村级农药包装废弃物常态化、标准化、智能化回收管控工作。
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	53
	智能回收车
	53.1 执行标准：整车设计、制造、安全、电气及智能化系统符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》；整车具备工信部机动车公告资质，可正常上牌、合规上路营运，满足农业废弃物智能清运、数据联网、安全合规作业要求。
53.2 整车质量参数
53.2.1 整车总质量：≥4495kg。
53.2.2 装备质量：≥2805kg。
53.2.3 核定载质量：≥1495kg。
53.3 装卸配置要求：车辆尾部加装液压升降尾板装置，结构稳固、升降平稳、操作便捷，可满足农药包装废弃物箱体、物料箱快速装卸作业，降低人工劳动强度，提升清运作业效率，适配田间、村内多点位回收转运工况。
53.4 网络通信功能：设备内置多模网络通信模块，支持 4G/5G/Wi-Fi 自适应连接，可稳定对接移动端作业终端、智能回收柜体及农药包装废弃物数字化回收管理平台，保障回收作业数据、设备状态、清运轨迹信息实时稳定传输，网络容错性高、掉线自动重连。
53.5 数据传输安全协议：系统采用 HTTP/HTTPS 双协议传输机制，业务基础数据采用 HTTP 传输，涉及用户信息、结算数据、投递隐私、设备涉密数据全部采用 HTTPS 加密传输，有效防止网络数据窃取、篡改、劫持，保障全程数据传输安全、合规、可溯源。
53.6 数据库及平台对接：车载终端搭载 MySQL 关系型数据库，支持本地数据缓存、批量补传、断点续传；所有车载作业数据、清运记录、装卸记录、轨迹数据可实时同步上传至农药包装废弃物数字化回收管理平台，实现回收、清运、转运全流程数字化闭环监管。
53.7 整体性能要求：整车承载能力强、通过性好、运行稳定，适配乡村复杂路况常态化清运作业；智能化系统响应迅速、联网稳定、数据上传及时、安全加密可靠，可与前端智能回收柜、支付宝或微信等小程序、云端管理平台无缝联动，满足区域农药包装废弃物智能化、标准化、数字化回收清运管理要求。
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	区域农业面源污染监测系统
	54.1 执行标准：项目实施遵循 HJ/T 96-2003《pH 水质自动分析仪技术要求》、HJ/T 97-2003《电导率水质自动分析仪技术要求》、HJ/T 99-2003《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》、HJ 377-2019《化学需氧量（CODCr）水质自动分析仪技术要求及检测方法》、HJ 103-2026《水质 总磷自动监测仪技术要求及检测方法》、HJ 102-2026《水质 总氮自动监测仪技术要求及检测方法》、HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》；机柜电磁兼容满足 GB/T 17626 系列电磁兼容标准相关要求；机械电气安全符合 GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》；设备标牌符合 GB/T 13306-2011《标牌》。
54.2 水质监测因子及在线分析仪性能：监测因子包含：总磷、总氮、COD、电导率、pH、溶解氧（DO）、水温。
54.2.1 COD 水质在线分析仪：仪器检测精度高、运行可靠性强；具备多档量程，可根据水样 COD 含量自动切换量程；支持自动校准、自动清洗功能；具备故障自检、安全防护功能，保障人身与设备安全；配置漏液检测报警；全部故障信息可在终端记录存储；仪表具备（4~20）mA 输入输出、RS232/RS485 通讯、开关量输入输出等现场接口。
54.2.2 总磷水质在线分析仪：消解系统具备安全保护功能，防范高温高压工况漏液；消解温度、消解时间可调，保证反应充分；检测精度高、可靠性强；支持多档量程自动切换；具备自动校准、自动清洗功能；故障自检与安全保护；故障信息终端记录留存；仪表具备（4~20）mA 输入输出、RS232/RS485 通讯、开关量输入输出等现场接口。
54.2.3 总氮水质在线分析仪：消解系统具备安全保护功能，防范高温高压工况漏液；消解温度、消解时间可调，保证反应充分；检测精度高、可靠性强；支持多档量程自动切换；具备自动校准、自动清洗功能；故障自检与安全保护；故障信息终端记录留存；仪表具备（4~20）mA 输入输出、RS232/RS485 通讯、开关量输入输出等现场接口。
54.2.4 常规五参数水质自动分析仪：集成水温、pH、溶解氧、电导率监测模块，各项指标满足对应国家行业技术要求。
54.3 采配水及预处理单元：采配水及预处理单元负责水样采集、配水及水样预处理，保证水样代表性，投标人应结合站点水文、地质条件编制专项采水设计方案。
54.3.1 采水单元包含采水构筑物、采水泵、采水管道、防堵塞装置、保温配套装置。
54.3.2 采样吸水口布设水下 0.5 m～1 m，可随水位调整，与水底保持安全距离，避免底泥干扰，保障水样代表性与连续采样。
54.3.3 采水管道配置防冻保温装置，降低环境温度对水样的影响。
54.3.4 采水管道材料强度满足承压要求，化学稳定性好，不与水样组分发生反应，不污染水样；管路采用可拆洗结构，配置活接头，具备防堵塞、便于泥沙清理维护的能力。
54.4 数据采集传输（数采仪）：数据传输严格执行 HJ212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》。
数据采集器低功耗，兼容性、扩展性优良，本地存储容量不少于 1 年监测数据，兼容主流国内外水质自动监测仪器；支持模拟量、开关量、数字信号接入，仪器与数采器之间采用数字通讯。
控制单元平均无故障时间 MTBF≥2000 h；通讯支持有线网络、4G 网络；具备断电报警、水质超标报警、通信中断报警、仪器异常报警，报警事件及处置过程可历史归档保存。
54.5 一体化监测站房（集成机柜）与基础：采用一体化集成机柜作为监测站房，机柜配置底座，通过地脚与混凝土基座可靠固定。
54.5.1 框架采用厚度≥ 1 mm 钢板折弯焊接，防水结构；两侧板厚度≥ 1 mm，内部填充 EVA 保温材料；前后开门结构，空调高度集成于侧门，便于维护；门板厚度≥ 1 mm，填充 EVA 保温材料，机柜底部设置排水孔。
54.5.2 电磁兼容性能满足 GB/T17626 标准；机柜具备耐湿、耐腐蚀性能，高湿高盐环境下不起泡、不生锈、不开裂、涂层不剥落。
54.5.3 不少于前后双开门，便于运维操作；内部空间容纳全部仪器设备并预留操作维护空间。
54.5.4 整机防护等级 IP55。
54.5.5 机柜底座强度满足起吊、拖动、满载、空载工况不变形，安装于混凝土基础。
54.5.6 电源进线与机壳之间可承受 50 Hz、1.5 kV 交流有效值 1 min 耐压试验，无飞弧、击穿现象。
54.5.7 机柜占地面积≤2 ㎡。
54.6 质量控制与远程运维：系统支持水质分析仪自动核查、零点校准、标样校准等质控功能。
54.6.1 每日开展 24 h 零点漂移、量程漂移核查，完整记录核查数据结果。
54.6.2 每周至少开展 1 次标准样品核查校准，留存记录。
54.6.3 每月开展实际水样比对试验，留存比对记录。
54.6.4 每月配合属地环境监测部门开展标样考核、实际水样比对或加标回收试验；随时接受委托方组织的质控考核。
54.6.5 远程实时监视站点监测数据、设备运行状态，完成数据审核、站点诊断运行管理，可调度运维人员，留存运行记录。
54.6.6 远程获取仪器关键运行参数，支持远程调试。
54.6.7 远程下发指令，完成校时、复位、测试、校准、清洗、漂移核查、标样核查、样品复测、留样等操作。
54.6.8 管理平台可统计评价站点运行情况：巡检频次、质控频次、故障响应、超标处置；结合数据获取率、数据有效率开展站点运行保障评价。
54.7 软件及子系统配置要求：分析仪监测数据由数采器自动采集存储。业主控制中心提供具备固定 IP 的服务器，供货商负责部署监控管理软件；软件实现数据接收、存储、监控诊断、报警处置，对子站远程监控维护；支持 WEB 对外发布监测信息。软件采用标准编程语言开发，具备良好开放性、可扩展性、可维护性。
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无图纸，具体参数详见第六章工程量清单。

[bookmark: _Toc95223525][bookmark: _Toc4608]
第八章  技术标准和要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。
（四）技术支持
1.中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
2.中标人负责供货、安装、调试、培训。
3.中标人负责将货物的全部有关技术资料、测试、验收报告等汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。
（五）报价要求
1.投标人应报综合单价及投标总价，综合单价包括但不限于：设备费用、安装费用、调试费用、运输费用、装货费用、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时按照招标人要求堆放指定地点的卸货堆放费用、人工费、材料费（含主材、辅材及安装配件等）、预埋件费用、机械费、招标代理费用、风险费、管理费、利润、检测、验收、后期服务、国家对供应商征收的各种税费及完成本项目所需的所有费用。综合单价今后将不作任何调整。
2.投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
（六）质保及售后服务
1.免费质保服务：中标人须提供至少2年的免费质保服务（自滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC通过竣工验收合格之日起计算），如相关设备或材料有国标或行标要求的质保期超过2年的，按相关标准执行。
2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
3.售后服务响应时间：如货物出现故障，中标人应在收到招标人通知后24小时内做出响应，如需中标人到合同设备现场，中标人应在收到招标人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果中标人未在上述时间内作出响应，则招标人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，中标人应承担由此发生的全部费用。
（七）供货期
见投标须知前附表。
（8） 交货地点
招标人指定地点。
（九）验收：
1.招标人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.货物在验收时，投标人应提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装等文件和应由投标人提供的必要文件。
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投  标  文  件 一
（资信证明文件）








投标人：                              （签章）
法定代表人：                （签章）
        年        月        日
[bookmark: _Toc95223532][bookmark: _Toc296602622][bookmark: _Toc246997117][bookmark: _Toc247085892][bookmark: _Toc246996374][bookmark: _Toc179632833][bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc152042602]投标文件一：资信证明文件目录
（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；
（2）企业法人营业执照；
（3）诚信投标承诺书(或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》)。
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（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年    月  ＿日
经营期限：                                 
姓名：           身份证号码：             性别：            年龄：＿  职务：       _，系                       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                 （签章）
                                        年    月     日














2. 授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。                     
代理人无转委托权。
附：委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件

                           投标人（签章）：
法定代表人（身份证号码）：             （签章）
                                     联系方式：
委托代理人（身份证号码）：      
                联系方式：
              年    月    日

（上传电子投标文件时采用本授权委托书）








（2）诚信投标承诺书  
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
[bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133]六、我公司（包括联合体各成员）没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“安全生产严重失信主体名单”的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“严重违法失信名单”的；（若招标文件对投标人（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构有上述1-5项信誉要求，在此一并承诺我公司（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-5项情形）
七、本次投标不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；
八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；
十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：                             

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：                           

日期：           年            月             日








②公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））
符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。








                （项目名称）


投  标  文  件  二
（技术标文件）



















        年        月        日
注：暗标评审的技术标封面不设置投标人、法定代表人签章内容。
[bookmark: _Toc95223539]
投标文件二：技术标目录
（1）项目需求分析方案；
（2）实施方案；
（3）供货方案；
（4）质量保障措施；
（5）应急方案；
（6）售后服务方案。















滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购招标文件


                （项目名称）


投  标  文  件  三
（商务标文件）











投标人：                              （签章）
法定代表人：                （签章）
        年        月        日


[bookmark: _Toc95223542]
投标文件三：商务标目录
（1）投标函；
（2）分项报价清单；
（3）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表，格式见附件】；
（4）详细评审所需其他材料。




























[bookmark: _Toc95223543]（1）投 标 函
致：        （招标人）      
[bookmark: _Toc60061591]1、根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）人民币           元                  的投标总报价承包上述工程的设备安装，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（供货期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。
6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
8、                           （其他补充说明）。

投标人：                                                （签章）
法定代表人：              （签章）联系人：                 
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          
日期：           年        月        日
[bookmark: _Toc95223544]
（2） [bookmark: _Toc95223546]分项报价清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	太阳能杀虫灯
	盏
	82
	
	
	

	2-1
	除草机（手持式）
	台
	5
	
	
	

	2-2
	除草机（手扶式）
	台
	1
	
	
	

	3
	粉碎机
	台
	2
	
	
	

	4
	植保无人机
	架
	6
	
	
	

	5
	旋耕机
	台
	2
	
	
	

	6
	打捆机
	台
	1
	
	
	

	7
	虫情测报灯
	台
	2
	
	
	

	8
	田间小气候仪
	台
	1
	
	
	

	9
	黄板
	张
	26600
	
	
	

	10
	水肥一体化控制系统及仪表——恒压变频控制柜
	台
	3
	
	
	

	11
	水肥一体化控制系统及仪表——无线阀控及太阳能板
	个
	113
	
	
	

	12
	水肥一体化控制系统及仪表——灌溉网关总控器
	台
	3
	
	
	

	13
	水肥一体化控制系统及仪表——液位传感器
	个
	9
	
	
	

	14
	水肥一体化控制系统及仪表——压力仪表
	个
	3
	
	
	

	15
	水肥一体化控制系统及仪表——压力传感器
	个
	3
	
	
	

	16
	水肥一体化控制系统及仪表——超声波流量计
	个
	3
	
	
	

	17
	水肥一体化控制系统及仪表——软密封闸阀
	个
	3
	
	
	

	18
	水肥一体化控制系统及仪表——真空破坏器
	个
	3
	
	
	

	19
	水肥一体化控制系统及仪表——持压阀
	个
	3
	
	
	

	20
	水肥一体化控制系统及仪表——止回阀（单向阀）
	个
	6
	
	
	

	21
	水肥一体化控制系统及仪表——底阀
	个
	3
	
	
	

	22
	水肥一体化控制系统及仪表——泄压阀
	个
	3
	
	
	

	23
	水肥一体化首部系统——卧式离心泵
	台
	6
	
	
	

	24
	水肥一体化过滤系统——自动反冲洗砂石过滤器
	台
	3
	
	
	

	25
	水肥一体化过滤系统——自动反冲洗叠片过滤器
	台
	3
	
	
	

	26
	水肥一体化注肥系统——三通道施肥机
	台
	3
	
	
	

	27
	水肥一体化注肥系统——三通道施肥机泵
	台
	3
	
	
	

	28
	水肥一体化注肥系统——施肥桶
	个
	9
	
	
	

	29
	水肥一体化注肥系统——搅拌机
	台
	9
	
	
	

	30
	水肥一体化注肥系统——水肥灌溉自动控制系统
	套
	3
	
	
	

	31
	厌氧发酵罐
	个（100m³/个）
	14
	
	
	

	32
	干湿分离机

	台
	6
	
	
	

	33
	污水泵
	台
	3
	
	
	

	34
	吸粪车
	辆
	6
	
	
	

	35
	翻抛设备
	套
	1
	
	
	

	36
	铲车（轮胎式装载机）
	辆
	2
	
	
	

	37
	除臭系统
	套
	5
	
	
	

	38
	秸秆打捆机
	台
	1
	
	
	

	39
	刮粪机
	台
	5
	
	
	

	40
	生物菌种
	kg
	3930
	
	
	

	41
	太阳能微孔曝气机
	台
	16
	
	
	

	42
	污水处理设备
	套
	1
	
	
	

	43
	一体化泵站
	座
	1
	
	
	

	44
	秸秆造粒机
	台
	3
	
	
	

	45
	秸秆粉碎机
	台
	1
	
	
	

	46
	秸秆打捆机
	台
	1
	
	
	

	47
	秸秆叉车
	台
	1
	
	
	

	48
	脉冲除尘器
	套
	1
	
	
	

	49
	秸秆运输车
	辆
	1
	
	
	

	50
	布袋除尘
	套
	1
	
	
	

	51
	回收智能收集柜
	台
	12
	
	
	

	52
	回收智能收集系统
	套
	1
	
	
	

	53
	智能回收车
	台
	1
	
	
	

	54
	区域农业面源污染监测系统
	套
	3
	
	
	



注：1.表格请按照采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。
2.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。
3.投标报价的综合单价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用，投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用，最终据实结算。
4.采购清单数量为预估数量，竣工结算时以实际发生的工程量为准，并按实结算。
5.本次所有设备报价均包含清单未列明的设备试运行所需全部辅助材料。
投标人名称（签章）：                         
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日

（3） 技术参数响应表（格式）

	序号
	品目名称
	投标规格型号技术参数
	是否响应
	其他情况说明

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	3
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


注：1.投标人应逐一说明投标产品技术参数与响应程度；
2.表格请按照采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （签章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日

（4）货物的详细配置清单（格式）
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	产地
	生产厂家
	备注

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：表格请按照采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （签章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日

（5）详细评审所需其他材料（如有）


























[bookmark: _Toc95223547]
[bookmark: _Toc60061593]第十章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认
	
[bookmark: _Toc15058950][bookmark: _Toc60061594][bookmark: _Toc506107366]我单位对滁州市琅琊区重点流域农业面源污染治理项目EPC相关设备采购招标的招标文件进行确认。
招 标 人：中电建生态环境集团有限公司 
联 系 人：田鹏   
联系电话：15538075318  
                                                                      
（签章）
         2026 年09月24日

	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司  
联系人：周蓓蕾  
联系电话：0550-3519519、18005505728  
                                  

                               （签章）
        2026 年09月24日





