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第一章  招标公告

项目概况

滁州市低空基础设施和应用场景建设项目（南谯先行区）的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月8日8时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：cznqqt202609-001
项目名称：滁州市低空基础设施和应用场景建设项目（南谯先行区）
预算金额：5000000.00元
最高限价：4978763.50元，投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
采购内容： 拟建设9套无人机自动机场和10个高点摄像头，构建覆盖重点区域的低空巡检网络，并同步建设统一的低空运营服务平台及AI算法服务平台，实现飞行全过程管理和低空数据智能化处理。详见采购需求。
服务期：自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试，每推迟一天，按1000元/天处以违约金；运营期三年。
本项目不接受联合体投标。

二、投标人要求
1.投标人须具有有效的营业执照且具有相应供货服务能力。

2.信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的；

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑤项情形之一的，接受其被确定为中标人。

三、获取招标文件
时间：2026年9月14日至 2026年10月8日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 2026年10月8日8时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

1.投标保证金的金额：9万元，要求投标人提交投标保证金。

2.投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。

3.接收投标保证金的账户信息：

1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行

账号：175245189581

②户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000044581

③户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国农业银行滁州中都支行

账号：123340010400044210000000007

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“cznqqt202609-001项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“cznqqt202609-001项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。

4.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。

5.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

6.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。

七、其他补充事宜
1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年9月28日8时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：刘越、陈力、曹思敏；联系方式：18155005237、18055039770、18712012204。

7、投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 

地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇洪武东路 1500 号国际科创中心 1#楼 
联系方式：18155005237、18055039770  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519516、18712012204
3.项目联系方式 

项目联系人：刘越、陈力 、曹思敏     
电话：18155005237、18055039770、0550-3519516、18712012204
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州市低空基础设施和应用场景建设项目（南谯先行区）

	1.1
	项目编号
	cznqqt202609-001

	1.1
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	1.1
	服务地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：刘越、陈力 

电话：18155005237、18055039770

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：曹思敏               

电话：0550-3519516  18712012204

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	见招标公告

	2.1
	采购内容
	详见《采购需求》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。 

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：12000元，参考《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格(2002)1980号)文件规定的25%收取；

代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；

支付主体：代理机构。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年9月28日8时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2026年9月30日18时前在滁州市公共资源交易中心网站“更正公告”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年10月8日8时30分（北京时间）

注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，评标专家4人。

评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：中标合同金额×2%；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：供货安装完成并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。
其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。

	37
	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	项目竣工及完成结算付款至合格工程量的80%，一年期运维考核合格付至90%，二年期运维考核合格付至95%，三年运维考核合格后付至100%。

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关要求
	1、本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，实施过程中不具有限定性。

2、项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市南谯区发展和改革委员会依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市南谯区发展和改革委员会将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

4、中标人须严格按招标人的进度要求保质保量的完成各阶段服务内容，否则招标人（或委托人）有权单方解除合同。如在合同履行期间，项目终止或暂停，招标人将根据中标人已完成的实际工作量进行结算并付款。

5、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

	重要说明
	1、招标阶段提供的高点点位及无人机机场点位示意图，仅作为投标人编制投标文件的参考资料，中标后，招标人可对各点位具体位置进行优化调整。中标价不变，投标人不得因此进行索赔。

2、本项目招标需求涉及软件部分必须为新开发软件，须响应招标文件所有参数需求，中标后经专家评审后再次确定。

	特别提示
	1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。




二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            服务期：见投标人须知前附表。
            服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《采购需求》。
2.2 技术要求：详见《采购需求》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用 固定单价。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用   综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的采购需求要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  采购需求
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品
19.1本项目投标时无需提供样品。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有货物（服务）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的货物（服务）内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3分项报价清单上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家。（本项目不采用）

22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.7投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.9总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按关于印发《滁州市公共资源交易保证金管理规定（2026年修订）》的通知（滁公管〔2026〕2 号）规定执行。

（四）投标文件的递交

   25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；

（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；

（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；

（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	检验电子标书

	
	
	诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）营业执照或相关证明文件；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

（7）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审细则（50分）

	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	业绩
	8分
	自2021年1月 1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有视频监控类项目业绩（服务内容须同时包含无人机飞行服务和高点视频监测类），每提供1个得4分，本项满分8分。

注：①投标人提供业绩复印件加盖单位公章，如合同中无法体现签订时间、项目内容的，须另附业主（合同甲方）证明材料。

②提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。

	2
	企业综合实力
	5分
	投标人具有①无人机全域感知类软件著作权证书②无人机飞控管理平台类软件著作权证书。
每提供1类证书的得2.5分，本项最高得5分。

备注：①提供有效证书扫描件；②提供软件著作权证书及中国版权保护中心著作权登记系统精准查询截图。

	3
	项目团队人员
	18分
	1.项目负责人（1人）：具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书:信息系统项目管理师、网络工程师，每提供一个得1.5分，满分 3 分。

2.技术负责人（1人）：具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书、工信部门颁发的网络安全高级工程师证书的，每提供一个得 1 分，满分 2 分；

3.项目团队（除项目负责人和技术负责人外）：

（1）配备无人机执勤班组，每个班组至少配备1人，要求具有民用无人驾驶航空器操控员执照（CAAC），每配备一个班组得1分，本项最高得4分。
（2）配备前端建设班组，每个班组至少配备2人，要求其中1人同时具有应急管理部门颁发的登高作业证和电工特种作业操作业证；另1人员持有住房和城乡建设主管部门或通信管理部门核发的专职安全生产管理人员 C 类考核合格证书，每配备1个班组得1分，本项最高得7分。

（3）机动应急班组，为应对特殊情况，设置机动应急班组，要求其中1人同时具有应急管理部门颁发的登高作业证和电工特种作业操作业证并持有住房和城乡建设主管部门或通信管理部门核发的专职安全生产管理人员 C 类考核合格证书，本项最高得2分。
注：以上人员须提供证书扫描件和本人有效身份证扫描件、投标人为其缴纳的投标前三个月任意一个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）材料，否则不得分。

项目组人员如有多个证书的，不重复计分，只计取其中单项最高得分。

	4
	低空基础设施
	9分
	为满足项目的视频实时监控效果以及避免信号遮挡 ，摄像机以及无人机接收天线挂载高度不得低于30米，供应商应提供18个不低于30米高度的高点资源（符合采购需求列表），每提供1个高点资源得0.5分，本项满分9 分。

注：

1.自有资源:提供高点资源列表、带经纬度坐标标志的高点资源照片和权属证明材料复印件；

2.租赁资源提供以下材料中的任意一项且租赁资源须反映租赁期限，租赁期限不短于本项目服务期，高点资源位置要响应或接近采购需求中的高空瞭望点位部署点:

①提供已签订的租赁合同；

②提供租赁意向性协议；

③提供租赁承诺函（承诺函格式自拟），投标人中标后合同签署前需提供租赁协议，否则取消中标，没收投标保证金。

	5
	平台功能演示截图
	10分
	为满足功能需求，投标人需提供采购需求中标注▲的平台对应功能界面截图，每满足一项得1分，满分10分。

（1）需求台账模块中的需求提报功能；

（2）审批管理模块中的需求申报审核功能；

（3）审批管理模块中的一键转化功能；

（4）验收归档模块中的需求验收归档功能；

（5）计划排期模块中的调度管理功能；

（6）空域要素模块中的起降站点功能；

（7）成果服务模块中的事件图片复核功能；

（8）成果服务模块中的事件视频复核功能；

（9）线索处置APP中的处置结果反馈功能；

（10）设备管理模块中的设备型号管理功能。

注：项目公示期发布后三个工作日内，中标单位需携带平台前往业主处对采购需求中标注▲的平台对应功能进行现场演示，如有弄虚作假行为或未按规定时间去演示，招标人有权取消其中标资格并上报主管部门进行处罚。

上述功能可能叫法不完全一样，但是需求内容须一致。


3.技术标评审细则（40分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	总体认识和需求分析
	10分
	评标委员会根据投标人提供的总体认识和需求分析设计，包括但不限于对项目相关流程的认识，以及建设内容、建设开发基础环境、建设开发规范要求的理解、功能需求分析、业务流程分析、数据需求分析、非功能需求分析等进行综合评审：

（1）内容详细、完整，能够完全满足项目实施要求，并结合自身经验，给出完善、细致分析的，得10分；

（2）能满足项目实施要求，并结合自身经验，给出相应合理化分析的，得8分；

（3）能满足项目实施要求，有合理的需求分析的，得6分；

（4）未提供不得分。

	2
	高点及无人机规划设计
	5分
	评标委员会根据投标人提供的高点及无人机规划设计方案，包括但不限于影像图、点位分部图、实际覆盖区域分析、无人机航线规划、无人机飞行计划等进行综合评审：

（1）内容详细、完整，设计合理，覆盖区域最大化，结合自身经验，给出合理化分析的，得5分；

（2）设计合理覆盖区域全面，能满足项目实施要求，并结合自身经验，给出相应合理化分析的，得4分；

（3）能满足项目实施要求，有合理的需求分析的，得3分；

（4）未提供不得分。

	3
	架构设计和详细设计
	5分
	包括但不限于总体架构、技术架构、逻辑架构、数据库设计、界面设计、功能模块设计等进行综合评审：

（1）内容完整详尽，可行的得5分；

（2）内容完整，贴合实际的，得4分；

（3）内容完整，基本满足实际的，得3分；

（4）方案不可行或者未提供不得分。

	4
	高点视频监控巡检方案
	5分
	投标人需提供高点监控和无人机安装设计方案

（1）措施有力，设计方案内容完整详尽，可行的得5分；

（2）内容完整，贴合实际的，得4分；

（3）内容完整，基本满足实际的，得3分；

（4）方案不可行或者未提供不得分。

	5
	无人机与视频联动方案
	5分
	投标人需提供无人机与视频联动方案及功能截图：

（1）平台应具备无人机与视频事件联动核查功能。支持在无人机飞控界面，联动查看附近视频点位和实时视频画面。满足所有技术方案项得3分，否则不得分。

（2）支持通过视频监控告警信息，一键执飞调用无人机飞向事件位置核查，到达位置后自动将云台朝向地面。满足所有技术方案项得2分，否则不得分。

	6
	网络资源、电力资源保障方案
	5分
	根据投标供应商提供的无人机场电力保障能力服务方案方案，方案包括：根据设计文件要求提供有线电缆市电引入勘察资料，提供勘察经纬度照片，拟引电下火点位置、开户、引电路由图、引电安全保障，安全保障等供应商因等内容进行综合评价。

（1）方案科学详实、内容完善，措施有力，得 5分；

（2）方案较为贴切，措施较为有力，得4分；

（3）方案措施有待进一步提升完善的，得3分；

（4）方案不完整或未提供的不得分。

	7
	项目难点分析与应对措施
	5分
	对项目实施过程中机库选点存在的安装部署困难、供电困难问题、网络不通问题等实施难点，能给出合理应对措施。

（1）方案科学详实、内容完善，措施有力，得5分；

（2）方案较为贴切，措施较为有力，得4分；

（3）方案措施有待进一步提升完善的，得3分；

（4）方案不完整或未提供的不得分。


注：

1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4、暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（10分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	3
	投标报价（10分）
	1.评标基准价=所有通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*10分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
（1）只有通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人申请开具电子保函MAC地址一致。

（15）投标人联系人或联系电话相同的。
（16）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

采购需求

一、项目概况

基于南谯区低空巡检实际应用需求，本项目以“基础设施+运营平台+AI能力+行业应用+配套资源保障”为总体架构，拟建设9套无人机自动机场和10个高点摄像头，构建覆盖重点区域的低空巡检网络，并同步建设统一的低空运营服务平台及AI算法服务平台，实现飞行全过程管理和低空数据智能化处理。同时，配套建设计算、存储、网络、安全及数据库等基础资源，为系统稳定运行提供高可用保障。项目建成后，将形成覆盖飞行基础设施、运营管理、智能分析、行业应用和云资源保障的低空应用体系，有效支撑南谯区低空经济发展和智慧城市建设，全面提升城市精细化管理和智慧治理水平。

二、项目内容

项目围绕南谯区低空应用场景建设需求，以“基础设施+运营平台”为总体架构，建设内容主要包括：

1.低空基础设施建设

根据南谯区城市管理、水利巡检、园区巡检、交通住建巡检、自规巡检等低空应用需求，结合重点区域分布、巡检半径及无人机作业能力，本项目拟建设低空无人机自动巡检基础设施，配置9套无人机自动机场及10个高点摄像头，形成覆盖重点区域的低空巡检网络。

本次建设以重点区域覆盖、分步实施、统一管理、资源共享为原则，优先围绕城市管理重点区域、河湖水系、水利设施及产业园区等应用场景进行部署，实现无人机自动起降、自主巡航、任务调度、数据回传及智能巡检等功能。

低空运营服务平台建设

围绕飞行需求、飞行任务、飞行航线、飞行成果和飞行设备构建低空飞行全流程服务体系，实现从需求提出、任务规划、航线设计、飞行执行到成果管理的全过程闭环。平台以飞行需求为起点，将需求转化为具体飞行任务，并通过航线规划明确飞行范围、路径和作业要求；飞行过程中，统一调度和管理飞行设备，实时掌握设备状态及任务执行情况；任务完成后，对采集的视频、照片、事件成果及分析报告等数据进行统一汇集和管理，实现从需求提出、任务执行、航线管理、设备调度到成果应用的全流程闭环管理。通过各业务环节数据贯通，实现需求可管、任务可控、航线可视、设备可调、成果可追溯，提升低空飞行作业的数字化、规范化和协同管理能力。

配套资源建设

由中标人提供IT基础环境，保障系统平台正常稳定运行。

运营保障

由中标人提供2名运维人员（其中包含1名低空运营服务平台的运维人员）。

三、需求清单

	序号
	类别
	类目名称
	功能要求
	单位
	数量

	（一）低空运营服务平台

	1
	基础信息管理
	工作台管理
	1、系统公告：应提供系统公告列表展示、详情查看和公告有效期控制功能，列表中应展示公告标题、发布单位、发布时间、有效状态等信息；应支持按发布时间、公告类型、关键字等条件查询公告内容，并支持对重要公告进行置顶、标识或提醒，确保用户能够及时获取平台通知信息。
	1
	套

	
	
	
	2、个人信息管理：应支持用户查看和维护个人基础信息，包括姓名、所属组织、联系方式、岗位角色等内容；应支持用户按权限修改个人信息及账户密码，密码修改应符合复杂度校验、重复输入确认和修改结果提示要求，保障账户信息安全和个人资料准确。
	1
	套

	
	
	
	3、待办信息管理：应支持待办事项、已办事项的集中展示和提醒，待办信息应包括事项名称、来源模块、发起时间、办理时限、当前状态和优先级等内容；应支持未读/已读标识、数量统计、条件筛选、快捷跳转和一键办理，便于用户快速进入对应业务环节完成处理。
	1
	套

	
	
	
	4、告警信息管理：应支持告警信息提醒、查看和状态跟踪，告警内容应包括告警类型、告警对象、发生时间、告警级别、处置状态等信息；应支持按告警级别、发生时间、处理状态等条件筛选，并可快速跳转至告警详情或处置页面，实现风险信息及时感知和闭环处理。
	1
	套

	2
	
	账号管理
	1、用户管理：承担平台人员账号统一管理，实现用户账号新增、信息维护、状态管控等全生命周期管理。支持配置登录账号、实名信息、联系方式等基础资料，可绑定所属组织机构，灵活设置主岗位与多项兼任岗位，满足一人多岗的需求；支持为用户分配权限角色，提供多条件组合查询、批量导入导出能力。模块与组织机构、岗位、权限体系深度联动，账号关键操作自动留存审计记录，构建规范、可追溯的平台人员身份管理体系。
	1
	套

	
	
	
	2、岗位管理：面向业务岗位职责进行标准化管理，可依托组织机构体系建立岗位归属关系。支持岗位信息新增、编辑、删除操作；支持设置岗位级别、展示排序、启用停用状态，可通过岗位名称、所属机构快速检索筛选岗位。以岗位作为中间载体衔接组织机构与权限角色，为人员账号分配岗位、落实岗位职责提供支撑。
	1
	套

	
	
	
	3、组织机构管理：支持构建无限层级的树形组织架构，实现各类机构信息统一维护。以树形目录直观展示组织体系，支持机构检索、新增、编辑、删除与状态管控。通过标准化组织机构编码实现数据统一管理，依托组织架构建立人员归属关系，为用户、岗位、权限管理提供底层组织支撑，满足多部门、多层级协同治理业务要求。
	1
	套

	3
	
	功能权限管理
	1、角色管理：支持角色信息新增、编辑、删除操作，删除环节增加业务关联校验；支持维护角色名称、角色编码、角色描述、排序序号、启用/停用状态，停用状态角色无法绑定至用户、岗位；支持通过角色名称、角色编码、状态进行组合条件检索，列表分页展示角色数据。
	1
	套

	
	
	
	2、功能权限配置：支持按业务目录、菜单、操作按钮三级粒度进行权限分配，精准控制页面访问权限与按钮操作权限；提供多标签页切换不同业务子系统权限分组，切换过程保留已勾选权限状态；内置目录、菜单、按钮勾选联动规则，支持批量全选、联动清空；未勾选菜单/按钮权限时，前端隐藏对应页面与操作控件，后端同步拦截接口访问；权限配置保存即时生效。
	1
	套

	
	
	
	3、数据权限配置：支持针对后端接口独立配置数据访问范围，提供全部、仅自己、所属组织、所属组织及以下、自定义组织五种数据权限模式；自定义组织模式支持选取指定组织机构，配置时强制校验至少选择一个机构；支持按照接口前缀批量管控子接口权限，单条接口可独立配置数据范围；实现功能权限与数据权限解耦管控，从“能不能操作”和 “能操作哪些数据”两个维度实现精细化权限控制。
	1
	套

	
	
	
	4、系统管理：支持维护各子系统基础信息，配置子系统名称、图标、排序；支持子系统信息检索、新增、编辑操作，配置变更自动留存操作日志。
	1
	套

	
	
	
	5、菜单管理：菜单管理实现平台前端导航资源统一运维，支持按不同子系统对菜单资源进行隔离管理，涵盖目录、页面菜单、操作按钮三种资源类型，构建多层级树形功能架构。系统支持配置菜单路由、组件地址、权限编码、图标、排序、启用状态等参数，以菜单编码作为权限鉴权标识，支撑按钮级权限控制。菜单资源与角色权限模块深度联动，可根据用户权限动态展示导航内容，所有配置在线调整、即时生效，无需程序改造，高效支撑平台功能权限的灵活管控。
	1
	套

	
	
	
	6、字典管理：用于统一管理平台各类业务标准化枚举数据，分为字典类型与字典项两级维护。支持创建字典分类、字典项，配置名称、值、排序、启用状态等信息；支持字典类型、字典项的新增、编辑、删除、查询操作；字典管理提供统一的数据标准支撑各业务模块下拉选择、状态归类；实现全系统枚举口径统一，可在线维护、即时生效，无需修改程序代码，有效消除各业务模块数据定义不一致问题。
	1
	套
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	系统日志管理
	1、访问日志：自动记录平台所有账号登录、登出行为，完整留存操作人员、所属机构、登录时间、登出时间、登录 IP、登录地点、终端设备等信息，支持多条件检索与日志导出。日志数据仅支持查询查看，不允许人工新增、编辑、删除，防篡改。
	1
	套

	
	
	
	2、操作日志：自动记录平台内各类业务操作行为，完整留存操作人员、所属机构、操作页面、操作功能、操作时间、访问IP、操作结果等信息，支持查看操作详情，展示接口请求参数与响应内容。支持多条件筛选查询与日志导出，日志数据不可人工编辑、删除，实现业务操作全程留痕，支撑问题追溯、责任核查。
	1
	套
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	飞行驾驶舱
	综合态势
	1、核心运营指标看板：实时汇总展示总飞行次数、总飞行时长、总飞行里程、总成果产出数等宏观运营数据；支持周期维度切换（最近 24 小时等），直观呈现飞行架次趋势曲线、成果类型环形占比分布、航线使用热度排行，数据实时自动刷新。
	1
	套

	
	
	
	2、GIS 全域态势地图：支持在 GIS 地图中展示航线分布、空域要素、飞行计划分布、设备分布等多类空间要素，并可通过图层管理进行叠加查看和开关控制，帮助用户直观掌握低空运营全域态势。支持在地图中实时标注飞行器位置、飞行速度、航线轨迹及起终点信息，用户可点击飞行器或相关点位查看详情，辅助进行飞行过程监控和调度判断。
	1
	套

	
	
	
	3、今日计划执行概览：动态展示今日总计划数、执行中任务数、异常任务数量，并通过计划完成率、任务类型占比等图表实时展示当日任务状态与进度，帮助用户全局把控当日任务整体任务履约状态。
	1
	套

	
	
	
	4、设备全域监控：统计展示设备总数、空闲设备数、作业设备数、离线设备数，并以列表和地图联动方式展示无人机、机巢等设备点位分布，实现设备在线状态全域可视可查。支持对空闲设备进行一键起飞、任务下发等操作，实现从态势查看到设备调度的快速联动。支持在飞行器飞行中查看实时飞行详情，并提供手动接管入口，便于用户在必要时进入飞行控制页面进行人工干预。
	1
	套
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	飞行态势
	1、飞行态势总览：统计累计及今日飞行核心运营指标，支持待飞/历史页签切换；GIS地图支持区划筛选、飞行器检索，可灵活切换多类飞行图层，差异化展示不同阶段航线轨迹与飞行器实时位置、速度、高度；列表统一管理飞行单元告警，支持点位一键联动定位与视频实况快速预览。
	1
	套

	
	
	
	2、实时飞控管理：实时飞控管理支持实时展示无人机设备信息及飞行动态参数，包括飞行状态、位置、任务执行进度、航线及航点动态等内容；支持广角、变焦、红外等多镜头视频画面切换，并提供倍率调节能力，满足不同作业场景下的实时观察需求。无人机默认按照任务航线自主飞行，当需要人工干预时，支持切换人工控制模式，对飞行器进行远程飞控操作，包括前进、后退、左右移动、上升、下降、返航、紧急降落、急停等操作，实现飞行过程实时监控与灵活干预。
	1
	套

	
	
	
	3、实时算法配置：支持在飞行控制过程中配置和启用算法能力，用户可根据业务需求从算法列表中选择所需算法，并添加至当前飞行任务中使用。系统支持按算法分类查看算法资源，通过名称搜索快速定位目标算法，并提供算法检测功能辅助确认算法配置状态。同时支持配置声光提醒、弹窗提醒等告警方式，当算法识别到异常情况时及时提醒用户，为飞行过程中的算法应用提供配置支撑。
	1
	套

	
	
	
	4、历史飞行记录回溯：历史记录回放模块支持对已完成飞行任务进行全过程回放，基于GIS地图还原飞行轨迹、航点位置、飞行时间轴及任务执行过程，帮助用户完整复盘飞行作业情况。系统支持飞行运行数据留存、轨迹回放控制、任务流程节点查看、飞行成果预览及历史告警查看，帮助用户全面了解飞行作业过程，实现飞行任务的追溯与复盘。
	1
	套
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	设备监控
	1.统计面板：应支持多项设备核心指标的统计面板展示，包括设备总数、在线设备数、设备类型数等。系统应支持点击任意指标数值后弹出对应设备清单，如点击在线设备数可展示全部在线设备明细，并支持清单分页、筛选和详情查看。
	1
	套

	
	
	
	2.设备列表：应支持设备明细列表展示，字段应包括设备名称、所属单位、剩余电量等信息。设备状态应采用图标结合文字方式清晰标注，列表应支持按设备名称、所属单位等条件查询，并支持排序和分页展示。
	1
	套

	
	
	
	3.地图交互：应支持点击设备列表中的任意设备后，地图自动缩放并定位至该设备当前位置，同时弹出设备信息气泡，展示设备状态、当前位置等基础信息。信息气泡应支持点击“设备状态”等按钮跳转至设备关联状态列表页面，实现设备位置、运行状态联动查看。
	1
	套

	
	
	
	4.详情查看：系统应提供设备详情页面，完整展示设备参数配置、历史故障记录、运维记录等内容，故障记录应支持按故障类型、时间范围筛选；对在线设备应支持发送实时定位、状态刷新等远程指令并记录指令操作日志，对历史发生故障的设备应支持查看维修人员、维修时间、故障原因等信息。
	1
	套
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	任务计划态势
	1、任务全局监控：应支持对待执行、执行中、已完成和异常任务进行集中展示，并结合地图和看板展示任务计划分布、执行进度、任务类型。系统应支持按任务状态、任务类型、所属单位、时间范围等条件筛选，并支持点击地图点位或统计指标查看任务详情，实现任务全局可视化监管。
	1
	套

	
	
	
	2、过程跟踪与异常处置：应支持实时掌握任务计划执行过程中的关键节点、进度变化和风险状态，对异常情况进行提示。系统应支持异常信息与告警、人工接管等处置流程联动，并记录处置人员、处置时间、处置措施和处置结果，保障异常处置闭环。
	1
	套

	
	
	
	3、历史回溯与复盘：应支持对已完成飞行计划的飞行轨迹、执行过程、成果文件、异常记录和处置结果进行回溯查看。系统应支持按执行时间、任务类型、所属单位等条件查询历史飞行计划，并提供过程数据、成果数据和责任记录的关联展示，为任务质量核验、责任追溯和后续调度优化提供依据。
	1
	套

	
	
	
	4、详情查看：应支持点击计划列表中的任意计划项弹出详情窗口，窗口内应展示计划飞行时间、飞行航线、任务类型等关键信息。
	1
	套
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	成果态势
	1、成果集中汇聚：应支持统一接入飞行任务产生的成果数据，形成面向运营管理的成果资源视图。系统应记录成果名称、成果类型、产生时间、所属区域等信息，并支持按权限查看和管理。
	1
	套

	
	
	
	2、空间与时间态势展示：应支持通过地图、趋势图和分类图表展示成果的区域分布、产出变化和类型结构，直观反映成果生产情况。系统应支持按区域、时间范围、成果类型等维度切换展示，并支持地图点位、图表数据与成果明细联动，便于成果态势研判。
	1
	套

	
	
	
	3、成果统计输出：应支持成果新增后的数据刷新。系统应支持导出成果统计结果和明细数据，用于成果管理、业务汇报、跨部门共享和后续分析。
	1
	套
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	飞行需求
	需求台账
	▲1、需求提报：支持业务人员在线填报巡检需求，可录入需求基础信息。通过地图绘制、上传KML文件、文字描述方式明确巡检区域，灵活配置服务类型、巡检模式、期望巡检时间、巡检频率、输出成果、AI识别场景与算法，支持草稿保存与正式提交两种操作模式，提交后驱动需求进入审核流转环节。
	1
	套

	
	
	
	2、地图工具：集成完善的地图交互组件，支持视角切换、底图切换、图层叠加等GIS操作。
	1
	套

	
	
	
	3、需求详情：支持查看需求完整详情，分模块展示基础信息、巡检区域与全流程业务记录，地图可视化展示巡检范围并支持区域定位；展示巡检需求下所有关联任务与飞行计划信息，汇总统计飞行计划各状态总数量，可查看任务ID、任务名称、任务类型、任务状态等任务核心信息，也支持跳转至任务详情页面；展开任务可查看下属飞行计划清单，展示飞行计划ID、创建时间、计划作业时间、实际作业时间、计划状态等计划核心信息，也支持跳转至计划详情页面。
	1
	套

	
	
	
	4、需求撤销：支持对进行中的巡检需求发起撤销申请；填报时需录入撤销原因。撤销操作全过程留存流程记录，可在需求详情页面追溯申请与审核结果，满足业务动态调度需求。
	1
	套
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	需求进度
	1、需求列表：支持通过需求名称检索筛选处于进行中、已完成状态的巡检需求，快速切换选定目标需求，选中后页面自动加载对应需求的全部执行进度数据，实现多需求之间便捷切换查看，为巡检进度跟踪提供基础入口。
	1
	套

	
	
	
	2、需求信息：展示需求名称、执行周期、累计飞行里程、累计飞行时长、AI识别场景等核心基础信息，同时通过统计卡片汇总展示飞行计划各类计划数量，直观呈现该需求整体飞行任务规模与分布态势。
	1
	套

	
	
	
	3、成果概况：集中汇总展示飞行视频、飞行照片、事件视频、事件照片、AI 分析报告等各类巡检产出成果数量，提供统一成果查看入口，支持跳转查阅全部巡检成果，直观体现巡检任务产出情况。
	1
	套

	
	
	
	4、巡检明细：按巡检区域维度展示任务统计数据，区分待起飞、飞行中、已完成、已取消、已终止五类飞行计划数量；展示计划明细，已终止计划、已取消计划信息查看，实现从需求到单个可执行的飞行计划的全链路进度追溯。
	1
	套
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	审批管理
	1、需求申报列表：列表划分待审核、已审核标签页集中展示巡检申报需求，支持多条件组合检索，分页展示需求编号、需求名称、申请机构、服务类型、巡检模式、申请时间、申请人等信息，提供审核、查看操作，统一归集所有待流转的巡检申报事项，便于审核人员集中处理巡检需求申报流程。
	1
	套

	
	
	
	▲2、需求申报审核：完整展示巡检需求全部基础信息，清单化呈现巡检区域并支持地图可视化展示范围；审核环节可核查需求巡检区域、巡检周期、巡检频率等业务条件；支持选择通过、驳回、退回审核结果，录入审核意见，完成审批后驱动需求状态流转，实现巡检需求申报规范化准入核查。
	1
	套

	
	
	
	3、需求撤销列表：集中展示所有巡检需求撤销申请，支持多维度条件筛选检索申请记录，分页呈现撤销申请对应的需求核心信息，提供审核与详情查看操作，统一归集各类巡检区域撤销申请，支撑审核人员集中处置任务终止申请，实现撤销事项流程集中管控。
	1
	套

	
	
	
	4、需求撤销审核：完整展示原始巡检需求基础信息、待取消巡检的区域、撤销申请原因，依托地图直观展示对应巡检范围；审核人员可结合任务执行现状研判撤销申请合理性，选择通过或驳回审核结论并填写审核意见；审批完成后同步更新对应巡检区域任务状态，实现巡检任务动态调整流程闭环。
	1
	套

	
	
	
	5、审批详情查看：支持调取申报审核、撤销审核全流程信息，完整展示需求基础信息、巡检空间范围、申请信息、申请缘由、历史审核结论与审核意见，结合地图可视化呈现巡检区域边界，完整还原审批事项全部信息，可供事后业务溯源查阅。
	1
	套

	
	
	
	▲6、一键转化：支持将审核通过需求通过点击一键转化按钮，将需求转换为飞行任务并自动进入任务新建页面，自动填入需求单位、需求名称、任务类型，并可将需求巡检区域在新建航线时自动转换为飞行航线；
	1
	套
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	验收归档
	1、需求验收列表：划分待验收、已验收标签页，集中展示所有巡检任务执行完成后的需求记录，支持通过多条件组合检索，分页展示需求编号、需求名称、服务类型、巡检模式、完成时间等核心信息，提供查看成果、验收操作，统一归集具备验收条件的需求，实现验收事项集中管理。
	1
	套

	
	
	
	2、需求成果查看：支持调取对应巡检需求产出的全部成果，可查阅飞行视频、照片、AI分析报告等飞行产出数据，便于验收人员核对成果完整性及正确性，为验收判定提供直观依据。
	1
	套

	
	
	
	▲3、需求验收归档：展示巡检需求基础信息与巡检区域范围，依托GIS地图组件直观呈现巡检作业边界，验收人员可选择验收评价等级并填写验收意见，确认完成验收后需求转入归档状态。
	1
	套
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	飞行任务
	任务管理
	1、任务创建：支持关联业务需求，并支持周期定时、单日定时、立即起飞等多种执行模式配置。支持基于GIS地图实现机巢、航线等作业资源可视化选配，并可通过航点配置对应AI算法，实现差异化智能巡查，提供无人机排期查看与冲突校验能力，在任务创建阶段提前识别资源占用情况，保障任务合理生成。
	1
	套

	
	
	
	2、任务查看：任务列表页通过可视化看板展示各状态任务数量，支持多维度搜索查询，并可查看任务的详细信息以及展示任务生命周期的全过程，实现任务全过程追踪。
	1
	套

	
	
	
	3、飞行计划生成及展示：支持根据飞行计划自动生成飞行计划，飞行计划采用列表形式分类展示，支持多维度组合查询；飞行计划详情支持以地图可视化方式全方位展示飞行计划详情，集中呈现飞行航线、执行时间、计划状态等核心要素。
	1
	套

	
	
	
	4、飞行计划管控：提供一键执飞、取消、终止等操作，并记录计划操作及变更信息。
	1
	套

	
	
	
	5、历史记录：以列表形式展示历史计划，支持多维度搜索条件查询历史计划，并查看执行详情。
	1
	套
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	计划排期
	1、排期看板：以“资源池-排期日历”一体化布局为核心，实现设备资源与飞行计划排期信息的可视化关联展示。提供日排期视图，通过时间轴直观呈现飞行计划安排、执行状态及资源占用情况，并支持按飞行日期、计划状态、任务类型等条件进行组合查询，帮助运营人员快速掌握设备资源与飞行计划的排期情况。
	1
	套

	
	
	
	▲2、调度管理：支持根据实际作业需求在排期日历看板中对飞行计划进行动态调整，包括拖拽计划调整作业时间、一键执飞、取消计划及终止计划等操作。
	1
	套

	16
	
	多屏直播
	1、视频资源接入：支持机巢、无人机设备等多类型视频资源接入，支持通过多画面布局实现多路视频同步查看。
	1
	套

	
	
	
	2、视频控制：提供1/4/6/9宫格等多屏展示方式，支持视频窗口切换、放大、关闭及云台控制等操作实现飞行现场实时感知，为运营调度、异常处置和远程指挥提供直观的视频支撑。
	1
	套
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	飞行航线
	航线资源
	1、航线分类：支持多级分类体系，可拖拽调整分类层级与顺序；支持长期未使用航线归档与恢复。
	1
	套

	
	
	
	2、航线库：支持地图绘制生成航线，建立标准化航线库，实现对航线的分类管理；以列表展示航线全量核心信息，支持分页加载；
	1
	套

	
	
	
	3、航线管理：提供航线查看、编辑、删除、批量操作功能；支持多维度筛选查询。
	1
	套
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	空域要素
	1、信息管理：支持地理围栏（适飞区、禁飞区、自定义限飞区）与起降站点（起降站点和临时起降站点）两类空域资源全生命周期管理；
	1
	套

	
	
	
	2、地理围栏支持自定义绘制、参数化立体空域生成、状态审批流转与台账查询；
	1
	套

	
	
	
	▲3、起降站点：起降站点支持点位为中心、参数配置自动生成圆柱形空域。
	1
	套

	
	
	
	4、起降站点自动生成：支持在完成机巢设备接入后，自动生成起降站点。
	1
	套
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	飞行成果
	成果服务
	1、成果确认：汇集各类成果数据，集中展示成果生成、提交及确认状态，并支持按日期、任务类型等条件查询；支持按成果类型进行统计和分类展示，支持以卡片或表格形式查看原始影像及算法识别形成的事件成果；
	1
	套

	
	
	
	▲2、事件图片复核：支持对事件图片的识别结果进行人工复核，并可对错误的识别事件框和类型进行删除和修改，支持记录操作人、操作时间等操作记录；
	1
	套

	
	
	
	▲3、事件视频复核：支持对事件视频的真实结果进行人工复核，并支持在无人机原始视频流的基础上结合设置事件起止时间、事件类型对漏检事件进行记录，生成新的事件视频；
	1
	套

	
	
	
	4、成果列表：关联展示任务、设备、需求单位及成果类型等信息，并支持按日期、成果类型等条件查询和分类统计；支持以卡片或表格形式查看和下载各类成果；支持基于三维地图关联展示任务信息、航线、成果，实现飞行轨迹与现场影像同步回放，并通过地图、时间轴及缩略图快速定位成果的时空位置；支持在线查看和下载成果报告。
	1
	套

	
	
	
	5、成果分类：支持按成果类型、业务部门、应用场景和生成日期建立多层级分类，通过树形目录快速定位和浏览目标成果；支持联动展示分类成果，并按生成日期分组查看，以卡片形式展示成果缩略图、文件名称、事件标签及数量等信息；支持单项或分组成果批量选择、全选和集中下载，实现成果数据的分类浏览、便捷调取和统一归档。
	1
	套

	
	
	
	6、统计分析：支持按日期、成果类型等条件查询和统计事件成果，并提供快捷时间范围选择；支持通过趋势图、分类图表展示事件成果数量变化及类型分布；支持基于电子地图展示事件成果位置和区域分布，并联动查看成果详情、任务信息及飞行路径；支持关联浏览同一飞行计划下的其他事件成果，并通过缩略图和事件标签快速区分；支持地图、事件详情及飞行航线联动展示，实现事件成果统计分析、详情查看和任务空间复盘。
	1
	套
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	线索处置
	1、异常事件列表展示：支持将 AI 识别出的异常事件以列表形式集中展示，展示内容包括线索名称、异常类型、所属任务、发现时间、处置状态等信息，便于运营人员快速查看和管理。
	1
	套

	
	
	
	2、异常位置自动标注：支持系统自动识别并标注异常事件的空间位置，可在地图或影像中展示异常点位、坐标信息和关联图片，便于快速定位问题发生区域。
	1
	套

	
	
	
	3、异常事件自动派发：支持根据异常类型、所属区域、责任单位或处置规则，将异常事件自动下发给对应处置人员，实现问题发现后的快速流转和闭环处理。
	1
	套

	
	
	
	4、处置结果跟踪反馈：支持记录和展示异常事件的处置进展、处置结果、反馈说明、处理时间和责任人员等信息，实现异常事件从识别、派发到处置反馈的全过程留痕管理。
	1
	套
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	线索处置APP
	1、异常消息接收：APP应支持处置人员接收 AI 识别异常事件消息，及时获取待处置事项提醒，便于快速响应异常事件。
	1
	套

	
	
	
	2、异常详情查看：支持处置人员在移动端查看异常类型、发生位置、现场图片等信息，帮助快速了解异常情况。
	1
	套

	
	
	
	3、现场核查确认：支持处置人员根据异常信息开展现场核查和处置工作，并结合实际情况确认异常真实性。
	1
	套

	
	
	
	▲4、处置结果反馈：支持在APP端填写提交处置结果、上传现场照片，形成处置记录，支持现场人员对同一线索下的事件进行一键批量处置操作。
	1
	套

	
	
	
	5、闭环过程管理：支持对异常事件从消息派发、人员接收、现场处置到结果反馈的全过程进行记录，实现异常事件闭环管理。
	1
	套
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	飞行装备
	设备管理
	1、设备概览：对平台接入的低空设备进行分类统计，集中展示设备总数、无人机数量和机巢数量等核心指标；设备列表支持展示设备实时使用状态和在线状态；支持基于电子地图集中展示在线设备、离线设备、故障设备和运维设备的数量，并按照不同颜色进行区分；支持基于电子地图展示设备实时位置，并可以不同图标展示设备状态和类型；支持点击电子地图上的设备图标可展示设备详情信息。
	1
	套

	
	
	
	2、设备管理：支持无人机与机巢的完整信息管理功能，涵盖设备编号、归属单位、接入时间及在线状态等关键信息。可分别查看无人机或机巢的详细技术参数、归属信息等信息。支持上传设备照片，并可按所属单位、在线状态等条件进行筛选查询；支持对无人机和机巢阶段性使用情况进行统计分析化。
	1
	套

	
	
	
	3、设备状态：支持按照在线、离线等状态，对无人机和机巢数量进行分类统计，并采用不同颜色和图形标识进行区分；支持持续监测无人机、机巢与平台之间的通信连接情况，实时展示设备在线状态、使用状态以及无人机在巢或离巢情况，辅助判断设备是否具备任务执行、起降保障和停放待命条件；支持以列表形式集中展示无人机和机巢的实时状态及基础信息；支持按照使用状态等条件查询无人机和机巢运行情况，并支持通过查询和重置功能快速定位特定设备或恢复全部状态数据；支持查看单台无人机和机巢的状态详情；支持按照时间顺序记录无人机和机巢历史运行状态。
	1
	套

	
	
	
	▲4、设备型号管理：建立设备型号库，支持按照无人机、机巢对型号数据进行分类管理；支持以列表形式展示已维护的设备型号，集中呈现生产厂商、设备型号及主要性能参数。
	1
	套
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	运维管理
	1、运维概览：应支持对平台运维数据进行集中统计与可视化展示，统计内容应包括处理中工单、已完成工单、超时工单等核心指标。系统应通过统计卡片、趋势图、列表等方式展示运维整体情况，并支持按区域、设备类型、运维状态、时间范围等条件筛选查看，辅助运维人员掌握整体运行态势。
	1
	套

	
	
	
	2、运维任务提醒：应支持根据设备运行状态、告警信息、巡检周期、维护计划等规则自动生成运维提醒。提醒内容应覆盖设备异常离线、故障、定期保养到期等情况，并支持按提醒类型、紧急程度、产生时间、责任人、处理状态等条件筛选查询，确保运维事项及时响应。
	1
	套

	
	
	
	3、运维工单管理：应支持手动新建工单或由异常告警自动生成运维工单，工单应可关联无人机、机巢等业务对象。工单字段应包括问题描述、处置类型、优先级、计划处理时间等内容，并支持处理中、已完成等流程状态管理。
	1
	套

	
	
	
	4、运维执行管理：应支持运维人员在处置过程中查看工单详情、设备信息、异常记录及历史维修记录，并支持上传现场照片、视频、附件和处理说明。系统应记录处理时间、处理措施、备件更换情况、处理结果等过程信息，形成完整的运维执行留痕，满足过程监管和责任追溯要求。
	1
	套

	
	
	
	5、运维后状态更新：应支持工单处理完成后同步更新设备运行状态、可用状态。确保设备台账、告警记录、运维结果之间的数据一致，并支撑后续统计分析。
	1
	套
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	保险管理
	1、保险概览：应支持对平台内无人机、机巢及相关设备保险信息进行集中统计与展示，统计内容应包括保险总数、有效保险数、即将到期数、已过期数、未投保设备数、理赔中数量等核心指标。系统应通过统计卡片、列表和趋势图展示保险整体情况，并支持按保险状态、设备类型、保险公司、所属单位等条件筛选查看，实现保险覆盖情况可视化管理。
	1
	套

	
	
	
	2、保险信息管理：应支持保险档案新增、编辑、查看和维护，档案信息应包括保险公司、保单编号、险种类型、投保对象、关联设备等字段。系统应支持上传保单附件、发票、合同等材料，并可与无人机、机巢、任务或所属单位进行绑定，实现保单资料集中归档。
	1
	套

	
	
	
	3、保险异常提醒：应支持对保险即将到期、保险已过期、设备未投保、保单信息缺失、保险覆盖异常等情况进行自动提醒。系统应支持配置提醒阈值，例如提前 30 天、15 天、7 天提醒，并支持按异常类型、保险状态、责任单位、处理状态、到期时间等条件筛选查询，保障保险风险提前预警。
	1
	套

	
	
	
	4、保险状态变更：应支持保险状态自动识别与人工维护，状态包括待生效、保障中、即将到期、已过期、已退保、理赔中、已结案等。系统应根据保单生效时间和到期时间自动更新保险状态，并记录状态变更时间、变更人员、变更原因及历史变更记录，确保保单状态真实、完整、可追溯。
	1
	套

	
	
	
	5、保险理赔管理：应支持在设备故障、飞行事故或任务异常后发起保险理赔流程，并可关联对应设备、飞行任务、告警记录、运维工单及事故说明。系统应支持上传现场照片、视频、责任认定材料、损失评估材料等附件，并记录理赔申请时间、处理进度、赔付金额、处理结果及结案情况，实现理赔过程闭环管理。
	1
	套
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	机巢规划
	1、机巢分类与分组管理：支持按照区域、组织、等维度对机巢资源进行分类分组，便于对不同类型机巢进行集中管理、快速筛选和统一调度，提高机巢资源管理效率。
	1
	套

	
	
	
	2、机巢空间布局展示：支持在地图上对机巢点位、分布、服务覆盖区域等信息进行可视化展示，并可结合图层控制、条件检索等功能，快速查看机巢资源的空间分布和覆盖情况。
	1
	套

	
	
	
	3、机巢服务范围配置：支持围绕机巢点位配置覆盖范围等参数，形成机巢服务能力表达，为任务调度、航线规划、资源补盲和运行保障提供基础数据支撑。
	1
	套
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	低空AI算法训练平台
	数据管理
	1、数据上传：支持本地带标注数据上传；支持向已有数据集中添加数据，完成数据集更新与迭代；支持上传图片或视频数据，视频文件支持自定义抽帧范围。
	1
	套

	
	
	
	2、数据集管理 ：支持对数据集进行管理，可编辑、删除数据集；提供多维度条件筛选功能，可根据数据集名称、类型、校验状态等条件进行筛选；提供直观数据信息看板，具体包括：数据集大小/训练集与测试集数据量/标签类别总数/各类别标注数量及占比分布/训练数据图像预览/测试数据图像预览等。
	1
	套

	
	
	
	3、数据标注：支持自动标注与手动标注两种标注模式，自动标注模式支持目标检测算法自动标注，手动标注支持图像分类/目标检测/旋转矩形三大类算法标注；支持对数据自动化分析，智能检测存疑图片，包括分辨率异常/清晰度异常/常场景差异大/高相似图片存疑等，用户可选择保留有图片或删除存疑；支持自定义标签名称及标签颜色。
	1
	套

	
	
	
	4、数据导出：支持将数据集导出为 zip 格式至本地。
	1
	套

	
	
	
	5、多维度数据分析： 支持针对不同的算法类型进行多维度数据分析并给出优化建议，并在后续的模型结构设计及调参中自动化地进行针对性优化策略，有效解决各种实际业务场景中数据情况复杂的问题，包括：
	1
	套

	
	
	
	（1）目标检测算法多维度数据分析维度：光照质量/目标尺寸/目标完整度/尺寸均衡度/类别均衡度/目标分散度/细粒度/小样本分布；
	1
	套

	
	
	
	（2）动作识别算法多维度数据维度：动作持续时间/目标尺寸/动作幅度/关键点遮挡/类别均衡度。
	1
	套
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	模型管理
	1、模型版本管理：支持对模型进行多版本管理，可快速切换模型版本并对关键信息可视化，如对应版本创建时间和性能指标，帮助用户便捷高效地了解模型的情况并管理模型的长生命周期。
	1
	套

	
	
	
	2、多算法类型支持：支持8大类视觉算法，包括：图像分类、目标检测、通用分割、姿态检测、单目3D、动作识别、图像检索、OCR识别。
	1
	套

	
	
	
	3、弹性模型性能配置：支持配置模型训练参数,由结果导向进行模型定制化开发，能在模型结构自动化设计阶段，通过AutoML相关算法确保设计的模型结构能够达到配置需求，包括：选择推理芯片型号、设置训练的算法速度、并行数、运算训练帧率（FPS）、训练尺寸等。
	1
	套

	
	
	
	4、动态模型结构设计：基于AutoML自动化训练算法技术，平台自动结合数据集情况、部署芯片、配置参数等多维度客户需求，进行模型搜索，定制化设计模型结构，以确保在满足需求的同时达到最大性能，完成模型生成。
	1
	套
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	模型训练
	1、自动化模型调参：基于超参优化算法技术，平台在模型训练过程中能够自动调节学习率等常规模型训练参数，同时动态调节数据增强方法，从而大幅度提高模型训练的效率及可靠性。
	1
	套

	
	
	
	2、多卡训练：基于分布式集群管理及资源虚拟化等平台技术，实现多卡资源智能化调度和管理，最大程度提高训练硬件利用率，提高训练效率及模型精度。
	1
	套

	
	
	
	3、模型切图训练：NVIDIA系列芯片模型训练配置支持开启切图训练。在大尺寸图片识别小目标场景下，开启切图训练后，平台根据所选芯片算力确定切分策略，对图片进行切分处理后进行训练，以保证模型效果。
	1
	套

	
	
	
	4、模型训练监控：提供训练参数、训练准确率、训练精度等模型训练阶段关键指标的可视化，帮助用户便捷高效地监控模型训练过程，若训练失败需告警且支持重新训练。
	1
	套

	
	
	
	5、模型性能评估：提供多维度的量化评估指标，并且细化至各个标签类别的详细精度，同时提供准确率可视化图表帮助对模型性能进行全方面评估，具体包括：精确率（Precision）、召回率（Recall）、准确率（mAP）、配置参数等。
	1
	套

	
	
	
	6、模型在线预测：支持手动预测、自动预测功能，自动预测会在模型训练完成后在验证集中进行模型预测并可视化测试数据结果，手动预测支持用户上传图片或视频进行模型效果的验证和评估。
	1
	套
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	模型部署
	1、私有化部署：支持单机部署（显存24G以上的服务器）、集群部署。
	1
	套

	
	
	
	2、芯片部署：平台所生产的算法支持部署至以下品牌多款型号芯片：英伟达、英特尔、华为海思、瑞芯微、寒武纪、SigMaster、高通、联发科、君正、清微智能、比特大陆等。
	1
	套

	
	
	
	3、SDK部署：支持绑定设备授权模型、下载模型文件，适用于二次开发需求场景，满足实际落地需求。
	1
	套

	
	
	
	4、应用平台部署：
	1
	套

	
	
	
	（1) 支持算法应用下载到AI服务器：提供数量统计、面积计算、方向判断等30+种应用模板，可根据实际业务场景选择并配置，支持一键下发至终端，实现模型定义终端能力的效果。
	1
	套

	
	
	
	（2) 支持通过拖拽定义算法应用逻辑，提供丰富拖拽组件，包括：输入组件（视频输入、图片输入）、条件过滤组件（区域过滤、目标跟踪、形状过滤、类别过滤、文本格式过滤、关键点表达式过滤）、计数计分组件（越界计数、区域计数）、推理组件（目标检测、图像分类、关键点检测、文字识别、脸部识别、通用分割、动作识别、密度估计、旋转目标检测）、输出组件（结果生成、图像生成、HTTP上报）等。
	1
	套
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	模型优化
	1、模型错误分析：针对模型识别错误的部分，提供标签识别错误和场景识别错误分析方法，明确提供识别误差原因与改进方向，帮助用户轻松完成模型性能问题定位。
	1
	套

	
	
	
	2、模型对比分析：在模型经过多次优化迭代后，支持不同版本模型之间的性能对比，提供细致的量化指标对比及直观的可视化对比，能够有效定位模型差异及趋势，包括：支持选择不同版本进行模型对比分析、支持选择不同维度（准确率、召回率、F1 Score）进行版本间的性能对比。提供模型版本指标对比曲线图，直观展示各版本在不同阈值下的精准度、召回率及 F1 Score 变化趋势。
	1
	套

	
	
	
	3、模型优化迭代：支持基于平台已训练模型进行二次迭代，用户可添加数据进行模型迭代，结合模型错误分析功能，实现高效低成本完成模型优化，极大程度延续模型的生命周期。
	1
	套
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	系统管理
	1、设备管理：支持设备在线、离线注册，支持设备的新增、删除等管理，支持查看设备状态、设备SN、设备名称等。
	1
	套

	
	
	
	2、个人账户管理：提供用户信息管理，支持修改用户名及登录密码；支持按照训练时长、模型训练个数、设备数量、应用授权、模型授权进行账号配额授权；支持查看算法应用下发历史记录，包括下发时间、下发设备SN、下发设备AI芯片类型；支持历史操作记录管理，可按类型筛选查看计算资源消耗、模型训练、应用设备注册等全量历史操作，便于追溯与审计。
	1
	套
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	低空AI算法推理平台
	输入源管理
	1、摄像机添加：支持添加摄像机，拉取实时视频流进行画面预览，满足用户实际部署要求。
	1
	套

	
	
	
	2、摄像机管理：支持展示摄像机名称、分辨率、帧率、创建时间、设备ID、数据源等信息；支持自定义摄像机名称；支持新增、删除、查询摄像机；支持摄像机状态展示，按照不同状态（在线、离线、码流异常）进行摄像机分类，方便用户针对摄像头做管理。
	1
	套

	
	
	
	3、视频数据管理：支持本地视频上传功能，支持查看视频详情信息，包括视频文件名、分辨率大小、创建时间等核心内容，支持编辑视频名称，便于用户对视频数据进行分类管理，提升使用便捷性。
	1
	套
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	算法应用
	1、算法管理：支持算法应用的全生命周期管理，提供算法应用列表，可查看算法名称、算法类型、运行次数、授权总数、过期时间、更新时间等关键信息；支持按算法应用名称进行搜索，按算法类型（图片服务、视频任务）进行筛选，便于快速定位目标算法；支持对算法应用进行编辑、查看详情、删除等操作，同时支持导入新算法应用包。
	1
	套

	
	
	
	2、算法调参优化：支持在任务管理模块对算法进行参数调优，精准适配不同应用场景，优化算法运行效果。

可调节核心参数包括：推理帧率、置信度阈值、标签名称编辑、ROI区域绘制及事件上报间隔（秒），帮助用户根据场景差异优化算法性能，提升识别准确率与适配性。
	1
	套
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	任务管理
	1、创建任务：支持任务核心配置，可设置任务名称、输入源、运行计划及绑定算法，满足多样化业务场景需求；支持灵活配置算法运行计划，包括：持续运行（按帧持续进行算法推理）、阶段启用（在预设时间段内执行指定算法推理）。
	1
	套

	
	
	
	2、任务操作：支持任务全生命周期管理，提供任务卡片式列表，可查看任务名称、任务状态、任务封面预览等信息；支持按任务名称、任务状态、输入源、绑定算法进行多维度筛选与搜索，便于快速定位目标任务；支持对任务进行编辑、启动、重启、删除等操作，同时支持创建新任务，满足多样化业务场景需求；支持任务状态实时展示（如未启动），对于已启动任务，支持实时预览，在预览画面中展示算法的实时运行效果，便于用户直观掌握任务执行情况，及时进行调度与管理。
	1
	套
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	实时监控
	分屏实时监控：支持分屏查看算法推理视频流，分屏画面灵活配置算法任务，满足多画面并行监控需求；支持最多同时加载 9 个分屏画面，每个分屏可独立配置任务，并支持单独关闭操作，互不影响。
	1
	套
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	事件告警
	1、实时告警上报：支持上报分屏中已加载任务的检出事件，事件检出后立即进行实时告警上报；展示告警核心信息，包括任务名称、输入源、关联AI算法、事件时间、告警总数等，便于用户快速了解告警详情。
	1
	套

	
	
	
	2、事件筛选：提供告警列表可视化展示，可通过任务名称、输入源、算法、事件状态等核心信息筛选告警事件，便于告警追溯与管理。
	1
	套

	
	
	
	3、事件管理：支持对告警事件进行预览，在预览中可以查看到检出目标，为用户后续操作提供精准的数据支撑；支持下载告警事件，包括带框告警图、原图、告警详情信息json文件。
	1
	套

	
	
	
	4、事件自动清理；支持配置事件自动清理，当事件条数超过阈值时执行自动清理；支持自定义事件条数阈值，阈值设定后在事件管理页面仅显示事件阈值设定的事件条数，避免造成事件过多，浪费资源。
	1
	套

	
	
	
	5、第三方事件上报：支持将告警事件推送到第三方平台，上报内容包括事件原始图片，画框图片和详细信息；支持推送测试，进行接口联调，方便客户业务平台集成算法识别结果。
	1
	套
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	系统日志
	系统日志：日志信息可视化展示，可查看日志级别、操作日志内容、资源类型（任务/算法应用/摄像头）、日志时间等核心详情；支持按日志级别、资源类型等条件筛选日志，快速定位目标日志信息；支持日志导出功能，可导出日志详情文件，保障操作可追溯、可核查。
	1
	套
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	设备信息
	设备信息：提供设备信息可视化展示，包括设备名称、设备类型、设备SN、软件版本、系统时间等关键内容；支持重命名设备名称，支持导出设备GXT文件。
	1
	套
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	接口管理
	接口管理：支持接口调用功能，提供标准化接口，支持用户通过第三方系统或自定义程序调用接口，实现任务创建、启动、停止、删除操作，调用后实时同步任务状态，确保接口操作与平台本地操作一致性，避免状态偏差。
	1
	套
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	数据看板
	数据看板：支持实时统计服务器实时的资源占用率，并进行可视化展示，涵盖多维度核心指标，包括任务运行状态统计、摄像机状态统计、GPU使用率、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用情况，直观呈现平台运行态势。
	1
	套
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	数据回流
	数据回流：提供数据回流功能。在设备联网情况下，支持在平台开启回流服务，指定数据回传至训练平台，以便于迭代优化，支持事件回流（目标事件发生概率高，解决误报场景）和视频录制回流（目标事件发生概率低，解决漏报场景）2种模式。
	1
	套

	42
	低空AI算法推理模型
	
	结合5个低空应用场景实际需求，提供15个成熟低空AI算法。
	1
	套
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	场景应用
	城管低空应用子系统
	系统构建城市管理综合巡检指挥大屏，整合飞行数据、案件历史数据等多源数据，通过模块化看板与GIS地图实现城市管理全域问题态势可视化。大屏实时接入无人机巡查数据等数据。并基于AI算法进行违章建筑识别、占道经营识别、暴露垃圾识别等城市管理问题的智能识别告警，通过平台告警及时通知指挥员，确保城市问题快速发现与精准处置。
	1
	套
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	水利低空应用子系统
	系统构建河湖巡查大屏，整合飞行数据、防汛隐患点数据、禁捕水域数据等多源数据，通过模块化看板与GIS地图实现水域执法、防洪安全与生命保护的全域态势可视化。大屏实时接入无人机巡查数据等数据。并基于AI算法进行河道垃圾检测、漂浮物检测等异常事件与风险隐患的智能识别告警，通过平台弹窗、指令推送至执法船/巡逻队、关联责任人短信等多方式告警及时通知指挥人员，确保涉渔违法、汛期险情等突发事件快速响应与科学处置。
	1
	套
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	园区低空应用子系统
	系统构建园区低空综合巡查大屏，全面整合无人机飞行数据、重点监管区域等多源信息。通过模块化看板与GIS地图，实现市容环境、农林生态的全域态势可视化监管。大屏实时接入无人机巡查数据等数据。并基于AI算法进行，对园区环境监测、秸秆禁烧火点监测、垃圾倾倒监管等异常事件与风险隐患的智能识别告警，一旦触发告警，系统即时通过平台可视化弹窗、短信推送至指挥人员，确保信息直达指挥中心。全面提升园区综合治理与精细化管养水平。
	1
	套
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	交通住建低空应用子系统
	依托无人机自动巡航、高清影像采集及AI智能识别能力，对辖区建筑工地和道路交通开展常态化、非接触式巡查，重点覆盖施工现场安全生产、重点道路、桥梁及易积水路段开展常态化巡检，重点监测道路拥堵、车辆异常聚集等道路设施损坏情况。系统可自动识别疑似违规行为和安全隐患，形成包含时间、位置、影像等信息的问题事件，并推送至相关责任单位进行处置、反馈和复核，实现建筑工地问题、交通道路问题“自动发现、快速取证、精准派单、闭环整改”，有效降低人工巡查频次和监管成本，提升交通住建领域安全生产和文明施工监管效率。
	1
	套
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	自规低空应用子系统
	依托无人机自动巡航、高清影像采集及AI智能识别能力，对辖区土地利用变化等事件进行监管。系统自动采集巡检数据，并推送至相关责任单位，相关责任单位结合业务数据可进行处置、反馈和复核，实现城市用地违法问题“及时发现、快速取证、精准派单、闭环整改”，有效降低人工巡查频次和监管成本，提升城市用地合法合规率以及执法效率。
	1
	套

	（二）低空基础设施

	1
	无人机机场1
	无人机场1
	1、输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz
2、输入功率：最大 800 瓦
3、工作环境温度：-30°C 至 50°C
4、防护等级：IP56
5、最大允许降落风速：12 米/秒
6、最大运行海拔高度：4500 米
7、RTK 基站定位精准度：水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS）；垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS）
8、充电性能输出电压：直流 35 伏
9、充电时间：27 分钟
10、图传工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz；5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE: 5.170 GHz 至 5.250 GHz）；5.725 GHz 至 5.850 GHz
	套
	8

	2
	
	无人机1
	1.最大上升速度：6 米/秒（普通挡）；10米/秒（运动挡）
2.最大下降速度：6 米/秒（普通挡）；8米/秒（运动挡）
3.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：普通挡，开启避障：前飞 15 米/秒，后飞 12 米/秒，侧飞 10 米/秒；运动挡：前飞 21 米/秒，后飞 19 米/秒，侧飞 15 米/秒
4.最大抗风速度：12 米/秒
5.最大起飞海拔高度：6500 米
6.最长飞行时间：54 分钟
7.最长悬停时间：47 分钟
8.最大作业半径：10 公里
9.最大续航里程：43 公里
10.最大可倾斜角度：25°（普通挡）；30°（运动挡）
11.最大旋转角速度：200°/秒
12.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
13.防护等级：IP55
14.支持文件系统：exFAT
15.数字变焦：长焦相机：16 倍（混合变焦 112 倍）
16.近红外补光灯：红外补光：FOV：5.7°±0.3°
17.激光模块：激光测距：正入射量程：1800 米（1 HZ） @20%反射率目标*；斜入射量程（1:5 斜距）：600 米（1 Hz）；盲区：1 米；测距精度：1 米至 3 米：系统误差 <0.3 米，随机误差<0.1 米@1σ其他距离：±（0.2+0.0015D）（目标物距离，单位米）
18.热成像相机：热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；分辨率：640×512；帧率：30 H；镜头：DFOV：45°；等效焦距：53 毫米；光圈：f/1.0；对焦距离：5 米至无穷远
19.测温方式：点测温、区域测温；测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式）；0℃ 至 550℃（低增益模式）；调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2
	架
	8

	4
	
	电池
	电池容量：6768 毫安时；电压：22.14 伏；充电限制电压：25.5 伏；电池类型：Li-ion 6S；化学体系：镍钴锰酸锂；能量：149.9 瓦时；重量：640 克；循环次数:400 次；充电温度范围：5℃ 至 45℃；
	个
	8

	6
	
	4G图传模块
	1、内含 eSIM，因此无需额外插卡也能使用，也支持实体 nano-SIM 卡
2、如果您选择使用 eSIM，请按照《eSIM 开通指南》激活 eSIM，激活后将赠送 3GB 流量
3、根据激活日期，增强图传服务满一年后需要续费，订阅价格为 99 元/年
4、在使用增强图传时， 请务必在遥控器或手机 4G 信号接近满格的地方操作无人机。由于增强图传通过 4G 网络实现，可能存在一定的延迟和卡顿，务必谨慎飞行
	个
	8

	7
	
	喊话器
	1.最大功率：15 瓦
2.最大响度[1]：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）
3.有效广播距离[1]：300 米
4.广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制[3]）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音[2]
5.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
	个
	8

	8
	
	探照灯
	1.最大功率：32 瓦
2.有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米（10%相对照度，普通模式）
3.2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式）
4.工作方式：常亮、爆闪
5.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
	个
	8

	9
	
	机场保险
	对应机场保险
	台/三年
	8

	10
	
	无人机保险
	对应无人机保险
	台/三年
	8

	11
	
	第三方三者险
	对应100万三方三者险
	台/三年
	8

	12
	
	相关服务
	引电、机巢支架（含基础）施工、网络施工、通信保障及基站空间服务
	项
	8

	13
	
	网络
	100M专线
	条/三年
	8

	14
	无人机机场2
	机场2
	防护等级：IP55

工作温度：-30℃ ~ +55℃

供电输入：AC220V±20%，最大 3200W

降落抗风：最大 12 m/s

最大部署：海拔4000 m

外部监控：内置高清舱内 + 舱外摄像头，辅助照明

内置空调：压缩机制冷 + 加热，舱内恒温

工作环境：支持无人机工作范围内全天候工作

网络通讯：可支持有线网络接入、4G/5G信号传输。

视频处理模块：将视频转换成可通过互联网传输的视频流格式如rtmp或者rtsp
	套
	1

	15
	
	无人机2
	最大上升速度10m/s；
最大下降速度8m/s；
最大水平飞行速度25m/s；
最大起飞海拔7000m；
最长飞行时间59分钟；
最长悬停时间53分钟；
最大续航里程49km；
最大抗风速度12m/s；
最大可倾斜角度35°；
工作环境温度-20℃～50℃。
	套
	1

	16
	
	无人机技术服务
	无人机技术服务*机身及机巢保险
	台/三年
	1

	17
	
	无人机技术服务
	无人机技术服务*50万三责险
	台/三年
	1

	18
	
	无人机机载云台
	智能跟踪:支持烟火检测，人脸比对，车牌识别，目标跟踪等前智能算法

智能功能：内置10.8T算力，

防抖轴数:3轴

角度抖动量:±0.01°

防护等级:IP55

工作温度:-20℃～+50℃

变焦可见光:

1、传感器类型：4800万 1/2 英寸 CMOS

2、镜头焦距 5.4mm～135mm

3、变焦/广角相机像素:4800万

4、光学变倍：25X

定焦广角可见光：

1、传感器类型：4800万 1/1.32英寸CMOS

2、镜头焦距：6.78mm

热成像相机：

1、像素：640×512

2、焦距：9.1mm

3、测温模式：点测温；区域测温

4、测量范围：-20℃～+150℃（低温模式）；0℃～+550℃（高温模式）

5、调色板：支持白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀，玉石，夕阳，冰火，油画，石榴，翡翠，春，夏，秋，冬，共18种伪彩可调

激光测距：

激光测距距离:5 - 2000m

测距精度：≤400m 精度 ±1米；400m – 2000m 精度 ±0.4%

激光波长：905nm
	个
	1

	19
	
	无人机机载照明负载
	重量:≤400g

光通量:≥12000lm

照明距离:150m、100m、50m

中心光照度:100米距离最大照度＞20lux

控制方式:开关、亮度调节，云台控制

功能:爆闪功能，1~5Hz频率选择 温度控制，实时温度上报显示 自动亮度调节（高温保护）

最大功率:72W

防护等级: IP55

工作温度: -20℃～+50℃
	个
	1

	20
	
	电池
	型号：TB100，容量：20254mAh，标称电压：48.23V，充电限制电压：54.6V，电池类型：Li-ion 13S，能量：977Wh，重量：4720±20g，充电环境温度：5℃～45℃，放电环境温度：-20℃～75℃，电池加热：支持单电池、无人机机载及充电箱加热，放电倍率：4C，最大充电功率：2C，低温充电：支持低温自加热充电，循环次数：400次。
	个
	1
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	无人机机载语音广播系统
	1.具备超高声压（一米处声压130dB），能清晰传递语音至远处，有效扬声距离达700米；

2.支持多种喊话模式：实时喊话，音频文件播放，文字转语音，使用更加便捷多样。

3.俯仰轴云台实时可控，达成最佳广播效果；

4.警灯模式：红蓝爆闪、红爆闪、蓝爆闪、黄爆闪、绿爆闪。
	个
	1

	22
	
	部署安装费用
	引电、机巢支架（含基础）施工、网络施工、通信保障及基站空间服务
	台
	1

	23
	
	网络
	100M专线
	条/三年
	1

	24
	高空瞭望
	新建城市管理监控设备
	支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪
支持全景：定焦；细节：32倍光学变倍，16倍数字变倍
采用全景：400万；细节：400万像素
支持超星光级超低照度
全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS传感器
支持H.265编码，实现超低码流传输
内置全景：白光30m；细节：白光100m，红外250m
全景：白光；细节：白光+红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区
支持300个预置点，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像
	个
	10
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	相关服务
	引电、相机支架（含辅材）施工、网络施工、通信保障及基站空间服务
	项
	16

	26
	
	网络
	100M专线
	条/三年
	16

	27
	展厅装修
	装修
	针对展厅进行装修
	项
	1

	28
	大屏
	1.8间距LED大屏
	1、像素间距（mm）1.86；
2、单元模组分辨率：≥14792Dots；
3、可视角度（水平/垂直°） 170/170；
4、根据 SJ/T11590-2025LED显示屏图像质量主观评价方法:使用一组与其分辨率相适宜的、能反映动态图像清晰度的测试图像，视频应清晰无拖影、能够轻松识别物体运动特征。评分方法采用双刺激损伤尺度(DSIS)方法，评价应符合优级
5、视觉舒适度(VICO指数)测试值在0≤VIC0<1，满足标准量化分级1级
6、显示单元亮度 ≥500cd/㎡;
7、出厂色温为9300K，支持软件调节，2000K~14000K可调；色温在100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤士100K
8、支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换
9、LED显示屏正常工作5分钟后温升不超过5°C，30分钟后温升不超过10°C，屏体结构的金属部份温升≤35°C，绝缘材料温升≤30°C
10、控制系统支持对显示屏、视频源场景和预案进行统一管理，包括信号预览、编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮流播放;
11、采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔
12、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题;
13、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤160W/㎡;
15、屏幕支持低灰降噪、运动补偿、黑电平稳处理、梳状滤波处理等图像处理功能，具有亮度/对比度/视觉修正等图像调整功能;LED显示屏图像无失真现象;
15、支持实现全前和全后维护，模组后盖采用卡扣式设计，既可以快速拆卸维修，又可以起到防尘作用，维护速度较传统产品提升，极大的缩短客户维护时间，支持壁挂、吊架、叠装多种安装方式
	平方
	20

	29
	存储服务器
	30T存储服务器
	提供容量30T的存储服务器
	个
	1


前端感知服务点位建设

本项目将建设低空无人机自动巡检基础设施，配置9套无人机自动机场及10个高点摄像头，具体部署点位如下：

无人机点位部署信息
	序号
	位置
	经度
	纬度
	高度(m)
	覆盖范围

	1
	丰乐大道与长乐路交口
	118.30624
	32.26582
	30
	5KM

	2
	滁州市南谯区仁义路
	118.35794
	32.22367
	30
	5KM

	3
	安宁路与双庙路交口西南方向240米处
	118.433304
	32.200239
	49
	5KM

	4
	京沪高铁与回桥水库交口东南380米处
	118.414861
	32.130861
	30
	5KM

	5
	皇庆湖旅游度假区
	118.47999
	32.16779
	30
	5KM

	6
	滁州三官街道邓坝村滁淮高速蔡庄
	118.2831042
	32.41328271
	40
	5KM

	7
	黄泥客运站西北方向220米处
	118.29433
	32.47734
	50
	5KM

	8
	独山村卫生室往北180米处
	118.3257627
	32.53126694
	45
	5KM

	9
	滁阳路与皇庆湖路交口东北方向465米处
	118.39480
	32.19480
	40
	10KM


高空瞭望点位部署
	序号
	位置
	纬度
	经度
	高度
	覆盖范围

	1
	滁州南谯区何村
	118.38438
	32.16274
	44
	3KM

	2
	滁宁大道桂香园
	118.4628
	32.1773
	45
	3KM

	3
	南谯区兴隆路
	118.45699
	32.18163
	40
	3KM

	4
	南谯区小史
	118.4236
	32.14613
	25
	3KM

	5
	永昌路飞利浦空调路口
	118.43762
	32.15667
	30
	3KM

	6
	洪武东路小范
	118.43629
	32.1778
	45
	3KM

	7
	南谯区凤栖湖生态公园
	118.43869
	32.17141
	30
	3KM

	8
	滁州京沪高铁与汪郢河交口往东260米处
	118.39471
	32.15194
	35
	3KM

	9
	乌衣镇文慧路
	118.40692
	32.16197
	55
	3KM

	10
	南谯区米楼
	118.40939
	32.13628
	30
	3KM


注：以上资源仅供投标人参考，协调费投标人自理，招标人不再另行支付费用。

四、其他要求：

1、运营驻场人员要求：中标单位需派2名驻场人员在指挥中心坐班，处理日常平台管理及运营。

五、采购设备需求：

1、所有软、硬件核心设备必须用国产设备。

2、所有软、硬件设备必须具有业务扩展功能及各种场景算法扩展功能（目前9套无人机及10个高点满足城市管理、水利、园区、住建交通、自规5项巡检任务，涉及15种基础算法，业主方根据使用需求如调整场景算法或增加场景算法，费用亦不增加，投标人自行考虑）。
3、所有软、硬件设备及开发架构必须具备接入政务外网及政务云资源需求。

4、政府云资源服务由中标单位自行考虑，建设单位不再另行立项和支付费用。

5、中标单位需办理领空及政府对接等一切外协审批事项，具备使用功能，费用自行考虑。

6、平台数据涉密等级满足政府采购需求，涉及到密码等敏感数据传输需使用加密方式传输，确保数字安全。

第六章  合同条款及格式

委

托

服
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合

同
甲方：   
乙方：  

签订时间：【202*】年【*】月【 】日

签订地点：【滁州市】
滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司（以下简称：甲方）通过 滁州市城投工程咨询管理有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1服务名称：滁州市低空基础设施和应用场景建设项目（南谯先行区）；
1.2.2服务内容：招标文件第五章采购需求全部内容；
1.2.3服务质量：满足招标文件要求及采购人相关要求。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元/年）。 
1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                     ；

1.4.2发票开具方式：开具符合要求的增值税专用发票。

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                  
1.5.2服务地点：甲方指定地点；

1.5.3服务方式：甲方指定方式。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

（1）将争议提交  滁州    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向  甲方（采购人） 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

                                         乙方账户信息

                                         户名：            
                                         账号：            
                                         开户银行：        
第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	2.5
	结算方式：固定总价

付款方式：   

	2.11.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生的3个工作日内以书面形式变更合同

	2.11.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生的1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在1个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人

	2.15
	2.15.1乙方按照甲方提供服务，甲方予以支付服务费用；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：验收书的内容以检验和验收标准、程序结合项目具体内容出具，以验收书作为结算依据。

	2.17
	本项目履约保证金详见须知前附表

	2.18
	合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

	
	（签订合同时可补充）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资格证明文件
（投标文件一）
 
项目名称：[image: image1.wmf]


项目编号：[image: image2.wmf]
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（盖单位章）
法定代表人：[image: image4.wmf]

（签章）
日期：[image: image5.wmf]

 
目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）营业执照或相关证明文件；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。

（5）资信标评审细则所需材料；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证扫描件

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：

①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的；

七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日

（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求（包括采购需求）完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。

 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
二、技术标格式文件

技术标
（投标文件二）
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项目
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三、商务标格式文件

商务标
（投标文件三）
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（盖单位章）
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（签章）
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目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）\服务期
	投标总报价（含税）：            元。

服务期：           。



法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为               的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿投标报价        元承包上述项目，并承担任何质量保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。
4.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

5.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

6.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 7.                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          

日期：           年        月        日

分项报价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	全费用综合合价（元）
	备注

	一
	基础信息管理
	
	
	
	
	

	1
	工作台管理
	1、系统公告：应提供系统公告列表展示、详情查看和公告有效期控制功能，列表中应展示公告标题、发布单位、发布时间、有效状态等信息；应支持按发布时间、公告类型、关键字等条件查询公告内容，并支持对重要公告进行置顶、标识或提醒，确保用户能够及时获取平台通知信息。
2、个人信息管理：应支持用户查看和维护个人基础信息，包括姓名、所属组织、联系方式、岗位角色等内容；应支持用户按权限修改个人信息及账户密码，密码修改应符合复杂度校验、重复输入确认和修改结果提示要求，保障账户信息安全和个人资料准确。
3、待办信息管理：应支持待办事项、已办事项的集中展示和提醒，待办信息应包括事项名称、来源模块、发起时间、办理时限、当前状态和优先级等内容；应支持未读/已读标识、数量统计、条件筛选、快捷跳转和一键办理，便于用户快速进入对应业务环节完成处理。
4、告警信息管理：应支持告警信息提醒、查看和状态跟踪，告警内容应包括告警类型、告警对象、发生时间、告警级别、处置状态等信息；应支持按告警级别、发生时间、处理状态等条件筛选，并可快速跳转至告警详情或处置页面，实现风险信息及时感知和闭环处理。
	套
	1
	
	
	

	2
	账号管理
	1、用户管理：承担平台人员账号统一管理，实现用户账号新增、信息维护、状态管控等全生命周期管理。支持配置登录账号、实名信息、联系方式等基础资料，可绑定所属组织机构，灵活设置主岗位与多项兼任岗位，满足一人多岗的需求；支持为用户分配权限角色，提供多条件组合查询、批量导入导出能力。模块与组织机构、岗位、权限体系深度联动，账号关键操作自动留存审计记录，构建规范、可追溯的平台人员身份管理体系。
2、岗位管理：面向业务岗位职责进行标准化管理，可依托组织机构体系建立岗位归属关系。支持岗位信息新增、编辑、删除操作；支持设置岗位级别、展示排序、启用停用状态，可通过岗位名称、所属机构快速检索筛选岗位。以岗位作为中间载体衔接组织机构与权限角色，为人员账号分配岗位、落实岗位职责提供支撑。
3、组织机构管理：支持构建无限层级的树形组织架构，实现各类机构信息统一维护。以树形目录直观展示组织体系，支持机构检索、新增、编辑、删除与状态管控。通过标准化组织机构编码实现数据统一管理，依托组织架构建立人员归属关系，为用户、岗位、权限管理提供底层组织支撑，满足多部门、多层级协同治理业务要求。
	套
	1
	
	
	

	3
	功能权限管理
	1、角色管理：支持角色信息新增、编辑、删除操作，删除环节增加业务关联校验；支持维护角色名称、角色编码、角色描述、排序序号、启用/停用状态，停用状态角色无法绑定至用户、岗位；支持通过角色名称、角色编码、状态进行组合条件检索，列表分页展示角色数据。
2、功能权限配置：支持按业务目录、菜单、操作按钮三级粒度进行权限分配，精准控制页面访问权限与按钮操作权限；提供多标签页切换不同业务子系统权限分组，切换过程保留已勾选权限状态；内置目录、菜单、按钮勾选联动规则，支持批量全选、联动清空；未勾选菜单/按钮权限时，前端隐藏对应页面与操作控件，后端同步拦截接口访问；权限配置保存即时生效。
3、数据权限配置：支持针对后端接口独立配置数据访问范围，提供全部、仅自己、所属组织、所属组织及以下、自定义组织五种数据权限模式；自定义组织模式支持选取指定组织机构，配置时强制校验至少选择一个机构；支持按照接口前缀批量管控子接口权限，单条接口可独立配置数据范围；实现功能权限与数据权限解耦管控，从“能不能操作”和 “能操作哪些数据”两个维度实现精细化权限控制。
4、系统管理：支持维护各子系统基础信息，配置子系统名称、图标、排序；支持子系统信息检索、新增、编辑操作，配置变更自动留存操作日志。
5、菜单管理：菜单管理实现平台前端导航资源统一运维，支持按不同子系统对菜单资源进行隔离管理，涵盖目录、页面菜单、操作按钮三种资源类型，构建多层级树形功能架构。系统支持配置菜单路由、组件地址、权限编码、图标、排序、启用状态等参数，以菜单编码作为权限鉴权标识，支撑按钮级权限控制。菜单资源与角色权限模块深度联动，可根据用户权限动态展示导航内容，所有配置在线调整、即时生效，无需程序改造，高效支撑平台功能权限的灵活管控。
6、字典管理：用于统一管理平台各类业务标准化枚举数据，分为字典类型与字典项两级维护。支持创建字典分类、字典项，配置名称、值、排序、启用状态等信息；支持字典类型、字典项的新增、编辑、删除、查询操作；字典管理提供统一的数据标准支撑各业务模块下拉选择、状态归类；实现全系统枚举口径统一，可在线维护、即时生效，无需修改程序代码，有效消除各业务模块数据定义不一致问题。
	套
	1
	
	
	

	4
	系统日志管理
	1、访问日志：自动记录平台所有账号登录、登出行为，完整留存操作人员、所属机构、登录时间、登出时间、登录 IP、登录地点、终端设备等信息，支持多条件检索与日志导出。日志数据仅支持查询查看，不允许人工新增、编辑、删除，防篡改。
2、操作日志：自动记录平台内各类业务操作行为，完整留存操作人员、所属机构、操作页面、操作功能、操作时间、访问IP、操作结果等信息，支持查看操作详情，展示接口请求参数与响应内容。支持多条件筛选查询与日志导出，日志数据不可人工编辑、删除，实现业务操作全程留痕，支撑问题追溯、责任核查。
	套
	1
	
	
	

	二
	飞行驾驶舱
	
	
	
	
	

	5
	综合态势
	1、核心运营指标看板：实时汇总展示总飞行次数、总飞行时长、总飞行里程、总成果产出数等宏观运营数据；支持周期维度切换（最近 24 小时等），直观呈现飞行架次趋势曲线、成果类型环形占比分布、航线使用热度排行，数据实时自动刷新。
2、GIS 全域态势地图：支持在 GIS 地图中展示航线分布、空域要素、飞行计划分布、设备分布等多类空间要素，并可通过图层管理进行叠加查看和开关控制，帮助用户直观掌握低空运营全域态势。支持在地图中实时标注飞行器位置、飞行速度、航线轨迹及起终点信息，用户可点击飞行器或相关点位查看详情，辅助进行飞行过程监控和调度判断。
3、今日计划执行概览：动态展示今日总计划数、执行中任务数、异常任务数量，并通过计划完成率、任务类型占比等图表实时展示当日任务状态与进度，帮助用户全局把控当日任务整体任务履约状态。
4、设备全域监控：统计展示设备总数、空闲设备数、作业设备数、离线设备数，并以列表和地图联动方式展示无人机、机巢等设备点位分布，实现设备在线状态全域可视可查。支持对空闲设备进行一键起飞、任务下发等操作，实现从态势查看到设备调度的快速联动。支持在飞行器飞行中查看实时飞行详情，并提供手动接管入口，便于用户在必要时进入飞行控制页面进行人工干预。
	套
	1
	
	
	

	6
	飞行态势
	1、飞行态势总览：统计累计及今日飞行核心运营指标，支持待飞/历史页签切换；GIS地图支持区划筛选、飞行器检索，可灵活切换多类飞行图层，差异化展示不同阶段航线轨迹与飞行器实时位置、速度、高度；列表统一管理飞行单元告警，支持点位一键联动定位与视频实况快速预览。
2、实时飞控管理：实时飞控管理支持实时展示无人机设备信息及飞行动态参数，包括飞行状态、位置、任务执行进度、航线及航点动态等内容；支持广角、变焦、红外等多镜头视频画面切换，并提供倍率调节能力，满足不同作业场景下的实时观察需求。无人机默认按照任务航线自主飞行，当需要人工干预时，支持切换人工控制模式，对飞行器进行远程飞控操作，包括前进、后退、左右移动、上升、下降、返航、紧急降落、急停等操作，实现飞行过程实时监控与灵活干预。
3、实时算法配置：支持在飞行控制过程中配置和启用算法能力，用户可根据业务需求从算法列表中选择所需算法，并添加至当前飞行任务中使用。系统支持按算法分类查看算法资源，通过名称搜索快速定位目标算法，并提供算法检测功能辅助确认算法配置状态。同时支持配置声光提醒、弹窗提醒等告警方式，当算法识别到异常情况时及时提醒用户，为飞行过程中的算法应用提供配置支撑。
4、历史飞行记录回溯：历史记录回放模块支持对已完成飞行任务进行全过程回放，基于GIS地图还原飞行轨迹、航点位置、飞行时间轴及任务执行过程，帮助用户完整复盘飞行作业情况。系统支持飞行运行数据留存、轨迹回放控制、任务流程节点查看、飞行成果预览及历史告警查看，帮助用户全面了解飞行作业过程，实现飞行任务的追溯与复盘。
	套
	1
	
	
	

	7
	设备监控
	1.统计面板：应支持多项设备核心指标的统计面板展示，包括设备总数、在线设备数、设备类型数等。系统应支持点击任意指标数值后弹出对应设备清单，如点击在线设备数可展示全部在线设备明细，并支持清单分页、筛选和详情查看。
2.设备列表：应支持设备明细列表展示，字段应包括设备名称、所属单位、剩余电量等信息。设备状态应采用图标结合文字方式清晰标注，列表应支持按设备名称、所属单位等条件查询，并支持排序和分页展示。
3.地图交互：应支持点击设备列表中的任意设备后，地图自动缩放并定位至该设备当前位置，同时弹出设备信息气泡，展示设备状态、当前位置等基础信息。信息气泡应支持点击“设备状态”等按钮跳转至设备关联状态列表页面，实现设备位置、运行状态联动查看。
4.详情查看：系统应提供设备详情页面，完整展示设备参数配置、历史故障记录、运维记录等内容，故障记录应支持按故障类型、时间范围筛选；对在线设备应支持发送实时定位、状态刷新等远程指令并记录指令操作日志，对历史发生故障的设备应支持查看维修人员、维修时间、故障原因等信息。
	套
	1
	
	
	

	8
	任务计划态势
	1、任务全局监控：应支持对待执行、执行中、已完成和异常任务进行集中展示，并结合地图和看板展示任务计划分布、执行进度、任务类型。系统应支持按任务状态、任务类型、所属单位、时间范围等条件筛选，并支持点击地图点位或统计指标查看任务详情，实现任务全局可视化监管。
2、过程跟踪与异常处置：应支持实时掌握任务计划执行过程中的关键节点、进度变化和风险状态，对异常情况进行提示。系统应支持异常信息与告警、人工接管等处置流程联动，并记录处置人员、处置时间、处置措施和处置结果，保障异常处置闭环。
3、历史回溯与复盘：应支持对已完成飞行计划的飞行轨迹、执行过程、成果文件、异常记录和处置结果进行回溯查看。系统应支持按执行时间、任务类型、所属单位等条件查询历史飞行计划，并提供过程数据、成果数据和责任记录的关联展示，为任务质量核验、责任追溯和后续调度优化提供依据。
4、详情查看：应支持点击计划列表中的任意计划项弹出详情窗口，窗口内应展示计划飞行时间、飞行航线、任务类型等关键信息。
	套
	1
	
	
	

	9
	成果态势
	1、成果集中汇聚：应支持统一接入飞行任务产生的成果数据，形成面向运营管理的成果资源视图。系统应记录成果名称、成果类型、产生时间、所属区域等信息，并支持按权限查看和管理。
2、空间与时间态势展示：应支持通过地图、趋势图和分类图表展示成果的区域分布、产出变化和类型结构，直观反映成果生产情况。系统应支持按区域、时间范围、成果类型等维度切换展示，并支持地图点位、图表数据与成果明细联动，便于成果态势研判。
3、成果统计输出：应支持成果新增后的数据刷新。系统应支持导出成果统计结果和明细数据，用于成果管理、业务汇报、跨部门共享和后续分析。
	套
	1
	
	
	

	三
	飞行需求
	
	
	
	
	

	10
	需求台账
	1、需求提报：支持业务人员在线填报巡检需求，可录入需求基础信息。通过地图绘制、上传KML文件、文字描述方式明确巡检区域，灵活配置服务类型、巡检模式、期望巡检时间、巡检频率、输出成果、AI识别场景与算法，支持草稿保存与正式提交两种操作模式，提交后驱动需求进入审核流转环节。
2、地图工具：集成完善的地图交互组件，支持视角切换、底图切换、图层叠加等GIS操作。
3、需求详情：支持查看需求完整详情，分模块展示基础信息、巡检区域与全流程业务记录，地图可视化展示巡检范围并支持区域定位；展示巡检需求下所有关联任务与飞行计划信息，汇总统计飞行计划各状态总数量，可查看任务ID、任务名称、任务类型、任务状态等任务核心信息，也支持跳转至任务详情页面；展开任务可查看下属飞行计划清单，展示飞行计划ID、创建时间、计划作业时间、实际作业时间、计划状态等计划核心信息，也支持跳转至计划详情页面。
4、需求撤销：支持对进行中的巡检需求发起撤销申请；填报时需录入撤销原因。撤销操作全过程留存流程记录，可在需求详情页面追溯申请与审核结果，满足业务动态调度需求。
	套
	1
	
	
	

	11
	需求进度
	1、需求列表：支持通过需求名称检索筛选处于进行中、已完成状态的巡检需求，快速切换选定目标需求，选中后页面自动加载对应需求的全部执行进度数据，实现多需求之间便捷切换查看，为巡检进度跟踪提供基础入口。
2、需求信息：展示需求名称、执行周期、累计飞行里程、累计飞行时长、AI识别场景等核心基础信息，同时通过统计卡片汇总展示飞行计划各类计划数量，直观呈现该需求整体飞行任务规模与分布态势。
3、成果概况：集中汇总展示飞行视频、飞行照片、事件视频、事件照片、AI 分析报告等各类巡检产出成果数量，提供统一成果查看入口，支持跳转查阅全部巡检成果，直观体现巡检任务产出情况。
4、巡检明细：按巡检区域维度展示任务统计数据，区分待起飞、飞行中、已完成、已取消、已终止五类飞行计划数量；展示计划明细，已终止计划、已取消计划信息查看，实现从需求到单个可执行的飞行计划的全链路进度追溯。
	套
	1
	
	
	

	12
	审批管理
	1、需求申报列表：列表划分待审核、已审核标签页集中展示巡检申报需求，支持多条件组合检索，分页展示需求编号、需求名称、申请机构、服务类型、巡检模式、申请时间、申请人等信息，提供审核、查看操作，统一归集所有待流转的巡检申报事项，便于审核人员集中处理巡检需求申报流程。
2、需求申报审核：完整展示巡检需求全部基础信息，清单化呈现巡检区域并支持地图可视化展示范围；审核环节可核查需求巡检区域、巡检周期、巡检频率等业务条件；支持选择通过、驳回、退回审核结果，录入审核意见，完成审批后驱动需求状态流转，实现巡检需求申报规范化准入核查。
3、需求撤销列表：集中展示所有巡检需求撤销申请，支持多维度条件筛选检索申请记录，分页呈现撤销申请对应的需求核心信息，提供审核与详情查看操作，统一归集各类巡检区域撤销申请，支撑审核人员集中处置任务终止申请，实现撤销事项流程集中管控。
4、需求撤销审核：完整展示原始巡检需求基础信息、待取消巡检的区域、撤销申请原因，依托地图直观展示对应巡检范围；审核人员可结合任务执行现状研判撤销申请合理性，选择通过或驳回审核结论并填写审核意见；审批完成后同步更新对应巡检区域任务状态，实现巡检任务动态调整流程闭环。
5、审批详情查看：支持调取申报审核、撤销审核全流程信息，完整展示需求基础信息、巡检空间范围、申请信息、申请缘由、历史审核结论与审核意见，结合地图可视化呈现巡检区域边界，完整还原审批事项全部信息，可供事后业务溯源查阅。
6、一键转化：支持将审核通过需求通过点击一键转化按钮，将需求转换为飞行任务并自动进入任务新建页面，自动填入需求单位、需求名称、任务类型，并可将需求巡检区域在新建航线时自动转换为飞行航线；
	套
	1
	
	
	

	13
	验收归档
	1、需求验收列表：划分待验收、已验收标签页，集中展示所有巡检任务执行完成后的需求记录，支持通过多条件组合检索，分页展示需求编号、需求名称、服务类型、巡检模式、完成时间等核心信息，提供查看成果、验收操作，统一归集具备验收条件的需求，实现验收事项集中管理。
2、需求成果查看：支持调取对应巡检需求产出的全部成果，可查阅飞行视频、照片、AI分析报告等飞行产出数据，便于验收人员核对成果完整性及正确性，为验收判定提供直观依据。
3、需求验收归档：展示巡检需求基础信息与巡检区域范围，依托GIS地图组件直观呈现巡检作业边界，验收人员可选择验收评价等级并填写验收意见，确认完成验收后需求转入归档状态。
	套
	1
	
	
	

	四
	飞行任务
	
	
	
	
	

	14
	任务管理
	1、任务创建：支持关联业务需求，并支持周期定时、单日定时、立即起飞等多种执行模式配置。支持基于GIS地图实现机巢、航线等作业资源可视化选配，并可通过航点配置对应AI算法，实现差异化智能巡查，提供无人机排期查看与冲突校验能力，在任务创建阶段提前识别资源占用情况，保障任务合理生成。
2、任务查看：任务列表页通过可视化看板展示各状态任务数量，支持多维度搜索查询，并可查看任务的详细信息以及展示任务生命周期的全过程，实现任务全过程追踪。
3、飞行计划生成及展示：支持根据飞行计划自动生成飞行计划，飞行计划采用列表形式分类展示，支持多维度组合查询；飞行计划详情支持以地图可视化方式全方位展示飞行计划详情，集中呈现飞行航线、执行时间、计划状态等核心要素。
4、飞行计划管控：提供一键执飞、取消、终止等操作，并记录计划操作及变更信息。
5、历史记录：以列表形式展示历史计划，支持多维度搜索条件查询历史计划，并查看执行详情。
	套
	1
	
	
	

	15
	计划排期
	1、排期看板：以“资源池-排期日历”一体化布局为核心，实现设备资源与飞行计划排期信息的可视化关联展示。提供日排期视图，通过时间轴直观呈现飞行计划安排、执行状态及资源占用情况，并支持按飞行日期、计划状态、任务类型等条件进行组合查询，帮助运营人员快速掌握设备资源与飞行计划的排期情况。
2、调度管理：支持根据实际作业需求在排期日历看板中对飞行计划进行动态调整，包括拖拽计划调整作业时间、一键执飞、取消计划及终止计划等操作。
	套
	1
	
	
	

	16
	多屏直播
	1、视频资源接入：支持机巢、无人机设备等多类型视频资源接入，支持通过多画面布局实现多路视频同步查看。
2、视频控制：提供1/4/6/9宫格等多屏展示方式，支持视频窗口切换、放大、关闭及云台控制等操作实现飞行现场实时感知，为运营调度、异常处置和远程指挥提供直观的视频支撑。
	套
	1
	
	
	

	五
	飞行航线
	
	
	
	
	

	17
	航线资源
	1、航线分类：支持多级分类体系，可拖拽调整分类层级与顺序；支持长期未使用航线归档与恢复。
2、航线库：支持地图绘制生成航线，建立标准化航线库，实现对航线的分类管理；以列表展示航线全量核心信息，支持分页加载；
3、航线管理：提供航线查看、编辑、删除、批量操作功能；支持多维度筛选查询。
	套
	1
	
	
	

	18
	空域要素
	1、信息管理：支持地理围栏（适飞区、禁飞区、自定义限飞区）与起降站点（起降站点和临时起降站点）两类空域资源全生命周期管理；
2、地理围栏支持自定义绘制、参数化立体空域生成、状态审批流转与台账查询；
3、起降站点：起降站点支持点位为中心、参数配置自动生成圆柱形空域。
4、起降站点自动生成：支持在完成机巢设备接入后，自动生成起降站点。
	套
	1
	
	
	

	六
	飞行成果
	
	
	
	
	

	19
	成果服务
	1、成果确认：汇集各类成果数据，集中展示成果生成、提交及确认状态，并支持按日期、任务类型等条件查询；支持按成果类型进行统计和分类展示，支持以卡片或表格形式查看原始影像及算法识别形成的事件成果；
2、事件图片复核：支持对事件图片的识别结果进行人工复核，并可对错误的识别事件框和类型进行删除和修改，支持记录操作人、操作时间等操作记录；
3、事件视频复核：支持对事件视频的真实结果进行人工复核，并支持在无人机原始视频流的基础上结合设置事件起止时间、事件类型对漏检事件进行记录，生成新的事件视频；
4、成果列表：关联展示任务、设备、需求单位及成果类型等信息，并支持按日期、成果类型等条件查询和分类统计；支持以卡片或表格形式查看和下载各类成果；支持基于三维地图关联展示任务信息、航线、成果，实现飞行轨迹与现场影像同步回放，并通过地图、时间轴及缩略图快速定位成果的时空位置；支持在线查看和下载成果报告。
5、成果分类：支持按成果类型、业务部门、应用场景和生成日期建立多层级分类，通过树形目录快速定位和浏览目标成果；支持联动展示分类成果，并按生成日期分组查看，以卡片形式展示成果缩略图、文件名称、事件标签及数量等信息；支持单项或分组成果批量选择、全选和集中下载，实现成果数据的分类浏览、便捷调取和统一归档。
6、统计分析：支持按日期、成果类型等条件查询和统计事件成果，并提供快捷时间范围选择；支持通过趋势图、分类图表展示事件成果数量变化及类型分布；支持基于电子地图展示事件成果位置和区域分布，并联动查看成果详情、任务信息及飞行路径；支持关联浏览同一飞行计划下的其他事件成果，并通过缩略图和事件标签快速区分；支持地图、事件详情及飞行航线联动展示，实现事件成果统计分析、详情查看和任务空间复盘。
	套
	1
	
	
	

	20
	线索处置
	1、异常事件列表展示：支持将 AI 识别出的异常事件以列表形式集中展示，展示内容包括线索名称、异常类型、所属任务、发现时间、处置状态等信息，便于运营人员快速查看和管理。
2、异常位置自动标注：支持系统自动识别并标注异常事件的空间位置，可在地图或影像中展示异常点位、坐标信息和关联图片，便于快速定位问题发生区域。
3、异常事件自动派发：支持根据异常类型、所属区域、责任单位或处置规则，将异常事件自动下发给对应处置人员，实现问题发现后的快速流转和闭环处理。
4、处置结果跟踪反馈：支持记录和展示异常事件的处置进展、处置结果、反馈说明、处理时间和责任人员等信息，实现异常事件从识别、派发到处置反馈的全过程留痕管理。
	套
	1
	
	
	

	21
	线索处置APP
	1、异常消息接收：APP应支持处置人员接收 AI 识别异常事件消息，及时获取待处置事项提醒，便于快速响应异常事件。
2、异常详情查看：支持处置人员在移动端查看异常类型、发生位置、现场图片等信息，帮助快速了解异常情况。
3、现场核查确认：支持处置人员根据异常信息开展现场核查和处置工作，并结合实际情况确认异常真实性。
4、处置结果反馈：支持在APP端填写提交处置结果、上传现场照片，形成处置记录，支持现场人员对同一线索下的事件进行一键批量处置操作。
5、闭环过程管理：支持对异常事件从消息派发、人员接收、现场处置到结果反馈的全过程进行记录，实现异常事件闭环管理。
	套
	1
	
	
	

	七
	飞行装备
	
	
	
	
	

	22
	设备管理
	1、设备概览：对平台接入的低空设备进行分类统计，集中展示设备总数、无人机数量和机巢数量等核心指标；设备列表支持展示设备实时使用状态和在线状态；支持基于电子地图集中展示在线设备、离线设备、故障设备和运维设备的数量，并按照不同颜色进行区分；支持基于电子地图展示设备实时位置，并可以不同图标展示设备状态和类型；支持点击电子地图上的设备图标可展示设备详情信息。
2、设备管理：支持无人机与机巢的完整信息管理功能，涵盖设备编号、归属单位、接入时间及在线状态等关键信息。可分别查看无人机或机巢的详细技术参数、归属信息等信息。支持上传设备照片，并可按所属单位、在线状态等条件进行筛选查询；支持对无人机和机巢阶段性使用情况进行统计分析化。
3、设备状态：支持按照在线、离线等状态，对无人机和机巢数量进行分类统计，并采用不同颜色和图形标识进行区分；支持持续监测无人机、机巢与平台之间的通信连接情况，实时展示设备在线状态、使用状态以及无人机在巢或离巢情况，辅助判断设备是否具备任务执行、起降保障和停放待命条件；支持以列表形式集中展示无人机和机巢的实时状态及基础信息；支持按照使用状态等条件查询无人机和机巢运行情况，并支持通过查询和重置功能快速定位特定设备或恢复全部状态数据；支持查看单台无人机和机巢的状态详情；支持按照时间顺序记录无人机和机巢历史运行状态。
4、设备型号管理：建立设备型号库，支持按照无人机、机巢对型号数据进行分类管理；支持以列表形式展示已维护的设备型号，集中呈现生产厂商、设备型号及主要性能参数。
	套
	1
	
	
	

	23
	运维管理
	1、运维概览：应支持对平台运维数据进行集中统计与可视化展示，统计内容应包括处理中工单、已完成工单、超时工单等核心指标。系统应通过统计卡片、趋势图、列表等方式展示运维整体情况，并支持按区域、设备类型、运维状态、时间范围等条件筛选查看，辅助运维人员掌握整体运行态势。
2、运维任务提醒：应支持根据设备运行状态、告警信息、巡检周期、维护计划等规则自动生成运维提醒。提醒内容应覆盖设备异常离线、故障、定期保养到期等情况，并支持按提醒类型、紧急程度、产生时间、责任人、处理状态等条件筛选查询，确保运维事项及时响应。
3、运维工单管理：应支持手动新建工单或由异常告警自动生成运维工单，工单应可关联无人机、机巢等业务对象。工单字段应包括问题描述、处置类型、优先级、计划处理时间等内容，并支持处理中、已完成等流程状态管理。
4、运维执行管理：应支持运维人员在处置过程中查看工单详情、设备信息、异常记录及历史维修记录，并支持上传现场照片、视频、附件和处理说明。系统应记录处理时间、处理措施、备件更换情况、处理结果等过程信息，形成完整的运维执行留痕，满足过程监管和责任追溯要求。
5、运维后状态更新：应支持工单处理完成后同步更新设备运行状态、可用状态。确保设备台账、告警记录、运维结果之间的数据一致，并支撑后续统计分析。
	套
	1
	
	
	

	24
	保险管理
	1、保险概览：应支持对平台内无人机、机巢及相关设备保险信息进行集中统计与展示，统计内容应包括保险总数、有效保险数、即将到期数、已过期数、未投保设备数、理赔中数量等核心指标。系统应通过统计卡片、列表和趋势图展示保险整体情况，并支持按保险状态、设备类型、保险公司、所属单位等条件筛选查看，实现保险覆盖情况可视化管理。
2、保险信息管理：应支持保险档案新增、编辑、查看和维护，档案信息应包括保险公司、保单编号、险种类型、投保对象、关联设备等字段。系统应支持上传保单附件、发票、合同等材料，并可与无人机、机巢、任务或所属单位进行绑定，实现保单资料集中归档。
3、保险异常提醒：应支持对保险即将到期、保险已过期、设备未投保、保单信息缺失、保险覆盖异常等情况进行自动提醒。系统应支持配置提醒阈值，例如提前 30 天、15 天、7 天提醒，并支持按异常类型、保险状态、责任单位、处理状态、到期时间等条件筛选查询，保障保险风险提前预警。
4、保险状态变更：应支持保险状态自动识别与人工维护，状态包括待生效、保障中、即将到期、已过期、已退保、理赔中、已结案等。系统应根据保单生效时间和到期时间自动更新保险状态，并记录状态变更时间、变更人员、变更原因及历史变更记录，确保保单状态真实、完整、可追溯。
5、保险理赔管理：应支持在设备故障、飞行事故或任务异常后发起保险理赔流程，并可关联对应设备、飞行任务、告警记录、运维工单及事故说明。系统应支持上传现场照片、视频、责任认定材料、损失评估材料等附件，并记录理赔申请时间、处理进度、赔付金额、处理结果及结案情况，实现理赔过程闭环管理。
	套
	1
	
	
	

	25
	机巢规划
	1、机巢分类与分组管理：支持按照区域、组织、等维度对机巢资源进行分类分组，便于对不同类型机巢进行集中管理、快速筛选和统一调度，提高机巢资源管理效率。
2、机巢空间布局展示：支持在地图上对机巢点位、分布、服务覆盖区域等信息进行可视化展示，并可结合图层控制、条件检索等功能，快速查看机巢资源的空间分布和覆盖情况。
3、机巢服务范围配置：支持围绕机巢点位配置覆盖范围等参数，形成机巢服务能力表达，为任务调度、航线规划、资源补盲和运行保障提供基础数据支撑。
	套
	1
	
	
	

	八
	低空AI算法训练平台
	
	
	
	
	

	26
	数据管理
	1、数据上传：支持本地带标注数据上传；支持向已有数据集中添加数据，完成数据集更新与迭代；支持上传图片或视频数据，视频文件支持自定义抽帧范围。
2、数据集管理 ：支持对数据集进行管理，可编辑、删除数据集；提供多维度条件筛选功能，可根据数据集名称、类型、校验状态等条件进行筛选；提供直观数据信息看板，具体包括：数据集大小/训练集与测试集数据量/标签类别总数/各类别标注数量及占比分布/训练数据图像预览/测试数据图像预览等。
3、数据标注：支持自动标注与手动标注两种标注模式，自动标注模式支持目标检测算法自动标注，手动标注支持图像分类/目标检测/旋转矩形三大类算法标注；支持对数据自动化分析，智能检测存疑图片，包括分辨率异常/清晰度异常/常场景差异大/高相似图片存疑等，用户可选择保留有图片或删除存疑；支持自定义标签名称及标签颜色。
4、数据导出：支持将数据集导出为 zip 格式至本地。
5、多维度数据分析： 支持针对不同的算法类型进行多维度数据分析并给出优化建议，并在后续的模型结构设计及调参中自动化地进行针对性优化策略，有效解决各种实际业务场景中数据情况复杂的问题，包括：
（1）目标检测算法多维度数据分析维度：光照质量/目标尺寸/目标完整度/尺寸均衡度/类别均衡度/目标分散度/细粒度/小样本分布；
（2）动作识别算法多维度数据维度：动作持续时间/目标尺寸/动作幅度/关键点遮挡/类别均衡度。
	套
	1
	
	
	

	27
	模型管理
	1、模型版本管理：支持对模型进行多版本管理，可快速切换模型版本并对关键信息可视化，如对应版本创建时间和性能指标，帮助用户便捷高效地了解模型的情况并管理模型的长生命周期。
2、多算法类型支持：支持8大类视觉算法，包括：图像分类、目标检测、通用分割、姿态检测、单目3D、动作识别、图像检索、OCR识别。
3、弹性模型性能配置：支持配置模型训练参数,由结果导向进行模型定制化开发，能在模型结构自动化设计阶段，通过AutoML相关算法确保设计的模型结构能够达到配置需求，包括：选择推理芯片型号、设置训练的算法速度、并行数、运算训练帧率（FPS）、训练尺寸等。
4、动态模型结构设计：基于AutoML自动化训练算法技术，平台自动结合数据集情况、部署芯片、配置参数等多维度客户需求，进行模型搜索，定制化设计模型结构，以确保在满足需求的同时达到最大性能，完成模型生成。
	套
	1
	
	
	

	28
	模型训练
	1、自动化模型调参：基于超参优化算法技术，平台在模型训练过程中能够自动调节学习率等常规模型训练参数，同时动态调节数据增强方法，从而大幅度提高模型训练的效率及可靠性。
2、多卡训练：基于分布式集群管理及资源虚拟化等平台技术，实现多卡资源智能化调度和管理，最大程度提高训练硬件利用率，提高训练效率及模型精度。
3、模型切图训练：NVIDIA系列芯片模型训练配置支持开启切图训练。在大尺寸图片识别小目标场景下，开启切图训练后，平台根据所选芯片算力确定切分策略，对图片进行切分处理后进行训练，以保证模型效果。
4、模型训练监控：提供训练参数、训练准确率、训练精度等模型训练阶段关键指标的可视化，帮助用户便捷高效地监控模型训练过程，若训练失败需告警且支持重新训练。
5、模型性能评估：提供多维度的量化评估指标，并且细化至各个标签类别的详细精度，同时提供准确率可视化图表帮助对模型性能进行全方面评估，具体包括：精确率（Precision）、召回率（Recall）、准确率（mAP）、配置参数等。
6、模型在线预测：支持手动预测、自动预测功能，自动预测会在模型训练完成后在验证集中进行模型预测并可视化测试数据结果，手动预测支持用户上传图片或视频进行模型效果的验证和评估。
	套
	1
	
	
	

	29
	模型部署
	1、私有化部署：支持单机部署（显存24G以上的服务器）、集群部署。
2、芯片部署：平台所生产的算法支持部署至以下品牌多款型号芯片：英伟达、英特尔、华为海思、瑞芯微、寒武纪、SigMaster、高通、联发科、君正、清微智能、比特大陆等。
3、SDK部署：支持绑定设备授权模型、下载模型文件，适用于二次开发需求场景，满足实际落地需求。
4、应用平台部署：
（1) 支持算法应用下载到AI服务器：提供数量统计、面积计算、方向判断等30+种应用模板，可根据实际业务场景选择并配置，支持一键下发至终端，实现模型定义终端能力的效果。
（2) 支持通过拖拽定义算法应用逻辑，提供丰富拖拽组件，包括：输入组件（视频输入、图片输入）、条件过滤组件（区域过滤、目标跟踪、形状过滤、类别过滤、文本格式过滤、关键点表达式过滤）、计数计分组件（越界计数、区域计数）、推理组件（目标检测、图像分类、关键点检测、文字识别、脸部识别、通用分割、动作识别、密度估计、旋转目标检测）、输出组件（结果生成、图像生成、HTTP上报）等。
	套
	1
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	模型优化
	1、模型错误分析：针对模型识别错误的部分，提供标签识别错误和场景识别错误分析方法，明确提供识别误差原因与改进方向，帮助用户轻松完成模型性能问题定位。
2、模型对比分析：在模型经过多次优化迭代后，支持不同版本模型之间的性能对比，提供细致的量化指标对比及直观的可视化对比，能够有效定位模型差异及趋势，包括：支持选择不同版本进行模型对比分析、支持选择不同维度（准确率、召回率、F1 Score）进行版本间的性能对比。提供模型版本指标对比曲线图，直观展示各版本在不同阈值下的精准度、召回率及 F1 Score 变化趋势。
3、模型优化迭代：支持基于平台已训练模型进行二次迭代，用户可添加数据进行模型迭代，结合模型错误分析功能，实现高效低成本完成模型优化，极大程度延续模型的生命周期。
	套
	1
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	系统管理
	1、设备管理：支持设备在线、离线注册，支持设备的新增、删除等管理，支持查看设备状态、设备SN、设备名称等。
2、个人账户管理：提供用户信息管理，支持修改用户名及登录密码；支持按照训练时长、模型训练个数、设备数量、应用授权、模型授权进行账号配额授权；支持查看算法应用下发历史记录，包括下发时间、下发设备SN、下发设备AI芯片类型；支持历史操作记录管理，可按类型筛选查看计算资源消耗、模型训练、应用设备注册等全量历史操作，便于追溯与审计。
	套
	1
	
	
	

	九
	低空AI算法推理平台
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	输入源管理
	1、摄像机添加：支持添加摄像机，拉取实时视频流进行画面预览，满足用户实际部署要求。
2、摄像机管理：支持展示摄像机名称、分辨率、帧率、创建时间、设备ID、数据源等信息；支持自定义摄像机名称；支持新增、删除、查询摄像机；支持摄像机状态展示，按照不同状态（在线、离线、码流异常）进行摄像机分类，方便用户针对摄像头做管理。
3、视频数据管理：支持本地视频上传功能，支持查看视频详情信息，包括视频文件名、分辨率大小、创建时间等核心内容，支持编辑视频名称，便于用户对视频数据进行分类管理，提升使用便捷性。
	套
	1
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	算法应用
	1、算法管理：支持算法应用的全生命周期管理，提供算法应用列表，可查看算法名称、算法类型、运行次数、授权总数、过期时间、更新时间等关键信息；支持按算法应用名称进行搜索，按算法类型（图片服务、视频任务）进行筛选，便于快速定位目标算法；支持对算法应用进行编辑、查看详情、删除等操作，同时支持导入新算法应用包。
2、算法调参优化：支持在任务管理模块对算法进行参数调优，精准适配不同应用场景，优化算法运行效果。
可调节核心参数包括：推理帧率、置信度阈值、标签名称编辑、ROI区域绘制及事件上报间隔（秒），帮助用户根据场景差异优化算法性能，提升识别准确率与适配性。
	套
	1
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	任务管理
	1、创建任务：支持任务核心配置，可设置任务名称、输入源、运行计划及绑定算法，满足多样化业务场景需求；支持灵活配置算法运行计划，包括：持续运行（按帧持续进行算法推理）、阶段启用（在预设时间段内执行指定算法推理）。
2、任务操作：支持任务全生命周期管理，提供任务卡片式列表，可查看任务名称、任务状态、任务封面预览等信息；支持按任务名称、任务状态、输入源、绑定算法进行多维度筛选与搜索，便于快速定位目标任务；支持对任务进行编辑、启动、重启、删除等操作，同时支持创建新任务，满足多样化业务场景需求；支持任务状态实时展示（如未启动），对于已启动任务，支持实时预览，在预览画面中展示算法的实时运行效果，便于用户直观掌握任务执行情况，及时进行调度与管理。
	套
	1
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	实时监控
	分屏实时监控：支持分屏查看算法推理视频流，分屏画面灵活配置算法任务，满足多画面并行监控需求；支持最多同时加载 9 个分屏画面，每个分屏可独立配置任务，并支持单独关闭操作，互不影响。
	套
	1
	
	
	

	36
	事件告警
	1、实时告警上报：支持上报分屏中已加载任务的检出事件，事件检出后立即进行实时告警上报；展示告警核心信息，包括任务名称、输入源、关联AI算法、事件时间、告警总数等，便于用户快速了解告警详情。
2、事件筛选：提供告警列表可视化展示，可通过任务名称、输入源、算法、事件状态等核心信息筛选告警事件，便于告警追溯与管理。
3、事件管理：支持对告警事件进行预览，在预览中可以查看到检出目标，为用户后续操作提供精准的数据支撑；支持下载告警事件，包括带框告警图、原图、告警详情信息json文件。
4、事件自动清理；支持配置事件自动清理，当事件条数超过阈值时执行自动清理；支持自定义事件条数阈值，阈值设定后在事件管理页面仅显示事件阈值设定的事件条数，避免造成事件过多，浪费资源。
5、第三方事件上报：支持将告警事件推送到第三方平台，上报内容包括事件原始图片，画框图片和详细信息；支持推送测试，进行接口联调，方便客户业务平台集成算法识别结果。
	套
	1
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	系统日志
	系统日志：日志信息可视化展示，可查看日志级别、操作日志内容、资源类型（任务/算法应用/摄像头）、日志时间等核心详情；支持按日志级别、资源类型等条件筛选日志，快速定位目标日志信息；支持日志导出功能，可导出日志详情文件，保障操作可追溯、可核查。
	套
	1
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	设备信息
	设备信息：提供设备信息可视化展示，包括设备名称、设备类型、设备SN、软件版本、系统时间等关键内容；支持重命名设备名称，支持导出设备GXT文件。
	套
	1
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	接口管理
	接口管理：支持接口调用功能，提供标准化接口，支持用户通过第三方系统或自定义程序调用接口，实现任务创建、启动、停止、删除操作，调用后实时同步任务状态，确保接口操作与平台本地操作一致性，避免状态偏差。
	套
	1
	
	
	

	40
	数据看板
	数据看板：支持实时统计服务器实时的资源占用率，并进行可视化展示，涵盖多维度核心指标，包括任务运行状态统计、摄像机状态统计、GPU使用率、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用情况，直观呈现平台运行态势。
	套
	1
	
	
	

	41
	数据回流
	数据回流：提供数据回流功能。在设备联网情况下，支持在平台开启回流服务，指定数据回传至训练平台，以便于迭代优化，支持事件回流（目标事件发生概率高，解决误报场景）和视频录制回流（目标事件发生概率低，解决漏报场景）2种模式。
	套
	1
	
	
	

	十
	模型及授权
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	低空AI算法推理模型
	结合5个低空应用场景实际需求，提供15个成熟低空AI算法。
	套
	1
	
	
	

	十一
	场景应用
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	城管低空应用子系统
	系统构建城市管理综合巡检指挥大屏，整合飞行数据、案件历史数据等多源数据，通过模块化看板与GIS地图实现城市管理全域问题态势可视化。大屏实时接入无人机巡查数据等数据。并基于AI算法进行违章建筑识别、占道经营识别、暴露垃圾识别等城市管理问题的智能识别告警，通过平台告警及时通知指挥员，确保城市问题快速发现与精准处置。包含：占道经营识别及预警算法、河道周围垃圾堆放算法、车辆车型检测算法、车辆违停检测算法，火焰烟雾检测算法。
	套
	1
	
	
	

	44
	水利低空应用子系统
	系统构建河湖巡查大屏，整合飞行数据、防汛隐患点数据、禁捕水域数据等多源数据，通过模块化看板与GIS地图实现水域执法、防洪安全与生命保护的全域态势可视化。大屏实时接入无人机巡查数据等数据。并基于AI算法进行河道垃圾检测、漂浮物检测等异常事件与风险隐患的智能识别告警，通过平台弹窗、指令推送至执法船/巡逻队、关联责任人短信等多方式告警及时通知指挥人员，确保涉渔违法、汛期险情等突发事件快速响应与科学处置。包含：船只未封仓检测算法、船只类型识别算法、钓鱼行为预警算法、河道周围垃圾堆放算法、河道漂浮物识别算法、游泳检测算法。
	套
	1
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	园区低空应用子系统
	系统构建园区低空综合巡查大屏，全面整合无人机飞行数据、重点监管区域等多源信息。通过模块化看板与GIS地图，实现市容环境、农林生态的全域态势可视化监管。大屏实时接入无人机巡查数据等数据。并基于AI算法进行，对园区环境监测、秸秆禁烧火点监测、垃圾倾倒监管等异常事件与风险隐患的智能识别告警，一旦触发告警，系统即时通过平台可视化弹窗、短信推送至指挥人员，确保信息直达指挥中心。全面提升园区综合治理与精细化管养水平。包含：占道经营识别及预警算法、火焰烟雾检测算法、工程车辆检测算法
	套
	1
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	交通住建低空应用子系统
	依托无人机自动巡航、高清影像采集及AI智能识别能力，对辖区建筑工地和道路交通开展常态化、非接触式巡查，重点覆盖施工现场安全生产、重点道路、桥梁及易积水路段开展常态化巡检，重点监测道路拥堵、车辆异常聚集等道路设施损坏情况。系统可自动识别疑似违规行为和安全隐患，形成包含时间、位置、影像等信息的问题事件，并推送至相关责任单位进行处置、反馈和复核，实现建筑工地问题、交通道路问题“自动发现、快速取证、精准派单、闭环整改”，有效降低人工巡查频次和监管成本，提升交通住建领域安全生产和文明施工监管效率。包含裂缝检测算法、工程车辆检测算法、车辆车型检测算法、应急车道占用检测算法、船上人员未穿救生衣预警算法、船舶国旗未悬挂预警。
	套
	1
	
	
	

	47
	自规低空应用子系统
	依托无人机自动巡航、高清影像采集及AI智能识别能力，对辖区土地利用变化等事件进行监管。系统自动采集巡检数据，并推送至相关责任单位，相关责任单位结合业务数据可进行处置、反馈和复核，实现城市用地违法问题“及时发现、快速取证、精准派单、闭环整改”，有效降低人工巡查频次和监管成本，提升城市用地合法合规率以及执法效率。
	套
	1
	
	
	

	十二
	无人机机场1
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	无人机场1
	1、输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz
2、输入功率：最大 800 瓦
3、工作环境温度：-30°C 至 50°C
4、防护等级：IP56
5、最大允许降落风速：12 米/秒
6、最大运行海拔高度：4500 米
7、RTK 基站定位精准度：水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS）；垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS）
8、充电性能输出电压：直流 35 伏
9、充电时间：27 分钟
10、图传工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz；5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE: 5.170 GHz 至 5.250 GHz）；5.725 GHz 至 5.850 GHz；
11、含机场引电、弱电布管布线；
	套
	8
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	无人机1
	1.最大上升速度：6 米/秒（普通挡）；10米/秒（运动挡）
2.最大下降速度：6 米/秒（普通挡）；8米/秒（运动挡）
3.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：普通挡，开启避障：前飞 15 米/秒，后飞 12 米/秒，侧飞 10 米/秒；运动挡：前飞 21 米/秒，后飞 19 米/秒，侧飞 15 米/秒
4.最大抗风速度：12 米/秒
5.最大起飞海拔高度：6500 米
6.最长飞行时间：54 分钟
7.最长悬停时间：47 分钟
8.最大作业半径：10 公里
9.最大续航里程：43 公里
10.最大可倾斜角度：25°（普通挡）；30°（运动挡）
11.最大旋转角速度：200°/秒
12.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
13.防护等级：IP55
14.支持文件系统：exFAT
15.数字变焦：长焦相机：16 倍（混合变焦 112 倍）
16.近红外补光灯：红外补光：FOV：5.7°±0.3°
17.激光模块：激光测距：正入射量程：1800 米（1 HZ） @20%反射率目标*；斜入射量程（1:5 斜距）：600 米（1 Hz）；盲区：1 米；测距精度：1 米至 3 米：系统误差 <0.3 米，随机误差<0.1 米@1σ其他距离：±（0.2+0.0015D）（目标物距离，单位米）
18.热成像相机：热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；分辨率：640×512；帧率：30 H；镜头：DFOV：45°；等效焦距：53 毫米；光圈：f/1.0；对焦距离：5 米至无穷远
19.测温方式：点测温、区域测温；测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式）；0℃ 至 550℃（低增益模式）；调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2
	台
	8
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	电池
	电池容量：6768 毫安时；电压：22.14 伏；充电限制电压：25.5 伏；电池类型：Li-ion 6S；化学体系：镍钴锰酸锂；能量：149.9 瓦时；重量：640 克；循环次数:400 次；充电温度范围：5℃ 至 45℃；
	个
	8
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	4G图传模块
	1、内含 eSIM，因此无需额外插卡也能使用，也支持实体 nano-SIM 卡
2、如果您选择使用 eSIM，请按照《eSIM 开通指南》激活 eSIM，激活后将赠送 3GB 流量
3、根据激活日期，增强图传服务满一年后需要续费，订阅价格为 99 元/年
4、在使用增强图传时， 请务必在遥控器或手机 4G 信号接近满格的地方操作无人机。由于增强图传通过 4G 网络实现，可能存在一定的延迟和卡顿，务必谨慎飞行
	台
	8
	
	
	

	52
	喊话器
	1.最大功率：15 瓦
2.最大响度[1]：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）
3.有效广播距离[1]：300 米
4.广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制[3]）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音[2]
5.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
	台
	8
	
	
	

	53
	探照灯
	1.最大功率：32 瓦
2.有效照明面积：1300 平方米 @ 100 米（10%相对照度，普通模式）
3.2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式）
4.工作方式：常亮、爆闪
5.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
	台
	8
	
	
	

	54
	机场保险
	设备维修保障额度不低于每台机巢成本价
	台*三年
	8
	
	
	

	55
	无人机保险
	设备维修保障额度不低于每台无人机成本价
	台*三年
	8
	
	
	

	56
	第三方三者险
	每台无人机不低于200万三方三者险
	台*三年
	8
	
	
	

	57
	光缆服务
	1、类别：光纤开户及链路服务
2、网络宽带：≥100M
3、租赁期：每条链路三年(36个月)
	条
	8
	
	
	

	十三
	无人机机场2
	
	
	
	
	

	58
	无人机场2
	1.防护等级：IP55
2.工作温度：-30℃ ~ +55℃
3.供电输入：AC220V±20%，最大 3200W
4.降落抗风：最大 12 m/s
5.最大部署：海拔4000 m
6.外部监控：内置高清舱内 + 舱外摄像头，辅助照明
7.内置空调：压缩机制冷 + 加热，舱内恒温
8.工作环境：支持无人机工作范围内全天候工作
9.网络通讯：可支持有线网络接入、4G/5G信号传输。
10.视频处理模块：将视频转换成可通过互联网传输的视频流格式如rtmp或者rtsp
	套
	1
	
	
	

	59
	无人机2
	1.最大上升速度10m/s；
2.最大下降速度8m/s；
3.最大水平飞行速度25m/s；
4.最大起飞海拔7000m；
5.最长飞行时间59分钟；
6.最长悬停时间53分钟；
7.最大续航里程49km；
8.最大抗风速度12m/s；
9.最大可倾斜角度35°；
10.工作环境温度-20℃～50℃。
	台
	1
	
	
	

	60
	机场2保险
	设备维修保障额度不低于每台机巢成本价
	台*三年
	1
	
	
	

	61
	无人机2保险
	设备维修保障额度不低于每台无人机成本价
	台*三年
	1
	
	
	

	62
	第三方三者险
	不低于200万三责险
	台*三年
	1
	
	
	

	63
	无人机机载云台
	智能跟踪:支持烟火检测，人脸比对，车牌识别，目标跟踪等前智能算法
智能功能：内置10.8T算力，
防抖轴数:3轴
角度抖动量:±0.01°
防护等级:IP55
工作温度:-20℃～+50℃
变焦可见光:
1、传感器类型：4800万 1/2 英寸 CMOS
2、镜头焦距 5.4mm～135mm
3、变焦/广角相机像素:4800万
4、光学变倍：25X
定焦广角可见光：
1、传感器类型：4800万 1/1.32英寸CMOS
2、镜头焦距：6.78mm
热成像相机：
1、像素：640×512
2、焦距：9.1mm
3、测温模式：点测温；区域测温
4、测量范围：-20℃～+150℃（低温模式）；0℃～+550℃（高温模式）
5、调色板：支持白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀，玉石，夕阳，冰火，油画，石榴，翡翠，春，夏，秋，冬，共18种伪彩可调
激光测距：
激光测距距离:5 - 2000m
测距精度：≤400m 精度 ±1米；400m – 2000m 精度 ±0.4%
激光波长：905nm
	台
	1
	
	
	

	64
	无人机机载照明负载
	重量:≤400g
光通量:≥12000lm
照明距离:150m、100m、50m
中心光照度:100米距离最大照度＞20lux
控制方式:开关、亮度调节，云台控制
功能:爆闪功能，1~5Hz频率选择 温度控制，实时温度上报显示 自动亮度调节（高温保护）
最大功率:72W
防护等级: IP55
工作温度: -20℃～+50℃
	台
	1
	
	
	

	65
	电池
	容量：20254mAh，标称电压：48.23V，充电限制电压：54.6V，电池类型：Li-ion 13S，能量：977Wh，重量：4720±20g，充电环境温度：5℃～45℃，放电环境温度：-20℃～75℃，电池加热：支持单电池、无人机机载及充电箱加热，放电倍率：4C，最大充电功率：2C，低温充电：支持低温自加热充电，循环次数：400次。
	个
	1
	
	
	

	66
	无人机机载语音广播系统
	1.具备超高声压（一米处声压130dB），能清晰传递语音至远处，有效扬声距离达700米；
2.支持多种喊话模式：实时喊话，音频文件播放，文字转语音，使用更加便捷多样。
3.俯仰轴云台实时可控，达成最佳广播效果；
4.警灯模式：红蓝爆闪、红爆闪、蓝爆闪、黄爆闪、绿爆闪。
	台
	1
	
	
	

	67
	光缆服务
	1、类别：光纤开户及链路服务
2、网络宽带：≥100M
3、租赁期：每条链路三年(36个月)
	条
	1
	
	
	

	十四
	高空瞭望
	
	
	
	
	

	68
	新建城市管理监控设备
	1.支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
2.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪；
3.支持全景：定焦；细节：32倍光学变倍，16倍数字变倍；
4.采用全景：400万；细节：400万像素
支持超星光级超低照度；
5.全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS传感器；
6.支持H.265编码，实现超低码流传输
内置全景：白光30m；细节：白光100m，红外250m；
7.全景：白光；细节：白光+红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
8.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；
9.支持300个预置点，8条巡航路径，5条巡迹路径；
10.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；
11.设备按点位就近塔杆安装，配套电源、支架、网络、通信及场地费投标单位综合考虑，不再单独计列
	台
	10
	
	
	

	69
	光缆服务
	1、类别：光纤开户及链路服务
2、网络宽带：≥100M
3、租赁期：每条链路三年(36个月)
	条
	10
	
	
	

	70
	存储服务器
	容量30T的存储服务器
	台
	1
	
	
	

	十五
	无人机机场基础
	
	
	
	
	

	71
	平整场地
	平整场地
	m2
	145.53
	
	
	

	72
	挖基坑土方
	1．土壤类别：综合考虑
	m3
	59.52
	
	
	

	73
	人工清底
	1．厚度在30cm以内的挖、填、找平、洒水、夯实
	m2
	78.08
	
	
	

	74
	余方弃置
	1．运距：投标单位综合考虑，结算不予调整
	m3
	22.78
	
	
	

	75
	回填方
	1．填方粒径要求：满足设计及规范要求
	m3
	36.74
	
	
	

	76
	垫层
	1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C20
	m3
	4.7
	
	
	

	77
	设备基础
	1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C30
	m3
	21.33
	
	
	

	78
	基础
	1．基础类型：垫层
	m2
	21.76
	
	
	

	79
	基础
	1．基础类型：基础
	m2
	130.24
	
	
	

	80
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	0.35
	
	
	

	81
	现浇构件钢筋
	1．钢筋种类、规格：圆钢 φ8
	t
	1.22
	
	
	

	82
	成品栏杆
	1．成品栏杆材料种类、规格：2.0m高钢制栏杆，并设门，门材质同栏杆
	m
	51.2
	
	
	

	83
	钢护栏及平台
	1．钢材品种、规格：Q235B
2．钢柱：φ89*5，拉杆采用L50*5镀锌角钢，横撑为-8*110镀锌方钢
3．钢平台：C型钢10，横撑采用-10*200镀锌方钢，-10*200镀锌方钢
4．具体用材详见设计图纸
	t
	3.564
	
	
	

	84
	成品栏杆
	1．成品栏杆材料种类、规格：800mm高玻璃钢护栏，设门，尺寸800*800mm，材质同围栏
	m
	8.8
	
	
	

	85
	钢平台构架
	1．钢构架采用40*40*2镀锌方管
	t
	0.05
	
	
	

	86
	钢板楼板
	1．钢板厚度：6mm厚镀锌花纹钢板
	m2
	2.25
	
	
	

	87
	警示牌
	
	个
	9
	
	
	

	十六
	展厅装修
	
	
	
	
	

	88
	LED显示屏
	1、像素间距（mm）1.86；
2、单元模组分辨率：≥14792Dots；
3、可视角度（水平/垂直°） 170/170；
4、根据 SJ/T11590-2025LED显示屏图像质量主观评价方法:使用一组与其分辨率相适宜的、能反映动态图像清晰度的测试图像，视频应清晰无拖影、能够轻松识别物体运动特征。评分方法采用双刺激损伤尺度(DSIS)方法，评价应符合优级
5、视觉舒适度(VICO指数)测试值在0≤VIC0<1，满足标准量化分级1级
6、显示单元亮度 ≥500cd/㎡;
7、出厂色温为9300K，支持软件调节，2000K~14000K可调；色温在100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤士100K
8、支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换
9、LED显示屏正常工作5分钟后温升不超过5°C，30分钟后温升不超过10°C，屏体结构的金属部份温升≤35°C，绝缘材料温升≤30°C
10、控制系统支持对显示屏、视频源场景和预案进行统一管理，包括信号预览、编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮流播放;
11、采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔
12、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题;
13、峰值功率≤500W/㎡、平均功率≤160W/㎡;
15、屏幕支持低灰降噪、运动补偿、黑电平稳处理、梳状滤波处理等图像处理功能，具有亮度/对比度/视觉修正等图像调整功能;LED显示屏图像无失真现象;
15、支持实现全前和全后维护，模组后盖采用卡扣式设计，既可以快速拆卸维修，又可以起到防尘作用，维护速度较传统产品提升，极大的缩短客户维护时间，支持壁挂、吊架、叠装多种安装方式
	m2
	20
	
	
	

	89
	橡胶板楼地面
	1．面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC橡胶地板
	m2
	117.1
	
	
	

	90
	墙面装饰板
	1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚成品面漆护墙板，B1级，颜色由业主现场确定
	m2
	107.22
	
	
	

	91
	天棚吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌丝杆 φ8
2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距600mm
3．面层材料品种、规格：石膏板 9.5mm
4．涂料品种、喷刷遍数：喷涂底漆一遍，面漆两遍
	m2
	117.1
	
	
	

	92
	灯带（槽）
	1．灯带形式、尺寸：嵌入式
2．灯片材料品种、规格：LED
	m
	80
	
	
	

	93
	其他隔断
	1．骨架、边框材料种类、规格：方钢龙骨
2．基层：细木工板 18mm
3．面层：12mm厚成品面漆护墙板，B1级，颜色由业主现场确定
4．备注：设隐形门，含门五金
	m2
	18.06
	
	
	

	94
	更换玻璃门
	1．原外幕墙拆除，更换为玻璃门
2．玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃
3．含门五金及门锁
	项
	1
	
	
	

	95
	闸机拆除
	1．名称：闸机拆除
2．安装方式：非破坏性拆除后交园区统一管理
	台
	5
	
	
	

	96
	天棚面龙骨及饰面拆除
	天棚面龙骨及饰面拆除，拆除后建筑垃圾集中堆放，运至指定地点
	项
	1
	
	
	

	97
	满堂脚手架
	满堂脚手架
	m2
	117.1
	
	
	

	
	合计
	/
	/
	/
	
	


投标人电子签章：             
日          期：
第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

	   我单位对滁州市低空基础设施和应用场景建设项目（南谯先行区）的招标文件进行确认。

招标单位：滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 

联系人：刘越、陈力 

联系电话：18155005237、18055039770
2026 年9月 14 日



	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：曹思敏
电  话：0550-3519516  18712012204
2026 年9月 14 日
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