 

[bookmark: _Hlk9544796]安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2026年版）





项目名称：滁州职业技术学院融媒体数创中心建设项目
项目编号：czsjcg202611-013
采 购 人：滁州职业技术学院
采购代理机构：滁州市政府采购中心

2026年11月

目  录
第一章  投标邀请	1
第二章  投标人须知	4
第三章  采购需求	24
第四章  评标方法和标准（综合评分法）	64
第五章  政府采购合同	73
第六章  投标文件格式	93
第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	106
[bookmark: _Toc23443]
安徽省政府采购项目公开招标文件示范文本（货物类）


第一章  投标邀请
项目概况
滁州职业技术学院融媒体数创中心建设项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年11月30日8点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：czsjcg202611-013
项目名称：滁州职业技术学院融媒体数创中心建设项目
预算金额：1999400.00元
最高限价：1999400.00元，投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
采购需求：滁州职业技术学院融媒体数创中心建设。
合同履行期限：自合同签订生效后，接到采购人通知之日起90个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作，并验收合格交付使用。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册；
3.本项目的特定资格要求：/。
三、获取招标文件
时间：2026年11月9日至2026年11月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月30日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。
4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：滁州职业技术学院
地址：滁州市南谯区丰乐大道2188号
联系人：陈老师、李老师
联系方式：0550-3854662
2.采购代理机构信息
名称：滁州市政府采购中心
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼
联系人：周蓓蕾
联系方式：0550-3519519、18005505728
3.政府采购监督管理部门信息
名称：滁州市公共资源交易监督管理局
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦三楼
联系方式：0550-3801631
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注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       
联系人及联系电话：           
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	[bookmark: _GoBack]2026年11月 16日17时30分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为/个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：   /    

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	 90 日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	投标截止时间后 60 分钟内

	14.1
	资格审查
	□采购人审查
☑采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	□最低评标价法
☑综合评分法

	17.3
	报价扣除
（非专门面向中小企业采购项目适用）
	（1）小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除后参与评审。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除： / 。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： /  。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）

	17.4
	本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会推荐3名中标候选人

	21.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
□采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）中标（成交）供应商的评审总得分；
（4）符合本国产品标准的声明函；（如有）

	24.1
	中标通知书发出的形式
	□书面     数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	投标人自行登录电子交易系统查看
□评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
□免收
☑合同价的2.5%
□定额收取：人民币              元
（2）支付方式：
转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函
（3）收取单位：另行通知              
（4）收取账号：另行通知
（5）缴纳时间：合同签订前。
（6）退还时间：验收合格，一次性退还。
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   中标人
（2）收取方式：本项目不向采购人及成交供应商收取代理费用
（3）收费标准：参考《滁州市公共资源交易代理机构及从业人员管理暂行办法》滁公管〔2022〕5号，以及补充文件滁公管综〔2023〕19号《关于进一步明确代理费计取标准的通知》标准，以最高限价计算。

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
接收部门：滁州职业技术学院、滁州市政府采购中心
联系电话：0550-3854662、0550-3519519
通讯地址：滁州市南谯区丰乐大道2188号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼。

	32
	其他内容
	1、解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
4、部分可提供线下政采贷的金融机构
市本级
金融机构名称：兴业银行滁州分行
安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号
俞冉：18256950224
5、特别提示：
（1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。
（2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。
（3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
（4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
（5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。
（6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
（7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
（8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。
（9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
（10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！
6、评标过程中的澄清、说明或补正：
（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
（2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
7、同义词语：
招标文件第六章  投标文件格式等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。
8、 落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。
9、 系统中提供的表格与采购文件中不一致时，以采购文件中提供的表格格式为准。
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二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。
5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。
15.4投标文件的澄清
15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc2583661][bookmark: _Toc518923100]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc518923101][bookmark: _Toc2583662]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.投诉
32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。
32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。
33.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc10891]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容：本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并经验收合格后，采购人支付剩余合同价款。

	2
	供货及安装地点
	滁州职业技术学院内，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	自合同签订生效后，接到采购人通知之日起90个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作，并验收合格交付使用。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起不少于3年的免费质保服务，具体期限以中标人投标承诺为准。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]二、货物需求
	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK60]智能媒资
	一、智能媒资
★1、支持泛媒体资源类型素材管理：支持视频、图片、音频、文档、剧集、其他类型资源智能化管理。支持筛选检索：能够对内容库进行名称、编目、标签、提交人、来源入库时间条件进行筛选检索，实现素材快速定位，支持图搜视频\图片；
■2、具备文件上传能力，提供大文件上传、网页断点续传、文件夹内容识别上传、序列图上传、H5 扫码上传、上传去重提示、多种专业图片类型上传等功能，专业图片类型包括 jpg、png、gif、bmp、tga等；支持对内容进行统一化管理，支持管理视频、音频、图片、文档不同类型的内容，支持管理文件夹；支持密级管理，支持设置多个密级管理，支持设置密级级别，支持针对单个素材设置密级，支持根据用户角色设置密级，支持根据密级查看对应素材。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
3、支持管理操作：能够对素材进行统一化内容管理，支持素材批量化上传、删除、下载、移动、复制、发起审核操作；
4、支持智能标签：能够对视频、图片、音频文件进行智能打标签并能理解素材语义，以及素材中人物、场景、时间、logo、位置、关键词等标签分类，支持自定义删除添加标签信息；
5、支持语音识别业务应用：支持智能化识别视频及音频中的语音，并统一呈现语音识别结果，支持将字幕一键本地导出，方便素材编辑字幕上线及二次利用；
6、支持人物识别业务应用：支持对视频的公众人物进行识别，如明星、政治人物；视频标记：针对视频帧进行打点标记，自定义标记描述，方便快速找到关键内容；
7、支持视频剪切，支持将视频快速进行多个片段切断，并快速合成新的视频入库管理。
二、跨模态检索
★1、支持根据内容类型进行检索，内容类型支持视频、图片、音频、文件、文本、聚合包以及其他类型；
2、支持根据内容标题进行检索；
3、支持根据编目信息进行检索；
4、支持根据上传者进行检索；
5、提供跨模态基础检索功能，支持根据视频、音频、图片、剧集、文稿、聚合包、文档、字体、其他资源类型等查询条件进行检索；
6、支持按创建时间、审核状态、来源、时长等条件检索平台资源内容；
7、支持图搜视频\图片，能够选择整图搜索或者识别的单个人脸搜索，能够根据识别的语义进行检索；
8、支持视频搜视频，能够根据识别的语义进行检索；
9、支持列表页素材卡片上直接展示标题、标签、语音、人脸、字幕、语义、全文、编目、上传人、向量的关键词命中结果，命中关键词高亮展示；
10、支持对内容管理系统中视频及图片素材进行语义析构；
11、支持按照关键词或者语句进行内容查找；
■12、 支持图搜检索，支持人物包括单人及多人检索；支持风景、活动、事件等特征检索；搜索出来的视频可以在列表页滑动预览内容；提供智能搜索功能，支持图搜视频、图搜图片，视频搜视频等方式；提供意图检索功能，支持片段检索，能够针对检索出来的内容进行时间线标注，同时具备文字图片对比能力，支持文字内容与图片含义相互比对显示。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）。
三、视频渲染及转码系统
★1、支持采用媒体渲染处理SDK，支持GPU+CPU的渲染架构，能够最大程度利用机器本身的计算资源同时结合智能分片算法提高渲染合成效率；
2、支持对标清、高清、超高清幅面的时间线、文件进行渲染输出；
3、支持强大的多层超高清GPU渲染能力，支持如色键、颜色校正、辐射模糊、多窗口、粒子、闪光等几十种特技效果；
4、支持25P、29.97P、30P、50i、50P、59.94P、59.94i、60P主流帧率；
5、支持超高清幅面超精细图文字幕渲染，提供更细腻的CG质量；
6、支持超高清主流压缩格式：SONY XAVC、Panasonic AVC-UItra、Apple ProRes、H.264、HEVC、H.265；
7、支持高清/超清视频10bit色彩位深；
8、支持GPU+CPU的渲染架构，能够最大程度利用机器本身的计算资源；
9、支持智能分片业务，采用分布式的渲染、转码等技术加快整体渲染业务的生产流程；
10、提供视音频文件的转码功能，支持多格式、多码率、各画幅比例的视音频文件高效转换；
11、支持软件转码和硬件加速，可灵活选择转码模式，支持分布式转码；
12、支持输入以下主流封装格式：MP4、TS、PS、AVI、WMV、ASF、MOV、FLV、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF。
13、支持输入以下主流视频格式：MPEG1/2/4、WMV、H.263、H.264、H.265；
14、支持输入以下主流音频格式：LPCM、WAV、MP2、MP3、WMA、AIFF、OP-Atom MXF；
15、支持WMA、MP3、WAV和AAC纯音频文件输入转码，并支持APE、FLAC无损格式音频文件输入转码；
16、支持输出以下主流编码格式：MPEG2、H264/H265；
17、支持输出以下主流音频编码格式：AC3、MP2/3、WMA、AAC；
18、支持MP3、WMA、MP2、WAV主流纯音频文件输出。
19、音视频编码支持H.264 Baseline/Main/HighProfile编码格式；
20、支持多种分辨率输出，支持可灵活选择转码模式，支持分布式转码；
21、支持对视频、音频、图片素材格式参数进行自定义配置类型；
22、支持对转码任务进行监管，并能实时查看流程进行情况，支持按排队中、转码中、转码成功、转码失败、无需转码等流程状态进行筛选；
23、提供失败任务重试、任务删除、单个/批量提升任务优先级功能；支持按任务名称查询任务信息，包括处理节点IP地址、处理时间、处理状态等；
24、单套软件支持1路通道渲染及转码授权；
■25、支持基于国产化操作系统进行安装部署；支持视频格式转换、帧率转换、分辨率转换、码率转换等功能；支持同时输出多种目标格式，各种目标格式支持制式转换；节点出现故障或被热删除，不能完成当前切片任务时，支持其它的节点继续完成此切片的转码，防止任务失败。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）。
四、智能媒资门户
1、支持所有应用模块统一界面进行呈现并实现免登；支持密码\验证码登录；密码登录支持手机号及用户名登录；支持密码找回，支持通过手机号找回密码；
2、支持查看平台消息通知，包括业务消息及平台消息。
3、支持快速检索、媒资基础统计数据（资源统计、媒资类型占比、趋势分析、资源下载排行）；
■4、支持门户管理，具有独立的工具集门户；支持针对门户工具进行分类及管理；具备资源统计展示能力，支持统计展示系统中资源总数、工具总数、下载总数、媒资类型占比、媒资入库趋势分析、近7日资源下载排行榜等数据。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）。
	1套
	软件和信息技术服务业
	是
	

	2
	人工智能平台
	1、 支持统一规范的服务接口规范和标准，支持服务动态组合，提高可复用性；
2、支持提供统一的模型交付部署、运行环境及服务监控能力；
3、支持统一资源管控，支持资源弹性调度，支持多节点服务；
4、支持按照服务类型、服务调用次数或任务时长进行精确的服务计量；
★5、支持多节点服务接入调度平台，可根据客户业务需求，动态扩展服务节点数量，做到支持高性能、高可用、高并发业务；
6、支持任务调度，任务排队、优先级功能；
■7、支持服务筛选，支持通过选择全部租户或者指定具体的租户筛选服务列表；支持选择全部服务或者指定具体的服务类型筛选服务列表，服务列表支持展示服务的服务ID、服务类型、全部数量、运行数量、空闲数量、服务状态（正常、异常），服务列表支持展开显示正在运行任务的任务ID、任务名称、用户ID、任务接收时间、任务开始时间、任务状态，服务列表支持数量筛选展示（10条、20条、50条、100条），支持页码跳转；支持任务列表管理，支持通过租户、用户、起止时间、服务提供商、任务类型、任务状态、任务名、任务ID进行筛选；支持通过数量筛选展示（10条、20条、50条、100条），支持页码跳转；支持以列表形式展示任务的任务名、任务ID、服务提供商、任务类型、任务状态、租户ID、用户ID、接收时间、开始时间、结束时间、服务地址、优先级；支持通过折线图的方式展示选定任务的使用趋势总览；支持显示租户使用排名、排名图支持展开查看所有租户排名；支持选择单个租户或用户时展示该租户或用户的用量折线图；支持提供业务系统部署、监测监管、启停的统一管理，实现弹性伸缩，负载均衡。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）。
跨模态智能服务
1、支持基于语义理解生成视频矢量描述，可用于跨模态的检索以及视频碎片化；
2、支持多模态嵌入，即支持将图像和文本映射到相同的嵌入空间，实现跨模态检索；
3、支持高维向量表示，精确捕捉图像和文本的语义信息；
4、支持图像检索，即通过输入文本描述来检索相关图像，或通过上传图像来查找相似文本；
5、支持文本检索，即从图像生成的嵌入向量中检索相关文本描述。
	1套
	软件和信息技术服务业
	否
	

	3
	算力服务器
	一、硬件参数
具体要求如下：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	*CPU信息
	物理核心数≥28主频≥2.0GHz
末级缓存容量≥42MB
线程数≥56
热设计功耗≥30W内存的最高速率≥2933MT/s
通道数≥2
位宽≥64位

	2
	产品规格
	主板规格
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个

	3
	产品规格
	
	主板OCP 插槽数量
	≥1个OCP3.0插槽

	4
	产品规格
	内存规格
	*内存配置容量
	≥256GB

	5
	产品规格
	
	*内存规格
	≥DDR4

	6
	产品规格
	存储规格
	*硬磁盘实配容量
	实配
固态硬盘≥960GB
[bookmark: OLE_LINK7]机械硬盘≥4T

	7
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	实配
固态硬盘≥2块
机械硬盘≥5块

	8
	产品规格
	网络规格
	*网口速率和数量
	实配≥2个1GE电口

	9
	产品规格
	外部接口规格
	*USB接口数量
	≥2个USB2.0接口

	10
	产品规格
	电源规格
	*电源冗余模式
	整机电源模块按 1+1 冗余

	11
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2

	12
	产品规格
	AI 计算卡规格
	*AI计算卡
	配置≥2张AI计算卡，单卡显存≥16GB，单卡INT4算力≥260 TOPS，单卡INT8算力≥130 TOPS。

	13
	性能要求
	内存性能
	*内存模块容量
	≥16GB

	14
	性能要求
	
	*内存速率
	≥2933MT/s

	15
	功能要求
	管理系统功能
	*远程控制
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；


注：针对《财政部工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023  年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），投标人所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。
二、模型平台
★1、多模型集群发展:支持Flux、SDXL、MidJourney等多种模型，提供风格控制、参考图导入等参数设置；
2、AI多模态出图:集成 GPT-4o 与 Flux·Kontext 等高性能基础模型，打造出强大的智能生图与改图系统；
3、应用场景广泛覆盖：品牌设计、营销物料 、UI原型、插画漫画、产品图优化、空间设计图等；
4、自动识别商品轮廓，可批量抠图生成多色底图，更可以AI自定义生成全新场景图；
5、结合AI产品设计，还可快速生成3D/线稿的渲染图；
6、草图构思：输入创意描述，利用大模型，快速生成高质量图像；支持风格控制、参考图导入等功能，满足多样化的设计需求；
★7、草图构思、设计方案优化、图转3D模型、线稿渲染、3D模型渲染、图转视频及音效等。
	1台
	工业
	否
	

	4
	拍摄相机1
	1、传感器类型：背照式；
2、传感器尺寸：全画幅；有效像素：≥3000万有效像素；
3、存储介质：SD 存储卡、SDHC 存储卡（UHS-I/II兼容）、SDXC 存储卡 （UHS-I/II兼容）、CFexpress Type A 存储卡；卡槽1：SD存储卡（UHS-I/II兼容） / CFexpress Type A 存储卡；卡槽2：SD存储卡（UHS-I/II兼容）；
4、降噪：长时间曝光降噪：开/关、快门时间长于1秒时可用；高感光度降噪：标准/低/关；
5、取景器类型：OLED 电子取景器；取景器总像素：≥300万点；视野率：100%；屈光度调节：自动，手动（5级，-2到2）；眼距：距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时，屈光度为-1m-1时；放大倍率：≥0.7倍（使用50mm镜头，无限远对焦，屈光度为-1m-1时）；
6、液晶屏尺寸：≥7.5cm（3.0"）TFT；液晶屏类型：多角度侧翻液晶液晶屏视野率：约100%；液晶屏总像素：≥100万点；亮度控制：手动（5级， ± 2.0级）/晴朗天气模式；可调角度：侧翻角度≥170度，旋转角度≥200度；
7、智能变焦：1.5倍/2倍可选（35mm全画幅）,1.3倍（APS-C）；清晰影像缩放：静态影像：2倍；动态影像：1.5倍（4K）、2倍（HD）；数码变焦：静态影像：4倍/约6.1倍/8倍可选（35mm全画幅）, 4倍/5.3倍（APS-C）；
8、配套镜头、存储卡。
	1台
	工业
	否
	

	5
	拍摄相机2
	1、图像感应器类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF），有效像素：最高≥3000万像素。长宽比：3:2。
2、记录媒体：双卡槽，CFexpress 2.0存储卡（B型），最大支持8TB容量；SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）；
3、图像感应器尺寸：≥35×23毫米；
4、取景器类型：OLED彩色电子取景器，监视器尺寸和点数：≥13毫米，≥360万点；
5、自动对焦类型：全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式，自动对焦区域：定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、灵活区域自动对焦：①灵活区域自动对焦；②灵活区域自动对焦；③整个区域自动对焦；
6、可用的自动对焦点位：最多6000个，自动选择时的可用自动对焦区域：最大1000区；
7、测光方式：使用图像感应器进行实时测光，384分区（24×16）测光；
8、配套镜头、存储卡。
	1台
	工业
	否
	

	6
	拍摄相机3
	1、类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机；
2、记录媒体：双卡槽，SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）；
3、图像感应器尺寸：≥22×14毫米；
4、图像感应器类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF），有效像素：≥3000万像素；
5、取景器类型：OLED彩色电子取景器；
6、监视器尺寸和点数：≥8毫米，≥200万点；
7、视野率：垂直/水平方向为100%；
8、自动对焦类型：全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式；
9、自动对焦区域：定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦；
10、可用的自动对焦点位：最多5900个；
11、自动选择时的可用自动对焦区域：最大600区；
12、配套镜头、存储卡。
	1台
	工业
	否
	

	7
	相机电池
	1、相机配套电池。
	4个
	工业
	否
	

	8
	相机镜头
	1、镜头焦距：70-200mm；
2、镜头结构：≥13组17片；
3、光圈叶片：≥9片（圆形光圈）；
4、最小光圈：≥32；
5、最近对焦距离：约0.7米；
6、最大放大倍率：约0.23倍（200mm时）；
7、手抖动补偿效果：5级（200mm焦距端）。
	1台
	工业
	否
	

	9
	视频剪辑终端
	一、具体要求如下：
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU规格
	CPU信息
	物理核心数≥10
主频≥1.0GHz
末级缓存容量≥10MB
线程数≥10
热设计功耗≥10W内存的最高速率≥2400MT/s
通道数≥2
位宽≥64位

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型

	4
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	集成显卡

	5
	*显示设备规格
	*显示设备规格
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]*显示屏屏占比
	[bookmark: OLE_LINK52]≥80%

	6
	
	
	*显示屏刷新率
	≥120Hz

	7
	
	
	[bookmark: OLE_LINK53]*显示屏分辨率
	[bookmark: OLE_LINK44]≥3024×1964

	8
	
	
	*显示屏亮度
	[bookmark: OLE_LINK54]≥1000尼特

	9
	
	
	*显示屏对比度
	≥1000000：1

	10
	
	
	显示屏像 素密度
	≥254像素/英寸

	11
	
	
	[bookmark: OLE_LINK45]*显示屏尺寸
	[bookmark: OLE_LINK46]≥14英寸

	12
	产品规格
	外设 规格
	扬声器数 量
	[bookmark: OLE_LINK47]≥6

	13
	产品规格
	
	摄像头数 量
	[bookmark: OLE_LINK49]≥1

	14
	产品规格
	
	*摄像头像素
	≥1200万

	15
	[bookmark: OLE_LINK56]产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	[bookmark: OLE_LINK55]≥1个

	16
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥512GB

	17
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	≥3个 （USB-C不低于3个）

	18
	产品规格
	*整机基础规格
	整机厚度
	≤16mm（不含脚垫）


注：针对《财政部工业和信息化部关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023  年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），投标人所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。
★二、此项为政府强制采购节能产品，投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
	2台
	工业
	否
	

	10
	航拍无人机
	[bookmark: OLE_LINK21]1、起飞重量≥1000克，最大起飞重量≥1260克；
2、尺寸折叠（带桨）：长257.6毫米，宽124.8毫米，高106.6毫米，折叠（不带桨）：长257.6毫米，宽124.8 毫米，高103.4毫米；
3、最大上升速度：10米/秒（运动挡），6米/秒（普通挡），6米/秒（平稳挡）；
4、最大下降速度：10米/秒（运动挡），6米/秒（普通挡），6米/秒（平稳挡）；
5、最大水平飞行速度：25米/秒（运动挡），15米/秒（跟随模式）；
6、最大起飞海拔高度6000米；
7、最长飞行时间≥50分钟；
8、最长悬停时间≥45 分钟；
9、最大续航里程≥41 公里；
10、最大抗风速度≥12 米/秒；
11、最大可倾斜角度≥35°；
12、卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou；
13、机载内存≥64GB；
14、相机1：≥4/3 CMOS，有效像素 ≥1亿；焦相机2：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800万；相机3：≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥5000万。
	1台
	工业
	否
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	采访麦克风
	1、发射器尺寸：长≥28 毫米，宽≥28毫米，高≥16 毫米（含磁铁）重量≥16 克（含磁铁）,无线模式：Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac/ax,蓝牙协议：蓝牙5.4,蓝牙工作频率：2.400GHz至2.4835GHz,蓝牙发射功率（EIRP）：BLE：<10dBm，BR/EDR：<20dBm,电池类型：Li-ion,电池容量：≥137 毫安时,电池能量≥0.531瓦时,电池电压≥3.87 伏；
2、接收器尺寸长≥53毫米，宽≥28 毫米，高≥22毫米,重量≥25克,无线模式：Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac/ax,蓝牙协议：蓝牙5.4,蓝牙工作频率：2.400GHz至2.4835 GHz,蓝牙发射功率（EIRP）：BLE：<10dBm,电池类型：Li-ion,电池容量≥275 毫安时,电池能量≥1.065瓦时,电池电压≥3.87伏。
	1台
	工业
	否
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	手持稳定器
	1、负载重量≥3千克；
2、最大可控转速：平移方向≥360°/秒；俯仰方向≥360°/秒；横滚方向≥360°/秒；
3、机械限位范围：平移轴无限位；横滚轴 -95°至240°； 俯仰轴 -112°至214 °；
4、配件接口：RSA 配件扩展接口／NATO 接口、1/4"-20 安装孔、冷靴接口、图传／LiDAR 测距器接口（USB-C）、RSS 相机快门控制接口（USB-C）、跟焦电机接口（USB-C）；
5、电池：类型：LiPo 4S、容量 ≥2150毫安时、能量 ≥33瓦时；最长待机时间≥14小时；充电时长 ≤2小时；
6、支持接口类型：蓝牙 5.1、充电接口（USB-C）；
7、触摸彩屏支持多种语言：简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、 日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语等。
	1台
	工业
	否
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	LED屏
	★1、屏幕总尺寸不低于13.8平方米，像素点间距：≤1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥422753Dots/㎡；
■2、支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100％。具有高密集成光学设计技术和哑光涂层技术，白场亮色度补偿技术，单电源漏电电流≤0.3mA。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
3、散热系数≤200（W/m·K）；信号衰减≤200mV；具备OTP power功能，可实现RT检测；色彩还原能力≥16.7M。
4、灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；
5、亮度衰减率≤4％/Y；信噪比≥60dB；黑屏非均匀性：≤8％；
6、延迟时间：≤1帧，降低视频源播放延迟效果；
7、电源、信号接口：电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水插头；
8、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正；
9、支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号；
10、辐射抗扰度试验：依据GB/T 17626.3-2023,80MHz-1GHz，80％AM（1kHz），10V/m,测试中和测试结束后，产品无异常，符合性能判据A；
11、防电离辐射≤0.1mR/h；LED显示屏运行时闪烁值≥-44.3db；像素缺陷：不发光缺陷点≤1，不熄灭缺陷点≤1；
■12、音频频道组数≥3通道，支持≥2支红外无线话筒（具备红外技术PPT翻页功能）和≥1支红外翻页笔同时使用，内嵌超广角多阵列式红外线接收管≥24颗。无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗，分布在前后左右四面，不易遮挡，智能电源管理：话筒静置1秒后自动休眠，拿取时瞬间自动正常工作。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
13、安装支撑屏体的钢结构体，安装屏体，含包边。
	1套
	工业
	否
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	接收卡
	1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据；
2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定；
3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；
4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；
5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；
6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可；
7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；
8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地；
11、支持画面90度倍数旋转；
12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
	1套
	工业
	否
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	二合一处理器
	1、采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级不低于IP20；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效；
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）；
3、视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素，最宽支持10240,最高8192；
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作。
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
	1套
	工业
	否
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	电源
	1、输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；
2、均流技术，显示屏动态功率变动下每台依然平均负载，提高电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏；
3、输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能；
4、接地连续性试验按GB4943.1-2022中2.6的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过0.1Ω；
5、开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。
	1套
	工业
	否
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	配电柜
	1、智能型成套配电柜：带PL 远程控制功能；
2、功率不低于20KW，具备智能分步上电和断电等功能，具有短路、过流、过压等各种保护功能。
	1套
	工业
	否
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	[bookmark: OLE_LINK61]触摸一体机
	一、整机设计
★1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；
2、整机采用≥12核芯片，整机嵌入式系统版本≥15.0，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，实时可用运行内存可扩展至4GB，存储空间≥32GB，支持≥50点触控及书写划线；
3、整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥30W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥80W。整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。
4、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
■5、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
6、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在嵌入式系统和PC系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
7、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
■8、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
9、整机支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
二、计算处理单元
1、主板搭载8核12线程或以上处理器，内存：16GB DDR4内存或以上配置。硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；
2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔；
3、无需工具就可快速按压拆卸电脑模块；
4、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；
5、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。
三、智慧教学互动软件
1、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用；
2、互动教学课件支持定向分享：分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；
3、支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素；
4、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育、特殊教育、职业教育的交互课件。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。下载时课件可同步至教师个人云空间；
■5、支持将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。每个模型均配备二维码，可通过平板、手机等智能设备自带功能扫描二维码，即可在屏幕上实时生成三维立体模型，使用户能够在真实环境中查看模型的三维形态，并可进行平移、放大缩小、旋转等操作。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
6、支持自由授课和登录授课模式；自由授课模式支持教师为未登录状态下快速点击应用开始授课，进行板书演示、课件讲演；登录授课模式支持教师在设备上扫描二维码，系统会自动获取教师的课程信息，多课程时支持手动选择，无课程时支持创建新课程，选中课程后会自动生成课堂码，支持教师复制课堂码分享给学生；
7、支持学生在个人PC上接收到课堂加入邀请，点击课程信息后快速加入课堂；支持学生端在个人PC、移动端上登录平台后输入课堂码，快速加入课堂；开始授课前，支持教师实时查看加入本课堂的学生列表；学生加入课堂后，会自动跟随教师端授课演示画面；授课过程中，支持自动转写教师的授课声音为文字；
8、支持自由模式、纵向模式的书写方式；自由模式支持在画板上任意拖动书写，不限制画板的横向和纵向书写范围，并支持定位板书内容；纵向模式支持锁定白板横向书写范围，通过滑动翻页的形式书写板书内容；板书书写时支持自由调整笔迹颜色及笔触粗细；支持双指滑动板书、长按圈选后移动区域，书写笔迹支持用手背擦除；书写内容各端实时同步更新。
	1台
	工业
	否
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	无线同屏
	1、CPU：四核以上；内存：≥2G；存储：≥16G；
★2、显示分辨率：支持3840*2160输出分辨率；视频接口：≥1个HDMI输出；音频接口：提供1个3.5mm音频输出；USB接口：≥1个USB2.0；≥1个USB3.0；
3、无线网络：需提供双WiFi模组配置；支持2.4G+5G；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；有线网络：≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；
■4、无线投屏：需支持不同智能终端不装软件方式直接投屏，兼容Airplay、Miracast、Googlcast、HUAWEI Cast+传屏协议。投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
5、客户端投屏：可兼容Android、iOS、MacOS、Windows、麒麟/统信等国产操作系统软件客户端投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；客户端投屏支持跨网段/跨VLAN投屏；
6、网页投屏：支持网页浏览器，局域网内输入IP地址或者投屏码直接投屏，无需安装软件；
7、投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Airplay、Miracast 、Cast+ PIN码，可有效避免误投；
8、投屏时延≤150ms；
9、投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至30m；
10、投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前房间号、时间等），方便信息追溯；
11、抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面；
■12、投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
13、多画面显示：至少支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作；
14、弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏；
15、UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格；
16、开机壁纸动画：支持自定义更换系统壁纸和开机动画，支持循环播放；
17、网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作；
18、信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布；
19、WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维；
20、集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控。
	1台
	工业
	否
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	拍摄系统软硬件一体机
	★1、支持实时对接摄像机追踪系统，实现AR/xR等虚拟场景实时合成，支持基于电视拍摄的自动化空间校准和摄像机追踪校准，无需手动测量；
■2、支持基于屏幕和纸质棋盘格、点阵等多种方式的自动化镜头文件测量。支持根据人物在虚拟空间中的位置信息自动识别并生成虚拟阴影，提升虚实结合画面真实感与层次感。支持灯光效果编辑和预演，支持DMX信号输出，与相关DMX外设协同工作，支持ArtNET协议，并控制相关协议设备，支持实时修改引擎场景工程，支持添加多个摄像机位，每个机位可分别进行绿箱虚拟拍摄设置，机位数量无上限。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
3、支持无屏幕环境的AR空间校准，支持对接BlackTrax、Optitrack、Vicon、青瞳、Noitom等动作捕捉和追踪系统，支持通过SDI10bit显示输出，支持3D模型格式: .obj、skp、3ds、fbx，支持DMX light、LED的创建和设定并能将这些在3D场景中实时模拟；
4、支持导入导出绿幕配置文件；
5、支持多机位实时切换；
6、支持原生Unreal 5.5及以后版本渲染引擎，支持对接杰讯Gension、Ncam、Stype kit、RedSpy、Mo-sys StarTracker、HTC Vive、Trackmen等多种摄像机追踪系统；
7、支持接收局域网内的OSC控制指令，具备细节保护与透明度修复参数调节功能，可保障发丝等微小细节不被误抠，维持人物轮廓完整清晰；
8、支持边缘柔化处理，使人物与虚拟背景融合自然，消除画面生硬锯齿感；
■9、支持源画面视图与Alpha通道视图切换显示，可实时查看、检查抠像效果，支持外接硬色键器，可根据填充信号与键信号完成抠绿处理并输出合成信号，有效减轻渲染端本地抠绿运算压力，提升系统整体运行性能。支持基于摄像机跟踪数据生成高精度三维遮罩，可在画面非完整绿背场景下实现正常抠像与虚实合成，贴合度高、适配性强。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
10、支持延时调节功能，可对视频画面与摄像机运动追踪数据间的同步性进行微调，解决因处理速度差异导致的画面拖影、错位问题，保障虚实结合画面同步稳定；
11、支持AR前景元素渲染，可实现素材环绕人物运动的叠加效果；
12、支持最高通过SDI输出4096x2160 60p 10bit 的信号； 
13、支持通过采集卡无缝接入外部摄像机信号，可将最终合成画面实时输出；
14、支持溢色消除功能，可去除人物身上因幕布反射产生的环境色，恢复真实肤色及衣物色彩；
15、支持基于先进算法的高精度智能抠像处理；支持设置 10个颜色取样点，可精准选取幕布颜色，适配光照不均场景下的抠像需求，支持纯 AR 模式，满足增强现实类直播及制作需求；
16、中央处理器性能16核24线程，主频3.2GHz；三级缓存≥30MB，内存≥64GB；NVMe M.2高速固态硬盘≥2TB；图形加速卡，显存容量≥24GB，HDMI2.1接口1个，DP1.4a接口3个。
	1套
	工业
	否
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	摄像机光学跟踪定位器
	★1、红外采集单元和视频处理盒采用分体便携式硬件设计，外壳要求采用定制化铝型材材料；
■2、红外采集单元和视频处理盒须采用专用POE供电网线连接，线缆长度不少于10米。红外采集单元采用超广角摄像头，支持发射红外灯辅助跟踪方式，可根据实际使用环境调节镜头曝光时间和红外灯亮度进行使用。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
3、红外采集单元和视频处理盒数据接口采用专业lemo接口，确保数据传输的安全稳定；
4、光学采集单元支持辅助跟踪功能，并对各种不稳定跟踪数据进行补偿，跟踪丢失恢复时间小于1S，确保数据持续平稳、高频的追踪；
5、红外采集单元可通过粘贴红外反光标记点快速自动校准现场环境，快速建立虚拟空间关系，简易手动校准比例完成虚拟空间定位；
6、光学采集单元支持任意摄像机的安装配件，满足任意承托方式，如：三脚架、升降台、轨道、摇臂、伸缩臂、飞猫、斯坦尼康及无人机等，可根据实际情况采用向上，向下和向前进行安装；
7、摄像机红外光学跟踪定位器配件，镜头外置齿轮编码器2个，分别对应zoom/focus，配齐三种齿距齿轮及其安装件。跟踪计算处理盒电源适配器1个。摄像机安装件1套。配置红外反光标记不少于200个，尺寸需满足空间高度要求。
	1套
	工业
	否
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	摄像机红外光学跟踪定位处理软件
	■1、要求软件为自主研发，采用全中文可视化界面，设置菜单逻辑清晰。支持红外反射标记点追踪方式，以圆形标记作为计算机图像算法跟踪方式，数据跟踪输出面积满足6米X 6米使用要求。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
★2、跟踪数据具备延时逐帧延时调整功能，延时时间调整范围不少于1S；
3、支持快速追踪范围扩展，可以自动添加点云完成追踪范围的扩展，提高了工作效率；
4、支持通用的FreeD协议传输跟踪数据信息，适配所有市面所有虚拟引擎系统，同时具备通过专有协议实时输出镜头数据至虚拟渲染系统，实现高精度的虚拟跟踪效果，满足用户对虚拟制作的需求；
5、支持跟踪数据和镜头文件信息通过传输协议插件直接输出至目前主流Unreal、Unity、Notch引擎进行虚拟制作，实现跟踪数据与虚拟制作的无缝整合；
6、跟踪数据可实时录制，可应用于后期制作，提高了制作效率和灵活性；
7、软件支持远程升级及日常维护界面，方便用户使用设备遇到障碍时快速提供远程的技术服务支持。
	1套
	软件和信息技术服务业
	否
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	电影机（含镜头）
	1、 [bookmark: OLE_LINK26]图像传感器：≥35mm全画幅背照堆栈式CMOS图像感应器，≥2600万像素；
2、有效像素数：全画幅：≥1900万像素（6008×3170），Super 35mm（已裁切）：≥1000万像素（4376×2310），Super 16mm（已裁切）：≥250万像素（2192×1158）；
3、曝光：AE偏移、测光模式（标准、点光源、背光）；
4、快门设置：速度（1/3级增量、1/4级增量）、角度、清晰扫描、慢速、关；
5、光圈设置：手动（1/2级增量、1/3级增量、可以使用精细调整）、单次自动光圈、自动光圈；
6、ND滤镜：内置电动，2 / 4 / 6 / 8* / 10*挡（* 扩展时）；
7、AF类型：全像素双核CMOS AF II，连续AF、单次AF；
8、白平衡：自定义白平衡（A和B）、日光、钨丝灯、色温设置（2000K~15000K）、自动白平衡（AWB）；
9、液晶屏：尺寸：≥对角线8.8cm（3.5英寸）、彩色LCD、≥276万点、触控面板；
10、帧速率：59.94P / 59.94i / 50P / 50i / 29.97P / 25P / 24P / 23.98P；
11、记录介质：CFexpress 2.0 Type B卡槽×1、SD / SDHC / SDXC存储卡槽×1；
12、视频格式：CINEMA RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S；
13、音频记录：线性PCM 24 bit 48kHz 四声道（RAW / XF-AVC / XF-HEVC S / XF-AVC S）；
14、AAC 16 bit 48kHz 双声道（XF-HEVC S / XF-AVC S）；
15、位深：12 bit；
16、分辨率：≥6000×3164 / 4368×2304（Super 35mm）/ 2184×1152（Super 16mm）；
17、画质：RAW HQ / RAW ST / RAW LT；
18、最高记录格式：≥6K 59.94P 2130Mbps；
19、升降格：≥6K 60fps，4K（Super 35mm）120fps*¹/100fps，2K（Super 16mm）180fps；
20、压缩方式：MPEG-4 AVC / H.264；
21、色彩采样率：YCC422 10 bit（主记录）/ YCC420 8 bit（代理记录）；
22、分辨率：≥4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720（代理记录）；
23、最高记录格式：4K 59.94P Intra-frame：1200Mbps；Long GOP：250Mbps；
24、升降格：≥4K 120fps / 2K 180fps；
25、压缩方式：HEVC / H.265；
26、色彩采样率：YCC422 10 bit（主记录）/ YCC420 10 bit（主/代理记录）；
27、分辨率：≥4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080；
28、最高记录格式：4K 59.94P Long GOP：225Mbps；
29、升降格：4K 120fps / 2K 180fps；
30、自定义图像（CP）：C1: Canon 709 / C2: Canon Log 2 / C3：Canon Log 3 / C4: BT.709 Wide DR / C5: BT.709 Standard / C6: PQ / C7: HLG / C8: EOS Standard / C9: EOS Neutral / C10: User10～User20；
31、色彩空间：CINEMA Gamut / BT.2020 / BT.709；
32、记录模式：正常记录、升降格、升降格短片 / 音频、预记录、连续记录、帧记录、间隔记录；
33、输入端子：MIC端子（∅3.5mm）、Mini XLR输入端子×2、Remote A端子（∅2.5mm）、握把端子（USB Type-C）*²；
34、输出端子：MON. 端子、SDI OUT端子（支持 12G-SDI）、HDMI OUT 端子、耳机端子（∅3.5mm）、VIDEO端子（USB Type-C）*²；
35、输入输出端子：USB Type-C（USB 3.2 Gen1×1）、TIME CODE端子（DIN 1.0 / 2.3）、G-LOCK / SYNC / RET（DIN 1.0 / 2.3）*³、镜头端子（12针）、以太网端子（RJ45）；
36、其他：DC IN 12V端子（XLR 4针）、多功能附件靴。
	1套
	工业
	否
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	帧同步器
	1、REF输入数量：≥1，接口：BNC，REF输出数量：≥6，接口：BNC；
2、锁相状态：Free Run 或 Ref In；
3、信号类型：PAL，NTSC，tri-level Sync；
4、同步信号幅度：SD：1 Vp-P，HD：600 mVp-P；
5、DC 12V电源输入，功耗：3W。
	1套
	工业
	否
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	播音提词器
	1、显示器尺寸：≥22寸；显示分辨率：≥1400*900；
2、分光镜采用钢化镀膜工艺；玻璃透光率≥97%，分光比≥2：8；
3、配套提词器软件；支持多国语言；支持多种文本格式WORDPPTTXTHTML等；可设置字体大小，播放速度，标记等；
4、主体含有显示器、提词器组合框、遮光罩、升降支架、三脚架、提词托板、HDMI线、无线遥控器。
	1台
	工业
	否
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	提词器控制端
	1、规格信息
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU规格
	CPU信息
	物理核心数≥8
主频≥2.2GHz
末级缓存容量≥10MB
线程数≥8
热设计功耗≥20W内存的最高速率≥2400MT/s
通道数≥2
位宽≥64位

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型

	4
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	集成显卡

	5
	*显示设备规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	≥80%

	6
	
	
	*显示屏分辨率
	1920×1080

	7
	
	
	*显示屏尺寸
	≥14英寸

	8
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个

	9
	产品规格
	
	*固态存储容量
	≥512GB

	10
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	USB接口数量应不少于2个 

	11
	产品规格
	*整机基础规格
	整机厚度
	≤25mm（不含脚垫）


注：针对《财政部工业和信息化部关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），投标人所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。
★2、此项为政府强制采购节能产品，投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
	1台
	工业
	否
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	显示器
	1、 屏幕尺寸：≥27寸，分辨率：≥3840*2160；
2、色域：95%DCI-P3，100%SRGB广色域；
3、色准：DeltaE<2(平均值)；
★4、此项为政府强制采购节能产品，投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
	1个
	工业
	否
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	调音台
	1、输入到STEREO OUT：+0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小；
2、输入到STEREO OUT：0.02 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.003 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小；
3、同等输入噪音：-128 dBu (Mono输入通道，Rs:150Ω,GAIN旋钮：大。残余输出噪音：-102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL,GAIN旋钮：小)；
4、EQ HIGH：增益：+15dB/-15dB,频率：10kHz斜率。EQ MID：增益：+15dB/-15dB,频率：2.5kHz斜率。EQ LOW：增益：+15dB/-15dB,频率：100Hz斜率。PEAK LED (Mono)：当EQ后信号到达失真以下3dB时LED打开；
5、串扰(1kHz)*2：-83 dB；
6、输入通道：10通道，单声道[MIC/LINE]：4,立体声[LINE]:3。输出通道：STEREO OUT:2, PHONES:1, MONITOR OUT:1, AUX [FX] SEND:1。
	1台
	工业
	否
	

	29
	无线一托二无线话筒
	1、产品类型：无线；指向特征：全指向；频率范围：50-20000Hz；
2、外形设计：颜色：黑色；产品重量：≥32g；产品接口：USB-C接口；尺寸：≥40*40*15mm；
3、产品特点：双通道无线麦克风系统，双声道录音，广泛兼容，板载录音功能，安全通道，内置可充电锂电池，2.4G无线传输系统，采用128位加密，灵活的增益控制。
	1套
	工业
	否
	

	30
	桌面播音话筒
	1、音头：≥34mm镀金大振膜音头；
2、指向特性：心型指向性；
3、频率响应：20Hz-20kHz；
4、信噪比：≥82dB-A计权；
5、最大承受声压：≥140dB；
6、等效噪声级：≥12dB-A计权；
7、供电方式：48V幻象供电；
8、连接方式：3 Pin XLR卡侬线；
9、灵敏度：≥-33 dB@1kHz,0dB=1V/Pa。
	1台
	工业
	否
	

	31
	监听耳机
	1、类型：密闭动圈型；单元直径：≥Ø40mm；磁体：钕磁铁；频率响应：15~22,000Hz；输入功率上限：≥700mW于1kHz；灵敏度：≥96dB/mW；阻抗：≥47Ω；
2、重量：≥180g(不包含导线及插头)导线：约3.0m左边出口。
	1个
	工业
	否
	

	32
	回显屏
	1、屏幕尺寸：≥55寸；分辨率：≥3840*2160；
2、RAM：≥3G；ROM：≥16G；
3、回显屏支架，高≥1.60米，支持左右旋转/上下俯仰。
	1个
	工业
	否
	

	33
	灯光控制台
	1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；
2、最大控制96台电脑灯或96路调光；
3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；
4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选；
5、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果；
6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景；
7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个；
8、可储存60个素材；
9、支独享素材；
10、可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步；
11、可同时输出和运行10个重演场景；
12、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容；
13、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；
14、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；
15、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享；
16、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能；
17、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
	1台
	工业
	否
	

	34
	信号放大器
	1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出；
2、输入输出光电隔离；
3、8路独立放大驱动输出；
4、信号放大整形功能，延长信号传输距离；
5、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性；
6、独立的LED信号指示。
	1台
	工业
	否
	

	35
	电源直通柜
	1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2、额定功率：12路×4KW； 可适用于任何负载；
3、过载与短路双重保护高分断空气开关；
4、A.B.C三相工作指示灯， 设两脚和三脚万能备用插座方便使用。                                                                         
	1台
	工业
	否
	

	36
	LED面光灯
	1、输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，≥250W；
2、光源:超亮LED 200W双色进口芯片.暖白LED/正白LED；
3、平均寿命:≥50000H；
4、色温:3200K～7200K线性调节；
5、发光角度: ≥60°；
6、控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式；
7、通道:2/6/7通道；
8、灯具材料:铸铝外壳；
9、防护等级:防火V-1，防护≥IP20；
10、频闪：独立电子频闪1-25Hz；
11、电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步；
12、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；
13、灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。
	6台
	工业
	否
	

	37
	LED平板柔光灯
	1、额定电压：AC100~240V，50/60Hz，功耗：≥250W；
2、光源：≥432颗0.5高显高亮LED贴片灯珠；
3、显示 : 四位数码管+点阵式按键操作；
4、显色指数：CRI≥80；
5、光束角度：≥120°；
6、色温：3200K/5600K；
7、控制通道 : ≥2CH；
8、中心照度：≥300Lux/3米。
	10台
	工业
	否
	

	38
	融媒虚拟演播室墙面-隔音基层
	1、墙面基层处理加装龙骨基层，网格状布置，天地龙骨固定。
	80㎡
	建筑业
	否
	

	39
	融媒虚拟演播室墙面-隔音装饰
	1、专业隔音构造，保证混响时间，频响曲线，避免声缺陷。
	48㎡
	建筑业
	否
	

	40
	融媒虚拟演播室墙面-吸音装饰
	1、保证室内均匀的声场环境，经过声学计算，计算机模拟，结合声学与室内设计的要求，建议将墙体设计为扩散＋吸声的复合形式，墙面装饰以中低频吸声为主。
	44㎡
	建筑业
	否
	

	41
	融媒虚拟演播室顶面-隔音基层
	1、吊顶采用弹性吊杆多层隔声板复合结构，称重及抗震满足规范要求。
	48㎡
	建筑业
	否
	

	42
	融媒虚拟演播室顶面-隔音吊顶
	1、考虑到通风，灯具等对隔声层的破坏，吊顶综合隔声量为50dB。
	48㎡
	建筑业
	否
	

	43
	融媒虚拟演播室地面-基层处理
	1、地面基层处理，结构找平，以便于摄影机架能灵活移动，进行防潮湿及震动缓冲处理。
	48㎡
	建筑业
	否
	

	44
	融媒虚拟演播室地面-吸音装饰
	1、根据声学原理精致加工而成，由饰面、芯材和吸音薄毡组成。
	48㎡
	建筑业
	否
	

	45
	融媒虚拟演播室顶面-防眩光
	1、演播室顶面找平黑涂料处理，避免光线反射。
	48㎡
	建筑业
	否
	

	46
	融媒虚拟演播室导播间-墙面
	1、石膏粉加801胶水调和刮缝，局部采用乳胶漆专用弹性腻子，待干透后打磨去尘灰用白乳胶贴牛皮纸或沙带,专用成品腻子批灰刷白。
	19.2㎡
	建筑业
	否
	

	47
	融媒虚拟演播室导播间-观察窗
	1、双层钢化中空玻璃，声学倒角处理，缝隙泡沫胶密封。
	1项
	工业
	否
	

	48
	融媒虚拟演播室背景-抠像蓝箱
	1、用高密板铺钉地面（木框空格内填充碎泡沫以消除回音），分别将三角固定在地面与立面和立面与立面之间所有转角处，立面和地面过渡段的平滑过渡，用腻子填缝仔细用沙子打磨，反复三遍以上。
2、施工中所有使用的材料均进行防火处理、防变形处理；木质结构体，转角处做光线倒角处理，光线漫反射，避免形成阴影，饰面进口专业抠像漆，环保无褪色，满足高清抠像要求。
	30㎡
	建筑业
	否
	

	49
	融媒虚拟演播室背景-抠像地胶
	1、专业抠像地胶，5072色像，满足高清抠像设备要求。
	25㎡
	建筑业
	否
	

	50
	融媒虚拟演播室钢质隔音防火门
	1、符合国家标准，专业钢质隔音门，配置阻燃隔音效果极强的密封条门扇内部填充耐火，保温，隔音材料，外附轻质隔音材料和人造革质饰，以豪华装饰钉固定，减震阻尼材料制成，有限阻止声音的传递，隔音系数35分贝。
	2樘
	工业
	否
	

	51
	音频处理器
	★1、音频处理器和数字功率放大器机架式结构，高度≤1U，采用纯嵌入式模块化设计；
2、主机采用高速数字信号处理器，主频≥800MHz，最大主频1000MHz，满足复杂音频算法处理；
■3、主机面板具有≥9级LED电平指示灯，具有“智能调音”、“恢复备份”、“休眠”、“模式”、“静音”等按键和麦克风音量旋钮、音乐音量旋钮。当按下“智能调音”时自动产生 10 秒粉红噪声并自动调节房间均衡，按下“休眠”按键时，主机自动进入待机状态。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
4、主机软件具有8路输入6路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块；每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块；软件支持反馈抑制、回声抑制、混音矩阵、闪避器、电平表功能模块；
5、主机具有自动温控功能，当机箱内温度传感器附近温度超过47℃±3℃时自动启动散热风扇；具有闪避器功能，具有四级信号优先设置，可设置阈值、衰减增益、启动时间、释放时间、保持时间等参数；
6、主机具有“智能调音功能”，前面板按键和软件界面两种操作方式，智能调音具有两种环境调音模式，调试完成后自动完成房间扩声均衡，自动出具EQ20报告；具有“频响测试”和“一键自检”功能；参数衡模块支持麦克风60段频谱实时显示分析功能；
7、主机能够通过桌面控制面板、红外遥控器、中控主机实现吊麦音量加减.全麦静音及学生麦静音等功能；
8、自动增益功能：在2-8米范围内扩声增益差＜3dB；
9、输入接口：≥6路凤凰端子MIC输入，≥3路凤凰端子音频线路输入；≥1路3.5IR红外接口；
10、输出接口：≥4路凤凰端子音频输出，≥8路凤凰端子功放输出；
11、调试控制接口：≥1路RJ45网络接口，≥1路RS232串口通讯接口；≥1路凤凰端子EXP接口；具有≥1个针孔隐藏式波特率切换按键，支持在波特率9600/115200之间进行自由切换；
12、具有≥5路GPIO凤凰端自定义功能接口；支持通过内置软件设置接口功能，支持方向类型、控制类型、通道号等设置；
13、最大不失真输出功率≥2*150W；增益限制的有效频率范围：20Hz～20kHz；总谐波失真：≤0.1%；信噪比（A计权）:≥95dB；增益差≥0.2dB；
14、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；
15、自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥20dB；
16、自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB；
17、总谐波失真：≤0.1%。
	1台
	工业
	否
	

	52
	无线麦克风
	一、多功能无线麦克风
1、采用笔形外观设计，抓握舒适，重量＜80克；
★2、采用2.4G信号传输，红外信号对频，不串频、无干扰；
3、工作频率：2402 MHz—2480 MHz；
★4、具有≥1.05英寸彩色TFT显示屏，显示界面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小数值，支持通过显示屏进行≥5档屏幕亮度调节；
5、无线麦克风具有≥6个软质硅胶按键：支持激光发射、上翻页、下翻页、按键电源按键、音量加、音量减等独立功能操作；
6、满电后可连续使用时常：≥9小时；无线传输距离＞30米（室内）；具有≥1.2米自由落体耐摔功能，外壳及麦内部件不会损坏；
7、支持无线PPT翻页功能，兼容Windows/Mac OS系统,兼容word/excel/ppt/浏览器格式；
8、支持激光笔功能，按下激光发射按键时，麦克风头部激光头发射红色激光，照射距离＞15米；
9、具有≥1个Type-C接口，Type-C接口同时支持外接充电和拓展头戴麦克风外接咪头；
10、支持通过无线麦显示屏进行≥5档EQ高频参数调节和≥5档EQ低频参数调节；支持通过显示屏设置限幅器.自动增益.降噪ON/OFF开关；
11、当无线麦克风超过20秒未进行功能操作，屏幕自动熄屏，熄屏后进入省电模式，不影响麦克风扩声；
12、无线麦克风脱离信号接收范围，麦克风自动发出蜂鸣警报声，同时麦克风显示屏自动弹出提示信息并显示“请放回”； 
■13、麦克风支持软件控制功能，软件可动态显示无线麦使用状态，包括电量、音量、版本号等数据，方便确认无线麦状态。可单独控制一只无线麦的音量加减，音量共有0-7的档位调节。可单独控制底座的解锁状态，解锁状态分为中控解锁和触摸解锁，先中控解锁后再触摸解锁方可取出无线麦。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
14、 具有TYPE-C接口充电和充电底座直插充电两种充电模式；
15、频率范围：100Hz~12kHz(±3dB)；动态范围：≥85dB；总谐波失：≤0.2%( 1kHz )；信噪比：≥65dB；系统延时：≤13ms。
二、磁控智能充电座
1、外壳采用金属锌合金材质.坚固沉稳，面壳含表面塑料壳和充电槽一体化，ABS+PC注塑成形；
2、桌面固定安装，面板无显示屏幕，操作简便；
3、麦克风插入充电座即可自动充电，麦克风显示屏幕同步显示充电状态；
4、内置红外对频功能，开启自动对频，信号传输稳定、流畅；
5、自由组合功能，支持两个底座进行拼接，组成双底座形态；
6、具有Type-C电源输入接口，USB数据传输接口，3.5红外对频接口；
■7、智能充电底座具有触摸解锁按键、状态指示灯、红外对频窗口、充电槽，槽内具有霍尔传感器检测开关、底部到位检测开关。底座具有自动锁止麦克风功能。麦克风靠近智能充电底座插槽，终端磁控锁自动打开，麦克风放入后终端磁控锁自动锁定。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
8、麦克风放入终端后自动进入静音待机状态，30分钟后麦克风未取出，麦克风自动关机；
9、解锁方式：支持软件、中控、云平台、触控解锁四种解锁形式；
10、充电座面板具有锁定状态信号灯，当终端处于锁定状态红灯亮，处于解锁状态绿灯亮当充电底座处于允许解锁状态，触摸解锁键可解锁取出麦克风，处于不允许解锁状态，无法通过触控解锁取出麦克风。
三、智控主机终端
1、支持多种安装形式，外壳具有安装预留孔位，支持机柜放置和壁挂安装；
2、采用高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计；
3、支持无线一拖二功能，一台智控主机可以同时连接2只无线麦克风；
■4、主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和两个智能充电底座通讯；具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1路SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口可以与中控及其他主机通讯；≥1路RJ45网口可以与云平台通讯。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
5、支持通过RS232协议联动中控设备管控，支持通过局域网对接云平台等进行联合管控；
6、对频方式：IR红外对频；
7、音频传输：2.4G信号传输；
8、电源：DC9V,1A；
9、信噪比：≥100db；
10、输出阻抗：200Ω。
	1套
	工业
	否
	

	53
	鹅颈麦克风
	1、采用锌合金金属底座，抗手机、电磁、高频干扰；
2、底座底部可以与无线麦底座扩展，无缝拼装组合；
3、麦克风鹅颈杆采用弯管可拆卸设计，具有红色发言灯圈；
4、采用专业电容式镀金音头，具有超心型锐指向性，平衡式放大电路，音域宽广优美，音色清晰；
5、鹅颈麦具有自锁式发言按键，发言按键带有指示灯，发言时指示灯和灯圈点亮，关闭话筒时灯灭；
6、鹅颈麦支持48V幻像电源，无需安装电池；
7、灵敏度：-40dB±2dB；
8、频响范围：20Hz-20kHz；
9、拾音距离：10-50cm；
10、信噪比：≥ 60dB；
11、输出阻抗：75Ω；
12、幻想电源：DC48V；
13、咪杆长度：60cm。
	1套
	工业
	否
	

	54
	扩声音箱
	1、室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）；
2、采用绿色环保高密版材料，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还源人声及乐曲；
3、三喇叭单元，内置1×4.5寸低音单元，1×4.5寸中音单元，1X3寸纸盆高音单元，采用HIFI分频器；
4、频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）；
5、输入阻抗：8 Ohm；
6、灵敏度：87dB 1W/1m；
7、额定输入功率：65W；
8、峰值输入功率：260W；
9、覆盖角度：90°（H）× 60°（V）。
	6个
	工业
	否
	

	55
	学生终端
	一、规格信息
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	*CPU信息
	物理核心数≥10
主频≥2.5GHz
末级缓存容量≥20MB
线程数≥16
热设计功耗≥30W
内存的最高速率≥4800MT/s
通道数≥2
位宽≥64位

	2
	产品规格
	内存规格
	*内存配置容量
	≥16G

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	支持DDR4及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及
	≥1

	5
	产品规格
	存储设备规格
	*固态盘数量
	≥1个

	6
	[bookmark: OLE_LINK37]产品规格
	
	*固态存储容量
	≥1TB M.2接口NVME协议SSD

	7
	产品规格
	显卡规格
	*独立显卡核心数量
	≥3800个

	8
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	≥GDDR7

	9
	产品规格
	
	*独立显卡显存位宽
	≥128 位

	10
	产品规格
	
	*独立显卡显存容量
	≥8 GB

	11
	产品规格
	网络设备规格
	*有线网卡数量
	1个RJ45 ,10/100/1000自适应以太网口；

	12
	产品规格
	电源功能
	*电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，电源≥500W，90%能效、有源PFC；

	13
	产品规格
	外设规格
	*键盘数量
	≥1个，USB接口

	14
	产品规格
	
	*鼠标数量
	≥1个，USB接口

	15
	产品规格
	显示设备规格
	*显示屏尺寸
	≥23.8英寸LED显示器

	16
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	分辨率≥1920*1080

	17
	产品规格
	主板规格
	主板内置PCIe插槽数量
	≥1 个 M.2 2230；≥1 个 M.2 2280；≥1 个 PCIe 4 x16

	18
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及
	≥32GB

	19
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容
	≥64GB

	20
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	标配≥8个USB接口

	21
	产品规格
	
	*视频接口数量
	≥HDMI/DP（需与显示器接口匹配）

	22
	产品规格
	
	*音频接口数量
	≥2

	23
	产品规格
	*整机基础规格
	*机箱尺寸容量
	机箱≤25L

	24
	产品规格
	
	*整机噪音
	考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.5Bel。

	25
	服务要求
	*服务要求
	*预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	26
	服务要求
	
	*服务响应
	a)响应时间≤1小时；b)提供大客户专家专人400或800售后服务热线电话。


注：针对《财政部工业和信息化部关于印发<通用台式机政府采购需求标准（2023  年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的加“*”指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），投标人所投产品需满足在项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。
二、同传还原
1、为便于设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署。支持带操作系统的物理机部署模式，将多种操作系统的物理机批量部署；
■2、千兆环境（千兆网线、千兆网卡、千兆交换机）下的同传峰值速度不低于261MB/S（2088Mb/S），平均速度不低于150MB/S（1200Mb/S）。百兆环境（百兆网线、百兆网卡、百兆交换机）下的同传峰值速度不低于40MB/S（320Mb/S），平均速度不低于20MB/S（160Mb/S）。支持任意终端作为发送端在系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
3、支持手机扫码配置管理平台绑定，支持手机扫码查看设备SN、软件版本、BIOS版本。支持连续扫码多台设备并配置关联学校、分组、编号、设备名称等信息。支持手机扫码多台终端设备后，统一设置IP地址等网络信息，支持动态获取或静态IP，支持静态IP与座位编号关联递增。
4、支持静默下发镜像，实现用户无感知下发镜像。支持终端显示下发进度，用户可以实时了解下发进度。支持镜像下发完成后终端停留在当前系统不打断用户的当前操作。支持镜像下发完成后终端自动重启，进入新镜像。支持镜像下发完成后终端自动关机。
5、为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响。在系统、在不同操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像。支持镜像灵活快速复制，修改复制后的新镜像满足镜像差异化需求。
6、为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端。并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。
7、支持局域网网盘监控统计，可统计PV、UV、总文件数、文件总大小以及对应的周环比和日环比指标。支持统计下载量TOP10的文件和活跃TOP10的IP。支持修改网盘存储目录，修改后可迁移或删除之前文件。支持网盘容量显示。支持设置回收站保留天数。
8、支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量、磁盘型号、开机时间、最近运行时长、合计运行时长、CPU温度、USB设备等信息，支持列表数据的排序、筛选与自动更新。
9、支持对终端进行远程桌面操作，支持系统或不同操作系统的远程操作。支持远程终端镜像管理、镜像更新、镜像同传、应用软件安装等操作。
10、支持批量下发软件到终端安装。支持自定义软件安装参数。支持下发后合并且更新镜像，适用于软件永久使用场景，还原后依然可以保留下发的软件更新。支持静默下发且不更新镜像，适用于软件临时使用场景，终端重启还原后删除软件更新内容。
11、支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入系统。支持在操作系统中通过托盘程序直接切换其他镜像。支持配置使用该功能的鉴权密码使用方式：无需鉴权即可使用、密码验证后使用、禁止切换等模式。
■12、终端设备配置管理平台后，提供用户统一登录认证功能，支持通过账号登录、手机扫码登录、本地管理密码登录。同时支持C/S架构B/S架构协同管理。支持通过公网访问管理终端，也可以通过浏览器、客户端访问管理后台进行管理，满足管理员不同网络下的远程管理需求。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
★三、此项为政府强制采购节能产品，投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
	36台
	工业
	否
	

	56
	交换机
	★1、固化千兆电口≥24个，4个1G/2.5G SFP光口；Console口≥1个；
2、支持全线速转发，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps；
3、支持通过在控制器的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口 状态及配置、vlan 信息；
4、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；
■5、支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
■6、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
7、具备安全特性，支持与无线网络设备、安全设备联动实现更安全的网络管控；
8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06。
	1台
	工业
	否
	

	57
	无线接入点
	★1、产品需支持802.11be协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，支持2.4G和5G同时工作；
2、整机采用三射频设计，无线空间流≥5条，理论无线传输速率＞3.7Gbps；
3、内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下进行无线环境数据采集以供整网调优，同时支持实时检测反制环境非法Wi-Fi；
4、配置不少于1个2.5G光口，不少于1个1G以太网口；
5、为保障无线办公业务体验，无线终端在移动过程中漫游平均时延<100ms，漫游丢包率<1%；
6、支持通过独立扫描硬件射频模拟终端，自行对无线网络服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，预警网络风险；
7、支持Fat和Fit两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式；
8、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43.DNS、域名等多种自动发现机制；
■9、可自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以≤24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题。可实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或提供功能截图或官网截图）；
10、外部安全感知平台可拉取本系统用户信息，当安全探针和态势感知平台识别异常终端并加入黑名单，本系统会同步安全感知平台黑名单；
11、可直观查看异常访问和正常访问次数、端口类型、主动和被动访问情况详细信息。
	1台
	工业
	否
	

	58
	机柜
	1、容量≥20U；
2、门及门锁：高密度六角网孔前后门；
3、材料及工艺：冷扎钢板制作；厚度：方孔条不少于1.5mm，安装梁不少于1.2mm，其它不少于1.0mm；
4、表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑；
5、附加功能：前后为圆形通风孔的上下框；
6、可方便地安装机柜集中配电单元；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）。
	1台
	工业
	否
	

	59
	教学桌
	1、尺寸不小于800*500*750mm，含机箱托，钢木结构，钢架采用不小于1.0mm钢架，六人一桌，共六桌，具体造型可根据现场情况定制；
2、桌面采用不少于25MM厚和不低于E1级三聚氰胺贴面板，其它板厚度均不少于16mm；
3、PVC封边条厚度不少于1.2mm，外观表面应无皱纹、裂纹，无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，边缘应光滑平直，无缺损。
	36位
	工业
	否
	

	60
	教学椅
	1、椅子：靠背PP+GF材质+PA连接件，扶手PP+GF材质+可前后滑动，坐棉采用不少于3CM高密度切割泡棉+PP座壳，钢架直管不少于1.5mm厚，横管不少于1.8mm厚表面黑色砂纹喷涂处理面黑色砂纹喷涂处理；
2、坐木板采用不少于5mm厚的抛压成型多层环保夹板。
	36把
	工业
	否
	

	61
	基础环境改造-吸顶空调
	1、 吸顶天花机。
2、制冷量（W)：≥12000；制冷功率（W）：≥3000；制热量（W)：≥12000；制热功率（W）：≥3000。
3、APF: ≥3.0；循环风量：≥2000m³/h；电辅热： ≥1000W。
4、包含安装和辅材。
★5、此项为政府强制采购节能产品，投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
	4台
	工业
	否
	

	62
	基础环境改造-顶面改造
	1、顶面采用石膏板和方通吊顶结合，设计造型吊顶，基层清理弹线、安装吊筋、安装边龙骨、安装主龙骨、校正调平安装铝方通；规格为 50*60mm，方通间距10cm。
	224㎡
	建筑业
	否
	

	63
	基础环境改造-新建玻璃隔墙
	1、墙面钢化玻璃，厚度不低于8mm，不锈钢包边。
	72㎡
	建筑业
	否
	

	64
	基础环境改造-墙面改造
	1、墙面乳胶漆滚涂，滚涂不低于2遍；
2、墙面乳胶漆表面应平整、光滑，颜色均匀一致，无流坠、漏刷、起皮、掉粉、砂眼、疙瘩等缺陷；
3、阴阳角垂直方正，线条顺直，无明显偏差；门窗边缘、管道周边等部位的乳胶漆涂刷整齐、美观，无毛刺；
4、内墙乳胶漆干燥时间(表干) :≤2小时，耐洗刷性:≥300次；VOC含量:≤80g/L。
	1项
	建筑业
	否
	

	65
	基础环境改造-地面改造
	1、2.0mmPVC塑胶地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.35mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。
2、产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。
3、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷。
4、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40。
	224㎡
	建筑业
	否
	

	66
	基础环境改造-灯光改造
	1、满足教室照明所需亮度，灯具数量不少于12 个；直角黑框白光；LED 光源；灯罩材质：亚克力；约 120*10cm；
2、电压(V)：100V-240V（含）；功率(W)： 30-40W（含）；
3、色温(k)：冷光（5000K 以上）；照射面积(㎡)：15-30 ㎡（含）。
	1项
	工业
	否
	

	67
	基础环境改造-窗帘
	1、棉麻或布艺，高遮光；
2、窗帘总面积不小于20平方米。
	1项
	工业
	否
	

	68
	基础环境改造-教室门
	1、教室门新做，样式及款式根据现场风格定制；
2、单门尺寸约：2050*900mm。
	5个
	工业
	否
	

	69
	基础环境改造-强弱电改造
	一、强电改造：教室内主体线材采用BV4.0和 BV2.5平方米，照明不低于BV1.5平方米，强电线使用总长度约300米；学生桌电脑用电，可根据现场情况使用86面板或插排，总插口数量不低于120个；配电箱改造，学生区电脑分区不少于2个。
二、弱电改造：
1、使用国标六类网线约2箱；网线:带宽支持快速 1000兆以太网，满足250MHz 测试，实芯裸铜导线，无铅外皮，护套为常用PVC 或阻燃PVC护套，含十字芯分隔材料，护套外径：5.8±0.4mm，线径0.53±0.05mm；
2、水晶头：六类，插拔次数≥1000次，采用三叉簧片设计、磷青铜镀金材料，支持语音、数据、视频信号高速传输，支持直流1000伏（交流 750 伏）1分钟无击穿和飞弧现象，电流0.75 安培，使用温度范围支持：-20~60℃ 。
	224㎡
	建筑业
	否
	


注：1.带★项参数及技术标准，不得有负偏差，否则视为不响应招标文件技术要求，按无效标处理。
2.清单中非定制货物、设备尺寸允许有细微偏差，但如果在后期安装过程中出现不符合现场实际安装情况，中标人则需无条件更换货物、设备。
3.采购人有权委托第三方进行产品质量、规格要求等检测，检测不合格的由中标人更换所有产品并承担违约责任及损失。
三、报价要求
[bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698]1.投标人所报价格包含提供以上服务服务所需全部费用，投标人报价包含服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用。
2.项目服务过程中所出现的任何遗漏，必须由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用，投标人须自行考虑投标风险。除非特别要求，该项目只允许有唯一方案、唯一报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。
四、其他要求
1.货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
2.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
3.供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)
4.中标人合同签订后须实地勘察测量，确定精准尺寸，防止安装空间实际尺寸与图纸不符或有误差而导致货物无法安装等情况。若因中标人未勘察或勘察不清造成无法安装带来的一切损失由中标人自行承担。
5.免费质保期为验收合格之日起不少于3年。具体期限以中标人投标承诺为准。在免费质保服务期限内，中标人应在合同货物出现故障和缺陷时，接到采购人通知后2小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后24小时内，进行维修。因中标人自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用；属于人为损坏的由采购人负责。
6.中标人应对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密、不得扩散，否则应承担相应责任且采购人有权追究投标人违约责任。
7.中标人如迟延履行合同、不完全履行合同的，采购人有权追究中标人责任，并就中标人违约给采购人造成的损失向中标人索赔。
8.所有成果的知识产权归采购人所有。
9.对于中标人无法按时按承诺完成的工作，采购人有权请第三方解决，所需所有费用由中标人支付。


[bookmark: _Toc16417]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc1246]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc13117][bookmark: _Toc31871]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2 条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	5
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70分）
	投标人业绩
	自2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有涉及智能媒资（或触摸一体机或学生终端）供货安装内容的业绩，每提供1个得2分，其他的不得分，满分4分。
注：①投标文件中提供业绩合同扫描件；若合同材料中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料，未提供或提供不全的不得分。
②提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-4分

	
	技术参数响应
	（1）标“★”的技术参数为必须满足内容，以投标响应表响应程度和采购需求-货物需求中要求提供的证明材料（如有要求）作为评审依据，未提供或未响应的按无效标处理。 （2）标“■”的技术参数，以投标响应表响应程度和采购需求-货物需求中要求提供的证明材料（如有要求）作为评审依据，每满足或优于一项得2分，共25项，满分50分； 
（3）未标“★”或“■”的为一般参数，投标文件中无需列明，但在合同签订后将作为履约验收的依据，投标人在投标文件中提供上述参数全部响应的承诺函，承诺函格式自拟，否则按无效标处理。 
注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 
（2）本项内所有内容技术参数响应情况投标人须依据所投产品如实填写，若自填响应或正偏离，供货时实际产品不响应或负偏离；或未按投标时的承诺提供合格的检测报告的；采购人有权上报相关部门，按相关法律处理。
	0-50分

	
	供货安装（调试）方案

	根据投标人投标文件中提供的供货安装（调试）方案（包括项目供货安装（调试）方案、包装运输和验收方案）、质量控制保障体系、质量控制措施，由评标委员会根据上述内容进行综合评审： 
（1）供货安装、验收等实施方案详尽，进度、质量、安全保证方案及措施和协同配合方案完整且符合项目实际情况的，得5分； 
（2）供货安装、验收等实施方案齐全，进度、质量、安全保证方案及措施和协同配合方案简单的，得3分； 
（3）供货安装、验收存在缺项，需要进一步完善的，得1分； 
（4）未提供的不得分。
	0-5分

	
	售后服务方案
	方案内容应详实、合理，售后服务响应时间，售后服务人员配备充足，能满足项目后期的维保需要。
（1）售后服务措施全面、维修响应时间及时、备件供应保障充足、人员售后配置合理、远程报修服务方案详细、实时维修统计完整，能保障售后服务质量的，得5分。
（2）售后服务措施完整、维修响应时间及时、具有备件供应保障措施、配置售后人员、具有远程报修服务的，得3分。 
（3）售后服务措施、维修响应时间、备件供应保障、配置售后人员、远程报修服务措施不全或存在不足的，得1分。 
（4）方案不能满足项目要求或未提供的不得分。
	0-5分

	
	培训方案
	培训方案能体现针对不同的对象来区分培训内容并提供相关培训材料，包括项目建成移交后进行技术培训，教学使用等培训方案、培训目标；培训对象及内容；培训考核及培训队伍计划方案。提供完善的应用培训方案（内容包括培训内容、培训时间、培训地点、培训对象、培训人员等）。 
（1）培训内容丰富，重点突出，培训计划详尽，满足项目实施要求，得5分； 
（2）方案内容完整，有培训重点，培训计划清晰，方案实施内容明确，得3分； 
（3）方案内容简单，计划流程逻辑不通，存在不足，得1分； 
（4）未提供的不得分。
	0-5分

	
	质保期
	投标人所投所有产品质保期比招标文件规定免费质保期每延长1年得1分，最高得1分（所有产品质保期均做延长方予认可），延长不足一年的部分不得分。
注：以投标人承诺的免费质保期为准。提供承诺函扫描件。
	0-1分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
注:上述价格如有前附表规定的扣除，则按扣除后价格参与评审。


2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
三、无效投标条款
3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；
(4)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；
(5)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(6)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(7)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
(8)联合体投标未提交联合体协议的；
(9)责令停产停业的；
(10)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(15)投标人投标MAC地址一致，由评标委员会否决其投标；
(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；
(17)投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
(18)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；
(19)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
(4)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
(5)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(6)招标文件规定的其它无效投标情形。
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项目名称：滁州职业技术学院融媒体数创中心建设项目
项目编号：                                  
甲方（采购人）：     滁州职业技术学院     
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日


第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                        （供应商）
乙方2（全称）：     /        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）     /         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：滁州职业技术学院融媒体数创中心建设项目 
采购项目编号：          
（2）采购计划编号：            
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：   详见采购需求                                   
     品牌：     /             规格型号：    /       
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
    □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  /   数量：  /  金额： /   
         ☑否
（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ☑分散采购
（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商
                  □询价 □单一来源 □框架协议 □其他：   /   
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是    ☑否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是   □否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是      □否
（7）合同是否分包：□是       ☑否
分包主要内容：     /                                      
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                /                                         
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
□大型企业  □中型企业  □小微型企业  
□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否
    外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   /   金额：  /     
        国别：    /   品牌：   /   规格型号：   /         
 ☑否
（10）是否涉及节能产品：
         □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及环境标志产品：
         □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及绿色产品： 
     □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                □强制采购       □优先采购    
     □否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       □否      □不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：    /              
                     大写：       /               
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他  /    
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
□全额付款：    /                    
☑分期付款：合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，乙方须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并经验收合格后，甲方支付剩余合同价款。
其中涉及预付款的： 合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，乙方须提供同等金额的见索即付保函）。
□成本补偿：      /    
□绩效激励：      /    
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：  采购人指定地点          
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：   /                                                   
（5）风险处置措施和替代方案：       /                                                      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织
         验收主体：   采购人        
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否
是否邀请专家参加验收：□是  □否
是否邀请服务对象参加验收：□是  □否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否
是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否
是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    □否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起5日内组织验收 
（3）履约验收方式：☑一次性验收         
                       □分期/分项验收： /  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：   符合国家标准                     
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否
（8）履约验收其他事项：1、乙方交付产品时，应提供《产品合格证明》（如有）、《质量检验报告》（如有）、《产品质量保证书》（如有）、《产品准用证》（如有），如果以上证明材料都没有，则需要提供同等证明材料符合招标文件技术要求，否则甲方有权拒绝接收产品。2、提供虚假检测报告、材料造假的，采购人有权单方面解除合同；3、累计三次交货验收不合格的，采购人有权单方面解除合同；
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自     双方加盖印章之后          生效。
7. 合同份数
本合同一式  六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                          
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	(1)乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。此外，若乙方无正当理由逾期交货超过十五个自然日，甲方有权单方面解除本合同。
(2)乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
（3）乙方在收到甲方提出的产品维保或者伴随服务要求之日起24小时内未提供相应的维保或者伴随服务，乙方应按照合同总价款的每天万分之四支付违约金。乙方如不按时提供相应的维保或者伴随服务，甲方有权自行委托第三方进行维保或者提供相应服务，产生的费用应由乙方承担，如乙方不支付该费用，甲方有权向乙方追偿。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方按规定履行合同义务后，甲方再履行合同义务。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	甲方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	按规定购买保险

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	乙方书面承诺的期限

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方应在合同货物出现故障和缺陷时，接到甲方通知后2小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后24小时内，进行维修。因乙方自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用；属于人为损坏的由甲方负责。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	按第一节政府采购合同协议书相关内容执行

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	因乙方原因导致合同终止的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	按招标文件相关内容执行

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	乙方书面承诺的质保期内

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	由乙方在规定时间内自行组织回收，相关费用自行承担，甲方不另行支付相关费用。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按甲方要求须提供的其他相关服务

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	保修期内两次修理仍不能正常使用的的必须更换新设备

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	(1)乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
(2)乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）向 滁州 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  滁州市 ；
（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释或签订合同时补充





[bookmark: _Toc22492]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc651]投

[bookmark: _Toc6148]标

[bookmark: _Toc1338]文

[bookmark: _Toc10796]件

 

项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc9994]  年  月  日


[bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc5555]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部 

	投标报价
	大写：                     
小写：                     

	其他
	


投标人电子签章：             
日          期：             
     

注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc18010][bookmark: _Toc6441]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc1328]三．投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc16960]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

                            投标人电子签章：                    
                            日          期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc6796][bookmark: _Toc31991]五、投标分项报价表
5-1货物部分
	序号
	货物名称
	品牌、型
号规格
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


5-2服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）
	序号
	服务内容
	项
	单价
	小计（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


       
5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	
      %

	提醒：
1.投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
2.投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。
3.上表中全部产品成本之和是指表5-1和表5-2包含的全部货物、服务产品成本之和。



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.表5-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表5-1和表5-2合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。


[bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc11940]六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc9573][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]七、中小企业声明函
（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人电子签章：             
日          期：             





注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。
[bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc24563]


八、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Hlk11701496]九、关于符合本国产品标准的声明函
（不符合本国产品扶持政策，不需此件）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。




十、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc2683]十一、其他相关证明材料
提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。


[bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc18131]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc27489][bookmark: _Toc27159]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc1575][bookmark: _Toc3245]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc26836][bookmark: _Toc9754]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第 58 页 共 108 页

