关于滁州市公安局琅琊分局业务技术用房搬迁改造弱电项目的澄清

各潜在投标人：
现对“滁州市公安局琅琊分局业务技术用房搬迁改造弱电项目”作如下澄清：
本项目 第四章 采购需求 二、采购清单现调整为：
	序号
	设备名称
	拟采用配置
	单位
	数量

	1
	OLT
	1.支持8路GPON端口，支持1:128分光比，高度1U；
2.支持统一网络管理平台；                                                                                                       
3.支持SNMP/CLI等多种管理方式，并通过标准的OMCI功能，实现对光网络单（ONU）的远程配置和管理；                                                                                                                                                       4.符合ITU-T G.984/G.988 标准，支持下行2.5Gbps/上行1.25Gbps GPON接口
5.支持静态路由，静态/动态 ARP
6.支持QoS功能保证服务质量
7.支持标准OMCI远程部署和管理用户终端                                                                                                            
8.支持4096个GEM端口，支持1024个T-CONT
9.支持ONU光功率监测
10.支持流氓ONU检测
11.支持内置图形化界面   
	台
	1

	2
	信息面板
	86型面板式信息面板，配备千兆RJ45 LAN下行端口，支持10/100/1000Mbps自适应，阻燃PC材质面板，86型标准暗装。
	个
	290

	3
	信息面板
	86型面板式语音信息面板，配备RJ11语音接口，支持POTS模拟电话接入，阻燃PC材质面板，86型标准暗装。
	个
	18

	4
	分光器
	无源光分器，机架式1:64分光比，SC/APC接口，插入损耗≤10.5dB，回波损耗≥55dB，工作波长1260~1650nm，符合ITU-T G.652标准。
	个
	5

	5
	分光器
	无源光分器，机架式1:32分光比，SC/APC接口，插入损耗≤8.0dB，回波损耗≥55dB，工作波长1260~1650nm，符合ITU-T G.652标准。
	个
	1

	6
	交换机
	24口千兆交换机，带2-4个光口，千兆以太网交换机，24个千兆电口+4个千兆SFP光口+4个可复用千兆电口
交换容量502Gbps，包转发率96Mpps
支持VLAN、端口限速、链路捆绑等功能
支持ImCloud 云平台和APP统一管理
	台
	2

	7
	工业级GPON OLT光模块
	工业级GPON OLT光模块，C++波段，传输距离≥20km，工作温度-40℃~85℃，SFP封装，符合ITU-T G.984.2标准。
	块
	8

	8
	电源适配器
	5V/1A直流电源适配器，输入AC 100-240V 50/60Hz，输出DC 5V/1A，带过压/过流/短路保护，通过CCC认证。
	台
	300

	9
	企业级路由器
	待机量1000，多WAN口,下联光口，千兆多核出口网关，9个千兆电口，4个千兆combo口，1个Console口，2个USB2.0接口。内置
DCME-520-L SSD硬盘。支持SSL、IPSec VPN，Web管理
	台
	1

	10
	PDU
	10位国标五孔插座PDU，额定电流10A/250V，19英寸机架安装，带过载保护，C13输入接口。
	个
	2

	11
	摄像头
	400万像素1/3英寸CMOS室内半球摄像机，H.265/H.264双编码，30fps@2560×1440，IP66防护等级，支持PoE供电，支持ONVIF协议。
	个
	8

	12
	摄像头
	200万像素电梯专用半球摄像机，H.265编码，防暴设计，支持PoE供电，工作温度-20℃~60℃。
	个
	2

	13
	硬盘录像机
	16路H.265网络硬盘录像机，4个SATA硬盘接口，支持4K HDMI输出，支持RAID，支持远程预览/回放/下载。
	台
	1

	14
	硬盘
	8TB监控专用硬盘，SATA3.0接口，7200rpm，支持7×24小时不间断运行，支持RAID。
	块
	2

	15
	交换机
	16口千兆PoE交换机，支持802.3af/at标准，PoE总功率≥120W，2个千兆SFP光口上联，支持VLAN、QoS。
	台
	1

	16
	网线
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	3

	17
	光模块
	千兆单模双纤光模块，LC接口，工作波长1310nm/1550nm，SFP封装，符合SFP MSA标准。
	对
	2

	18
	供电线缆
	RVV-3×2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，额定电压450/750V，国标阻燃。
	米
	20

	19
	光纤
	室内加强芯皮线光缆，单芯单模，G.652D光纤，直径2.0mm，抗拉强度≥60N。
	米
	300

	20
	机柜
	42U弱电机柜，600*600*2000，风机一个、隔板2个，电源一个
	台
	1

	21
	皮线光缆
	蝶形引入皮线光缆，1芯单模，G.652D光纤，非金属加强件，阻燃型。
	米
	24000

	22
	理线架
	12口24理线架
	个
	20

	23
	机架式配纤架
	12芯机架式光纤配线架，SC/UPC接口，支持19英寸标准机架安装，含熔纤盘。
	个
	2

	24
	支线供电线缆
	RVV-2×1.0mm²铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，额定电压300/500V，国标。
	米
	200

	25
	辅材
	尾纤（SC/UPC-LC/UPC）、网线水晶头、RJ45接头、扎带、绝缘胶带、波纹管、标签纸等。
	项
	1

	26
	系统集成服务安装费用
	路由器、交换机、OLT、硬盘录像机等设备的安装、调试、配置及系统联调。
	项
	1 

	27
	施工费1
	信息点面板皮线光缆、网线布放
	米
	24375

	28
	施工费2
	信息点面板安装
	个
	308

	29
	施工费3
	监控摄像头安装、调测
	个
	10



注：此澄清视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解!如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。

1.招标人信息
名    称；滁州市公安局琅琊分局 
地    址：滁州市丰乐北路322号
联系方式：0550-3318150  
2.代理机构信息
名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼
联系方式：0550-3519512、18255055896
3.项目联系方式
项目联系人：黎天畅、周晓培
电   话：0550-3318150 、0550-3519512、18255055896
日期：2026年8月20日

