**重要说明**

至：各潜在投标人

滁州市兴天矿业谕兴矿区+40m下+30m平台土质边坡预制块拱型护坡施工劳务项目施工图《1》C25现浇砼脚墙为素砼，施工中需改为钢筋砼。具体为上面配3根Ø16mm\*250m；下部钢筋3根Ø18mm\*250m；箍筋8个@200\*250m；腰筋6根Ø12mm的钢筋；共需钢筋约6吨；所需钢筋材料费及制安费一并计入投标报价中。

滁州琅琊山矿业工程技术有限公司

2025年8月28日