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第一章  招标公告

项目概况

滁州大剧院音乐厅项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月7日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202607-018
项目名称：滁州大剧院音乐厅项目

预算金额：10000000.00元

最高限价：本项目最高限价8100000.00元（含税）。本项目投标人的投标报价不得高于最高限价，否则，其投标文件将作为无效投标处理。

采购内容：滁州大剧院音乐厅设备采购及安装，详见采购需求。
供货期：合同签订后90个日历天内完成供货、安装、调试、交付使用。
本项目不接受联合体投标。

二、投标人要求
1.投标人须具备独立承担民事责任能力，并具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）和相应供货服务能力。

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的；

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；

⑥前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑦被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑦项情形之一的，接受其被确定为中标人。

备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件
时间：2026年7月17日至 2026年8月7日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 2026年8月7日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

（1）投标保证金的金额：16万元，要求投标人提交投标保证金。

投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、纸质银行保函。

（2）接收投标保证金的账户信息：

1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行 

账号：188728932309                              

②户名：滁州市公共资源交易中心 

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号： 6232811720000039011                           

③户名：滁州市公共资源交易中心        

开户行：中国农业银行滁州中都支行                

账号：123340010400044210000000927                     

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202607-018（招标项目编号）项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“ czsjqt202607-018（招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

3.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

4.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。
七、其他补充事宜
1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系3统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年7月28日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：马露、周蓓蕾；联系方式：18905507810、0550-3519519、18005505728。

7、投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州市亭城文旅旅游管理有限公司
地址：安徽省滁州市琅琊区凤凰东路476号
联系方式：18905507810  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式 

项目联系人：马露、周蓓蕾     
电话：18905507810、0550-3519519、18005505728

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州大剧院音乐厅项目

	1.1
	项目编号
	czsjqt202607-018

	1.1
	供货期
	详见第一章“招标公告”

	1.1
	供货地点
	滁州大剧院，招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：马露

电话：18905507810

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：周蓓蕾               

电话：0550-3519519  18005505728

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	8100000.00元（含税），投标报价不得高于最高限价，否则，将作为无效投标处理。

注：投标报价以元为单位,精确到分,小数点后保留两位小数,第三位四舍五入。

	2.1
	采购内容
	详见《采购需求》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。 

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：67040元；参考计价格[2002]1980号文件规定的80%计算（以最高投标限价为计算基数）

代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；

支付主体：招标代理机构。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年7月28日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2026年7月29日17时前在滁州市公共资源交易中心网站“更正公告”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年8月7日8点30分（北京时间）

注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表0人，评标专家7人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	2名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：中标合同金额×2%；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。
其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。

	37
	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	合同签订后支付合同价款的20%作为预付款（提供与预付款等额的见索即付预付款保函，保函格式须经招标人认可），供货完成并验收合格后支付至合同结算价款的90%，售后承诺完成后支付至合同结算价款的100%。

注：中标单位在申请支付合同价款前必须提供足额增值税专用发票。

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关要求
	1、本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，实施过程中不具有限定性。
2、项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

4、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

	特别提示
	1.本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            供货期：见投标人须知前附表。
            供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《采购需求》。
2.2 技术要求：详见《采购需求》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用 固定单价。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的采购需求要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  滁州大剧院音乐厅项目设备建议方案
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品
19.1本项目投标时无需提供样品。
（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）和投标文件二（商务标）两部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的综合单价应含有货物、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标人应按“分项报价清单”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。投标报价包括国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.7投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.9总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

   25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
企业法人营业执照

	
	
	（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）企业法人营业执照；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺书：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。
2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（7）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

评标办法

1.中标候选人的确定

第一阶段，评标委员会对投标人依次进行资信文件审查，对均满足要求的投标人先进行除投标报价之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为5，与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。不少于3个但不足N个的，全部进入第二阶段评标；不足3个的，本项目流标。

第二阶段，投标报价评审。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至N个投标人，剩余投标人不足替补至N个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审（70分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	10分
	自2021年1月1日至投标截止时间（以竣工验收合格日期为准），投标人每提供一个音视频系统(至少包含大屏、灯光、音响系统、舞台机械、声学装饰任意四项内容)集成项目业绩得10分，其他的不得分，本条最高得10分。

注：①业绩内容以合同载明为准，不能明确反映出项目类型等关键评审因素，需另行提供业主单位（合同甲方）盖章的证明材料。

②投标人投标时只须提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审”。

③投标人业绩和拟派项目负责人业绩不可以为同一项目，若为同一项目的，不重复计算得分，仅计一次得分。
	投标文件中须同时提供业绩合同、中标（成交）通知书、双方往来款发票、转账记录回单(须载明项目名称)、竣工验收材料的扫描件(须有签字盖章页、竣工日期明确，否则不予认可)，上述材料缺一不可。若业绩证明材料中不能明确反映出项目类型、业绩有效时间等关键评审因素的，还须另外提供经业主单位（合同甲方）盖章的证明材料。

	2
	认证体系
	6分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书且证书认证覆盖业务范围同时包含音响、灯光、舞台机械、显示屏相关内容：
（1）具有有效的质量管理体系认证证书；

（2）具有有效的环境管理体系认证证书；

（3）有效的职业健康安全管理体系认证证书；

每提供1个得2分，其他的不得分，最高得6分。
	投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。

	3
	拟派项目负责人业绩
	5分
	自2021年1月1日至投标截止时间（以竣工验收合格日期为准），投标人拟派项目负责人承担过一个音视频系统(至少包含大屏、灯光、音响系统、舞台机械、声学装饰任意四项内容)集成项目业绩得5分，其他的不得分，本条最高得5分。

注：①业绩内容以合同载明为准，不能明确反映出项目类型、拟派项目负责人业绩等关键评审因素，需另行提供业主单位（合同甲方）盖章的证明材料。

②投标人投标时只须提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审”。

③投标人业绩和拟派项目负责人业绩不可以为同一项目，若为同一项目的，不重复计算得分，仅计一次得分。

④拟派项目负责人业绩是指在投标单位以项目负责人身份承揽的业绩，在其他单位或是以其他身份承揽的业绩不予以认可。
	投标文件中同时提供业绩合同、中标（成交）通知书、双方往来款发票、转账记录回单(须载明项目名称)、竣工验收材料的扫描件(须有签字盖章页、竣工日期明确，否则不予认可)，上述材料缺一不可。若业绩证明材料中不能明确反映出项目类型、业绩有效时间、项目负责人姓名等关键评审因素的，还须另外提供经业主单位（合同甲方）盖章的证明材料。

	4
	拟派技术负责人
	4分
	拟派技术负责人具有机电工程（或电子技术与工程或电子与智能化工程）相关专业高级职称的得4分；具有机电工程（或电子技术与工程或电子与智能化工程）相关专业中级职称的得2分；其他的不得分，本条最高得4分。
	投标文件中同时提供技术负责人的职称证书扫描件和投标人为其缴纳的近三个月内（任意一个月）的养老保险证明扫描件

	5
	产品技术参数
	41分
	（1）标注“★”的参数为必须响应参数，不得负偏离，否则投标无效；

（2）非标注“★”的其它参数，技术要求每一项负偏离扣1分，扣完为止。
注：①评标时以技术响应表作为评审依据。

②中标人须在中标通知书发放后15个日历天内提供采购清单中要求提供的证明材料彩色扫描件以供招标人审核，未按时按要求提供或提供证明材料审核不满足技术参数要求的，取消其中标资格。
	投标文件中须能充分有效反映出本评分项内容

	6
	售后承诺
	4分
	在满足招标文件免费质保期要求的基础上（自验收合格之日起2年），投标人承诺所投全部产品免费质保期每增加1年得2分（增加不满1年的不加分），最高得4分。

注：仅对部分产品增加免费质保期不得分。
	投标文件中提供的免费质保期承诺函（格式自拟）。


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.商务标评审（30分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	供货期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	投标报价（30分）
	1.评标基准价=所有入围第二阶段且通过商务标评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*30分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
（1）只有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人2名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人及其法定代表人是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件:

（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人联系人或联系电话相同的。
（15）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。 

招标采购需求

一、采购清单
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	一、音响系统
	　
	　
	

	1
	数字调音台
	1、★不少于144路调音台DSP输入输出处理通道总数，其中输入处理通道≥96路，输出处理母线（不含矩阵）≥48路；不少于2个不小于15吋触摸屏，并支持外置扩展屏幕；具有不少于26个防误触功能的触感式电动推子（中标后中标人须提供具有所投产品实物图片的官网截图或产品说明书或彩页彩色扫描件）；

2、全处理矩阵：不少于12×8；

3、VCA控制编组：不少于12个；

4、立体声SOLO母线：不少于2组；

5、内置图示均衡器：不少于16台；

6、内置立体声效果器：不少于12台；

7、最大输入/输出数量：不少于700×700；

8、调音台台面本地接口：不少于8路话筒/线路输入，不少于8路模拟线路输出，不少于8通道AES/EBU数字输入，不少于8通道AES/EBU数字输出（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，可增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）；

9、内置不少于2个I/O接口扩展卡槽，用于添加不少于6种格式的扩展卡；

10、内置不少于2组MADI I/O的冗余同轴接口（若数字调音台界面没有MADI I/O接口或数量不够，可增加扩展设备来满足）；

11、内置字时钟同步、MIDI、GPIO接口；

12、内置USB接口，支持不少于48通道音频录制或回放（若调音台不具备内置录音接口或不满足48通道，须增加外置录音设备实现）；

13、支持外接WAVES插件；

14、调音台与接口箱之间采用MADI或Dante的传输方式，并具备冗余备份传输；

15、调音台DSP处理引擎须内置在调音台台面内部，从而简化系统连接，提高系统安全性；

16、支持同型号调音台镜像联动冗余热备份功能，且每个调音台各自独立DSP处理引擎；

17、调音台DSP处理能力不劣于40-bit浮点运算、96kHz数字采样率；

18、调音台AD/DA转换不劣于24-bit；

19、处理延时≤1.5ms；

20、输入通道支持备份信号输入源，主信号源故障时，可快速切换至备份信号源；

21、支持共享接口箱功能。
	1
	台
	

	2
	音频接口箱1
	1、与调音台同品牌；

2、话筒/线路输入：不少于48路，XLR接口；

3、模拟线路输出：不少于16路，XLR接口；

4、可额外扩展多16路模拟，AES/EBU或Aviom输出；

5、MADI I/O接口（CAT5E）：不少于2个冗余端口；

6、数字采样率：48kHz/96kHz；

7、双冗余热备份电源；

8、带安全隔离变压器。
	1
	台
	

	3
	音频接口箱2
	1、与调音台同品牌；

2、话筒/线路输入：不少于32路；

3、线路输出：不少于8路；

4、可额外扩展多8路模拟，AES/EBU或Aviom输出；

5、MADI I/O接口（CAT5E）：不少于1个；

6、支持升级光纤；

7、数字采样率：48kHz/96kHz；

8、双冗余热备份电源；

9、带安全隔离变压器。
	1
	台
	

	4
	数字音频卡
	1、不少于64路(48KHz/96Khz)MADI输入/输出；

2、不少于2个CAT5接口。
	2
	块
	

	5
	连接线缆1
	1、数字调音台与音频接口箱专用链接线缆，不少于75米；

2、与调音台及接口箱同品牌配套使用。
	1
	条
	

	6
	连接线缆2
	1、数字调音台与音频接口箱专用链接线缆，不少于10米；

2、与调音台及接口箱同品牌配套使用。
	1
	条
	

	7
	左声道扬声器组（远场）
	1、★频率响应：不劣于45Hz-19KHz；最大声压级：不小于143dB（pinknoise）（中标后中标人须提供具有所投产品实物图片的官网截图或产品说明书或彩页彩色扫描件）；

2、低频单元不小于15吋或双12吋、低音反射，高频单元不小于3吋压缩驱动器；

3、水平覆盖角度：不小于110°；

4、垂直覆盖角度：不大于10°；

5、具有配套3D声学模拟软件。
	3
	只
	

	8
	左声道扬声器组（近场）
	1、频率响应：不劣于45Hz-19KHz；最大声压级：不小于141dB（pinknoise）；

2、低频单元不小于15吋或双12吋、低音反射，高频单元不小于3吋压缩驱动器；

3、水平覆盖角度：不小于110°；

4、垂直覆盖角度：不大于30°；

5、具有配套3D声学模拟软件。
	1
	只
	

	9
	低频扬声器
	1、单只最大声压级≥138dB（ pinknoise）；

2、频率响应低频下限≤30Hz；

3、低音单元≥21吋或双18吋；

4、具有配套3D声学模拟软件。
	2
	只
	

	10
	右声道扬声器组（远场）
	1、频率响应：不劣于45Hz-19KHz；最大声压级：不小于143dB（pinknoise）；

2、低频单元不小于15吋或双12吋、低音反射 ，高频单元不小于3吋压缩驱动器；

3、水平覆盖角度：不小于110°；

4、垂直覆盖角度：不大于10°。
	3
	只
	

	11
	右声道扬声器组（近场）
	1、频率响应：不劣于45Hz-19KHz；最大声压级：不小于141dB（pinknoise）；

2、低频单元不小于15吋或双12吋、低音反射 ，高频单元不小于3吋压缩驱动器；

3、水平覆盖角度：不小于110°；

4、垂直覆盖角度：不大于30°。
	1
	只
	

	12
	低频扬声器
	1、单只最大声压级≥138dB（ pinknoise）；

2、频率响应低频下限≤30Hz；

3、低音单元≥21吋双18吋；

4、具有配套3D声学模拟软件。
	2
	只
	

	13
	中央声道扬声器组（远场）
	1、频率响应：不劣于45Hz-19KHz；最大声压级：不小于143dB（pinknoise）；

2、低频单元不小于15吋或双12吋、低音反射 ，高频单元不小于3吋压缩驱动器；

3、水平覆盖角度：不小于110°；

4、垂直覆盖角度：不大于10°。
	1
	只
	

	14
	中央声道扬声器组（近场）
	1、频率响应：不劣于45Hz-19KHz；最大声压级：不小于141dB（pinknoise）；

2、低频单元不小于15吋或双12吋、低音反射 ，高频单元不小于3吋压缩驱动器；

3、水平覆盖角度：不小于110°；

4、垂直覆盖角度：不大于30°。
	1
	只
	

	15
	固定返送扬声器
	1、最大声压级≥136dB；

2、频率响应不劣于 59Hz～20kHz；

3、覆盖角度(-6dB) H×V：不低于60°×90°；

4、低音单元≥12吋

5、具有配套3D声学模拟软件。
	2
	只
	

	16
	流动返送扬声器
	1、最大声压级≥136dB；

2、频率响应不劣于 59Hz～20kHz；

3、覆盖角度(-6dB) H×V：不低于60°×90°；

4、低音单元≥12吋

5、具有配套3D声学模拟软件。
	4
	只
	

	17
	四通道数字功率放大器
	1、与扬声器同品牌；

2、根据所选用有源无源音箱系统的不同，功放要求参考以下技术指标：

（1）若使用无源扬声器系统时，要求如下：

所选功率放大器必须是扬声器的生产厂家标准推荐配置，内置所有的音箱的扬声器数据库，可快速调用扬声器参数；功率放大器带DSP处理，矩阵，内置分频器、均衡、压限等功能；数字功率放大器需同时具备数字AVB，AES和模拟的三种音频信号输入接口，并可以实现AVB与AES及者模拟输入信号双重冗余备份切换；功放系统输出信号不少于20通道 ； 功率放大器标配不少于2个EtherCON 底座的以太网监控接口；

（2）若使用有源扬声器系统时，则：扬声器为有源一体化，内置功率放大器、高精度DSP处理器、分频器、频率响应校正器、相位响应校正器等；需要单独配置数字处理器，可对整个扬声器系统进行统一管理，数字处理通道不少于20路；需与所配扬声器数量相同，且具备独立的数字AVB或DANTE、AES和模拟的3种音频信号输入接口，并与有源扬声器同品牌；必须提供强电供电、扬声器散热以及消防防患的详细解决方案；

（3）★无论是使用无源或有源扬声器，数字音频处理器或数字功率放大器需支持 Milan-AVB传输协议并符合Avnu国际认证要求（中标后中标人须提供认证证书或认证官网截图彩色扫描件）；

（4）具有系统控制管理软件，可通过系统管理软件对数字功放或者数字音频处理器进行实时监控及控制编程，并且可以对每只音箱监控；数字功率放大器标配网络监控接口，可以不借助计算机路由器连成一个网络，在控制室能够很直观检测调整功率放大器的工作情况，实时检测功率放大器的工作电压、输入电平、温度、过载等各种状况，具备对过载、过压、过热等故障的自动报警和保护等措施。
	1
	套
	

	18
	扬声器配套架
	1、与扬声器配套使用。
	1
	套
	

	19
	四通道数字式分集接收机
	1、四通道接收机，尺寸不大于1RU ，全金属外壳；每个通道拥有独立的增益控制，LED电平表和XLR输出，带峰值指示灯，内置电源；

2、频率响应范围：不低于20Hz-20kH；

3、射频传输范围：不低于470 -698MHz，视地区而定；

4、镜频抑制：>70dB，典型值；

5、延迟：≤2.9 毫秒 （高密度模式下为 3.2 毫秒）；

6、音频动态范围 ：模拟输出 >120dB，Dante数字输出 130dB  A加权（典型值）；

7、总谐波失真（-12 dBFS输出，系统增益@+10）：<0.1%；

8、工作温度：-18℃ 至 50℃；

9、增值调整范围：-18 至 +42 dB（加上静音设置）；

10、DANTE™ 数字音频传输网络功能可通过以太网实现音频联网，以太网联网可简化多个接收机间的频率协调和部署，网络接口：双端口以太网1Gbps（DHCP或手动设置 IP 地址）；

11、具备频率扫描，自动分配频率及红外线同步、AES256加密功能，数字式预开关分集；

12、高密度模式下操作距离不低于30米；

13、射频级联端口可将射频信号分配给另一台设备，音频合并功能可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端组合。使用每个通道的增益调节实现所需的混合音频；

14、接收机提供干扰检测和警报功能；

15、软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能；

16、前面板带有LCD菜单和控制锁定功能，可调节对比度和亮度；

17、可切换式话筒/线路电平输出；

18、可远程安装的½波长天线。
	7
	套
	

	20
	无线手持话筒
	1、外壳：铝铸件，具备自动设置频率的红外线端口，具有AES256位加密功能；

2、拾音模式：超心形/动圈；

3、频率范围：30Hz-20kHz；

4、增益调节范围：0-21dB（3dB步进）；

5、动态范围大于120dB；

6、工作范围：直线距离可达100米；

7、发射功率：1mW、10mW、20mW可选；

8、阻抗：50Ω；

9、占用频宽：<200kHz；

10、延迟：<2.9毫秒；

11、背光式LCD屏，便于导航菜单和控制；

12、电源要求：2节AA碱性或可充电电池，电池使用时间：大于10小时，5段电池电量显示。
	10
	套
	

	21
	无线头戴式话筒
	1、外壳：铝铸件，具备自动设置频率的红外线端口，具备AES256位可加密功能；

2、频率范围：20Hz-20kHz；

3、增益调节范围：0-21dB（3dB步进）；

4、工作范围：直线距离可达100米；

5、发射功率：1mW、10mW、20mW可选；

6、阻抗：50Ω；

7、占用频宽：<200kHz；

8、延迟：<2.9毫秒；

9、天线类型：¼波长可拆卸式天线；

10、电源：2节AA碱性或可充电电池；

11、电池使用时间：大于10小时，5段电池电量显示；

12、全指向性微型头戴式话筒；

13、采用不大于5mm全指向性微型设计和硅胶话筒杆支轴系统，能够安置于左耳侧或右耳侧。

14、防尘防水等级不低于IP57；

15、附带临场度调节顶帽，可在演讲应用中提供定制的频率响应。

16、与数字无线接收机同品牌配套使用。
	18
	套
	

	22
	领夹话筒头
	1、心形微型领夹话筒、扣入式防风罩可有效降低爆音和风噪，多方位领带夹可有效固定线缆并减少触摸噪声；

2、具有防射频干扰技术可有效防止来自蜂窝移动电话和数字腰包式发射机的干扰；

3、频率响应：50H-20Kz；

4、最大声压级：≥120dB；

5、动态范围（最大声压级、A加权)：≥102dB；

6、自噪声：≤18dB典型值，A加权；

7、信噪比：≥94dBSPL时为76dB（IEC651)；

8、与数字无线接收机同品牌配套使用。
	18
	只
	

	23
	数字无线接收机
	1、24位数字音频，动态范围>118 dB；

2、宽频调谐范围（视地区而定）138MHz，每个频段有不少于39可用通道；

3、每个6MHz电视频段可兼容不少于11个兼容通道；每个8 MHz频段可兼容不少于14个兼容通道；

4、自动设置接收机，和发射机一旦连接，即使受到射频干扰，也能保持连接状态；

5、借助软件，可以通过连接的接收机远程无线调整发射机参数；

6、使用桌面软件监控射频状态并控制接收机和发射机参数，或者通过Wi-Fi或蓝牙使用移动应用程序进行远程控制；

7、每台接收机都内置了数字反馈抑制软件，可在发生任何不必要的音频反馈时自动抑制该反馈；

8、每个接收机组件和系统均需预装AES-256加密；

9、使用2节AA电池最长可使用不低于8小时；

10、单通道半机架设计，采用坚固耐用的金属结构；

11、增益调节范围：-18至+42 dB，以 1 dB 为步进；

12、话筒/线路开关：30dB衰减；

13、射频输入：50Ω,BNC。
	4
	台
	

	24
	数字无线插入式发射机
	1、转换所有XLR信号源，在无线系统中使用；

2、提供+12至48 VDC幻象电源，与电容话筒搭配使用；

3、配有专利锁定环，确保连接牢固、无晃动 ；

4、24位数字音频，动态范围>118 dB；

5、宽频调谐范围（视地区而定）138MHz ，每个频段具有不少于39可用通道；

6、每个6MHz电视频段可兼容不少于11个兼容通道；每个8 MHz频段可兼容不少于14个兼容通道；

7、自动设置接收机和发射机一旦连接，即使受到射频干扰，也能保持连接状态；

8、借助软件，可以通过连接的接收机远程无线调整发射机参数；

9、使用桌面软件监控射频状态并控制接收机和发射机参数，或者通过Wi-Fi或蓝牙使用移动应用程序进行远程控制；

10、每台接收机都内置了数字反馈抑制软件，可在发生任何不必要的音频反馈时自动抑制该反馈；

11、每个接收机组件和系统均预装了AES-256加密，让您无后顾之忧；

12、使用2节AA电池最长可使用不低于8小时；

13、发射功率：1mW/10mW/30mW；

14、占用带宽：<200kHz；

15、接口：XLR。
	4
	只
	

	25
	天线放大器
	1、宽频带超高频（500-900MHz）不少于五路主动式天线和配电分配系统，内部切换电源。

2、与无线话筒为同一品牌。
	3
	台
	

	26
	板状接收天线
	1、UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列；

2、心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号；

3、射频频率范围470-900MHz；

4、与无线话筒为同一品牌。
	2
	副
	

	27
	馈线线缆
	1、同轴电缆,与天线同品牌配套使用;

2、接口：BNC-BNC;

3、50Ω；

4、长50英尺（15米）。
	2
	根
	

	28
	小振膜电容话筒
	1、声音操作原理：压力梯度传感器；

2、指向性：心型；

3、频率范围：范围不小于20Hz-20KHz；

4、灵敏度：不小于15mV/Pa；

5、输出阻抗：不小于50ohms；

6、负载阻抗：不小于1000ohms；

7、灵敏度（CCIR 468-3）：不小于27dB；

8、灵敏度（DIN/IEC 651）：不小于16dBA；

9、信噪比（CCIR 468-3）：不小于69dB；

10、信噪比（DIN/IEC 651）：不小于78dB；

11、最大声压级（THD等于0.5%）：不小于140dB；

12、最大输出电压：不小于10dBu；

13、麦克风传感器动态范围：DIN/IEC 651：不小于124dB；

14、供应电压：48+4V；

15、电流：2.3mA；

16、麦克风连接电源：XLF 3F；

17、重量：不超过80克；

18、直径：不大于22毫米；

19、长度：不大于107毫米。
	8
	只
	

	29
	演讲话筒（发言台）
	1、单体：背极式驻极体；

2、指向性：心型；

3、频率范围：不低于40Hz-16KHz；

4、灵敏度：不低于-40dB ±3dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)；

5、输出阻抗：500Ω ±20% (at 1KHz)；

6、最大声压级：不小于130dB/115dB (T.H.D≤1% at 1KHz)；

7、信噪比：70dB (1KHz at 1Pa) (A-Weighted)；

8、使用电源：48V 幻象电源(48V DC)2mA；

9、连接线长：3M，(标配)外置 Outlay；

10、输出接口：XLRM 三针公卡侬；

11、配置一只底座及4只话筒。
	1
	套
	

	30
	演讲话筒（主席台）
	1、单体：背极式驻极体；

2、指向性：心型；

3、频率范围：不低于40Hz-16KHz；

4、灵敏度：不低于-40dB ±3dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)；

5、输出阻抗：500Ω ±20% (at 1KHz)；

6、最大声压级：不小于130dB/115dB (T.H.D≤1% at 1KHz)；

7、信噪比：70dB (1KHz at 1Pa) (A-Weighted)；

8、使用电源：48V 幻象电源(48V DC)2mA；

9、连接线长：3M，(标配)外置 Outlay；

10、输出接口：XLRM 三针公卡侬；

11、配置一只底座及2只话筒。
	1
	套
	

	31
	话筒架(高杆)
	1、探杆式立式话筒架；

2、立架高度：90-150公分；

3、斜杆长度：≥80公分。
	8
	个
	

	32
	音箱线缆
	1、2×2.5mm²；

2、5N单晶铜绞合导体，聚乙烯绝缘；

3、四芯绞合，PP绳填充、无纺布绕包；

4、聚氯乙烯弹性体全压挤出圆形外护套，护套颜色为灰或黑色。
	600
	米
	

	33
	音频信号线
	1、2×0.30mm²；

2、5N单晶铜绞合导体，聚乙烯绝缘；

3、两芯对绞,铝箔屏蔽并内置镀锡铜泄流线；

4、聚氯乙烯弹性体护套，颜色为灰或黑色。
	300
	米
	

	34
	电源线
	1、3*2.5mm²

2、铜芯、阻燃聚氯乙烤热塑弹性体绝缘及护套；

3、额定电压：450/750V；

4、参考外径：10.8mm。
	200
	米
	

	35
	机柜
	1、42U；

2、散热良好，四门可拆卸，防盗防锈防潮。
	2
	台
	

	36
	接插件及辅材
	1、定制，满足本系统使用需求。
	1
	项
	

	二、灯光系统
	　
	　
	

	1
	灯光控制台
	1、不少于6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数；
2、内置2个电动可调可视角度的不小于15.4英寸触摸屏,内置一个不小于9寸多点触摸屏，可外置1个触摸屏；
3、不少于15个高精度电动推杆（60mm）；
4、不少于2个AB场电动推杆(100mm)；
5、不少于1个主控推杆，一个调光轮；
6、不少于6个编码器（带PUSH功能）；
7、不少于1个高灵敏轨迹球；
8、不少于2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号；
9、不少于5个USB2.0口；
10、独立可调黄色背光按键,内置键盘；
11、MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，支持RDM；
12、内置固态硬盘，I5 CPU,8G内存；
13、兼容MA1和MA2系统；
14、支持多台联机备份；
15、支持手持式远程控制；
16、支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟。
	1
	台
	

	2
	网络扩展器
	1、实时计算不少于65536控制参数（不少于256DMX口universe）；

2、4096HTP/LTP，不少于8个DMX输入/输出；

3、1个内置触摸式指令屏幕不小于7"；

4、1个Ethercon连接口；

5、不少于4个USB2.0连接口；

6、网络处理器支持DMX512、ART-NET、ACN及MA-NET等各种灯光协议。处理器拥有独立的CPU，在同一个网络中,多个控制台可以共享一台或多台网络处理器,实现灯光控制的冗余备份。网络处理器配有TFT触摸屏；

7、Linux操作系统,中英文切换。
	1
	台
	

	3
	直通电源柜
	1、额定电压三相五线制AC380V±10％,50Hz±5％,端子接线座后板；

2、额定功率不少于96路×4KW，每个回路最大输出功率不小于4KW；

3、数显直读式电压表；可自锁可过大电流，交错零火的犀牛插供电；

4、设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关；三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示。
	3
	台
	

	4
	智能配电控制系统
	1、可远程控制直通电源柜的送电、断电等；

2、支持485控制协议；         

3、具有过载、短路、漏电保护等保护功能；

4、支持强电与弱电控制；          

5、浪涌保护器。     
	1
	套
	

	5
	摇头电脑切割灯(面光)
	1、光源要求：≥1800W光源；显色指数Ra≥90；

2、光学要求：具有两个或以上独立反光碗，多次投射，光通量总输出：≥43000lm；

3、调焦范围：支持线性变焦；

4、颜色系统：CMY混色+CTO线性调节；≥7个色片+白光；

5、旋转图案盘≥5个图案片，具有可切入切出动感轮；

6、具有全程图形切割系统，切割片定位精准；

7、具有棱镜、雾化、光圈、0-100%机械线性调光；

8、旋转角度：水平≥540°；垂直≥270°；

9、至少三种通道控制模式；最大通道≥40；

10、控制协议： DMX512、内置Artnet、RDM；

11、采用无触点滚轮编辑菜单，具备独立一键式返回物理按钮；

12、具备不少于18个低噪声风机多点分布； 

13、非触式磁旋编码器定位，信号反馈，绝对位置记忆，DMX离线断电位置恢复；

14、电源输入电压：200-240V  50/60Hz；

15、输入功率≥2300W，功率因数≥0.98；

16、为满足吊挂系统承重安全及空间要求，单个裸灯净重不大于45公斤，灯具最大高度（含灯座）不大于780mm；

17、为便于使用方进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，所投产品具有远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能。
	10
	台
	

	6
	LED成像灯10º(一面光)
	1、光源功率：≥300W LED模组；

2、寿命：≥50000小时；

3、出光角度：10º；

4、色温：5600K；

5、显指：Ra>90； 

6、外壳：铝合金压铸；

7、灯体结构：自锁双离合；

8、输入功率：≥310W；

9、功率因数：PF≥0.99；

10、控制协议：DMX512协议；

11、控制通道：不少于三种通道控制模式；

12、控制面板：LED屏+按键；

13、散热系统：被动散热（自然风冷），静音设计；

14、采用机身和镜头分离设计，安装维修方便，配置光闸。
	4
	台
	

	7
	LED成像灯5º(二面光)
	1、光源功率：≥300W LED模组；

2、寿命：≥50000小时；

3、出光角度：5º；

4、色温：5600K；

5、显指：Ra>90； 

6、外壳：铝合金压铸；

7、灯体结构：自锁双离合；

8、输入功率：≥310W；

9、功率因数：PF≥0.99；

10、控制协议：DMX512协议；

11、控制通道：不少于三种通道控制模式；

12、控制面板：LED屏+按键；

13、散热系统：被动散热（自然风冷），静音设计；

14、采用机身和镜头分离设计，安装维修方便，配置光闸。
	4
	台
	

	8
	LED成像灯19º(耳光)
	1、光源功率：≥300W LED模组；

2、寿命：≥50000小时；

3、出光角度：19º；

4、色温：5600K；

5、显指：Ra>90； 

6、外壳：铝合金压铸；

7、灯体结构：自锁双离合；

8、输入功率：≥310W；

9、功率因数：PF≥0.99；

10、控制协议：DMX512协议；

11、控制通道：不少于三种通道控制模式；

12、控制面板：LED屏+按键；

13、散热系统：被动散热（自然风冷），静音设计；

14、采用机身和镜头分离设计，安装维修方便，配置光闸。
	16
	台
	

	9
	LED成像灯26º(假台口)
	1、光源功率：≥300W LED模组；

2、寿命：≥50000小时；

3、出光角度：26º；

4、色温：5600K；

5、显指：Ra>90； 

6、外壳：铝合金压铸；

7、灯体结构：自锁双离合；

8、输入功率：≥310W；

9、功率因数：PF≥0.99；

10、控制协议：DMX512协议；

11、控制通道：不少于三种通道控制模式；

12、控制面板：LED屏+按键；

13、散热系统：被动散热（自然风冷），静音设计；

14、采用机身和镜头分离设计，安装维修方便，配置光闸。
	12
	台
	

	10
	摇头电脑切割灯
	1、光源要求：≥1400W；

2、光学要求：具有两个或以上独立反光碗，多次投射，光通量总输出≥36000lm；

3、支持线性变焦,最大角度不小于48°；

4、显色指数：Ra≥98，R9≥98；

5、颜色要求:CMY+CTO；≥6个色片+白光；

6、图案要求：≥1个旋转图案盘；具有动感轮,可切入切出；

7、切割要求：全程图形切割系统，切割片定位精准；

8、具有棱镜，独立雾化，光圈；机械调光；

9、扫描角度：水平≥540°，垂直≥270°；

10、不少于3种通道控制模式；

11、控制协议： DMX512、内置Artnet、RDM；

12、采用无触点滚轮编辑菜单，具备独立一键式返回物理按钮；

13、非触式磁旋编码器定位，信号反馈，绝对位置记忆，DMX离线断电位置恢复

14、具备不少于18个低噪声风机多点分布； 

15、★为便于使用方进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，所投产品具有远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能（中标后中标人须提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告彩色扫描件）。
	36
	台
	

	11
	LED摇头染色灯
	1、采用RGBW四合一LED灯珠，单颗单色可控；光源≥19颗，单颗功率≥40W；

2、输入功率≥900W；

3、出光角度：≤4°～≥58°；

4、照度：≥27500lux@6m；

5、光通量：≥9700lm；

6、支持调光、频闪、具有≥64种颜色宏和≥64种效果宏功能；

7、旋转角度：水平≥540°,垂直≥240°；

8、至少四种通道模式，最大通道模式≥95；

9、控制：支持DMX512协议、内置Artnet以太网；

10、支持镜头伸缩，具有无极旋转功能，创造出无限循环的万花筒动感效果；

11、具有隐藏式一体折叠灯钩；

12、具有安全过流、过压、过热保护；

13、具备快捷编辑菜单的无触点滚轮和独立一键式返回物理按钮；

14、输入输出信号具备隔离保护功能，避免外部高压损坏灯具；

15、具有云舞台灯具管理平台功能，可进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，支持远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能等。
	60
	台
	

	12
	摇头电脑染色灯
	1、光学要求：光源≥1400W；主副反光碗采用光学镀膜工艺；

2、出光镜头≥200mm；光通量总输出：>41500lm；

3、线性变焦≥3倍（如：13°-40°、10°-30°等）；

4、显色指数：Ra>95，R9>93；

5、颜色要求：CMY+CTO色温线性调节；≥2个颜色盘（每个色盘≥5个色片+白光）；

6、0-100%线性调光；多种频闪方式选择；

7、旋转角度：水平≥540°，垂直≥270°；水平和垂直采用非触式磁旋编码器定位系统；

8、至少三种通道控制模式：标准模式≥14通道、扩展模式≥20通道；

9、控制协议：标准的DMX512信号、内置Artnet以太网控制协议，另有内置无线DMX信号协议可选配；

10、显示：中、英两种语言可随意切换，字体可倒转180°显示；无触点滚轮操作；

11、内置自充式电池；风机智能调控；温度电子传感检测；DMX通道电平监视；RDM数据双向传送，闭光或CMY闭合时，功率自动减小，节能环保，通过LCD屏幕查询灯具信息；

12、为便于使用方进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，所投产品具有远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能。
	24
	台
	

	13
	摇头电脑光束灯
	1、光学要求：光源功率≥470W；出光角度：不大于2.5°；

2、出光镜头：≥152mm；

3、颜色要求：至少具有7000K/3200K固定色温变化；色盘上具有≥14个色片+白光；

4、图案要求：具有固定图案盘；

5、至少两种棱镜；独立雾化效果；六色镜实现光束多彩效果；0-100%机械调光；

6、旋转角度：水平≥540°,垂直≥270°；

7、控制协议：标准DMX512协议、Art-net以太网灯光控制协议、RDM；

8、控制通道：至少三种通道控制模式；

9、支持一体化折叠灯钩；

10、散热系统要求：具有检测灯泡方向位置的重力传感部件，实时调整风速及风口方向，精准控制灯具内部各子系统工作温度，延长灯具使用寿命及提高灯具的可靠性；

11、具备快捷编辑菜单的无触点滚轮和独立一键式返回物理按钮；

12、输入输出信号具备隔离保护功能，避免外部高压损坏灯具；

13、为便于使用方进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，所投产品具有远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能。
	36
	台
	

	14
	追光灯
	1、光源：≥1800W 白光LED模组；

2、显色指数： RA>93；

3、灯具色温：3200K-6000K线性调节；

4、调焦范围：3-8度；

5、雾化：1个独立柔光片；

6、调光：电子线性调光；

7、光圈：5％-100％线性调节；

8、手动操作, DMX信号控制(可选)，DMX信号优先于手动控制；

9、标准模式：不少于8通道；

10、DMX协议信号及连接: USITT DMX 512；3芯 XLR 输入和输出。
	2
	套
	

	15
	LED会议平板灯
	1、光源:≥800颗灯珠，每颗灯珠光源不小于0.8W；

2、色温：5600K；

3、显色指数：Ra≥97；R9≥97；

4、光斑角度：≥110°；

5、控制协议：DMX512控制模式；

6、输入功率：≥480W；

7、噪声≤30dB；

8、灯体与电源分离式结构，降低灯体重量；

9、为便于使用方进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，所投产品具有远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能。
	38
	台
	

	16
	LED脚灯
	1、光学要求：RGBL无极混色，非对称五棱面设计，灯体最大高度不大于110mm，最小高度不大于80mm；出光面宽度不小于60mm，长度不小于990mm，确保出光角度不低于40°-70°；

2、★显色指数：Ra≥90，R9≥90；不少于48颗灯珠，单颗灯珠≥4W，每颗灯珠配有蝶型反光碗，上下两层排列布置，4段独立控制，颜色可调，以提供长距离或短距离投射能力，从而达到舞台上或舞台下的补光所需效果；整机功率≥190W（中标后中标人须提供具有所投产品实物图片的官网截图或产品说明书或彩页彩色扫描件）；
3、色温可调：2500K-10000K；距离2米时，投光高度不低于6米，照度不小于570lux；

4、控制协议：DMX512、Art-net、RDM协议；支持NFC，不少于100种宏功能； 

5、安全防护：智能调控，功率自适应技术；输入信号隔离保护功能；

6、散热系统：自然散热，静音设计；

7、具备OLED显示屏，不少于4个独立触摸式按键，中/英语言可随意切换，字体可倒转180°显示；

8、地面安装模式时，采用2组4个可调式机脚，灯体投射角度上下5°可调；同时具备水平、垂直及侧挂安装模式，采用两组4孔位吊挂，确保灯体安装稳固；

9、具备不少于两组电源、两组信号输入输出，所有信号、电源连接件均位于灯具下方（隐藏线路），带有防尘帽；灯体具备链接插槽，支持多组无缝拼接安装模式。


	20
	台
	

	17
	信号放大器
	1、用于DMX512信号的中继放大，输入与输出端口光电隔离技术，并且其供电电源安全独立，适合于不同厂家的DMX设备之间的安全隔离链接，防止相互之间的串扰，保障设备正常使用；不少于1个信号输入接口, 不少于8个信号输出接口；

2、工作电压：220V AC/50Hz；

3、联接方式：串联（级间距离不少于150米）；

4、信号传输：DMX512；

5、电源：220V-240V（交流供电）。

6、适合任何类型的DMX-512控台及灯具信号接口；

7、信号线连接控台和灯具；

8、每个发射器最多可控制不少于512个通道，信号传输稳定。
	12
	台
	

	18
	灯光信号线
	1、2×0.30mm²；

2、5N单晶铜绞合导体，聚乙烯绝缘；

3、两芯对绞,铝箔屏蔽并内置镀锡铜泄流线；

4、聚氯乙烯弹性体护套，颜色为灰或黑色。
	200
	米
	

	19
	灯光电源线
	1、3*2.5mm²

2、铜芯、阻燃聚氯乙烤热塑弹性体绝缘及护套；

3、额定电压：450/750V；

4、参考外径：10.8mm。
	200
	米
	

	20
	网线
	1、六类非屏蔽网线，布线使用；

2、线规：23AWG；

3、标称护套外径：6.3mm；

4、标称特性阻抗：100Ω；

5、标称带宽为250MHz；

6、标称衰减：32.8dB/100m@250MHz；

7、标称回波损耗：17.3dB@250MHz。
	1
	箱
	

	21
	机柜
	1、42U；

2、散热良好，四门可拆卸，防盗防锈防潮。
	1
	台
	

	22
	接插件及辅材
	1、定制，满足本系统使用需求。
	1
	项
	

	三
	监控系统
	
	
	
	

	1
	监控摄像机
	1、不低于400万像素全彩监控摄像机；

2、支持人形检测；

3、支持POE供电；

4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达20m；

5、高清拾音。
	1
	台
	

	2
	POE交换机
	1、交换容量≥10Gbps，包转发率≥7.4Mpps，提供4 个 10/100/1000Base-T 电口 (PoE 口)，1 个 10/100/1000Base-T 电口(uplink 口)，整机最大输出：54W，4 个下行端口，单端口最大供电功率 30W；

2、一键模式切换，支持“标准交换、端口隔离、长距离供电 ” 三种工作模式；

3、支持PoE看门狗：智能端口侦测，防IPC宕机；

4、集成企业级防雷电路，6KV专业防雷，保证设备可靠运行。
	1
	台
	

	3
	硬盘录像机
	1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

2、支持不少于6路1080P解码，最大支持4MP高清网络视频的预览、存储与回放；

3、支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080；

4、1个SATA接口，最大支持6T硬盘；

5、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

6、支持云服务，可实现手机远程预览回放。
	1
	台
	

	4
	硬盘
	1、不小于1T，具有SATA接口。
	1
	块
	

	5
	监视器
	1、屏幕尺寸‌：不小于21.5寸；

2、含HDMI、VGA接口；

3、刷新率：120高刷；

4、含底座。
	1
	台
	

	四、反声罩系统
	　
	　
	

	1
	反声罩
	（一）★反声板构造要求：≥1mm铝板+≥1mm声学隔音层+≥19mm铝蜂窝+≥1mm铝板，反声板总厚度≥22mm，面密度≥11kg/㎡，1/3倍频程吸声系数在1000Hz频段时≤0.12（中标后中标人提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方有权检测机构出具的检测报告彩色扫描件）；

（二）顶板

1、顶板一1套：尺寸≥17500×2425×22mm，顶板二1套：尺寸≥16500×2425×22mm，顶板三1套：尺寸≥15500×2425×22mm，顶板四1套：尺寸≥14450×2425×22mm；

2、每组顶板有若干纵向连接杆（钢制），每根纵向杆配以2根钢丝绳吊索及快速挂钩（定制）吊挂于吊杆上，吊点位置可调；

3、每组顶板若干块，每块之间有快速连接装置（可分块存储）； 

4、面板采用≥19mm厚铝蜂窝、两面≥1mm厚铝板复合而成，总厚度≥22mm，表面热压防划贴膜，多种颜色图案可选；

（二）侧板

1、侧板一2套：高度≥7.0m，侧板二2套：高度≥6.5m，侧板三2套：高度≥6.0m，后板4套：高度≥6.0m；

2、侧塔及后塔配有专用铝合金装饰条，用于缝隙遮挡；

3、侧塔及后塔的框架均为钢制型材，并配有专用定制铰链；

4、每组塔架均配用钢制配重底座；

5、配重为优质钢板切割制作，并钢制配重箱体；

6、塔架后部配有两只万向轮，前部配有两只水平调节脚，调节脚包覆软性材料避免划伤地板。塔架配有斜支撑杆用于调节前后倾角；

7、面板采用≥19mm厚铝蜂窝、两面≥1mm厚铝板复合而成，总厚度≥22mm，表面热压防划贴膜，多种颜色图案可选；

（三）顶板车

1、根据存储位置定制顶板车；

2、钢制框架，与面板接触位置有软性材料覆盖，底部配有4只重载万向轮，运转灵活使用方便；

（四）侧后板运转车

1、配有定制专用侧后板运转车≥1台；

2、小车架体钢架焊接支撑，液压系统升降，底部配有3组万向轮系统，运转灵活方便；

（五）反声罩照明系统

1、含LED灯≥48盏、接线盒、线缆、接插件、顶板灯具固定底座等；

2、LED光源，额定功率≥150W；

3、色温：5600K，Ra>90；

4、线性调光：0-100%线性调光，可通过DMX512协议进行控制；

5、无风扇设计，静音。
	1
	套
	

	五、利旧及检测评估维保、联合调试
	　
	　
	

	1
	利旧
	1、对现有音频系统、灯光系统设备进行全面评估与合理利用；

2、组织专业技术团队对现有音频、灯光系统进行全方位检测，采用专业仪器对设备性能指标进行量化评估；

性能达标设备经专业维护后整合至音乐厅系统或调配至其他场馆继续使用。
	1
	项
	

	2
	检测评估、维保
	组织专业技术团队对现有LED显示系统、舞台机械系统进行一次全方位检测、评估、维护保养，采用专业仪器对设备性能指标进行量化评估，并向采购人出具全面完整的检测维保报告。
	1
	项
	

	3
	联合集成调试
	对现有音频系统、灯光系统、LED显示系统、舞台机械系统和本项目新建系统设备进行联合集成调试。确保项目建成后现有系统与新建系统设备兼容衔接、稳定联动，通过统一协调与整体优化，实现各系统协同运行，体现良好的整体使用效果。
	1
	项
	


三、技术性能指标说明

采购需求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

四、检验考核要求

中标人所投产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部颁标准，无部颁标准的，符合行业标准。合同签订后7个日历天内，提供采购人指定的主要设备样品进行查验，如发现中标人有虚假响应，所供产品与投标承诺不符等不诚信行为，由此承担的一切责任由中标人承担，同时要求中标人赔偿损失并追究中标人法律责任。供货时必须附产品合格证及其他相关资料，货物完好，物品配件齐全。

五、安装、调试要求
本项目按国家、部委和设计要求的规范及标准施工及调试，同时执行安徽省地方规范的有关规定。其他安装、调试要求详见合同条款。

设备安装需符合设计图纸及招标技术要求，布线整齐、标识清晰。系统调试逐项测试功能参数，确保达到招标要求指标。接口协议兼容，确保各子系统间无缝集成、协同运行。调试后系统无故障运行，性能参数达标并提供测试记录。施工过程中应采取相关安全防护措施，确保施工安全及设施完好。
六、投标货物及技术服务和质保期服务要求
中标人须提供至少2年的免费质保服务（具体以投标承诺为准），本项目免费质保期按各系统验收合格并交付使用之日算起。在免费质保期内，中标人应负责各方面保修服务，包括免费提供所需的工作人员和材料，做一般性的定期维修保养。投标人应具有完善的管理及售后服务体系，配备较强的专业技术力量，组建维保团队。

培训要求：为确保采购人的设备管理人员能对系统设备的运行、例行维护、紧急故障的处理等有全面地认识和了解，中标人须负责提供所需的现场技术培训，提供完整的使用、维修说明书，安装资料。

七、投标报价
投标报价包括对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、招标代理费及完成项目应有的全部费用。招标人后期不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

第六章  合同条款及格式

  合同协议书（格式仅供参考）
合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：                       

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

招标文件；

投标文件；

中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求：
3、合同总价

合同总价为               元人民币。（分项报价清单详见附件。）
4、付款方式：

5、合同供货期：

6、交货地点：滁州大剧院，招标人指定地点。
7、验收标准：按《采购需求》要求执行。
8、违约责任及解决争议方法：按《合同条款》内容执行。
9、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                         （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：
二  合同条款

一.合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3.合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 

二.标的物的一般条款

4.完整物权

 对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四.对标的物提出异议的时间和办法

10.对标的物提出异议的时间和办法 

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五.合同价款和支付

11.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求买方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照合同金额的每天百分之一支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七.索赔

16.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八.履约保证金

17.履约保证金

(1)本项目不要求卖方提交履约保证金。

九. 合同的解除和转让

18.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

21.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22.合同份数。

本合同一式捌份，买卖双方各执肆份。

23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）企业法人营业执照；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（5）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；
（6）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；⑥前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑦被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日
（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行供货及服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。

 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
（4）技术参数响应表（格式）

	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标规格型号技术参数
	
	

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	3
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2.表格请按照购采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （签章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日
（5）货物的详细配置清单

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	产地
	生产厂家
	详细配置清单

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：表格请按照购采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （签章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日
二、商务标格式文件

商务标

（投标文件二）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；
（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）\供货期
	投标报价（含税）(大写) ：                        
(小写) ：           元
供货期：                。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）（人民币）大写：           ，小写：       元的投标报价承包上述项目，并承担任何质量保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。
4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 8.                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          

日期：           年        月        日

（3）分项报价清单

	序号
	产品名称
	规格型号

品牌（生产厂家）
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合 价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	... 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括完成招标文件和采购配置清单要求的所有货物及相关服务内容所包含的一切应有费用，综合单价今后将不作任何调整。

3.表格请按照购采购清单顺序填写。
4.最终价格按实际数量结算，结算时综合单价不予调整。
投标人名称（签章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日

附件1
关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的；

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。 
附件2
“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为
（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的； 

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的； 

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的； 

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的； 

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的； 

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的； 

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

 （十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的； 

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的； 

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的； 

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的； 

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）
四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的； 

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的； 

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的； 

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的； 

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的； 

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的； 

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的； 

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）
五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

	   我单位对滁州大剧院音乐厅项目的招标文件进行确认。
招标单位：滁州市亭城文旅旅游管理有限公司
联系人：马露
联系电话：18905507810
2026 年07月 17日


	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：周蓓蕾
电  话：0550-3519519  18005505728
2026 年07月17日
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