施官加油加气站物品采购项目询比公告
各潜在供应商：
因业务发展需要，现对施官加油加气站物品采购项目进行公开询比，欢迎符合条件的供应商积极参与。具体内容如下：
一、基本情况
1、项目名称：施官加油加气站物品采购项目。
2、工期：合同签订后 7个日历天 内完成供货、安装并通过验收。
3、项目地点：施官加油加气站。
二、供应商资格条件
1、供应商须具备独立承担民事责任能力且具备相应的服务能力。
2、近三年内无重大质量投诉记录、不良记录、经济纠纷及安全责任事故（提供承诺书）。
3、本项目不接受联合体询比，不允许转包、分包给其他单位或个人。
三、最高限价
服务费用最高限价11000元，报价高于最高限价的，其报价属于无效报价。报价包含完成本项目所有服务内容所需的材料费、人工、运输、安装、税费、风险费、利润等一切费用。
[bookmark: _GoBack]四、服务要求
1、质量要求： 
所有防护用品必须为全新、未使用过的合格产品，符合国家现行相关标准及本公告所列专项要求，供货时并附有产品合格证、使用说明书。
2、质保期
质保期壹年（自验收合格之日起计算）。质保期内，因产品自身质量问题（非人为损坏）导致无法正常使用的，成交供应商须在接到采购人通知后 48小时内免费维修或更换，并承担因此产生的一切费用。若同一产品在质保期内出现三次以上相同质量问题，采购人有权要求整体更换该批次产品。
3、安全责任：
（1）供应商须保证所供产品在使用过程中不会因产品质量问题对作业人员造成人身伤害或财产损失。如因产品质量缺陷导致安全事故，供应商应承担全部法律责任及赔偿费用。
（2）供应商须提供产品的正确使用方法和安全注意事项说明。
（3）供应商应自行承担在供货、运输及安装过程中的一切安全责任，采购人不承担任何连带责任。因供应商原因造成的人员伤亡、财产损失，由供应商全部承担。
4、验收标准与程序
（1）供货完成后，由采购人组织验收。验收标准以本公告要求、报价文件承诺、产品国家标准。
（2）验收时，供应商须提供全部产品的出厂合格证备查。如资料不全或产品不符，采购人有权不予验收。
（3）如验收不合格，成交供应商须在采购人要求的期限内无偿整改至合格，工期不予顺延；若整改后仍不合格，采购人有权解除合同，并要求赔偿损失。
5、合同类型与价款调整
本项目实行【固定单价合同】。综合单价包含为完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、运输及装卸费、安装费、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的全部费用。
合同履行期间，中标综合单价固定不变，不因任何因素（包括但不限于材料价格波动、市场风险、天气影响、现场条件变化等）而调整。最终结算金额 =中标综合单价×经双方确认的实际供货数量（按实计量）。
供应商报价时已充分考虑所有风险，成交后不得以任何理由要求追加费用或降低质量标准。
五、付款方式
全部货物交付、安装完成并经采购人最终验收合格后，采购人一次性向成交供应商支付合同结算价款（含税）。付款前，成交供应商须提供等额、合法、有效的增值税发票。
六、参与报价和评审时间及方法
1、请有意向参与的供应商按照第八条《报价文件的组成》要求将报价文件于2026年8月6日15时00分前现场递交至滁州市城投工程咨询管理有限公司（滁州市南谯区龙蟠大道109号房产商务大厦603会议室）。逾期或未按规定递交的均不予受理。因项目金额小，此次询比若递交报价文件的供应商不足3家或经评审后符合要求的供应商不足3家时，采购人可在通过审查的合格供应商中按照最低价的原则确定成交候选人。
2、递交要求：供应商需按本公告第八条规定准备报价文件，逾期递交、未按规定密封或材料不全的，采购人及代理机构有权不予受理。
3、确定成交供应商的原则
本项目采用最低价法，对报价文件审查合格的供应商，按响应报价由低到高推荐1名成交候选人。若最低响应报价出现两家或者两家以上相同时，由采购人采用现场随机抽取的方式确定成交候选人。
4、结果公示：评审结束后，在滁州市城投工程咨询管理有限公司官网发布结果公示，公示时间不少于1个工作日。
5、签订合同：公示无异议后，成交供应商应在3个工作日内与采购人签订服务合同，明确双方权利和义务。成交供应商无正当理由逾期未签订合同的，视为违约，采购人有权取消其成交资格，并重新选择成交供应商。
七、法律责任
1、成交供应商若存在恶意串通、相互陪标、提供虚假材料骗取成交等违法违规行为，采购人有权取消其成交资格，单方面解除合同，并要求其承担由此造成的一切损失（包括但不限于重新采购的费用差额、律师费、诉讼费等）。
2、成交供应商未按询比公告及合同约定履行服务义务，或擅自变更合同内容、转包分包的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
3、除不可抗力或采购人书面同意外，每逾期1日，成交供应商应向采购人支付合同总价款千分之三的违约金。逾期超过5日，采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商赔偿全部损失。
4、因成交供应商违约行为导致采购人产生的纠纷处理费用（如律师费、诉讼费、保全费等），均由成交供应商承担。
八、报价文件的组成
1、有意向参与的供应商请按照要求准备好报价文件材料（材料按照要求装订成册并密封，封口须加盖单位公章，否则不予接收），在文件袋外标注项目名称、供应商名称、联系人姓名和联系方式。  
2、报价文件中应包含下列材料：（一式一份，请务必按照以下要求提供和顺序摆放）
①报价文件封面（格式见附件）
②营业执照或事业单位法人证书（提供加盖公章的复印件）；
③服务承诺书（格式见附件）；
④法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法定代表人授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；
⑤报价函（格式见附件）；
⑥分项报价清单（格式见附件）；
⑦供应商认为需要提供的其他材料（如有）；
报价文件一经投递，原则上不予归还。
九、代理服务费
代理服务费用0元，专家评审费以实际发生为准，由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。
十、采购人及代理机构
采购单位信息：
名称：滁州市城投石化有限责任公司
地址：滁州市南谯区龙蟠大道99号政务中心东五楼
联系方式：马经理 13956281905
代理机构信息：
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620
联系方式：关勤勤 0550-3519590 18909605753
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供应商名称：                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）
        年        月        日







附件1
法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月      日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：      职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
报价人名称：                 （盖单位章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）询比文件，全权处理与该项目询比、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   。             
代理人无转委托权。
附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证
                                     报价人名称：             （盖单位章）
法定代表人（身份证号码）：             （签章）
              年    月    日
附件2



营业执照或事业单位法人证书

















附件3  
服务承诺书

致：                             
我单位承诺对本询比公告的要求的如下条件完全响应：
1、我单位企业信用良好；
2、我单位近三年内无重大质量投诉记录、不良诚信记录、经济纠纷记录、安全责任事故；
若有幸成为中标人将严格按照以上承诺及询价公告要求进行供货、服务。
特此声明。


报价人名称（盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                    
日    期：        年      月      日









附件4                        
报价函

致：                           
我司已详细阅读并领会此次询比公告的所有内容，并就此项目做出以下承诺：
1、我方承诺严格按国家及地方相关规定和采购人的采购方案执行，完全响应相关约定；
2、根据此次的采购方案，我方愿以 大写：       （小写：   元）进行报价，此报价中包含完成本次服务所需的一切费用，已充分考虑了市场风险、现场条件及固定总价合同性质，如中标，在合同约定范围内（除采购人要求的变更外）不再增加任何费用。
3、一旦我方中标，我方将派出       为本项目负责人；供货期：                     。
   


报价人：                           （公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）   
联系电话：                                                 
日期：     年     月     日


附件5                       分项报价清单
	序号
	采购内容
	规格型号
	说明
	采购数量
	单位
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	防爆组合工具+工具箱
	Ex系列18件套
	执行GB 24459-2009和GB/T 10686-2013规定材料防爆、抗拉、扭曲、硬度指标，符合GB 3836.1-2025《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》，产品附带检测报告及安全标志
	2
	套
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	2
	防爆工具（活动扳手）
	18寸（450*55）
	执行GB 24459-2009和GB/T 10686-2013规定材料防爆、抗拉、扭曲、硬度指标，符合GB 3836.1-2025《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》，产品附带检测报告及安全标志
	2
	只
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	3
	阻车器（轮挡）
	加油站大型货车专用
	执行GB/T 36976-2018《机动车停车楔通用技术条件》材质摩擦、撞击试验无热火花、无静电积聚；极限抗压：≥150kN；适配轮胎：11R22.5、12R22.5 重型货车胎；配置：双面高反光膜、底部加深防滑纹路、配置滚轮和把手。
	4
	对
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	4
	移动式静电接地报警器
	加油站专用
	防爆性能符合：GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010；监测报警电阻：＞50Ω～60Ω 声光持续报警，导通正常静音；响应时间：＜1s，接地断开瞬时报警；供电：内置一次性 / 可充锂电池，工作电流＜5mA，休眠微功耗；接地夹：带破漆尖齿，碳钢 / 不锈钢防爆无火花夹体，铜芯多股耐油电缆；防护等级：IP54 及以上，防雨、防油污、适应户外移动式使用；工作温区：-40℃～+60℃，适配冬夏室外卸油（气）作业。
	4
	组
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	5
	一键式报警器
	加油站专用
	符合GA 1551.3-2019，自带4G/IP 双联网，自带声光警号一键自动拨打 110、站内负责人手机，推送短信警情。
	4
	组
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	投标总报价
	大写：

小写：


注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价，
否则为无效标。
2、数量均为预估量，实际数量据实结算。
3、本次招标项目合同采用固定单价合同。合同履行期间，中标人所报综合单价固定不变，不因市场因素而调整。最终结算金额 = 中标综合单价 × 经双方确认的实际供货数量。

报价人名称（盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                    
日    期：        年      月      日
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