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第一章  招标公告

项目概况

滁州市2026年新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月9日8点50分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202608-013
项目名称：滁州市2026年新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目

预算金额：2507.80万元

最高限价：2507.80万元，新电池采购单价最高投标限价为900元/kWh，旧电池回收单价最低起始价为80元/kWh，新电池采购投标报价高于单价最高限价或旧电池回收低于单价最低起始价的，其投标文件均按无效投标处理。

采购内容：滁州市公共交通有限公司2018年公开招标采购100台上海申龙牌新能源纯电动公交车，其中8.1米SLK6819UBEVN7型车辆40台，单车电池容量149.76kWh；10.5 米SLK6109UBEVL9型车辆60台，单车电池容量252.24kWh，总电量21124.8kWh。滁州市城际公共交通有限公司2019年上牌的安凯牌新能源纯电动公交车30台，型号HFF6100G03EV-9，单车电量315.3kWh，总电量9459kWh。上述车辆均配备北京国能牌动力电池，现需对此批130台公交车共30583.8kWh的动力电池进行更换和电机、电控延保进行服务，具体详见采购需求及服务要求。
服务期：滁州市公共交通有限公司2026年11月25日前完成40台8.1米、12月15日完成10.5米公交车动力电池更换工作，动力电池、电机、电控延保及其他相关部件质保期至2031年12月31日。滁州市城际公共交通有限公司2027年1月25日前完成30台公交车动力电池更换工作，动力电池、电机、电控延保及其他相关部件质保期至2032年1月31日。
本项目接受联合体投标，联合体总人数不得超过2家。

二、投标人要求
1.投标人是具有独立承担民事责任能力及相应供货安装能力的企业；

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；

④被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2款信誉要求①-④项情形之一的，接受其投标人参加本项目。
三、获取招标文件
时间：2026年8月19日至 2026年9月9日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月9日8点50分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

（1）投标保证金的金额：50万元，要求投标人提交投标保证金。
投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、纸质银行保函。

（2）接收投标保证金的账户信息：

1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行 

账号：188745190896                              

②户名：滁州市公共资源交易中心 

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000042718                            

③户名：滁州市公共资源交易中心        

开户行：中国农业银行滁州中都支行                

账号：123340010400044210000000796                     

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202608-013（招标项目编号）项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202608-013（招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

3.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

4.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。
七、其他补充事宜
1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月30日8点50分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：袁喆、周晓培 ；联系方式：13505508002、0550-3519512、18255055896。

7、投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州市公共交通有限公司
地址：滁州市花园东路766号
联系方式：13505508002  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519512、18255055896
3.项目联系方式 

项目联系人：袁喆、周晓培      
电话：13505508002、0550-3519512、18255055896
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州市2026年新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目 

	1.1
	项目编号
	czsjqt202608-013

	1.1
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	1.1
	服务地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：袁喆
电话：13505508002

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：周晓培                

电话：0550-3519512  18255055896

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	财政资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	2507.80万元，新电池采购单价最高投标限价为900元/kWh，旧电池回收单价最低起始价为80元/kWh，新电池采购投标报价高于单价最高限价或旧电池回收低于单价最低起始价的，其投标文件均按无效投标处理。

注：投标报价以元为单位,精确到分,小数点后保留两位小数,第三位四舍五入。

	2.1
	采购内容
	详见《采购需求及服务要求》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标接受联合体投标。

1、联合体参加投标的，联合体（牵头方和成员方）总数不得超过 2家。

2、联合体参加投标的，招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、网上递交标书、解密等工作均由其牵头人负责办理，其他联合体成员方按招标文件要求提供相关材料即可。

3、联合体参加投标的，一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任，各方应服从招标人的管理。

4、联合体牵头人及成员单位共同对所提交的投标文件及相关证书材料的真实合规性负责。如联合体任一方出现保证金不予退还的情形，联合体所缴纳的投标保证金均不予退还。

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：165670.00元；

代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；

支付主体：招标代理机构。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月30日8点50分（投标截止10 日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2026年9月1日17时前在滁州市公共资源交易中心网站“更正公告”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年9月9日8点50分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，评标专家5人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：中标合同金额×5%，取整到千位；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。

其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。
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	签订合同
	中标通知书发出之日起3日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	1、旧电池全部拆下后交由中标企业，残值用于抵扣部分更换费用。电池更换完毕，由中标企业协助申报补贴款。

2、2027年至2029年6月底前，分别支付扣除上述旧电池抵扣款后余款的40%、30%、25%。

3、余款5%，市公交公司质保期在2031年12月31日、市城际公交公司在质保期2032年1月31日到期后一次性支付。 

	重要说明
	本项目为滁州市公共交通有限公司、滁州市城际公共交通有限公司新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目，中标后须与滁州市公共交通有限公司、滁州市城际公共交通有限公司分别签订合同。动力电池更换完毕并经过验收后，中标人向招标人提供相关政府补贴申请资料，因中标人资料缺失、逾期、资料不实、未取得授权、施工不达标、旧电池处置不合规等中标人方单方原因，导致本项目政府补贴无法申报、不予拨付、金额扣减的，中标人须补足甲方全部补贴损失（4.2万元/台）。

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关要求
	1、本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，实施过程中不具有限定性。
2、项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

	特别提示
	1.本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            服务期：见投标人须知前附表。
            服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《采购需求及服务要求》。
2.2 技术要求：详见《采购需求及服务要求》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

11. 联合投标

11.1详见投标人须知前附表。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的采购需求及服务要求要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  采购需求及服务要求
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

样品

19.1本项目投标时无需提供样品。
（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。
21.2.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价包括国家对中标人征收的各种税费等所有一切费用，包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.8投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.9投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

   25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
企业法人营业执照

	
	
	（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（5）联合体协议书（如是）
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（5）联合体协议书（如是）
温馨提示：

（1）请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

（2）请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（7）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审（15分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	企业业绩
	1分
	自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，每提供一个公交车动力电池更换业绩的得0.5分，本项最高得1分。

注：投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件及验收报告扫描件，若合同反映不出业绩评审内容的，还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。 

	2
	技术要求
	12分
	1、提供由中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2025年1-12月国内动力电池企业装车量排名证明资料（需提供截图），排名1- 5名得10分，6-10名得5分，11-15名得1分，其余不得分。
2、专项数字化支撑能力（2分）：

①具有电池回收管理平台软件产品证书，可实现动力电池回收环节台账管理、流向追溯与闭环管控的，得1 分，没有不得分；

②具有电池安全管理预警平台软件产品证书，可实现动力电池安全状态实时监测、风险预警与运维支撑的，得1分，没有不得分。
	1、按要求提供电池排名截图。

2、专项数字化支撑力：提供证书扫描件并加盖投标单位公章；如为合作，须同时提供证书扫描件并加盖投标单位公章和合作合同（协议），未提供或提供不全的不得分。

	3
	应急服务保障
	2分
	投标人承诺中标后一个月内，在招标人单位成立所投品牌的动力电池售后服务站的得2分，不承诺的或者一个月以外的，不得分。
	投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自拟


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（52分）

	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	项目分析
	6 分
	根据投标人所提供的项目分析进行打分：
（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 4 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	2
	服务方案
	6 分
	根据投标人所提供的服务方案进行打分：
（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 4 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	3
	安全风险管控
	6 分
	根据投标人针对本项目提供的安全风险管控措施等进行评审：
（1）方案内容完整详细、安全运营，各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、安全运营，有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求，安全运营的得 4 分；

（4）方案内容不完整，安全运营，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	4
	应对突发事件预案
	6 分
	根据投标人所提供的应对突发事件预案方案进行打分：
（（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 4 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	5
	产品质量保障措施
	6 分
	根据投标人针对本项目提供的具体产品质量保障措施如出厂前自检、运输途中保障措施等进行评审：
（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 4 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	6
	技术培训方案
	6 分
	根据投标人所提供的技术培训方案进行打分：
（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 4 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	7
	进度计划安排
	6 分
	根据投标人所提供的进度计划安排方案进行打分：
（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 6 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 5 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 4 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 3 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	8
	合理化建议
	6 分
	供应商结合本项目采购需求，对项目实施提出合理化建议：

（1）建议内容逻辑清晰，详尽细致，分析全面，完整详实，表述清晰，能满足实际采购需求，贴合项目实际情况，利于项目实施的得 6 分；

（2）建议完整，具体细节不够完善，符合项目实际情况，满足项目采购需求，能够保证项目顺利完成的，得 5 分；

（3）建议内容不完整，具体细节不够完善，基本符合项目实际情况的得 4 分；

（4）建议内容不完整，具体细节不够完善，有待进一步加强的，但能符合项目实际情况，无套用、冒用其他项目的情况的得 3 分；

（5）建议不可行或者未提供不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	9
	售后服务方案
	4 分
	根据各投标人响应招标文件有关售后服务要求并针对本项目提供具体的售后服务方案，如售后服务站点、响应时间、上门时间、售后服务人员配置进行打分：
（1）方案内容完整详细、各项安排科学合理、针对性强、可行性高的得 4 分

（2）方案内容较完整、有一定的理解和阐述，可行性和针对性较强的得 3 分；

（3）方案具备初步分析，针对性、可行性基本达到项目需求的得 2 分；

（4）方案内容不完整，分析简单，可行性可靠性有待完善的得 1 分；

（5）差的或未提供的不得分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容


注：

1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

5.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（33分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	投标报价（33分）
	投标报价按单价进行报价分值计算，高于单价最高限价或低于回收单价最低起始价的，其投标按无效标处理。

一、新电池采购（30分）
1.评标基准价=所有通过商务标评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*30分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。

二、旧电池回收（3分）
1.评标基准价=所有通过商务标评审的有效投标人的最高报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=投标人旧电池回收报价/评标基准价*3分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
（1）只有通过商务标评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人联系人或联系电话相同的。
（15）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。 

采购需求及服务要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。

二、采购内容及要求

（一）采购内容

1、市公交公司2018年公开招标采购100台上海申龙牌新能源纯电动公交车，其中8.1米SLK6819UBEVN7型车辆40台，单车电池容量149.76kWh，原车电压550.62v；10.5 米SLK6109UBEVL9型车辆60台，单车电池容量252.24kWh，原车电压618.24V。100台总电量21124.8kWh。

2、市城际公交公司2019年上牌的10.5米安凯牌新能源纯电动公交车30台，型号HFF6100G03EV-9，单车电池容量315.3kWh，原车电压579.6v。30台总电量9459kWh。

3、上述车辆均配备北京国能牌动力电池，现需对此批130台公交车共30583.8kWh动力电池，在不超过900元/kwh进行更换及电机、电控延保服务；同时对更换下的废旧动力电池，在回收单价不低于80元/kWh的报价下进行回收。本项目所购置电池电芯与电池系统(PACK 包)为同一品牌或同一企业生产，投标人必须为所投电池厂家授权企业（提供电池生产厂家授权书），且动力电池为2026年6月1日以后生产的产品。废旧电池回收后，需提供符合国家规定的旧电池溯源报告。

4、市公交公司8.1米车辆更换动力电池后在开启空调状态，SOC不少于20%的情况下，总行驶里程不应少于180公里；10.5米车辆更换动力电池后在开启空调状态，SOC不少于20%的情况下，总行驶里程不应少于220公里；市城际公交公司10.5米车辆更换动力电池后在开启空调状态，SOC不少于20%的情况下，总行驶里程不应少于310公里。此批更换动力电池的130台车辆质保到期前，单车容量衰减不能超过20%。
（二）技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	动力电池系统★
	1.电池要求：所购置电池电芯与电池系统(PACK 包)为同一品牌或同一企业生产，投标人必须为所投电池厂家授权企业（提供电池生产厂家授权书），且动力电池为2026年6月1日以后生产的产品（投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自拟）；
2.电池产品合规性：符合GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准并要求出具相关检测报告；

3.符合工业和信息化部等8部门关于新能源城市公交车动力电池更换事项公告（2024年第22号）要求；
4.更换动力电池后的整车性能应满足 GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB38900—2020《机动车安全技术检验项目和方法》、GB1589—2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB18384—2020《电动汽车安全要求》、GB38032—2020《电动客车安全要求》等强制性国家标准要求。

5.能量密度（PED）≥160Wh/Kg；

6.电池箱防护等级满足≥IP68；

7.整车电压平台：市公交公司原车8.1米550.62v、10.5米车618.24V；市城际公交公司原车579.6v；
8.单车需求电量：市公交公司8.1米:120kWh≤单车需求电量≤149.76kWh、10.5米:210kWh≤单车需求电量≤252.24kWh；

市城际公交公司10.5米：280kWh≤单车需求电量≤315.3kWh；
9.可持续1C（含）以上倍率充电。

	2
	各连接高、低压线束
	高压线束要求：

高低压线束和高低压电器件布置方案合理，防护到位，无电磁干扰；

线组工作温度范围为-40℃~125℃，额定电压 DC1500V；

3.动力线为低烟无卤阻燃电缆；电池箱间高压线为50mm2屏蔽线，总正总负高压线为70mm2屏蔽线，符合QC/T 1037-2016 规定；温度等级125℃，阻燃符合GB/T 2408-2021规格：水平燃烧HB级，垂直燃烧V-0级；

4.各端子压接牢固，无错位、无短路，导通率100%；

5.线材外套为不开口阻燃橙色波纹管，温度等级125℃，阻燃符合 QC/T 29106-2014 要求。线材两端外套单壁热缩管，温度等级 125℃，阻燃符合 QC/T 29106-2014 要求；正极端套红色，负极端 套黑色，热缩管无松脱，线缆弯曲时波纹管不能从热缩管内脱离；

6.高低压线束连接电池后，与电池整体防护等级≥IP68；

低压线束要求：

1.低压线束插接元件采用优质品牌产品；

2.整车电线采用耐高温阻燃铜线，耐高温程度不低于100℃；

3.低压导线符合GB/T 25085《道路车辆60V和600V单芯电线》的要求。

	3
	电池托架
	焊接牢固，焊缝不得有虚焊，漏焊现象；

	4
	动力电池监控系统
	提供车辆及动力电池监控平台，平台能够实时监测车辆工作状态、动力电池状态，平台配备安全预警功能、车辆管理功能，为车辆动力电池的安全运行提供全方位的保障。

	5
	车辆工况

★

	市公交公司：

8.1米40台车辆更换动力电池后，开启空调（暖风）状态，SOC不少于20%的情况下，总行驶里程不应少于180公里；

10.5米60台车辆更换动力电池后，开启空调（暖风）状态，SOC不少于20%的情况下，总行驶里程不应少于220公里。

市城际公交公司：

10.5米30台车辆更换动力电池后，开启空调（暖风）状态，SOC不少于20%的情况下，总行驶里程不应少于310公里。

	6
	更换需求

★

	更换所有车辆各连接高、低压线束；高压箱；BMS；全新电芯、全新 PACK 电池包；充电接口座；各紧固件；电池箱体托架；换电安装（含旧电池拆除，旧电池所有权归中标人）；电池仓管道式自动灭火防护装置（需和原车容量、参数一致），一切费用均包含在投标报价中，投标人需综合考虑，招标人不再为此项目支付其它额外费用。

1.投标人或投标人合作旧电池回收企业在电池回收后，需提供符合国家规定的旧电池溯源报告。
2.中标人自行对接或解决整车通讯、控制程序、充电程序等问题，保证车辆电池安装后正常运营（投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自拟）

	7
	电机、电控延保需求
	1.电机、电控系统从动力电池更换完毕后开始起保，市公交公司至2031年12月31日止；市城际公交公司至2032年1月31日止，不限里程；

2.驱动电机总成全套包含但不限于：驱动电机定子、转子、电机壳体、温度传感器、旋转变压器、水冷冷却管路、密封件、输出法兰、轴承；电机内置所有电气元件等；

3.电控系统全套包含但不限于：电机控制器 MCU、多合一集成电控单元、DC-DC模块、高压接触器、高压熔断器、高压接线盒、相关高压低压线束、冷却组件、内部驱动板、IGBT模块、各类传感器等；

4.整车控制器； 

5.所有故障须上门维修，需返厂维修的，中标人承担拆装、来回运输、维修费等全部费用；

6.上述系统内因自身质量缺陷、电气故障、元件老化引发的一切故障，全部纳入延保维修/更换,费用含在更换动力电池报价中； 

7.服务期内招标人不再支付任何维修费、上门费、配件费、工时费、检测费、拖车费； 

8.延保周期内，中标人每年上门对此批全部车辆电机电控开展不少于2次专项安全检查：高压绝缘检测、电机温度数据读取、电控故障码排查、冷却系统检漏、线束紧固检查，每次检查提供正式检测报告，同步移交招标人存档； 
9.维修更换零部件必须使用原厂全新正品配件，严禁翻新件、拆车件、副厂件。


1、中标人负责换电安装和旧电池拆除（拆除后按评分表电池回收项目的报价单价格，全额直接抵扣总中标价）。如相关规定对这两项作业有资质要求，中标人应具备国家规定的相应条件，或委托具备相应条件的单位承担，并遵循“谁更换、谁负责”的原则，承担安全主体责任。 

2、所有新换的各种配件材料及总成和多合一控制器延保、电机延保，市公交公司至2031年12月31日止；市城际公交公司至2032年1月31日止，不限里程；

3、投标人应提供原装、全新、符合国家及采购人提出的有关质量标准的电池产品。如果本招标文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家标准和规范。投标人应确保提供的产品及所有配套件的完整性，确保产品安装调试完成后正常工作、符合采购人需要。对于招标文件没有列出，而对公交车电池整体系统的正常运行和维护必不可少的都应属于产品配带的部件、配件。本项目所有更换的电池系统（含动力电池、线束、辅材）、各种电器延保、更换的设备等出现质量问题，未及时解决的，招标人有权从未支付完的货款中扣除。
4、中标人自行对接或解决整车通讯、控制程序、充电程序等问题，保证车辆电池安装后正常运营。如中选后所提供的动力电池不能与原车系统相匹配，招标方有权取消其中选资格，造成的损失由中标人承担。投标人提供的电池产品必须更换全新的、电池电芯、PACK、电池管理系统为同一电池生产企业生产的磷酸铁锂电池系统，不接受电芯自行焊接、拼装使用。否则，招标人有权取消其中选资格，造成的损失由中标人承担。

5、投标人所投电池执行标准GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准（如上述有与最新标准不一致的，则投标人以最新国家标准为准）；当产品在质保的时限内（市公交公司质保至2031年12月31日止、市城际公交公司质保至2032年1月31日止），容量衰减不能超过20%或出现缺陷及不符合使用时，由中标人负责免费维修或更换。

6、安装要求：(1)电池箱与车架连接牢固安全可靠。(2)电池系统高低压线束采用分开走线工艺，所有高压部件线路采用屏蔽线且做好绝缘，合理布置，过线孔应有橡胶保护套，以保证车辆安全和系统可靠性。(3)确保电池箱内外部清洁，避免杂物等造成意外漏电。极柱和插头等应完好无损。(4)电池箱外接动力电源极性、CAN极性、DC电源极性标识与所接电线标识应当相符。(5)电池箱内箱体安装完毕后，开关车辆舱门应无干涉。(6)电池箱必须跟乘客舱隔离。中标人应确保电池电压设计合理，并确保不会因电池电压过高对原车元器件造成毁损，或因电池电压过低影响原车性能及部分元器件正常使用，不得改变原车整车程序。换电后应具有新能源电池方远程监控平台功能。其报价包含远程监控安装及运行至市公交公司2031年12月31日、市城际公交公司2032年1月31日的所有费用，后期不再单独付费。

7、投标人的报价是指完成本采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及材料、运输、车辆移动、拆卸、更换、调试、技术支持、质保、增值税发票等全部费用，招标人不再支付其他费用。

8、车辆在中标人方指定场地施工、调试、试车期间的一切人身安全、设备安全、车辆安全、消防环保安全责任，由中标人全额赔偿并承担全部法律责任。招标人可直接从未支付款项中直接扣除相关费用；扣除后不足以支付全部费用的，中标人须按招标人要求另行补足剩余款项。

9、中标人需在2026年11月25日前完成市公交公司40台8.1米、12月15日前完成10.5米公交车、2027年1月25日前完成市城际公交公司30台10.5米公交车动力电池更换、调试及初验工作，所有车辆更换完毕后可正常上线运营。中标人在2027年1月中旬向市公交公司、2月中旬向市城际公交公司分别提交整理、审核、配齐全部合规、完整、可用于甲方申报政府补贴的全套资料，无条件配合甲方完成补贴申报、核查、验收工作，因中标人方提供的资料缺失、错误、逾期导致补贴无法申报的，由中标人方承担全部责任。

10、本次更换产品的原车废旧动力电池所有权归中标人所有，由中标人负责依法依规处置。中标人在废旧动力电池处置全流程中，须严格遵守国家法律法规及地方环保政策要求，规范执行运输、存储、拆解等全流程操作。如因中标人或其委托单位违规操作，导致发生人员伤亡、财产损失、环境污染等事故或违法行为，中标人须独立承担全部法律责任及经济赔偿，包括但不限于事故救援费、环境修复费、行政处罚款、民事赔偿及采购人因此遭受的损失等。废旧动力电池处置完成后，中标供应商须向招标人提交废旧动力电池处置回收溯源报告，确保招标人及时申领国补，回收的流程规范合法。否则造成的一切后果由中标人承担，与招标人无关，如未提供的，中标人应按照全部补贴金额向招标人支付违约金，中标人有权从应支付款项中扣除。

11、中标人应确保更换动力电池后的车辆符合国家相关部门关于动力电池更换补贴要求，能够全额获取规定补贴资金。同时，中标人须协助采购人完成补贴资金申请的全流程办理工作，包括但不限于资料准备、手续提交、沟通协调等事项。若因中标人原因致使采购人未能足额获得项目补贴资金，招标人有权将实际补贴差额部分从应付合同价款中直接扣除。回收的旧电池由中标人严格按照国家标准进行处置，需将旧电池回收溯源信息上传至新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台，回收后提供新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台出具的相关证明。

12、原车电机电控及品牌图片如下

（1）公交公司：

40台8.1米车：
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60台10.5米：
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（2）城际公交公司
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三、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，必须由详实的相关证明材料支撑。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标供应商负责供货、培训。

3.中标供应商负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）售后服务：

中标供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

培训：中标供应商应免费对相关专业人员进行专门培训，并提供培训资料。培训的时间安排和培训内容应由招标人确认，培训发生的全部费用及在培训期间货物出现任何损坏均由中标供应商承担。

交货期:自合同签订之日起45个工作日（节假日除外）内完成供货。

（八）交货地点：招标人指定地点 

（九）验收：

1.招标人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附

第六章  合同条款及格式

（一）公交公司合同协议书
滁州市2026年新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目采购合同

项目编号：___________
采购单位（全称）：滁州市公共交通有限公司（以下简称甲方）

中标供应商（全称）：____________________（以下简称乙方）

参照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》及动力电池回收、新能源汽车维修相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就2026年公交车动力电池系统更换采购项目事宜，经充分协商，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

一、项目内容及工期要求
1. 乙方为甲方指定公交车提供动力电池系统拆解、更换、调试、清洁、配件更换、检测、质保、售后等全套服务，实行分批次施工，如乙方委托甲方对本项目进行施工，使用的人员、设备等需按照甲方工时标准进行费用结算。

2. 工期节点：2026年11月25日前完成全部40台8.1米公交车动力电池更换、调试及初验工作；2026年12月15日前完成全部10.5米公交车动力电池更换、调试及初验工作，所有车辆更换完毕后可正常上线运营。

3. 项目旧电池权属及处置：本次更换拆卸的废旧动力电池所有权归乙方所有。乙方必须严格按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》等国家、行业法规，委托具备合法资质的回收企业规范处置，需提供符合国家规定的旧电池溯源报告、回收协议等材料，严禁私自倒卖、流入黑市、随意丢弃，所有处置合规责任、环保责任、法律责任、补贴损失均由乙方独立承担。

4.本项目更换的全套动力电池、电机电控系统的延保、其他更换的所有材料、设备、配件等，统一质保至2031年12月31日。如出现故障影响车辆使用，须按照原车件品牌进行更换。
5. 补贴资料交付：乙方须在2027年1月15日前整理、审核、配齐并交付甲方全部合规、完整、可用于甲方申报政府补贴的全套资料，无条件配合甲方完成补贴申报、核查、验收工作，因乙方提供的资料缺失、错误、逾期导致补贴无法申报的，由乙方承担全部赔偿责任。

二、合同金额
本项目为公交车动力电池系统整体更换服务，合同总价为包干总价，包含但不限于新电池设备费、辅材费、拆解安装工时费、调试费、检测费、清洁费、配件更换费、延保服务费、人工、设备、运输、资料编制、售后维保、税费、旧电池合规处置等一切相关费用。

合同总金额（扣除旧电池残值款后的含税价）：人民币__________元（大写：_____________元整）。

本总价为固定包干价，合同履行期间甲方无需额外支付任何其他费用，除双方书面确认的变更外，价格不作任何调整。
三、项目质量及技术标准
1. 本次更换的全部新动力电池，生产出厂日期必须为2026年6月1日及以后，为全新未使用、无瑕疵的原厂A类整套动力电池系统，符合国家新能源汽车动力电池现行全部国标、行标及车辆原厂技术标准。

2. 施工过程中，乙方须对车辆电池舱、高压线路、安装基座进行全面除尘、清洁、防锈、防腐蚀处理；对电池连接附件、线束、插件、固定件、密封件等全部配件进行全方位安全及功能检测，所有老化、破损、失效、不合格附件必须全部免费更换，确保电池系统运行稳定、安全、无隐患。

3. 更换后的动力电池系统须完全匹配原车电压平台、电控系统、整车程序、充电逻辑，不改变原车出厂技术参数、安全性能、运营参数，车辆可正常充电、放电、行驶，无故障报错。

4. 所有施工工艺、操作流程、安全规范必须符合国家高压电工作业、新能源汽车维修、动力电池拆装相关标准。

5.用于更换的动力电池性能应满足GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准要求，建议满足 GB/T31484《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31486《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试 验方法》等推荐性国家标准要求。更换产生的废旧动力电池 应移交给回收服务网点等渠道，相关主体应按有关规定上传溯源信息。

6.更换动力电池后的整车性能应满足GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB38900《机动车安全技术检验项目和方法》、GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB18384《电动汽车安全要求》、GB38032《电动客车安全要求》等强制性国家标准要求。

四、甲乙双方权利与义务
（一）甲方权利和义务
1. 甲方有权核查乙方营业执照、资质证书、作业人员证件、设备资质、场地资质、旧电池回收合作资质等全部履约资料，对不符合要求的，有权要求乙方整改，直至合格。

2. 甲方根据项目工期计划，合理安排车辆送至乙方指定作业场地，提前告知乙方车辆信息。

3. 甲方全程拥有项目质量、进度、安全监督权，可随时进场抽查施工工艺、材料、人员、进度，对不合格施工有权要求乙方无偿返工整改。

4. 甲方送车时与乙方共同核对车辆信息，做好交接台账、签字确认，留存归档。

5. 甲方人员进入乙方作业场地须遵守乙方安全管理制度，未经许可不得进入高压施工区域、操作设备，违规操作产生的责任由甲方承担。

（二）乙方权利和义务
1. 乙方须制定详细的项目施工方案、安全方案、工期计划、应急预案，严格按规范施工，全程保证施工质量、安全、进度。

2. 乙方须组建专项项目团队，配备充足持证技术人员、专业施工设备、专用作业场地。所有一线施工人员必须持有有效低压电工特种作业操作证，项目负责人、技术主管必须持有电池原厂L2及以上认证证书，所有证件复印件须提前提交甲方备案。

3. 乙方须设置专用区域，供甲方车辆专属停放，做好防火、防爆、防静电、防水、防盗措施，保障甲方车辆、设备、资料安全。

4. 乙方安排专人全程负责本项目车辆台账、施工记录、检测记录、资料整理，施工、调试、售后全过程由乙方全权负责，施工及质保期内出现的一切质量、安全、技术问题，均由乙方无偿整改、承担全部损失。

5. 乙方须完整、准确统计并向甲方提供：车辆识别代号、旧电池包数量、编码、生产日期，新电池包数量、编码、生产日期、出厂合格证、检测报告等全套台账资料；同步提供电池更换合同、合规处置证明、验收报告、补贴申报所需全部佐证材料，无条件配合甲方各级部门核查、审计、补贴申报工作。

6. 乙方必须提前取得车辆原厂换电授权、通讯协议及电控程序适配授权，确保新电池系统与原车完全兼容，无程序报错、无匹配故障。

7. 乙方须在本合同签订后7个工作日内，向甲方提交与具备合法动力电池回收资质企业签订的正式回收处置协议，留存资质备案，杜绝旧电池违规流转。

五、质量质保与售后服务
1. 质保期限：本项目更换的全套动力电池及电机电控系统的延保，统一质保至2031年12月31日。质保期内，因电池质量、配件质量、施工安装、调试不当导致的一切故障、损坏、安全隐患，乙方须提供免费维修、免费更换、免费调试服务，承担全部费用。

2. 增值维保服务：质保期内，乙方每年6月和12月对全部更换电池的车辆开展一次全方位安全检测、性能检测、隐患排查，形成正式书面安全检测报告，盖章后提交甲方归档，检测不得收取任何费用。

3. 故障响应机制：质保期内车辆电池出现故障，乙方须2小时内响应、24小时内上门维修处理；若乙方无法现场处理故障，须向甲方书面告知故障原因及维修期限（最长不得超过7个日历天（包含运输时间）），经甲方同意后方可开展维修工作，若乙方无法在承诺的期限内完成维修或更换工作，甲方有权暂停支付剩余合同款项；由此造成甲方车辆停运损失(800元/天)、行政处罚等一切损失，由乙方全额赔付。

4. 售后保障：乙方设立专属售后服务团队，提供7×24小时全天候售后响应服务，保障车辆正常运营。

5. 质保期内电池系统同一故障重复出现五次及以上的，甲方有权要求乙方无条件更换全新电池系统，并承担由此给甲方造成的全部损失。

六、安装施工标准
1. 乙方电池安装必须做到位置精准、固定牢固、线路规整、绝缘达标、密封完好、防水防尘防爆，符合高压电气安全规范。

2. 更换完成后电池容量、电压、内阻、续航等技术参数必须符合原厂及国家标准，无故障码、无报警、运行平稳。

3. 每台车辆施工完成后，乙方自行自检，自检合格后提交甲方验收，双方共同建立车辆电池更换台账，签字盖章归档，做到一车一档、信息可追溯。

七、结算方式及付款节点
本项目结算以合同固定总价为基数，抵扣旧电池残值，按以下节点分期支付，付款前乙方须向甲方提供合法有效等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

1. 旧电池抵扣：项目全部旧电池拆卸完毕并合规移交乙方后，旧电池残值全额用于抵扣本项目更换服务费用，残值抵扣金额双方另行签字确认，作为本合同附件。

2. 第一期支付：2027年6月30日前，甲方向乙方支付【合同总价-旧电池残值】*40%的款项
3. 第二期支付：2028年6月30日前，甲方向乙方支付【合同总价-旧电池残值】*30%的款项。

4. 第三期支付：2029年6月30日前，甲方向乙方支付【合同总价-旧电池残值】*25%的款项。

5. 第四期支付：余款5%于质保期2031年12月31日到期后，乙方无质量违约、无售后遗留问题、无合规问题，甲方在15个工作日内付清余款。

6. 备注：更换后的旧电池所有权、处置权归乙方，乙方全权负责合规处置，承担全部环保及法律责任。

八、项目验收
1. 乙方每批次施工完成后，自行完成全项自检，出具自检报告，向甲方提交验收申请。

2. 甲方在收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收依据为：本合同条款、采购文件、投标文件、国家现行国标、行业标准、车辆原厂技术标准。

3. 验收合格的，双方签署正式验收单；验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内无偿返工、整改、复检，直至合格，工期不予顺延。逾期未整改合格的，视为乙方工期违约。

4. 项目整体完工后，乙方须向甲方提交全套竣工资料、台账、检测报告、合格证、备案资料等，统一归档。

九、安全责任划分
1. 甲方车辆送达乙方作业场地前、竣工验收合格驶离乙方场地后的交通安全、运营安全责任，由甲方承担。

2. 车辆在乙方指定场地施工、调试、试车期间的一切人身安全、设备安全、车辆安全、消防环保安全责任，全部由乙方承担。

3. 甲方人员违规进入施工区域、违规操作引发的安全事故，由甲方承担责任；乙方人员违规作业、操作不当引发的一切安全事故、人员伤亡、财产损失，由乙方全权承担。

4. 因乙方提供的电池质量问题、安装施工问题、调试问题，造成甲方车辆损坏、停运、安全事故、第三方人身和财产损失的，由乙方全额赔偿并承担全部法律责任。

十、违约责任
1. 整改违约：乙方施工质量、资料、服务不符合合同约定的，甲方有权要求乙方10个工作日内完成整改；逾期未整改或整改不合格的，扣除相应款项，乙方须赔偿甲方全部直接及间接损失，包括但不限于甲方自行维修的费用，停运损失，诉讼费、律师费等。

2. 工期违约：乙方未按本合同约定节点完成车辆电池更换及初验的，每逾期一日，按合同总金额的3‱ 向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并追偿全部损失。

3. 补贴申领违约：因乙方资料缺失、逾期、资料不实、未取得授权、施工不达标、旧电池处置不合规等乙方单方原因，导致本项目政府补贴无法申报、不予拨付、金额扣减的，乙方须补足甲方全部补贴损失（4.2万元/台）。

4. 系统匹配违约：乙方无法完成电池系统与原车平台、电控、程序匹配，导致车辆无法正常运营、报错、故障五次以上的，乙方须无偿更换适配电池系统并整改到位，同时按4.2万元/台标准支付违约金，承担甲方全部停运及经济损失。

5. 旧电池合规违约：乙方未按要求提供合规回收协议、符合国家规定的旧电池溯源报告、把旧电池违规流转、私自处置的，所有补贴损失、行政处罚、民事赔偿、刑事责任由乙方自行承担，同时甲方有权扣除20%尾款作为违约金，造成甲方损失的另行追偿。

6. 质保违约：质保期内乙方拒不履行维保、免费维修、故障排查义务的，甲方有权自行委托第三方维修，产生的所有费用从质保金中直接扣除，不足部分向乙方追偿。

十一、争议解决
1. 本合同履行过程中未尽事宜，双方友好协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 双方协商无法解决争议的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他约定
1. 合同生效：本合同自双方法定代表人/授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

2. 保密条款：双方对本项目合同内容、车辆信息、电池数据、补贴资料、商业信息负有保密义务，不得擅自对外泄露。

3. 不可抗力：因地震、台风、洪水等法定不可抗力因素导致无法履约的，双方互不追责，可协商顺延工期；不可抗力消除后须及时复工。

4. 通知送达：双方所有通知、整改函、解除通知均以书面形式送达，双方预留地址、联系方式为法定送达地址。

5. 本合同所有附件、中标通知书、投标文件、采购文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、合同份数
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

法定（授权）代表人：____________________

联系电话：______________________________

签订日期：2026年______月______日

乙方（盖章）：________________________

法定（授权）代表人：____________________

联系电话：______________________________

签订日期：2026年______月______日

（二）城际公交公司合同协议书
滁州市2026年新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目采购合同

项目编号：___________
采购单位（全称）：滁州市城际公共交通有限公司（以下简称甲方）

中标供应商（全称）：____________________（以下简称乙方）

参照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》及动力电池回收、新能源汽车维修相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就2026年公交车动力电池系统更换采购项目事宜，经充分协商，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

一、项目内容及工期要求
1. 乙方为甲方指定公交车提供动力电池系统拆解、更换、调试、清洁、配件更换、检测、质保、售后等全套服务，实行分批次施工，如乙方委托甲方对本项目进行施工，使用的人员、设备等需按照甲方工时标准进行费用结算。

2. 工期节点：2027年1月15日前完成全部10.5米公交车动力电池更换、调试及初验工作，所有车辆更换完毕后可正常上线运营。

3. 项目旧电池权属及处置：本次更换拆卸的废旧动力电池所有权归乙方所有。乙方必须严格按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》等国家、行业法规，委托具备合法资质的回收企业规范处置，需提供符合国家规定的旧电池溯源报告、回收协议等材料，严禁私自倒卖、流入黑市、随意丢弃，所有处置合规责任、环保责任、法律责任、补贴损失均由乙方独立承担。

4.本项目更换的全套动力电池、电机电控系统的延保、其他更换的所有材料、设备、配件等，统一质保至2032年1月31日。如出现故障影响车辆使用，须按照原车件品牌进行更换。
5. 补贴资料交付：乙方须在2027年2月15日前整理、审核、配齐并交付甲方全部合规、完整、可用于甲方申报政府补贴的全套资料，无条件配合甲方完成补贴申报、核查、验收工作，因乙方提供的资料缺失、错误、逾期导致补贴无法申报的，由乙方承担全部赔偿责任。

二、合同金额
本项目为公交车动力电池系统整体更换服务，合同总价为包干总价，包含但不限于新电池设备费、辅材费、拆解安装工时费、调试费、检测费、清洁费、配件更换费、延保服务费、人工、设备、运输、资料编制、售后维保、税费、旧电池合规处置等一切相关费用。

合同总金额（扣除旧电池残值款后的含税价）：人民币__________元（大写：_____________元整）。

本总价为固定包干价，合同履行期间甲方无需额外支付任何其他费用，除双方书面确认的变更外，价格不作任何调整。
三、项目质量及技术标准
1. 本次更换的全部新动力电池，生产出厂日期必须为2026年6月1日及以后，为全新未使用、无瑕疵的原厂A类整套动力电池系统，符合国家新能源汽车动力电池现行全部国标、行标及车辆原厂技术标准。

2. 施工过程中，乙方须对车辆电池舱、高压线路、安装基座进行全面除尘、清洁、防锈、防腐蚀处理；对电池连接附件、线束、插件、固定件、密封件等全部配件进行全方位安全及功能检测，所有老化、破损、失效、不合格附件必须全部免费更换，确保电池系统运行稳定、安全、无隐患。

3. 更换后的动力电池系统须完全匹配原车电压平台、电控系统、整车程序、充电逻辑，不改变原车出厂技术参数、安全性能、运营参数，车辆可正常充电、放电、行驶，无故障报错。

4. 所有施工工艺、操作流程、安全规范必须符合国家高压电工作业、新能源汽车维修、动力电池拆装相关标准。

5.用于更换的动力电池性能应满足GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准要求，建议满足 GB/T31484《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31486《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试 验方法》等推荐性国家标准要求。更换产生的废旧动力电池 应移交给回收服务网点等渠道，相关主体应按有关规定上传溯源信息。

6.更换动力电池后的整车性能应满足GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB38900《机动车安全技术检验项目和方法》、GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB18384《电动汽车安全要求》、GB38032《电动客车安全要求》等强制性国家标准要求。

四、甲乙双方权利与义务
（一）甲方权利和义务
1. 甲方有权核查乙方营业执照、资质证书、作业人员证件、设备资质、场地资质、旧电池回收合作资质等全部履约资料，对不符合要求的，有权要求乙方整改，直至合格。

2. 甲方根据项目工期计划，合理安排车辆送至乙方指定作业场地，提前告知乙方车辆信息。

3. 甲方全程拥有项目质量、进度、安全监督权，可随时进场抽查施工工艺、材料、人员、进度，对不合格施工有权要求乙方无偿返工整改。

4. 甲方送车时与乙方共同核对车辆信息，做好交接台账、签字确认，留存归档。

5. 甲方人员进入乙方作业场地须遵守乙方安全管理制度，未经许可不得进入高压施工区域、操作设备，违规操作产生的责任由甲方承担。

（二）乙方权利和义务
1. 乙方须制定详细的项目施工方案、安全方案、工期计划、应急预案，严格按规范施工，全程保证施工质量、安全、进度。

2. 乙方须组建专项项目团队，配备充足持证技术人员、专业施工设备、专用作业场地。所有一线施工人员必须持有有效低压电工特种作业操作证，项目负责人、技术主管必须持有电池原厂L2及以上认证证书，所有证件复印件须提前提交甲方备案。

3. 乙方须设置专用区域，供甲方车辆专属停放，做好防火、防爆、防静电、防水、防盗措施，保障甲方车辆、设备、资料安全。

4. 乙方安排专人全程负责本项目车辆台账、施工记录、检测记录、资料整理，施工、调试、售后全过程由乙方全权负责，施工及质保期内出现的一切质量、安全、技术问题，均由乙方无偿整改、承担全部损失。

5. 乙方须完整、准确统计并向甲方提供：车辆识别代号、旧电池包数量、编码、生产日期，新电池包数量、编码、生产日期、出厂合格证、检测报告等全套台账资料；同步提供电池更换合同、合规处置证明、验收报告、补贴申报所需全部佐证材料，无条件配合甲方各级部门核查、审计、补贴申报工作。

6. 乙方必须提前取得车辆原厂换电授权、通讯协议及电控程序适配授权，确保新电池系统与原车完全兼容，无程序报错、无匹配故障。

7. 乙方须在本合同签订后7个工作日内，向甲方提交与具备合法动力电池回收资质企业签订的正式回收处置协议，留存资质备案，杜绝旧电池违规流转。

五、质量质保与售后服务
1. 质保期限：本项目更换的全套动力电池及电机电控系统的延保，统一质保至2032年1月31日。质保期内，因电池质量、配件质量、施工安装、调试不当导致的一切故障、损坏、安全隐患，乙方须提供免费维修、免费更换、免费调试服务，承担全部费用。

2. 增值维保服务：质保期内，乙方每年6月和12月对全部更换电池的车辆开展一次全方位安全检测、性能检测、隐患排查，形成正式书面安全检测报告，盖章后提交甲方归档，检测不得收取任何费用。

3. 故障响应机制：质保期内车辆电池出现故障，乙方须2小时内响应、24小时内上门维修处理；若乙方无法现场处理故障，须向甲方书面告知故障原因及维修期限（最长不得超过7个日历天（包含运输时间）），经甲方同意后方可开展维修工作，若乙方无法在承诺的期限内完成维修或更换工作，甲方有权暂停支付剩余合同款项；由此造成甲方车辆停运损失(800元/天)、行政处罚等一切损失，由乙方全额赔付。

4. 售后保障：乙方设立专属售后服务团队，提供7×24小时全天候售后响应服务，保障车辆正常运营。

5. 质保期内电池系统同一故障重复出现五次及以上的，甲方有权要求乙方无条件更换全新电池系统，并承担由此给甲方造成的全部损失。

六、安装施工标准
1. 乙方电池安装必须做到位置精准、固定牢固、线路规整、绝缘达标、密封完好、防水防尘防爆，符合高压电气安全规范。

2. 更换完成后电池容量、电压、内阻、续航等技术参数必须符合原厂及国家标准，无故障码、无报警、运行平稳。

3. 每台车辆施工完成后，乙方自行自检，自检合格后提交甲方验收，双方共同建立车辆电池更换台账，签字盖章归档，做到一车一档、信息可追溯。

七、结算方式及付款节点
本项目结算以合同固定总价为基数，抵扣旧电池残值，按以下节点分期支付，付款前乙方须向甲方提供合法有效等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

1. 旧电池抵扣：项目全部旧电池拆卸完毕并合规移交乙方后，旧电池残值全额用于抵扣本项目更换服务费用，残值抵扣金额双方另行签字确认，作为本合同附件。

2. 第一期支付：2027年6月30日前，甲方向乙方支付【合同总价-旧电池残值】*40%的款项
3. 第二期支付：2028年6月30日前，甲方向乙方支付【合同总价-旧电池残值】*30%的款项。

4. 第三期支付：2029年6月30日前，甲方向乙方支付【合同总价-旧电池残值】*25%的款项。

5. 第四期支付：余款5%于质保期2032年1月31日到期后，乙方无质量违约、无售后遗留问题、无合规问题，甲方在15个工作日内付清余款。

6. 备注：更换后的旧电池所有权、处置权归乙方，乙方全权负责合规处置，承担全部环保及法律责任。

八、项目验收
1. 乙方每批次施工完成后，自行完成全项自检，出具自检报告，向甲方提交验收申请。

2. 甲方在收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收依据为：本合同条款、采购文件、投标文件、国家现行国标、行业标准、车辆原厂技术标准。

3. 验收合格的，双方签署正式验收单；验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内无偿返工、整改、复检，直至合格，工期不予顺延。逾期未整改合格的，视为乙方工期违约。

4. 项目整体完工后，乙方须向甲方提交全套竣工资料、台账、检测报告、合格证、备案资料等，统一归档。

九、安全责任划分
1. 甲方车辆送达乙方作业场地前、竣工验收合格驶离乙方场地后的交通安全、运营安全责任，由甲方承担。

2. 车辆在乙方指定场地施工、调试、试车期间的一切人身安全、设备安全、车辆安全、消防环保安全责任，全部由乙方承担。

3. 甲方人员违规进入施工区域、违规操作引发的安全事故，由甲方承担责任；乙方人员违规作业、操作不当引发的一切安全事故、人员伤亡、财产损失，由乙方全权承担。

4. 因乙方提供的电池质量问题、安装施工问题、调试问题，造成甲方车辆损坏、停运、安全事故、第三方人身和财产损失的，由乙方全额赔偿并承担全部法律责任。

十、违约责任
1. 整改违约：乙方施工质量、资料、服务不符合合同约定的，甲方有权要求乙方10个工作日内完成整改；逾期未整改或整改不合格的，扣除相应款项，乙方须赔偿甲方全部直接及间接损失，包括但不限于甲方自行维修的费用，停运损失，诉讼费、律师费等。

2. 工期违约：乙方未按本合同约定节点完成车辆电池更换及初验的，每逾期一日，按合同总金额的3‱ 向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并追偿全部损失。

3. 补贴申领违约：因乙方资料缺失、逾期、资料不实、未取得授权、施工不达标、旧电池处置不合规等乙方单方原因，导致本项目政府补贴无法申报、不予拨付、金额扣减的，乙方须补足甲方全部补贴损失（4.2万元/台）。

4. 系统匹配违约：乙方无法完成电池系统与原车平台、电控、程序匹配，导致车辆无法正常运营、报错、故障五次以上的，乙方须无偿更换适配电池系统并整改到位，同时按4.2万元/台标准支付违约金，承担甲方全部停运及经济损失。

5. 旧电池合规违约：乙方未按要求提供合规回收协议、符合国家规定的旧电池溯源报告、把旧电池违规流转、私自处置的，所有补贴损失、行政处罚、民事赔偿、刑事责任由乙方自行承担，同时甲方有权扣除20%尾款作为违约金，造成甲方损失的另行追偿。

6. 质保违约：质保期内乙方拒不履行维保、免费维修、故障排查义务的，甲方有权自行委托第三方维修，产生的所有费用从质保金中直接扣除，不足部分向乙方追偿。

十一、争议解决
1. 本合同履行过程中未尽事宜，双方友好协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 双方协商无法解决争议的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他约定
1. 合同生效：本合同自双方法定代表人/授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

2. 保密条款：双方对本项目合同内容、车辆信息、电池数据、补贴资料、商业信息负有保密义务，不得擅自对外泄露。

3. 不可抗力：因地震、台风、洪水等法定不可抗力因素导致无法履约的，双方互不追责，可协商顺延工期；不可抗力消除后须及时复工。

4. 通知送达：双方所有通知、整改函、解除通知均以书面形式送达，双方预留地址、联系方式为法定送达地址。

5. 本合同所有附件、中标通知书、投标文件、采购文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、合同份数
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________

法定（授权）代表人：____________________

联系电话：______________________________

签订日期：2026年______月______日

乙方（盖章）：________________________

法定（授权）代表人：____________________

联系电话：______________________________

签订日期：2026年______月______日

第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（5）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（6）联合体协议书（如是）；
（7）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（8）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；④被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-4项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-4项情形）
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

 

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日
（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。

 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
（4）技术参数响应表（格式）

	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标规格型号技术参数
	
	

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	3
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2.表格请按照购采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （签章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日
（5）货物的详细配置清单

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	产地
	生产厂家
	详细配置清单

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：表格请按照购采购清单顺序填写，如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （签章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日
（6）联合体协议书


   （所有成员单位名称） 自愿组成                 （联合体名称）联合体，共同参加          （项目名称）      标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.                    （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）     承担      专业工程， 占总工程量的           %；（ 成员名称）        承担              专业工程，占总工程量的              %。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
联合体牵头人名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
联合体成员名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
 年   月    日
二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

        项目

项目编号      
目   录

（1）项目分析；

（2）服务方案；

（3）安全风险管控；

（4）应对突发事件预案；

（5）产品质量保障措施；

（6）技术培训方案；

（7）进度计划安排；

（8）合理化建议；

（9）售后服务方案；

注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）\服务期
	一、新电池采购
投标报价（单价）(大写) ：                ；         
(小写) ：               元/kWh；

二、旧电池回收
投标报价（单价）(大写) ：               ；         
(小写) ：               元/kWh；

服务期：                。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标报价承包上述项目。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。
4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 8.                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          

日期：           年        月        日

（3）分项报价清单
	序号
	类别
	产品名称
	规格型号

品牌（生产厂家）
	单位
	数量
	单 价（元）
	合 价（元）
	备注

	1
	新电池采购
	
	
	kWh
	
	
	
	

	2
	旧电池回收
	
	
	kWh
	30583.8
	
	
	

	合计（元）
合计金额 = 第1项合价−第2 项合价

（填入投标函价格）
	


注：1.新旧电池能量密度不同、故新采购电池容量与本次回收电池容量存在客观差异，投标时新电池采购以实际新电池额定容量为准，新装电池必须完全匹配原车整车电压平台、安装结构、车辆动力、等全部恢复原车使用状态；实际结算严格按照新电池采购实际度数*中标单价-回收电池度数*回收单价。
2.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

3.投标报价采用综合单价法，综合单价包括完成招标文件和采购配置清单要求的所有货物及相关服务内容所包含的一切应有费用。综合单价今后将不作任何调整。

4.表格请按照购采购清单顺序填写。
投标人名称（签章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日

第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

	   我单位对  滁州市2026年新能源公交车动力电池以旧换新及电机、电控延保项目 的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市公共交通有限公司
联系人：袁喆
联系电话：13505508002
2026 年8月 19 日 



	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：周晓培 
电  话：0550-3519512  18255055896
2026 年8月 19 日
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