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第一章  招标公告

项目概况

  滁州轨道运营工程车委外维保项目（2026年-2028年） 的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月31日8点50分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czsjqt202608-005

项目名称：滁州轨道运营工程车委外维保项目（2026年-2028年）

预算金额：426000元

最高限价：426000元（其中固定部分：196500元/年；不固定部分16500元/年），综合单价最高限价详见不固定部分单价明细表。

采购内容：2026年-2028年的滁州轨道运营工程车委外维保，详见用户需求书。

服务期：合同签订之日起2年。
本项目不接受联合体投标

二、投标人要求
1.投标人须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力；

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

投标人（包括联合体各成员）存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；

④被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。

3.投标人（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-④项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

三、获取招标文件
时间：2026年8月10日至 2026年8月31日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月31日8点50分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

（1）投标保证金的金额：0.85万元，要求投标人提交投标保证金。

投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、纸质银行保函。

（2）接收投标保证金的账户信息：

1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行 

账号：187228911534；                     

②户名：滁州市公共资源交易中心 

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账号：6232811720000042783；                       

③户名：滁州市公共资源交易中心        

开户行：中国农业银行滁州中都支行                

账号：123340010400044210000000378；                    

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202608-005（招标项目编号）项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202608-005（招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

3.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

4.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。

5.投标人为联合体投标的，保证金由牵头人基本账户转入交易中心账户或由牵头人办理投标担保。

6.投标人采用虚假银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，应依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任。
七、其他补充事宜
1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月21日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：杭祥婷、周蓓蕾；联系方式：0550-3352128、0550-3519519、18005505728。

7、投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：滁州市轨道交通运营有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼
联系方式：0550-3352128  

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式 

项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾     
电话：0550-3352128、0550-3519519、18005505728

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州轨道运营工程车委外维保项目（2026年-2028年） 

	1.1
	项目编号
	czsjqt202608-005

	1.1
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	1.1
	服务地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：杭祥婷
电话：0550-3352128

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：周蓓蕾               

电话：0550-3519519  18005505728

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	详见第一章“招标公告”

	1.5
	最高限价
	426000元（其中固定部分：196500元/年；不固定部分16500元/年），综合单价最高限价详见不固定部分单价明细表。投标报价和综合单价投标报价均不得高于各最高限价，否则，将作为无效投标处理。
注：投标报价以元为单位,精确到分,小数点后保留两位小数,第三位四舍五入。

	2.1
	采购内容
	详见《用户需求书》

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1 个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标(本项目采用网上电子招投标)

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。 

	12.1
	招标代理服务费
	代理服务费具体金额：3195元；

代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；

支付主体：招标人。

	17.1
	投标人提出异议的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月21日8 时（投标截止10 日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

	17.2
	招标人澄清的时间及方式
	2026年8月24日17时前在滁州市公共资源交易中心网站“更正公告”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	25.1
	投标文件份数
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年8月31日8点50分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。

	27
	是否退还投标文件
	否

	29.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：详见第一章“招标公告”

	29.3
	开标程序
	（1）解密时间：投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。

（2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，评标专家5人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	评标委员会确定中标候选人的人数
	3名，并标明排序。

	32.1.2
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书发出形式
	数据电文。

	36
	履约担保
	要求中标人提交履约担保。

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

金额：中标合同金额×5%，取整到千位；

收款单位：另行通知                  

开户银行：另行通知                 

银行账号：另行通知  

缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 

退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。

其他相关要求：

1、采用银行保函的具体要求

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须经招标人认可。

2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。

3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。

4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。

	37
	签订合同
	中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

	付款方式、时间、条件
	招标人根据中标人提供服务的质量、数量和结算标准按季度向中标人付款。每季度末，中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于30个工作日内向中标人支付上一季度的结算款。其中固定部分每季度支付至结算款的97%，剩余3%待质保期（自招标人项目验收合格之日起12个月）满且无任何质量问题一次性支付，不固定部分每次支付至结算款的100%。 

	电子招投标
	本项目采用电子招标投标方式。

	获取与查看通知
	本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。

	相关要求
	1、本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 

2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

	评标过程中的澄清、说明或补正
	1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

	其他
	1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，实施过程中不具有限定性。
2、项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。

3、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任：

①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。

	特别提示
	1.本项目投标保证金和履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
            项目编号：见投标人须知前附表。
            招标人：见投标人须知前附表。
            服务期：见投标人须知前附表。
            服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《用户需求书》。
2.2 技术要求：详见《用户需求书》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用固定总价（固定部分）+固定单价（不固定部分）。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。 

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的用户需求书要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。
13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  用户需求书
第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认
16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清
17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

样品

19.1本项目投标时无需提供样品。
（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。
21.2.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价包括国家对中标人征收的各种税费等所有一切费用，包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。投标人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，招标人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。
22.4投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.8投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.9投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

   25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。
28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员； 

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员； 

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员； 

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的； 

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标
33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

业绩奖项公示
37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

定标
38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保
40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
企业法人营业执照

	
	
	（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。
温馨提示：

（1）请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

（2）请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的； 

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（7）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。  

2.资信标评审（20分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	投标人业绩
	12分
	自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人每提供1个工程车辆的维保（或生产制造）业绩（且业绩内容至少同时包含以下内容中任意两项：工程车；接触网检修（架线）作业车；内燃机车；轨道平板（吊）车；网轨限检测车；接触网放线车）业绩的得6分，其他的不得分，本项满分12分。

注：①工程车辆类型以合同载明清单为准，工程车辆清单不明确的或是不能体现工程车辆还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。

②投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。
	投标文件中须提供业绩合同扫描件，若合同反映不出业绩内容的或是不能体现合同工程车辆清单的框架合同还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。 

	2
	认证体系
	3分
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：

（1）具有有效的质量管理体系认证证书；

（2）具有有效的环境管理体系认证证书；

（3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书；

每提供1个得1分，其他的不得分，最高得3分。
	投标文件中提供有效的证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。

	3
	人员配备
	5分
	维修人员：配备不少于2名的维修人员，且每人均持有中级（或以上）电工证（或钳工证或焊工证）的得5分，其他不得分，本项满分5分。
	投标文件中须同时提供维保人员配备表（格式自拟）和人员证书扫描件


注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。
3.技术标评审（20分）

	序号
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	项
目
维
保
方
案
（10分）

	5分
	维保技术方案：从项目整体阐述工程车辆维保技术方案，维保实施的技术方案详细、可行、有针对性，符合现有规范和维修规程，主要从维保的单项作业、故障维修、计划检修、设备基础资料管理、维修质量保证措施等方面阐述，方案完善合理，且有针对性，得5分；方案基本可行，维保内容阐述部分缺失，得4分；技术方案与计划有明显缺陷，对维保内容阐述大部分缺失，得3分；未提供技术方案与计划，不得分。本项满分5分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	
	
	5分
	维保组织方案：维保施工的组织方案应从项目整体阐述，详细可行有针对性，满足维护工作需求，主要从各项维保工作的检修计划安排、人员组织、材料工器具配置、质量保证措施等方面阐述，项目组织方案完善合理，得5分；组织方案基本可行，内容阐述少部分缺失，得4分；组织方案有明显缺陷，内容阐述大部分缺失，得3分；未提供维保组织方案，不得分。本项满分5分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	2
	安
全
文
明
保
证
措
施
（5分）

	3分
	评分点1：应急管理措施能响应招标人因工作需要安排的故障及应急各类保障任务，提供的应急响应方案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）全面、具体、可操作性强，得3分；方案基本可行，具备一定可操作性，得2.4分；方案与计划有明显缺陷，缺乏可操作性，得1.8分；未提供工作方案与计划，不得分。本项满分3分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	
	
	2分
	评分点2：安全文明生产组织措施建立健全的安全文明管理体系和措施，详细分析检修过程中的各种安全隐患，能有效的确保安全文明生产，措施描述完善有针对性，得2分；组织措施基本可行，具备一定可操作性，得1.6分；组织措施有明显缺陷，缺乏可操作性，得1.2分；未提供组织措施，不得分。本项满分2分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	3
	其
他
（5分）
	2分
	评分点1：有详细计划对维保人员进行全面安全和技能培训，得2分；安全和技能培训有针对性和可行性的得1.6分；安全和技能培训有描述、不全面的得1.2分；未提供的不得分。本项满分2分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容

	
	
	3分
	评分点2：项目现场的软硬件配置和管理制度满足日常维保要求，主要从办公硬件配置，考勤和绩效管理制度、资料管理、人员管理等管理制度等方面阐述，描述完善有针对性，得3分；描述具备可操作性，得2.4分；描述有明显缺陷，缺乏可操作性，得1.8分；未提供的不得分。本项满分3分。
	投标文件须能充分有效反映出本评分项内容


注：

1.每个评审因素得分均以去掉一个最高分和一个最低分后的打分平均值确定（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。投标人得分计算示例：如技术标评分细则有评分项1、评分项2两个评审因素，评分项1的评审标准有10项评分点，评分项2的评审标准有2项评分点。将某个评委对一个投标人评分项1中10项评分点的打分进行汇总得到该评委对该投标人评分项1的打分，然后在所有评委对该投标人评分项1的打分中，去掉一个最高分和一个最低分后取平均值（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），得到该投标人评分项1得分。该评委对该投标人评分项2中2项评分点的打分进行汇总得到该评委对该投标人评分项2的打分，然后在所有评委对该投标人评分项2的打分中，去掉一个最高分和一个最低分后取平均值（打分平均值保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），得到该投标人评分项2得分。汇总评分项1得分、评分项2得分，得到该投标人技术标评分细则得分。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4.技术标评审要点主要包括：

①项目维保方案-维保技术方案（页数不多于15页）；

②项目维保方案-维保组织方案（页数不多于15页）；

③安全文明保证措施评分点1（页数不多于10页）；

④安全文明保证措施评分点2（页数不多于4页）；

⑤其他评分点1（页数不多于4页）；

⑥其他评分点2（页数不多于10页）。
具体篇幅(字数)要求及扣分标准（建议扣分值为0.2分）。未做要求的，投标人可根据实际需要进行编制投标文件，但不得出现泄漏投标人信息的任何表述。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。

5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（60分）

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务标签字盖章
	按投标文件格式要求签章。

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价。

	2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定。

	
	
	投标报价评审
	不得高于最高投标限价。

	3
	投标报价（60分）
	1.评标基准价=所有通过商务标评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*60分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；

3.本项分值由评标委员会负责组织计算。


商务标评审表注：
（1）只有通过商务标评审的有效投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人联系人或联系电话相同的。
（15）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。
12.评审结果
12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。 

用户需求书

一、维保项目概况

 为满足滁宁城际工务（钢轨吊装、运输）、供电（接触网检测及检修）、通信（道岔维护）等部门工程施工及电客车调车、救援需要，在相官车辆段配置内燃机车、接触网作业车、接触网放线车、轨道平板（吊）、网轨限检测车共12辆。

滁宁城际工程车年修委外项目，合同期内每年包含：一是2台CAT和4台CUMMINS发动机（含传动箱、尾气净化装置）委外维保，工作内容主要包括年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测及不良情况分析处理，关键部件的检查保养，设备故障现场维修及隐患的处理等服务。二是工程车辆的24个车钩、28个传动轴、2个吊钩、工程车辆5根车轴（每年抽检450型内燃机车车轴2根、接触网检修车车轴1根、平板（吊）车车轴1根及其它车辆车轴1根（放线车、网轨限检测车））、4个过渡车钩的探伤检测。三是工程车年修滤料供应及更换。四、配属12台工程车辆设备的机械、电气、网络控制等故障修以及技术服务。
本项目维保时间：合同签订之日起2年。

二、项目工程量清单及技术参数
2.1 发动机（含传动箱、尾气净化装置）种类及数量

发动机（含传动箱、尾气净化装置）维保工作量包括2台CAT和4台CUMMINS发动机、2台CAT和4台Nico传动箱、2台CAT和4台CUMMINS尾气净化装置。工作内容主要包括年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，设备故障现场维修及隐患的处理等服务。具体部件清单如下表：

	序号
	工程车名称
	部件
	型号/序列号
	台（套）
	生产厂家
	处所
	预计维保时间（每年预计维保一次）

	1
	GCY450内燃机车


	发动机
	X15（80283633；80283632；80444376；80444535）
	4
	康明斯公司
	相官车辆段
	2026-2028年

	2
	
	传动箱
	TDCN-33-3041A（TD33210483；TD33210476；TD33210477；TD33220487）
	4
	日立公司
	相官车辆段
	2026-2028年

	3
	
	尾气净化装置
	（23137212516；23203203757；23203203759；23137212516）
	4
	康明斯公司
	相官车辆段
	2026-2028年

	4
	接触网作业车

	发动机
	C9.3B(HNW00103；HNW00101)
	2
	卡特彼勒公司
	相官车辆段
	2026-2028年

	5
	
	传动箱
	CAT TR43-E44
(MRA00280/3HT02187；

MRA00281/3HT02188)
	2
	卡特彼勒公司
	相官车辆段
	2026-2028年

	6
	
	尾气净化装置
	AR-EXH（CZS2848650；CZS280016A）
	2
	卡特彼勒公司
	相官车辆段
	2026-2028年


2.2 发动机（含传动箱、尾气净化装置）技术参数

2.2.1 CAT发动机技术参数

接触网作业车系统采用美国Caterpillar公司生产的C9.3B发动机，牵引动力经万向轴、车轴齿轮箱驱动轮对。CAT公司动力传动单元技术性能先进、成熟，匹配合理，传动效率高，维护保养工作量小，易于维护。采用CAN总线通信方式传输到操纵台仪表板上的液晶显示屏和报警指示灯上。发动机具有自检功能，发动机启动前，行车控制系统首先进入自检过程，当系统检测到发动机局部出现故障时，控制仪表板上的报警灯亮，同时液晶显示屏会显示故障代码和故障信息，提示司机进行检查和维修。发动机设置有后处理装置，尾气排放满足中国非道路国四排放标准要求。

C9.3B发动机具体技术规格。

	C9.3B发动机技术规格

	型式
	直列6缸、水冷、四冲程、增压、ECM电控、ACERT技术

	额定功率/转速
	340kW（455hp）/2000rpm

	最大扭矩/转速
	2088N.m/1400r/min

	怠速转速
	800r/min±50r/min

	最高空载转速
	2420r/min

	发动机排量
	9.3L

	最低燃油消耗率
	209.2g/kW·h

	起动方式
	DC24V电起动

	充电发电机
	DC24V,150A

	机油牌号/机油容量
	APICK-4/30L

	柴油
	超低硫柴油(ULSD)

	柴油机外形尺寸（长×宽×高）
	1125 mm×791mm×1068 mm（不包含后处理装置）


2.2.2 CAT TR43-E44传动箱具体技术规格。

	CAT TR43-E44传动箱技术规格

	传动箱型式
	一体式

	换向及换档型式
	自动、手动电液控制

	动力换档箱
	前进、后退各有四档速度


2.2.3 CUMMINS发动机技术参数

GCY-450型重型轨道车采用轨道车外形，内走廊形式，车体两端设司机室，车体中部设机器间。动力单元采用原装进口美国康明斯公司X15-C650型电喷柴油发动机配日立Nico液力机械变速箱。采用液力传动形式，可实现无级变速、液力换向；最高运行速度为80km/h。

CUMMINS X15-C650发动机具体技术规格：

	X15-C650发动机技术规格

	型式
	直列六缸、四冲程、增压、空-空中冷

	缸径×行程
	137mm×169mm

	额定功率/转速
	485kW(650hp)/2100r/min

	最大扭矩/转速
	2779N·m/1400r/min

	排量
	14.9L

	额定功率下燃油消耗率
	218g/kW·h

	起动方式
	DC24V,电起动


2.2.4 TDCN-33-3041A 传动箱具体技术规格：

	TDCN-33-3041A 传动箱技术规格

	型式
	变扭器+动力换档变速箱

	档位
	三进三退

	换挡方式
	换挡方式


2.3 探伤部件种类及数量、检测要求。
	序号
	部件
	型号
	数量
	检修要求

	1
	传动轴
	/
	28
	符合铁标TB/T3256.1-2011机车在役零部件无损检测。

	2
	车钩
	13#
	24
	

	3
	吊钩
	/
	2
	

	4
	过渡车钩
	/
	4
	

	5
	车轴
	/
	5
	


2.4 十二辆工程车辆年修必换件滤料清单（乙供）。
	序号
	物资名称
	规格型号/技术参数
	计量单位
	需求数量

	1
	接触网发动机空滤滤芯（一级）
	6I-2509
	个
	2

	2
	接触网发动机空滤滤芯（二级）
	6I-2510
	个
	2

	3
	接触网发动机油水分离器
	326-1643
	个
	2

	4
	接触网发动机燃油滤芯
	416-1225
	个
	4

	5
	接触网发动机机油滤芯
	1R-1808
	个
	2

	6
	接触网发动机变速箱油滤芯
	571-5253
	个
	4

	7
	接触网发动机变速箱滤网
	4S-8598
	个
	2

	8
	接触网液压油箱回油滤芯
	FAX-400×20
	个
	2

	9
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-250×80
	个
	2

	10
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-160×80
	个
	2

	11
	接触网液压油箱空滤器
	EF6-80
	个
	2

	12
	接触网空压机空气滤芯
	2m³
	个
	4

	13
	接触网空压机油气分离器
	SS904
	个
	2

	14
	接触网空压机机滤
	OL00940 JAGUAR
	个
	2

	15
	接触网发电机组空气滤芯（外滤芯）
	6C060-99414
	个
	2

	16
	接触网发电机组空气滤芯（内滤芯）
	32721-58242
	个
	2

	17
	接触网发电机组机油滤芯
	HH1J0-32430
	个
	2

	18
	接触网发电机组燃油滤芯
	16873-88431
	个
	2

	19
	450空压机空滤芯
	2116040329
	个
	4

	20
	450空压机机油滤芯
	2605530160
	个
	4

	21
	450液压油箱回油滤芯
	FBX-400X10
	个
	4

	22
	450发动机燃油滤芯
	FF63010
	个
	4

	23
	450发动机机油滤清器
	LF9070
	个
	4

	24
	450发动机水滤器
	WF2126
	个
	4

	25
	450发动机空气滤芯
	P537791
	个
	4

	26
	450发动机油水分离器滤芯
	FS36220
	个
	4

	27
	450变速箱变速箱滤芯
	N144310000 
	个
	4

	28
	450发电机组空滤外芯
	119160-12560MAV
	个
	4

	29
	450发电机组空滤内芯
	P829332
	个
	4

	30
	450发电机组机油滤芯
	129150-35170
	个
	4

	31
	450发电机组燃油滤芯
	123907-55810
	个
	4

	32
	平板吊液压油箱回油滤芯
	FAX-160X10
	个
	2

	33
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-100×100-J
	个
	2

	34
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-160×100-J
	个
	2


三、维保模式和内容

3.1 定期维保
中标人应严格按招标人计划执行，如遇特殊情况需调整计划的，须提前通知招标人并征得同意。应按照招标人的维修保养内容和要求，进行每年一次的年度定期维修保养作业。

3.1.1发动机（含传动箱及尾气净化装置）年度维护保养：油样检测（包含发动机机油、传动箱油、空压机油、车轴齿轮油、液压油、发电机组机油共6种）、防冻液检测、关键部件的检查保养，设备故障现场维修及隐患的处理等服务。具体工作内容如下：

1、防冻液取样检测，出具报告书；

2、油样检测（共6种），出具报告书，具有市场监管部门检验检测机构资质认定证书，签字人员符合批准授权；

3、电控喷油器静态断缸测试；

4、检查电磁阀的通断性能；

5、发动机支撑检查、调整；

6、发动机转速、正时检查/调整；

7、发动机气门间隙检查和调整；

8、测试节温器开启温度；

9、ET记录发动机（含传动箱及尾气净化装置）的运行状态，出具ET报告；

10、发动机（含传动箱、尾气净化装置）设备故障现场维修及隐患的处理。
3.1.2 中标人负责对传动轴、车钩及吊钩进行一年一次的探伤，工作内容包含部件表面脱漆，探伤后表面恢复和防锈处理，以及部件拆卸及组装等。传动轴的拆卸需要在探伤后同时更换安装螺栓，以保证连接强度要求。

3.2 故障修以及技术服务

中标人负责发动机、传动箱、尾气净化装置及附属设备的故障修，按故障原因决定备品备件的提供方，不另行支付人工费用，所需使用的工器具、物料及辅助设备（除起重机、叉车外）均由中标人提供；配属12台工程车辆设备的机械、电气、网络控制等故障修以及技术服务，指导招标人完成故障应急处置，备品备件由招标人提供。本项目未在招标人场所设置项目部，故障修中标人接通招标人通知4小时内应予回复；如需要现场查看故障情况的应予接通招标人通知24小时内抵达现场。合同期内为招标人维保范围内设备技术改造及故障修等提供技术支持，对于较为复杂故障需要中标人出具解决方案。
四、维保标准技术规范
4.1本委外维保项目应按中国技术规范和标准设计及检修。检修的规范和标准包括以下内容但不限于此：如遇遗漏所需项目实施的检修规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用检修作业所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向中标人提出检修技术要求，中标人提出检修工艺，经招标人批准后执行。

4.2 本委外维保项目应按下述规程、规则、预案、技术文件、管理文件等组织施工（检修）、维保，包括但不限于：

《轨道作业车管理规则》（TG/GW 2109-2021）

《机车制动机 第 3 部分：空气制动机技术要求》(TB/T 2056.3—2019)

《铁路车辆制动机 第 2 部分：货车空气控制阀技术要求》(TB/T2951.2-2018)

《机车在役零部件无损检测》（TB/T3256.1-2011）

4.3 滁宁城际运营公司维保规程：

《CGY450内燃机车定辅修规程》，《DJW接触网作业车定辅修规程》，《DZJ-80网轨限检测车定辅修规程》，《DDF接触网放线车定辅修规程》，《XDPC30平板（吊）车定辅修规程》等。

4.4 滁宁城际运营公司《CGYG 108025-2025 委外工作管理办法》、《CGYG 109010-2024 电客车设备委外管理实施细则》。
五、维保工作人员要求与条件
5.1项目组成员：项目负责人1名；项目工程师不少于1名；维修人员不少于2名。项目负责人负责项目对接，作业期间现场维修作业人员不得少于2人(不含项目负责人),作业期间项目工程师应到场。

	序号
	岗位
	人数
	岗位要求

	1
	项目负责人
	1名
	具备中级及以上职称（中标后按招标人要求提供职称证书复印件）；熟悉并掌握工程车辆结构；有较强的组织协调能力。

	2
	项目工程师
	不少于1名
	机械、电气、车辆等与本招标项目对应专业中级及以上职称。（中标后按招标人要求提供职称证书复印件）；熟悉并掌握工程车辆结构；有较强的组织协调能力；

	3
	维修人员
	不少于2名
	所有维修人员均需持有初级电工证，且其中至少有1人持有行业无损检测II级及以上探伤技术资格证书且持证两年以上。（中标后按招标人要求提供职称及资格证书复印件）

	备注：

1.中标人必须按上述要求配备项目维保人员数量及人员岗位；

2.所有人都必须持证上岗。


5.2实际进场的项目负责人、项目工程师与投标文件或用户需求书约定人员不符，在进场人员资格条件不得低于投标文件或用户需求书中约定人员的资格条件下，经招标人审批同意后，可进行更换，否则项目负责任人不符，中标人应按合同价款的2%向招标人支付违约金，项目工程师不符，每有一位，中标人应按合同价款的1%向招标人支付违约金。

5.3中标人维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，中标人应按2000元向招标人支付违约金；缺证超过20%或连续三次缺证未整改的，招标人将约谈中标人。如约谈后，中标人拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，中标人应按合同价款的0.5%向招标人支付违约金，且招标人有权解除合同。

5.4维保人员数量不满足要求，按下列计算扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止。（适用于实际人员少于投标时提供人员数量的情况）

维保人员缺员扣款=（合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次

5.5项目履约期间，未经招标人书面同意，中标人不得更换项目工程师、项目项目负责人。若因中标人原因更换项目工程师、项目项目负责人，须配备资质资历条件不低于投标承诺履约人员，经招标人书面同意后方可更换。

5.6中标人在合同执行期内更换维保人员资格条件须不低于招标文件或用户需求书要求并经招标人书面许可，新员工到岗时须将相关资料报招标人备案。

5.7因死亡或疾病等原因导致丧失工作能力（三甲以上医院出具诊断证明或鉴定机构出具的鉴定意见）导致的人员更换中标人不承担责任，但应以相当资格和能力的人员替换。
六、报价方式
每年对工程车辆进行年检并开展故障修及技术服务，两年最高限价42.6万元（含税），具体组成见下表。

	序号
	工作类别
	最高限价（含增值税）
	投标人报价
	备注

	1
	年修（固定部分）
	19.65万元/年
	
	

	2
	故障修（不固定部分）
	1.65万元/年
	
	

	年度合计
	21.3万元/年
	
	年度固定部分+年度不固定部门

	项目合计
	42.6万元/年
	
	两年


项目费用说明：本项目采用固定总价（固定部分）+固定单价（不固定部分）方式承包，不允许任何形式的违法分包和转包。报价时需分项报价，费用按季度结算。年修（固定部分）费用采用总价包干制，包括材料费、相关加班和超工时补贴，以及中标人委托具有特别要求的维修及设备检测、资质厂家进行维保和检测的费用，招标人不承担中标人报价以外的其他任何费用及税费。故障修（不固定部分）采用单价包干制，中标人须按故障修清单“不固定部分单价明细表”逐项填报综合单价及总价报价，按照实际发生结算费用。中标人应在年度费用即将达到中标价时书面提示招标人，如未提示，单年累计结算总额超过中标价的按中标价结算，超出部分不予结算。年度不固定费用达到中标价时，故障修服务停止，待下个项目年开始故障修服务。招标人不承担中标人报价以外的任何费用。

固定部分单价明细表（每年）
	序号
	子项目
	部件名称
	型号
	数量
	综合单价（元/台）
	合计（元）
	备注

	1
	发动机（传动箱及尾气净化装置）维保
	CAT发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	2台
	
	
	

	2
	
	CUMMINS发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	4台
	
	
	

	3
	探伤
	传动轴
	/
	28台
	
	
	

	4
	
	车钩
	13#/2#
	24台
	
	
	

	5
	
	吊钩
	/
	2台
	
	
	

	6
	
	过渡车钩
	/
	4台
	
	
	

	8
	
	车轴
	/
	5根
	
	
	

	9
	滤料供应
	接触网发动机空滤滤芯（一级）
	6I-2509
	2个
	
	
	

	10
	
	接触网发动机空滤滤芯（二级）
	6I-2510
	2个
	
	
	

	11
	
	接触网发动机油水分离器
	326-1643
	2个
	
	
	

	12
	
	接触网发动机燃油滤芯
	416-1225
	4个
	
	
	

	13
	
	接触网发动机机油滤芯
	1R-1808
	2个
	
	
	

	14
	
	接触网发动机变速箱油滤芯
	571-5253
	4个
	
	
	

	15
	
	接触网发动机变速箱滤网
	4S-8598
	2个
	
	
	

	16
	
	接触网液压油箱回油滤芯
	FAX-400×20
	2个
	
	
	

	17
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-250×80
	2个
	
	
	

	18
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-160×80
	2个
	
	
	

	19
	
	接触网液压油箱空滤器
	EF6-80
	2个
	
	
	

	20
	
	接触网空压机空气滤芯
	2m³
	4个
	
	
	

	21
	
	接触网空压机油气分离器
	SS904
	2个
	
	
	

	22
	
	接触网空压机机滤
	OL00940 JAGUAR
	2个
	
	
	

	23
	
	接触网发电机组空气滤芯（外滤芯）
	6C060-99410
	2个
	
	
	

	24
	
	接触网发电机组空气滤芯（内滤芯）
	32721-58242
	2个
	
	
	

	25
	
	接触网发电机组机油滤芯
	HH150-32430
	2个
	
	
	

	26
	
	接触网发电机组燃油滤芯
	1T021-43560
	2个
	
	
	

	27
	
	450空压机空滤芯
	2601540410
	4个
	
	
	复盛工厂件号    2116040329

	28
	
	450空压机机油滤芯
	
	4
	
	
	

	29
	
	450液压油箱回油滤芯
	GE700002
	4个
	
	
	

	30
	
	450发动机燃油滤芯
	F3689131
	4个
	
	
	

	31
	
	450发动机机油滤清器
	F2882673
	4个
	
	
	

	32
	
	450发动机水滤器
	F4907485
	4个
	
	
	

	33
	
	450发动机空气滤芯
	F3112505
	4个
	
	
	

	34
	
	450发动机油水分离器滤芯
	F3313181
	4个
	
	
	

	35
	
	450变速箱变速箱滤芯
	N144310000
	4个
	
	
	

	36
	
	450发电机组空滤外芯
	119808-12520-XW
	4个
	
	
	备件号129935-12520     

	37
	
	450发电机组空滤内芯
	P829332
	4个
	
	
	

	38
	
	450发电机组机油滤芯
	129150-35170
	4个
	
	
	

	39
	
	450发电机组燃油滤芯
	119802-55810
	4个
	
	
	备件号

123907-55810

	,40
	
	平板吊液压油箱回油滤芯
	FBX-160×10
	2个
	
	
	

	41
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-100×100-J
	2个
	
	
	

	42
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-160×100-J
	2个
	
	
	

	总计（元/年）
	


不固定部分单价明细表（每年）

	序号
	名称
	故障说明
	型号/参数/项目要求
	数量（次）
	综合单价最高限价（元/次）
	合计（元）
	备注

	1
	GCY-450内燃机车发动机
	冷却水系统故障
	康明斯 X15-C650（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	
	
	液压油系统故障
	康明斯 X15-C650（含软件调试）
	3次
	300
	900
	

	
	
	柴油机启动故障
	康明斯 X15-C650（含软件调试）
	3次
	300
	900
	

	2
	DJW接触网检修作业车发动机
	冷却水系统破损
	CAT C9.3B（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	
	
	液压油系统破损
	CAT C9.3B（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	
	
	3.柴油机启动故障
	CAT C9.3B（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	3
	制动机（GCY-450内燃机车、DJW接触网检修作业车机车、DZJ-80网轨限检测车）
	分配阀故障
	JZ-7
	3次
	300
	900
	

	
	
	自动制动阀故障
	JZ-7
	3次
	300
	900
	

	
	
	单独制动阀故障
	JZ-7
	3次
	300
	900
	

	4
	GCY-450空压机
	空压机超温报警故障
	复盛 EBS-1200
	2次
	300
	600
	

	
	
	空压机排水阀故障
	复盛 EBS-1200
	2次
	300
	600
	

	
	
	空压机排水阀故障
	复盛 EBS-1200
	2次
	300
	600
	

	5
	DJW接触网检修作业车空压机
	空压机油放油阀损坏


	捷豹 J65
	2次
	300
	600
	

	
	
	空压机冷却单节损坏
	捷豹 J65
	2次
	300
	600
	

	6
	DJW接触网机车启动马达
	1.启动马达损坏
	CAT 436-9106
	2次
	300
	600
	

	7
	GCY-450内燃机车辅助发动机
	辅发蓄电池故障
	FDJZ-32TIBU/1
	2次
	300
	600
	

	
	
	辅发启机电路故障
	FDJZ-32TIBU/1
	2次
	300
	600
	

	8
	DJW接触网检修作业车发辅助动
	辅发蓄电池故障


	EDL13000TE
	2次
	300
	600
	

	
	
	2.辅发启机电路故障
	EDL13000TE
	2次
	300
	600
	

	9
	GCY-450内燃机车空调
	1.空调制冷或制热故障
	TERMO KING
	4次
	300
	1200
	

	10
	DJW接触网检修作业车空调、DZJ-80网轨限检测车空调
	1.空调制冷或制热故障
	ZWD-40V
	4次
	300
	1200
	

	11
	平板车（含DPC30平板吊、DDF接触网放线车）
	1.机械故障
	DPC30/DDF
	2次
	300
	600
	

	
	
	2.液压系统故障
	DPC30/DDF
	1次
	300
	300
	

	
	
	3.电气系统故障
	DPC30/DDF
	1次
	300
	300
	

	总计（元/年）
	


七、维保实施要求
7.1实施具体要求

7.1.1服务期：合同签订之日起2年。

7.1.2如招标人发生临时生产作业需要，要调整中标人维修计划的，中标人应积极配合，并在招标人完成生产作业后，尽快安排人员加班完成维修保养工作。

7.1.3中标人对发动机、传动箱及尾气净化装须具有相应维修资质，中标人没有相应资质的须自行委托具有相应资质的企业，委托前需得到招标人的确认。
中标人与其委托单位（如有）须签订正式合同，明确委托项目内容，并向招标人提供合同副本（国家规范）；中标人及其委托单位（如有）的工作人员须提供劳动合同或近6个月社保缴存记录证明与其之间劳动关系；中标人及其委托单位（如有）人员在招标人工作现场提供检修、维护、检测、技术支持等服务，不得超出委托合同要求的项目内容为招标人提供（交叉或替代）服务，否则，视为违约按照合同要求进行考核。

7.1.4因部分滤芯不方便拆解，或者厂家提供的型号有误，中标人需要根据现场滤芯型号调整供应，满足工程车辆年修要求。

7.2检修制度要求

7.2.1中标人必须遵守招标人所有的检修制度及相关管理规定。

7.2.2请、销点制度：进入轨行区作业必须先到DCC或临近车站请点，经确认作业令后方可进轨行区作业，作业完后工器具材料和人员必须出清区间，并到DCC或车站进行销点。

7.2.3跟踪制度：检修项目实施过程中，招标人人员与中标人管理人员进行过程跟踪，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当检修按计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按未完成项目考核。

7.2.4中标人作业时应严格按照作业计划完成，且作业之前需和车辆中心的生产计划工程师报备确认，经生产计划工程师确认后方可进行现场施工作业。在维保检修过程中，如设备有使用任务，在确保设备使用的前提下，顺延定期维保时间。

7.2.5中标人必须建立健全台帐和生产检修记录。

7.2.6完工交付制度：检修项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在检修项目结束后3个工作日内，将检修记录、试验报告以书面形式交招标方审定。检修项目交付标准如下：

（1）完成要求的作业任务；

（2）检修质量达到检修规程要求；

（3）设备状态正常；

（4）资料真实、齐全。

7.3备件供应与材料管理

7.3.1备件供应标准:故障维修过程中，由招标人供给备品备件（不含发动机、传动箱、尾气净化装置）。中标人保证对招标人提供并更换的配件质量，履行质保义务；如质量维修保证期内出现部件损坏，中标人需免费进行部件修理或更换。
7.3.2对于检修换下的废旧备件和材料，在检修结束后，中标人应及时派人回收到招标人规定的位置。备品备件、材料的申领、存储、使用、报废，双方都应有记录，并遵从招标人的管理制度。

7.4质量管理

7.4.1中标人必须有明确的项目质量方针、质量目标并按此进行质量管理。

7.4.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，从维修准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对维修质量严格要求。

7.5质量保证

7.5.1选派作业水平较高且有丰富经验的专业人员上岗，并组织学习滁宁城际设备特性和技术标准以及维保要求，努力提高施工（检修）人员的业务素质，避免人为失误。以人的工作质量保工序质量、促工程质量，确保施工（检修）作业质量。

7.5.2“以人为核心”，加强对员工的质量意识教育，充分调动所有施工（检修）人员的积极性，增强人的责任感，抓好施工（检修）过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标方意见，请招标人人员实施监督。

7.5.3维修项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

7.5.4维修管理标准化，维修操作规范化。

7.5.5强化维修全过程的质量管理，在维修工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保维修质量和维修工期。

7.5.6加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工（检修）必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。

7.5.7坚持预防为主，确保维修工程的内在质量和外观质量均符合要求。

7.5.8对施工（检修）用机具、设备、计量器具严格管理。对施工（检修）用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。

7.5.9认真填写维修记录，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。尤其是对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量。

7.5.10维修过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人和中标人的有关部门，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后进行实施。

7.5.11检修人员应对检修工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。

7.5.12维修工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人有关部门审核、确认。

7.6文件资料控制

7.6.1所有与维修相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与招标人管理同步。

7.6.2维修图纸及维修计划、任务单、各类维修会议纪要（记录）按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按招标人批准的范围发放、传递。

7.6.3如维修项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在维修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交招标人统一处理。

7.6.4有一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告招标人，并在相应部位做代替说明，待招标人批准后执行。

7.7安全管理

7.7.1中标人必须有明确的该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。

7.7.2遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，保证安全施工（检修），杜绝一切人身伤亡事故。

7.7.3中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，招标人对本单位进场人员治安保卫工作负责。

7.7.4坚持文明施工（检修），保证施工（检修）机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，施工（检修）现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。

7.7.5施工（检修）中严格按照按规办事，施工（检修）现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有维修人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有维修人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。

7.7.6工作负责人必须先到车辆中心办理项目许可手续，经中心生产计划管理同意后方可带领工作人员进入工作现场。

7.7.7动火作业必须按照滁宁城际动火管理规定办理动火手续，并派专人监护，方可实施。

7.7.8对设备缺陷的处理工作，必须在工作前将缺陷发生的原因、处理的方法以及处理工作时对现场条件的要求、工作中的安全注意事项等核查清楚。

7.7.9爱护招标人的消防设施，按招标人有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。

7.7.10中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。

7.7.11中标人必须严格遵守招标人所在地的“社会治安管理条例”和滁州市轨道交通运营有限公司相关管理规定。

7.8文明维修管理

7.8.1维修过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明维修管理。

7.8.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

7.8.3保护维修区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予违约处理。

7.8.4中标人必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

7.8.5运至维修现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。

7.8.6维修现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

7.9保证措施

7.9.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的规章纪律等各项管理制度及规定。

7.9.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成日常巡检、值班和不同种类、规模的维修及抢修。

7.9.3对维修组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术满足各项维修要求，并保证参加维修的人员相对稳定。

7.9.4严格按照招标人维修管理模式，及招标人审定的检修工作计划和检修方案组织实施。

7.9.5按照合同协议认真执行，及时完成值班巡检、养护、检修、事故抢修以及原设计不能满足生产要求的局部改善。

7.9.6同招标人密切配合，有权利也有义务为招标方生产及设备维护提出合理化建议，形成“相溶、相敬、互通、互助”的局面。

7.9.7严格控制维修质量。认真做好每一项维修工作任务，做到一次性维修合格，不留尾项，不留隐患，不出现返工，降低总体成本，提高经济效益。

7.9.8加强安全管理力度，杜绝各类事故的发生。

考核

8.1生产经营管理指标及考核

中标人应按合同约定，遵守招标人各项管理要求，在招标人规定的时间内，组织完成各项生产任务，确保各项指标达标。对各项指标未完成，按合同约定，应由中标人承担的责任，在当次落实考核及罚款。罚款每季度进行清算，在季度清算月份支付款项中直接扣减，具体参见合同条款。

8.2考评总纲

为了强化项目管理，招标人设定日常管理评分制和罚款触发项相关的条款。由招标人对违反考评条款的行为提出考评，以《整改通知单》的形式通知中标人，中标人在接到《整改通知单》的5个工作日内可提出书面申诉，逾期不提出申诉意见，视为接受考评。当一个事件触发多个考核条款时，按最重条款执行。

8.2.1日常考评：

根据生产管理需求，招标人对中标人日常生产管理设定考评细则如下表条款，根据日常监督管理情况每月考评一次，季度汇总兑现考核。考评表基础分100分，得分封顶100分，可计负分。

（1）季度考评总得分≥95分，考核评价“优”，应付款全额支付。

（2）季度考评得分95分（不含）以下，每低一分扣款1000元；

（3）季度考评得分在60分（不含）以下的，招标人有权立即终止合同。

	序号
	考核事项
	考核内容
	扣分标准

	1
	安全责任目标管理
	签订安全生产目标管理责任书，并根据本单位目标内容实现年度安全工作目标。
	本单位本年度《安全生产、消防、反恐防范、综合治理目标管理责任书》中安全生产责任目标1项未完成扣20分。

	2
	资质
	各类资质证书中的名称、法人等一致，证书齐全；并处于有效期内按照规定有通过年度审验。企业应在核准的工商登记和资质许可范围开展合法的经营活动。
	各类资质证书不齐全扣5分；证书名称、法人不一致扣10分；证书不处于有效期内扣5分；开展与工商登记和资质许可范围外的经营活动扣10分。

	3
	风险、隐患排查及整改
	按要求建立安全台账，辨识、评估现场作业风险，确定风险等级，制定相应管控措施并开展检查。
	未按要求建立安全管理相关台账，落实各级安全管理要求，每次视情扣1-5分；未及时开展风险辨识、评估、管控及更新完善工作，扣10分；未按规定对风险管控措施进行检查，扣5分/项。

	4
	安全教育
	按要求开展安全教育培训，特种作业人员、特种设备作业人员进行培训教育并持证上岗。
	未按要求开展教育培训，视情每次扣1-5分；未按要求持证上岗，每人扣10分。

	5
	操作规程
	编制各岗位操作规程，组织员工进行岗位安全操作规程的培训教育
	未制定各岗位操作规程扣5分；未开展岗位操作规程培训学习的每人次1分；岗位操作人员不熟悉岗位操作规程的每人次扣2分。

	6
	作业环境
	检维修车间等生产现场应实行定置管理，现场作业环境应整洁
	现场出现物品随意放置影响安全的情况，每出现一处扣2分；现场出现不整洁现象影响安全的，每一处扣2分。

	7
	作业条件
	应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全防护措施
	检查作业前未进行安全检查扣5分；作业现场无专人进行现场管理的，扣5分。

	8
	安全标志
	应在存在较大危险因素的场所和部位，设置明显的安全警示标志。应在设备设施施工、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志。
	存在危险因素的作业场所和设备设施未设置安全警示标志的，一处扣5分；设备设施施工、检维修等作业现场未设置警戒区域或警示标志的，一处扣2分。

	9
	作业安全
	应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业健康规章制度、操作规程，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。
	出现违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的，一次扣5分。

	10
	事故事件管理
	事故（事件）管理。
	发生险性B类及以上事件按照《维保考核方案》安全类指标及罚款要求相关管理规定落实责任单位及责任人相关责任。一般及以上事故的处理同时接受上级部门的处理。

	11
	
	作业场所发生工伤事故。
	工伤事故发生3人（不含）轻伤扣20分，发生死亡、重伤及3人（含）工伤事故参照事故（事件）考核标准执行。

	12
	
	未按规定上报事故信息材料、隐瞒不报或上报的材料弄虚作假。
	未按时上报的扣10分，漏报、瞒报的扣20分。

	13
	
	违规排放、违规处理废旧物资等环境保护违规事件；未及时整改。
	发生一次扣20分，未整改每次扣20分。如有违法行为由司法机关依法处理。

	14
	
	责任救援事件不发生。
	救援每发生一列次扣5分。

	15
	
	责任影响施工计划累计发生不超过2台次。
	超过基数后，每发生一件扣2分。

	16
	信息安全管控
	按相关规定及时上报故障信息材料，材料真实，不得隐瞒。
	上报不及时，一次扣1分，未按规定上报、隐瞒不报或弄虚作假的，发生一次，扣2分－5分。

	17
	设备设施管理
	各项生产任务按计划完成，设备设施故障修复率100%。
	未完成，根据影响程度扣2分－30分。

	18
	
	做好生产办公用房环境管理，生产办公用房检查问题整改合格率不低于98%。
	发现脏乱差破等不符合规定的现象 ，每次扣1分。整改合格率每低5%扣1分，不足5%按5%扣减。

	19
	
	按计划组织计量器具送检，开展好计量管理。
	每发现一件不符合要求量具，扣0.5分。

	20
	工作计划
	完成已批准的作业计划：有动力工程车辆6台；无动力工程车辆6台；过渡车钩4台；车轴5根。
	未完成作业计划，每台次扣5分。

	21
	质量要求
	按要求填写检修维护作业记录表；提供各类检测报告要及时，报告检测显示不良时立即分析原因并制定处置措施，尽快派人到现场或指导投标人处置。
	提供不及时造成影响，一次扣1分，未按规定提供、隐瞒不报或弄虚作假的，发生一次，扣2分－5分。填写不规范或有明显错误的，一次扣1分。

	22
	
	配置符合国家或行业规范或招标人工程车辆运用的物料、工器具。未经甲方同意擅自作业，对设备设施及相关备件擅自换型、改造、升级、更新，或安装未经过检测合格的返修件、失效件等。
	配置不符合国家或行业规范或招标人工程车辆运用或不合格的物料、工器具，每次扣2分；未经甲方同意擅自作业，对设备设施及相关备件擅自换型、改造、升级、更新，根据影响，每次扣1-20分。

	23
	人员队伍
管理
	岗位人员是否满足合同要求。
	人数不足扣2分/人；不满足岗位需求扣5分/人；

	24
	
	项目经理是否与投标文件约定人员一致，变更人员资格条件是否低于投标文件约定人员。
	项目经理与投标文件约定人员不一致或变更人员资格条件低于投标文件约定人员扣5分。

	25
	
	人员变更资料是否齐全，及时归档。
	人员变更资料更新不及时或不齐全，2分/次。

	26
	
	现场作业服务期间玩手机、做与工作无关的。
	扣5分/次，一个自然月内发生2次及以上（包括2次）上班期间玩手机、打游戏等与工作无关的，加倍考核。

	27
	
	班前班中饮酒、打架、旷工等严重违反劳动纪律的。
	扣5分/次，造成严重影响的加倍考核；一个自然月内发生2次及以上加倍考核。

	28
	
	组织进行各级月度抽考，抽考合格率均不低于98%。
	每低1%扣1分，不足1%按1%扣减。

	29
	
	杜绝传染性疾病传播，严禁发生维保人员携带传染性病毒进入中心属地范围；做好人员疾病管控，发生人员携带传染性病毒应做好传染源管理，注意自我保护及公共卫生管理。
	发生防控举措不落实、隐瞒病情进入作业现场、突发事件处置不当等情况，视情扣1-10分，并接受相关责任追究。

	30
	舆情管理
	严格进行员工管理，无违法违纪行为，无上级批评或处理的员工，不发生与甲方相关的网络负面言论、越级上访事件，不发生参加社会性活动在运营公司或分公司内产生不良影响或造成严重后果的事件，不发生其他违反甲方规章制度的行为被运营公司考核的。
	未尽管理引导职能导致事件发生的，发生一次扣1-10分。

	31
	其他
	按要求做好办公用品配置，以及现场可视化、定置化管理等现场精益管理工作
	每发现一件不符合项，视情扣0.5-3分

	32
	
	不按要求完成甲方提出的各项配合工作
	无正当理由拒不配合的，视情扣1-10分


8.2.2重点考核罚则

在日常生产动态监控过程中，招标人对中标人重要指标未达成、存在重大隐患、发生重大安全质量事件等，在月度考评的基础上，执行一项一考核的原则，进行相应的经济处罚。

	序号
	项 目
	考核内容
	考核标准

	1
	安全
	投标单位新进人员未做二、三级安全教育
	经济考核100元/人次

	2
	
	作业人员作业前未按规定穿戴防护用品
	经济考核300元/人次

	3
	
	检修作业未按规定流程进行作业
	经济考核300元/人次

	4
	
	投标单位作业未按规定请销点
	经济考核500元/人次

	5
	
	投标单位无动火作业令进行动火作业
	经济考核500元/次

	6
	质量
	作业完成后现场未出清但未造成不良后果
	经济考核500元/人 次

	7
	
	非重要部件检修不合格但未造成不良后果的
	经济考核200元/次

	8
	
	非重要部件漏检漏修但未造成不良后果的
	经济考核500元/次

	9
	
	重要部件检修不合格但未造成不良后果的
	经济考核1000元/次

	10
	
	重要部件漏检漏修但未造成不良后果的
	经济考核1500元/次

	11
	
	部件漏检漏修或检修不合格并造成不良后果的
	经济考核2000元/次

	12
	
	部件漏检漏修或检修不合格并造成严重后果的
	经济考核2500元/次

	13
	
	未在检修周期内完成，耽误交车的
	经济考核2500元/次

	14
	
	因检修问题延误交车或造成不良后果
	经济考核2000元

	15
	
	工作量未达到委外合同要求
	经济考核2000元

	16
	
	临时工作任务未按时完成或完成情况不好的
	经济考核500元/次

	17
	服务
	故障处理响应不及时超过4小时
	经济考核1000元/次

	18
	
	无正当理由不配合中心的合理工作安排
	经济考核1000元

	19
	
	招标单位对投标单位项目进行定期或不定期的检查，并下达书面的限期整改通知，投标单位不能按期限整改或重复发生不合格项目的
	经济考核200元/项次

	20
	物资
	未按合同要求配备或使用合格的设备
	经济考核200元/次

	21
	
	维修耗材及辅料与合同要求不符
	经济考核200元/次

	22
	
	凡向招标单位借用的备品备件、工器具、设备等，只能用于本次服务，严禁他用
	经济考核1000元

	23
	
	凡向招标单位借用的工器具(工器具正常使用的磨耗除外)未及时完整归还招标单位
	按价赔偿

	24
	人员
	上岗人员配置数量与合同不符合
	扣除相应费用，直至人员数量满足要求

	25
	
	人员到位后，未按招标单位规定取得上岗证或施工责人证及特种作业证的
	经济考核1000元/人次

	26
	
	未经允许，擅自更换项目负责人
	经济考核合同价款的2%

	27
	综合
	被行政主管单位或者媒体公开批评的
	经济考核10000元/次

	28
	
	发生城铁公司通报批评的
	经济考核5000/次

	29
	
	中心配备的家具备品、办公用品等各项资源被人为损坏
	处以该项物品等值的经济考核

	30
	
	台账建立不全
	经济考核100元/份


九、质保、售后服务及其他要求
9.1中标人供货、年修和故障处理的质量保证期为12个月，自招标人项目验收合格之日开始计算。

9.2中标人提供售后服务人员名单（包括但不限于姓名、性别、年龄、职称、手机联系方式等）。

9.3现场施工中如遇到无法预见的（如气候等）自然障碍，中标人须及时通知招标人，并根据具体情况提出合理化建议，等待接受滁州轨道运营公司发出的指令或要求。

9.4中标人未在合同约定的时间内进行故障响应或未按照招标人的要求及时处理故障、返修整改、提供分析报告时，除中标人赔偿招标人损失外，中标人需向招标人支付3000元/次的违约金。中标人作出相应整改后，经招标人评估，中标人维修质量仍然达不到合同要求的，招标人有权解除合同并拒绝支付相应的维修费用。
第六章  合同条款及格式

甲方：滁州市轨道交通运营有限公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立承揽合同关系，乙方因承担甲方外包业务而雇佣的各类人员，与甲方不存在劳动用工及劳务派遣法律关系，乙方承担用人单位相应的管理职责和义务。

第一部分 一般条款
第一条 合同文件构成

本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 本合同附件及补充协议；

1.2 招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；

1.3技术标准和要求（如有）；

1.4 图纸（如有）；

1.5 其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。组成合同的文件应认为是互为补充和解释的，如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的为准；时间相同或者不能明确时间先后的，以上面所列顺序在前的为准。
第二条 服务事项

根据甲方业务运营需要，甲方委托乙方完成设备硬件维修、故障处理、技术咨询、现场支持等维保业务（以下简称“维保业务”）：

乙方的具体服务范围以本合同第二部分专项条款第一条所载的内容为准。
第三条 工作规范和标准

3.1 甲方根据本合同项下设备维保相关技术规范、标准以及企业规章制度和业务管理需要，对要求乙方完成的相关业务制订具体业务规范和标准（详见【附件一：用户需求书】），乙方应按照相关法律法规的规定、本合同项下设备维保相关技术规范标准、乙方对甲方的各项承诺以及甲方制定的工作规范和标准，保质保量完成或交付维保业务。甲方有权按照本合同专项条款的规定对乙方进行考核，从未付的合同价款、履约保证金以及质保金中扣除相应款项作为违约金，乙方应予以配合。

3.2 乙方同意，在本合同服务期限内，甲方有权根据维保业务开展的需要修订或废止本合同附件一所列的规范、标准，或另行制定其他规范、标准。甲方出台或修订的与维保业务相关的各种规范、标准、规章制度与业务规定，在通知乙方后即成为本合同的附件，成为本合同不可分割的组成部分，乙方应当予以遵守。

第四条 双方陈述和保证
4.1 甲方陈述和保证

4.1.1甲方根据本合同向乙方提供的全部资料均真实、有效；

4.1.2甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准，及时支付合同费用。
4.2 乙方陈述和保证

4.2.1乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，根据甲方之指示以专业、熟练并以甲方满意的方式，委派专业、有丰富经验的维保人员为甲方提供本合同项下服务；

4.2.2乙方提供的服务和交付的设备将符合所有适用的专业标准与规定，以及符合本合同附件用户需求书的要求，不会侵犯任何第三方所拥有的权利，否则由乙方承担所有法律责任与风险；

4.2.3乙方保证向甲方提供的与维保事项及维保服务人员相关的全部资料均真实、全面；

4.2.4乙方负责为其所委派的工作人员购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对所委派人员的健康与安全负责，甲方不承担任何责任和费用；
4.2.5乙方承诺严格规范用工，不得发生任何拖欠第三方合同款、拖欠农民工工资或发生集体聚集、上访、打架等群体事件，否则构成违约，甲方有权视情节严重程度向乙方追究违约责任，并有权扣留未付的合同价款以及不予退还履约保证金；

4.2.6乙方应将其与甲方的服务外包合同关系明确告知乙方工作人员，并使得乙方工作人员知悉其与甲方不存在劳动关系或用工关系。乙方工作人员在工作期间存在包括但不限于患病、发生工伤事故、超时加班、离职等情形时，由乙方根据相关法律法规的规定承担用人单位的全部责任，与甲方无涉。乙方应自行为其工作人员办理社会保险手续（养老保险、医疗保险和失业保险以及缴纳工伤保险等）并承担相应用人单位、用工单位的法律责任；
4.2.7乙方承诺，在本合同服务期限内，乙方及其工作人员均具备开展维保业务所需要的资质、许可及条件。
第五条 合同价款及结算方式

5.1 甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准按季度向乙方付款。每季度末，乙方提交付款申请及工作量清单，甲方审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于30个工作日内向乙方支付上一季度的结算款。其中固定部分每季度支付至结算款的97%，剩余3%待质保期（自甲方项目验收合格之日起12个月）满且无任何质量问题一次性支付，不固定部分每次支付至结算款的100%。

5.2 合同价款已包括乙方完成本合同规定的各项维保服务及工作内容的全部费用，包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用。除了合同另有约定或者甲方书面同意外，甲方不再另行支付其他任何费用。

5.3 本合同约定的为含税合同价款。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。
5.4 本合同附件一用户需求书中列出的工作内容是本项目的估算工作量，实际工作量以甲方现场实际情况和图纸经双方确认后为准。              
5.5 合同价款调整
在合同履行中，甲方有权根据需求对维保服务内容做变更，变更后的合同价款在没有其他约定的情况下，按照以下规则调整：
5.5.1乙方在收到甲方维保服务内容变更要求后的15天内，向甲方提出变更合同价款的申请，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
1）合同中已有适用于变更的项目价格，按合同已有的价格执行；
2）合同中只有与变更的项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3）合同中没有适用或类似的变更的项目价格，则按合同价款(或按投标报价的价格水平)的确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。
5.5.2甲方在收到乙方变更合同价款申请之日起15天内予以确认。若甲方不同意，可提出意见，乙方按照甲方的意见对变更项目价款申请进行修改并重新提出申请。若乙方不同意甲方的意见，按本合同第一部分一般条款第十六条规定处理。
5.5.3非甲方原因导致的项目工作内容增加或者费用成本增高，由乙方负责，甲方不支付任何费用。
5.6 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
履约保证

如果乙方可提交履约保函，本条具体约定以本合同第二部分专项条款第四条所载内容为准。
6.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金。本项目履约保证金的金额为合同价款（中标合同金额）的5%。

6.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该履约保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），以及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足至原履约保函金额即            元整，以保证合同服务期限内履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权向乙方另行主张赔偿。

6.3 履约保证金退还 

乙方在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30日内办理履约保证金退还手续。
第七条 甲方的权利和义务

7.1 为确保服务质量和安全生产，甲方有权向乙方安排并下达工作任务，并按本合同约定检查、督促和考核乙方相关工作。若乙方工作质量或安全生产情况不达标，则乙方须向甲方承担违约责任。甲方有权从未付的合同服务费用、履约保证金中扣除约定的违约金或赔偿金。

7.2 为确保维保业务质量及安全生产要求，如甲方认为乙方工作人员存在不称职、损害甲方利益或其他不符合维保业务要求的行为或情形，则甲方有权要求乙方进行人员调整、更换，并且更换人员应当符合合同约定的资质和经验等要求。乙方应采取措施确保前述人员更换不会对乙方向甲方提供本合同项下服务产生不利影响。

7.3 甲方有权对乙方的工具设备、交通工具及其他设施的到位及备用状态进行检查，发现问题或故障有权要求乙方及时整改。
7.4 若乙方不能完成委外维保范围中的工作或已完成的工作不符合本项目质量、时限、数量等要求，甲方有权委托第三方完成该工作，乙方承担所有费用。
7.5 甲方负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。
7.6 甲方应当根据本项目的具体需求对乙方提供必要的协作和工作条件，以合同附件一用户需求书中确定的为准。
7.7 甲方负责召开各类维修协调会，并审批重大、复杂事故处理和维修的方案。
7.8 合同文件中约定的甲方其他权利义务。
第八条 乙方的权利义务
8.1 乙方有权按合同约定获得为完成本项目所必需的甲方提供的协作和工作条件，并有权为了更好、更安全地完成本项目向甲方提出合理化建议。
8.2 乙方应按时、按质、按量、按要求完成甲方交付的各项业务，并依本合同的约定或相关法律法规的规定接受甲方的监督检查和业务指导。

8.3 乙方应负责做好服务现场的安全保护工作，实现安全生产。

8.4 乙方应确保其人员遵守甲方的相关工作制度或规范，遵守服务现场的规章制度。因

乙方人员违反上述制度或规范，导致发生安全事故或者甲方损失的，乙方应予承担全部责任。

8.5 如服务过程中发现非乙方服务范围内甲方设备或系统的损坏或隐患，乙方应积极采取相应预防或应对措施并及时通知甲方进行处理。

8.6 乙方应按甲方要求提供服务实施进度的相关文件及总结报告。

8.7 乙方应在合同履行过程中通过现场交流等方式向甲方人员进行相关培训。
8.8 已完工的工作在未交付甲方之前，乙方要负责现场保护工作，交付之前发生设施损坏或其他损失，乙方应承担修复费用并赔偿损失。
8.9 乙方应按合同相关规定为其提供的故障处理服务和现场支持服务，并承担相应责任。因乙方责任原因给甲方设备造成严重故障以及其他损失的，应由乙方按合同相关规定承担违约责任。

8.10 乙方不得擅自将本项目的全部维保工作转包给第三人，或将本项目工作肢解后以部分分包的名义转包给第三人。如本项目实施需要，经甲方同意，双方可以另行约定分包的范围和具体内容。

8.11 乙方因人员变化、资产变化、资质变化、政策变化等原因可能导致无法继续履行合同时，应及时通知甲方，并采取相应措施，保障维保业务的稳定交接，确保不对维保业务的开展产生不利影响。

8.12 乙方以及乙方委派的所有特殊工种人员、各种班组长以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供甲方随时核查。如乙方委派的人员资格造假或者不符合本项目要求，甲方有权要求乙方及时更换，乙方应负责复查该不合格人员已完成的工作并向甲方提供检查报告。如乙方拒不更换，则甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
8.13 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。         

8.14 合同文件中约定的乙方其他权利义务。
第九条 违约责任条款
9.1 甲方无正当理由延迟支付合同费用的，每延迟1日，向乙方支付应付合同价款的0.01%的违约金，但违约金累计不超过应付合同价款的10%。

9.2 乙方在合同文件中明确的项目维保负责人不得擅自变更。乙方实际进场的项目负责人、项目工程师与投标文件或用户需求书约定人员不符，在进场人员资格条件不低于投标文件或用户需求书中所确定的人员资格条件的情况下，乙方应至少提前10天以书面形式通知甲方，经甲方审批同意后，可进行更换。否则项目负责人不符，乙方应按合同价款（中标合同金额）的2%向甲方支付违约金；项目工程师不符，每有一位，乙方应按合同价款（中标合同金额）的1%向甲方支付违约金。

9.3 乙方委派的本项目负责人应是乙方的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目维保负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目维保负责人无权履行职责，甲方有权要求更换负责人，由此增加的费用和延误的期限由乙方承担责任。
9.4 乙方维保人员数量不满足合同要求的，按下列计算方式扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止：

维保人员缺员扣款=（合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次

9.5 乙方维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，乙方应按2000元向甲方支付违约金；缺证超过20%或连续三次缺证未整改的，甲方将约谈乙方。如约谈后，乙方拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，乙方应按合同价款（中标合同金额）的0.5%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

9.6 乙方从事特殊工种的维保人员没有按照有关法律法规规定持证上岗作业的，乙方应按照1000元/人次向甲方支付违约金，并按照甲方要求限期整改。从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或2人及以上出现未持证上岗作业的，乙方应按照5000元/人次向甲方支付违约金。同时甲方有权约谈乙方，如约谈后乙方拒绝整或整改不到位的，甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
9.7 项目负责人在甲方处同时间仅能负责一项委外维保项目，如有违反，乙方须立即停止此项目负责人在甲方处的工作，并更换项目负责人，同时乙方应向甲方支付20000元违约金。

9.8 乙方需为常驻维保人员办理外服卡，费用由乙方承担。乙方人员的外服卡仅限于本人使用，如交于他人使用，乙方应按照1000元/次向甲方支付违约金。乙方如擅自制作甲方标识的相关证件以及持该证件进入车站付费区域或搭乘滁宁城铁的，一经发现，应按照5000元/次向甲方支付违约金，并且甲方有权将相关信息或材料移交滁宁城际铁路（滁州段）保护区管理办公室或公安机关作相应处理。
9.10 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应按每人次1000元向甲方支付违约金：
1）乙方委派的人员无法完成项目工作任务以及适应岗位要求，影响本项目正常实施的；
2）未经甲方同意更换委派的项目工作人员的，或者常驻项目工作人员参加本项目范围以外的工作的；
3）不能及时向甲方提供本项目维保作业计划及相应进度统计报表等各类材料，或者提供的各类报表资料不符合甲方要求的。
9.11 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应赔偿甲方损失，并每次应向甲方支付5000元的违约金：
1）乙方不能按照已批准的作业计划完成相应的工作的；
2）乙方工作人员浪费或未按相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的；
3）非甲方原因发生的相关设备返修导致甲方工作量增加的。

9.12 在履行本合同过程中，因乙方或其相关方人员影响甲方正常工作、办公秩序及声誉的，乙方应每次向甲方支10000元的违约金。由于乙方原因对甲方造成不良影响，除合同另有约定外，导致甲方被集团公司通报批评的，乙方须每次向甲方支付5000元的违约金；被行政主管单位或者媒体公开批评的，乙方应负责消除不良影响，且每次应向甲方支付10000元的违约金。

9.13 如因乙方责任原因导致事故发生，乙方不仅应赔偿给甲方造成的实际损失，而且视情节须对甲方支付相应的违约金：事故造成的经济损失大于10万以上的，乙方须支付5000元/次的违约金；事故造成的经济损失在50万元以上100万元以下的，乙方须支付10000元/次的违约金；事故造成的经济损失在100万元以上500万元以下的，乙方须支付20000元/次的违约金；事故造成的经济损失在500万元以上的，乙方须支付不低于30000元/次的违约金。
9.14 对于乙方人员损坏滁宁城铁设施设备等危害滁宁城铁运营安全和人身安全的行为，乙方不仅应赔偿甲方的全部损失，还应每次向甲方支付3000元的违约金。
9.15 除合同另有约定外，乙方发生以下违约情形之一的，甲方有权向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。如果乙方拒绝改正或者未在限期内改正，甲方有权解除合同，委托第三方继续完成本项目，同时有权要求乙方限期离场，并向甲方支付合同价款（中标合同金额）的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：
1) 乙方擅自分包或转包的；
2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

3）因乙方原因导致设备维保质量不符合合同要求的； 

4）乙方未经批准，擅自将已按照合同约定进场的材料或设备撤离维保现场的；

5）除合同文件另有规定外，乙方在质保期及保修期内违反合同约定，如发生未能在约定期限或合理期限内对维保项目缺陷进行修复或拒绝甲方修复要求等情况的；

6）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。
9.16 除合同文件另有规定外，合同履行过程中，发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款（中标合同金额）的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：

1）因乙方原因导致甲方重大设备损坏、重大运营故障、系统信息丢失、人员伤亡等事故的；
2）乙方不遵照安全、消防等规定开展工作，造成人员伤亡或者安全、消防等责任事故的；
3）乙方违反信息安全、数据合规义务，给甲方造成重大损失或重大影响的；
4）乙方未按本合同及其附件的要求提供服务经甲方催告未及时整改，发生两次以上的；

5）乙方未按本合同及其附件的时限要求提供服务，每逾期一天乙方应按合同价款的0.05%向甲方支付违约金，累计逾期超过三十日的。
9.17 甲、乙双方一致同意，如果乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权按照本条约定从合同应付款项、履约保证金、质保金中扣除相应的费用金额作为违约金以及乙方应赔偿的损失。
第十条 项目验收与质保
10.1 本合同约定的服务期限届满，乙方完成本合同项下的全部维保工作后，应按合同约定和甲方确定的验收要求，向甲方提供完整的验收资料及验收申请报告。
10.2 甲方按约定进行验收，验收不合格的有权要求乙方限期整改，由此造成的甲方损失由乙方承担和负责。
10.3 质保责任
10.3.1 质保范围
质保范围包括乙方承担的合同约定的工作量工作。

10.3.2 质保期限

本项目质保期限具体约定以合同第二部分专项条款第6.1条所载内容为准。
10.3.3 质保责任
1）属于质保范围和内容的项目，甲方在质保期内发现本项目中的维保工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复。如乙方拖延修复，甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质保期内，由于乙方的原因造成的维修费用损失和甲方的损失由乙方承担，且不能抵扣质保金。
2）发生须紧急抢修的事故时，乙方接到甲方通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。
3）在质保期限内或者合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使维保的设备造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。
第十一条 不可抗力
11.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。

11.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：
1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；
2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；及不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的七天内提供有关该事件的证明文件和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

3）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
4）如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的变更或终止。如在一方发出协商通知之日起十五个工作日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

第十二条 知识产权

12.1 乙方保证对其在服务过程中提供给甲方的所有备件、替换件、软件、专利（含专有技术，下同）等拥有完全的知识产权或已经权利人许可使用，甲方依据本合同使用乙方提供的上述设施设备、技术成果等不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，且甲方有权持续并不受干扰地使用上述成果。

12.2 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所许可的客户使用乙方提供的前述设施设备、技术成果等侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关生效法律文书或者和解确定的赔偿金额。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的所有诉讼费用包括但不限于交通费、诉讼费、保全费、律师费等均由乙方承担。
12.3 甲方依本合同向乙方提供的所有资料、设备产品及其数据或程序、文档等，其知识产权和/或其它权益全部归甲方所有，乙方应予以保密，且未经甲方事先书面同意，乙方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。

12.4 除合同另有规定外，甲方有权为自身运营的目的对乙方提供的专利、软件、文档、数据模型等进行再开发，再开发成果的知识产权和/或其它权益归甲方所有，乙方有义务配合甲方的上述再开发工作。

12.5 乙方保证其对本合同的履行以及提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和/或其他合法权益。乙方承诺由于其侵权而引起的一切法律责任均由其承担。
12.6 除上述条款外，本合同涉及到一方、或双方的技术专利、专有技术、著作权、版权等知识产权的，签订有关知识产权条款和保密协议，作为本合同的附件。

第十三条 税收
国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向甲方征收的一切税费由甲方负担；就本合同项下有关的向乙方征收的一切税费均由乙方负担。
第十四条 保密
14.1 甲、乙任一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。保密期限为合同终止后五年。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。甲方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
14.2 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，由甲方决定。

第十五条 廉洁规范
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。
第十六条 争议解决方式
因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果发生争议之日起三十（30）天内双方协商不成，任何一方都有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十七条 合同生效、变更与其他
17.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或合同专用章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方根据法律法规的有关规定，结合本项目实际，经协商一致后，可对本合同及附件进行补充或修改，作为本合同的组成部分。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。
17.3 本合同（包括附件）一式9 份，其中正本 3 份，甲方执1份，乙方执2份；副本 6 份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。

第十八条 合同附件
附件一：用户需求书

附件二：价格明细表

附件三：项目组成员

附件四：拟投入设备一览表

附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）

附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件

附件八：中标通知书/成交通知书复印件
第二部分  专项条款

第一条 服务事项

1.1 甲方委托乙方对甲方拥有或运营的_____________设备提供硬件维修、技术咨询、故障处理、现场支持等维保服务。

1.2 需由乙方提供服务的设备范围见【附件一：用户需求书 】。

1.3 乙方提供的具体服务内容见【附件一：用户需求书】。

第二条 服务期限与地点

2.1 服务期限：合同签订之日起2年。

2.2 服务地点或地域范围：

第三条 合同价款及支付

3.1 本项目两年合同总价为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。（一年合同总价为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。其中固定部分_____万元；不固定部分_____万元。 ），具体服务价格和清单详见【附件二价格明细表】。

3.2 价款支付

3.2.1合同价款以银行转账的方式支付。

乙方银行账户信息确认如下：

账户名：_____________________                        

开户行：_____________________                                         

账号：_____________________                                                

甲方开票信息确认如下：

单位名称：_____________________                                          

纳税人识别号：___________________                                  

地址、电话：_____________________                                        

开户行、账号：___________________                    

第四条 履约保证

4.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同价款（中标合同金额）的5%。

4.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即         元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

4.3 履约保函的有效期 

乙方应承诺提交的履约保函在本合同约定的服务期限内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。
4.4 履约保函的返还

乙方在本合同约定的服务期限届满并经甲方验收合格后30日内办理履约保函退还手续。
第五条 专项考核条款
详见用户需求书
第六条 质量保证
6.1 质保期限：自甲方项目验收合格之日起12个月。

第七条 通知

7.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

甲方： 

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：_____________________

联系人：_____________________

乙方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：____________________

联系人：__________________

7.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 

7.3 本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第八条 乙方项目负责人

乙方向甲方派驻项目负责人，姓名：         ，联系电话：         。乙方的项目负责人系代表乙方行使对乙方员工的管理权，按照甲方要求，完成甲方的业务指令。
（此页无正文，为合同签署页）

第七章  投标文件格式
一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（5）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。                                   

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

                                    投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

                                     联系方式：

委托代理人（身份证号码）：      

                         联系方式：

                                                 年    月    日
（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“安全生产严重失信主体名单”的；④被列入国家企业信用信息公示系统网站“严重违法失信名单”的；（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-4项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-4项情形）
七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日
（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。
特此声明。

 
                                    法定代表人：          （签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （签章）    
日    期：                      
二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

        项目

项目编号      
目   录

（1）项目维保方案-维保技术方案；

（2）项目维保方案-维保组织方案；

（3）安全文明保证措施评分点1；

（4）安全文明保证措施评分点2；

（5）其他评分点1；

（6）其他评分点2。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

        项目

投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）\服务期
	投标报价（含税）(大写) ：                        
(小写) ：

其中（1）固定部分 (大写) ：                        
(小写) ：

（2）不固定部分 (大写) ：                        
(小写) ：
服务期：                。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                       日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)        

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标报价承包上述项目。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。
4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 8.                           （其他补充说明）。
投标人：                             （签章）   

法定代表人：                         （签章）
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          

日期：           年        月        日

分项报价清单

3.1汇总表
	序号
	工作类别
	费用（含税）
	工作方式类别
	备注

	1
	年修
	          元/年
	固定部分
	

	2
	故障修
	          元/年
	不固定部分
	

	年度合计
	       元/年
	年度固定部分+年度不固定部门

	合计
	         元
	两年


注：1.包含“用户需求书”规定的一切费用。

2.固定部分投标报价采用固定总价，投标报价包括完成本项目用户需求书要求的各项维保服务及工作内容的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
3.不固定部分投标报价采用综合单价法，综合单价包括完成本项目用户需求书要求的各项维保服务及工作内容的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试、材料费、装卸费、运输费、管理费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费）、利润、招标代理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等、货物送至招标人指定地点前的各项应有费用。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠，中标后不允许追加费用。
投标人名称：（盖章）          
授权代表：（签字）
日期：       年     月    日

3.2报价明细表

（1）固定部分单价明细表（每年）
	序号
	子项目
	部件名称
	型号
	数量
	综合单价报价（元/台）
	合计（元）
	备注

	1
	发动机（传动箱及尾气净化装置）维保
	CAT发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	2台
	
	
	

	2
	
	CUMMINS发动机（传动箱及尾气净化装置）
	
	4台
	
	
	

	3
	探伤
	传动轴
	/
	28台
	
	
	

	4
	
	车钩
	13#/2#
	24台
	
	
	

	5
	
	吊钩
	/
	2台
	
	
	

	6
	
	过渡车钩
	/
	4台
	
	
	

	8
	
	车轴
	/
	5根
	
	
	

	9
	滤料供应
	接触网发动机空滤滤芯（一级）
	6I-2509
	2个
	
	
	

	10
	
	接触网发动机空滤滤芯（二级）
	6I-2510
	2个
	
	
	

	11
	
	接触网发动机油水分离器
	326-1643
	2个
	
	
	

	12
	
	接触网发动机燃油滤芯
	416-1225
	4个
	
	
	

	13
	
	接触网发动机机油滤芯
	1R-1808
	2个
	
	
	

	14
	
	接触网发动机变速箱油滤芯
	571-5253
	4个
	
	
	

	15
	
	接触网发动机变速箱滤网
	4S-8598
	2个
	
	
	

	16
	
	接触网液压油箱回油滤芯
	FAX-400×20
	2个
	
	
	

	17
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-250×80
	2个
	
	
	

	18
	
	接触网液压油箱吸油滤芯
	TFX-160×80
	2个
	
	
	

	19
	
	接触网液压油箱空滤器
	EF6-80
	2个
	
	
	

	20
	
	接触网空压机空气滤芯
	2m³
	4个
	
	
	

	21
	
	接触网空压机油气分离器
	SS904
	2个
	
	
	

	22
	
	接触网空压机机滤
	OL00940 JAGUAR
	2个
	
	
	

	23
	
	接触网发电机组空气滤芯（外滤芯）
	6C060-99410
	2个
	
	
	

	24
	
	接触网发电机组空气滤芯（内滤芯）
	32721-58242
	2个
	
	
	

	25
	
	接触网发电机组机油滤芯
	HH150-32430
	2个
	
	
	

	26
	
	接触网发电机组燃油滤芯
	1T021-43560
	2个
	
	
	

	27
	
	450空压机空滤芯
	2601540410
	4个
	
	
	复盛工厂件号    2116040329

	28
	
	450空压机机油滤芯
	
	4
	
	
	

	29
	
	450液压油箱回油滤芯
	GE700002
	4个
	
	
	

	30
	
	450发动机燃油滤芯
	F3689131
	4个
	
	
	

	31
	
	450发动机机油滤清器
	F2882673
	4个
	
	
	

	32
	
	450发动机水滤器
	F4907485
	4个
	
	
	

	33
	
	450发动机空气滤芯
	F3112505
	4个
	
	
	

	34
	
	450发动机油水分离器滤芯
	F3313181
	4个
	
	
	

	35
	
	450变速箱变速箱滤芯
	N144310000
	4个
	
	
	

	36
	
	450发电机组空滤外芯
	119808-12520-XW
	4个
	
	
	备件号129935-12520     

	37
	
	450发电机组空滤内芯
	P829332
	4个
	
	
	

	38
	
	450发电机组机油滤芯
	129150-35170
	4个
	
	
	

	39
	
	450发电机组燃油滤芯
	119802-55810
	4个
	
	
	备件号

123907-55810

	,40
	
	平板吊液压油箱回油滤芯
	FBX-160×10
	2个
	
	
	

	41
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-100×100-J
	2个
	
	
	

	42
	
	平板吊液压油箱吸油滤芯
	WU-160×100-J
	2个
	
	
	

	总计（元/年）
	


注：1.新采购的备品备件技术参数、技术性能不低于原设备，保证所使用的材料和备件的功能与既有材料和备件相匹配；

2.备件更换由项目部发起，更换需提供更换备件的相关论证材料，论证由招标人审核后方可执行；

3.质保不低于12个月。

4.采购的备品备件为全新正品。

（2）不固定部分单价明细表（每年）

	序号
	名称
	故障说明
	型号/参数/项目要求
	数量（次）
	综合单价报价（元/次）
	合计（元）
	备注

	1
	GCY-450内燃机车发动机
	冷却水系统故障
	康明斯 X15-C650（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	
	
	液压油系统故障
	康明斯 X15-C650（含软件调试）
	3次
	300
	900
	

	
	
	柴油机启动故障
	康明斯 X15-C650（含软件调试）
	3次
	300
	900
	

	2
	DJW接触网检修作业车发动机
	冷却水系统破损
	CAT C9.3B（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	
	
	液压油系统破损
	CAT C9.3B（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	
	
	3.柴油机启动故障
	CAT C9.3B（含软件调试）
	2次
	300
	600
	

	3
	制动机（GCY-450内燃机车、DJW接触网检修作业车机车、DZJ-80网轨限检测车）
	分配阀故障
	JZ-7
	3次
	300
	900
	

	
	
	自动制动阀故障
	JZ-7
	3次
	300
	900
	

	
	
	单独制动阀故障
	JZ-7
	3次
	300
	900
	

	4
	GCY-450空压机
	空压机超温报警故障
	复盛 EBS-1200
	2次
	300
	600
	

	
	
	空压机排水阀故障
	复盛 EBS-1200
	2次
	300
	600
	

	
	
	空压机排水阀故障
	复盛 EBS-1200
	2次
	300
	600
	

	5
	DJW接触网检修作业车空压机
	空压机油放油阀损坏


	捷豹 J65
	2次
	300
	600
	

	
	
	空压机冷却单节损坏
	捷豹 J65
	2次
	300
	600
	

	6
	DJW接触网机车启动马达
	1.启动马达损坏
	CAT 436-9106
	2次
	300
	600
	

	7
	GCY-450内燃机车辅助发动机
	辅发蓄电池故障
	FDJZ-32TIBU/1
	2次
	300
	600
	

	
	
	辅发启机电路故障
	FDJZ-32TIBU/1
	2次
	300
	600
	

	8
	DJW接触网检修作业车发辅助动
	辅发蓄电池故障


	EDL13000TE
	2次
	300
	600
	

	
	
	2.辅发启机电路故障
	EDL13000TE
	2次
	300
	600
	

	9
	GCY-450内燃机车空调
	1.空调制冷或制热故障
	TERMO KING
	4次
	300
	1200
	

	10
	DJW接触网检修作业车空调、DZJ-80网轨限检测车空调
	1.空调制冷或制热故障
	ZWD-40V
	4次
	300
	1200
	

	11
	平板车（含DPC30平板吊、DDF接触网放线车）
	1.机械故障
	DPC30/DDF
	2次
	300
	600
	

	
	
	2.液压系统故障
	DPC30/DDF
	1次
	300
	300
	

	
	
	3.电气系统故障
	DPC30/DDF
	1次
	300
	300
	

	总计（元/年）
	


第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

	   我单位对  滁州轨道运营工程车委外维保项目（2026年-2028年）的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市轨道交通运营有限公司
联系人：杭祥婷
联系电话：0550-3352128
2026 年08月10日 



	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：周蓓蕾
电  话：0550-3519519  18005505728
2026 年08月10日


乙方：（盖章）











地址：





法人（或授权）代表：


（签名）








日期:      年   月   日











甲方：滁州市轨道交通运营有限公司


（盖章）





地址：





法人（或授权）代表：


（签名）





日期:      年   月   日
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