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[bookmark: _Toc14386][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]第一章 招标公告
项目概况
滁州市琅琊区路灯节能改造及智慧化管控升级项目招标项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月31日09点10分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：czlyqt202608-001 
项目名称：滁州市琅琊区路灯节能改造及智慧化管控升级项目
预算金额：6210000.00元/年
最高限价：6210000.00元/年，其中路灯节能改造及运维服务费不得高于5500000.00元/年，交安及道路亮化设施运维服务费不得高于710000.00元/年。投标人报价高于最高限价的，其投标文件按无效标处理。
采购需求：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。
合同履行期限：180个日历天内完成改造建设且通过合格检验后进入服务期，服务期限为10年。
本项目接受联合体投标，联合体（牵头方和成员方）总数不得超过 2家。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]1.投标人资格要求：具有有效的营业执照且具有相应供货服务能力。
2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：
①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；
②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；
③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；
⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。
3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑤项情形之一的，接受其被确定为中标人。
三、获取招标文件
时间：2026年8月10日至 2026年8月31日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月31日9点10分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：网上开标（滁州市公共资源交易中心网）
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、投标保证金金额及缴纳账户
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]窗体顶端
（1）是否要求投标人提交投标保证金：要求。投标保证金金额：12.4万元
投标保证金形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、纸质银行保函。
（2）接收投标保证金的账户信息：
1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：
①户名：滁州市公共资源交易中心
开户行：中国银行滁州分行 
账  号：178249190170 
②户  名：滁州市公共资源交易中心 
开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行
账  号：6232811720000041785 
③户  名：滁州市公共资源交易中心        
开户行：中国农业银行滁州中都支行                
账  号：123340010400044210000000376 
 采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czlyqt202608-001（招标项目编号）项目投标保证金”。
2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“ czlyqt202608-001（招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。
3)采用纸质银行保函形式具体要求如下：
①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。
②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。
③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。
④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。
3.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。
4.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。
本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。窗体底端
七、其他补充事宜
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。
5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月21日09时10分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。
6.受理异议的联系人及联系方式：辛天文13305506161 、王芳0550-3519519。
[bookmark: OLE_LINK59]7.投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc8607]　1.招标人信息
名称：滁州市琅琊国有资产运营有限公司          
地址：安徽省滁州市琅琊区濠河路99号
联系方式：13305506161                    
[bookmark: _Toc26460]2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼
联系方式：0550-3519519
[bookmark: _Toc2830]3.项目联系方式
项目联系人：辛天文、王芳        
电话：13305506161、0550-3519519、18955055067


[bookmark: _Toc4201]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc449028865][bookmark: _Toc371][bookmark: _Toc58430314][bookmark: _Toc1019]一、投标人须知前附表
	条款号
	内容
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	滁州市琅琊区路灯节能改造及智慧化管控升级项目

	1.1
	项目编号
	czlyqt202608-001 

	1.1
	合同履行期限
	见招标公告

	1.1
	服务地点
	滁州市内

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：辛天文           电话： 13305506161 

	1.2
	采购代理机构联系人及电话
	联系人：王芳             电话0550-3519519  18955055067

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	财政资金

	1.4
	采购预算
	6210000.00元/年

	1.5
	最高限价
	6210000.00元/年，其中路灯节能改造及运维服务费不得高于5500000.00元/年，交安及道路亮化设施运维服务费不得高于710000.00元/年。投标人报价高于最高限价的，其投标文件按无效标处理。
注：投标报价小数点后最多保留两位小数，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正投标报价。

	2.1
	采购内容
	具体详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容

	3.1
	标段划分
	本项目划分为 1个标段

	4.1
	招标方式
	公开招标

	7.1
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘。

	10.1
	投标预备会
	不召开

	12.1
	招标代理费
	代理服务费金额：26222元(参考计价格[2002]1980号文件 50 %)。
代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按实结算；
支付主体：招标人。

	16.3
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2026年8月21日9时10分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议（质疑），具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 

	16.4
	招标人澄清的时间及方式
	2026年8月24日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“答疑澄清文件”栏目予以公告。

	23.1
	投标有效期
	投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	投标保证金
	见招标公告

	25.1
	投标文件数量
	网上递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。
（投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本1份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	25.2
	签字或盖章要求
	电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。
否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。

	26.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间：2026年8月31日9点10分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。
1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。
2.解密时间为2026年8月31日09点10分至2026年8月31日10点10分。

	29.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8月31日9点10分（北京时间）
开标地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)

	29.3
	开标程序
	开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	30.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，专家评委5人，招标人代表0人。
评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	32.1.1
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，评标委员会推荐3名中标候选人。

	32.1.2
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	32.2
	中标通知书
	中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。

	
	中标通知书发出形式
	数据电文

	36.1
	履约担保
	是否收取履约担保：收取
履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 
履约担保的金额：中标价×2%，取整到千位
收款单位：另行通知
开户行、账号：另行通知
缴纳时间：签订合同前缴纳。
履约保证金退还方式：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，合同约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。
其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。

	付款方式、时间、条件
	详见《服务内容及技术要求》。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；
获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	投诉
	投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。

	特别提示
	1.本项目投标保证金、履约保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。
4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）
7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。
9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。
10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。
12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。
13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。

	其他
	1.项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市琅琊区发展和改革委员会）依法处理。
2.中标人未履行下述义务的，滁州市琅琊区发展和改革委员会将依法对中标人进行处理，追究相关责任：
①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理；
②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。

	变更招标方式
	按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。
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1.项目概况
1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
               项目编号：见投标人须知前附表。
               招标人：见投标人须知前附表。
               合同履行期限：见投标人须知前附表。
               服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人联系人及电话: 见投标人须知前附表。
  采购代理机构联系人及电话: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目采购预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围：
2.1 采购内容：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。
2.2 技术要求：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。
3.标段划分：
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用  综合评估法  （详见第三章评标办法）
7.投标人资格：
7.1详见投标人须知前附表。
7.2根据电子化采购的特点，投标人参加本项目投标，投标人参加本项目投标，需在安徽省公共资源交易市场主体库（http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku）登记并进行信息确认提交。
7.3投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
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 9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
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10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11. 联合投标(本项目不采用）
11.1 本项目不接受联合体投标。
12.招标代理费
  12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。
12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。
13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。
13.4 所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。
13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
13.7凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。
13.8投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。
13.9中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。
13.10若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函、支票、汇票、本票的，由招标人予以追缴。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
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15. 招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16. 招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标办法
第四章  服务内容及技术要求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式
   16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
   16.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出澄清（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心（http:// ggzy.chuzhou.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
17. 招标文件的异议、澄清
17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
17.2 招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
17.3招标文件的解释
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的采购代理机构）负责解释。
    18. 招标文件的发出
18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。
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19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。
19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。
（三）投标文件的编制
20. 投标的语言及度量衡单位
20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21. 投标文件的组成、上传说明
21.1投标文件的组成
投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体内容详见第六章投标文件格式内容。
21.2投标文件的上传
（1）投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA数字证书登录下载招标文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件；第二种.ncztf格式是非加密投标文件。请投标人将第一种投标文件通过系统“上传投标文件”上传到系统中。
（2）如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段招标文件分别生成对应的投标文件，通过系统“上传投标文件”按标段分别上传到系统中。
（3）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。
（4）投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。
（5）如果因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间。
21.3投标文件的编制
（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
（2）本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的会员系统中制作、电子签章、上传投标文件。
（3）网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。
（4）网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。
22.投标报价
22.1本项目投标报价采用单价报价。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标人投标报价包含为完成本项目服务发生的所有费用。
22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其价格即为履行合同的固定价格。
22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。
22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.7投标人的报价（或单价）不得高于本次招标最高限价（或单价），否则将作为无效投标处理。
22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
23. 投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金
[bookmark: _Toc449028870]24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。
 无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
24.2投标人不按本章第24.11项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。
（四）投标文件的递交
   25. 投标文件的份数和签署
[bookmark: _Toc449028871]25.1投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版和电子版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
25.2电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督部门批准后, 按照无效投标处理。
26. 投标文件的提交
26.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
27．投标文件的修改与撤回
27.1采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
28.偏离
28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。
28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
（五）开标、评标和定标
29. 开标
29.1 开标的时间和地点
29.1.1招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。
29.2 参与开标的监督部门
29.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。
29.3开标程序
开标会议由采购代理机构主持。
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；
（3）公布投标截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称等； 
（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；
（5）公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；
（6）开标结束。
多标段项目按照标段顺序按以上程序依次开标。
29.4开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。
30.评标委员会
30.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）存在其他法定回避情形的。
项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。 
评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。 
30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
31.评标
31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc449028873]31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.4投标文件的澄清
31.4.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。
31.4.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。
31.5报价合理性的判断
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.6评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；
（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。
31.7评标报告的签署
31.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.8评标过程的保密
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
31.9评标结果公告
招标人应将中标人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为3日。
32.定标
32.1 中标人的确定
32.1.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32.1.2中标人确定后，招标人应将中标信息在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。
32.2 中标通知书
32.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。
32.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。
32.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。
33.开评标异常情况处理
33.1重新招标 
项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于三个的； 
(2)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
(3)出现影响招标公正的违法、违规行为的；
(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；
(5)技术标暗标项目，所有投标人的技术标均能反映投标人信息的；
(6)因重大变故，采购任务取消的。
33.2变更采购方式
[bookmark: _Toc449028872]按照滁州市公管局相关规定执行。
（六）合同的授予
34. 合同授予标准
34.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第32.1.1条规定所确定的中标人。
35. 合同协议书的签订
35.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
依法必须进行招标的项目，除中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
[bookmark: _Toc217446068]    36. 履约担保
36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。
[bookmark: _Toc449028874]（七）纪律和监督
37. 对招标人的纪律要求 
37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
38. 对投标人的纪律要求 
38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
39. 对评标委员会成员的纪律要求 
39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
41. 投诉
41.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
41.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

[bookmark: _Toc12987]第三章 评标办法（综合评估法）
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 1. 本次评标采用综合评估法
1.1综合评估法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。
1.2综合评估法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。
2．评标程序
2.1投标文件的初审
2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 
2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2.2投标文件的澄清
2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。
本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
2.2.3  招标人不接受投标人主动提出的澄清。
2.3比较与评价
2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。 
2.4推荐中标候选人名单
2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。
[bookmark: _Toc449028878][bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc58430318]2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
[bookmark: _Toc17006]二、投标文件初审
3.资格性审查:
3.1评审细则
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

	
	
	（3）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）
	格式见附件，检验电子标书

	[bookmark: _Toc506107319][bookmark: _Toc324404866][bookmark: _Toc60061491][bookmark: _Toc15058904][bookmark: _Toc95223394]
	
	（4）联合体协议书（如有）
	格式见附件，检验电子标书


重要提示：
（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。
（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。
4.符合性审查
4.1评审细则
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标文件的有效性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。
（注：技术标采用暗标，无需签字、盖章）

	
	
	（2）投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	 (4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	投标文件的完整性
	（5）投标文件份数
	网上递交的电子投标文件：一份； 

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	投标文件的响应程度
	（7）技术参数响应程度
	最大限度响应招标文件要求。

	
	
	（8）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等）
	响应招标文件要求。


4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。
4.3评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
 4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出质疑，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。
4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。
温馨提示：1.请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。
2.投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
[bookmark: _Toc362983803][bookmark: _Toc58430319][bookmark: _Toc13521][bookmark: _Toc449028879][bookmark: _Toc14002]三、投标文件的澄清和补正
5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。
5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
5.3评委会修正错误的原则：
5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。
 5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc449028880][bookmark: _Toc3630][bookmark: _Toc58430320][bookmark: _Toc18310][bookmark: _Hlk101517174]四、比较与评价
[bookmark: _Toc362983805] 6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。
6.1资信标评分细则（42分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	投标人业绩
	10分
	自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），非联合体投标人（或联合体牵头方或联合体成员方）具有路灯节能相关业绩的，每提供1个得5分，本项最高得10分。
注：业绩履约完成或正在履约中均可，投标文件中须提供业绩合同，若合同反映不出评审因素的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料。

	2
	投标人综合实力
	 4分
	1.投标人具有路灯光储节能控制管理软件类软著的得2分。
2.投标人具有路灯无人机巡检控制系统类软著的得2分。
注：需提供中国版权保护中心官网（http://www.ccopyright.com）查询截图，不提供或提供不齐全不得分。若以联合体投标的，联合体任一成员的证书均予以认可。

	3
	拟配备服务团队
	17分
	1.项目负责人（1人）：具有人社部或工信部颁发的信息系统项目管理师证书、网络工程师证书的，每提供一个得1分，满分 2 分。
2.技术负责人（1人）：具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书、工信部颁发的网络安全高级工程师证书的，每提供一个得 1 分，满分 2 分；
3.运维团队（除项目负责人和技术负责人外）：
（1）配备科技巡检班组，每个班组至少配备1人，要求具有民用无人驾驶航空器操控员执照（CAAC），每配备一个班组得2分，本项最高得4分。
（2）配备运维班组，每个班组至少配备2人，要求其中1人同时具有应急管理部门颁发的登高作业证和电工特种作业操作业证；另1人员持有住房和城乡建设主管部门或通信管理部门核发的专职安全生产管理人员 C 类考核合格证书，每配备1个班组得1分，本项最高得7分。
（3）机动应急班组，为应对特殊情况，设置机动应急班组，要求其中1人同时具有应急管理部门颁发的登高作业证和电工特种作业操作业证并持有住房和城乡建设主管部门或通信管理部门核发的专职安全生产管理人员 C 类考核合格证书，本项最高得2分。
注：以上人员须提供证书扫描件和本人有效身份证扫描件、投标人为其缴纳的投标前三个月任意一个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）材料，否则不得分。
一人一岗，不得兼任。若以联合体投标的，联合体任一方的人员、证书均予以认可。

	3
	节能产品品质保证
	6分
	投标人对招标文件要求的“产品的技术要求及参数”全部满足的，得6分；重要条款（带“▲”的参数）有1项不满足扣1分，扣完为止。一般条款（不带“▲”的参数）有1项不满足的，按无效标处理。

	4
	路灯亮度监控管理
	5分
	为满足项目的路灯亮度监控设备管理要求，监控设备挂载高度不得低于25米并满足7×24小时电力保障能力，投标人需提供10个高点资源（本次建设点位范围150米内），证明材料需包括：
高点监控点位及电力保障设施（含备/发电设备及电力动环监控）的图片等相关证明，每提供一个得0.5分，本项满分5分，未提供的不得分。
注：①自有高点资源：投标文件中需提供高点资源列表和带经纬度坐标标志的场地资源照片并提供切实有效的证明材料；
②租赁高点资源：投标文件中需提供租赁合同（合同中须反映高点资源的租赁信息且用于本项目）。
若以联合体投标的，联合体任一成员的人员、证书均予以认可。


6.2技术标评审细则（48分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	项目建设方案
	6分
	根据采购文件要求及供应商编制的针对本项目理解及需求分析、项目整体规划和建设思路、为更好地实现服务目标从而采取的相关措施、项目重难点分析及解决方案等内容，从项目总体分析理解的详细性、可行性、实用性、针对性等方面进行综合评审：
1. 项目总体分析理解内容清晰具体，完整详细，可行性、实用性、针对性强的，得6分；
2. 项目总体分析理解内容较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性的，得5.4分；
3. 项目总体分析理解内容有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善的，得4.8分；
4. 项目总体分析不可行或者未提供得 0 分。

	2
	质量管控措施方案
	6分
	根据采购文件要求及投标人提供的质量管控措施方案的情况，进行综合评分：
1.对本项目特点和难点理解准确，提供的质量管控措施方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分；
2.对本项目特点和难点理解基本准确，提供的质量管控措施方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得5.4分；
3.对本项目特点和难点理解有待提升，提供的质量管控措施方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得4.8分；
4.方案不可行或者未提供得0分。

	3
	安全文明施工方案
	6分
	根据采购文件要求及投标人提供的安全文明施工方案的情况，进行综合评分：
1.对本项目特点和难点理解准确，提供的安全文明施工方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分；
2.对本项目特点和难点理解基本准确，提供的安全文明施工方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得5.4分；
3.对本项目特点和难点理解有待提升，提供的安全文明施工方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得4.8分；
4.方案不可行或者未提供得0分。

	4
	节能升级改造需求分析方案
	6分
	根据采购文件要求及投标人提供的节能升级改造需求分析方案的情况，进行综合评分：
1.对本项目特点和难点理解准确，提供的节能升级改造需求分析方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分；
2.对本项目特点和难点理解基本准确，提供的节能升级改造需求分析方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得5.4分；
3.对本项目特点和难点理解有待提升，提供的节能升级改造需求分析方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得4.8分；
4.方案不可行或者未提供得0分。

	5
	应急处置预案
	6分
	根据投标人针对对路灯大面积灭灯、漏电伤人等路灯照明设备设施突发事件以及防汛应急、冬季
雨雪冰冻天气等突发事件建立应急处置预案综合评审:
1.应急处置预案详细完整，针对性强，能够提供符合现状要求的应急措施得6分；
2.应急处置预案较详细完整，有针对性，符合现状要求得5.4分；
3.应急处置预案满足基本要求，缺少项目针对性得4.8分；
4.缺少应急处置预案或未提供得0分。

	6
	项目重难点分析
	6分
	根据采购文件要求及投标人提供的项目分析情况，进行综合评分：
(1)对本项目特点和难点理解准确，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，具有可行性、实用性和针对性，得5.4分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，可行性、实用性、针对性有待改善，得4.8分；
(4)方案不可行或者未提供得0分。

	7
	全生命周期运行维护方案
	6分
	根据采购文件要求及投标人提供的全生命周期运行维护方案情况，进行综合评分：
(1)对本项目特点和难点理解准确，对提供的全生命周期运行维护方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得6分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，对提供的全生命周期运行维护方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得5.4分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，对提供的全生命周期运行维护方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得4.8分；
(4)方案不可行或者未提供得0分。

	8
	监管措施、网络资源、电力资源保障方案
	6分
	根据投标人提供的监控及无人机场电力保障能力服务方案，进行综合评分：
（1）方案科学详实、内容完善，措施有力，得6分；
（2）方案较为贴切，措施较为有力，得5.4分；
（3）方案措施有待进一步提升完善的，得4.8分；
（4）方案不完整或未提供的不得分。

	注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。
2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。
2.1技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；
2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；
2.3正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；
3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。
4.技术标的每个评分点页数不多于100页（含附图、附表）。具体篇幅(字数)要求及扣分标准（扣分值为0.5分）。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。
5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。
6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。


6.3商务标评审细则（10分）
	[bookmark: _Toc58430321][bookmark: _Toc449028881][bookmark: _Toc23311]评分因素
	评审细则

	商务标
（10分）
	招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。
1、评审基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为10分；
2、其它报价得分=评审基准价/投标报价*10分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入；
3、本项分值由评审委员会负责组织计算。


[bookmark: _Toc20222]五、推荐中标候选人
7.评标委员会按资信、技术及商务得分之和从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。 
7.1总得分相同的，按报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。
7.2在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行网上核查（网上查询要求及渠道按附件1执行）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。
8.无效投标条款
8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收：
（1）未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
 8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；
（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
（3）评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
（4）联合体投标未提交联合体协议的；
（5）被暂停营业的；
（6）被暂停或取消投标资格的；
（7）财产被接管或冻结的；
（8）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
（9）保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；
（10）投标人未办理省主体库登记入库手续的；
（11）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；
（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（13）开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（15）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
（16）投标人单方面出现其他投标人材料的；
(17)招标文件规定的其它无效投标情形。
 8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;
（9）招标文件规定的其它无效投标情形。
8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）招标文件规定的其它无效投标情形。
[bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc449028945]


[bookmark: _Toc16958]第四章 服务内容及技术要求
一、改造规模和内容
[bookmark: （一）改造规模][bookmark: （三）产品的技术要求及参数]1、节能升级改造
[bookmark: _GoBack]对琅琊新区及琅琊经开区54条主次干道各种类型路灯进行节能改造，将原路段的高压钠灯、部分老旧LED灯统一改换成先进技术的LED节能灯。具体包括：节能升级改造需求分析、方案编制、设备设施、工程施工、安装调试、人员培训、节能计算、计量确认、其他相关附属工程以及安全运行等整体节能升级改造服务。为完成节能改造升级，需满足以下要求：
（1） 节能升级改造后的道路路面平均照度必须满足相关要求。改造后的老旧灯具及相关设施由中标人自行合法合规处置，相关费用已包含在投标报价中。
（2）中标人具有完善的项目团队，配备项目负责人1名，技术负责人1名。
（3）投标人提供监控平台，配备监控人员不少于4人，提供专用客服热线，负责7*24小时监测智慧路灯照明管理信息平台及路灯运行。
（4）投标人提供2台巡查车，中标后7个日历日内提供相关材料。
2、建立区级智慧路灯照明管理信息平台
具体包括：通过安装智慧路灯照明管理系统软件、智能远程控制系统、可视化监控系统，实现基于单灯控制的智慧路灯照明管理，实现区本级在管路灯照明设备设施“一网统管，一网通感”。对本项目在管路灯照明设备设施（路灯箱变，灯杆，灯具，配电柜，线缆等)相关数据建立信息台帐，实现数字化管理，达到智慧管控目标。
本项目智慧路灯照明管理信息平台须遵循功能全面、覆盖广泛、界面简洁、操作便捷和安全稳定的原则。智慧路灯照明管理信息平台须具备以下功能：
（1）智慧路灯照明管理信息平台采用4GCAT·1通讯制式。支持浏览器通过互联网直接远程访问（无需安装客户端软件），同时支持PC、手机、Pad远程访问、控制和道路随机抽取等相关功能；
（2）基于地理信息平台，软件层须留有协议接口并可开放接口，达到数据共享、同步开关灯的要求；
（3）具备一键开关路灯照明设施功能，实现分时、分组对单灯进行开关和连续调光监控要求；
（4）提供多种照明管理策略，如：光控、经纬度控制、远程控制等；
（5）可实时监控（查询）路灯照明设备设施用电量信息，实现配电柜、线缆、单灯故障报警及配电柜门、路灯箱变箱门开启报警。同步在智慧路灯照明管理信息平台显示详细报警信息及精准定位，支持平台、短信或微信报警；
（6）电缆和灯杆漏电实时监控报警，且在发生漏电时自动断电，支持平台、短信或微信报警；
（7）系统可将监测发现的路灯照明设备设施故障自动派发给对应责任单位或管养单位，实现照明故障报警、审核、智能工单下发、事件计时、过程跟踪、自动流转等一系列在线维护调度管理流程，可为建立管理部门、运维主体、责任人，三级全流程运维管理考核模式提供技术支持。
（8）数据报表：对各终端设备设施任意时段数据进行查询、统计、汇总和分析，显示形式：表格、曲线图、直方图；统计内容包括但不限于：单位时间能耗情况，不同线路同一时期能耗情况分析，不同时期同一线路能耗情况分析，能耗质量分析，用户电能表与系统电表对比分析，历史电流电压数据，历史故障数据，亮灯率统计数据，维修人员在岗、维修巡查车辆行驶路线等，并能实时导出excel报表。
3、可视化管理
为了便于对琅琊区范围内路灯、交通信号灯、亮化等设施实现可视化管理及危险源监测，提供高点资源安装监控设施，用于对路灯设施进行可视化巡查，及时发现并追随危险源。为确保覆盖效果，确定安装条件需要满足以下要求：
(1)安装高度：设备安装离地高度不低于25米。
(2)安装地点：以下10个点位为区域内重点关注区域，距离以下建设点偏离在半径150米以内。
	序号
	位置
	经纬度
	高度

	1
	滁州安庆路与银山路交口
	118.31998,32.36157
	25米

	2
	上海北路与铜陵西路交口
	118.36259,32.35455
	25米

	3
	银山路与铜陵西路交叉口
	118.31971,32.35689
	25米

	4
	六安路与蚌埠路交叉口
	118.36083,32.36839
	25米

	5
	淮北路与上海北路交口
	118.36864,32.37448
	25米

	6
	淮河路与宝山路交叉口
	118.31174,32.33040
	25米

	7
	芜湖西路与南京北路交口
	118.35554,32.34942
	25米

	8
	池河路与凤凰山路交口
	118.30393,32.33990
	25米

	9
	藕塘路与南京北路交口
	118.35431,32.33317
	25米

	10
	世纪大道与南京北路路口
	118.36087,32.33496
	25米



4、 路灯、交安、亮化设施日常管养
5、 服务期内，由中标人提供招标范围内所有路灯、交安、亮化设施的日常管养服务：
1　 包括琅琊新区及琅琊经开区范围内约9118盏路灯灯具。中标人需负责集中控制器、单灯控制器、灯杆、灯具、光源电器、变压器、配电柜、电缆等路灯等照明设备设施的运行维护、维修，路灯开关灯时间参照维护考核日常细则，亮化灯具开关时间由招标人根据季节调整制定。
2　 对辖区107个交口交通信号灯和监控设施进行日常管护（不含光线租赁费缴纳），中标人需负责对现有信号灯、监控设备、控制线路、网路设备等设施进行维护、维修，发生信号灯故障能及时响应并及时做好应急措施。因辖区进行迭代升级导致更换设备，由招标人承担费用。所有设备完好才能移交至中标单位进行维护。
3　 对辖区内天长西路/天长东路/环城路/育新路亮化彩灯亮化设备进行日常巡查和基本养护（不含亮化设施提升改造）。
6、 光伏、储能服务
中标人需在广场西路（濠河路-池河路）建设光伏储能路灯示范段，要求采用光伏储能市电一体化灯具，实现太阳能/市电/储能一体化自动调节功能，锂电池容量可支持灯具全功率亮灯5小时以上。改造后道路照明指标需满足本次招标文件要求。
7、 无人机巡检服务
建设一个无人机机巢，将视频监控和无人机接入路灯管理系统，平时可通过规划路线，让无人机自行低空巡检，巡查效率较传统人工巡查模式提高2倍以上。
8、 照明设施能源托管服务
能源费用托管型模式下，由中标人在合同期内按月足额缴本项目范围内托管能源设施电费，不得以任何理由拖延缴费，否则视为违约。采购人根据考核结果按季度支付给中标人。
本项目最高限价621万元/年，包含各种路灯灯具合计约9118盏路灯管养及电费缴纳，天长东路、环城路、育新路亮化彩灯、104余处交安设施的电费缴纳及日常维护，如意湖公园、双拥公园、李湾河公园、屹阳公园（包含庭院灯约625盏、草坪灯约16盏、中杆灯54盏、灯带530盏）的电费缴纳。项目维护期内若有灯具增减，按不高于单盏灯具每天托管费用（含灯具实缴电费、灯具维修维护费、高压配电设备维修维护费等）计算：【每年路灯节能改造及运维服务费中标价÷365天÷10583盏】元/（盏*天）（新增非路灯类用电电费据实结算）。
项目维护期内若有交安设施的增减，单个路口管养费用计算：【每年交安及道路亮化设施运维服务费中标价÷365天÷104】元/（个*天）。电费依据路口交安设备功率，参考项目平均电价0.68元/度核算增减。
二、改造产品的技术要求及参数
通用技术标准执行现行的国家、电力行业、国网公司范围的标准和规范。当不同的现行标准和规范有矛盾时，采购人负责解释。
一）LED灯具技术要求
1.LED灯具需通过CQC认证。
2.LED灯具采用模组化灯具，模组应符合GB35269标准中A型要求，整灯防护等级应≥IP66。
3.LED灯具能在环境温度-40～45℃、湿度10%～90%R.H.范围内可靠的工作。
4.灯体表面采用防腐蚀、抗UV的户外粉末喷涂处理，涂层附着力强，具有良好的耐气候性能，防腐等级达到WF2。
5.灯体和散热器采用全金属材质，灯体强度高、导热、散热性能良好。
6.灯具具有独立电源腔，可集成智能控制、光控等各项智慧城市功能。
7.灯具所有紧固件采用304及以上不锈钢材质。
8.为了保障散热分散均匀性，LED光源采用单颗1-5WLED封装方式，不可采用多芯片集成大功率COB封装方式。
9.LED芯片采用高光效优质LED芯片，并采用低热阻、散热良好、低应力、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化的封装材料，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性及高效性。
10.为保证灯具光通维持率及寿命，LED灯具正常点亮工作状态下，环境温度为25℃时，芯片结温应小于85℃。
▲11.整灯灯具光效应≥180Lm/W。(提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”标识的检测合格报告（扫描件）和国家认可服务平台的该项检测报告查询截图或二维码查询结果截图进行佐证)
12.灯具的色温采用4000K（允许偏差±200K）。
13.显色指数Ra≥70，以确保照明舒适性及显色效果。
14.为保证防水及光学性能的长期稳定性、可维护性，LED光学透镜需使用防水硅胶圈+机牙螺钉固定（不得使用塑料卡扣+打胶固定、不得使用自攻螺钉固定）。
▲15.灯具通过依据(GB/T9468-2008)测试标准的光衰测试，实际燃点测试时长达到50000小时及以上的，同时测试后灯具的光通量维持率>90%。(提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”标识的检测合格报告扫描件和国家认可服务平台的该项检测报告查询截图或二维码查询结果截图进行佐证)
16.LED灯具的驱动电源需通过CCC认证，灯具的谐波电流应符合《电磁兼容限值第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1-2022中关于照明设备的规定。灯具的无线电骚扰应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T17743-2021的规定。
17.控制装置采用恒流驱动电源，安装在灯体电器腔中。该恒流电路应保证LED击穿短路等异常情况下能安全运行，并且电流稳定。
18.驱动电源采用的电压范围应在AC220V±20%范围内能够满功率正常工作，保证寿命及亮度不受电压波动影响。
19.在AC220V电压下测试，灯具功率因数≥0.95。
20.灯具绝缘等级为：ClassI
21.驱动电源的防护等级≥IP67。
22.驱动电源自带0-10V/PWM调光线，可外接智能控制器进行控制。
23.驱动电源内置防雷装置性能不低于线-线±5KV，线-地±10KV。
24.驱动电源具有控制电路异常、过温、短路、过压等保护措施。
25.LED灯板采用优质高导热性、耐高压绝缘层的铝基板，导热系数≥1.5W/(m•k),耐压≥2kv/60s，铜箔厚度≥35μm。
二）单灯控制器技术要求主要功能：
1.能够通过PWM/0～10V输出对LED灯具按需（0～100%）进行无极调光和开关。
2.实时监控：可实现回路、单灯开关灯和调光，既可单控也可组控和群控。
3.数据采集和上传：支持单路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、调光值、开关灯状态、GIS和总能耗等数据采集。
4.故障主动上报：异常开灯、异常关灯、线路报警、通信异常/离线、欠流、欠压、过流、过压报警。开灯异常告警、关灯异常告警、线路告警、倾斜告警、通信异常/离线告警、欠流告警、欠压告警、过流/过载告警、过压告警等。
5.系统独立性：继电器常闭触点，保证在自身故障的情况下不会影响正常亮灯，不会导致光源、电器的损坏。
6.自运行功能：应用本地策略，满足网络异常、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制（系统可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光），确保照明线路的运行。
7.单灯控制器采用外接天线，单灯控制器信号功率≥23dbm，天线增益≥5DB。
▲8.单灯控制器产品具备优良的防雷击浪涌性能，产品依据国家GB/T17626.5-2019标准测试，检测产品电压差模6KV、共模8KV浪涌试验和5000Vac耐压性能，测试合格且列明单灯正常功能超10项。（提供检测标准、检测内容、检测结果均符合要求的带“CMA”签章检测报告及全国认证认可信息公共服务平台报告查询截图）
性能参数：
1.工作温度：－40℃～＋85℃，工作湿度：10%～90%。
2.输入额定电压：AC100V~240V50/60HZ；频率：50/60Hz，允许偏差47Hz～
63Hz。
3.使用4GCat.1通讯方式。
▲4.按GB/T4208-2017标准测试，IP防水等级≥IP68。(提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”标识的检测合格报告（扫描件和国家认可服务平台的该项检测报告查询截图或二维码查询结果截图进行佐证)
5.电气采集精度：有效电压（±0.5%）、有效电流（±0.5%）、有功功率（±0.2%）。
6.支持备灾功能，主动告警，端策略功能及始终功能。
三）集中控制器技术要求
功能:
1.按键显示：通过按键可以查询主机CC501的本机参数和控制状态，方便现场布置时进行调试。
2.电压检测：内置电压互感器，可以检测三相电压的电压值。
3.电流检测：外置电流互感器，可以检测三相电压的电流值。
4.开关量输入输出：4路开关量输出，最大支持5A电流，控制大功率产品；4路开关量输入，用于监测一些传感模块。
5.无线通讯：CAT1模块与云平台进行数据传输信息交换。
6.U-BUS总线：用于与各个从模块之间的连接通信。
▲7.集中控制器通过GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:i试验方法试验A:低温》GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》-40℃-60℃高低温测试，测试后控制器外观无损坏且控制功能正常。(提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”标识的检测合格报告扫描件和国家认可服务平台的该项检测报告查询截图或二维码查询结果截图进行佐证)。
8.数据采集：单灯控制器对外接的路灯功耗采集，包括电压（采集精度±2V）、电流（采集精度±1mA）、功率（采集精度±0.1W）和耗电量（采集精度±0.1Wh）的采集，根据收到的业务需求上报所采集到的数据。具备亮灯时长统计，故障时长统计，电能累计远程读取功能。
9.策略管理：可对路灯开关、亮度进行阶段设置，最多可以设置10个不同时间段，自动运行;可实现单控、组控、群控及周策略、月策略、年策略、节假日及特殊控制策略。
10.故障上报：单灯控制器对外接路灯（负载）进行电流检测，设置限值，可进行负载断开(≤50mA)、超限（≥3A）、自主上报意外亮灯、意外灭灯、灯具故障、过流、过压、电源故障等，可实现报警跟踪、定位、回溯及统计功能。
▲11.集中控制器通过GB/T2423.10-2019《环境试验第2 部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》振动测试。（提供检测标准、检测内容、检测结果均符合要求的带“CMA”签章检测报告及全国认证认可信息公共服务平台报告查询截图）。
12.RS232接口：外接DTU设备，实现数据的上传。
13.按键控制：布置现场时，可通过按键快速获取主机信息和进行控制。
14.终端保护：具有防雷、防脉冲干扰设计，抗干扰能力强，能经受高压、雷电、及高频信号干扰等;产品内部元件表面涂刷三防漆以作防护措施，可以实现基础的水气、盐雾的防护。
15.校时功能：系统自动、手动校时。
16.相关认证：通过CQC认证。
17.在线升级：集中控制器升级，对整机的运行系统进行升级，可以通过下发升级包更新集中控制器内的运行系统，通过升级可以修改通讯协议内的规则等。

性能参数
1.输入额定电压：AC90V~277V	47~63HZ；
2.负载功率（阻性负载）：≤500W（每一路DO）；
3.三相电流检测输入最大量程为5A，请按此规格选择电流互感器；
4.上传通讯：以太网百兆网100Mbps，4GCAT1下行7.5Mbps，上行1Mbps
5.电压（采集精度±2V）、电流（采集精度±1mA）、功率（采集精度±0.1W）和电能耗量（采集精度±0.1Wh）
6.负载断开（≤50mA）、过压、过流、故障上报	支持设置在指定参数的阈值超出设定值时发出告警，包括电流阈值和电压阈值等
7.RS485通讯距离：一般条件下，约1000米，如果加放大器，极限通信距离可达9000米；
8.工作温度：－40℃～＋70℃
9.工作相对湿度：5%～95%，无凝露
四）智慧物联网照明平台技术要求
投标单位负责搭建智慧物联网照明平台，实现一网统管，智能控制：
（1）平台架构，主要包括感知层、传输层、数据层、平台和应用层。
1.感知层：供照明管理所需的一系列监控管理设备，包括单灯控制器、集中控制器、光照度传感器等。
2.传输层：传输层为智慧照明提供网络连接的功能，采用无线通信技术如4G等，将感知层收集的数据传输至数据层。
3.数据层：数据层对收集到的数据进行存储、处理和分析，实现数据的清洗、整合数据挖掘。
4.平台层：统一物联网平台实现设备接入认证、各种终端的灵活适配、海量的设备管理数据的处理。平台支持不同终端类型的接入，为业务平台屏蔽终端的不同接口及网络差异，并向应用平台提供业务能力开放。
5.应用层：智慧物联照明平台应用，主要包含路灯远程监测、资产管理、告警管理等。
（2）平台需实现不限于以下功能：
1.照明地图：GIS地图查看灯杆的地图分布、灯杆开关灯实时状态；切换普通地图与卫星地图，在GIS图上按区域、杆号名称搜索灯杆，并定位灯杆的位置；点击灯杆进入设备应用界面,显示每个单灯控制器、集中控制器的通讯信号强弱情况、通信类型；管理设备操作，包括设备单控、组控、群控、调光、策略下发、故障处理，管理快捷操作，包括告警搜索、光感设备搜索、数据统计、防盗、漏电管理，实时展示灯杆开关灯状态、告警状态，并根据不同的状态展示不同图标。
2.资产地图：展示资产在地图上的分布情况，查看灯杆的线缆分布和品牌及型号；可通过思维导图的方式进行展示；查询及展示资产属性信息资产；地图上显示拖拽线缆的走向。
3.线路问题分析：通过设置单灯控制器离线的参数（相邻几个灯杆离线、及灯杆间的距离），系统自动计算出有问题的线路，并且在地图上显示线路问题的灯杆；系统能导出线路问题的设备。
4.告警管理：实现实现白天批量异常亮灯告警、夜晚批量异常灭灯告警、断电告警、灯杆倾斜告警及开关灯异常告警。
5.架构优势,采用先进的技术中台+微服务+KAFKA+REDIS的架构，支持前后端分离、高并发、大数据管理等架构应用；
五）可视化监控管理系统升级改造技术要求
（1）远程自动管控功能
1.监控中心可以任意开关或远程控制任何系统内的任何路灯；
2.支持远程批量管控单灯或根据分组、序号、路段或道路控制路段开关，可配置照明策略定时控制开关、调节照明亮度、全自动运行；
3.自动按照计划任务开关路灯，实现各种不同的开关灯组合。如隔杆亮灯、调节照明亮度、交叉亮灯等多种亮灯模式，或自定义亮灯模式；
4.现场按季节变化、天气情况和实际光的照度，自动控制灯具的开/关和灯具的亮度，自动以最佳的亮度打开路灯，提高公众满意度，使路灯更具有人性化。
（2）自动巡检功能
1.对路灯按区域、道路或路段灯多个层次精细化监控和管理；
2.自动巡检、随机检测或按时段定时巡检；
3.对各单灯、各回路的执行任务状态，是否按监控中心指定的任务进行运行，系统自动取得相应状态信息，便于相关管理人员及时跟进；
4.对各单灯、道路、相关区域的电流、电压值、电量等相关信息的自动巡查和上报；
（3）故障报警功能
1.系统自动检测对线路故障、线路漏电、或路灯通讯故障等在监测界面实时声光警示；
2.系统各开关灯、回路、线缆、通信等状态进行自动判别，发现故障时将及时以声方式报警，或设定为手机短信、微信等方式向有关人员进行远程报警，所有故障报警都带有时标、故障类型、等信息，并作为档案记录在数据库中；
（4）运维管理
1.系统对终端设备档案、区域部门管理配置、用户角色权限配置、计划照明策略和日常数据查询进行集中管理，使相关管理人员和维护人员的日常维护、调试进行定制化配置，极大的减少相关管理人员的日常工作；
2.监控中心的控制系统出现路灯故障报警时，系统会将该区域的故障路灯信息通过手机短信、微信等方式推送该区域的管理人员，区域管理人员通过对系统推送的路灯故障信息，能准确及时地达到故障路灯地点并及时维修和处理；
（5）线缆防盗功能
系统通过24H不间断对供电线缆进行监测，做到及时、快速、有效地避免损失；
（6）地理经纬度功能
系统自动计算当地日出日落时间，按日（节季变化）动态精确调整开关灯时间，以达到节电节能、提高道路照明的质量。
（7）数据处理、储存、查询
1.查询当前各监控点运行工作参数；
2.查询任意历史时段、任意监控点的运行情况数据；
3.分类查询各类故障报警。
（8）能耗报表
监控中心可以查询任意时间段每条路路灯数据信息（开关状态、电流电压、电量等数据）；可以生成电流、电压、电能、亮灯率、开关时间的分析曲线和报表；
（9）地理图文显示功能
1.采用简易地理图文显示，可实现城区矢量化电子地图，达到图文并茂、界面美观和使用方便的效果。
2.通过数字标定，将所控区域的集中控制器单元及其控制区域标定在电子地图上；
3.激活地图上任一集中控制器时图标，可显示所选集中控制器有关数据或参数；
4.电子地图可无级缩放与平滑浏览，可以不等比例要求同屏显示地图，通过大屏幕系统，可同屏或分屏显示多个终端运行情况；
5.能实时直观显示各集中控制器有无开灯回路；
6.当系统检测到某个集中控制器单元有故障报警时，系统将及时标定并显示警告标志；
7.显示单灯工作状态。
(10)远程计量功能
监控终端备有数字接口，可与数字电表通讯，实现自动远程抄表，并可根据需要对路灯照明用电、公交站台用电及广告灯箱用电分别计量。
(11)系统增容扩容功能
1.系统具有灵活的远程终端增减扩容功能，可动态增加、删除终端设备，无需修改地图；可动态更换地图，无需重新组建数据库等；
2.系统预留第三方设备或系统的对接端口，极大的方便和完善智能化路灯的多样性功能和操作模式；系统可扩展线路防盗模块、灯杆倾斜模块、雨水监测模块、道路井盖监测模块、视频监控模块、环境监测模块、光度监测模块、动态监控模块等第三方系统和产品；
3.系统所采用的中心数据库、无线通讯方式及模块化监控终端结构，均能满足大中城市路灯及有关灯光系统长期的发展和扩容要求。
[bookmark: 三、运行维护内容及日常管养具体要求]三、运行维护内容及日常管养具体要求
[bookmark: 1.运行维护内容]1.运行维护内容
（1）智慧路灯照明管理信息平台的运行维护：集中控制器、单灯控制器、灯杆、灯具、光源电器、配电柜、电缆、路灯箱变、变压器等高压下火线以下所有路灯照明设备设施的运行维护、维修，如损坏的设备设施无法维修，由中标人负责更换，费用由中标人承担；
（2）在合同期内，中标人须负责非道路照明设备设施（包括现有经采购人审批通过，已经接入的非道路照明设备设施和合同期内经采购人审批后将接入的非道路照明设备设施）在路灯照明设备设施上取电的管理，合同期内出现的一切责任由中标人承担；
[bookmark: 2.日常管养具体要求]备注：节能改造验收合格起，中标人全面承担招标范围内在管路灯照明设备设施、亮化设施养护工作。
2.日常管养具体要求
严格按照招标文件需求、专项设计方案或相关技术规范进行日常巡查、养护工作，确保本项目范围内路灯照明、道路亮化设备设施安全、完好、稳定运行，设备设施完好率、亮灯率等各项照明设备设施养护要求达到市政设施绩效考核中规定的标准。
服务周期内中标人须与所有服务人员签订劳动合同或劳务合同，并购买社会保险和人身意外伤害险；服务实施前须提供花名册（备注姓名、年龄、性别、籍贯、联系方式等信息）和身份证复印件报采购人备案。
本项目运行维护期间，所有服务人员必须全程参与本项目管养工作。中标人指派的养护负责人须常驻项目现场，如需离开岗位，应提前1天向采购人提出申请，经采购人同意后方可离开。
设备设施检测：服务期内中标人须对本项目在管路灯箱变进行安全检测2次，控制柜每半年检测1次，每半年对本项目路灯照明光照度进行检测，并出具检测报告，送至采购人；每月对在管照明设备设施接地电阻进行检测，每年须完成本项目所有在管照明设备设施接地电阻检测，并出具检测报告，如接地电阻不符合要求，须由中标人整改并符合接地电阻标准。每年编制本项目路灯照明设备设施使用安全性评估报告；以上产生的费用均由中标人承担。
日常巡查、清洗和维护：主要包括此次招标范围内及后期纳入市政管养的各类道路路灯照明、道路亮化设备设施的安全性、完好性进行日常巡查、清洗和养护。对设备的运行情况及时记录，路灯照明设备设施标识及编号巡检，有关灯杆、灯罩、设备设施表面及时清洗，清除照明设备设施上的乱张贴、乱悬挂，对锈蚀杆件及时除锈、刷漆。对路灯、路灯管线、路灯控制系统、配电柜、路灯箱变等设备设施的日常管理、养护、维修及更换；须每月检修维护，遇重大节假日或重大活动等，须提前半个月检修维护，保障照明设备设施正常运行；对本项目范围内路灯箱变及配电柜内灰尘清扫，对在管路灯照明设备设施的电缆防盗、路灯运行管理等应急处置；
隐患排查、整治：各类隐患排查、故障处置、预防性养护工作，如配电柜、配电线路、检修门板、灯杆、各类灯具及附属设备设施等的拆除、更换、加固、保养、排查、修复等；
配合采购人做好此次招标区域内新建、改造及扩建道路路灯照明设备设施的现场验收检查工作，并在验收合格移交后统一纳入管养范围；
案件处置：负责数字（市长热线）城管案件、飞线案件、投诉案件、热线投诉、废弃杆件、指令性任务等问题处置，接到案件后，须第一时间对接处置，并据实上报采购人相关问题及处置结果；
用于运行维护本项目所需的材料必须符合国家质量标准，采购人有权对相关材料进行抽查。
如路灯照明、道路亮化设备设施损坏是由第三方原因造成的，如交通肇事事故等。中标人应第一时间到达现场做好安全处理及修复工作并负责与第三方协调赔偿事宜，第三方赔偿费用由中标人收取，但须上报采购人备案。如果出现造成路灯照明、道路亮化设备设施损坏的第三方不明或其他不能明确责任的情形，由中标人负责修复，修复产生的费用由中标人承担；
中标人不得擅自在城市照明、道路亮化设备设施上张贴、悬挂、设置宣传品和广告。如政府部门有相关工作需要时，应积极配合并给予相应协助；
安全文明施工
施工区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具等；
施工区域必须采用全围挡施工；
施工人员作业时要求持证上岗，责任到人，统一着装，在着装醒目位置印制“琅琊区照明”字样；
施工区域做到材料堆放整齐，易扬尘材料必须进行覆盖；
要求做到完工、料净、场地清；
施工中的各道工序施工要做到以人为本，作业人员在施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标人在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，采购人负责与交警等相关部门的沟通协调，一切安全责任由中标方承担；
作业场地安全防护：
①当临时占路养护作业时，应在养护作业区迎车方向前放置防护栏（警示牌），一般道路防护栏距养护作业区域应大于10m，且两侧应放置反光锥，反光锥之间用连接链或警示带连接，间距不应大于5m；
②在快速路上、下穿桥下作业时，应按①条要求放置防护栏外，还应在作业现场迎车方向，下穿桥入口处坡上设置安全警示标志，距离作业现场不少于150m处设置安全警示标志；
③作业车辆要有交警部门签发的特许通行证，在道路停放时，应设置安全标志，夜间应设置警示灯，作业完毕清理现场后，应及时撤离现场；
④除工作车辆与人员外，应采取措施防止其他车辆、行人进入作业区域
⑤快速道路、下穿桥、繁华路段作业，必须向交警部门进行申报或备案。
基础资料、台账管理（需报纸质及电子档各一份）应做到以下几点：
做好详细的巡查日志、维修日志、安全日志的登记工作，详细记录每日工作内容，同步做好每月明细表，明细表须附每日工作图片，以备采购人不定期抽查，并按月报送至采购人存档；
每季度结束前5日内向采购人报送本季度的养护及应急总结和下一季度的工作计划；
做好每两周巡查报表，提交最新设施量表、设施量详表、电子地图及一路一卡。设施巡查内容：及时发现设施的动态变化，如：设施的迁移、缺失、设施歪斜（灯杆、灯具、配电柜）、变形损坏、拆除、新建、接电等。路灯单灯及大面积不亮，白天亮灯等；
市政照明设施养护维修应当及时做好维修纪录，对有关市政照明设施养护的计划、统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。
合同期内，如因市政施工、道口开设等原因需迁移或拆除路灯、道路亮化设施的，中标人应配合相关工作。单位和个人需要拆除、迁移、改动或者占用城市照明设施的，应报主管部门批准，所需费用由申请人承担，中标人应协助申请人实施并自行协商相关费用。
照明设备设施防盗，因照明设备设施（如路灯、信号灯、电缆等）被盗所造成的损失，由中标人负责恢复，由此产生的一切费用，由中标人承担，采购人不再支付任何费用。
配电柜内其他产权单位使用电源的监管处置。
高、低压变电设备故障维修，自管高压线路检测检修。
合同期内，如遇不可抗力（如自然灾害、地震等）情况造成养护路灯照明设备设施损坏不属于中标人维修范围，如因不可抗力、道路改造、其他单位施工等原因造成的路灯、电缆迁移和交安设备设施的损坏，中标人须无条件按照采购人要求做好设备设施迁移、修复工作，所涉及费用据实审计结算（不含在本次招标概算内）。但如由于中标人养护不到位造成照明设备和交安设施损坏，则中标人必须无条件修复到位。
除完成上述升级改造、运行维护及日常管养内容外，中标人须接受采购人交办的管养范围内的其他突击性、指令性任务和监督管理。
投标人提供本项目所需挂高不低于25米挂载资源及7x24小时电力保障能力，打造智慧化亮度监控，能看到中标人负责维护的大部分设施，高点监控方案需提交采购人确认后进行布点安装，并在项目验收时一并验收。
3.管养质量要求
管养技术须满足以下标准：（1）《城市照明管理规定》（住建部令第4号）；（2）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；（3）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；（4）《灯具第一部分：一般安全要求与试验》GB7000.1-2015；（5）《路灯控制管理系统第一到第四部分》GB/T34923.1-2017至GB/T34923.4-2017；（6）其它国家、地方省市相关规范、标准的有关要求执行；（7）若合同期内颁布新的法律法规、标准等，则按新文件执行。
照明设备设施维护施工：（1）管养期内，中标人应作好管养区域内各类路灯照明设备设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管养期限和管养范围内路灯照明设备设施出现问题或者施工时引发的人身和财产等安全事故均由中标人全面承担；（2）材料（含主材、辅材）。高压、低压，维修、维护、更换等所产生的费用一切由中标人承担（主材需提供产品合格证）。（3）因交通事故造成管养区域内的路灯照明设备设施损坏，中标人必须立即向采购人报告，同时协调相关部门进行查处和立即展开修复工作。待相关责任确定后，由中标人收取事故赔偿金。如果肇事人或车辆逃逸，不能明确责任的由中标人负责恢复，恢复产生的费用由中标人承担。管养期内，中标人须做好巡查工作，如发生路灯照明设备设施被盗，该恢复工作及费用由中标人自行承担，如果中标人未及时进行恢复，由中标人承担一切经济和法律责任；（4）现有路灯照明设备设施的保护、维修、更换和管理；（5）对尚在质保期内的路灯照明设备设施，中标人承担日常巡查、应急处理、交通肇事恢复、盗窃恢复及非工程施工质量造成的其他故障维修等工作；（6）本次采购人不负责提供中标人的管养用房。管养用房的租赁及所需费用等由中标人在投标时自行综合考虑；（7）中标人要对现有设备设施保持完整、完好，易损件设备设施的损失和残缺应及时维修、更换。到期未维修、更换，采购人将按合同及相关管养考核办法进行考核。（8）中标人须对现有缺失、损坏的杆件检修门修复到位。（9）管养区域内未经采购人批准，禁止任何形式的盈利性经营。如在管养区域内开展公益性的各类活动，须报采购人经批准同意后方可实施。（10）设施巡查内容：及时发现路灯设备设施的动态变化。如：路灯照明设备设施的迁移、缺失、设施歪斜、变形损坏、拆除、新建、接电等，信号灯单灯及路灯大面积不亮，路灯白天亮灯等。（11）设施维修周期：抢修工作2天，其他工作以采购人下发指令为准。时间以指令下发当日计算（微信或者电话通知）；（12）设施安全检测：中标人每月须对区域内在管路灯照明设备设施安全性能进行检测，并将检测内容及存在问题及时上报；（13）智慧路灯照明管理信息平台监管范围：对管理的智慧路灯照明管理信息平台进行24小时日常监管维护，对单个终端出现故障或异常报警时，须及时现场查看并处理。（14）如中标人在巡查过程中，发现有私接用电的，应第一时间排查具体用电设备设施，并按采购人要求拆除相应的用电设备设施送至指定地方；（15）对不在本次管养范围的工程内容，须及时上报，由采购人安排相关施工单位抢修。
[bookmark: 4.考核]4.考核
维护中涉及考核主要是采购人对管辖范围内市政照明设备设施养护情况自行组织的考核（琅琊新区及琅琊经开区按各自管护区域考核）。中标人应严格按要求养护，上报养护工作计划，造成考核扣分的，按月度考核内容及评分细则规定进行相应扣分。
	序号
	考核项目
	考核内容
	标准分
	考核标准
	分值
	考核方法
	得分

	1
	计划任务
	计划制定及执行
	5
	维护计划详实，具有日常维护计划、专项计划以及季度总结
	5
	查看台账资料
	

	
	
	
	
	有维护计划，但缺乏针对性和全面性
	2-3
	
	

	
	
	
	
	无维护计划
	0
	
	

	2
	设施质量
	照明效率
	25
	亮灯率≥98%；（每低0.01%扣0.05分）停电等非中标方原因不扣分
	10
	现场查看+调取智慧平台后台数据
	

	
	
	
	
	未按照要求开启和关闭路灯，或未报主管单位批准，私自降低功率的，发现一处扣3分
	15
	
	

	
	
	设施完好率
	20
	设施完好率≥98%，设施完好率每低0.01%，扣0.05分；
	20
	现场考核
	

	
	
	
	
	主管单位日常巡查发现照明设备设施、配电设施、电缆线路等不符合要求每处扣0.2分；
	
	
	

	
	
	
	
	因维护不当造成设施存在安全隐患的每处扣2分。
	
	
	

	
	
	维护及时性
	20
	抢修未能在30分钟内赶到现场，投诉未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣2分；
	20
	现场考核查看台账资料
	

	
	
	
	
	12345诉求件未能在规定时间内处理完成，每延期一天扣2分，有返工、重复投诉情况发生每发现一次扣2分；
	
	
	

	
	
	
	
	投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣1分；
	
	
	

	
	
	
	
	交办任务未按要求施工或未能及时完成每次扣1分
	
	
	

	
	
	
	
	上级领导批示或相关部门督查任务办理不力造成影响的每次扣5分。
	
	
	

	3
	维护投入
	维护 队伍、设备
	5
	有持证上岗、配置全面、人员稳定、设备齐全的专业队伍
	5
	现场考核、查看相关人员资料
	

	
	
	
	
	维护队伍人员设备配备不全、不稳定
	3
	
	

	
	
	
	
	无专业维护队伍
	0
	
	

	
	
	维护台账
	10
	巡查记录、监控室值班记录、维修记录等台账完整、准确
	10
	查看巡查、维修台账记录资料
	

	
	
	
	
	具有台帐，但不完整
	5
	
	

	
	
	
	
	无台账
	0
	
	

	4
	安全生产
	安全文明施工
	15
	每月至少开展1次安全文明教育、培训和设施隐患排查；
	2
	查看资料、台账
	

	
	
	
	
	工作日每日召开班前安全例会和技术交底，每个班组必须配备安全员；
	3
	查看资料、台账
	

	
	
	
	
	维修养护施工过程中有违规操作、未佩戴劳保装备、未设置警示标识或不文明施工等行为，每发现一次扣5分。
	10
	现场巡查检查
	


[bookmark: 5.电费托管运营]服务期内采购人可根据工作需求增加相应内容，调整考核方式，中标人须无条件配合。
5.电费托管运营
（1）电表过户
本项目主管单位需在中标人开始履行运维义务时，将管养范围内电表户头变更到中标人，由中标人在服务期间缴纳电费。合同结束后，中标人将电表户头变更回路灯主管单位。
（2）中标单位有权对服务范围内的电表进行管理，路灯主管部门协同中标单位对项目验收后新增的非路灯取电设备进行协商处理，由中标人单独挂表按供电部门电费单价计收其费用。
本项目改造后电费单价以0.68元/kW˙h作为基准核算单价。合同履行期间，如供电部门对电费单价进行调整时，采购人可委托第三方能源审计机构适当调整。当年度电费平均单价涨跌比例≤5%时，每年托管费用不作调整；当年度电费平均单价涨跌比例＞5%，采购人在每年最后一个支付周期内按涨跌比例增减年度电费代缴金额。投标供应商应考虑其风险，酌情报价。
6.商务报价及相关要求
报价方式：最高限价621万元/年，超过最高投标限价投标无效；
本项目采用合同能源管理模式，项目合同期内中标人负责本次招标范围内设施所产生的全部费用，包括路灯、亮化、现有外接电电费（公安交通的红绿灯，监控摄像头等采购人在中标人进场前每月缴纳给供电局的电费，具体包括的电表户号在中标后以采购人提供的数据为准），投标报价需包括所有设施电费、节能改造费用、平台建设费、运行维护费、系统通信费、网络费等、因相应风险产生的相应费用等所有费用，由中标人自行解决，投标人需综合考虑报价。
[bookmark: 7.其他说明]7.付款方式
项目付款方式：确保本项目顺利进行，根据相关标准，采购人每月度组织开展月度考核。根据月度考核得分，按季度支付项目服务费用。月度项目服务费用基数=中标供应商项目服务费年费/12±新增路灯费用±新增交安费用。
当月度考核分值在95分（含95分）及以上为优秀，可全额支付中标供应商当月度项目服务费用；
当月度考核分值在90分（含90分）及以上不足95分（不含95分）为良好，每低1分扣除中标供应商当月度0.5%的项目服务费用；扣分费用为：当月度服务费×（得分-90）×0.5%
当月度考核分值在85分（含85分）及以上不足90分（不含90分）为合格，每低1分扣除中标供应商当月度1%的项目服务费用；当月度服务费×（100-90）×0.5%+当月度服务费×（90-85）×1%
当月度考核分值在85分（不含85分）以下为不合格，给予一次整改；整改后85分（含85分）以上的，重新给予支付（整改后最高不超过90分）；两次整改不合格的，终止合同，强制接管；
合同期内连续两个月度或累计五次考核得分85分（不含85分）以下，视为履约不合格，采购人有权解除合同。
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[image: ]50

第五章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc449028948]

[bookmark: _Toc12849][bookmark: _Toc2449]第一部分 合同书



[bookmark: _Toc331685783]



项目名称：                                      
项目编号：                                     
甲方（采购人）：                                  
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日


          （以下简称：甲方）通过          组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc4403]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc977]1.2 服务
1.2.1服务名称：                                                ；
1.2.2服务内容：                                                ；
1.2.3服务质量：                                                。
[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc26746][bookmark: _Toc21551]1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc675]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                                    ；
1.4.2发票开具方式： 符合相关要求                   。
[bookmark: _Toc8874][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304]1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                                                ；
1.5.2服务地点：                                                ；
1.5.3服务方式：                                                。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc25154]1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc28375]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：
1.8.1将争议提交  滁州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.8.2向 招标人所在地 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322]1.9 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。



甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：
时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
                                         乙方账户信息
                                         户名：            
                                         账号：            
                                         开户银行：        


[bookmark: _Toc30808][bookmark: _Toc415]第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc21532][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467378404]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的服务，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc14058][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc487900350]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc26592][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc279701242]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc21970][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272]2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Ref467379793]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc8878][bookmark: _Toc7836]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc27762]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc24781][bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267][bookmark: _Toc9915]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc25631][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc487900364]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc21974]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc15545][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc14066]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc26345][bookmark: _Toc279701255]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc21250][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc259093687]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc31022][bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134]2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc2033][bookmark: _Toc1125]2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc21955][bookmark: _Toc10330]2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc17450][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc487900374]2.17 履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 3 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。
2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
[bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc6885]2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc21764]
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	（签订合同时可补充）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc30957]第六章  投标文件格式
一、资信证明格式文件


[bookmark: _Toc449028949][bookmark: _Toc350698753]资信证明文件
（投标文件一）

        项目
项目编号：     







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （签章）
        年        月        日



目   录
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附件1
法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月        日
经营期限：                                 
姓名：          性别：        年龄：       职务：       _
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖单位章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                
代理人无转委托权。
附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证
                                     投标人：             （盖单位章）
法定代表人（身份证号码）：             （签章）
              年    月    日


附件2
[bookmark: _Toc449028950][bookmark: _Toc440443268]（2）诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；⑥前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑦被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 
开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签章）：
日期：           年            月             日


或（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

附件3

服务承诺书

致：           （采购人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。
特此声明。
 
                投标人名称：                          （签章）
法定代表人：                               (签章)
                                  日    期：        年      月      日

[bookmark: _Toc11968]
附件4
[bookmark: _Toc18704]联合体协议书（如有）
[bookmark: _Toc506107345][bookmark: _Toc58229120][bookmark: _Toc60061579][bookmark: _Toc15058939]                （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加             （项目名称）       标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.             （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协议工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：  
牵头人（成员一）名称：            ，具有            资格，负责承担        工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比      %； 
成员二名称：           ，具有            资格，负责承担        工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比    %；
      ……                    
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书一式          份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
                             牵头人（成员一）名称：                         （签章）
                             法定代表人：               （签章）

                             成员二名称：                         （签章）
                             法定代表人：               （签章）

                                       年      月       日

二、技术标格式文件
[bookmark: _Toc449028953][bookmark: _Toc387149626]
技术标
（投标文件二）

        项目
项目编号      


	


本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。






      
三、商务标格式文件



[bookmark: _Toc449028954]商务标
（投标文件三）

        项目
项目编号  







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签章）
        年     月     日
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（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）投标函（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；
（4）投标人认为需要提供的其他材料。








附件1

开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价\合同履行期限
	投标报价 ：（大写）：              。  
(小写) ：                      。
          
合同履行期限：                    。 



法定代表人（签章）：         投标人（盖单位章）：
                                      日  期：      年   月   日 
附件2
投  标  函

致：       (招标人)        
1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“            （项目编号）”项目的服务，投标报价为（大写）            ； （小写）          。
3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式两份，其中正本一份、副本一份。
5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。
7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
 
投标人名称：                        （盖单位章）
投标人法定代表人：                      （签章）
日    期：                 
通讯地址：                 
电    话：                 
传    真：                 




附件3
分项报价表
	序号
	项目名称
	投标报价（元/年）
	备注

	1
	路灯节能改造及运维服务费
	
	

	2
	交安及道路亮化设施运维服务费
	
	

	
投标总报价：每年               元；小写：          元/年；（填入投标函和开标一览表）


注：所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一。
      
投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 (签章)：                                  
日  期：   年    月    日
附件4
投标人认为需要提供的其他材料（如有）。
[bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc449028957][bookmark: _Toc58430333]

第七章 招标人、采购代理机构对本招标文件的确认

	
  我单位对 滁州市琅琊区路灯节能改造及智慧化管控升级项目 的招标文件进行确认。
招标单位：滁州理想建设投资发展有限公司
经办人：辛天文 
联系电话：13305506161

（盖单位章）
2026年8月

	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：王芳
联系电话：0550-3519519、18955055067



（盖单位章）
2026年8月
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