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第一章  招标公告

项目概况

安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿骨料加工厂生产运营外包项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月21日8时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：czqjqt202607-004

项目名称：安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿骨料加工厂生产运营外包项目
预算金额：1050万元/年，3150万元/三年
最高限价：不含税价3.5元/吨，投标总报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。
采购需求：本项目为安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿骨料加工厂生产运营外包，招标范围主要为矿石加工生产作业。包括但不限于配备相关人员按照生产计划和承包标准，组织骨料加工区生产作业，完成生产任务等工作。具体内容详见第四章《项目需求及技术要求》。

合同履行期限：三年。合同一年一签。合同期内招标人按照招投标文件及合同条款等对中标人进行考核，若考核不合格，招标人有权终止合同。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标人要求：具有有效的营业执照，且具有相应的经营范围；

2.信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “安全生产严重失信主体名单”的；

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信名单”的。

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑤项情形之一的，接受其被确定为中标人。

三、获取招标文件

时间：2026年 7月31日至 2026年 8月 21日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2026年 8月21日8时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日） 
地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求提交投标保证金：要求，投标保证金的金额：21万元。
投标保证金的形式：支持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质银行保函。

接收投标保证金的账户信息：

1.1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户  名：全椒县公共资源交易中心        

开户行：中国工商银行全椒支行营业部               

账  号：1313042138000342579

②户  名：全椒县公共资源交易中心        

开户行：中国银行股份有限公司全椒支行               

账  号： 185727557975

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czqjqt202607-004 （招标项目编号）项目投标保证金”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czqjqt202607-004 （招标项目编号）项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

4)采用纸质银行保函形式具体要求如下：

①应为投标人基本账户开户银行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函,所需费用由投标人承担。

②投标人在投标文件中必须提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息），同时将纸质保函扫描件提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（ 网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期间将其开具至本招标项目的保函原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人（或招标代理机构）应报公共资源交易监管部门依法处理。
2.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。

3.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。
4.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

5.是否适用免缴投标保证金政策：不适用

七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。
5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月11日08时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6.受理异议的联系人：杨富健、王芳，联系方式：0550-2101837、0550-3519519、18955055067。

7.投标人提出投诉的方式：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　1.招标人信息

名    称：滁州市兴全矿业投资有限公司 

地    址：安徽省滁州市全椒县六镇镇草庵街道08号
联系方式：0550-2101837
2.代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：安徽省滁州市南谯区龙蟠街道龙蟠大道109号房产商务大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18955055067
3.项目联系方式

项目联系人：杨富健、王芳
电　　 话：0550-2101837、0550-3519519、18955055067
招标投标行政监督部门：全椒县发展和改革委员会(公共资源交易监督管理局)
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	内容
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿骨料加工厂生产运营外包项目

	1.1
	项目编号
	czqjqt202607-004

	1.1
	服务期
	三年。合同一年一签。合同期内招标人按照招投标文件及合同条款等对中标人进行考核，若考核不合格，招标人有权终止合同。

	1.1
	服务（供货）地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人联系人及电话
	联系人：杨富健     电话：0550-2101837

	1.2
	代理机构联系人及电话
	联系人：王芳    电话：0550-3519519、18955055067

	1.3
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	1.4
	采购预算
	见招标公告

	1.5
	最高限价
	不含税价3.5元/吨，处理量暂定300万吨/年，最终结算以成品料实际销售量为准。筛分AB料装车费用为1元/吨（不含税），单独列支，不含在运维单价中。
投标报价要求精确到小数点后第二位，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正投标报价（如：某投标报价为2.656元/吨，则修正为2.66元/吨；某投标报价为2.654元/吨，则修正为2.65元/吨）。投标单位所报价格不得高于招标人发布的最高限价，否则按无效标处理。

注：本项目最高限价及投标报价均为不含税价，增值税税率按13%计取。中标人在结算时须开具13%增值税专用发票。国家税率政策调整时，不含税单价不变，含税价相应调整，双方签订补充协议执行。

	1.6
	质量标准
	产能及产品调试达标，满足国家及地方环保要求。中标人加工的建筑骨料需达到国家标准、行业、地方以及招标人下发的其它相关质量标准，相关标准由招标人提供。若因加工成品质量问题无法满足市场需求导致滞销，滞销部分由中标人按招标人定价标准收购。

	1.7
	安全标准
	安全生产要求符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安徽省安全生产条例》等有关安全生产法律法规及相关规定文件执行。 承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生。

	2.1
	采购内容
	详见《项目需求及技术要求》

	3.1
	标包划分
	本项目划分为 1个标包

	4.1
	招标方式
	公开招标

	7.2
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	9.1
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场。

	10.1
	投标预备会
	不召开

	11.1
	联合体投标
	详见第一章“招标公告”

	12.1
	招标代理费
	代理服务费具体金额：约6.1625万元，参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）文件标准的50%收取（以中标价计算）

代理服务费支付主体：中标单位。

代理服务费收取方式：中标单位在领取中标通知书前一次性缴纳至代理机构账户。

	12.2
	专家评审劳务费
	费用或支付标准：按照《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务费支付标准的指导意见》（皖发改公管规〔2017〕7号）计算。
支付主体：招标人。

	15.4
	招标人澄清的方式
	以更正公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“更正公告”栏目予以公告

	22.1
	投标有效期
	投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	23
	投标保证金
	详见第一章“招标公告”

	24.1
	投标文件数量
	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。

（投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	24.2
	签字或盖章要求
	电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。

否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。

	25.1
	投标文件提交截止时间
	网上递交投标文件截止时间： 2026年 8月21日8时30分（北京时间）
注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。
1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。

2.解密时间为 2026年8月21日8时30分至 2026年 8月21日9时30分。

	26.1
	是否退还投标文件
	否

	27.1
	开标时间及地点
	详见第一章“招标公告”

	27.3
	开标程序
	开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。

	28.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的构成：7人，其中招标人代表2人，评标专家5人。

评标专家确定方式：评标专家由招标人在评标活动开始前24小时内，通过抽取终端从专家库中随机抽取。

	30.1.1
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，评标委员会推荐3名中标候选人。

	30.1.2
	中标结果公告媒介
	滁州市公共资源交易中心（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）等网站

	30.2
	中标通知书
	发出形式：数据电文

中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。

	34.1
	履约担保
	是否收取履约担保：收取

履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。

履约担保的金额：中标价*3000000吨/年*1年*10%。
收款单位：另行通知

开户行、账号：另行通知

缴纳时间：签订合同前。

履约保证金退还方式：①采用银行转账方式：服务期满后30日内一次性退还；②采用保函方式：保函有效期为自合同签订之日起至项目服务期满，如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。

其他相关要求：履约担保形式、内容及格式等均须经招标人认可。

注：联合体参加投标且中标的，以联合体牵头人的名义按上述要求缴纳履约担保。 

	39.2
	投标人对招标文件提出质疑的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有异议，请于2026年8月11日08时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

受理异议的联系人：杨富健、王芳，联系方式：0550-2101837、0550-3519519、18955055067

	39.6
	招标人答复在线质疑的时间及方式
	 2026年8月 11 日17时30分前以更正公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“更正公告”栏目予以公告。

	付款方式、时间、条件
	按月正常结算生产加工服务费，根据招标人上月砂石成品的实际销量向招标人开具增值税专票。筛分AB料装车费用为1元/吨（不含税），单独列支，不含在运维单价中。

招标方在收到中标方开具的发票后十个工作日内，向中标方支付上月生产加工服务费。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；

获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	招标文件公告期限
	自发布之日起5个工作日

	同义词语
	招标文件第六章  投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“招标人”、“投标人”。

	特别提示
	1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。

2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。

注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。

3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。

4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。

5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 

6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负）

7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。

9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。

10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。

11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由县公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。

12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。

13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。

14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。

15.电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到投标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到投标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！

	评标过程中的澄清、说明或补正
	（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。

（2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	其他事宜
	项目运维涉及的民事协调、清赔由中标单位自行协调处理承担，费用包含在投标报价中。

	特殊说明（履约能力考察）
	①中标候选人公示结束后，签订合同前，招标人对中标人进行履约能力考察：

招标人将组织人员对中标人以往合作过的单位合作情况、履约情况、业绩等进行考察。如发现投标人提供了虚假合同或合作情况、履约情况不能达到业主要求时，招标人将取消其中标资格。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行生产运营义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；

③中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，中标无效，并做好项目后续工作；

④中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同。

	人员到岗及履约要求
	1、人员考核：项目开工进场后，承包人投标文件拟派人员必须全部到岗，否则招标人有权取消其中标资格，并没收其履约保证金。 

2、项目负责人、技术负责人及关键岗位人员变更必须经发包人批准。项目负责人、技术负责人除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明，变更后的项目负责人、技术负责人及关键岗位人员资质、业绩经验不得低于变更前项目负责人资质、业绩经验，并提供本单位为其缴纳的近三个月社保证明。 

中标人因下列原因变更项目负责人，须缴纳违约金 50 万元: ☑①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；☑②离职的；☑③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；☑④无能力履行合同责任义务被相关主管部门或建设单位责令更换的。
中标人因下列原因变更技术负责人，须缴纳违约金 10 万元: ☑①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；☑②离职的；☑③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；☑④无能力履行合同责任义务被相关主管部门或建设单位责令更换的。
3、人员考勤：项目开工后，人员到岗实行考勤，考勤由发包人负责。项目负责人不得少于22天，技术负责人及投标文件中拟派其他人员每月在岗时间不得少于 28天，每天不少于 8 小时。未按规定在岗履责的且未按规定履行请假手续的，对项目负责人处以5000元/人·天的违约金，对项目负责人以外的其他人员处以3000元/人·天的违约金。

4、在各级相关部门现场检查过程中发现项目负责人、技术负责人、安全员等主要管理人员未按合同约定在岗三次及以上的，招标人有权取消其中标资格，并没收其履约保证金。
5、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商，招标人还将停止支付合同款项，扣留任何未付的进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。

	质量管理
	承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工、操作或作业的，存在质量、安全隐患的，必须按要求和规定时限整改到位，同时处以50000元/次的违约金。对拒不执行或整改不力的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。

	安全文明管理
	1、承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由建设单位下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人10000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。

2、执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文）

	扬尘管理
	严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处罚承包人10000元/次的违约金。

	税收管理规定
	执行《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市综合治税工作方案的通知》（滁政办秘【2019】120号）文件管理等相关规定，收款单位应依法履行纳税义务，否则将给予相应的处罚。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
               项目编号：见投标人须知前附表。
               招 标 人：见投标人须知前附表。
               供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。
               供货（服务）地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人：见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人： 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见招标文件第四章服务要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法  （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1本项目投标人资格：见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标、合同分包

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合招标文件规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

11.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

11.6 非专门面向中小企业采购项目是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包见投标人须知前附表。

12.招标代理费和专家评审劳务费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.6  凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.7  投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.8  中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其将被记不良信息记录。

（二）招标文件

14. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

15. 招标文件的组成

15.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  服务要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

   15.2 除15.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

   15.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

   15.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出澄清（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心（http:// ggzy.chuzhou.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 招标文件的修改、补充、解释

16.1 招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在滁州市公共资源交易中心（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。

16.3招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

17. 招标文件的发出

17.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

18. 样品（本项目不需要提供样品）

18.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

18.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（招标人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

19. 投标的语言及度量衡单位

19.1投标人的投标文件以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

19.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 投标文件的组成、上传说明

20.1投标文件的组成
具体内容详见第六章投标文件格式内容。
20.2投标文件的上传

（1）投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA数字证书登录下载招标文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件；第二种.ncztf格式是非加密投标文件。请投标人将第一种投标文件通过系统“上传投标文件”上传到系统中。

（2）如果一个项目有多个标包，则需按标包下载对应标包招标文件分别生成对应的投标文件，通过系统“上传投标文件”按标包分别上传到系统中。

（3）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

（4）投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作疑问请及时联系技术支持，电话： 0550-3801701。

（5）如果因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间。

20.3投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的会员系统中制作、电子签章、上传投标文件。

（3）网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。

（4）网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。

21.投标报价
21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

21.3投标人应按项目要求进行报价，投标报价应含有服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

注：本项目最高限价及投标报价均为不含税价，增值税税率按13%计取。中标人在结算时须开具13%增值税专用发票。国家税率政策调整时，不含税单价不变，含税价相应调整，双方签订补充协议执行。
21.4投标人投标报价包含完成本次采购内容的一切费用，应综合考虑服务过程中发生的所有费用。报价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整。

21.5采用全费用综合单价报价，投标人考虑各项风险，综合单价包含但不限于：

骨料加工运营服务综合单价：

（1）人工费（工资、社保、福利、劳动防护等）；

（2）水费、水资源费、污水处理费等；

（3）维修、保养费（生产过程中的易损件、磨耗件、机油、润滑油、药剂等机物料消耗、正常设备检修、日常维护保养消耗、设备修理保养机械费、基建及市政工程日常维修保养费、技术服务费、第三方检测费、防雷检测、特种设备登记检测、变电站高压设备预防性试验检测等）；

（4）工艺清理，含全部生产区域的积料、路面、 排水沟、渠清理、生产线清堵等；

（5）成品料的装卸及搬运，厂内装料车辆运输指挥管理；

（6）矿石原料大块石进料尺寸修整；
（7）粉尘、渣土装车费用；

（8）生产管理费（办公费、差旅费、职业卫生、安全生产费用、环保、水保措施费等费用）；

（9）卸料口清理、厂区、车间及内部道路、外部连接至X032县道的成品料运输道路清扫、洒水降尘满足环保要求产生的费用；

（10）厂区内消防、安全防护保障费用；

（11）厂区厂房、高杆灯、变电站（包括35kV变电站整体变电站内的充电桩电气设备、电气室一二）日常维护（因工程质保期内质量问题造成的除外）、绿植洒水养护、修剪等；

（12）根据甲方需求委托具有CMA资质的第三方检测单位定期对成品骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、表观密度、堆积密度、吸水率等指标进行骨料质量合规性检测，并出具盖章版检测报告；

（13）一般固废、危废库中危废依法依规处置费用；

（14）招标文件中按要求配备电气配套设备、减速机、驱动电机、皮带等关键易损备品备件；
（15）招标文件要求的其他费用。
本项目综合单价，覆盖自矿石原料运抵骨料加工厂卸料平台初破口起，至矿产品完成销售装车出厂全流程环节所产生的全部费用；仅两项费用除外：矿石原料运输、骨料加工用电成本，该两项费用不计入本次综合单价。

无论招标文件是否列明，为全面实现矿石加工生产运营而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，均视为已完整包含在总投标价内，招标人无需就上述事项另行支付任何费用。

21.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.7投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.8如投标文件中未列明全面实现矿石加工生产运营而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.9总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.10总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为赠送而包含在合同内。

21.11投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22. 投标有效期

22.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

23. 投标保证金

23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

23.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

23.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

23.5 投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7 号）规定执行。
（四）投标文件的递交

24. 投标文件的份数和签署

24.1  投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
24.2  电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督部门批准后, 按照无效投标处理。
25. 投标文件的提交

25.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

26．投标文件的修改与撤回

26.1  采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

（五）开标、评标和定标

27. 开标

27.1  开标的时间和地点

27.1.1招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

27.2  参与开标的监督部门

27.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

27.3开标程序

开标会议由代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称等； 

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；

（5）公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

多标包项目按照标包顺序按以上程序依次开标。

 27.4开标疑议
投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

28.评标委员会

28.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

28.3招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

28.4评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标人的确定以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。
29. 评标

29.1  评标准备工作

29.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

29.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

29.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

29.1.4核对评标工作用表。

29.2  评标办法

29.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

29.4 关于提供相同品牌的处理（本项目不采用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

29.5投标文件的澄清

29.5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出答复，答复将视为投标文件的组成部分，答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
29.5.2投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.5.3  招标人不接受投标人主动提出的澄清。

29.6报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.7评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果质疑或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

29.8评标报告的签署

29.8.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

29.9评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

29.10中标结果公告

招标人应将中标人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为3日（若有业绩要求，业绩同时公告）。

30. 定标

30.1 中标人的确定

30.1.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.1.2中标人确定后，招标人应将中标信息在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。

30.2 中标通知书

30.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

30.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

30.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

31. 开评标异常情况处理

31.1废标（重新招标）

有下列情形之一的，招标人将废标（重新招标）：

(1)投标截止时间止，投标人少于三个的； 

(2)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(5)技术标暗标项目，所有投标人的技术标均能反映投标人信息的；

(6)因重大变故，采购任务取消的。

31.2变更采购方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

（六）合同的授予

32. 合同授予标准

32.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第30条规定所确定的中标人。

33. 合同协议书的签订

33.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 招标人如不按本投标须知第30条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，给他人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

33.3中标人如不按本投标须知第30条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

33.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

    34. 履约担保

34.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

34.2 中标人不能按本章第34.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。

（七）纪律和监督

35. 对招标人的纪律要求 

35.1招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

36. 对投标人的纪律要求 

36.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

37. 对评标委员会成员的纪律要求 

37.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

37.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

38. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

38.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）异议与投诉

39. 异议
39.1 若投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议，可在公示期内以书面形式，并在工作时间内（上午8:00-12:00,下午2:30-5:30）向招标人或招标代理机构提出异议。

异议应以书面形式实名提出，也可以通过电子交易系统使用电子印章在线提出异议，具体网址见滁州市公共资源交易中心网站—通知公告—滁州市公共资源交易维权渠道，书面异议材料应当包括以下内容： 

  （1）异议人的名称、地址、有效联系方式； 

  （2）项目名称、项目编号、标段号（如有）； 

  （3）被异议人名称； 

  （4）具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料； 

  （5）明确的请求及主张； 

  （6）提起异议的日期。 

  （7）异议人为法人的，应当由法定代表人或授权代表签字并加盖公章；为其他组织或个人的，异议材料须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。 

  （8）异议人需要修改、补充异议材料的，应当在招标人或招标代理机构规定的期限内提交修改或补充材料。 

39.2 有下列情形之一的，不予受理： 

  （1）提出异议的主体不是所异议项目投标人或者其他利害关系人的；

（2）对于依法必须招标的项目，未在公示期间提出异议的；

  （3）异议材料不完整的； 

  （4）异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的； 

  （5）对其他投标人的投标文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的； 

  （6）异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

39.3 投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以网上留言或书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形的表现所载内容的形式，下同）提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

39.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

40. 投诉

40.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

40.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或中标结果公示期间，先向招标人提出异议。注：一份质疑（异议）函只能针对一个项目质疑（异议），且针对同一招标采购程序环节的质疑（异议）应当一次性提出。

40.3投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以自知道或者应当知道之日起10日内以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向有关行政监督部门提出投诉和线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。
第三章 评标办法（综合评估法）

一  总则

 1. 本次评标采用综合评估法
1.1综合评估法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的顺序确定供应商为中标候选人的评标方法。
 1.2综合评估法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在见证人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。 

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：

法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
提供有效的“营业执照”

	
	
	（3）投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
养老保险证明

	
	
	（4）诚信投标承诺书 或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）
	评审核验电子标书中的下述文件：
诚信投标承诺书 或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）

	
	
	（5）服务承诺
	评审核验电子标书中的下述文件：
是否响应招标文件要求的服务承诺书（格式见附件）；


3.2资格审查材料必须上传到投标人系统-安徽省公共资源交易市场主体库中对应栏目，制作资格审查文件时插上CA数字证书，从投标企业注册信息中挑选相关材料。若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他投标用证明材料”里或电子投标文件对应栏中，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标单位自行完善主体库管理中的单位信息，保证信息最新且有效。

3.3如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，否决其投标。即使投标人将原件携带至现场的，同样按否决投标处理。

3.4招标文件中资格审查及评标细则中涉及的投标人需要提供企业的相关证书扫描件，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件扫描件，公证件扫描件的效力等同于原件扫描件。交易活动资格审查和评标环节中，凡是要求提供相关证书或证明原件扫描件的，投标企业均可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件扫描件替代原件扫描件，但投标企业自行承担复印件扫描件二维码不清晰，无法扫描，可能导致资格审查不通过的后果。
4.符合性审查

4．1评审细则

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	标书的有效 性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。

	
	
	（2）投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	 (4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	标书的完整 性
	（5）投标文件份数
	符合招标文件要求。

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	标书的响应程度
	（7）技术参数响应程度
	最大限度地满足招标文件要求（除必须满足项外）

	
	
	（8）商务条款响应程度（包括但不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等）
	响应招标文件要求。


4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子标书中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。

4.3．评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

 4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

温馨提示：1、请各投标单位自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

2、投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。
5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

 5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在对应系统中进行有效确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

四 比较与评价
6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。
6.1资信标评审细则（20分）

	序号
	分值
	评审细则

	1
	企业业绩

（5分）
	自2021年1月1日至今，投标人具有年产能不低于300万吨矿山项目骨料加工厂固定生产线业绩的得5分，此项最多得5分。
注：业绩有效时间以合同签署时间为准。
投标文件需同时提供：1.中标通知书扫描件；2.合同扫描件；3.项目所在矿山采矿许可证扫描件；4.结算文件及发票扫描件等其他证明材料。

	2
	项目负责人业绩（5分）
	自2021年1月1日至今，投标人拟派项目负责人具有年产能不低于300万吨矿山项目骨料加工厂固定生产线业绩的得5分，此项最多得5分。

注：业绩有效时间以合同签署时间为准，合同中须体现项目负责，如合同中未体现，需提供合同甲方的证明材料原件扫描件。
投标文件需同时提供：1.中标通知书扫描件；2.合同扫描件；3.项目所在矿山采矿许可证扫描件；4.结算文件及发票扫描件等其他证明材料。

	2
	拟派项目团队人员（含项目负责人）（10分）
	投标人拟派项目团队人员具有机电工程师中级及以上职称、高压电工证、电焊工证、低压电工证、安全员证，证书配备齐全得10分，不齐全者不得分，本项最高得10分.

须同时提供下列材料扫描件：①身份证；②职称证书或岗位证书或执业资格证；③投标人拟派项目团队人员须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效），养老保险当前状态为参保状态，投标人是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

注：以上评分项中拟派项目团队人员中均不得兼职，一人同时具有多个证书的，或多人具有同一个证书的，均按一个证书计算。上述证书需在有效期内。


注：1.企业业绩与项目负责人业绩为同一业绩的，均得分。
投标人提供的企业业绩和项目负责人业绩只计算评标分值对应的项目数量（1个），按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。

6.2、技术标评审细则（30分）

背景情况：兴全矿业马塘湖矿为大型建筑用灰岩矿，加工厂2023年10月正式投产运营，销售成品骨料。加工工艺采用二级破碎+两级筛分标准化流程，依托DCS远程控制系统、PLC控制系统运行。原材料经除泥、破碎、一级筛分、中转输送、二级筛分多道工序加工后，可产出0-5mm、5-12mm、12-25mm、25-31.5mm四种规格成品骨料。目前矿山生产运营整体平稳，但受区域矿石原料品质限制，生产端存在一些问题需要解决。一方面，矿山原石品质不稳定，部分原石风化严重，含黄皮、夹层，自身含泥量、粉性物质占比偏高，导致生产线产出的多规格成品骨料会存在裹粉现象，其中瓜子片产品裹粉问题较为突出，无法满足高端工程、高品质混凝土用料的洁净度标准影响销售。另一方面，生产线生产配比失衡问题凸显，低附加值产品产出占比居高不下。其中石粉、瓜子片两类产品产出率持续偏高，而市场单价更高、需求更广的高规格成品骨料产出占比偏低，整体产品结构不合理。

当前低价值产品占比偏高、高价值成品产出不足的生产现状，不仅未实现资源效益最大化，还导致库存结构失衡，低价值产品积压、高价值产品供不应求。因此，优化生产工艺参数、改良筛分破碎效果、降低石粉及低价值瓜子片产出率、全面提升高价值成品骨料产出占比，是现阶段我矿提质增效急需解决的问题。投标人需根据以上情况，提出切实可行的解决方案。
	序号
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	1
	生产组织方案

（10分）
	统筹全盘生产布局，制定五日连续生产方案，保障每日达成三万吨产能目标，方案内容要全面并且切合矿山实际。优秀得10分，良好得9分，一般得8分，合格的得7分，不合格或未提供的不得分。本条满分为10分。
	评审核验电子标书中的下述文件：

投标文件须能体现评审内容

	2
	成品料级配调节实施方案
（10分）
	根据现有生产工艺，提出成品料级配优化实施方案，能更好地满足销售生产需要，方案要切合矿山实际并且可行性强。优秀得10分，良好得9分，一般得8分，合格的得7分，不合格或未提供的不得分。本条满分为10分。
	评审核验电子标书中的下述文件：

投标文件须能体现评审内容

	3
	产品裹粉优化技术方案（10分）
	根据现有生产工艺，针对产品裹粉情况，提出技术方案，方案要切合矿山实际并且可行性强。优秀得10分，良好得9分，一般得8分，合格的得7分，不合格或未提供的不得分。本条满分为10分。
	评审核验电子标书中的下述文件：

投标文件须能体现评审内容


上述方案后期将直接作为中标人履约考核条款，纳入日常考核管理。

注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。
2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4、暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

5、如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

6.3商务标评审细则（50分）
	序号
	评分因素
	分值
	评审细则

	1
	报价
	50分
	本项目招标人设置最高投标限价，各投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则将作为无效投标处理。

1、评标基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为满分；

2、其他报价得分=评标基准价/投标报价×50分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入；

3、本项分值由评标委员会负责组织计算。


特别说明：

1.评标专家检验电子投标文件的上述材料，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，后果由投标人自行承担。

2.以上分值均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

3.中标候选人享受政策性优惠的，在发布中标结果通知书时将在相关媒体予以公开、公示。
五  推荐中标候选人
7.评标委员会按资信、技术和商务得分之和，从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。
8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

 (1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目投标截止时间开始计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3) 评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；

(4)责令停产停业的；

(5))暂停或者取消参与政府采购项目资格的；

(6)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

(7)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(8)其他情形，经评标委员会提出按无效投标处理的；

（9)招标文件规定的其他无效投标情形。

   8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其他情形，经评标委员会提出按无效投标处理的；

(8)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其他无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(6)其他情形，经评标委员会提出按无效投标处理的；

(7)招标文件规定的其他无效投标情形。

第四章  项目需求及技术要求
一、招标项目情况及工艺流程介绍简介

1 工程概况

工程概述

地点：安徽省滁州市全椒县。

砂石骨料生产系统分两期布置，一期生产线：锤破+筛分+回料破+成品筛分干法生产工艺，二期堆棚项目处于建设规划期。

产品方案： 

骨料（5～12mm）81万吨/年，约占成品量15%；

（12～25mm）121.5万吨/年，约占成品量27%；

（25～31.5mm）135万吨/年，约占成品量30%；

伴生砂（含石粉）：（0～5mm）126万吨/年，约占成品量28%；

产品比例仅供参考，具体以实际为准。
中标人依托招标人现有厂房、设备、设施、道路等资产实行加工承揽、获取生产加工服务费，并承担生产加工过程中的相应经济、安全、法律等责任。
2 生产工艺说明（仅供参考）
厂区设置一条年产能骨料生产线，采用锤破+筛分+回料破+成品筛分干法生产工艺，生产线原材料来自马塘湖矿山。
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生产工艺流程图（详见附件）

骨料生产线包括以下内容：

主要工艺方案

采用固定式骨料生产线、两段破碎闭路循环骨料生产工艺，配套废水零排放系统；系统配备相关计量设备设施。

一级破碎机输送系统

A、一级破碎选用1台单段锤式破碎机，给料粒度≤1000mm，单台破碎能力不低于2000t/h，（功率可根据选型自行配置，转速可调），设备设计使用寿命不少于30年。

B、设一级破碎受料仓，有效仓容不低于200t，仓内料流区域设耐磨衬板。破碎机卸料口采取两侧同时卸料，受料侧单侧满足1台70T宽体矿车卸料。
C、破碎机受料仓除受料侧外，其余进行封闭，卸料点配备自动降尘措施及收尘系统。

D、受料仓底设板式喂料机+滚轴筛，喂料能力满足一级破碎机破碎能力要求。

E、破碎机四周进行封闭，车间设置用于日常检维修的起重机，起重能力不小于40T。

F、破碎机出料皮带上配置阵列式计量皮带秤。

（2）中间料库

A、库容按有效储量10000吨设计。

B、库底卸料采用“棒阀＋皮带秤＋皮带机”的卸料方式。

C、中间料库库顶设置雷达料位计。

（3）二级破碎及输送系统

A、二级破碎选用1台单段锤式破碎机，处理一筛后所有的＞25mm以上物料，破碎机选用成熟稳定可靠的型号。
破碎机前设置除铁器及金属探测仪，探测到金属时，要求二级破碎进料皮带自动停止，进料皮带要求变频调速。

B、破碎机自带负荷检测系统，通过智能判断系统自动调节进料皮带的给料速率。

C、车间设置用于日常检维修的起重机，起重能力不小于20T。

D、电气控制:配备智能控制系统、模块化润滑系统（含液压调节系统）、过载自动保护、等功能。

E、液压、润滑等内部控制采用PLC和触摸屏对破碎机“自动运行”控制，可对液压压力、流量、油温、主机电流、功率、主轴位移等进行实时监控和记录，可自动调节排料口和排料口的一键标定。

F、电控为本地——远程控制，电控柜内预留与中央控制室的DCS控制接口。（包含主机启动、停止的控制；主机允许启动、主机运行、油泵运行、主机故障、远程备妥等无源干接点反馈）。

G、破碎机配套的液压系统选用国际一流品牌产品，液压泵、液压马达、蓄能器、阀、密封件、过滤器、散热器等选用原装进口产品；轴承选用原装进口品牌。

H、低压控制柜(包括低压起动柜和PLC，控制系统信号电缆)。处理器、触摸屏采用国际知名产品牌，中文菜单显示。温控开关、温度传感器、压力传感器、热断电器、中间断电器、信号灯、按钮、转换开关、接触器定位开关、接触器、热继电器、时间继电器、中间继电器、电机起动器等电气元器件均采用国产知名品牌；高压电机(50Hz/10kV/IP55/YE4)选用品牌，电机正常产量下的负荷率不超过85%。

I、破碎机所有连接螺栓采用8.8级或以上强度等级。

J、破碎机的壳体设计应易于打开，便于检修、更换磨损件。

K、配置取篦架小车及轨道、自动液压抽锤轴支架及操作台、液压站、换锤装置、换篦装置、转子自动盘车装置、随机专用工具。

备注：二级破碎选型需与一级破碎相匹配，保证破碎系统产能≥2000t/h（≤25mm）
（4）一级筛分系统

A、选用国内外知名品牌的振动筛，处理量由设计确定，与破碎机能力匹配。 

B、振动筛筛网层数≤2层，＞25mm碎石经皮带机输送至二级破碎系统，0-25mm筛下料进入二级筛分系统。

C、一级筛分系统设置1台用于日常检维修的起重机，起重能力据实选型。

（5）成品筛分系统

A、选用国内外知名品牌的振动筛，处理量由设计确定，与破碎机能力匹配。 

B、环保筛筛网层数≤3层。成品品种0-5、5-10、10-16、16-25。

C、一级筛分系统设置1台用于日常检维修的起重机，起重能力据实选型。

（6）除土筛分系统

A、选用国内外知名品牌的环保筛，处理量由设计确定，与破碎机能力匹配。 

B、振动筛筛网层数≤2层，筛上碎石经皮带机输送进中间料库，弃土经皮带机输送进弃土堆棚。

C、弃土堆棚同时设出入口及连接道路以方便装载机、汽车应急装车外运（或进料）。

D、除土筛分系统设置1台用于日常检维修的起重机，起重能力据实选型。

（7）成品发运系统

A、产品发运能力：满足销售要求。

B、骨料各成品库底按两装车道进行设计，各车道设置一套150t汽车衡。

C、骨料各成品入库前在入库皮带上配置阵列式计量皮带秤。

D、骨料各成品库库顶设置雷达料位计。

（9）石粉储库

A、厂区内设置两个圆形钢板库作为石粉成品储存库，库底设置装车发运系统。

B、各石粉库底单独设置一套150t的汽车衡，并配备充气系统辅助下料。

C、石粉各成品库库顶设置雷达料位计。

（10）除尘系统

A、卸料仓设置自动除尘系统。

B、生产系统其他区域根据实际情况，适当设计除尘器除尘、雾炮降尘/喷淋降尘。

C、各收尘系统收集的细石粉经气力输送至就近的石粉储库。

D、在厂区大门外设置物流车辆进出厂共两套自动洗车系统。

（11）给排水

A、生产、生活、消防用水在厂区内钻井凿取，新建水泵房，并设置相应供水设备设施。

B、厂区排水采用明暗沟结合排水方式，在场地周边和道路外一侧或两侧设置排水管，经雨水口、暗沟收集后经收集池外排厂区外的雨、污排水系统，排水按市政道路做法。

（12）污水处理系统

选用国内知名品牌污水处理系统生产厂家，系统稳定可靠，达到环保要求。具备絮凝剂智能加药功能。

（13）物料储存

	序号
	车间名称
	储库形式
	物料
	有效储量(t)
	储期
	备注

	1
	受料仓
	钢筋混凝土仓
	矿石
	200
	/
	

	2
	中间料库
	落地钢板库×1
	/
	10000
	/
	

	3
	石粉储库
	钢板圆库×2
	灰岩石粉

0～0.075mm
	2×300
	/
	

	4
	骨料成品库
	钢板圆库×1
	灰岩骨料

5～12mm 
	10000
	/
	

	
	
	钢板圆库×1
	灰岩骨料

12～25mm
	10000
	/
	

	
	
	钢板圆库×1
	灰岩骨料

25～31.5mm
	10000
	/
	

	5
	石粉成品库
	钢板圆库×1
	灰岩骨料

0～5mm 
	10000
	/
	

	6
	成品堆棚
	门式钢架
	骨料
	7000*2
	/
	

	7
	弃土堆棚
	堆棚
	泥料
	3000
	/
	


 具体详见安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿年产900万吨骨料加工（一期）EPC项目工艺图纸及设备清单。
供电、供水、道路、绿化、智能化等配套工程 
（1）供配电：厂区内设两个电气室、一座35KV变电站（电气一设置4台2500kVA变压器、电气室二配置1台2000kVA变压器）、四台2000kVA箱变 
（2）给排水：生产生活用自来水。 
（3）道路：厂内道路为环形布置，路面为混凝土路面。  

（4）智能化：配备DCS控制系统、视频监控系统、智能装车销售系统等。
二、骨料加工 
2.1 运维服务方（运维服务方指本项目中标人，下同）依托招标方现有生产线及相关附属设备设施，按照招标人生产计划和要求积极组织实施生产；
2.2 生产的砂石至少能够满足但不限于普通骨料产品规格分为：骨料粒径分为0~5mm、5~12mm、12~125mm、25~31.5mm。招标单位可根据市场需求，合理调整产出骨料粒径区间，中标单位不得以此要求招标人增加任何费用；
2.3 生产加工服务费包括组织生产加工过程中除矿石原料运输和电费以外产生的一切费用，包括但不限于：

（1）人工费（工资、社保、福利、劳动防护等）；

（2）水费、水资源费、污水处理费等；

（3）维修、保养费（生产过程中的易损件、磨耗件、机油、润滑油、药剂等机物料消耗、正常设备检修、日常维护保养消耗、设备修理保养机械费、基建及市政工程日常维修保养费、技术服务费、第三方检测费、防雷检测、特种设备登记检测、变电站高压设备预防性试验检测等）；

（4）工艺清理，含全部生产区域的积料、路面、 排水沟、渠清理、生产线清堵等；

（5）成品料的装卸及搬运，厂内装料车辆运输指挥管理；

（6）矿石原料大块石进料尺寸修整；
（7）粉尘、渣土装车费用；

（8）生产管理费（办公费、差旅费、职业卫生、安全生产费用、环保、水保措施费等费用）；

（9）卸料口清理、厂区、车间及内部道路、外部连接至X032县道的成品料运输道路清扫、洒水降尘满足环保要求产生的费用；

（10）厂区内消防、安全防护保障费用；

（11）厂区厂房、高杆灯、变电站（包括35kV变电站整体变电站内的充电桩电气设备、电气室一二）日常维护（因工程质保期内质量问题造成的除外）、绿植洒水养护、修剪等；

（12）根据甲方需求委托具有CMA资质的第三方检测单位定期对成品骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、表观密度、堆积密度、吸水率等指标进行骨料质量合规性检测，并出具盖章版检测报告；

（13）一般固废、危废库中危废依法依规处置费用；

（14）招标文件中按要求配备的电气配套设备、减速机、驱动电机、皮带等关键易损备品备件；
（15）招标文件要求的其他费用。
本项目综合单价，覆盖自矿石原料运抵骨料加工厂卸料平台初破口起，至矿产品完成销售装车出厂全流程环节所产生的全部费用；仅两项费用除外：矿石原料运输、骨料加工用电成本，该两项费用不计入本次综合单价。

无论合同文件是否列明，为全面实现矿石加工生产运营而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，均视为已完整包含在总投标价内，招标人无需就上述事项另行支付任何费用。

2.4 运维服务方原则上应服从招标方生产管理的工作安排与调派；

2.5 招标方根据实际情况制定生产指标，并按该指标考核运维服务方；

2.6 运维服务单位应按招标要求解小块石，因块石过大造成的设备损坏或其他损失，由运维服务单位自行承担；

2.7 招标方提供运维人员宿舍区租赁，租赁费、水电、饮食、交通等其他费用由运维服务单位自行承担，宿舍区需服从招标方管理。运维方需安排专人负责宿舍区安全、卫生、消防管理，该区域安全责任由运维服务单位承担。
3.发运 
3.1 运维服务方应配备足够的常用工具、仪器、通讯、维修设备、车辆（含工程车辆、铲车、叉车、挖机、轮挖、微挖、清扫车）等满足运维需求；

3.2 成品装车要求：运维服务单位应根据运输车辆到厂情况完成装车任务，协调场内交通，运维服务砂石成品装车能力应满足招标人的日常销售需求；

3.3 运维服务方原则上应服从业主发运管理的工作安排与调派；

3.4 业主根据实际情况制定发运指标，并按指标考核运维服务方；

3.5运维服务方承担客商管理平台及相关发运系统软件的技术服务费，目前每年服务费3000元左右，具体以实际发生为准。相关费用山乙方真接与第三方服务单位自行结算，甲方不参与费用治谈、付及相关事宜。

4.质量
4.1 符合国家建设用砂 GB/T14684-2011 标准；

4.2 符合国家建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011 标准；

4.3 招标人负责质量监控与管理，运维方负责配合取样；

4.4 运维服务方需提供质量保障管理制度、方案，并执行；

4.5 产品质量要求：产品须符合国家建筑用砂、建筑用卵石碎石标准中对建筑用砂、碎石的要求，具体以招标人加工要求为准。运维服务方应充分了解生产线及相关配套设施内容与特点，结合招标方及行业主管部门要求和相应标准建立完善的质量保证体系，以确保产品质量。销售的不合格产品返厂无偿加工，一切费用由加工企业承担；若因加工成品质量问题无法满足市场需求导致滞销，滞销部分由中标人按招标人定价标准收购。

4.6 产品须定期委托第三方有资质单位检测，费用由中标人承担；若产品规格和质量不能符合招标单位要求或成品质量问题无法满足市场需求给招标人造成的损失由中标人负责。中标人拒不履行的，招标人从履约保证金直接扣除，履约保证金不足以补偿招标人损失的，不足部分由中标人补足。

5.人工
5.1 人员由中标人按招标人要求及项目需求合理配置，本项目须配备项目负责人、项目技术负责人及特殊工种（包括但不限于电工、焊工、特种设备安全管理和作业人员、压力容器操作工、起重作业操作工、工程设备司机等必须持证上岗）人员；所配备的生产人员能熟练操作生产设备；本项目团队人员均不得兼职。
5.2 生产人员上岗前须提供最近一年内职业病体检合格报告且中标人须每年组织一次体检；

5.3 必须熟悉加工项目的生产工艺流程，中标人接到我方通知7日内，须派遣与投标文件对应的专门驻厂负责服务本项目的主要负责人及专业技术人员进场跟班学习，熟悉生产线流程和设备及使用注意事项；
5.4 中标人所有作业人员必须按规定到岗，中标人必须于合同签订前按投标文件拟派人员配备的证书、体检报告、人身意外伤害险参保单、安全生产责任保险等相关资料上报招标人审查，审查通过后签订合同。中途有人员变动的，必须及时上报招标单位，征得业主单位同意后方可更换；

5.5 中标人项目负责人及安全生产负责人须有3年及以上相似岗位工作经验，并长驻现场原则上不得更换；

5.6 成品骨料加工是一项带有危险性的工作，中标人须建立完善的安全管理制度，对员工定期进行安全教育培训。保设备正常运行，确保生产人员的人身安全，确保加工厂的过往车辆、人员的财产和人身安全。预防自身人员伤害，做好投保工作，要求所有人员购买人身意外伤害险，每人投保额度在100万元及以上，并购买相应的意外险。如果发生生产作业员工和管理人员或第三人人身伤害或死亡事故的，一切赔偿由中标人自行承担，招标人不承担任何费用。

5.7 招标人有权管理运维服务方，运维服务方必须服从并接受业主管理。 拒不整改的，招标人有权处以处罚（原则上处罚总额不超过人工总费用 10%）；
5.8招标人有权要求运维服务方更换工作能力不合格或不服从管理的人员；

5.9招标人有权根据实际需要要求运维方增加员工；

5.10 在劳动用工合规性方面，全部责任由运维服务方承担；

5.11运维服务方不得以任何理由罢工或消极怠工，如运维服务方发生任何形式的罢工或消极怠工，招标人有权解除合同，并要求运维方赔偿因罢工给招标人造成的全部损失；

    5.12 运维服务单位工作人员需统一着装，下发统一制式安全帽等劳保用品。
6.环保

6.1 运维服务方要执行政府、行业、业主方相关环保法律法规制度，包括但不限于：满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标 准；一般固废暂存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）等等；

6.2 因运维服务方责任，造成环保事故和处罚，由运维服务方承担全部责任和损失，并消除由此给招标人带来的影响；

6.3 运维服务单位骨料加工和除污除尘作业须符合国家、省、市、行业、环保、水保及招标人的有关要求，同时做好厂区内的清洁卫生及绿化植被的养护工作。运维服务方应根据生产运行特点和招标方要求，依照政府行政主管部门的相应标准和要求，建立完备的环境保证体系。若因违反环保、水保要求遭到行政处罚的，由运维服务单位承担，与招标人无关。

7.维修、维护

7.1 运维服务方对承包范围(整个骨料线等)的机械电气维护、维修工作负全部责任，业主有权对运维服务方维护、 维修工作进行审查、监督、指导；

7.2 运维服务方应根据设备运行需要制定预防性维护计划（日、周、月、 季、年）、运维服务方制定维修计划（日、周、月、季、年）；维护、维修、润滑计划要按时执行； 

7.3 运维服务方向业主提供详细的维修（备品备件）记录和维护、维修工作分析报告（周、月、季度、半年、年度）；

7.4 设备保持干净，锈蚀面需处理做防腐，漆面恢复原状； 

7.5 机修车间、空压机房、配电室、水泵房、变电站等厂区内建筑单体交由运维单位作为运行使用，做好机械设备的维护保养和维修工具保养，确保工器具完好并定期进行安全检查；

7.6 严格服从招标人管理，正常检修及抢修工作必须第一时间积极响应；

7.7 对紧急抢修事件，运维服务方必须积极响应，减少紧急事件造成的设备停机； 

7.8 按照招标人要求对现场巡检通道及安全设施进行整改。

7.9对于招标人特别标明的主机设备易损件清单，中标人应及时按设备性能要求进行保养、更换，因此造成设备损毁，由中标人承担全部维修、更换设备、人工及停工损失、第三方追究的违约金等损失。
8.备件

8.1 运维方需要承担辅材、消耗材、磨损件的费用； 

8.2 运维服务方自主采购备件时，应按招标人指定的厂家（白名单或者招标方特批的品牌商家）采购原厂备品备件，或采用不低于原厂备件质量的备品备件；

8.3 耗材需符合招标人要求，由运维服务方购买； 

8.4 招标人有权检查所有备件、耗材的验收（质量和数量）情况和入库情况；

8.5中标人设备维保全过程所用润滑油品，限定采用美孚、壳牌等国际主流品牌；油品性能、润滑等级不得低于美孚 EP2 标准，禁止混用低价杂牌、低标号油品。每次保养需登记油品品牌型号、批次资料，确保设备润滑工况达标。

8.6中标人须自行配齐成套电气配套设备、减速机、驱动电机、皮带等关键易损备品备件，建立专属备用备件库，用于应对生产线突发设备故障时即时替换抢修；备用备件规格、型号、技术参数、性能标准须与现场在用设备一致或采用不低于原厂级别设备，禁止翻新、拆机件、瑕疵件。因备件缺失、规格不符、品质不合格导致停机延误、产能损失及设备二次损坏的，全部责任与经济损失由中标人自行承担。
10.安全 

矿山工程安全标准：安全生产要求符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局令第62号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号）、国家矿山安全监察局关于印发《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》的通知（矿安（2021）55号）、《安徽省安全生产条例》、《安徽省非煤矿山管理条例》、《关于印发《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》的通知》（皖经信非煤〔2020〕94号）、《关于加强安徽省金属非金属矿山安全技术工作的指导意见》（皖应急〔2021〕144号）、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产法律法规及相关规定文件执行。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生。

环保管理要求符合《中华人民共和国环境保护法》 、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《排污许可管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《安徽省环境保护条例》、《安徽省大气污染防治条例》。

职业健康管理要求符合《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）、《职业健康检查管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188—2025）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）、《安徽省劳动保护条例》。
10.1 运维服务方遵守业主所有管理制度，不能瞒报并及时上报安全事故、 安全隐患等； 

10.2 运维服务方负责承包范围全方位的安全管理（人身安全、设备安全、运行安全、检修安全、消防安全等），需落实安全经费、管理、人员机构等；

10.3 业主监督运维服务方开展安全工作。运维服务方要按要求在规定时间内完成安全整改；

10.4 运维服务方定期（周、月、季度、年）向招标人提供安全工作报告；

10.5 甲方有权对运维服务方员工的不安全行为进行处罚，运维服务方根据甲方安全管理条例或标准进行整改； 

10.6 运维服务方违反安全规定发生重伤或死亡事故，运维服务方应对受害者本人或家属妥善解决安置，负责全程解决由此产生的一切问题，并承担由此产生的全部赔偿费用。并且运维服务方赔偿因安全事故给招标人造成的损失（人身赔偿、财产赔偿），同时招标人有权解除本合同；

10.7 因运维服务方过失造成的发生重大设备事故，运维服务方赔偿招标人全部损失；

10.8 安全管理要求： 

10.8.1 运维服务方必须遵守国家的安全、职业健康及环保等相关法律法规及招标人的安全、职业健康及环保制度、规定，如违反国家法律法规及招标人相关安全、职业健康及环保制度、规定而发生事故，由运维服务方承担所有的经济责任及法律责任；

10.8.2 由于运维服务方的原因而引起的政府罚款（包括对招标方的部分）将由运维服务方完全承担；运维服务方人员产生轻微事故、损失工作日以上安全事故，运维服务方应承担相应的违约责任； 

10.8.3运维服务方对自己员工负有完全的安全、职业健康及环保管理责任，安全、职业健康及环保事故引起的所有损失由运维服务方承担；

10.8.4 运维服务方应保证安全生产费用投入，按照 0.18 元/吨标准对安全生产费用进行提取，并足额投入使用，业主方依据运维服务方提供的安全生产费用使用情况进行监督；

10.8.5 运维服务方必须制订其相应的安全、职业健康及环保管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、安全生产责任保险、社会保险，建立安全环保管理体系、职业健康监护体系，培训告知体系，劳动防护用品管理体系及员工个人职业健康监护档案等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任；

10.8.6 运维服务方应提供符合作业项目的等级资质证书、安全资质证书和入场特种作业人员操作证书（安全资质证书包括但不限于以下：安全生产许可证、负责人安全资格证、安全管理资格证、特种作业资格证（电工证、焊工证、压力容器操作证、起重作业操作证、工程设备驾驶证）等；

10.8.7 运维服务方应了解合同履行过程中的安全、职业健康及环保因素和招标人现场状况；

10.8.8 运维服务方不得安排未成年、超龄人员上岗，不得安排孕期、哺乳期女职工从事与本人和胎儿、婴儿有害的作业；不得安排有职业禁忌的员工在危害岗位；

10.8.9 运维服务方对所属员工的安全、职业健康负有全部的培训及管理、提醒、告知、监督责任，并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致运维服务方员工发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。  

10.8.10 

运维服务方应对自己员工进行充分的安全、职业健康及环保培训，培训内容包括国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、招标方安全管理制度。 

10.8.11 

运维服务方所有员工还应接受招标方安全部门各项安全健康环保培训 

10.8.12 

运维服务方必须保证其所使用的设备、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康安全规定。 

10.8.13 

运维服务方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。 

10.8.14 

运维服务方有责任和义务要求员工保护和维护好现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识完整，发现异常有义务报告并立即停止作业。 

10.8.15 

运维服务方有责任和义务配合和要求员工为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等。 

10.8.16 

运维服务方如造成招标方安全设施及设备损坏，应无条件进行赔偿或修复。认真做好各项安全工作，符合甲方的要求，自觉接受有关政府部门的监督检查。
10.8.17

运维服务方应严格按照国家安全生产标准化管理体系要求开展运维工作，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强安全生产标准化建设。运维服务方应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时转化为本单位规章制度，并贯彻到各项工作中。安全生产标准化运行应涵盖目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故查处、持续改进等核心要素，确保运维全过程满足《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）及《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T 33000-2025）等相关规定。

10.8.18

运维服务方应依法建立并持续完善职业健康监护档案，严格执行《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料，并按照规定的期限妥善保存。同时，运维服务方应依法组织劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立健全职业卫生档案（包括危害申报资料、检测评价报告、培训记录、防护设施维护记录等）。劳动者离开运维服务方时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，运维服务方应当如实、无偿提供。以上要求同时符合《中华人民共和国劳动法》关于保护员工身体健康的相关规定及《用人单位职业健康监护监督管理办法》的有关要求。

10.8.19
运维服务方应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《马塘湖建筑石料用灰岩矿年产900万吨骨料加工项目（一期）环境影响报告表》的相关规定，对运维过程中产生的一般工业固体废物和危险废物依法实施规范管理。对于一般工业固体废物，运维服务方委托他人运输、利用、处置的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。对于危险废物，运维服务方禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动；委托第三方处置时，应对受托方的资质和能力进行核实，在每年12月份对危废库中的废机油、废油桶委托第三方有资质的单位转运处置，承担相应费用，并签订下一年危废委托处置合同。运维服务方违反上述规定造成环境污染或生态破坏的，其产生的全部治理费用、赔偿费用及因此导致的相关损失，均由运维服务方自行承担，招标人有权依据实际发生费用从运维服务方的合同款项中直接扣除，并保留进一步追偿的权利。
三、招投标人责任与义务

1.招标人提供灰岩骨料加工原料供应，招标人负责供应灰岩骨料原料至加工厂卸料平台初破口。处理量暂定300万吨，最终结算以成品料实际销售量为准。
2.产品须定期委托第三方有资质单位检测，费用由中标人承担；若产品规格和质量不能符合招标单位要求或成品质量问题无法满足市场需求给招标人造成的损失由中标人负责。中标人拒不履行的，招标人从履约保证金直接扣除，履约保证金不足以补偿招标人损失的，不足部分由中标人补足。
3.中标人负责成品碎石销售统计工作，统计每天成品碎石销售量，招标人须落实专人配合。

4.中标人须及时做好生产场地清理打扫，做好扬尘防治，污水零排放以及污泥干化处理；污泥外运符合相关环保要求。
四、特别约定

1.中标人须按合同约定的时间内实现生产加工。

2.本项目一期工程已建设完成，二期堆棚项目处于建设规划期，尚未进行建设。若二期堆棚在合同期内投产，堆棚成品料装车由乙方负责，不再另行支付费用。

3.服务期满后同等条件下中标单位不愿意继续加工的或服务期内因投标人原因或因政策原因提前解除并终止合同的，自合同期满或合同终止之日起7日历天内，中标人应无条件归还属于招标人的设备（归还的设备须满足磨损件及易损件为全新，且设备整体性能满足达产达标），生产加工场地、设备基础及平台不得破坏，不得破坏原有环境，并经招标人验收确认后方可移交。移交时场地、设备损坏或缺失的，由中标人负责恢复或补偿，拒绝恢复的，招标人有权从履约保证金中扣除。未按时完成交还手续的，投标人应向招标人支付逾期违约金  10万 元/天，招标人直接从投标人履约保证金中扣除或按规定支付违约金。因不可抗力原因须终止合同，双方可商议解除合同，互不承担损失。移交期：2026年9月1日开始进行进场交接，与原单位进行运营交接事宜，9月10日前所有技术人员全部进场（含机修工），确保2026年9月30日前完全具备生产条件，交接期间产生任何费用由中标人自行承担，完全具备生产条件、正常生产并经招标人确认后开始计费（如果2026年10月1日完成交接后具备生产条件并正常生产，经招标人确认后自2026年10月1日开始计费；若非招标人原因致使生产延误或不能正常生产，按照延误时间对中标人处以10000元/日的违约金处罚，直至生产正常为止）。
4.若本项目出现主要人员不履职、运维服务质量低下、违法转包等问题，经招标人认定属实后，招标人有权直接解除合同并追究损失。
5.招标人提供的加工原料来自所属矿山，投标单位需自行探勘，一旦递交投标文件，视为充分了解原料情况。

6.筛分AB料装车费用为1元/吨（不含税），单独列支，不含在运维单价中，要求装载机满足日常装车要求，额定载重量不低于5吨，油电类型不做特别要求，运维方根据自身情况配备。

五、其他要求
1.砂石原料和成品砂石的所有权和销售权归招标人所有，投标人不得私自出售或以其他方式处置原料和成品砂石，一经发现招标人没收投标人的履约保证金并解除合同，情节严重的将移交公安机关处理。
2.因中标人原因导致连续停产达7个日历天的，招标人有权解除合同并酌情要求中标人承担停产月度的生产计划总量市场销售额10%-20%的处罚；

3.中标人按需生产保障供货量，足额满足招标人销售需求，未按要求完成生产供货的，招标人有权处以相应金额违约金，并承担一切不良后果。
4.中标人发生一起1人以上死亡、3人以上重伤、100万元以上直接经济损失安全生产责任事故的，或瞒报安全生产事故的，或被安全监管部门“一票否决”的，招标人有权解除合同；发生一起重大及以上环境保护责任事故，造成重大社会影响的或被节能减排和环境保护监管部门“一票否决”的，招标人有权直接解除合同，中标人须承担由此造成的一切损失。

5.在生产加工过程中应自行协调解决与第三方的矛盾纠纷，所造成的第三方损失由中标人负责，费用自行承担。

6.中标人应配合招标人接待进厂考察的个人或集体企事业单位，并提供安全防护用具。

7.中标单位在合同签订后组织技术人员驻场，参与项目建设期工作以便全面了解项目工艺、设备和生产各环节的优劣，最大限度减少后期二次成本增加。

8.因电费由招标人支付，为确保中标人在生产维修期间私拉乱接、浪费及违规用电，对电费进行考核，对每月销售成品骨料吨耗电量及吨耗电费进行考核，对造成吨耗电量及吨耗电费非正常增长的进行处罚，具体考核细则由招标人另行制定。
第五章  合同条款及格式

安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿骨料加工厂生产运营外包合同
甲方：滁州市兴全矿业投资有限公司
乙方：
项目位于滁州市全椒县六镇镇孙家村，采用锤破+筛分+回料破+成品筛分干法生产工艺，项目区总占地面积约100亩。

2.乙方系中国境内注册，具有独立法人资格，能满足甲方生产加工要求，按本合同约定实施砂石生产加工服务的承包人甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，就甲方砂石生产加工服务项目相关事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。 
第一条 合同目的 
1.1 甲方将位于滁州市全椒县六镇镇的一条骨料生产线及相关附属设备设施以劳务承包的方式交由乙方使用（具体设备、设施见移交图纸及设备清单），乙方根据甲方制定的生产计划和要求，配备足够的生产和管理人员组织生产作业。 
1.2 乙方在使用本合同约定的相关生产加工设备、设施期间，自主管理、自负盈亏、独立用工，独立承担生产、环保、安全监督、质量管控等管理事务。 

1.3 合同文件的组成：下列文件为本合同不可分割部分：

①合同协议书；

②招标文件及其附件、乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤合同补充条款；

⑥合同附件

⑦其他合同履行过程中双方协商一致签订的补充协议等。
以上与本合同具有同等法律效力。 

第二条 签约合同价及合同期限 
2.1本项目采用固定全费用综合单价计价形式，签约合同价为：

不含税价综合单价为人民币（大写）           ：(¥：        元/吨)

说明：1、本项目采用固定全费用综合单价计价形式，结算价=中标单价×发包人销售数量（依据发包人成品料销售数据）进行结算。乙方报价时应充分考虑市场及人工、备品备件等各项风险因素，最终结算以发包人销售数量进行结算。

2、本项目最高限价及投标报价均为不含税价，增值税税率按13%计取。中标人在结算时须开具13%增值税专用发票。国家税率政策调整时，不含税单价不变，含税价相应调整，双方签订补充协议执行。

3、综合单价包含但不限于以下内容：

（1）人工费（工资、社保、福利、劳动防护等）；

（2）水费、水资源费、污水处理费等；

（3）维修、保养费（生产过程中的易损件、磨耗件、机油、润滑油、药剂等机物料消耗、正常设备检修、日常维护保养消耗、设备修理保养机械费、基建及市政工程日常维修保养费、技术服务费、第三方检测费、防雷检测、特种设备登记检测、变电站高压设备预防性试验检测等）；

（4）工艺清理，含全部生产区域的积料、路面、 排水沟、渠清理、生产线清堵等；

（5）成品料的装卸及搬运，厂内装料车辆运输指挥管理；

（6）矿石原料大块石进料尺寸修整；
（7）粉尘、渣土装车费用；

（8）生产管理费（办公费、差旅费、职业卫生、安全生产费用、环保、水保措施费等费用）；

（9）卸料口清理、厂区、车间及内部道路、外部连接至X032县道的成品料运输道路清扫、洒水降尘满足环保要求产生的费用；

（10）厂区内消防、安全防护保障费用；

（11）厂区厂房、高杆灯、变电站（包括35kV变电站整体变电站内的充电桩电气设备、电气室一二）日常维护（因工程质保期内质量问题造成的除外）、绿植洒水养护、修剪等；

（12）根据甲方需求委托具有CMA资质的第三方检测单位定期对成品骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、表观密度、堆积密度、吸水率等指标进行骨料质量合规性检测，并出具盖章版检测报告；

（13）一般固废、危废库中危废依法依规处置费用；

（14）招标文件中按要求配备电气配套设备、减速机、驱动电机、皮带等关键易损备品备件；
（15）招标文件要求的其他费用。
本项目综合单价，覆盖自矿石原料运抵骨料加工厂卸料平台初破口起，至矿产品完成销售装车出厂全流程环节所产生的全部费用；仅两项费用除外：矿石原料运输、骨料加工用电成本，该两项费用不计入本次综合单价。

无论合同文件是否列明，为全面实现矿石加工生产运营而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，均视为已完整包含在总投标价内，招标人无需就上述事项另行支付任何费用。

2.2本合同期限为  3  年，本次为第一年度，预计自     年     月     日起至     年   月 30日止（具体以实际进驻运营起计）。合同一年一签，合同期内招标人按照招投标文件及合同条款等对中标人进行考核，若考核不合格，甲方有权终止合同。
2.3月度考核，考核合格则继续服务,并续签下一年合同；连续三次考核不合格（依据招标文件考核评分标准进行考核打分，80分以下即为不合格）则终止合同，乙方在合同终止后半月内撤场，招标人另行招标。因考核不合格终止服务，不再续签合同的，结算服务费用时当月服务费用减半，剩余费用作为违约处罚不再支付。

2.4考核标准

甲方根据合同文件、条款及公司相关制度等对运营单位进行考核，对乙方服务情况进行月度考核和评分，月度考评与月度服务费的支付和违约金挂钩，根据考核结果双方签署销售量结算单。总分100分，月度考评分在90分（含）以上为优秀，全额支付当月加工服务费（安全生产费用单独支付）；月度考核得分在80分（含）以上90分（不含）以下的为合格，按每分5000元在当月加工服务费用中扣除作为违约处罚；月度考评分在80分（不含）以下为不合格，扣除当月加工服务费用的10%作为违约处罚；连续两个月未满80分（不含）则扣除当月加工服务费用的30%作为违约处罚。如累计三个月月度考核得分在80分（不含）以下则终止合同。单次考核低于60分的，甲方有权认定乙方不具备生产加工能力并终止合同。

第三条 人员配置及管理 
3.1 
乙方根据甲方制定的生产计划和要求，配备满足生产需求的生产、管理人员、特种设备安全管理和作业人员（持证）从事加工生产，并将拟配备人员一览表报送甲方。所有参与生产的人员均为与乙方已建立合法劳动关系并交纳相应保险费。 

拟派项目团队成员均不得兼职。 
3.2乙方进场对本运维项目需提供：（1）生产组织方案；（2）质量控制方案；（3）进度控制方案；（4）资源配置计划；（5）重大危险情况应急预案；（6）厂区安全生产隐患防治和环保管控措施

3.3乙方需提供甲方要求的安全入场资料（详见安全资质审查资料）。

3.4甲方指定骨料事业部人员人员作为项目的派驻联络人。联络人的职责：（1）向乙方下达临时加工任务；（2）对乙方生产和管理的抽查监督；（3）负责甲乙双方的协调、沟通工作；（4）履行甲方的其他授权事项。 
第四条 甲方权利义务 
4.1 甲方根据生产计划向乙方提供生产所需的原材料（从矿山运至加工厂卸料平台卸料口）。 
4.2 甲方有权督促乙方按照生产计划和要求完成砂石加工任务。 
4.3 甲方有权要求乙方按时、能够保证机械、设备等合理正常使用要求采取适当的方式维护、保养砂石骨料生产线的设备及附属设施，甲方提出保养、维护的建议，乙方应予采纳，并及时对生产设备进行保养、维护，相关保养、维护费用由乙方自行承担。 
4.4 甲方应按照本合同有关规定按时支付乙方生产加工生产运营服务费用。 
4.5 甲方应对知悉的乙方有关信息、数据和资料(包括但不仅限于技术、财务、销售方面的信息、数据和资料)及其他信息负有严格的保密责任。 
4.6 甲方有权随时对乙方的员工进行检查监督，并对违反甲方厂区规章制度的行为，提出改正意见及列入违约行为，相应罚款以违约金形式从结算费用中扣除。 
4.7 甲方应尊重乙方员工的民族习惯和宗教信仰，不因民族或性别不同而歧视乙方员工。 
第五条 乙方的权利义务 
5.1 乙方承诺是独立核算的企业法人、具有相应的资质证书能够独立完成加工生产工作，具有履行本合同的能力。 
5.2 乙方应保证严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守国家的安全生产、劳动卫生等各项规定。 
5.3 乙方应与其员工签署劳动合同，按月支付其员工的工资并依法为其员工缴纳社会保险及支付其他国家规定相关费用。 乙方不得雇佣超过法定年龄的劳动者， 否则，相应责任均由乙方承担，与甲方无关。甲方若因此被追究责任，乙方承诺在甲方应支付给乙方的服务费用中优先扣除，不足部分，由乙方另行补齐。
5.4 乙方员工必须符合以下条件： 
5.4.1 身体健康、精神状态良好，并具有合格有效的健康证明; 
5.4.2 具有初中以上学历，能有效和清楚地口头和书面表达; 
5.4.3 机械设备操作人员具有从事专业岗位的证件或资质证书，持证上岗； 
5.4.4 所有员工未患有职业病鉴定委员会鉴定的职业病； 
5.4.5 所有员工未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病。 
5.4.6 法律、法规、政策要求的其他条件。  
5.5 乙方应保证员工遵守中华人民共和国法律法规和甲方厂区管理规章制度。 
5.7 乙方及乙方员工在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方。如因乙方或乙方员工的原因(经甲方同意的事项除外)导致甲方有关的商业秘密泄露，乙方应承担相应的法律责任。

5.8 乙方应保证负责人以及相关机械设备操作人员具有从事专业岗位的证件或资质证书，严格按照生产操作规程进行操作机械设备。在本合同履行期间乙方自行承担因履行合同造成的工伤、经济补偿、劳动争议、赔偿责任等，与甲方没有任何关系。 
5.9 因乙方员工离职所造成乙方工作岗位的空缺，乙方应及时补齐，不得影响生产加工。 
5.10 乙方服务过程中造成自身或第三方的人身及财产损害，应由乙方自行承担全部责任，与甲方没有任何关系。 
5.12 乙方及乙方人员均不得以甲方或甲方职工的名义对外宣传。 
5.13 乙方不得将甲方提供的设备设施用于本合同目的以外的用途，更不得用于抵押、质押等行为。 
5.14 乙方应严格按设备生产线性能要求开展石料及砂石的生产，保证生产的砂石等产品质量符合甲方及甲方客户确定的质量要求，承诺因产品质量导致甲方向第三方承担违约或赔偿责任的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方没有任何关系。 
5.15 乙方保证向甲方提供的所有材料真实有效，若有虚假视为违约，甲方有权终止合同，乙方并赔偿甲方的全部损失。 
第六条 乙方砂石生产加工服务内容 
1.项目情况及工艺流程介绍简介详见招标文件和附件图纸

矿产品加工生产：自矿石加工原料运至骨料加工厂卸料平台初破口至矿产品销售装车。【主要包含但不限于矿产品加工生产、加工系统生产线设备的操作、废矿废渣的处理及运输、所有设备的维修保养，矿产品加工生产所需全部人工、水、材料采购、储存、使用，污水、粉尘污染等处理或防治工作等工作】

矿石加工生产过程中做好文明施工、环境保护、水土保持、安全管理、除尘降噪、质量控制、产量保证等一系列工作。并对上述系列工作全面负责，依法承担相应的民事、法律责任。

2.生产 
2.1 乙方依托甲方现有生产线及相关附属设备设施，按照甲方生产计划和要求积极组织实施生产；
2.2 生产的砂石至少能够满足但不限于普通骨料产品规格分为：骨料粒径分为0~5mm、5~12mm、12~25mm、25~31.5mm。甲方可根据市场需求，合理调整产出骨料粒径区间，乙方不得以此要求业主增加任何费用；
2.3 乙方原则上应服从业主生产管理的工作安排与调派；

2.4 甲方根据实际情况制定生产指标，并按该指标考核乙方；

2.5 少量块石过大，乙方应按招标要求解小块石，因未及时解小导致设备损坏或其他损失，由运维服务单位承担相应责任；

2.6甲方提供运维人员宿舍区租赁，宿舍租赁费、水电、饮食、交通等其他费用由运维服务单位自行承担，宿舍区需服从甲方管理。运维方需安排专人负责宿舍区安全、卫生、消防管理，该区域安全责任由运维服务单位承担(租赁费用办公楼20元/月·m2，单人宿舍12元/月·m2，具体以公司管理制度为准)。

3.发运 
3.1 乙方应配备足够的常用工具、仪器、通讯、维修设备、车辆（含工程车辆、铲车、叉车、挖机、轮挖、微挖、清扫车）等满足运维需求；

3.2 成品装车要求：乙方应根据运输车辆到厂情况完成装车任务，协调场内交通，运维服务砂石成品装车能力应满足甲方的日常销售需求；

3.3 乙方应服从业主生产管理的工作安排与调派；

3.4 甲方根据实际情况制定发运指标，并按指标考核乙方；

3.5乙方承担客商管理平台及相关发运系统软件的技术服务费，目前每年服务费3000元左右，

目前每年服务费3000元左右，具体以实际发生为准。相关费用山乙方真接与第三方服务单位自行结算，甲方不参与费用治谈、付及相关事宜。

4.质量
4.1 符合国家建设用砂 GB/T14684-2011 标准；

4.2 符合国家建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011 标准；

4.3 甲方负责质量监控，运维方负责配合取样；

4.4 运维服务方需提供质量保障管理制度、方案，并执行；

4.5 产品质量要求：产品须符合国家建筑用砂、建筑用卵石碎石标准中对建筑用砂、碎石的要求，具体以招标人加工要求为准。运维服务方应充分了解生产线及相关配套设施内容与特点，结合业主及行业主管部门要求和相应标准建立完善的质量保证体系，以确保产品质量。销售的不合格产品返厂无偿加工，一切费用由加工企业承担；

4.6 产品须定期委托第三方有资质单位检测，费用由乙方承担；若产品规格和质量不能符合招标单位要求或成品质量问题无法满足市场需求给招标人造成的损失由乙方负责。乙方拒不履行的，招标人从履约保证金直接扣除，履约保证金不足以补偿招标人损失的，不足部分由乙方补足。

5.人工
5.1 人员由乙方按招标人要求及项目需求合理配置，特殊工种包括但不限于电工、焊工、特种设备安全管理和作业人员、压力容器操作工、起重作业操作工、工程设备司机等必须持证上岗；所配备的生产人员能熟练操作生产设备；本项目团队人员均不得兼职。
5.2 生产人员上岗前须提供最近一年内职业病体检合格报告且乙方须每年组织一次体检；

5.3 乙方必须熟悉加工项目的生产工艺流程，乙方接到我方通知7日内，须派遣与投标文件对应的专门驻厂负责服务本项目的主要负责人及专业技术人员进场跟班学习，熟悉生产线流程和设备及使用注意事项；
5.4 乙方所有作业人员必须按规定到岗，乙方必须于合同签订前按投标文件拟派人员配备的证书、体检报告、人身意外伤害险参保单、安全生产责任保险等相关资料上报招标人审查，审查通过后签订合同。中途有人员变动的，必须及时上报招标单位，征得业主单位同意后方可更换；

5.5 乙方项目负责人及安全生产负责人须有3年及以上相似岗位工作经验，并长驻现场原则上不得更换；

5.6 成品骨料加工是一项带有危险性的工作，乙方须建立完善的安全管理制度，对员工定期进行安全教育培训。保设备正常运行，确保生产人员的人身安全，确保加工厂的过往车辆、人员的财产和人身安全。预防自身人员伤害，做好投保工作，要求所有人员购买人身意外伤害险，每人投保额度在100万元及以上，并购买相应的意外险。如果发生生产作业员工和管理人员或第三人人身伤害或死亡事故的，一切赔偿由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。

5.7 甲方有权管理运维服务方，运维服务方必须服从并接受业主管理。 拒不整改的，视为违约行为，相应罚款以违约金形式从结算费用中扣除（原则上处罚总额不超过人工总费用 10%）；
5.8甲方有权要求运维服务方更换工作能力不合格或不服从管理的人员；

5.9甲方有权根据实际需要要求运维方增加员工；

5.10 在劳动用工合规性方面，全部责任由运维服务方承担；

5.11运维服务方不得以任何理由罢工或消极怠工，如运维服务方发生任何形式的罢工或消极怠工，甲方有权解除合同，并要求运维方赔偿因罢工给甲方造成的全部损失；

    5.12 运维服务单位工作人员需统一着装，下发统一制式安全帽等劳保用品。
6.环保

6.1 运维服务方要执行政府、行业、业主方相关环保法律法规制度，包括但不限于：满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标 准；一般固废暂存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）等等；

6.2 因运维服务方责任，造成环保事故和处罚，由运维服务方全部责任和损失，并消除由此给甲方带来的影响；

6.3 运维服务单位骨料加工和除污除尘作业须符合国家、省、市、行业、环保、水保及甲方的有关要求，同时做好厂区内的清洁卫生及绿化植被的养护工作。运维服务方应根据生产运行特点和招标方要求，依照政府行政主管部门的相应标准和要求，建立完备的环境保证体系。若因违反环保、水保要求遭到行政处罚的，由运维服务单位承担，与甲方无关。

7.维修、维护

7.1 运维服务方对承包范围(整个骨料线等)的机械电气维护、维修工作负全部责任，业主有权对运维服务方维护、 维修工作进行审查、监督、指导；

7.2 运维服务方应根据设备运行需要制定预防性维护计划（日、周、月、 季、年）、运维服务方制定维修计划（日、周、月、季、年）；维护、维修、润滑计划要按时执行； 

7.3 运维服务方向业主提供详细的维修（备品备件）记录和维护、维修工作分析报告（周、月、季度、半年、年度）；

7.4 设备保持干净，锈蚀面需处理做防腐，漆面恢复原状； 

7.5 机修车间、空压机房、配电室、水泵房、变电站等厂区内建筑单体交由运维单位作为运行使用，做好机械设备的维护保养和维修工具保养，确保工器具完好并定期进行安全检查；

7.6 严格服从公司管理，正常检修及抢修工作必须第一时间积极响应；

7.7 对紧急抢修事件，运维服务方必须积极响应，减少紧急事故造成的设备停机； 

7.8 按照甲方要求对现场巡检通道及安全设施进行整改。

7.9对于甲方特别标明的主机设备易损件清单，乙方应及时按设备性能要求进行保养、更换，因此造成设备损毁，由乙方承担全部维修、更换设备、人工及停工损失、第三方追究的违约金等损失。
9.备件

9.1 乙方需要承担辅材、消耗材、磨损件的费用； 

9.2 运维服务方自主采购备件时，应按招标人指定的厂家（白名单或者招标方特批的品牌商家）采购原厂备品备件，或采用不低于原厂备件质量的备品备件；
9.3 耗材需符合招标人要求，运维服务方购买； 

9.4 甲方有权检查所有备件、耗材的验收（质量和数量）情况和入库情况；

9.5乙方设备维保全过程所用润滑油品，限定采用美孚、壳牌等国际主流品牌；油品性能、润滑等级不得低于美孚 EP2 标准，禁止混用低价杂牌、低标号油品。每次保养需登记油品品牌型号、批次资料，确保设备润滑工况达标。

9.6乙方须自行配齐成套电气配套设备、减速机、驱动电机、皮带等关键易损备品备件，建立专属备用备件库，用于应对生产线突发设备故障时即时替换抢修；备用备件规格、型号、技术参数、性能标准须与现场在用设备一致或采用不低于原厂级别设备，禁止翻新、拆机件、瑕疵件。因备件缺失、规格不符、品质不合格导致停机延误、产能损失及设备二次损坏的，全部责任与经济损失由乙方自行承担。
10.安全 

矿山工程安全标准：安全生产要求符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局令第62号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号）、国家矿山安全监察局关于印发《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》的通知（矿安（2021）55号）、《安徽省安全生产条例》、《安徽省非煤矿山管理条例》、《关于印发《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》的通知》（皖经信非煤〔2020〕94号）、《关于加强安徽省金属非金属矿山安全技术工作的指导意见》（皖应急〔2021〕144号）、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产法律法规及相关规定文件执行。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生。

环保管理要求符合《中华人民共和国环境保护法》 、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《排污许可管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《安徽省环境保护条例》、《安徽省大气污染防治条例》。

职业健康管理要求符合《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）、《职业健康检查管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188—2025）、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）、《安徽省劳动保护条例》。

10.1 运维服务方遵守业主所有管理制度，不能瞒报并及时上报安全事故、 安全隐患等； 

10.2 运维服务方负责承包范围全方位的安全管理（人身安全、设备安全、运行安全、检修安全、消防安全等），需落实安全经费、管理、人员机构等；

10.3 业主监督运维服务方开展安全工作。运维服务方要按要求在规定时间内完成安全整改；

10.4 运维服务方定期（周、月、季度、年）向招标人提供安全工作报告；

10.5 甲方有权对运维服务方员工的不安全行为视为违约行为，相应罚款以违约金形式从结算费用中扣除，运维服务方根据甲方安全管理条例或标准进行整改； 

10.6 运维服务方违反安全规定发生重伤或死亡事故，运维服务方应对受害者本人或家属妥善解决安置，并承担由此产生的全部赔偿费用。并且运维服务方赔偿因安全事故给招标人造成的损失（人身赔偿、财产赔偿），同时招标人有权解除本合同；

10.7 因运维服务方过失造成的发生重大设备事故，运维服务方赔偿招标人全部损失；

10.8 安全管理要求： 

10.8.1 运维服务方必须遵守国家的安全、职业健康及环保等相关法律法规及甲方的安全、职业健康及环保制度、规定，如违反国家法律法规及甲方相关安全、职业健康及环保制度、规定而发生事故，由运维服务方承担所有的经济责任及法律责任；

10.8.2 由于运维服务方的原因而引起的政府罚款（包括对招标方的部分）将由运维服务方完全承担；运维服务方人员产生轻微事故、损失工作日以上安全事故，运维服务方应承担相应的违约责任； 

10.8.3 运维服务方对自己员工负有完全的安全、职业健康及环保管理责任，安全、职业健康及环保事故引起的所有损失由运维服务方承担；

10.8.4 运维服务方应保证安全生产费用投入，按照 0.18 元/吨标准对安全生产费用进行提取，并投入使用，业主方依据运维服务方提供的安全生产费用使用情况进行据实结算；

10.8.5 运维服务方必须制订其相应的安全、职业健康及环保管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、安全生产责任保险、社会保险，建立安全环保管理体系、职业健康监护体系，培训告知体系，劳动防护用品管理体系及员工个人职业健康监护档案等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任；

10.8.6 运维服务方应提供符合作业项目的等级资质证书、安全资质证书和入场特种作业人员操作证书（安全资质证书包括但不限于以下：安全生产许可证、负责人安全资格证、安全管理资格证、特种作业资格证（电工证、焊工证、压力容器操作证、起重作业操作证、工程设备驾驶证）等；

10.8.7 运维服务方应了解合同履行过程中的安全、职业健康及环保因素和甲方现场状况；

10.8.8 运维服务方不得安排未成年、超龄人员上岗，不得安排孕期、哺乳期女职工从事与本人和胎儿、婴儿有害的作业；不得安排有职业禁忌的员工在危害岗位；

10.8.9 运维服务方对所属员工的安全、职业健康负有全部的培训及管理、提醒、告知、监督责任，并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致运维服务方员工发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。 

10.8.10 

运维服务方应对自己员工进行充分的安全、职业健康及环保培训，培训内容包括国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、招标方安全管理制度等。 

10.8.11 

运维服务方所有员工还应接受招标方安全部门各项安全健康环保培训。 

10.8.12 

运维服务方必须保证其所使用的设备、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康安全规定。 

10.8.13 

运维服务方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。 

10.8.14 

运维服务方有责任和义务要求员工保护和维护好现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识的完整，发现异常有义务报告并立即停止作业。 

10.8.15 

运维服务方有责任和义务配合和要求员工为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等。 

10.8.16 

运维服务方如造成招标方安全设施及设备损坏，应无条件进行赔偿或修复。认真做好各项安全工作，符合甲方的要求，自觉接受有关政府部门的监督检查。

10.8.17

运维服务方应严格按照国家安全生产标准化管理体系要求开展运维工作，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强安全生产标准化建设。运维服务方应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时转化为本单位规章制度，并贯彻到各项工作中。安全生产标准化运行应涵盖目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故查处、持续改进等核心要素，确保运维全过程满足《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）及《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T 33000-2025）等相关规定。

10.8.18

运维服务方应依法建立并持续完善职业健康监护档案，严格执行《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料，并按照规定的期限妥善保存。同时，运维服务方应依法组织劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立健全职业卫生档案（包括危害申报资料、检测评价报告、培训记录、防护设施维护记录等）。劳动者离开运维服务方时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，运维服务方应当如实、无偿提供。以上要求同时符合《中华人民共和国劳动法》关于保护员工身体健康的相关规定及《用人单位职业健康监护监督管理办法》的有关要求。

10.8.19
运维服务方应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《马塘湖建筑石料用灰岩矿年产900万吨骨料加工项目（一期）环境影响报告表》的相关规定，对运维过程中产生的一般工业固体废物和危险废物依法实施规范管理。对于一般工业固体废物，运维服务方委托他人运输、利用、处置的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。对于危险废物，运维服务方禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动；委托第三方处置时，应对受托方的资质和能力进行核实，在每年12月份对危废库中的废机油、废油桶委托第三方有资质的单位转运处置，承担相应费用，并签订下一年危废委托处置合同。运维服务方违反上述规定造成环境污染或生态破坏的，其产生的全部治理费用、赔偿费用及因此导致的相关损失，均由运维服务方自行承担，甲方有权依据实际发生费用从运维服务方的合同款项中直接扣除，并保留进一步追偿的权利。

第七条 履约保证金 
7.1 为更好地保障安全生产，双方约定共同建立合同履约保证金制度。合同履约保证金为     万元，乙方应于本合同签订前缴纳至甲方以下指定账户（或使用银行保函，银行保函要求详见投标人须知前附表）。 
开户名： 
开户行： 
账 号： 
7.2 发生如下情形之一，合同履约保证金将赔付甲方因此遭受的损失： 
7.2.1 在合同履行期间，甲方因乙方生产加工产品质量问题、违反安全生产或环保的行为而遭受的经济损失（含向第三方的赔付、罚款等）。 
7.2.2 根据本合同约定，乙方应承担的赔偿、费用。 
7.2.3 其它因乙方违约导致甲方遭受的损失。 
7.3 如发生赔付的，甲方有权直接从合同履约保证金中抵扣；若履约保证金不足抵扣的，甲方有权从生产加工服务费用中进行抵扣；若仍不足以抵扣的，乙方仍需进行赔偿。 
7.4 合同履约保证金抵扣（全部或部分）后，甲方有权从生产加工服务费用中扣划相应的款项用于充实履约保证金，若已完成的加工服务费不能充实履约保证金的，甲方有权从后续加工费内扣划，直至预留的合同履约保证金继续达到本合同约定的标准。
7.5 履约保证金的退还 
7.5.1 合同期满或合同解除、终止的，在乙方移交设备、设施无损毁、丢失和确保可正常使用的情况下，经甲方检查验收合格后十个工作日内，甲方将剩余的履约保证金一次性无息退还给乙方。 
7.5.2 若设备设施有损毁、丢失，乙方应进行修复或按原价进行赔偿，赔偿款甲方有权在履约保证金或生产加工服务费用中予以抵扣。 
7.5.3 若设施设备不能正常运行，乙方应负责确保正常运行；经维护仍不能正常运行的，乙方应进行赔偿，赔偿款甲方有权在履约保证金或生产加工服务费用中予以抵扣。 
第八条 交接 
8.1 甲乙双方签署合同，接到甲方通知后 7 日内，乙方应组织人员进驻。逾期不能进驻的，甲方可以解除合同。乙方进驻后，甲乙双方按照本合同附件一所列设备、设施进行交接，并对设备进行7天试运行，设备设施运行正常的， 视为交接完成。 
8.2 乙方应于合同到期或合同解除、终止后 7 日内，按照所列清单向甲方交付，并确保设备设施正常运行，经甲方验收确认后，视为交接完成。 

8.3 移交期：2026年9月1日开始进行进场交接，与原单位进行运营交接事宜，9月10日前所有技术人员全部进场（含机修工），确保2026年9月30日前完全具备生产条件，交接期间产生任何费用由中标人自行承担，完全具备生产条件、正常生产并经招标人确认后开始计费（如果2026年10月1日完成交接后具备生产条件并正常生产，经招标人确认后自2026年10月1日开始计费；若非招标人原因致使生产延误或不能正常生产，按照延误时间对中标人处以10000元/日的违约金处罚，直至生产正常为止）。

第九条 费用的结算及支付 
9.1 生产加工服务费包括组织生产加工过程中除原石运输及生产电费之外所产生的一切费用（见合同综合单价）

9.2 按月正常结算生产加工服务费。根据甲方上月运维服务考核结果，并对考核扣款或违约金等事项双方确认，向招标人开具增值税专票，招标方在收到中标方开具的发票后十个工作日内，向中标方支付上月生产加工服务费。 

甲方按照合同文件、条款及公司相关制度等对运营单位进行考核，对乙方服务情况进行月度考核和评分，月度考评与月度服务费的支付和违约金挂钩，根据考核结果双方签署销售量结算单。总分100分，月度考评分在90分（含）以上为优秀，全额支付当月加工服务费（安全生产费用单独支付）；月度考核得分在80分（含）以上90分（不含）以下的为合格，按每分5000元在当月加工服务费用中扣除作为违约处罚；月度考评分在80分（不含）以下为不合格，扣除当月加工服务费用的10%作为违约处罚；连续两个月未满80分（不含）则扣除当月加工服务费用的30%作为违约处罚。如累计三个月月度考核得分在80分（不含）以下则终止合同。单次考核低于60分的，甲方有权认定乙方不具备生产加工能力并终止合同。
注：以上每月加工服务费均为依据当月考核结果扣除后的费用。
9.3 合同期满或解除、终止的，乙方实际已生产但未销售的砂石成品，经双方共同确认或共同委托第三方测量后，乙方根据应付生产加工服务费金额向甲方开具发票，甲方在收到乙方提供的发票后十个工作日内向乙方结清剩余生产加工服务费。 
第十条合同解除、终止 
10.1 如出现下列情形之一，甲方有权立即解除本合同： 
10.1.1 乙方私自将甲方设备用于合同目的以外的用途时。 
10.1.2 乙方拒绝甲方的工作指示时。 
10.1.3 乙方违反双方约定的情形，甲方要求其限期纠正，逾期不予纠正的。 
10.1.4 乙方违反本合同第六条约定的。 

10.2 甲方逾期付款，超过60天且未就付款时间达成一致的，乙方有权解除合同。
10.3 双方协商一致解除或终止本合同。 
10.4 因国家政策发生变化，致使合同不能继续履行的，任何一方均可以单方解除合同；因国家政策发生变化，致使合同暂停履行超过6个月，经双方协商一致可以解除合同。

10.5 乙方发生一起1人以上死亡、3人以上重伤、100万元以上直接经济损失安全生产责任事故的，或瞒报安全生产事故的，或被安全监管部门“一票否决”的，甲方有权直接解除合同；发生一起重大及以上环境保护责任事故，造成重大社会影响的或被节能减排和环境保护监管部门“一票否决”的，甲方有权直接解除合同，乙方须承担由此造成的一切损失。
10.6 合同解除或终止不影响双方按照本合同约定要求对方承担相应违约责任。

10.7乙方弄虚作假、加工区内偷卖、偷运矿石料，或瞒报、谎报偷运等违法情况的。甲方有权直接解除合同，乙方须承担由此造成的一切损失。

10.8乙方廉政建设不力，导致在本项目中发生重大廉政责任事故的。甲方有权直接解除合同，乙方须承担由此造成的一切损失。
10.9乙方拖欠农民工工资，造成到省政府上访的。甲方有权直接解除合同，乙方须承担由此造成的一切损失。
10.10 乙方不得以任何名义转包或违法分包。甲方在乙方进场合同履约过程中发现乙方非法转包、挂靠、违法分包等行为的，甲方有权直接解除合同，乙方无条件清退出场。并对乙方当月已完合格工作量的60%进行清场结算。

第十一条 确认与声明 
11.1 乙方确认：其具有履行本合同的能力、资质和相应的从业人员。
11.2 乙方确认：双方不建立劳务派遣关系或类似关系，乙方应向其员工承担用人单位的全部责任。甲方不对乙方员工承担任何用人单位或用工单位的责任。 
11.3 双方确认：甲乙双方不构成代理关系，乙方不得以甲方名义对外签署或发布任何文件、制度等。 
第十二条 违约责任 
12.1 甲方无故未按期支付乙方本合同项下的生产加工服务费用的，逾期超过60天且双方就付款时间未达成一致的，乙方有权解除本合同。 
12.2 合同到期或解除后，若设施设备有损毁、丢失，乙方应按第 7.5.2 予以赔偿，不足部分，乙方应另行赔偿。 设施设备经调试仍不能正常运行的，乙方应按第 7.5.3 条予以赔偿，不足部分，乙方应另行赔偿。 
12.3 合同到期或解除后，乙方不能在合同第 8.2 条约定时间内向甲方交接附件一所列全部设备，逾期赔偿甲方     元/日。 
12.4 乙方员工有下列行为的，甲方有权要求乙方立即改正并对乙方进行处罚：

（1）乙方在承包生产加工业务期间，发生下列情况之一的，视为乙方违约，除应对甲方所造成的直接损失和由此造成甲方额外支出费用进行赔偿外，乙方还应按下列标准向甲方交纳违约金：

1）被政府主管部门责令停产整改或未经甲方同意擅自停产的，80000元/天；

2）被政府主管部门书面责令整改的，视情节严重2000-20000元/次；

3）如发现乙方人员私自向外偷运砂石产品的，最低50000元/次，情节严重的扣除全部履约保证金，并追究法律责任。

（4）其他。
（2）乙方在承包业务期间，存在以下情形的，甲方有权没收乙方履约保证金。

1）乙方未按照中标通知书约定期限与甲方签订合同；

2）乙方在签订合同后，未按照合同约定履行；

3）乙方未与甲方协商一致，单方毁约或擅自停止生产的。

（3）乙方应在收到甲方违约行为告知书一周内缴纳违约金。未在规定时间内交纳，甲方有权直接从当期应支付给乙方的承包加工费用中扣除，不足部分从履约保证金中扣除，仍有不足，由乙方另行补足。

12.5 任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的重复性违约行为，相应违约行为应按合同约定合并计算违约金，且不得要求调整或免除。 
12.6任何一方违反本合同约定，除按上述约定承担违约责任外，还应当赔偿对方的损失。损失赔偿的范围包括但不限于直接损失、间接损失、向客户或第三方支付的赔偿、所遭受的行政处罚、可预期利益的损失以及守约方为此而支出的律师费、调查费、公证费、诉讼与仲裁费用等。一方违约造成对方员工人身损害同时构成工伤，导致对方向员工支付的工伤待遇，应作为对方损失，由违约方予以赔偿。 

第十三条 特别约定 
1.乙方须按合同约定的时间内实现生产加工。

2.本项目一期工程已建设完成，二期堆棚项目处于建设规划期，尚未进行建设。若二期堆棚在合同期内投产，堆棚成品料装车由乙方负责，不再另行支付费用。
3.服务期满后同等条件下中标单位不愿意继续加工的或服务期内因投标人原因或因政策原因提前解除并终止合同的，自合同期满或合同终止之日起7日历天内，乙方应无条件归还属于甲方的设备（归还的设备须满足磨损件及易损件为全新，且设备整体性能满足达产达标），生产加工场地、设备基础及平台不得破坏，不得破坏原有环境，并经甲方确认后方可移交。移交时场地、设备损坏或缺失的，由乙方负责恢复或补偿，拒绝恢复的，甲方有权从履约保证金中扣除。未按时完成交还手续的，乙方应向甲方支付逾期违约金  10万 元/天，甲方直接从乙方履约保证金中扣除或按规定支付违约金。因不可抗力原因须终止合同，双方可商议解除合同，互不承担损失。
4.若本项目出现主要人员不履职或违法转包问题，经甲方认定属实后，甲方有权直接解除合同并追究延误带来的损失。
5.甲方提供的加工原料来自所属矿山，乙方需自行探勘，乙方视为充分了解原料情况。

6.筛分AB料装车费用为1元/吨（不含税），单独列支，不含在运维单价中，要求装载机满足日常装车要求，额定载重量不低于5吨，油电类型不做特别要求，运维方根据自身情况配备。

7.砂石原料和成品砂石的所有权和销售权归招标人所有，乙方不得私自出售或以其他方式处置原料和成品砂石，一经发现甲方没收投标人的履约保证金并解除合同，情节严重的将移交公安机关处理。
8.因乙方原因导致连续停产达7个日历天的，甲方有权解除合同并酌情要求乙方承担停产月度的生产计划总量市场销售额10%-20%的违约金赔偿；乙方不得以任何借口要求甲方增加费用。

9.乙方按需生产保障供货量，足额满足甲方销售需求，未按要求完成生产供货的，甲方有权处以相应金额违约金，乙方承担一切不良后果。
10.乙方发生一起1人以上死亡、3人以上重伤、100万元以上直接经济损失安全生产责任事故的，或瞒报安全生产事故的，或被安全监管部门“一票否决”的，甲方有权解除合同；发生一起重大及以上环境保护责任事故，造成重大社会影响的或被节能减排和环境保护监管部门“一票否决”的，甲方有权直接解除合同，乙方须承担由此造成的一切损失。

11.在生产加工过程中应自行协调解决与第三方的矛盾纠纷，所造成的第三方损失由乙方负责，费用自行承担。

12.乙方应配合甲方接待进厂考察的个人或集体企事业单位，并提供安全防护用具。

13.乙方在合同签订后组织技术人员驻场，参与项目建设期工作以便全面了解项目工艺、设备和生产各环节的优劣，最大限度减少后期二次成本增加。

14.因电费由招标人支付，为确保中标人在生产维修期间私拉乱接、浪费及违规用电，对电费进行考核，对每月销售成品骨料吨耗电量及吨耗电费进行考核，对造成吨耗电量及吨耗电费非正常增长的进行处罚，具体考核细则由招标人另行制定。
第十四条 通知与送达 
14.1 为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式： 
14.1.1 甲方联系方式 
邮寄地址：  
联系人： 

电话： 
电子邮箱：               
14.1.2 乙方联系方式 
邮寄地址：  
联系人： 
电话： 

电子邮箱：  
14.2 双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则， 由未通知方承担由此而引起的相关责任。 
14.3 同时，甲方仍可通过其管理人员向乙方发布有关工作安排。 
第十五条 人员考勤  
1、人员考核：项目开工进场后，承包人投标文件拟派人员必须全部到岗，否则招标人有权取消其中标资格，并没收其履约保证金。 

2、项目负责人、技术负责人及关键岗位人员变更必须经发包人批准。项目负责人、技术负责人除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明，变更后的项目负责人、技术负责人及关键岗位人员资质、业绩经验不得低于变更前项目负责人资质、业绩经验。 并提供本单位为其缴纳的近三个月社保证明。
中标人因下列原因变更项目负责人，须缴纳违约金 50 万元: ☑①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；☑②离职的；☑③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；☑④无能力履行合同责任义务被相关主管部门或建设单位责令更换的。

中标人因下列原因变更技术负责人，须缴纳违约金 10 万元: ☑①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；☑②离职的；☑③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；☑④无能力履行合同责任义务被相关主管部门或建设单位责令更换的。
3、人员考勤：项目开工后，人员到岗实行考勤，考勤由发包人负责。项目负责人不得少于22天，技术负责人及投标文件中拟派其他人员每月在岗时间不得少于 28天，每天不少于 8 小时。未按规定在岗履责的且未按规定履行请假手续的，对项目负责人处以5000元/人·天的违约金，对项目负责人以外的其他人员处以3000元/人·天的违约金。

4、在各级相关部门现场检查过程中发现项目负责人、技术负责人、安全员等主要管理人员未按合同约定在岗三次及以上的，招标人有权取消其中标资格，并没收其履约保证金。
5、中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商，招标人还将停止支付合同款项，扣留任何未付的进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。

第十六条 质量管理  
质量标准：产能及产品调试达标，满足国家及地方环保要求。中标人加工的建筑骨料需达到国家标准、行业、地方以及招标人下发的其它相关质量标准，相关标准由招标人提供。若因加工成品质量问题无法满足市场需求导致滞销，滞销部分由中标人按招标人定价标准收购。

承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工、操作或作业的，存在质量、安全隐患的，必须按要求和规定时限整改到位，同时处以50000元/次的违约金。对拒不执行或整改不力的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。
第十七条 安全管理  
安全标准：安全生产要求符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安徽省安全生产条例》等有关安全生产法律法规及相关规定文件执行。 承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生。

1、承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由建设单位下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人10000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。

2、执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文）
第十八条 扬尘管理  
严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处罚承包人10000元/次的违约金。
第十九条 安全生产及农民工工资支付要求  

1、承诺将严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局令第62号）、《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》 （矿安〔2022〕4 号）、国家矿山安全监察局关于印发《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》的通知（矿安（2021）55号）、《安徽省安全生产条例》、《安徽省非煤矿山管理条例》、《关于印发《安徽省非煤矿山建设项目管理办法》 的通知》（皖经信非煤〔2020〕94 号）、《关于加强安徽省金属非金属矿山安全技术工作的指导意见》（皖应急〔2021〕144 号）、《金属非金属矿山安全规程》等有关安全生产法律法规及相关规定文件进行安全生产管理，并按照相关相求配备安全生产管理人员及专业技术人员；

2、承诺不拖欠农民工工资、按时发放农民工工资。

3、承包人必须按滁州市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从合同款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。
（1）凡到发包人处上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人每半个工作日200元的标准给予相应违约金。滞留时间超过半个工作日的，按每个工作日400元处罚。
（2）凡赴县政府、发包人所属集团总公司上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人每半个工作日400元的标准给予违约处罚。滞留时间超过半个工作日的，按每个工作日800元处罚。

（3）凡赴市政府及市根治办及相关部门上访，滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人每半个工作日600元的标准给予违约处罚。滞留时间超过半个工作日的，按每个工作日1200元处罚。

（4）凡赴省政府及相关部门上访，招标人有权直接解除合同，中标人须承担由此造成的一切损失。对滞留时间半个工作日（不足半个工作日以半个工作日计算），按每人每半个工作日600元的标准给予处罚；滞留时间超过半个工作日的，按每个工作日1200元处罚。从当期合同价款中直接扣除，当期合同款不足的，从履约保证金中直接扣除。
第二十条 不可抗力  
不可抗力定义：指在本协议签署后发生的、本协议签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病以及根据中国法律认作不可抗力的其他事件。 
第二十一条 争议及未尽事宜 
21.1 关于本合同的任何争议，甲、乙双方应协商解决，不能解决的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。 
21.2 本协议未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。 
21.3 本协议与国家有关法律法规、规定相悖的，均按国家有关法律法规、规定执行。 
21.4 甲乙双方除因书面协商一致外，任何一方均不得将本合同中权利和义务转让给其他第三方。 
第二十二条 合同生效、份数 
22.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 
22.2 本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。 
甲方:                            乙方：

地址:                            地址:  

授权代理人:                  授权代理人:

合同订立地点： 

合同订立日期:
附件1：廉政协议

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：                      
法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             
廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：         

附件2：安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）          承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）        法定代表人或其委托代理人：     （签字）

      年    月    日                                年    月    日

第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件
资信证明文件

（投标文件一）

        项目

项目编号：     
投标人：                              （签章）
法定代表人：                              （签章）

        年        月        日

目   录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）
（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）； 

（3）投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；（格式见附件）

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书；（格式见附件）

（6）招标文件中要求的资信标评审细则资料；

（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料；

（8）其他（如有）。
附件1

法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年       月        日

经营期限：                                 

姓名：          性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

投标人：                 （签章）

                                               年     月     日  
2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。   

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

                                     投标人：             （签章）
法定代表人（身份证号码）：             （签章）
              年    月    日

附件2

诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司（包括联合体各成员）没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“安全生产严重失信主体名单”的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“严重违法失信名单”的；（若招标文件对投标人（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构有上述1-5项信誉要求，在此一并承诺我公司（包括联合体各成员）所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-5项情形）

七、本次投标不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；（本项目不采用）
八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十二、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受中标无效、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受中标无效、记入不良行为记录等处理；（本项目不采用）
十三、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十四、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；（本项目不采用）
十五、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。（本项目不采用）
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：                                                 
投标人（签章）：          法定代表人（签章）：                           

日期：           年            月             日
或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

附件3：

服务承诺书

致：               （招标人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

 

投标人名称：                          （签章）
法定代表人：                               (签章)
                                  日    期：        年      月      日
技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

        项目

项目编号  
        年     月     日

该项目技术部分为暗标评审，评审前系统自动对所有供应商的技术标进行编号；投标人制作的技术部分不得出现可能泄露供应商单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则技术部分按零分处理。
技术标不设目录，按照技术标评审细则及投标文件制作软件中的格式进行编制。
商务标格式文件
商务标

（投标文件三）

        项目

项目编号  
投标人：                              （签章）
法定代表人：                             （签章）

        年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

附件1

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，唱标时，以投标文件中的开标一览表进行唱标）

	项目名称
	         

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价\服务期
	投标单价（大写）：                    元
(小写) ：               元

服务期：三年。合同一年一签。合同期内招标人按照招投标文件及合同条款等对中标人进行考核，若考核不合格，招标人有权终止合同。


法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

                                      日  期：      年   月   日 

附件2

投  标  函

致：       (招标人)        

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目编号）”项目的服务，投标单价为（大写）每吨               元（小写）         元/吨，项目负责人为       ，服务期限：见开标一览表 。
3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式三份，其中正本一份、副本贰份。

5.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8、                           （其他补充说明）。

 

投标人名称：                        （签章）

投标人法定代表人：                      （签章）联系人：             
单位地址：                                       
邮政编码：            联系人手机号码：          传真：          
日期：           年        月        日
附件3 ：分项报价清单
	分项报价清单
	投标报价
	

	一、骨料加工报价（不含税）
	元/吨
	

	人工
	
	

	水
	
	

	备品备件
	
	

	耗材
	
	

	机械
	
	

	卫生服务费
	
	

	安全措施费
	
	

	管理费
	
	

	其他
	
	

	二、合计（报价）
	综合报价    元/吨
	


采用全费用综合单价报价，投标人考虑各项风险，综合单价包含但不限于：

（1）人工费（工资、社保、福利、劳动防护等）；

（2）水费、水资源费、污水处理费等；

（3）维修、保养费（生产过程中的易损件、磨耗件、机油、润滑油、药剂等机物料消耗、正常设备检修、日常维护保养消耗、设备修理保养机械费、基建及市政工程日常维修保养费、技术服务费、第三方检测费、防雷检测、特种设备登记检测、变电站高压设备预防性试验检测等）；

（4）工艺清理，含全部生产区域的积料、路面、 排水沟、渠清理、生产线清堵等；

（5）成品料的装卸及搬运，厂内装料车辆运输指挥管理；

（6）矿石原料大块石进料尺寸修整；
（7）粉尘、渣土装车费用；

（8）生产管理费（办公费、差旅费、职业卫生、安全生产费用、环保、水保措施费等费用）；

（9）卸料口清理、厂区、车间及内部道路、外部连接至X032县道的成品料运输道路清扫、洒水降尘满足环保要求产生的费用；

（10）厂区内消防、安全防护保障费用；

（11）厂区厂房、高杆灯、变电站（包括35kV变电站整体变电站内的充电桩电气设备、电气室一二）日常维护（因工程质保期内质量问题造成的除外）、绿植洒水养护、修剪等；

（12）根据甲方需求委托具有CMA资质的第三方检测单位定期对成品骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、表观密度、堆积密度、吸水率等指标进行骨料质量合规性检测，并出具盖章版检测报告；

（13）一般固废、危废库中危废依法依规处置费用；

（14）招标文件中按要求配备电气配套设备、减速机、驱动电机、皮带等关键易损备品备件；
（15）招标文件要求的其他费用。
本项目综合单价，覆盖自矿石原料运抵骨料加工厂卸料平台初破口起，至矿产品完成销售装车出厂全流程环节所产生的全部费用；仅两项费用除外：矿石原料运输、骨料加工用电成本，该两项费用不计入本次综合单价。

无论招标文件是否列明，为全面实现矿石加工生产运营而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，均视为已完整包含在总投标价内，招标人无需就上述事项另行支付任何费用。

法定代表人（签字或盖章）：              投标人（盖单位章）：

                                      日  期：      年   月   日

附件4  
投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

第七章 招标人、代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 安徽全椒马塘湖建筑石料用灰岩矿骨料加工厂生产运营外包项目 的招标文件进行确认。

招标人：滁州市兴全矿业投资有限公司
联系人：杨富健
联系电话：0550-2101837
（盖单位章）

2026年7月

	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：王芳
联系电话：0550-3519519、18955055067
（盖单位章）

2026年7月




