滁州市实验中学高中部教学楼改造项目标识标牌设计制作及安装项目询比公告
各潜在供应商：
因滁州市实验中学高中部教学楼改造项目建设需要，现对标识标牌设计制作及安装项目进行公开询比，欢迎符合条件的供应商积极参与。具体内容如下：
一、基本情况
1、项目名称：滁州市实验中学高中部教学楼改造项目标识标牌设计制作及安装项目。
2、采购标的：本项目为滁州市实验中学高中部教学楼改造配套标识标牌的制作及安装，主要包括楼宇名铜字、楼层标牌、卫生间标牌、饮水间标牌、办公室标牌及制度牌、教室班牌及相关配套宣传设施等。具体内容详见附件分项报价清单。
3、工期：合同签订后接到招标人通知之日起10个日历天内供货、安装完成并通过验收。
4、项目地点：滁州市实验中学高中部，具体安装位置以采购人现场要求为准。
二、供应商资格条件
1、供应商须具备独立承担民事责任能力且具备相应的服务能力。
2、近三年内无重大质量投诉记录、不良记录、经济纠纷及安全责任事故。
3、本项目不接受联合体询比，不允许转包、分包给其他单位或个人。
三、最高限价
本项目总报价最高限价29000元（各单价最高限价见分项报价清单），报价高于最高限价的，其报价属于无效报价。
报价包含完成本项目所有服务内容所需的材料费、人工费、运输费、装卸费、安装费、脚手架费、成品保护费、垃圾清运费、税费、管理费、利润、风险费等一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，采购人不再支付合同价款以外的任何费用。
四、服务要求
1、质量要求：
（1）所有标识标牌的制作与安装必须符合国家及行业相关标准，字迹清晰、色彩准确、安装牢固、位置端正。
（2）标识标牌表面应平整光滑，无划痕、气泡、色差、毛刺等缺陷；图文信息应清晰可辨，不得有缺笔断划、模糊重影等问题。
（3）安装完成后应保证标识标牌的垂直度、水平度及整体美观度，不得出现歪斜、松动、脱落等现象。
（4）高空安装作业（楼宇名铜字等）必须使用吊车等专业设备，确保安装安全及质量；墙面螺丝须做防水处理，防止渗水损坏墙体。
2、材料要求：
（1）所有材料须为正规厂家生产的合格产品，质量符合国家环保标准及行业规范，不得使用劣质、回收或不符合要求的材料。
（2）亚克力板材要求：板材满足分项报价清单要求，使用年限不低于3年不褪色、不变形。
（3）PVC板材要求：板材满足分项报价清单要求，表面平整，不得有起泡、分层现象。
（4）铝合金型材要求：板材满足分项报价清单要求，颜色均匀一致，丝印内容须经高温烘烤固化，耐磨性良好。
（5）铜字要求：采用2mm厚铜板，表面球面处理，内部满焊，表面打磨抛光后做防氧化处理，确保3年内无明显氧化变色。
（6）所有标识内容（文字、图案、校徽等）须经采购人确认后方可制作。
3、安全责任： 成交供应商须对本项目的施工安全负全面责任。因成交供应商在安装过程中操作不当、安全措施不到位、设备故障或管理疏忽等引发的一切人员伤亡、财产损失及第三方索赔等，均由成交供应商独立承担全部法律责任与经济赔偿。
4、现场管理与成品保护：
（1）成交供应商在制作安装过程中须严格遵守学校管理规定，文明施工，做到工完场清。产生的垃圾须及时清运出校园，不得在校园内堆放。
（2）安装作业前须对安装面进行清理和检查，确保安装面平整、牢固后方可施工。
5、工程完工后，由采购人组织验收。验收标准以本公告要求、报价文件承诺及国家相关规范为准。验收内容包括但不限于：标识标牌的数量、规格尺寸、材质、工艺质量、安装牢固度、美观度、位置准确性等。如验收不合格，成交供应商须在采购人要求的期限内无偿整改至合格，工期不予顺延。因整改造成的一切费用由成交供应商自行承担。
6、现场踏勘
潜在供应商在提交报价文件前，应自行踏勘现场，充分了解施工条件、运输通道、作业高度、原有屋面状况等潜在风险。其报价应被视为已包含所有现场风险及条件，后期不得以“未踏勘”“不了解现场情况”等任何理由要求增加费用或延长工期。
7、合同类型与价款调整
本项目实行【固定单价合同】。分项报价清单数量为暂估数量，具体数量以实际发生为准。综合单价包含为完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、运输及装卸费、安装费、垃圾清运费、管理费、利润、税金、安全文明施工费以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的全部费用。履约内综合单价不作调整。
五、付款方式
实施完成并通过验收后甲方一次性向乙方支付合同价款（含税）。
六、参与报价和评审时间及方法
1、请有意向参与的供应商按照第八条《报价文件的组成》要求将报价文件于2026年8月6日9时00分前现场递交至滁州市实验中学高中部（滁州市西涧路2697号行政楼三楼会议室）。逾期或未按规定递交的均不予受理。若递交报价文件的供应商不足3家，原则上采购失败，重新进行二次采购。
2、递交要求：供应商需按本公告第八条规定准备报价文件，逾期递交、未按规定密封或材料不全的，采购人及代理机构有权不予受理。
3、确定成交供应商的原则
本项目采用最低价法，对报价文件审查合格的供应商，按响应报价由低到高推荐1名成交候选人。若最低响应报价出现两家或者两家以上相同时，由采购人采用现场随机抽取的方式确定成交候选人。
4、结果公示：评审结束后，在滁州市城投工程咨询管理有限公司官网发布结果公示，公示时间不少于1个工作日。
[bookmark: _GoBack]5、签订合同：公示无异议后，成交供应商应在7个工作日内与采购人签订服务合同，明确双方权利和义务。成交供应商无正当理由逾期未签订合同的，视为违约，采购人有权取消其成交资格，并重新选择成交供应商。
七、法律责任
1、成交供应商若存在恶意串通、相互陪标、提供虚假材料骗取成交等违法违规行为，采购人有权取消其成交资格，单方面解除合同，并要求其承担由此造成的一切损失（包括但不限于重新采购的费用差额、律师费、诉讼费等）。
2、成交供应商未按询比公告及合同约定履行服务义务，或擅自变更合同内容、转包分包的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
3、除不可抗力或采购人书面同意外，每逾期1日，成交供应商应向采购人支付合同总价款千分之三的违约金。逾期超过5日，采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商赔偿全部损失。
4、因成交供应商违约行为导致采购人产生的纠纷处理费用（如律师费、诉讼费、保全费等），均由成交供应商承担。
八、报价文件的组成
1.有意向参与的供应商请按照要求准备好报价文件材料（（材料按照要求装订成册并密封，封口须加盖单位公章，否则不予接收），在文件袋外标注项目名称、包号、供应商名称、联系人姓名和联系方式。  
2.报价文件中应包含下列材料：（一式一份，请务必按照以下要求提供和顺序摆放）
①报价文件封面（格式见附件）；
②营业执照或事业单位法人证书（提供加盖公章的复印件）；
③服务承诺书（格式见附件）；
④法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法定代表人授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；
⑤报价函（格式见附件）；
⑥分项报价清单（格式见附件）；
⑦供应商认为需要提供的其他材料（如有，如类似业绩、质量保证措施等）；
报价文件一经投递，原则上不予归还。
九、代理服务费
代理服务费用1000元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。
十、采购人及代理机构
采购单位信息：
名称：滁州市实验中学
地址：滁州市西涧路2697号
联系方式：徐老师 0550-3513055
代理机构信息：
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620
联系方式：关勤勤 0550-3519590 18909605753
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供应商名称：                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）
        年        月        日






附件1
法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年       月      日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：      职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖单位章）
                                               年     月     日  
2.授权委托书
本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）询比文件，全权处理与该项目询比、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限： 授权之日起至合同履行结束。             
代理人无转委托权。
附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证
                                     投标人：             （盖单位章）
法定代表人（身份证号码）：             （签章）
              年    月    日
附件2



营业执照或事业单位法人证书


















附件3  
服务承诺书

致：                             
我单位承诺对本询比公告的要求的如下条件完全响应：
1、我单位企业信用良好；
2、我单位近三年内无重大质量投诉记录、不良诚信记录、经济纠纷记录、安全责任事故；
3、我单位有固定场所和专业实施团队；
若有幸成为中标人将严格按照以上承诺及询价公告要求进行服务。
特此声明。


供应商名称（盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                    
日    期：        年      月      日









附件4                        
报价函

致：                           
我司已详细阅读并领会此次询比公告的所有内容，并就此项目做出以下承诺：
1、我方承诺严格按国家及地方相关规定和采购人的采购方案执行，完全响应相关约定；
2、根据此次的采购方案，我方愿以 大写：       （小写：   元）进行报价，此报价中包含完成本次服务所需的一切费用，已充分考虑了市场风险、现场条件及固定总价合同性质，如中标，在合同约定范围内（除采购人要求的变更外）不再增加任何费用。
3、一旦我方中标，我方将派出       为本项目负责人；服务期：                     。
   


报价人：                           （公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）   
联系电话：                                                 
日期：     年     月     日



附件5
分项报价清单
	序号
	采购内容
	内容
	位置
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	综合单价最高限价（元）
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	楼宇名
	“XX楼”
	楼东侧外墙
	铜字，与原规格一致
120*120cm/字
	面板：2mm 表面球面，内部焊接，表面打磨，高空安装，墙面螺丝防水处理，吊车
	1
	套
	2200
	
	
	楼宇名具体楼号名称由采购人确定

	2
	楼层标牌
	校徽+数字
	1-6楼楼梯
	直径45cm
	3mm亚克力+15mmPVC 螺丝安装
	10
	块
	28
	
	
	

	3
	卫生间标牌
	男/女厕所+标识
	厕所门前
	32*16
	铝合金丝印更换
	10
	块
	50
	
	
	

	4
	饮水间标牌
	茶水间+标识
	饮水间外
	32*16
	铝合金丝印更换
	5
	块
	50
	
	
	

	5
	办公室
	教师办公室
	办公室门前
	32*16
	铝合金丝印更换
	10
	块
	50
	
	
	

	
	
	制度牌
	办公室内
	60*90
	3mm亚克力+8mmPVC+铝合金抽插式
	40
	块
	110
	
	
	

	6
	教室
	班牌
	教室前门外
	40*60
	1cmPVC+3mm亚克力+软磁画面
	25
	块
	50
	
	
	

	
	
	班牌拆卡（双面）
	
	30*12
	丝印制作安装，8mm亚克历高清打印+铝合金
	100
	块
	10
	
	
	

	
	
	国旗
	前黑板上方居中
	6号，66*44cm
	3mmPVC+1.2cm 亚克力
	25
	块
	60
	
	
	

	
	
	校训（8个字）
	国旗两侧
	30*30/字
	3mm亚克力+1.5cmPVC
	25
	套
	350
	
	
	校训具体内容由采购人在签订合同后提供

	
	
	宣传栏
	黑板两侧
	120*80
	铝合金包边抽插式+1cmPVC
	50
	块
	130
	
	
	

	
	
	班级名片
	班牌下方
	30*40
	2mm亚克力磁吸
	25
	块
	30
	
	
	

	7
	文明宣传
	厕所
	厕所内、洗手池
	30*15
	3mm亚克力+1cmPVC高清打印
	48
	块
	18
	
	
	

	投标总报价
	大写：
小写：


注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价，否则为无效标。
2.数量以实际发生为准，据实结算，履约内综合单价不作调整。
报价人名称（盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                    
日    期：        年      月      日
